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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区富安投资开发有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目(招标编号：GDXJ16HGK4133)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、项目内容及需求

1、项目名称： 云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目

2、项目预算金额：包组一¥1,246,590.00元;

                 包组二¥403,410.00元

3、数量：一批，详见招标文件《用户需求书》

4、用途：详见招标文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国货物。（若采购货物有属于进口产品的，已经过专家论证）

5.3.  本项目属于非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

5.4.  监管部门：云浮市云安区富安投资开发有限公司上级主管部门。

投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标，但须按分包报价。
二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定；

4、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年1月11日至1月17日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件复印件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件。（以上提交的资料均需盖公章。）采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

4、招标文件售价：人民币 150 元/套；图纸售价：人民币500元/套。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年2月7日上午 08：30~09：00（北京时间）

2、投标截止时间：2017年2月7日上午 09：00（北京时间）

3、开标时间：2017年2月7日上午09：00（北京时间）

4、开标地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区富安投资开发有限公司
采购人地址：云浮市云安区交警大队侧
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：黄先生  

采购项目联系人电话：0766-8829688  

七、采购文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、云浮市公共资源交易网等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自采购文件公告之日起五个工作日（公告期限自2017年1月11日至2017年1月17日止）。

八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2017年1月10日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

1. 采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。
1.2   本项目采购本国货物。（若采购货物有属于进口产品的，已经过专家论证）

2. 定义及解释

2.1 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

2.2 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.3 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

2.4 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

2.5 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

2.6 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

2.7 日期：指公历日。

2.8 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.10 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

3. 合格的投标人

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

4、本项目不接受联合体投标。
4. 合格的货物和服务

4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

5. 禁止事项

5.1   采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.4   《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

6. 保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

7. 投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8. 保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9. 投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11. 招标文件的澄清或修改

11.1 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

11.3 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

11.4 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

11.5 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

11.6 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

12. 投标语言及计量

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

（1） 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2） 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3） 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

（4） 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

（5） 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

（6） 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

14. 投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

15. 投标报价

15.1 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

15.2 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

15.3 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

16. 投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

17. 证明投标人合格和资格的文件

17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

（1） 投标人营业执照副本复印件；

（2） 投标人的资格声明；

（3） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

（4） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

（2） 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

（3） 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

（4） 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

（5） 如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

（6） 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

（7） 投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

（8） 投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

（9） 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

18. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19. 投标保证金

19.1 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金，包组一投标保证金：人民币贰万肆仟元整（¥24，000.00元）；包组二投标保证金：人民币捌仟元整（¥8，000.00元），并作为其投标文件的一部分。

19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000009599651

开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社

财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ16HGK4133] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1） 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

（2） 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金；

（3） 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）  除因不可抗力或投标文件认可的情况以外，成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

（6）  依法取消成交资格；

（7）  将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

（8 ） 谈判文件规定的其他情形。

20. 知识产权

20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21. 投标有效期

21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22. 投标文件的式样和签署

22.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

22.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。

22.3 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

22.5 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

22.7 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

23. 投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：GDXJ16HGK4133

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

联 系 人：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

（1） 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

（2） 投标保证金交付收据复印件；

（3） 退保证金说明；（正本）

（4） 投标函；

（5） 法定代表人授权书；

（6） 同意采购文件条款声明格式

23.6投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，采购代理机构概不接受。
24. 投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25. 迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

26. 投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

27.  开标

27.1. 本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

27.2. 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

27.3. 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

27.4. 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

27.5. 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

28. 评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

29. 评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

30. 中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

31. 中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

32. 质疑和投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.5、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.6、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8323938

传  真：0766-8323938

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向采购人上级主管部门投诉。
32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

33. 成交通知书及中标通知书

33.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

33.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

33.3. 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

34. 签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。   

35. 履约保证金

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用履约保证金保函或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金：包组一：人民币陆万元整（¥60,000.00）；包组二：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

36. 服务费

36.1. 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

36.2. 中标服务费以人民币支付。

36.3. 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

36.4. 中标服务费不在投标报价中单列。

36.5. 投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

37、保密
37.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取采购文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4  任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
1． 评标办法采用综合评分法。

2． 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标，但须按分包报价。
3． 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

4.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4） 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

5） 属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

二、初步评审

1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的投标人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2． 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3． 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定

无效投标的认定条款详见《初步评审细则表》。

三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

价格评分=基准价格/投标价×30

如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	（包组一）权    重
	70%
	30%

	（包组二）权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分由高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云安区富安投资开发有限公司

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、符合《政府采购法》第二十二条规定；

4、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3


	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供中标通知书或合同复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

a 经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

b 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

c 其他需要的相关文件。

（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：包组一：人民币贰万肆仟元整（¥24，000.00元）；包组二：人民币捌仟元整（¥8，000.00元）。

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：包组一：人民币陆万元整（¥60,000.00）；包组二：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②中国招标网（http://www.bidchance.com）；③中国招标与采购网（http://www.chinabidding.com.cn）；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；⑤广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com) (在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)

招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：包组一¥1,246,590.00元;包组二¥403,410.00元。


 云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目（GDXJ16HGK4133）初步评审细则表
                                                                                评委：                 
	                                                       投标单位

评议内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，无需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：包组一¥1,246,590.00元;包组二¥403,410.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

 云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目（GDXJ16HGK4133）（包组一）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：             
	                                                                                              投标单位

        评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	
	
	

	技术参数响应程度
	根据招标文件的技术参数要求与投标文件进行评审，完全符合或优于的得25分，一般条款每一个负偏离扣2分，扣完为止。
	25
	
	
	

	技术服务
	根据投标人提供针对本项目的安装、检测、质量保证、验证计划、供货计划等总体方案进行横向对比：优得5-4；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	货物先进性、可靠性、知名度
	对各投标人所投产品的先进性、可靠性、知名度进行横向对比：优得15-10分，良得9-5分，差得4-0分。
	15
	
	
	

	技术力量
	对各投标人拟投入本项目人员情况，进行横向对比：优得5-4；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	商务响应程度
	优于招标文件要求的得2分；满足招标文件要求的得1分；有不利于业主的条件的不得分。
	2
	
	
	

	履约能力
	对各投标人的经营财务状况，履约能力进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。（提供2015年经第三方审计的财务审计报告复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	业绩情况
	投标人在2014年1月1日至今（时间以签订合同时间为准）的同类产品项目业绩进行横向对比：优得5-4；良得3-2分；差得1-0分（以合同为准，提供复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	售后服务
	对投标人售后服务计划进行横向对比：优得5-4；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目（GDXJ16HGK4133）（包组二）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：             
	                                                                                             投标单位

评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得2分；良得1分；差得0.5分。
	2
	
	
	

	主要设备技术响应
	根据投标人提供设备制造商出具的技术参数确认函对招标文件中主要设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得20分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分；扣至0分为止。
	20
	
	
	

	深化图纸设计
	根据投标人提供的房间平面图、立体图、单件图、通风图、气路图（结构图中需标明详细的配置、材质、厚度、尺寸等）进行横向对比，优：10-8分；良：7-5分；差：4-0分。
	10
	
	
	

	项目总体服务方案
	根据投标人提供的项目总体服务方案（包括工期计划、安装和测试方案、验收标准和实施方案、技术培训方案、人员配置情况及其他优惠条件等）进行横向对比：优：10-8分；良：7-5分；差：4-0分。
	10
	
	
	

	产品质量
	投标人提供2014年（含）以来的涂料的测试报告，测试内容要求涵盖：Rohs指令要求的检测项（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）。检测报告完全符合标准的得3分，不符合或不提供得0分（提供相关证明文件复印件并加盖公章，原件核查）
	3
	
	
	

	
	投标人提供清单要求规格的实验边台、仪器台、高柜、通风柜等核心成品经国家级权威检测机构2014年（含）以来出具的检测合格报告。全部提供得8分，缺少1项扣2分，扣至0分止。（提供原件，没有原件或有缺失视为没提供）。
	8
	
	
	

	银行资信证明
	提供银行资信证明得2分，不提供不得分。（提供基本账户开户银行出具的资信证明，需同时提供开户许可证复印件）
	2
	
	
	

	具备实验室系统的建设经验
	单项合同金额≥50万元的，每一个得1分，最高不超过5分。（提供项目的合同证明及中标通知书复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	2010年度至今获得的证书
	投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、《生产安全许可证》、获得的工商管理部门颁发的“守合同、重信用”单位称号。以上资质或证书每提供一份得1分，满分5分。（提供证书或资质复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	投标人获得的荣誉或奖项
	投标人所获得的各级各类荣誉或奖项，每提供一项的1分，满分为3分。（提供证书复印件并加盖公章）
	3
	
	
	

	履约便利程度及售后服务便利
	直属售后服务机构：广东省内的得2分，广东省外的得1分。（以营业执照登记为准）
	2
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

1、 项目概况

项目名称：云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目

项目预算金额：包组一¥1,246,590.00元

              包组二¥403,410.00元
本项目属于非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标，但须按分包报价。
2、 项目详细清单及技术参数需求一览表

2.1包组一：云安绿色日化产业集聚区创新中心首期采购国产仪器设备清单
	序号
	名称
	规格
	数量

	理化检验室

	1
	电子分析天平
	1. 称量速度可以调速；

2. 操作简单易学，提供了可任意选择单位的功能； 

3. 可在全量程范围内去皮，清零，累计，超载，欠载显示，故障报警；

4. 具有计数功能等多种功能可供选择；

5. 内装有RS-232接口，可与打印机、计算机等外部设备相连；

6. ★最大称量不小于200g

7. 最小读数优于0.0001g (0.1mg)

8. ★重复性：±0.0002g

9. 稳定时间 ≤3秒
	1台

	2
	精密天平
	1. 称量范围及称量精度：510g/0.01g             

2. 采用应变式传感器，LED显示屏

3. 秤盘尺寸：Φ130mm

4. 最小称重：0.06g

5. 读数精度：0.01g

6. 稳定时间：≤3s
	2台

	3
	精密天平
	1. 最大称量不小于2000g。

2. 最小读数：0.1g

3. 重复性：±0.2g
	1台

	4
	pH计
	1. 测量范围:0.00-14.00PH

2. 测量范围:-1400~1400mv

3. ph精度:0.01PH

4. mv精度:1mv

5. ★PH误差:±0.005PH±1个字

6. MV误差:±1%FS

7. 稳定性:±0.05PH±1个字/3h

8. 温度补偿范围:0-60℃

9. 温度补偿方式:手动温度补偿功能

10. 校准点:2点

11. 电源电压:直流通用电源。
	2台

	5
	恒温电磁搅拌器
	1. 加热台面最高温度可达450℃。（配不锈钢工作盘）

2. 搅拌转速：200-1800rpm

3. 加热功率：300W
4. ★加热温度：RT+5~320℃
	2台

	6
	超声波清洗机
	1. 工作频率：53KHz
2. 功率：150 W
3. 功率可调：40%～100%，步进1％连续精细可调
4. 容量：4.5L
5. 数字定时： (1～199) min
6. 标准配置：托架
	1台

	7
	低速离心机
	1. 最高转速：4000rpm

2. 最大相对离心力：1430(×g)

3. ★角转容量：20ml×6
4. 定时范围：0min～30min
	1台

	8
	恒温水浴
	1. 使用温度范围：5-100±0.5℃

2. 采用单列两孔设计。

3. 加热功率：500W
	1台

	9
	双重蒸馏水器
	1. 采用石英管加热式，能起到节能、洁净、长寿、辐射率高等优点。外包安全型保温防辐射装置。

2. 选用优质耐磨不锈钢制作，支架立柱、柱座、环形、夹箍、特殊工程塑料制作，控制面板、夹箍、优质玻璃制成。

3. 蒸馏时均有继电器保护装置，使用安全可靠

4. 水位的高低能自动接通电源或切断电源达到安全自动蒸馏纯水的功能。

5. ★出水量：1600ml/h
	1台

	10
	电热鼓风干燥箱
	1. 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

2. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

3. 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

4. 温度偏高或偏低及超温报警。

5. 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃

6. 温度分辨率：0.1℃

7. 定时范围：0~5999min
8. 容积：80L
	1台

	11
	自动电位滴定仪
	1. 按设定电位控制滴定终点

2. 可进行预控制电位(pH)调节

3. 具手动、自动、恒pH(电位)滴定模式

4. 测量范围：（-1400～1400）mV，（0.00～14.00)pH

5. 分辨率：1mV，0.01pH
6. 稳定性：±0.01pH/3h
	1台

	12
	马弗炉
	1. 额定功率：2500W

2. 额定温度：1000℃

3. 工作室尺寸（cm）：20x12 x8

4. 炉壳系用角钢及优质钢板折边焊接制成。

5. 工作室为耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，炉膛与炉壳间用保温材料砌筑。
6. 炉口下端装有与炉门连锁的安全开关，当炉门开启时，电炉电源便自动切断，以保证操作安全。
	1台

	13
	常规玻璃仪器
	化学分析用

50ml烧杯 50个

100ml烧杯50个

250ml烧杯50个

50ml三角瓶50个

100ml三角瓶50个

250三角瓶50个

量筒 20个

移液管 20个

滴定管 20个

250ml球形反应器 30个

500ml球形反应器30个

球形冷凝器 30个

温度计 20支


	3套

	14
	电灯箱
	1. 总容积118L，双门设计

2. 冷藏室容积：85L

3. 冷冻室容积：33L
	1台

	微生物检验室

	1
	生化培养箱
	1. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。

2. 微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠。

3. 强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀。

4. 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了。

5. 箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

6. ★控温范围：RT+5～80℃

7. 温度分辨率：0.1℃
8. 容积：35L
	1台

	2
	净化工作台
	1. 箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。

2. 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E）

3. 平均风：0.25m～0.45/m/s
4. 单人单面设计。
	1台

	3
	生物显微镜
	1. 三目铰链式观察筒,30°倾斜,可360°旋转。

2. 40倍-1600倍放大倍数

3. 物镜转换器：四孔转换器

4. ★N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色片

5. 6V/20W卤素灯,亮度可调

6. 15mm粗微动调焦机构
7. CCD摄像头、适配镜或选购视频拦截卡
	1台

	4
	菌落计数器
	1. 数字显示式半自动细菌检验仪器。由计数池、探笔、计数器及数字显示器等部分组成。

2. 计数器采用集成电路技术设计，计数快速可靠；

3. 数字显示采用LED数码管显示，清晰直观；

4. 光源灯功率12/22 W

5. 显示数位3位 LED 0-999
6. 计数信号蜂鸣器
	1台

	5
	高压灭菌锅
	1. 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器

2. ★ 超压自泄0.145-0.165Mpa

3. 最高工作温度126℃-128℃

4. 双刻度二类读数压力表

5. 自胀式密封

6. 煤电两用加热方式

7. 容积18L
8. 功率2000W
	1台

	6
	电冰箱
	1. 总容积118L，双门设计

2. 冷藏室容积：85L

3. 冷冻室容积：33L
	1台

	仪器检验室

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	液相色谱
	1、工作条件：

1.1 工作环境

1.1.1 220V+5%电压范围，48-66HZ

1.1.2 实验室温度：4-55(C

1.1.3
湿度：<95% 

2、技术参数

2.1 二元泵
★2.1.1输液系统泵为两个双柱塞杆串联设计，带专利的伺服控制可变冲程、浮动式柱塞杆和被动入口阀，传动装置采用齿轮和滚珠螺杆

2.1.2可设置的流速范围设定值范围从0.001 到10 mL/min，增幅为0.001 mL/min

2.1.3流速范围0.2 – 10.0 mL/min

2.1.4流量精度< 0.07 % RSD 或0.02 min SD，

2.1.5流量准确度± 1 % 或10 μL/min，取较大值者；经脱气的H2O，80 – 100 bar，1 mL/min，2.1.6压力运行范围0 – 60 MPa (0 – 600 bar, 0 – 8820 psi)，最大流速为5 mL/min

2.1.7运行范围0 – 20 MPa (0 – 200 bar, 0 – 2950 psi)，最大流速为10 mL/min

2.1.8 pH 范围1.0 – 12.5，pH < 2.3 时 

2.1.9延迟体积600 – 900 μL，取决于反压； 

2.1.10混合精度流速为1 mL/min 时，< 0.2 % RSD 或< 0.4 min SD， 

2.2手动进样器
10ul定量环


2.3

2.3.1可变波长紫外检测器

2.3.1.1光源：氘灯

2.3.1.2波长范围：190～600nm

2.3.1.3狭缝宽度：6.5nm

2.3.1.4波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

2.3.1.5波长精度：1nm

★2.3.1.6基线噪音：(0.35(10-5AU at 254nm（1mL/min 甲醇）

2.3.1.7基线漂移：1(10-4mAU/h at 254nm（1mL/min甲醇）


2.3.1.8线性范围：>2.5AU 

2.3.1.9最快采样速率：80Hz

2.3.2示差折光检测器

2.3.2.1检测器类型：折射法

2.3.2.2短期噪声：± 2.5 x 10-9 RIU

2.3.2.3漂移< 200 x 10-9 RIU/h

2.3.2.4示差折光范围：1.00 – 1.75, 

2.3.2.5流通池：8 μL，最大耐压5 bar

2.3.2.6温度控制：高于室温5 °C 到55 °C

2.3.2.7 p H 范围：2.3 – 9.5

2.3.2.8按时间编程：极性，峰宽

2.3.2.9零点调整：自动归零

2.3.2.10阀自动冲洗和自动溶剂循环

2.3.2.11数据采集速率：最高37 Hz

2.4化学工作站

2.4.1全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站

2.4.2软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析;

2.4.3报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板

3配置清单：

二元梯度泵，手进样器，紫外检测器，全中文色谱操作软件，250mm的C18色谱柱1根，必备消耗品。

4、技术服务

1、供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 

2、自仪器安装调试合格之日起免费保修壹年。

3、用户现场免费安装，调试，培训。 

4、供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/4天/1套，北京or上海培训中心）

5、保修期内供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在12小时内响应；需要在现场进行维修的，在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。
	1套

	2
	气相色谱
	1. 全新设计的微机温度控制系统，采用了国际先进的控制技术。控温精度高（优于±0.1℃）可靠性和抗干扰性能优越。

2. 键盘设定各种控制和使用参数，机内具有自诊断、断电保护、文件储存及调用、极限温度设定等功能。

3. ★3.8”大屏幕可准确显示各路温控设定值、实际值和实时曲线、各检测器参数、信号值及其实时曲线。
4. 具有六路独立的控制区域：柱箱、进样器、检测器、辅助器。
5. ★可实现九阶程序升温，具有柱箱自动降温即后开门功能，实现快速升温和快速冷却。
6. DFID≤3×10-12g/s，稳定时间短，喷口的清洗和安装方便。
7. 嵌入式32位处理器及多CPU系统开发，IT接口相关技术，实现温度参数自动设置、检测器选择、检测器操作参数和数据化自动调零功能、灵敏度和极性数字化设置。
全中文菜单操作界面，同时可显示多组参数，操作非常简单方便。
8. 计算机反控功能，可以通过计算机操作仪器内部所有功能（通过USB接口实现）。
9. 无需外接工作站并提供模拟输出接口。

柱温箱：
10. ★温度范围：室温加15℃～399℃
11. 控制精度：±0.1℃
12. 程序升温：9阶
13. 最大升温速率：60℃/min

进样器：
14. 最多可装载三个进样器（2个填充柱进样，1个毛细管进样）或2个毛细管柱进样器。

15. 进样器单元：有独立的分流/不分流进样器系统和填充柱进样器系统

检测器:
16. （★最多可装载三个检测器：标配：氢火焰离子检测器；选配：微型热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器）
	1套

	3
	原子吸收分光光度计
	1. 内置计算机数据处理和液晶显示屏：采用高集成的微机化数字电路，稳定可靠。

2. 具有积分保持、峰高、峰面积、自动调零、氘灯扣背景、多种线性非线性曲线拟合、屏幕显示各种参数和工作曲线、打印报告等功能，同时设有外接个人计算机接口。

3. 可靠的基线稳定性：优化设计的双光束系统能补偿光源漂移，温度变化引起波长的漂移（具有消除波长漂移对基线稳定性影响的功能）和电子线路漂移。

4. 测量的高精度：气路系统装有精密的稳压、稳流装置，火焰稳定、噪音小、独特设计的细光束从火焰中通过，确保分析测试精密度高、特征浓度低。

5. 长寿命耐腐蚀的原子化系统：燃烧头采用耐腐蚀、快速热平衡新型钛合金材料，不用水冷却就能达到测量灵敏度稳定的要求。

6. ★多功能的分析方式：可做火焰吸收、火焰发射、石墨炉原子吸收和氢化物发生法。

7. 安全可靠的气路系统：具有快速气体转换和安全防护装置。

8. ★波长范围：190nm～900nm

9. 波长示值误差：≤±0.5nm

10. 波长重复性：≤0.3nm（单向）

11. 光谱带宽：0.2nm、0.4nm、 0.7nm、 1.4nm、 2.4nm、 5.0nm

12. 分辨力：＜40%

13. ★基线稳定性：±0.004Abs/30min

14. 特征浓度：铜的特征浓度≤0.04μg/ml/1%

15. 检出限：铜的检出限≤0.008μg/ml

16. 背景校正能力：大于30倍

17. 光源系统：空心阴极灯电源：电流可调；氘灯电源：电流固定

18. 光学系统：双光束全反射系统，C-T型单色器，闪耀波长250nm

19. ★火焰原子化系统：可互换100mm和50mm单峰钛合金燃烧头，气路设有压力指示，高精度稳压流量调节，断气、断电、防回火功能和逻辑联锁保护装置
	1套

	4
	阿贝折光仪
	1. 折射率测量范围（nD): 1.3000-1.7000
2. 准确度（nD): ±0.0002(估计读数)
3. 蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围：0~95%
	1台

	5
	电导率仪
	1. 测量范围：电导率：（0～1×105） μS/cm
2. 基本误差：±1.0%（FS）
3. 稳 定 性：±1.0%（FS） /3h
4. 手动温度补偿范围：（15～35）℃；基准温度25℃
5. 电 源：AC（220V±22）V，（50Hz±1）Hz
	1台

	6
	显微熔点仪
	1. 熔点测量范围：40-280℃
2. 熔点显示最小示值：0.1℃
3. 线性升温速率：0.5, 1.0, 1.5, 3.0(℃/min)
4. 测量温度准确率：＜200℃时：±0.5℃ ≥200℃时：±0.8℃
	1台

	7
	紫外分光光度计
	1. 采用8英寸彩色触摸液晶显示器，操作灵活方便。

2. 采用比例双光束结构,，并配置高性能“闪耀全息光栅”的低杂散光高分辨率的单色器, 具有出众的光学以及测量准确性、重现性和稳定性，具有超群的性价比。

3. ★具有独特的自动调整“0”调整“100”，自动八孔样品架。

4. 具有全波段扫描）、分波段扫描、动力学时间扫描、以及GOTOλ、线性回归、浓度直读、峰谷检测灯各种高级功能。

5. ★单色器：Czemy-Tumer

6. 焦距：160mm

7. 光谱带宽：2nm

8. 波长范围：190nm～1100nm

9. 波长最大允许误差：±0.5nm

10. 波长重复性：≤0.2nm

11. 波长扫描速度：快、中、慢

12. 光源切换波长：340nm

13. 杂散光：≤0.03%（T）（在220nm处，以Nal测定）（在360nm处，以NaNO2测定）

14. 光度范围：0.0～200.0% T;

             -0.301～4.000A   

            0.000～9999C

15. 光度准确度：±0.3%T

               ±0.002Abs(0～0.5A)

               ±0.004Abs(0.5～1A)

16. 光度重复性：≤0.15%T

               0.001Abs(0～0.5A)

               0.002Abs(0.5～1A)

17. 漂移：≤0.0009A/0.5h（开机2h后，250nm和500nm处）
18. 基线平直度： ±0.002A(200nm～1090nm)
	1台

	8
	紫外/可见光光度计
	1. 自动波长，键盘输入，波长设定和转换更快速。

2. 浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能。

3. 系统时钟管理，暗电流校正，波长校正，USB数据接口,灯切换波长设置。

4. C-T式单色器，1200线全息光栅

5. 硅光二极管检测器

6. 光源卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定

7. 光谱带宽4nm

8. 波长范围190~1100nm（步进间隔0.1nm）
9. 测定范围T：-1.0~200.0%T ，A：-0.5~3.000Abs，F：0~9999，C：0~9999
	1台

	9
	罗氏泡沫仪
	1. 仪器材质：B40玻璃

2. 不锈钢量管：不锈钢、黄铜

3. 分液漏斗：500ml

4. 夹套量筒：1500ml

5. 滴液管全长：300mm
6. 国家标准：符合GB/T7462-94；ISO696-75国标。
	1台

	10
	卡尔费休水分测测定仪
	1. 显示：240*64 点阵液晶蓝屏

2. 测量方式：卡尔费休库仑滴定（电量滴定）  

3. 自检：自动提醒用户更换已失效的试剂、电极故障自动检测并显示

4. 计算公式: 内置4个常用计算公式，直接显示含水百分比

5. ★测量范围：0.1μg～100mg（1ppm-100%）

6. 灵敏度：0.1μg 

7. 准确度：3μg～1mg： ±2μg

        1mg～100mg  ±0.2%     （不含进样误差）
	1台

	11
	电子密度天平
	1. 称量范围(g)：300

2. 可读性(g)：0.001

3. 输出接口：RS232C

4. 被测物空气中质量：≥0.25
5. 被测物水中受到的浮力：＜-0.125
	1台

	12
	旋转粘度计
	1. 粘度测量范围cp(mPa s)：1-2000,000

2. 旋转速度(转/分钟)：0.3、0.6,1.5, 3、6、12、30、60

3. 转子规格：1—4号转子(0号转子为选配件)

4. 测量精度：±2.0％

5. 重现性：0.5％
6. 数字式LCD，采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、数字式液晶带蓝色背光功能。
	1台

	13
	激光粒度仪
	1. 采用全量程米氏散射理论

2. ★测量范围：0.1~600微米

3. 准确性误差：〈±1%（国家标准物质D50）

4.  重复性偏差：〈±1%（国家标准物质D50）

5. 光源：采用He-Ne激光气体光源，波长0.6328微米，使用寿命大于25000小时。

6. 探测器：采用一个量程设计，光路免调，主检测器一个，辅助检测器多个，呈非均匀性交叉三维扇形矩阵排列，最大检测角达到90度。

7. ★超声系统：超声器（100W）与主机一体，超声时间全自动操作和触摸式按键连续调节，设置时间数字显示, 超声时间0~9分50秒连续可调。

8. 样品分散池：样品分散池（400ml）与主机一体，不锈钢材质，呈圆形。采用湿法分散，可用蒸馏水、纯净水和酒精等液体作分散介质。

9. 循环系统：循环泵速全自动操作和触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，循环泵速0~5000转/分钟连续可调。

10. 搅拌系统：搅拌速度全自动操作和触摸式按键连续调节，设置速度数字显示，搅拌转速0~3000转/分钟连续可调。
11. 分析软件：颗粒粒度测量分析系统功能强大，测试数据可以做平均、统计、比较和模式转换等处理，具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。在0.02~2000微米内默认分级130级，在量程范围内，从1~130级可自定义分级。测试报告中有粒度分布图形和粒度数据图表，有D10、D50、D90、平均粒径和比表面积等特征参数，有四个自定义参数根据需要自行输入，重量比表面积与体积比表面积可以互换。粒度数据可保存到EXCEL。支持中、英文格式测试报告打印，页眉和页脚可根据需要进行修改，有打印预览功能，能够将粒度分布图形和粒度数据图表存成图片或PDF格式，便与WORD交互使用。
	1台

	14
	自动表面张力仪
	1. 铂金板测试方法； 自动测量，铂金板测试时，显示值即为表面张力值；
测量范围：0-600mN/m

2. 灵敏度：0.1mN/m

3. 测量精度：±0.1mN/m

4. 重复性：±0.1mN/m

5. 操作方法：样品台自动升降，自动测量
6. 测量方式：铂金板法  
	1台

	15
	卤素快速水份测
	1. 采用卤素灯热解，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示

2. 测量范围：110g，精度5mg

3. 采用应变式传感器

4. 读数精度：5mg

5. 带加热单元，温度量程40-199℃

6. 温度精度：±1℃
7. 水分量程0-100%
	1台

	16
	pH计
	1. 测量范围:0.00-14.00PH
2. 测量范围:-1400~1400mv
3. ph精度:0.01PH
4. mv精度:1mv
5. ★PH误差:±0.005PH±1个字
6. MV误差:±1%FS
7. 稳定性:±0.05PH±1个字/3h
8. 温度补偿范围:0-60℃
9. 温度补偿方式:手动温度补偿功能
10. 校准点:2点
11. 电源电压:直流通用电源9VDC-300mA
	2台

	研究开发室

	1
	精密天平
	1. 称量范围及称量精度：510g/0.01g             

2. 采用应变式传感器，LED显示屏

3. 秤盘尺寸：Φ130mm

4. 最小称重：0.06g

5. 读数精度：0.01g

6. 稳定时间：≤3s
	2台

	2
	精密天平
	1. 称量范围及称量精度：2100g/0.1g             

2. 采用应变式传感器，LED显示屏

3. 秤盘尺寸：Φ130mm

4. 读数精度：0.1g

5. 稳定时间：≤3s
	1台

	3
	pH计
	1. 测量范围:0.00-14.00PH
2. 测量范围:-1400~1400mv
3. ph精度:0.01PH
4. mv精度:1mv
5. ★PH误差:±0.005PH±1个字
6. MV误差:±1%FS
7. 稳定性:±0.05PH±1个字/3h
8. 温度补偿范围:0-60℃
9. 温度补偿方式:手动温度补偿功能
10. 校准点:2点
11. 电源电压:直流通用电源9VDC-300mA
	2台

	4
	恒温电磁搅拌器
	1. 加热台面最高温度可达450℃。（配不锈钢工作盘）

2. 搅拌转速：200-1800rpm

3. 加热功率：300W
4. 加热温度：RT+5~320℃
	2台

	5
	超声波清洗机
	1. 工作频率：53KHz
2. 功率：150 W
3. 功率可调：40%～100%，步进1％连续精细可调
4. 容量：4.5L
5. 槽内尺寸：(30×15×10) ㎝
6. 外形尺寸：(33×1Hz
7. 数字定时： (1～199) min
8. 排水阀：无
9. 标准配置：托架
	1台

	6
	低速离心机
	1. 最高转速：4000rpm

2. 最大相对离心力：1430(×g)

3. ★角转容量：20ml×6
4. 定时范围：0min～30min
	1台

	7
	恒温水浴
	1. 使用温度范围：5-100±0.5℃

2. 采用单列两孔设计。

3. 加热功率：500W
	1台

	8
	高速分散均质机
	1. 运行状态控制采用电子无级调速器，调速方便；

2. 分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好

3. 输入功率280W

4. 转速选择范围 ( r/min )300～23000

5. 工作方式断续

6. 工作头定子配置( mm )12 /18
7. 处理量( ml )2~800
	1台

	9
	电热鼓风干燥箱
	1. 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

2. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

3. 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

4. 温度偏高或偏低及超温报警。

5. 控温范围：RT+10～250℃

6. 温度分辨率：0.1℃

7. 定时范围：0~5999min
8. 容积：150L
	1台

	10
	真空干燥箱
	1. 微电脑智能控温仪，控温精确可靠。

2. 长方体工作室，使有效容积达到最大限度。

3. 工作室采用优质冷轧或不锈钢板制成，供用户选择。

4. 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

5. 钢化防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。

6. 控温范围：50-250℃

7. 温度波动度：±1℃

8. 真空度：＜133pa

9. 工作室尺寸：42x35x37
	1台

	11
	真空冷冻干燥机
	1. 采用国际品牌压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。

2. 7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。

3. 工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，操作响应速度快，存储数据量大。

4. 控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。

5. 干燥室采用无色透明有机玻璃罩，样品清楚直观，可观察冻干的全过程。

6. 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。

7. 可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。

8. 配置充气阀，可充干燥惰性气体；

9. ★压盖型设计，冷阱温度＜-56℃，真空度＜10pa

10. 冻干面积：0.08m2

11. 采用3层物料盘，直径180mm
12. ★捕水能力：4kg
	1台

	12
	常规玻璃仪器
	有机合成用

50ml烧杯 100个

100ml烧杯100个

250ml烧杯100个

50ml三角瓶100个

100ml三角瓶100个

250三角瓶100个

量筒 20个

移液管 20个

滴定管 20个

250ml球形反应器 50个

500ml球形反应器 50个

球形冷凝器 50个

温度计 20支
	3套

	13
	电动搅拌器
	1. 采用无级调速设计

2. 输入功率：150W

3. 输出功率：90W

4. 转速范围：100~1400rpm
	2台

	14
	自动索氏抽提器
	1. 每批提取样品数：2个；

2. 提取瓶容积：500ml/个；

3. 提取样品量：0.5-20g/个；

4. 抽提时间可调，到时报警；

5. 提取溶剂可自动回收；

6. 控温范围：室温+5 ~ 100℃

7. 电源电压：220V+10V 频率50Hz；

8. 电加热功率：300W；
	2台

	15
	自动液相色谱分离层析仪
	1. HD-21-2紫外检测仪

2. SBS-100数控计滴自动部分收集器（液晶显示，中文菜单）HL-2S恒流泵

3. HD-A电脑工作站

4. 层析柱三支（￠1.0×40，￠1.6×50，￠2.6×60各一支）

5. ★波长：220、254、280、340nm

6. ★定时范围：1秒-199小时59分59秒

7. 收集容量：12mlX100
8. 流量：0.01-10ml/m
	1台

	16
	纳滤膜分离器
	1. 纳滤膜的截留分子量为100-1000道尔顿，同时纳滤膜对二价离子、功能性糖、小分子色素、多肽等物质的截留性能高于98%，而对于一些单价离子、小分子酸碱、醇等有30—80%的透过性能。

2. 采用标准通用型小试卷式纳滤膜芯；可根据需要更换不同孔径的膜芯。

3. 选用高品质隔膜泵，配合变频控制，避免对流体的剪切破坏，运行安全稳定；

4. ★系统最小循环体积仅0.8升，适用于较小体积料液的过滤分离；

5. 配置蓄能球和过压保护装置，保障操作安全性。

6. ★膜面积：0.2-0.4 ㎡

7. ★标配水箱体积达10L。

8. 高压泵电机功率：1.5 KW

9. ★操作压力：0-35Bar，Max.70 Bar（根据高压泵来确定）

10. 允许操作的最大温度范围：5-45 ℃

11. 允许最大的操作PH范围：2-12

12. 最大安全压力：41bar

13. 适合料液量5-10L

14. 需提供原厂授权，原厂图纸等资质证明。
	1台

	17
	旋转蒸发仪
	1. 主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降，稳定可靠
2. 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料
3. 温度：自动控制室温-99℃数字显示
4. 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩
5. 输入功率：1000W
6. 电压：-220V/50HZ
7. 特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造
出厂标配：收集瓶24口500ml一个， 旋转（茄形）瓶250ml一个
	1台

	18
	无油隔膜真空泵
	1. 抽气速度20L/min

2. 极限压力里≤0.095Mpa

3. 进气口孔径：6mm
	1台

	19
	电冰箱
	1. 总容积118L，双门设计

2. 冷藏室容积：85L

3. 冷冻室容积：33L
	1台

	20
	水循环真空泵
	1. 功率：180W

2. 流量60L/min 

3. 杨程8M 

4. 最大真空度0.098Mpa 

5. 单头抽气量10L/min  

6. 抽气头数量：2  

7. 储水箱容积：15L  

8. 材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道  
	1台

	21
	真空反应釜
	1. 玻璃真空反应器为双层夹层套式玻璃设计。

2. 数显变频调速，交流测速电机，转速恒定无电刷，无火花安全稳定，可连续工作

3. 全套玻璃采用GG17高硼硅玻璃生产，有良好的化学性能和物理性能
4. 可在常压下和负压下进行反应
5. 五口反应盖，特大口设计，便于清洗，标准口插口拆卸方便
6. 大口放料阀无死角，放料顺畅，快速
7. 独创的PTFE和玻璃轴的密封组合系统，大大的提高密封性能，耐磨性，耐磨性能
8. 容积：5L
9. 电机功率：90w(120w)
10. 搅拌转速：100-1400rpm
11. ★电机力矩：6000g.cm
12. 真空度：0.098mpa
	1套

	22
	恒温培养摇床
	1. 功率 ：580W
2. 电源电压 ：220V-50Hz
3. 控制器显示方式 ：数显
4. 控温精度 ：±0.1℃
5. 控温范围 ：室温+5℃~65℃
6. 摆振幅度 ：φ20mm
7. 旋转频率 ：40-300RPM
8. 工作室尺寸 ：托盘尺寸350*350mm
	1台

	23
	高速组织捣碎机
	1. 输入功率280W

2. 额定扭矩：0.68NM

3. 工作方式：断续

4. 额定转速12000rpm

5. 材质：402L不锈钢
6. 容量：500ml
	1台

	24
	分子蒸馏装置
	1. ★蒸馏单元：夹套蒸发器，蒸发面积800cm2，内置冷凝面积1100cm2

2. ★旋转驱动：480 rpm 磁力驱动，确保系统压力可达0.05mbar。

3. ★三分出料：可在不停机情况下接收三组过程组分，提高实验效率，帮助过程分析。

4. 成膜系统：自清洁辊式成膜系统或刮板式成膜系统（无金属外露）

5. 进料单元：1000ml滴加瓶  进料速度10~5000ml/小时（视物料而定）

6. 出料单元：蒸馏物(轻组份)1000ml，残余物(重组份)1000ml

7. 可选配采用三分收集套件，提高分离效率。

8. 冷凝系统：内置冷凝1100 cm2 + 外置冷阱或冷凝器

9. ★真空操作系统0.001~1000mbar全量程数字压力显示，不锈钢阀门组，不锈钢管道

10. 真空源：标配旋片泵，系统压力到达0.05mbar.机架尺寸：外形1100x500x1800 (含万向轮)
11. ★需提供原厂授权，原厂图纸等资质证明。
	1套

	25
	单联过滤器
	1. 单联过滤器

2. 300ml玻璃过滤杯

3. PTFE阀门

4. 20um PTFE筛板

5. 磨口连接方式

6. 不锈钢支架
	1套

	26
	凯氏定氮仪
	1. 测定范围：含氮量0.05%-90% 

2. 精度：相对差≤2%，平行差≤0.2%

3. 测定时间：消化45分钟左右（视样品含氮量而定）， 蒸馏6分钟左右

4. 电源：AC220V/50 Hz

5. 功率：消化器（四孔）1200W 
6. 不锈钢防腐板，电极型蒸馏器、自动加热、定时接收，数显可控硅控温，成套仪器配有消化炉。
	1台

	27
	超临界萃取设备
	1. ★整套系统采用高安全保护设计，以最大程度保障操作人员安全，避免生命和财产损失：压力段关键点并行标配 3 种不同作用机理的安全保护元件，另在控制系统中设置安全连锁，超压自动停泵、声光报警；
2. ★采用进口品牌安全阀，以尽可能增加安全性和可靠性，尽可能降低用户的人身和仪器设备的危险性；
3. 操作简便可靠：压力控制采用背压自动控制阀组，使压力控制精度高的同时降低人员劳动强度，操作简便可靠，大幅减少维修费用和有可能引起的相关损失；

4. 采用5L小试型装置，2级分离技术设计。
5. ★配 CO2 储罐：容积不小于20L，安全专利性的设计，配各种安全防护装置，可视液位计等，便于 CO2 回收、循环使用，避免实验中断状况发生；
6. 故障率低，数据稳定可靠，操作维护方便：阀门管件全部采用优质品牌产品，所有管件阀门全部采用 SS316 不锈钢管材，双卡套连接，管路内外抛光，便于拆卸、清洗和更换物料，避免交叉污染；并使装置具有随时可扩暂性，大幅提高装置的使用范围和使用寿命；
7. ★设备布置及外形尺寸设计：采用开放式框架设计和设备布局，所有潜在应用均预留位置，便于后期需求升级，更加方便用户操作和维护。
8. 最大设计压力不小于35MPa；
9. 适合使用温度不低于100℃；
10. 主反应容积不小于5000ml。
11. ★分离级数：2 级，分离釜容积：2500ml；装置占地面积：～3.2 ㎡；
12. 标准装置构成包括：萃取功能系统、分离功能系统、夹带剂系统、增压功能系统、加热功能系统、制冷功能系统、安全功能系统、仪表控制功能系统、管路系统及辅助功能系统；

13. ★提供原厂标准授权和原厂设计图纸，资质。 
	1套

	28
	固相萃取装置
	1. 圆柱形设计，整体密封性能优越。

2. 整机采用有机玻璃制作，耐腐蚀性好。

3. 真空度可达0.098Mpa。

4. 真空槽采用特硬玻璃模具成形，其壁厚均匀可承受-0.085Mpa以上的高负压。

5. 萃取柱托盘采用特高分子材料制成，其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。

6. 内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。

7. 孔数：12

8. 气体控制方式：独立控制

9. 压力显示：压力表

10. 流量控制阀：12个
	1套

	29
	离心液液萃取机
	1. 转鼓直径：50mm

2. 转速范围：0-6000rpm

3. 处理能力：0-200L/h

4. 电机功率：200W

5. 最大粘度：10000cp
	1台

	30
	射流萃取器
	1. 萃取效率：≥95% 

2. 萃取效率波动：不超过±5% 

3. 最佳取样量：＜1000ML，＞500ML 

4. 使用电源：交流220V 10VA 

5. 体积：730×220×600㎜ 
	1台


2.2包组二：云浮循环工业园日化研究所通风项目
	序号
	分项项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	实验室家具
	项
	1
	详见附件一

	2
	实验室通风工程
	项
	1
	详见附件二

	3
	实验室气路工程
	项
	1
	详见附件三


附件一：实验室家具

	序号
	项目名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注

	化学分析室

	1
	中央台
	4300*1500*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，每台含4000*300*720mm试剂架一组及功能住300*300*2030一个，配线槽插座各八套

	2
	边台
	3340*750*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带三口水龙头、PP水槽及滴水架各二套，配线槽插座各二套

	3
	通风柜
	1500*900*2400
	件
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带PP小水杯及单口水龙头各一套，配二三插

	4
	试剂柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	5
	器皿柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上下一体玻璃掩门，4层活动5MM PVC 冲孔层板，底层为1层PVC滴水盘

	6
	留样柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	仪器分析室

	1
	仪器台
	4550*900*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带1500*300*770mm管线收纳柜三个，配线槽插座五套

	2
	仪器台
	4550*900*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带1500*300*770mm管线收纳柜三个及功能住300*300*1620一个，配线槽插座五套

	3
	可移动仪器台
	500*550*800
	台
	2
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板

	4
	通风柜
	1500*900*2400
	件
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带PP小水杯及单口水龙头各一套，配二三插

	5
	边台
	2450*750*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带三口水龙头、PP水槽及滴水架各一套，配线槽插座各二套

	6
	试剂柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	7
	留样柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	8
	气瓶柜
	900*500*1920
	件
	2
	全钢结构，双层防爆结构

	合成实验室

	1
	高温矮台
	3800*750*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用20mm厚黑色大理石台面，配一块4550*400*16mm厚理化板挡板

	2
	边台
	3800*750*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，配线槽插座五套

	3
	边台
	1665*750*800
	台
	1
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带PP水槽、三口水龙头及滴水架各一套，配线槽插座各一套

	4
	通风柜
	1500*900*2400
	件
	3
	全钢结构，台面采用16mm厚实芯理化板，带PP小水杯及单口水龙头各一套，配二三插

	5
	试剂柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	6
	器皿柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上下一体玻璃掩门，4层活动5MM PVC 冲孔层板，底层为1层PVC滴水盘

	7
	气瓶柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，双层防爆结构

	8
	留样柜
	900*500*1920
	件
	1
	全钢结构，上玻璃下实掩门，一层固定层板，三层活动层板。

	9
	不锈钢支架
	2500*148*1200
	件
	1
	304#全不锈钢结构


附件二：实验室通风工程

	序号
	项目名称
	规格(mm)
	单位
	数量

	1 
	玻璃钢离心式风机
	6A 4kw 1450r/min
	台
	1 

	2 
	离心式排风机连接口配件及风帽
	　
	项
	1

	3 
	风机机座
	　
	个
	1

	4 
	软接
	　
	个
	1

	5 
	墙开孔
	　
	个
	3

	6 
	消声器 
	￠700×1000
	个
	1 

	7 
	PVC管道
	　
	m²
	21 

	8 
	PVC管道
	Φ315
	m
	9

	9 
	PVC管道
	Φ250
	m
	17

	10 
	PVC弯头
	Φ250
	个
	9

	11 
	电动风阀
	Φ250
	个
	5 

	12 
	手动风阀
	Φ250
	个
	5 

	13
	压差传感器
	
	套
	1

	14
	变频器
	4KW
	套
	1

	15
	变频外围控制
	含交流接触器、按钮
	点
	5

	16
	止回阀
	600*400
	个
	1

	17
	防火阀
	600*400
	个
	1

	18
	风管支吊架
	
	项
	1

	19
	控制电箱
	
	个
	1

	20
	风机电源线
	4X6mm2
	m
	30

	21
	控制信号线
	
	m
	100

	22
	线管
	
	m
	70

	23
	安装辅料
	
	项
	1

	24
	设备吊装
	
	项
	1


附件三：实验室气路工程

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单位

	（二楼）氢气管路
	
	
	

	1
	钢瓶接头
	
	1
	个

	2
	不锈钢高压软管
	SS316L  内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构L=1.0米，两端口3/8"  FNPT耐压20MPa
	1
	个

	3
	不锈高端端减压阀 
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	4
	不锈钢终端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	5
	卡套式低压球阀
	1/4卡套
	1
	个

	6
	转换接头
	1/4NPT-1/4卡套
	4
	个

	7
	转换接头
	1/4NPT-1/8卡套
	1
	个

	8
	洁净管不锈钢
	1/4
	10
	米

	9
	卡套直接U
	SS316L   1/4
	3
	个

	10
	管夹
	1/4 管径
	8
	个

	（二楼）氮气管路
	
	
	

	1
	钢瓶接头
	
	1
	个

	2
	不锈钢高压软管
	SS316L  内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构L=1.0米，两端口3/8"  FNPT耐压20MPa
	1
	个

	3
	不锈高端端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	4
	不锈钢终端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	5
	卡套式低压球阀
	1/4卡套
	1
	个

	6
	转换接头
	1/4NPT-1/4卡套
	4
	个

	7
	转换接头
	1/4NPT-1/8卡套
	1
	个

	8
	洁净管不锈钢
	1/4
	10
	米

	9
	卡套直接U
	SS316L   1/4
	3
	个

	10
	管夹
	1/4 管径
	8
	个

	（二楼）氮气管路
	
	
	

	1
	钢瓶接头
	
	1 
	个

	2
	不锈钢高压软管
	SS316L  内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构L=1.0米，两端口3/8"  FNPT耐压20MPa
	1 
	个

	3
	不锈高端端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1 
	个

	4
	不锈钢终端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1 
	个

	5
	卡套式低压球阀
	1/4卡套
	1 
	个

	6
	转换接头
	1/4NPT-1/4卡套
	4 
	个

	7
	转换接头
	1/4NPT-1/8卡套
	1 
	个

	8
	洁净管不锈钢
	1/4
	10 
	米

	9
	卡套直接U
	SS316L   1/4
	3 
	个

	10
	管夹
	1/4 管径
	8 
	个

	（三楼）氢气管路
	
	
	

	1
	钢瓶接头
	
	1 
	个

	2
	不锈钢高压软管
	SS316L  内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构L=1.0米，两端口3/8"  FNPT耐压20MPa
	1 
	个

	3
	气体报警装置及相关配件
	适用于实验室乙炔、氢气等气体泄漏检测的工业报警装置
	1
	套

	4
	阻火器
	　
	1
	套

	5
	不锈高端端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	6
	不锈钢终端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	2 
	个

	7
	卡套式低压球阀
	1/4卡套
	1 
	个

	8
	转换接头
	1/4NPT-1/4卡套
	4 
	个

	10
	洁净管不锈钢
	1/4
	11 
	米

	11
	卡套直接U
	SS316L   1/4
	3 
	个

	12
	管夹
	1/4 管径
	8 
	个

	（三楼）氮气管路
	
	
	

	1
	钢瓶接头
	
	1
	个

	2
	不锈钢高压软管
	SS316L  内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防爆弹簧固定环加强型结构L=1.0米，两端口3/8"  FNPT耐压20MPa
	1
	个

	3
	不锈高端端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	1
	个

	4
	不锈钢终端减压阀
	SL-20，钢瓶用波纹管式调压，输出压力稳定精确
	2
	个

	5
	卡套式低压球阀
	1/4卡套
	1
	个

	6
	转换接头
	1/4NPT-1/4卡套
	4 
	个

	7
	转换接头
	1/4NPT-1/8卡套
	1 
	个

	8
	洁净管不锈钢
	1/4
	11 
	米

	9
	卡套直接U
	SS316L   1/4
	3 
	个

	10
	管夹
	1/4 管径
	8 
	个


技术规格及参数要求

(1) 技术标准和验收标准

1、 《金属家具质量检验及质量评定》（QB/T 1952.1-1994）

2、 《采暧通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

3、 《工业金属管道设计规范》（GB50316）

4、 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）

5、 《科学实验建筑设计规范》（JGJ91－93）

 (二) 总体要求

1）、《用户需求书》中所有带 “▲”号的条款为评审时的重要技术参数，不作为无效投标条款。
2）、▲ 所有实验室家具、高柜、通风系统相关电动控制阀、玻璃钢离心风机必须为国际知名品牌产品，如为进口产品，必须提供进出口通关文件复印件，包括装船单、提单、外贸发票等，并提供产品生产厂家出具的所有货品的安全检测文件以及技术数据和安全参数。

3） ▲  所有实验室用柜体以及柜门材料要求为厚度≥1.0mm高品质镀锌钢板，表面经静电处理，并喷涂75um厚环氧树脂。理化板台面厚度≥16mm，具有防腐、防酸碱、耐磨特性，材料耐用不变形。

4）、▲ 水槽材料为国际知名品牌产品专用耐强酸碱、抗腐蚀PP。水龙头主体材料为铜制，表层喷涂环氧树脂，阀芯材料为陶瓷。
6）、所有进入实验室的仪器管道需隐藏在仪器台内侧，不外露；只外露阀体或接头，方便接驳。

7）、所购货品均包括相应的施工、安装、调试，并接受验收。

8）、若投标人非产品制造商，必须提供所有产品生产商的销售代理授权证明文件。
(三) 技术要求及材质说明

1、实验台、边台、中央台、仪器台技术要求

1.1  设备规格及数量分布说明：详见设备清单

1.2  主要用途：化学、物理实验操作，大型精密仪器的摆放和安装

1.3  基本要求：防震，防静电、耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、承重能力强；含电插座，带防尘防水盖；有数据线、电源线和气路等收纳装置；气体、冷却水管路安装方便美观；

1.4  结构要求：仪器台、边台和中央台采用A框架加滚轮柜的承重结构。 

▲1.5台面
（1）采用实验室专用实验操作台面 16MM厚，结构坚固致密，耐强酸碱、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防腐蚀、抗菌、抗撞击、易清洁并且拥有卓越的抗弯和抗冲击的性能，更能承载重物且不易受压弯曲的结实台面。边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能。

▲（2）台面为绿色环保产品，必须持有2014年颁发的“中国绿色环保材料标志授权使用证书”证书复印件。

（3）绿色环保，需提供FSC（森林管理委员会的环保认证证书）证书复印件

（4）产品符合以下技术参数指标：

在以下化学试剂的抗腐蚀测试中：

▲化学腐蚀性能符合GB/T 17657-1999标准，不加盖玻片测试结果达到标准1级，表面无明显变化。

▲硫酸（98%）无明显变化，1级；硝酸（65%）无明显变化，1级；盐酸（37%）无明显变化，1级；乙酸（99%）无明显变化，1级；磷酸（85%）无明显变化，1级；甲醛（37%）无明显变化，1级；氢氧化钠（40%）无明显变化，1级；硫化钠饱和液无明显变化，1级；苯酚  无明显变化，1级；四氯化碳无明显变化，1级；氢氟酸（40%）无明显变化，1级；氨水（25%）无明显变化，1级；乙酸乙酯无明显变化，1级；石脑油无明显变化，1级；铬酸无明显变化，1级；氨氧化铵（28%）无明显变化，1级；双氧水（3%）无明显变化，1级；硝酸银（1%）无明显变化，1级；氯化镁（10%）无明显变化，1级；硫酸铜（10%）无明显变化，1级；正已烷无明显变化，1级；乙醇无明显变化，1级；氯仿无明显变化，1级；二甲苯无明显变化，1级；甲苯无明显变化，1级。

▲（5）经 GB/T 17657-1999标准检测，达到或优于以下参数：吸水率（24h）检测值≤0.4%；弯曲强度检测值≥120MPa；弯曲弹性模量检测值≥11740 MPa；拉伸强度≥112MPa；压缩强度≥216 MPa；悬臂梁缺口冲击强度≥8.27kJ/m2；表面耐划痕检测值≥5.0N。

▲（6）抑制细菌生长，台面经ISO 22196:2011标准测试，表面能抑制金黄葡萄球菌，大肠杠菌，链球菌，肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌等常见细菌的生长，24小时后细菌的减少量均达到90%以上。

▲（7）台面甲醛释放量检测达到 GB18580-2001标准E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.3mg/L。

▲为保证质量，投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家或国内授权代理商针对本项目出具的授权书或支持书原件及符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家或区域全资子公司公章;

1.6 柜体

a. 柜体颜色为银灰色。

b. 柜体为环氧树脂喷涂镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

c. 柜体采用高品质国际知名品牌1-1.2mm +/- 0.07mm镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，外喷粉体需具有防紫外线及防氧化功能。

d. 柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。

1.7  柜门/抽屉面板

a. 银灰色，环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨，采用高品质国际知名品牌1-1.2mm +/- 0.07mm镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

b. 双层设计，中间填充有隔音材料。

▲c. 柜门上边成 45度角，方便各柜体功能标示，或柜门/抽屉面板上安装标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

1.8 门铰

全开105度高质镀铬钢铰链，表面经过电镀处理，弹性好；最大承重力达45KG，开合最少达五万次以上，达到国际五金行业标准。

1.9 手抽：D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐涂层的不锈钢，极易清洁。

1.10  层板

a. 银灰色，采用高品质国际知名品牌1-1.2mm +/- 0.07mm镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，外喷粉体需具有防紫外线及防氧化功能。

b. 所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。

c. 层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

     d. 层板厚度：20mm

1.11  抽屉装置

a. 三节导轨。

b. 运动负重≥25kg（≥100000次）。

1.12 仪器实验台台后部（柜体背面）为设备夹层，用于隐藏从地面预留到实验台面的水、电、气管路。且每个实验室后面均设有活动维修板，拆装方便。

1.13管线功能盒：安装在仪器台背面，线盒内分为多个区间，可以分别布置水、电、气管路，功能盒上带插座固定孔。

1.14 强电插座：万用插口，带防水防尘盖（选项）。

1.15  台体承重能力：大于600kg/m2。

1.16试剂架

a. 试剂架为全钢制产品，采用高品质国际知名品牌1-1.2mm +/- 0.07mm镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，外喷粉体需具有防紫外线及防氧化功能。

     b. 双层台式。

     c. 落地式三角形柱，高度720mm，每个功能柱均配有PP调节脚及PP顶盖。

     d. 所有水、电、气控制元件均安装在功能柱上，管线内藏在功能柱内。

     e. 模块式组合。

     f. 颜色为银灰色。

1.17三头水龙头

实验室专用三口水龙头,黄铜合金,陶瓷阀,阀芯采用国际通用陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。

1.18单口洗眼器

a． 主体：加厚铜质，，耐腐耐热。

b．洗眼喷头：加厚铜质，表层环氧树涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

c．防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

d． 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。

e． 控水阀：带止逆阀，其阀门可自动关闭。

f．供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

1.19 PP滴水架

a. 高密度PP材质
b. 单面，底部托盘中间设有排水孔。

c. 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。

1.20 水盆

a. PP材质，一体成型。

b. 内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁。弯头易拆除、安装。

c. 水槽由水槽柜内不锈钢支架支撑。

2、 试剂柜/留样柜等技术要求

2.1结构：落地式，内嵌式玻璃对开门。

2.2技术参数：

2.2.1柜体

a..颜色为银灰色。

b. 柜体为环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

c. 柜体采用高品质1.0mm +/- 0.07mm电解镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

2.2.2柜门

a. 银灰色，环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

b. 双层设计，中间填充有隔音材料。

c. 柜门上边成 45度角来标示各柜体功能，或柜门/抽屉面板上安装标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

d. 内嵌5mm钢化玻璃

2.2.3门铰

全开105度高质镀铬钢铰链，表面经过电镀处理，弹性好；最大承重力达45KG，开合最少达五万次以上，达到国际五金行业标准。

2.2.4手抽

D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐塗層，极易清洁。

2.2.5层板

a 环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，银灰色。

b. 所有带柜门的实验柜具内置活动层板。

c. 层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

d. 层板弯折截面高度：20mm

3、器皿柜技术要求

3.1结构：落地式，内嵌式玻璃对开门。

3.2技术参数：

3.2.1柜体

a..颜色为银灰色。

b. 柜体为环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

c. 柜体采用高品质1.0mm +/- 0.07mm电解镀锌钢板，拉力强度>270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

3.2.2柜门

a. 银灰色，环氧树脂喷涂电解镀锌钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

b. 双层设计，中间填充有隔音材料。

c. 柜门上边成 45度角来标示各柜体功能，或柜门/抽屉面板上安装标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

d. 内嵌5mm钢化玻璃

3.2.3门铰

全开105度高质镀铬钢铰链，表面经过电镀处理，弹性好；最大承重力达45KG，开合最少达五万次以上，达到国际五金行业标准。

3.2.4手抽

D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐塗層，极易清洁。

3.2.5层板

a. 四块6mm厚PP带孔活动层板，层板由四个钢制层板扣支撑。

b. 底部带PP盛水盘。

4、 通风柜技术要求

4.1标准：

a. 符合国际安全标准测试 BS 7258 国际标准。

b. 出厂时附有生产厂家整机测试数据，并保证安装后测试数据与出厂前数据一致。

▲外部尺寸：高度 2400mm，宽度为 1200/1500/1800mm，深度为 900mm。

▲内 部 尺寸 ：台 面高 度为 900mm ，深 度为 790mm 以上 , 内高 度为 1250mm ， 内宽 度为1000/1300/1600mm。

4.2 框架：

a. 颜色为银灰色。

b. 柜体为环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。

c. 柜体采用高品质 1.2mm 冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2，内外两面电镀锌 20g/m2(~2.8uM)， 表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

4.3 窗框：通风柜窗框使用镀锌钢材质，外喷环氧树脂。

4.4 安全推拉门：

a. 风柜的前部是安全推拉门，门框由铝合金制成，外喷环氧树脂。

b. 门玻璃采用 6mm 厚安全防爆玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。

c. 1,500mm 宽度的通风柜推拉门含 2 块横开窗扇。

d. 门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。

e. 安全推拉门左右悬吊钢索安装时，完全隐藏于边框导轨 C 型槽内，上下拉动时，不与轨道摩擦，以确保钢索安全，并避免与柜内腐蚀性化学气体接触。

f. 安全推拉门把手正面下缘采用圆弧造型，以避免气流通过把手下方，进入柜内时产生扰 流，把手处中央具凹槽，方便使用者上下扶手施力，以符合人体工学要求。

g. 通风柜门框滑槽采用塑料滑槽,增加耐腐性,门开关时更加顺畅和安静。

▲4.5 可调导流板及内衬：采用聚丙烯板材，表面光滑，韧度大，能承受 14000psi 的压 力，此材料具有防火及耐酸碱功能。颜色为瓷白色，使通风柜内部操作空间更加明亮。

4.6 台面：采用实验室专用16mm厚实芯理化板，带挡水边。

4.7通风柜下部选用钢制 H 型支撑框架，支撑框架下方为钢制储存柜，柜体材质采用高 品质 1.2mm 冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2，内外两面电镀锌 20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及 磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um 的钢板。

4.8漏电保护开关：在通风柜操作台面下方右侧，配置有一个漏电保护开关，使得通风 柜操作人员更加安全，并且能有效的保护通风柜的电气器件。

4.9 基他配置要求：

a. 通风柜之控制元件均可利用不同模块安装于风柜两侧或正前方，可随时根据用户的不同 工作环境及习惯扩充安装配置。

b. 柜内所有金属配件需经环氧树脂表面处理，具有防酸碱、防化功能。

c. 每台通风柜至少有四个带防尘二三插座， 1 个水阀和 1 个水槽，适合各种实验的要求。

d. 通风柜内部配有管线柔和的照明灯。

 其他参数：

a. 压损：在调节门（Sash）全开，表面平均风速 0.5m/s（100fpm）情况下，通风柜压损（Static pressure loss）需小于 90Pa。（测量点：位于集气罩出口处，以管径×3 倍高度之直风管处）

b. 通风柜正常运行时，可保证其表面风速≥0.5m/s，（具体测量方法为：通风柜运行时，将 风柜拉门调节至通风柜工作台面 500mm 高度，平均选择 9 个测量点进行测量，其测量结果取平均 值即为通风柜表面风速。

c. 表面风速平均性：在调节门（Sash）全开，表面平均风速不小于 0.5m/s（100fpm）情况任一点表面风速量测点，测得风速值均需介于0.5m/s（100fpm）±20%范围内。

d. 需保证在 0.5m/s 的风速下将柜内的烟气彻底抽出，无残留，并加以稀释。

e. 导流板安装位置与角度需均匀，无死角，以确保不同比重之气体均能有效排除。

f.
正常工作时通风柜内噪音小于 65 分贝。

5.通风系统说明

5.1 中央控制

此设计为可独立操作和整体性操作。

在主风管上，带抽风标本柜、脱水机为长开状态，为定量常数。通风柜为可调开关抽风设备，独立风柜可通过电动控制阀进行开关，为变量。

独立通风柜操作依靠控制面板，来控制通风柜内照明灯、电动控制阀以及系统风机的开关，并将开关量等信号传至PLC通讯模块。

PLC可接收每台通风柜开关状态信号，计算总抽风量后将信号传给风机变频器来控制系统总抽风量。

5.2 通风设备风量要求

通风柜：1200mm宽通风柜750~1300m3/h；1500mm宽通风柜1300~1700m3/h；1800mm宽通风柜1500~2100m3/h；

5.3 其他要求

a. 通风柜表面风速要求大于或等于0.5m/s。

b. 通风柜正常工作时，噪音必须小于60db。

6.PLC控制系统

a. 4路数码TTL输入及输出，低＜0.8V，高＞2.0V；

b. 4路数码TTL输入及输出，低≤0.8V，高≥2.0V；

c. 4路模拟输入，4-20MA，1K，F1F0；

d. 2路模拟输出，4-20MA，1K，F1F0；

e. 解析度：12 bits D/A 换算；

f. 时间计算频率：0-10MHZ，12 bits 计算；

g. 直线误差：±1 LSB

h. 输入电阻：1 GΩ；

i. RS 485 及 RS 232 串联通讯口；

j. 耗电量：12V / 5V DC，10W。

7. 风机变频器
a. 符合CE、UL、C-UL、CTICK标准；

b. 无线传感器控制；

c. 数字式显示；

d. 自动电压调节；

e. 内置RS 422传送端口；

f. 内置断路器；

g. 200%起动扭力。
8.离心风机

a. 风机要求空气性能好、重量轻、比强度高、耐腐蚀性能好、不易老化、低噪音。

b. 风机由叶轮、机壳、电机和机架组成，C式传动模式。

c. 叶轮由十个后倾叶片、曲线型前盘和平板后盘一次成型而成，并经过动、静压校正，动转平稳，空气性能好。

d. 风机主体为玻璃钢，所有连接螺丝为不锈钢。

9、气路系统说明

本项目应用于实验室二、三楼。采用集中供气系统输送气体，共包括氮气、氢气、压缩空气的供应。

a.保持气体纯度

设计气瓶供气系统，其漏气率 10-8 mbar.l/s(He)，确保管路终端气体达到99.999%的纯度等级。

b. 气体压力稳定

系统采用两级减压（第一级减压由高端减压阀来进行调节，第二级由各房间内的终端减压阀来进行调节）方式供气。

c. 标志清淅

所有减压器以及阀门处均贴有明显气体种类标识牌。

d. 操作简便

所有减压器，阀门均位于功能板上，并有明显标识。

10、高压软管

 a. 最高使用压力为3000Psig；

 b. 金属软管，内衬可根据气体种类选择Teflon或316SST；

  c. 软管长度大于910mm。

11、减压阀

11.1 结构特点

 a. 母体采用四孔设计；

 b. 单级式减压结构；

 c. 母体与膜片采用硬密封形式；

 d. 母体螺纹：1/4”NPT(F)；

 e. 内设过滤网，结构易吹扫；

 f. 采用面板式安装；

 g. 铜电镀材质。

11.2 特性参数

 a. 最大输入压力：500Psig；

 b. 输出压力：0-100Psig；

 c. 安全测试压力：1.5倍的最大输入压力；

 d. 内泄漏率：2x10-8sccs He；

 e. 外泄漏率：2x10-8sccs He，进气压力：1500Psig；

 f. 阀座泄漏率：2x10-8sccs He，进气压力：1000Psig；

 g. 最大Cv值：0.14（输入压力500Psig），0.8（输入压力3000、2000Psig）。

12、气体管道

 a. 壁厚：1.0-1.6mm；

 b. 气体管道均采用焊接方式连接。
三、采购项目商务要求

1.质量保证：

  1.1投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

  1.2投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

  1.3投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

  1.4投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

2.售后服务要求:

  2.1质保期：所有货物提供至少2年保修，质保2年内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后投标人提供维修服务，并优惠收费。（投标人提供质保服务内容细则）

  2.2投标人应提供满足货物2年正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

  2.3投标人必须在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派工程技术人员上门维修,且在48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非投标方的货物和配件，投标方应协助解决。

  2.4对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

  2.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，投标人提供有偿服务。

  2.6质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

  2.7质保期满后，应用户要求，投标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与用户方签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件，投标人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

3. 到货要求及交货地点：

3.1包组一：

   3.1.1合同生效后60天内完成实验室装修,交货、安装、验收并交付使用。

3.1.2交货地点：指定实验室内。

3.1.3货物到达用户现场后，用户有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由投标人承担。

3.1.4投标人必须按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

   3.1.5要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

  3.2包组二：

   3.2.1合同生效后45天内完成实验室装修,交货、安装、验收并交付使用。

3.2.2交货地点：指定实验室内。

3.2.3货物到达用户现场后，用户有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由投标人承担。

3.2.4投标人必须按工程进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

3.2.5 安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

4.验收要求：

4.1 投标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便用户进行监理。交货时提供质量合格证书。

4.2 如有必要可邀请法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，进行质量监督检验。

4.3投标人和货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

4.4投标人必须将货物的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给用户方。

4.5培训：由供货方进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

5. 其他要求：

5.1为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

5.2设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

5.3投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

5.4货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5.5所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5.6本采购项目内容中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。  

四、付款方式 

4.1包组一：

4.1.1签订合同后五天内，采购人支付中标金额的50%；全部货物现场安装完毕并验收合格后15天内支付中标金额的45%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，15天内无息返还。

4.1.2 采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

4.1.3 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

  4.2包组二：

4.2.1签订合同后五天内，采购人支付中标金额的50%；全部货物现场安装完毕并验收合格后15天内支付中标金额的45%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，15天内无息返还。

4.2.2 采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

4.2.3 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

第四部分

合 同 条 款
 云浮市云安区富安投资开发有限公司实验室设备及相关服务采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2. 供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

3. 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

4. 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

1. 合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

3. 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

4. 本合同价格为固定不变价。

5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1. 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

2. 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1. 到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
2. 安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

3. 合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

4. 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

5. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

7. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

1. 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

2. 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

1. 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用履约保证金保函或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金包组一：人民币陆万元整（¥60,000.00）；包组二：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

2. 如果中标人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

九、包装、装卸和运输

1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

3． 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4． 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5． 包装费、运费已包含在合同价内。

十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

（1） 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2） 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

11.1包组一：

11.1.1 签订合同后五天内，采购人支付中标金额的50%；全部货物现场安装完毕并验收合格后15天内支付中标金额的45%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，15天内无息返还。

11.1.2 采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

11.1.3 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

  4.2包组二：

11.2.1签订合同后五天内，采购人支付中标金额的50%；全部货物现场安装完毕并验收合格后15天内支付中标金额的45%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，15天内无息返还。

11.2.2 采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

11.2.3 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

1. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

2. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

3. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

4. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

十四、检验与测试

1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

2. 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4. 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5. 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6. 如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1. 安装、调试与运行

1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

1.3 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.4 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

1.5 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

2. 测试与验收

2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

2.2 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

2.3 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

2.4 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

2.5 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

3. 培训

3.1 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

3.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务

1.   质量保证

1.1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2. 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

1.3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

1.4. 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

2.  质量保证期后服务

2.1. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。

2.2. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

2.3. 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。

十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1． 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2． 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

3． 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

4． 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

1． 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2． 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

1. 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

2. 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

3. 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十一、合同变更

1.  卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.  因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

1.  合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.  合同因买方便利而解除或终止。

2.1. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2. 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1） 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

3.   违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1. 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

3.2. 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

3.3. 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

4.  因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

1． 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2． 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3． 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

1． 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2． 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

1.  根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十八、其它

1． 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2． 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3． 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4． 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

5． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：

地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：

传     真：
传     真：

开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：包组一：人民币陆万元整（¥60,000.00）；包组二：人民币贰万元整（¥20,000.00）。

	
	2．履约保证金提交形式：采用履约保证金保函或采购人可以接受的其它形式

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标人提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	本项目不接受联合体投标
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：包组一¥1,246,590.00元;包组二¥403,410.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ16HGK4133号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ16HGK4133）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ16HGK4133]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：

                                                     法定代表人（签字或盖章）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式


 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1   投标人《法人营业执照》复印件

5.2 《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

5.3 《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》

5.4  提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

6.制造商出具的授权函格式
授 权 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

¥

已付金额：  

元

¥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ16HGK4133

致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1投标人简介。

10.2近2年已完成同类项目的业绩（须有合同或中标通知书复印件）

10.3投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

   10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼。

10.6名称变更证明

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2014
	
	
	

	
	2015
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

10.2投标人近2年已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年已完成同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表

投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

1、 对第三章采购人需求内容的响应说明；

2、 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

3、 质量水平和质量保证措施；

4、 验收标准及人员安排；

5、 其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

11.3货物配置清单

11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式

11.3.1 货物明细表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
11.5   质量保证及售后服务

11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

13．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

14. 同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：GDXJ16HGK4133]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封

唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意采购文件条款声明格式

