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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区林业局（以下简称“采购人”）的委托，就广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目(招标编号：445300-201703-327002-0004)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者项目的性质
    1、项目名称：广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目
2、数量：详见用户需求书。

3、用途：详见用户需求书。

4、预算金额：¥1,804,000.00元
5、简要技术要求或招标项目的性质：详见《采购人需求书》。

6、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.货物详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市云安区财政局。
投标人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。
二、合格投标人条件

投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
投标人若非制造商，必须提供由制造商出具针对本项目所投主要产品（林火视频监控系统、室内控制终端设备、定位仪、扑火对讲机、小型消防水泵、大型消防水泵、风力灭火机、油锯、阻燃服、单兵服、割灌机）的专项授权书，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。
3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
5、本项目不接受联合体投标。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年3月10日至2017年3月16日08：30-17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：二、合格投标人条件”中所提出需要提交的文件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；法定代表人、被授权人身份证复印件；法定代表人资格证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的文件均需盖公章。）采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

4、招标文件售价：人民币 150 元/套，售后不退。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年3月30日上午 08：30~09：00（北京时间）

2、投标截止时间：2017年3月30日上午 09：00（北京时间）

3、开标时间：2017年3月30日上午 09：00（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区林业局

采购人地址：云浮市云安区林业局
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司（网址：www.sdgdx.com.cn ）
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669
采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@163.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：古先生

采购项目联系人电话：0766-8638806

七、采购文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目招标文件在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。
八、供应商注册登记

为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
2017年3月9日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
3.2、投标人若非制造商，必须提供由制造商出具针对本项目所投主要产品（林火视频监控系统、室内控制终端设备、定位仪、扑火对讲机、小型消防水泵、大型消防水泵、风力灭火机、油锯、阻燃服、单兵服、割灌机）的专项授权书，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。
3.3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】
3.4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
3.5、本项目不接受联合体投标。
4．合格的货物和服务

4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
5.禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

6保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
7.投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8.保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9.投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

12.投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

14.投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

15.投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

16.投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

17.证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物供应商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物供应商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内供应商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

18.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19.投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00），并作为其投标文件的一部分。

    投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

19.2    投标人应按下列要求提交报价保证金：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公帐户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000009599651

开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201703-327002-0004] 

（2）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。

（3）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，现场不接受任何形式的报价保证金。
19.3    凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.4   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.5  中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.6   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。
20.知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21.投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22.投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同的电子文件一套（以U盘形式，并与投标文件正本一起密封），文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称：广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
招标编号：445300-201703-327002-0004
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意采购文件条款声明格式
23.6   投标文件未按招标文件要求签署、密封和标记的，采购代理机构概不接受。
24.投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25.迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

27. 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

28.评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人（含5人）以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

29.评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

30.中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

31.中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

32. 质疑和投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

28.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）  投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云安区城中路110号

电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300

联 系 人：李小姐

（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云安区财政局政府采购管理股

地  址：云浮市云安区白云路

电  话：0766-8638906

邮  编：527500

32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

33.中标通知书及成交通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

34.签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

35.履约保证金

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

36.服务费

中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为500万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×0.8％＝3.2万元

合计收费＝1.5＋3.2＝4.7万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标单位的投标保证金中抵扣服务费。

37、保密
37.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取采购文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4  任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
38招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
评标办法采用综合评分法。

综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
4.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

5）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

6）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
二、初步评审

1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、 本项目投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定

无效投标的认定条件详见《初步审查表》所列各项内容。

三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表《技术打分表》；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表《商务打分表》；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

价格评分=基准价格/投标价×30
如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

四、中标候选人
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商。
投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云安区林业局

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、投标人若非制造商，必须提供由制造商出具针对本项目所投主要产品（林火视频监控系统、室内控制终端设备、定位仪、扑火对讲机、小型消防水泵、大型消防水泵、风力灭火机、油锯、阻燃服、单兵服、割灌机）的专项授权书，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。

3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：李小姐

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供类似项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近3年同类业绩清单；（合同复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万陆仟元整（¥36,000.00）。

	19.6
	交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.sdgdx.com.cn)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公告) (在以上媒体中指定媒体发布公告)

招标结果公告内容： 中标单位、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：人民币1,804,000.00元


广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目（445300-201703-327002-0004）初步评审细则表
                                                                                                                                                                                      评委：               
	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格投标人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	投标文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	 
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,804,000.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目（445300-201703-327002-0004）技术商务打分表
                                                             评委：               

	投标单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	

	设备主要技术参数响应程度
	对招标文件中主要设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得13分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分。扣至0分为止。（带“▲”的技术条款为重要条款，投标人需提供相关产品生产厂家盖章确认的技术参数响应材料，无厂商盖章确认的说明材料不得分）
	13
	

	质量检测认证
	所投产品（小型消防水泵、大型消防水泵、风力灭火机、油锯、阻燃服、割灌机）具有省级或以上认证资质机构出具的检验报告，每提供一个得1分，满分6分。（提供相关证明文件复印件并加盖公章）
	6
	

	
	所投产品（定位仪）具有3C认证证书、无线电发射设备型号核准证证书、电信设备进网许可证证书、由特种装备质量监督检验中心出具的检验报告，完全提供得4分，提供不全或不提供得0分。（提供相关证明文件复印件并加盖公章）
	4
	

	项目技术服务方案
	项目技术服务方案完善合理，可行性高、质量保证的作综合横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	

	投标样品
	根据各投标人所投（定位仪、扑火对讲机、油锯、阻燃服）货物样品外观、质量、品牌、档次、技术含量进行横向对比：优得7-6分；良得5-3；差得2-1分，提供不全或不提供样品得0分。
	7
	

	投标人实力和信誉
	投标人提供自2010年1月1日至今连续5年或以上获得行政管理部门颁发的“守合同重信用”证书的得3分，连续4-3年获得行政管理部门颁发的“守合同重信用”证书的得2分，连续2-1年获得行政管理部门颁发的“守合同重信用”证书的得1分。（提供相关证明文件复印件并加盖公章，原件备查，不提供原件不得分）
	3
	

	
	具有ISO9001质量管理体系认证证书、具有ISO14001环境管理体系认证证书、具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份证书的得1分，满分为3分。（提供相关证书复印件加盖公章）
	3
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	

	同类项目业绩
	根据投标人提供自2011年1月1日至今已完成过同类（林火视频监控系统、森林防火物资）项目业绩进行横向对比：优得10-8分；良得7-4分；差得3-0分。（提供中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章，原件备查，不提供原件不得分）
	10
	

	投标人具有用户单位信誉评价
	投标人提供用户单位自2011年1月1日以来出具的同类项目售后服务信誉好评，每提供一个得1分；满分为3分。（提供相关证明文件复印件加盖公章）
	3
	

	售后服务承诺和服务的便利性
	根据投标人的售后服务计划承诺，技术力量、培训等因素进行横向对比：优得10-8分；良得7-4；差得3-1分。
	10
	

	
	投标人设有售后服务机构：云浮地区内得2分，广东省内得1.5分，广东省外得1分。（以营业执照为准，提供平复印件并加盖公章）
	2
	

	合            计
	70
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书
注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
一、项目概况
1、项目名称：广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目
2、预算金额：¥1,804,000.00元
★3、为确保所采购扑火对讲机能与广东省云浮市森林防火无线数字通信网实现无间隙连接，投标人应到云浮市林业局森林防火无线数字通信网进行无缝隙连接测试，投标时必须出具由采购人所出具的无缝隙连接证明文件原件并附在投标文件正本。
项目清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	林火视频监控系统
	套
	3

	2
	室内控制终端设备
	套
	2

	3
	定位仪
	部
	7

	4
	扑火对讲机
	部
	10

	5
	小型消防水泵
	台
	6

	6
	大型消防水泵
	台
	2

	7
	风力灭火机
	台
	20

	8
	油锯
	台
	26

	9
	阻燃服
	套
	350

	10
	单兵服
	套
	150

	11
	割灌机
	台
	15

	12
	宣传设备
	套
	3

	13
	宣传牌
	块
	140


三、采购项目技术规格、参数及要求
	序号
	项目名称
	技术规格、参数及要求

	1
	林火视频监控系统
	一、项目背景概述、实现功能要求

    购置一批先进的林火视频监控系统设备等，及时发现违章用火和发现火情，以便及时制止违章用火和迅速组织扑救，把森林火灾消灭在萌芽状态，使损失减少到最低限度。林火监测分人工监测和仪器监测，主要由地面巡护、瞭望监测、林火远程视频监测等构成，形成定点、流动等监测相结合的立体监测网络体系，规划项目区内云安区的监测范围由现在的50%提高到95%以上。

    林火视频监控系统包括前端监控、供电系统、信号传输系统、防雷等设备，并由中标人承担自合同签订之日起五年内能保障设备正常使用的通信费用。
1.前端监控

    林火监测采集前端采用自建铁塔的模式。前端设备主要由摄像机、镜头、云台、护罩等组成部分。对周围的环境进行实时采集，其主要功能是为后端一天24小时提供可靠高质量的视频图像。后端通过显示设备对前端的环境进行实时监控。
监控点的布置与摄像机的选配原则
(监控点的布置

根据森林的面积、重要性、环境的需求确定监控区域和配置合适的监控设备。建设地址和经纬度由采购人根据省林业厅的批复确定。

(透雾摄像机、镜头

    透雾摄像机和镜头是整个远程林火监控系统的最前端，也是系统的眼睛，配备是否合理直接关系到采集图像的效果。要结合森林防火监控系统的特殊性及建设防火监控系统的实际需求，坚持实用性原则，以量体裁衣的方式作针对性设计。在设计中的摄像机支持可见光成像，集成360度高速云台，支持全景多点巡航监控，焦距15mm-360mm，有效检测半径3-5公里范围；具有特殊设计的光学连续变焦镜头，可实现对100m-5000m（最远）内距离的热点智能探测并告警显示，兼顾监控与搜索双重应用需求。防护等级达到IP66，抗风能力强。

2、供电系统

    前端系统取电方式根据实际情况可采用市电供电和太阳能风能组合供电。

3.防雷系统

    防雷接地是保障基站及设备安全必不可少的一项，森林防火监测基站防雷接地系统包含二个部分，第一部分为：基站铁塔的防雷接地，第二部分为：基站设备的防雷接地。基站防雷接地主要包括：避雷针、接地系统；基站设备防雷接地主要包括：电源防雷器、信号防雷器、接地系统。

4、信号传输系统

    信号传输系统包括有线数字传输、无线数字传输和有线、无线数字传输相结合。有线数字传输可通过铺设光纤线路进行传输，无线数字传输可通过无线微波设备进行传输。

二、技术参数要求或规格配置

1、林火视频监控系统单套配置：

（1）透雾摄像机、镜头1套

（2）信号传输系统1套

（3）供电系统1套

（4）防雷系统1套

1.1.1、透雾摄像机技术参数：

分辨率：1920*1080,1/1.8英寸CMOS高清感应器，水平分辨力≥1100TVL；支持嵌入式专业透雾技术，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；清晰度增强隐私遮挡：四个独立区域，完全可编程，支持三码流技术，具有黑白名单功能。需具有1个报警输入、1个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1路模拟视频输出接口；支持MP2L2、AAC和PCM音频编码，摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
1.1.2、镜头技术参数：

光圈范围：F2.5~16视频驱动自动光圈，焦距：10-320mm，光学透雾；支持电动连续变焦。

图像尺寸：6.0mm对角（1/3英寸）

有效像素：≥198万

1.1.3、云台技术参数：

水平旋转角度：0°~360°连续旋转（可调节）；

垂直旋转角度：-60°~+60°（可自选角度）；支持前端火点经纬角回显；

视频接口：1路网络2路BNC；载重≥50Kg；

防护等级：IP66。

1.2、信号传输系统：

1.2.1、无线图像传输设备（发射机）技术参数：

主要参数：工作频率：5.8GMHz，速率：2-3Mbps，加密模式：AES128bit，发射机输出功率：100MW-500MW可调，

天线接口：TNC型，50Ω，传输距离：通视情况下20-30公里，发射机尺寸（参考尺寸）：184×134×66mm(不计接插件)，图像质量：高清，图像解析度：高清720P，压缩标准：H.264，控制接口：RS485 DB-9，整机功耗：2W，

工作温度：－20℃ ～ 55℃，天线：24dB空栅抛物面天线

系统信息：处理器规格：Atheros MIPS 24KC，400MHz，内存信息：32MB SDRAM，8MB FLASH，网络接口：1个10/100M以太网接口（5类，RJ45）

认证信息：无线模块标准认证：FCC Part 15.247， IC RS210， CE，RoHS认证：支持

传输距离：户外（外接天线）：超过50Km

物理规格/电源特性/环境要求：

射频连接器：N型公头接口，尺寸：15.2cmL×3.1cmH×3.7cmW，重量：0.18kg，设备外形设计：室外型便携UV槽，最大电源功耗：6瓦，供电规格：最高24V DC，供电方式：以太网供电（4，5+;7，8-），工作温度：-40℃至80℃，工作湿度：5%至95%（凝结），抗震防抖：ETSI300-019-1.4

1.3、供电系统主要参数：

电压输入：交流180-230V宽电源，降压模式：使用变压器物理隔离，AC/DC模块降压，电源输入功率：35W，输出电压：24V1A、12V1A、5V2A，效率：95%，防护盒：全天候防雨铝合金 210×310×120mm，工作温度：－20℃ ～ 75℃，工作湿度：85％

1.4、防雷系统：

1.4.1、避雷针技术参数：

最大放电电流：200KA；抗风强度：40m/s；接地：10平的全铜接地线缆，包含铜包钢地极，接地模块

1.4.2、浪涌保护器技术参数：

标称放电电流In 20kA；最大放电电流Imax40kA；最大持续工作电压440V;电压保护水平Up 2.2KV。

1.4.3、网络信号防雷器技术参数：

标称放电电流In 5kA；最大放电电流Imax 10kA；标称工作电压Un <3V DC;电压保护水平Up<15V。

	2
	室内控制终端设备
	2、室内控制终端设备单套配置：

（1）信号传输系统1套

（2）图像解码器1套

（3）存储系统设备1套

（4）防雷系统1套

（5）交换机1套

（6）后端显示器1套

（7）控制器1套

（8）机柜1套

（9）系统控制设备1套

（10）森林防火管理软件1套

（11）网络光端传输设备1套
2.1信号传输系统技术参数：

主要参数：工作频率：5.8GMHz，速率：2-3Mbps，加密模式：AES128bit，发射机输出功率：100MW-500MW可调，天线接口：TNC型，50Ω，传输距离：通视情况下20-30公里，发射机尺寸（参考尺寸）：184×134×66mm(不计接插件)，图像质量：高清，图像解析度：高清720P，压缩标准：H.264，控制接口：RS485 DB-9，整机功耗：2W，

工作温度：－20℃ ～ 55℃，天线：24dB空栅抛物面天线

系统信息：处理器规格：Atheros MIPS 24KC，400MHz，内存信息：32MB SDRAM，8MB FLASH，网络接口：1个10/100M以太网接口（5类，RJ45）
认证信息：无线模块标准认证：FCC Part 15.247， IC RS210， CE，RoHS认证：支持

传输距离：户外（外接天线）：超过50Km

物理规格/电源特性/环境要求：

射频连接器：N型公头接口，尺寸：15.2cmL×3.1cmH×3.7cmW，重量：0.18kg，设备外形设计：室外型便携UV槽，最大电源功耗：6瓦，供电规格：最高24V DC，供电方式：以太网供电（4，5+;7，8-），工作温度：-40℃至80℃，工作湿度：5%至95%（凝结），抗震防抖：ETSI300-019-1.4

2.2、图像解码器技术参数：

视频：

视频输入：4路NTSC/PAL，1Vpp 75Ω（BNC）

视频输出：NTSC/PAL，1Vpp 75Ω(NBC).1L路VGA（可选）

压缩标准：H.264

图像分辨率：Half-D1：704×288（PAL），640×240（NTSC）

帧率、码流：最高：25fps(PAL)， 30fps(NTSC)

OSD功能：支持文字、时间在图像上的叠加

音频：

音频输入：1路RCA麦克；4路BNC线路输入，单声道

音频输出：1路RCA输出，单声道

音频参数：采样码流：8K HZ，采样位宽：16 Bit，压缩：G711A，码率：32Kbps

存储：存储接口：USB扩展存储

录像方式：定时、手动、报警联动

通信：

RS422/RS485：1个，可以用于云台控制或者串口透明传输

网络：

网络接口：1个RJ45，10/100M自适应，支持远程维护、浏览、录像等

网络协议：TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等

WEB应用：内嵌Web Server，用户可直接用IE进行浏览、控制视频服务器

网络功能：网络搜索，网络监控，ADSL、3G（CDMA/TD-SCDMA/WCDMA）

报警：

移动侦测报警：可设置灵敏度1-9级和侦测区域16×12块

I/O状态报警：4个输入端口  1个输出端口

视频丢失报警：视频丢失后发出报警信号，及时通知在线客户

安全：

用户管理：提供多用户分级权限管理，允许多用户同时访问设备

内置看门狗：可定时检测芯片和软件工作状态，并在异常情况自动复位系统，以保证系统正常运行远程复位：通过网络控制远程复位系统

其他：

电源、功耗：DC 12V 1A、<10W

工作温度、湿度：-10～70℃、10～95%

2.3、存储服务器设备技术参数：

64位四核处理器，16G内存；12T磁盘容量；支持录像切片功能；支持同时进行视（音）频码流存储，视（音）频码流转发、视（音）频码流回放。

2.4、防火墙技术参数：

1个配置口（CON），6GE；DDR SDRAM：1GB；1个MIM扩展插槽。

2.5、交换机技术参数：

24口千兆企业级交换机。

2.6、后端显示器技术参数：

55寸工业DID液晶面板，双边物理拼缝3.5mm，内置拼接控制器。显示器类型：LCD液晶显示器，双边物理拼缝3.5mm，尺寸：55寸，屏幕比例：16：9，输入电压：AC110V-240V，功率：220W，分辨率：可支持三种数字显示分辨率1280×1024、1366×768、1920×1080，刷屏率：60Hz，接口：1路BNC接口，1路Y/C接口，1路分量RGB接口，1路VGA接口，1路DVI接口，工作温度、湿度：-10～70℃、10～95%

2.7、防雷系统：

2.7.1、避雷针技术参数：

最大放电电流：200KA；抗风强度：40m/s；接地：10平的全铜接地线缆，包含铜包钢地极，接地模块

2.7.2、浪涌保护器技术参数：

标称放电电流In 20kA；最大放电电流Imax40kA；最大持续工作电压440V;电压保护水平Up 2.2KV。

2.7.3、网络信号防雷器技术参数：

标称放电电流In 5kA；最大放电电流Imax 10kA；标称工作电压Un <3V DC;电压保护水平Up<15V。
2.8、控制器技术参数：

主要参数：

传输方式：线缆，接口：USB，按键荷重：55±7G，按键行程：3.5±0.2MM，操作系统：LINUX、Windows 7/2000/XP/Vista，操作温度：-20℃~60℃，额定电压：5V，50mA

主要功能：

1、具有直接云镜控制功能以及管理和控制矩阵主机的功能。

2、该键盘可以实现多路独立输出，每路可以控制最多99个云台。

3、也可实现多路同时输出，增强驱动能力。

4、该键盘为多协议键盘，具有POLCO－D、POLCO－P、SAMSUNG等协议（二型键盘）。

5、该键盘为多速率键盘，具有1200bps、2400bps、4800bps、9600bps四种波特率。

6、该键盘对所控制的每一台设备进行独立设定协议和速率，其所控制的全部云台的协议和速率可以相同、也可以不相同。

7、在整个“PS2控制器”控制系统中，每个云台可以通过采用不同的波特率及不同的协议进行控制，从而有效防止干扰。这有别于传统控制键盘的一般控制方法。

8、F1……..F12的快速预制点调用功能，TAB单圈扫描功能，Caps Lock单键巡航扫描功能。

2.9、机柜技术参数：

类型：网络机柜，容量：22U，门及门锁：玻璃门，材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm，防护等级：IP20，外观参数：高度：1200mm，宽度：600mm，深度：600mm

2.10、系统控制设备技术参数：

主体：平台：Intel平台，操作系统：DOS，

主板：芯片组：Intel H61，显卡类型：独立显卡，声卡：集成声卡，网卡：1000Mbps以太网卡

CPU：类型：core i3处理器，速度：≥3.0 GHz，核心数：双核，三级缓存：3MB

显卡：显存容量：独立1GB

内存：容量：4GB，速度：DDR3

硬盘：容量：500GB，类型：SATA 串行，转速：7200转/分钟

规格：电源功率：180W

2.11、森林防火管理软件：

1）概述

TVS大型监控平台软件引领数字化、网络化综合监控潮流，采用业界最先进的分布式架构设计，让数字监控更加简单方便。TVS综合应用平台模块化设计和丰富的功能让它拥有广阔的应用领域，多层系统架构能够完美地组建大型监控系统。

2）平台技术要求

2.1）分层分布式架构

真正完全的分层分布式设计架构，核心模块基于安全稳定的Linux操作系统及高性能的MySQL数据库。

2.2）模块化设计要求

中心管理单元（CMU/CSG）：整个平台系统的管理核心模块，对系统的所有接入设备及用户进行管理。负责系统的所有信令及流的分发管理。

流媒体转发服务器(MDU)：统一前端设备的流的接入方式，将前端的流根据用户的请示进行分发。

中心录像服务器(MSU)：整个系统可以采用三种录像方式：前端设备录像、中心服务器录像及客户端本地录像。中心录像服务器负责进行中心集中录像。根据用户的要求可以进行定时录像、手动录像及报警录像等多种录像方式。

平台监控客户端(CU)：为用户提供视频监控业务的操作界面软件。软件操作方便灵活。可以实现视频监控、报警管理、设备参数管理及云镜控制等功能。

系统配置工具(CT)：大型监控平台软件在进行具体的监控业务之前一定要进行大量的配置操作。主要包括：接入设备配置、用户及权限配置业务逻辑配置等。配置工具一般是由系统管理员使用，对一般的监控业务的用户不提供。

2.3）多级网络拓扑结构

根据具体监控规模的大小，进行灵活实用的组网设计。小到几十个点，大到成千上万个监控点。从小型应用到组建大型网络均可满足。

2.4）支持多种应用

包括网络视频监控、语音监听及双向对讲、防火防盗、电子围栏、机房环境监控、机房动力设备监控、远程数据采集、门禁及智能设备监控等。

2.5）操作简单、方便

本着使用者的工作特点及操作习惯，平台监控客户端的界面友好，互动性强。

3）平台功能要求

3.1）多级网络拓扑结构

采用逐级汇接的拓扑结构，可由监控中心SC、监控分中心SS、端站监控单元SU及监控模块SM组成树形网络拓扑。也可简化为二级结构。 

3.2）综合视讯应用

支持从QCIF到D1的分辨率的图像应用，在数字网络声讯监控方面，不仅能够远程监听现场的声音，而且可以和现场进行双向移动通话。

3.3）视频转发

大幅度减少对带宽的占用，并可以给用户提供更高质量的视频质量。

3.4）防火防盗应用 

平台支持形形色色的防火防盗设备，并与图像、音频依据用户定义的方式进行关联，包括视频联动、启动声光、开启灯光、向指定的手机号发送短消息、向指定的邮箱发送邮件等。

3.5）远程数据采集应用 

平台支持用户通过自定义的方式接入各种非智能设备，如环境温度、环境湿度、交流供电电压、交流供电电流、直流供电电流、直流供电电压等和各种智能设备，如智能UPS、空调等，并存储在MySQ数据库中。采集数据的显示直观，丰富的数据管理功能，便于用户进行数据分析。 

3.6）分布式图像存储/集中式图像存储 

平台要求采用分布式视频存储架构，较好地避免网络不稳定带来的不良影响。集中式网络存储，则让用户实现对录像进行集中存储、管理、回放。 

3.7）通讯中心，支持电子邮件 

平台要求支持短消息、电话、电子邮件等通讯手段，当有告警源产生告警时，自动给设定的手机号打电话，向指定的若干个手机号发送短消息，或者向指定的邮箱发电子邮件。

3.8）用户及权限管理 

TVS平台提供强大的集中的用户认证及权限组、优先级管理。

3.9）控制权协商管理 

在TVS平台，当多个用户涉及资源竞争时，按优先级获得控制权。 

3.10）智能图象应用 

当发生图像丢失、图像遮盖、图像预先定义的区域发生移动侦测报警时，TVS平台将自动产生报警；在视频监控区域内，随着烟火图像变化，TVS平台将前端输送来的图像进行智能分析等数据处理后，将自动产生烟火智能报警功能。TVS平台将逐步支持人脸识别、行为识别等智能图像应用，变目视识别为自动识别。

4）森林防火管理软件功能：

4.1）多画面监视 

1/4/6/8/9/10/16/25/36等多画面分割模式，支持不规则画面分割，可以通过简单操作实现放大、还原、全屏、图像交换等操作，可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图像的监视，简单易用，并且可以拍照、设置图像循环播放等。 

4.2）录像和回放 

在不播放的情况下也可以进行录像，节省CPU资源，一台P4电脑可以同时记录30～40路图像。

软件能同时提供多种录像方式，如移动录像、自动录像、手动录像、单个录像、预置点录像、报警录像等。 

移动录像 移动录像是当服务器检测到现场发生图像运动就自动把现场情况记录下来（例如有人在摄像机前走过，服务器会自动记录到本地计算机上）。 

自动录像 自动录像是指在软件中设置服务器的录像时间段，当客户端软件所运行的电脑系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图像记录下来。 

手动录像 使用手动录像方式时，只能通过人为地去控制才能起作用，即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它，它才会停止录像。 

单个录像软件自动把某一窗口的图像记录到文件夹中。预置点录像 是在软件中预先设定摄像机的观测点，当服务器接受到报警信号时触发摄像机快速准确的回到预先设定的状态。

5）动态IP功能 

当用户使用ADSL等动态IP接入INTERNET时，只要用户申请注册，可给用户提供的相对静态的“IP”地址，
5.3）断电后自动连接功能 

当软件处在播放或者录像状态时，如果此时视频服务器停止供电，那么软件将停止播放图像同时也停止录像，但是如果视频服务器正常供电后，软件将自动连接服务器，同时恢复原来的播放及录像，无须人工干预。

5.4）远程控制

远程控制云台的上下左右转动，镜头光圈、焦距、变倍的调节，也可以控制远程灯光的控制。

5.5）远程配置

远程登录到服务器上，配置服务器的各项参数，如修改用户名，密码， IP地址，调节码流等。对服务器，远程升级，远程重启等。

5.6）状态查看

通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线，分别在观看哪些通到的图像，当前图像的码流是多少等信息。

5.7）调节码流

根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小，支持定码流和变码流。 

5.8）双向语音对讲

即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。 

5.9）报警功能

视频服务器可以输入8个报警信号开关，如红外报警，烟感报警等，输出４个报警信号开关，如警笛等。

5.10）多播功能 

在ＬＡＮ环境下，每一个摄像机允许无限多用户同时访问，并且只占用一个通道的带宽。

6）八盘位嵌入式综合监控平台：

物理特性：

外型架构：2U机架式，650mm长。热插拔SATA，SAS硬盘抽屉盒

处理器：64位双核intel i3500系列处理器

内存：DDR3 ECC/Unbuffered(UDIMM)或ECC/Registered(RDIMM)1066/1333MHz DRAM最大支持16GB UDIMM或32GB RDIMM内存

网络接口：两个Intel 10/100/1000千兆位以太网接口

硬盘接口：支持各容量的SAS、SATAII硬盘

存储容量：SATA×8（最大可支持16T）

光驱：选配一个SATA接口薄光驱

操作系统引导盘：可选配2.5寸80G SATA硬盘

热插拔功能：支持

扩展插槽：1×PCI-E2.0×16(x8)；1×PCI-E2.0×8接口；1×PCE-E×8(x4);1×PCI 32bit/33MHz

USB：6个USB接口（后4、前2）

显示接口：1个VGA显示接口

RAID阵列：（Raid0、Raid1、Raid5、JBOD、Raid5 with 1 Spare，）各种阵列模式

操作系统：Linux OS

外形尺寸：2U高度，19”标准机架式，H132mm×W430mm×D650mm

电源：储服务器专用电源 可选配冗余电源

工作环境：温度：0℃～40℃ (32℉～104℉)、

湿度：10%～85%

管理服务器：

用户登录：包括平台监控客户端与平台管理客户端的登录验证

用户权限：包括对监控用户与管理用户进行授权。

前端设备：前端监控设备管理及监控通道管理

平台服务器：转发服务器、录像服务器管理

电视墙：电视墙组建，巡回、群组配置及切换控制

报警联动：联动录像、联动视频、联动电视墙、联动电子地图、联动声音等

录像策略：定时录像、报警录像、手动录像

电子地图：防区管理、报警联动

实时视频：实现实时视频流程中的信令管理

历史回放：实现历史回放流程中的信令管理

转发服务器：

实时转发：对前端设备的实时音视频进行转发

历史转发：对前端、中心的历史录像数据进行转发(实现点播与下载功能)

中心录像转发：给中心平台录像服务器转发录像用的实时数据

录像服务器：

定时录像：根据定时录像策略进行定时录像

报警录像：根据报警录像策略进行报警录像

手动录像：根据手动录像命令进行手动临时录像

录像点播：负责对中心录像服务器的录像数据进行点播

录像下载：负责对中心录像服务器的录像数据进行下载

2.12、网络光端传输设备技术参数：

视频接口：视频输入/输出阻抗：BNC 75Ω非平衡接口，视频输入/输出电压：典型峰-峰值1Vрр，最大1.5Vрр，微分增益：<2%，微分相位：<2°，信噪比：62dB

数据接口：物理接口：接线端子，速率：DC-115.2Kbps，距离：0~1200m，协议：透明支持任意协议

光纤接口：光纤波长（nm）：1310（T）：1550（R），出纤功率（每个波长）：≥-13.0dBm：≥-10.0dBm，接收灵敏度（每个波长）：≤-30.0dBm：≤-25.0dBm，光功率衰减范围：≤17.0dBm：≤15.0dBm，物理接口：FC/PC，光纤种类：单模单纤，传输距离：0~25Km

其他：外形结构：发射机结构为袖珍式，接收机结构为3U插卡式，整机颜色：银灰色，体积（mm）：76(l)×70(w)×24(h)(发射机)；3U标准19英寸机架式（接收机）

电源和环境要求：电源：发射机：直流+5V输入；接收机：交流200~240V输入，功耗：发射机：5W；接收机：30W，工作环境温度：-30℃~+70℃，工作环境湿度：0~95%不冷凝，平均故障间隔时间：大于100000小时
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	定位仪
	技术参数：

高灵敏接收器；

G N S S：支持北斗系统，定位精度：3-5米；预装详细地图，可附加地图；支持照片导航、导航地图、等高线地图、DEM高程地图、自制图片地图。

▲操作系统：Google Android4.3及以上，处 理 器：1.2GHz 四核及以上
▲接 收 机：内置GPS+BD模块（L1 C/A，北斗B1），支持SBAS，数据更新：1Hz 
▲显 示 屏：5.3英寸彩色电容式触摸屏幕，支持多点触控，1280×720高亮度触摸屏，强光下清晰可见操控
数据接口：Mini USB，北斗天线外接接口
通    讯：内置蓝牙、Wifi、能适应3G和4G网络、RFID
存    储：2GB RAM+16GB内部存储，支持Micro SD/SDHC卡扩展，最大32GB
▲电    源：配置≥3000mAH锂电池，无需螺丝刀可方便拆卸/更换。
工作温度：-20℃ — +60℃
存储温度：-30℃ — +70℃
▲防尘防水：IP67（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）
摄 像 头：前置：≥200万像素，后置：≥1200万像素
闪 光 灯：支持拍照时闪光，支持单独照明
传 感 器：内置电子罗盘、气压计、重力感应传感器、光线传感器
▲标配数据采集软件，内置三种属性库，点采集器，线采集器，面采集器，可与电脑远程互传调查表格，调查数据格式与电脑无逢对接，可对属性进行编辑和修改，支持点线面用户自定义符号风格显示；标配嵌入数据采集软件，实现点、线、面采集；实现底图导入功能，支持采集对象关联多张拍照图片，支持在照片上以像素直接标注坐标，特征名称，采集时间，如采集意外中断的数据可保存，确保高度的数据安全性。
▲提供软件名称为：专业GIS采集软件V1.0.0.0计算机软件著作权等级证书。
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	扑火对讲机
	一般规格：

距离：1-5KM实际距离视环境不同而定

频率范围：VHF：136-174MHz

▲信道容量：≥1000

信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz

工作电压额定：7.4V

电池：≥1500mAh（锂电池）

频率稳定度：±1.5ppm

天线阻抗：50Ω

重量（带标配电池和天线）：≤400g

▲LCD显示屏：160*128像素，65536色1.8英寸，6行

环境指标：
工作温度范围：-30℃ ~ +60℃

储存温度范围：-40℃ ~ +85℃

ESD（静电防护等级）：IEC 61000-4-2（level 4）±8kV（接触放电）±15kV（空气放电）

美国军用标准：MIL-STD-810 C/D/E/F/G

▲防水防尘：IP67

防湿按：MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

标准冲击和振动按：MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准

GPS：
精确性规范适用于长期跟踪（95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见）

TTFF（首次定位时间）冷启动：<2 分

TTFF（首次定位时间）热启动：<20 秒

水平位置精度：<20 米
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	小型消防水泵
	发动机参数：

型式：单缸，二冲程，强制风冷

排量：≥130cm3
油箱容量：≥23L

最大输出功率：≥5.5kW（6500r/min）

标定功率：≥4.3kW（6000r/min）

火花塞间隙：0.7～0.8mm

飞轮点火器间隙：0.30mm

汽油：无铅汽油

润滑油：二冲程专用润滑油

燃油润滑油混合比：40:1

点火方式：T.C.I

起动方式：手拉反冲起动

水泵参数：

进口口径：50mm

出口口径：25mm

吸水扬程：≥3m

最大扬程：≥130m

最大流量：≥260L/min或≥16m3/h

工况1（φ6.3枪口）：

压力：≥1.0MPa

流量：≥90L/min或≥5.5m3/h

射程：≥18m

工况2（φ9.5枪口）：

压力：≥0.8MPa

流量：≥120L/min或≥7.0m3/h

射程：≥23m

尺寸（长×宽×高）：约730×350×310mm

▲净重：≤20kg
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	大型消防水泵
	进口口径：25mm 

水枪口径：4.5mm 

吸水扬程：5 m 

最大压力：5 MPa 

工作压力：1～4 MPa 

工作流量：≥25～30L/min 

射程：≥10～13 m 

出水带型号：30-25-30 

发动机型式：单缸，四冲程，强制风冷 

排量：≥170 cm3 

油箱容量：5 L 

最大输出功率：4kW/4000r/min 

火花塞间隙：0.7～0.8 mm 

飞轮点火器间隙：0.30 mm 

汽油：90号或以上无铅汽油 

润滑油：四冲程专用润滑油 

机油量：600ml 

齿轮油量：355ml 

油耗：大约2.2 L/h 

点火方式：T.C.I 

起动方式：手拉反冲起动 

尺寸（长×宽×高）：600×440×435mm 

净重：≤40kg 

连续工作时间：大约2小时
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	风力灭火机
	技术参数：
▲功率：≥3.5hp；

排量：≥63cm³；

▲最大排风量：≥1700m³/h；

最大风速：≥90m/s；

重量：≤9.5kg；

运行转速，包括喷嘴：≥7，000/min

空转转速：≥2，000/min

操作形式：背负式；风管(喷嘴）可耐高温，避免被火烧融。

	8
	油锯
	技术参数：
气缸排量：≥50cm³；

▲功率：≥2.0KW；

最高功率转速：≥9600rpm；

▲重量：≤5KG。
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	阻燃服
	技术参数：

材质：纯棉阻燃布；

规格：≥19支纱；

耐洗涤次数：50次；

要具有式样美观、穿着舒适、结构合理、安全实用的特点。

经纬断裂强度(N)：经≥800N，纬≥600N，

氧指数：≥35%，

损毁长度(mm)：50，

续燃时间（秒）：≤0.5，

阻燃时间（秒）：≥0.25，

熔融、滴容：无，

号型：特大号、大号、中号、小号，夹克式宽松设计。
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	单兵服
	配置：阻燃服1套、头盔1顶、登山鞋1双、手套1双、背包1个、毛巾1条、水壶1个、手电筒1支、护目镜1个、砍刀1把。

1、阻燃服

材质：纯棉阻燃布，

规格：≥19支纱，

经纬断裂强度(N)：经≥800N，纬≥600N，

氧指数：≥35%，

损毁长度(mm)：50，

续燃时间（秒）：≤0.5，

阻燃时间（秒）：≥0.25，

熔融、滴容：无，

号型：特大号、大号、中号、小号，夹克式宽松设计。

2、头盔

由帽壳、帽衬、面罩、披肩等组成，颜色为森防桔红色，重量≤750g。头盔尺寸：前后宽：30cm，左右宽24cm，顶高20cm。帽壳采用ABS材质阻燃材料铸模而成。续燃时间≤5秒；顶部采用九对可开关的通气孔。表面光滑亮丽，帽衬采用双层六根悬浮式结构，良好的冲击吸收能力。通用帽箍，方便调节。披肩上部不少于19公分的铝铂布，下部不少于10公分的阻燃帽结合，内有纯棉里衬组成。内置面罩采用聚碳酸酯材质耐热材料，透光率≥90%。披肩织物，氧指数≥30，续燃时间≤0秒，燃烧特征，炭化。

3、登山鞋

材质：纯棉帆布，优质橡胶，反毛皮

压力（年顿）：>200

弯曲度（度）：>120

防扎：底部加钢板防扎

防滑：对向防滑齿设计

加工技术：模压/分解鞋楦

4、手套

材质：采用头层纯牛皮制作。皮层厚度0.8mm，撕裂强度≥2000N。功能：用于森林防火作业；抗刮耐磨，舒适透气。

5、背包

材质：600D×300C彩色牛津布；反光色条

重量：1.5kg

体形(cm)：75×50

最大负荷重量：20kg

6、毛巾

材质：全棉，

重量：150g，

吸水性：＞360g/条，

隔尘效率：＞99％。
7、水壶

材质：铝

水壶高度：18cm

水壶宽度：7cm

水壶壁厚：2mm

壶口宽度：3.3cm

容积：1.2L

肩带长度：最长可调节到55cm
8、手电筒

材质：T6061航空铝合金，硬质氧化处理

额定电压：3.7V

灯泡寿命：≥10万h

巡航时间：720分

尺寸：头部35MM×身部27MM×总长150MM

外观：精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色

透镜材料：进口高质量UCL双镀膜镜片，透光性极强

防水设计：防水设计，接口高弹性硅胶圈密封。

灯 泡:美国CREE Q5 3W 大功率LED灯泡，寿命长达10万小时，终身不考虑更换灯泡

功能：强光，弱光，暴闪三种

9、护目镜

镜片颜色：透明

涂    层：双面

材    质：防火PVC材料 

10、砍刀

形状：月牙型刀刃

材质：

重量：0.5kg

把柄长度：0.4m
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	割灌机
	技术参数：

割草宽度：480mm

割草高度：20-80mm

▲功率：≥1.2kW/1.5hp

总长度：1.77m

▲排量：≥30cm³

油箱容量：≥0.5l

▲重量：≤7kg

空转转速：≥2,500/min

调节转速：≥12,000/min
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	宣传设备
	LED大型显示屏宣传设备2套

技术参数：

1、LED单元板：灯驱分离；像素点：≥10000点/㎡；分辨率：≥32点×16点；

2、最佳视距：≥10米

3、控制方式：异步控制（可远程传输、U盘传输）

4、换帧频率：≥60Hz

5、刷新频率：≥60Hz

6、亮度：≥1500，可调节亮度

7、寿命：10万小时以上

8、杂点率：＜0.0002

9、安装：安装高度：≥1.5米，安装构件：基建立柱安装，镀锌钢管
车载宣传设备1套

技术参数：

1、信噪比：≥165db

2、喇叭阻抗：4Ω/8Ω

3、产品功率：≥800W

4、通道隔离：≥25db

5、立体声分离度：≥25db

6、频率响应：20HZ-20000HZ

7、供电电源：12v/24v/220v

8、产品包含：方形进口航艇喇叭1套、专用MP3播放器1台、大功率独立功放1台、专用话筒1支、高品质安装支架1套。
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	宣传牌
	宣传牌外观完好无缺损，材质为搪瓷，长≥1.8m，宽≥1.2m，高3.3米（牌底端距地面1.5米，填埋入地下0.6米）厚度：≥0.7mm，以直径6.3cm镀锌管焊接成架，接口处要作防锈处理；抗风力大，防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。牌的颜色为天蓝色，字的内容由采购人提供。

安装时每杆之间用水泥、砂、石仔和两条各长40厘米的钢筋（直径6mm）呈“十”形灌注到指定地点，两杆灌注的基坑长、宽、深不少于50×50 ×60厘米。


四、现场踏勘
注：鉴于本项目踏查现场的特殊性，投标人应对林火视频监控系统、室内控制终端设备建设现场进行踏勘，要求在2017年3月17日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘结束时间由采购人安排。
1、投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4、投标人投标时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件与投标文件正本一起密封。
五、项目要求
1.   所有设备质量标准和交货、验收
1.1  质量标准
     中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
1.2  提供的设备产品要附有生产企业许可证、成品检验报告单、合格证，设备要保质保量。
1.3  交货时间：合同签订后15天内安装完成并验收交付使用。
1.4  交货地点：采购人指定地点。
1.5  中标人应提供质量承诺书。
  中标人应随机向采购人提供一套标准备件包、专用工具及操作手册一套。
  技术服务：中标人工程人员到达采购人指定地点后，与采购人技术人员一起开箱清点货物，负责组织安装、调试并承担因此而发生的一切费用。
2. 报价要求：本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：货物及零配件的购置、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费以及完成招标内容所需的一切费用，但不包含中标服务费。
3. 售后服务
3.1  质保期期限：质保期不少于1年（具体设备质保期按照技术参数要求规定执行），质保期内中标人必须负责维修及更换配件，其所产生的费用均由中标人承担。
3.2  在质保期内，如属中标人的设备质量问题而引起的故障或缺陷，中标人应及时予以修复。
3.3  所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
3.5  设备安装调试验收合格后，质保期内中标人维修：终生的维护、维修服务。设备在服役期内出现故障时，中标人在接报后1小时内响应，8小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予采购人临时使用。保证设备正常运转率大于95%工作日。
4. 验收要求：
4.1货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
4.2 国内制造的产品必须具备出厂合格证。
4.3中标人应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.4采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，卖方自行负责。

4.5采购人按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标人应向采购人提供验收标准手册及报告书。
5.   其他要求
5.1  中标人必须将设备的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料（应有中文解释）等交给采购人。
5.2  为配合本项目进度所进行的各阶段工作，中标人应列明采购人配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。
5.3
中标人应对所投产品承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，中标人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用，以及其它责任，与采购人无关。
6、所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。
7、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
六、付款要求
1、所有设备验收合格后，15个工作日内采购人通过向区财政局申请直接支付的方式向中标人支付中标金额的100%；
2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；
3、本合同的付款时间为采购人向财政部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅供参考，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准。）

广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目
合

同

书

项目名称：                        

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二〇一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货时间：合同签订后15天内安装完成并验收交付使用。
2、交货地点：采购人指定地点。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、所有设备验收合格后，15个工作日内采购人通过向区财政局申请直接支付的方式向中标人支付中标金额的100%；

2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；

3、本合同的付款时间为采购人向财政部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

一、投 标 报 价 表

资格性/符合性自查表
	评审内容
	招标文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2. 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3.
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：1,804,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按

照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 投标报价应包括：货物的购置、运输保险、装卸、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、招标代理服务费等各项税费以及完成招标内容所需的一切费用。在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9*5
	　

	
	名称
	规格、型号
	供应商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	运输费
	保险费
	综合单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司
       我方确认收到贵方提供的          （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：             (投标人名称)作为投标者正式授权     (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（以U盘形式与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445300-201703-327002-0004号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

3．法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司
  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：445300-201703-327002-0004]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字）：

职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司
                同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人（公章）：

地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致：广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                  采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：445300-201703-327002-0004]，我方愿参与投标。

我方作为  代理商（供应商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


        企业名称（盖章）： 

日  期：

5．资格证明文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》

5.4 《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件

5.5 投标人若非制造商，必须提供由制造商出具针对本项目所投主要产品（林火视频监控系统、室内控制终端设备、定位仪、扑火对讲机、小型消防水泵、大型消防水泵、风力灭火机、油锯、阻燃服、单兵服、割灌机）的专项授权书，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。

5.6  提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
6退保证金说明格式

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




7．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近6年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 4  项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的10%，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于    天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近      个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起    年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                       

日期：          年      月     日

合同条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

	序号
	招标文件合同要求
	投标文件内容

	
	条目
	简要内容
	条目
	具体内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[说明]

1.   除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

                             投标人（公章）：

                             授权代表（签字）：
                             日        期：
8．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445300-201703-327002-0004
致：广东晓君招标采购代理有限公司
    如果我方在贵公司组织的           （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：445300-201703-327002-0004 ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

投标人简介。

提供2011年1月1日至今年同类项目的业绩（须有中标通知书、合同或验收报告复印件）

投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

关于诉讼。

名称变更证明

售后服务机构的联系清单

投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2014
	
	
	

	
	2015
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

9.2投标人提供2011年1月1日至今已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2011年1月1日至今已完成过的同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的须有中标通知书、合同或验收报告复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
9.3  近2年的财务报表

投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
9.4  技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5  关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6 名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7
售后服务机构的联系清单

9.8
投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术响应表

 10.1技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
10.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
10.3货物配置清单

10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格（胸径cm）
	供应商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

  10.4 实施步骤及时间、人力安排；

10.4.1  安装进度计划

10.4.2  交货进度表

10.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

10.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

10.4   质量保证及售后服务

10.4.1质量保证体系

10.4.2售后服务承诺书

10.4.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
10.4.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到供应商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 供应商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13. 同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445300-201703-327002-0004]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意采购文件条款声明格式

