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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区教育局（以下简称“采购人”）的委托，就云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目(招标编号：445302-201711-111001-0006)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目
2、项目预算金额：¥3,885,334.00元
3、数量：详见《用户需求书》

4、用途：详见《用户需求书》

5、简要技术要求：详见《用户需求书》。

6、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.  服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.  本项目采购进口及本国货物服务。

6.3.  本项目属于政府采购项目。

6.4.  监管部门：云浮市云城区财政局。

需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

本项目招标文件已通过专家论证。

9、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年12月1日至2017年12月7日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、报名时投标人需提交如下资料：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。
4.3提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
招标文件售价：人民币 200 元/套；

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年12月21日上午08：15~08：45（北京时间）

2、投标截止时间：2017年12月21日上午08：45（北京时间）

3、开标时间：2017年12月21日上午08：45（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区教育局
采购人地址：云浮市城区裕华东路90号
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：陈先生  

采购项目联系人电话：0766-8828013  
七、招标文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。（即2017年12月1日至2017年12月7日）
八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2017年11月30日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

   本项目招标文件已通过专家论证。
定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商
3.2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】；

3.3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image3.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

3.4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
3.6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报告复印件。

3）2017年4月-10月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.7、本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币柒万柒仟元整（¥77,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445302-201711-111001-0006] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445302-201711-111001-0006
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300

联 系 人：邓先生
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号
电  话：0766-8825834
邮  编：527300

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.11、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.1.4对未通过资格性审查的投标人，采购人或采购代理机构将通过电话或传真等方式现场告知。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本 

投标有效期是否为90天
投标报价没有超出预算（预算价：¥3,885,334.00元）
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

没有其它未实质性响应招标文件的要求。

不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

1.2.5对未通过符合性审查的投标人，评标委员会将通过电话或传真等方式现场告知。
三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3
F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区教育局

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image4.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供合同和发票复印件并加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币柒万柒仟元整（¥77,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥3,885,334.00元。

	
	附加说明：

	
	


附表一：

云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目（445302-201711-111001-0006）《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image5.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市云城区教育局医疗设备采购（445302-201711-111001-0006）

《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥3,885,334.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目（445302-201711-111001-0006）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                                              投标单位

评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3；良得2分；差得1-0分。
	3
	
	
	

	主要设备技术响应
	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1.5分；扣至0分为止。
	30
	
	
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	
	
	

	主要设备生产厂家资质
	1.投影机提供投标产品型号的CCC认证证书，节能产品认证证书，环保产品认证证书，国家认证检测单位出的产品检测报告得3分，少一项扣0.5分。                                            2.交互式触控教学终端：（1）提供实用新型专利证书，每提供一个的得0.5分，共2分。（2）通过中国节能产品认证，在中国质量认证中心可查询得2分。（3）提供国家2级能效检测报告、防雷击、盐雾试验、MTBF无故障大于50000小时报告得2分 ，少一项扣0.5分。                                                                   3.根据投标人提供的电脑生产厂家开具的专项授权书、售后服务承诺函及技术参数逐条确认函、相关的检测检验证明作横向对比；优得6-5分，良得4-2分，差得1分
	15
	
	
	

	交互式触控教学终端样板及演示
	根据各投标人提供的样品进行现场功能演示相互比较后进行打分。（技术要求中带“※”为提供样品进行现场功能演示。演示时间为10分钟，不含专家评委提问时间，不能按要求提供样机及现场演示的，该项不得分。）优得7-5分；良得4-3分；差得2-0分。
	7
	
	
	

	售后服务
	根据投标人售后服务承诺质保期，售后服务保障体系的完备性、服务承诺的周到情况、维修点的完善程度、维修速度及能力和响应时间、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等对各投标人进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	同类业绩
	根据对投标人提供的2014年至今教学仪器设备项目业绩进行横向对比：优：5-4分；良：3-2分；差：1-0分。（以提供政府采购中标通知书和验收报告合同复印件并加盖公章为证明资料，不提供不得分）。
	5
	
	
	

	交互式触控教学终端的市场占有率
	选用交互式触控教学终端2014、2015、2016年连续3年中国市场销量前三品牌，须提供有资质的数据权威机构出具的证明文件，以此为据对各投标人进行横向对比：优：2分；良：1分；差：0分
	2
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。 。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

项目名称：云浮市云城区云城街道、南盛、腰古镇教育创强复评功能场室及实验器材采购项目
项目预算金额：￥3885334.00元
    云城区教育局根据2017年教育创强复评中小学校装备实际需要，需采购一批多媒体及教学仪器设备，使用单位为云城区教育创强复评各中小学校，本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、项目详细清单及技术参数需求一览表
	序号
	设备名称
	  规格及主要技术参数
	单位
	数量

	云 城 街 道
	　
	　

	一
	电教类设备
	　
	　

	（一）交互式触控教学终端：
	　
	　
	　

	1
	※交互智能平板
	70英寸；整体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
7. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2. 显示尺寸：≥70英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
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	10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点；
3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
4. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动；
6. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
嵌入式系统参数：
1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。
3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。
4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示
5. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
	　
	　

	
	
	
	
	

	　
	　
	7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
8. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
互动白板软件特性：
1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字；
2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除；
3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存；
4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑；
5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具；
6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个；
7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	备授课一体化软件：

1.  ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计；

2.  支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录；

3.  支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；

4.  支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；

5.  备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发；

6.  ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。

7. 提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；

8.  支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；

9.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放；

10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具；

11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。

12. ★立体几何：

①  支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

②  支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

③  支持沿任意方向旋转立体几何。

④  支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。

14.支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价的学生。

15. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

16. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

17. 支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。

18.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。

19. 编辑完成的视频可以一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传平台进行分享。

20. 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。
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	互动教学系统
	1.软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
2.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
3.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
4.边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
6.多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
7.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。
8.便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
9.多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
10. 支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。
11.教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。
12. 微课工具：可对多个微课视频文件进行裁剪、编辑后组合成一个完整的微课，支持保存导出或直接上传到与白板软件配套的资源分享平台上。
13.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
14.Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持
文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
15.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
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	16.资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找、调用分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源。网络资源需包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
17.网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
18.仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
19.软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。
20.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证教学白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
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	移动授课系统
	1.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
2.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
5.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
6.具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
7.提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	套
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	4
	微课采编一体化 软件
	1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频。
2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。
3.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。
4.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。
5.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。
6.支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。
7.支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。
8.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。
9.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。
	套
	1 

	5
	在线培训交流平台
	1.平台包括网页及微信公众平台，保证使用者能随时通过平台学习触摸交互一体机设备使用技巧，增强老师多媒体教学水平。
2．根据小学、初中、高中的不同需求，平台需提供小学、初中、高中等不同板块供老师发布需求及分享授课经验使用。
3．根据内容，平台需提供微课制作、白板软件的使用、公开课分享及观看、教学研讨及制作技巧指导，并设有求助区域，可供厂家培训师对求助问题进行解答。
4．需在平台上定期每周某一时段进行在线微课培训，培训时间不少于20分钟，老师可通过手机、电脑、pad等观看微课培训。
	套
	1 

	6
	学生行为评价系统
	1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。
2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
3.支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。
4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。
5为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。
6.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。
7.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
8.软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。
9.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。
10.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。
11.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。
12.为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。
13.支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。
14.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。
15.支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。
16.支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入，作业支持超过200字的文本输入；支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。
17.支持成绩报告功能：
（1） 支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。                          （2） 支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。
（3） 支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。
18.支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	7
	支架
	规格：(壁挂式)承受重量≥180KG
	支
	1 

	8
	线材固定件等
	国标
	批
	1 

	9
	安装
	按学校要求进行安装(系统集成费（材料费用、项目管理/运输/安装/调试/检验/试运行验收/质保期保障)
	项
	1 
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	（二）交互式触控教学终端
	　
	　

	1
	※交互智能平板
	65英寸；整体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
7. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2.显示尺寸：≥65英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	　
	　
	触控特性：
1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点；
3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
4. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动；
6. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
嵌入式系统参数：
1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。
3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。
4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示
5. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
8. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
	　
	　

	
	
	
	
	

	　
	　
	互动白板软件特性：
1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字；
2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除；
3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存；
4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑；
5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具；
6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个；
7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	备授课一体化软件：

1.  ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计；

2.  支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录；

3.  支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；

4.  支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；

5.  备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发；

6.  ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。

7.  提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；

8.  支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；

9.  提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放；

10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具；

11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。

12. ★立体几何：

①  支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

②  支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

③  支持沿任意方向旋转立体几何。

④  支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。

14. 支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价的学生。

15. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

16. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

17. 支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。

18. 支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。

19. 编辑完成的视频可以一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传平台进行分享。

20. 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。
	
	

	2
	互动教学系统
	1.软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
2.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
3.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
4.边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
6.多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
7.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。
8.便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
9.多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
10. 支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。
11.教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。
12. 微课工具：可对多个微课视频文件进行裁剪、编辑后组合成一个完整的微课，支持保存导出或直接上传到与白板软件配套的资源分享平台上。
13.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
14.Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持
文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
15.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	　
	　
	16.资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找、调用分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源。网络资源需包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
17.网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
18.仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
19.软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。
20.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证教学白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	　
	　

	3
	移动授课系统
	1.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
2.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
5.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
6.具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
7.提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	套
	1 

	4
	微课采编一体化 软件
	1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频。
2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。
3.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。
4.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。
5.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。
6.支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。
7.支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。
8.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。
9.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。
	套
	1 

	5
	在线培训交流平台
	1.平台包括网页及微信公众平台，保证使用者能随时通过平台学习触摸交互一体机设备使用技巧，增强老师多媒体教学水平。
2．根据小学、初中、高中的不同需求，平台需提供小学、初中、高中等不同板块供老师发布需求及分享授课经验使用。
3．根据内容，平台需提供微课制作、白板软件的使用、公开课分享及观看、教学研讨及制作技巧指导，并设有求助区域，可供厂家培训师对求助问题进行解答。
4．需在平台上定期每周某一时段进行在线微课培训，培训时间不少于20分钟，老师可通过手机、电脑、pad等观看微课培训。
	套
	1 

	6
	学生行为评价系统
	1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。
2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
3.支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。
4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。
5为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。
6.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。
7.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
8.软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。
9.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。
10.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。
11.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。
12.为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。
13.支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。
14.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。
15.支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。
16.支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入，作业支持超过200字的文本输入；支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。
17.支持成绩报告功能：
（1） 支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。                          （2） 支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。
（3） 支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。
18.支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	7
	支架
	规格：(壁挂式)承受重量≥180KG
	支
	1 

	8
	线材固定件等
	国标
	批
	1 

	9
	安装
	按学校要求进行安装(系统集成费（材料费用、项目管理/运输/安装/调试/检验/试运行验收/质保期保障)
	项
	1 

	　
	小  计
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　共6套
	
	 

	（三）笔记本电脑                                                                                                                                                                                                              
	　
	　

	1
	笔记本电脑
	处理器 综合性能不低于Intel酷睿I5-6200双核处理器
处理器性能 主频≥2.3GHz，Turbo to 2.8GHz ，3MB缓存
内存 4GB DDR3L 1600MHz，最大支持20G内存
硬盘 ≥500GB SATA3 硬盘，硬盘数据备份及恢复功能（提供证书复印件）
显示屏 不低于14寸FHD屏幕 防眩光超薄型液晶显示屏，锌合金转轴不低于180度开合
光驱 DVD_RW，可选配拆卸式超薄双层刻录光驱，光驱位可更换为光驱位电池
显卡 AMD R5 M330 2G独立显卡+HD 620核显，支持双显卡切换，显卡的3D MARK P测试得分≥1700分
网卡 1个千兆网卡，内置IEEE802.11AC无线网卡（集成蓝牙4.0设备）, 支持2.4GHz和5.0GHz，最高支持1Gbps无线速度，声卡 High Definition Audio声卡
键盘 全新浮岛式键盘
Windows 10 Home简体中文版    定位设备 全尺寸多点触控板，摄像头 720P高清摄像头
指纹识别器 标配智能指纹识别器，可录入8个以上指纹密码，保证系统登录安全，每个指纹可绑定3个应用程序或者网址
接口 ≥4个USB(≥2*USB 3.0，含一个Power USB接口)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、RJ45（提供彩页）
读卡器 不低于4合1读卡器
电池与电源 4芯锂电池，轻薄型电源适配器
电池容量 ≥41WH锂电池
体积 重量≤1.9Kg，厚度≤23.0mm
可靠性标准 平均无故障时间MTBF≥26万小时（提供国家电子计算机质量监督检验中心的测试认证复印件原厂盖章）
质材 A面2层以上耐磨、耐腐蚀高质感保护漆涂覆处理
系统安全 原厂同品牌操作系统一键恢复功能， 可保留出厂备份和用户自定义备份（提供证书复印件）
安全许可 商用产品，获得公安部监制的计算机信息系统安全产品销售许可
资质认证 符合ISCCC/ISO20000信息安全管理体系、国家信息安全服务资质（提供证书复印件）
易用性 内置一键加速与优化，一键除尘等功能，保障系统长期可用性
服务 投标产品厂商通过客户联络中心CCCS标准体系认证,原厂一年全保一年上门服务（可凭主机序列号官网查询），第二自然日上门服务；
要求 投标时提供厂家盖章确认的技术参数确认函（原件盖原厂章）
	台
	11 

	
	
	
	
	

	　
	合  计
	　
	台
	11 

	（四）笔记本电脑
	　
	　

	（五）台式电脑                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	　
	　

	1
	台式电脑
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	台
	2

	
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	台
	2

	（六）计算机教室                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	　
	　
	　

	1
	 教师讲台
	规格：1800×700×1050mm：
采用16/18mm中密度纤维板或以上，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
一体化设计，教师讲台应设有教师控制整个电脑室电源，安装电源总控制开关，保证使用电源的安全性，配套教师键盘、放置资料抽屉、贮存柜等。
脚垫: 采用ABS工程塑料，模具注塑成形，规格：长40mm，宽16mm，高20mm。
	张
	1

	3
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                             （教师机）
	CPU ：综合参数不低于四核处理器酷睿i5-6500 (≥3.2GHz主频，6M缓存)；
主板：新一代200系列芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全，可提供样机演示）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图）；
光驱： DVDRW光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，输入电压适应90V-265V宽电压变化的恶劣供电环境，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	台
	1

	
	
	
	
	

	4
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                                                                                                      （学生机）
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
	台
	36

	　
	　
	机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	5
	麦克风（耳机）
	学生专用，隔音效果好且与考试系统相配套；插头类型：直插型，频响范围：5(Hz)；阻抗：55(Ω)；抗干扰力强，失真小，占频带宽；操作简单，灵活，音质清晰；美观耐用,使用方便等特点。
	个
	36

	6
	网络交换机
	24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口， 2 个独立千兆 SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽，灵活接入
全面的安全防护体系，标本兼治，保障网络长期稳定运行丰富的 QoS 策略和 ACL 访问控制功能，多业务高效融合运作支持端口汇聚和多种生成树协议，提高链路冗余备份的能力提供 Web 网管，CLI 命令行，SNMP 等安全灵活的方式提供网络诊断、线缆检测、系统日志等功能，维护简单标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p、 IEEE 802.1s、 IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v
端口：24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口； 2 个独立千兆 SFP 光纤口；1 个 Console 口
指示灯：每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯；每设备具有 1 个 Power、指示灯：
性能：存储转发；支持 8K 的 MAC 地址表深度。
	个
	2

	7
	 学生桌（双人）
	规格：1200×600×780mm；采用16/18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。中间隔板两抽屉式键盘，放置电脑机箱位置。                                                                                                                                       结构: 电脑台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台侧电源插座并安装三孔插座。
	张
	18

	8
	 学生凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	36

	9
	 教师座椅
	塑钢结构，五脚，型凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1

	11
	 机  柜
	金属柜，规格550×400×600mm；                                                                                                                                                                                    1.材料采用采用优质冷轧钢板；
2.机柜设计采用一体化框架结构，承重能力强，内部设计标准 19”安装立柱，可前后灵活调整；机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整设备位置；
3.专业的接地设计，更有效地保护设备的安全；
4.前门为钢制嵌边式玻璃门，两侧为钢质快速拆卸门板，美观耐用。
	只
	1

	12
	四推拉中置绿板
	结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与一体机前端平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装的挂锁带有永久性生产厂家标识，开闭自如确保安全。
尺寸：≥4000mm×1305mm，
板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。
衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
	套
	1

	13
	 网络信息口
	超五类/非屏蔽/环保型双绞线，5E FTP屏蔽，材质：8芯纯铜。
	套
	36

	14
	 供电系统
	地面电源系统线路，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，布线系统沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线
	位
	36

	15
	 开关、插座等
	电源总开关是对整个电脑室进行总控，每组学生电源分开控制。带漏电保护开关（60A），工作指示灯，电源均有过载、过流短路保护装置。                                                                                                                                                                                每台电脑配排插电源，电源均有过载、过流短路保护装置，保险管不容易被拨出，保护电脑安全使用。
	项
	1

	16
	 辅助材料
	阻燃套管、PVC线槽、PVC线管、波纹套管、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、扎带等配件。、PVC线管、波纹套管、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、扎带等配件。
	批
	1

	17
	 安装调试 
	系统软件安装/布线/设备安装/调试/运杂费等；                                 
	位
	36

	　
	合  计
	　
	套
	1

	二
	功能场室及器材

	（1）
	小学科学教室（40座位）：

	1
	教师演示台
	规格：1800×750×1050/85mm
采用18/25mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，学生高压交流电源控制。暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1 

	2
	学生实验台
（每台4人）
	规格：2200×550×680mm
采用18/25mm中纤密度板，两侧采用硬质PVC封边，前沿设高50mm的围板，台面两侧外延10cm。
结构：实验台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台两侧二、三孔电源插座，台面暗装盒式学生实验直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高25mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	10 

	3
	教师实验凳
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1 

	4
	学生实验凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	40 

	5
	供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4mm,供学生实验台电线线径不小于1.5mm。线材采用双塑铜芯线材。
	套
	1 

	6
	教师电源
	装置在教师演示台抽屉内：（1）尺寸：460*350*210mm。（2）采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台交流220V市电输出插座分4组控制；（3）教师演示用交流220V市电输出插座；（4）过载，短路保护，全自动复位功能。
	套
	1 

	7
	学生电源
	改参数为：带防尘盖六孔插座，外壳为ABS材质，防触电，安全性能高。
	套
	20 

	8
	水 槽 台
	规格：2400×550×680mm
台面采用12.7mm防水理化板，两侧采用硬质PVC封边。
台身采用18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
用于放置水槽，并固定在地面。
	套
	1 

	9
	供排水系统
	采用PVCφ110排污管，PVC-U给水管，安装4个洗手水槽，水槽台设水阀开关一个。
	套
	1 

	10
	水   槽
	水槽规格为：430×330×260mm,实验室专用5mm厚PP水槽。
	套
	3 

	11
	二联水咀
	实验室专用高压二联铜芯包塑PPR水咀，瓷芯水阀。
	个
	3 

	12
	设备安装调试及辅助材料
	PVC阻燃管、电源线路及套管、压线槽等配件。
执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》
	项
	1 

	　
	小 计
	（1套单价）
	　
	　

	　
	合 计
	　
	套
	2 

	（2）
	科学准备室

	1
	仪器小车
	运送仪器设备用；不锈钢（双层，活动轮）
	辆
	1

	2
	准 备 台
	规格：2400×900×850mm；采用18mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，准备台应设有电源系统，电源总控制器，暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1

	3
	办公桌
	采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	2

	4
	办公椅
	椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；让您在工作更加轻松自如。
	只
	2

	5
	维修工作台
	规格：L2400×W1200×H850mm，                        采用一体化设计，16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。    
	张
	1

	6
	资 料 柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	4

	　
	合 计
	　
	间
	2 

	（3）
	科学实验器材

	01012
	计算器
	简易型
	个
	50

	02002
	打孔器
	4件
	套
	8

	02015
	打气筒
	实验用
	个
	25

	02020
	仪器车
	不锈钢
	辆
	2

	02041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	1

	02045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	25

	02051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	25

	02052
	放大镜
	3倍，直径不少于40mm
	个
	25

	02061
	天文望远镜
	φ60mm、30x、70x、附寻星镜及太阳黑子滤光镜
	套
	8

	02075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	2

	02077
	电加热器
	密封式
	台
	2

	02101
	听诊器
	学生用
	个
	25

	02129
	水槽
	方形250×180×100mm或圆形直径250×100mm
	个
	25

	03006
	三脚架
	圆形直径110mm,高180mm
	个
	25

	03013
	旋转架
	旋转式
	套
	25

	03021
	百叶箱支架
	 
	个
	1

	03022
	百叶箱
	460mm×290mm×537mm
	个
	1

	04002
	学生电源
	直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A
	台
	25

	04005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；                         直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	台
	2

	04010
	电池盒
	1号电池4节，可串并联
	套
	50

	10003
	直尺
	500mm
	只
	25

	10006
	软尺
	1500mm
	个
	25

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	25

	11029
	金属钩码
	50g×10
	套
	25

	11030
	体重计
	教育行业标准
	台
	2

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	50

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	25

	13002
	温度计
	水银，0～100℃
	支
	2

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	25

	13020
	寒暑表
	室内用
	只
	2

	13021
	最高温度表
	 -16～+81℃
	支
	2

	13022
	最低温度表
	 -52～+41℃
	支
	2

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	25

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	25

	14004
	条形盒测力计
	1N   
	个
	25

	15011
	多用电表
	指针式
	个
	2

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	2

	16007
	指南针
	指针式
	个
	50

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴
	台
	8

	16022
	雨量器
	承水口内径200mm
	套
	2

	16025
	风杯式风速表
	有直读装置
	套
	2

	29001
	斜面
	教育行业标准
	个
	25

	29002
	压簧
	金属
	套
	25

	29003
	拉簧
	金属
	套
	25

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	25

	29005
	杠杆尺及支架
	学生用
	个  
	25

	29006
	滑轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29007
	轮轴及支架
	学生用
	套
	25

	29008
	齿轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29009
	弹簧片
	金属
	套
	25

	29010
	小车
	塑料
	个
	25

	29011
	太阳高度测量器
	塑料
	个
	25

	29012
	风的形成实验材料
	教育行业标准
	套
	25

	29013
	组装风车材料
	塑料
	套
	25

	29014
	组装水轮材料
	塑料
	套
	25

	29015
	太阳能的应用材料
	教育行业标准
	套
	25

	22001
	音叉
	256Hz
	只
	25

	29016
	小鼓
	标准
	个
	25

	29017
	组装土电话材料
	教育行业标准
	套
	25

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	25

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	25

	29020
	灯座及灯泡
	单灯
	个
	50

	29021
	开关
	单刀
	个
	50

	29022
	物体导电性实验材料
	教育行业标准
	套
	25

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	套
	2

	29025
	条形磁铁
	学生用
	套
	25

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	套
	2

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	套
	25

	29029
	磁针
	指针式
	对
	25

	29030
	环形磁铁
	学生用
	套
	25

	29031
	电磁铁组装材料
	学生用
	套
	25

	29032
	电磁铁
	演示用
	套
	2

	29033
	手摇发电机
	学生用
	个
	25

	29034
	激光笔
	电光
	个
	25

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	套
	25

	29036
	平面镜及支架
	学生用
	套
	25

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	25

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	套
	25

	29039
	成像屏及支架
	学生用
	套
	25

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3×的放大镜
	个
	25

	22004
	单摆
	一个摆球
	套
	25

	39001
	照相机模型
	光学
	套
	6

	39054
	眼构造模型
	演示模型
	台
	6

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	6

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	6

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	6

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	6

	39151
	地动仪模型
	演示模型
	台
	6

	39154
	司南模型
	演示模型
	台
	6

	39156
	月相变化演示器
	演示
	件
	6

	43050
	蟾蜍浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43051
	河蚌浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43052
	爬行类动物浸制标本
	蛇或蜥蜴
	瓶
	8

	43053
	蛙发育顺序标本
	标本类
	瓶
	8

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	8

	43151
	桑蚕生活史标本
	标本类
	套
	8

	43152
	兔外形标本
	标本类
	件
	8

	43153
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	盒
	8

	49001
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	8

	49002
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	8

	49003
	纺织品标本
	标本类
	套
	8

	49004
	各种纸样标本
	标本类
	套
	8

	49005
	矿物标本
	标本类
	套
	8

	49006
	岩石标本
	标本类
	套
	8

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	8

	49008
	土壤标本
	标本类
	套
	8

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	8

	59001
	中国政区地图
	全张
	张
	2

	59002
	中国地形地图
	全张
	张
	2

	59003
	小学科学安全操作挂图
	对开,30幅
	套
	2

	59004
	小学科学生命世界教学挂图
	对开,29幅
	套
	2

	59005
	小学科学物质世界教学挂图
	对开,22幅
	套
	2

	59006
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开,28幅
	套
	2

	59007
	科学史挂图
	对开,24幅
	套
	2

	59008
	植物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	59009
	动物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	81001
	测电笔
	　
	个
	25

	81002
	一字螺丝刀
	　
	个
	25

	81002
	十字螺丝刀
	　
	个
	25

	81004
	尖嘴钳
	　
	个
	25

	81008
	木工锯
	　
	个
	25

	81012
	纲手锯
	　
	个
	25

	81014
	钢丝钳
	　
	个
	25

	81015
	手锤
	　
	个
	25

	81020
	活扳手
	　
	个
	25

	81024
	电烙铁
	60W,20W
	支
	25

	81032
	剪刀
	　
	个
	25

	81201
	小刀
	　
	个
	25

	81203
	手摇铃
	　
	个
	25

	81204
	手持筛子
	　
	个
	25

	81207
	采集捕捞工具
	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	个
	25

	　
	合  计
	　
	套
	2

	（4）
	教师阅览室

	1
	四人阅览桌
	1800mm×800mm×760mm,桌边做平滑处理。
	张
	4

	2
	阅览椅（单人椅）
	尺寸为：340*240*18mm外观优质；                                                                                                                                                                                             结构：钢木结构
1.凳钢制部分，凳支架采用优质20*40*0.9MM及20*20*0.*方管焊接（二氧化碳保护焊）制作。                                                                                                                                                      2、凳面采用优质实木板，环保聚酯本色油漆，
高温固化防锈美观。
	张
	24

	3
	六层单面双柱书架
	2000H×900W×300D；钢木结构，带木侧板。（每书架约可存放300册图书）
	组
	2

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（5）
	软件工作室

	1
	电脑办公桌（包含椅子）
	规格：1200×600×780mm；采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边；外形美观，经久耐用。                                                                                                              
	张
	1

	2
	台式电脑                                                                                                                                                                                                                
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
	套
	1

	　
	　
	机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	3
	彩印机                                                                                                                                                                                                                                                                  
	喷墨式彩色打印机
	台
	1

	　
	合  计
	　
	套
	2

	（6）
	音乐教室（舞蹈教室）

	1
	不锈钢压腿架
	把杆（练功架）：立柱为φ60钢管，内有φ35实心圆钢作升降杆，高度为80至110两档
	M
	35

	2
	立墙银镜（加底）
	木龙骨（35*25）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为榉木电脑锣成型线条装饰
	m2
	32

	3
	合唱台（阶梯）
	规格：370*300*240 mm
SMBNAI纳米细密板六面体结构，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。(颜色选择红蓝黄)
	套
	40

	4
	功 放
	具有五路有线话筒输入、四路音频输入、一路前级音频输出；音频信号自动搜索与手动切换，能有效的抑制声反馈；独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能；
话筒插口自带6V直流电源、使用同品牌话筒不用电池；适用于多功能教室、普通教室、小型会议室扩音；安装调试简单、扩音清晰、灵敏度高、输出功率大、性能稳定、保护功能完善。
	台
	1

	5
	音箱（含吊架）
	采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。输出功率：100-200W；阻抗：8Ω ；           
灵敏度：101dB；频率响应：50Hz-20KHz；
低音：8寸；高音：3寸×2。
	对
	2

	6
	无线话筒
	采用先进的合成锁相环、红外线对频技术，它的优点是稳定性高，频率响应宽，动态范围大，可任意改变频率等；频率 600～900MHz，高效传输，大大减少了干扰，可接受较弱信号，静音控制功能，使用效果更佳； 超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击，使音质更完美； 高效多频道、 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果； 信号有效距离可达到100米以上；
射频输出功率：10mw；麦克风音头：全向、心型、超心型指向。
	台
	1

	7
	电器柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	1

	8
	鞋  柜
	规格：2400*320*900mm
采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
，每柜可放置两双鞋。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	9
	PVC塑胶地板
	PVC塑胶地板：厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格
	m2
	65

	10
	材  料
	各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关、漏电开关等
	批
	1

	11
	安装及调试
	/安装/调试/运杂费等,按行业标准执行,JY/T0385-2006《符合专业实验室装备规范》。
	项
	1

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（7）
	音乐（舞蹈）准备室

	U99115
	五线谱电线板
	演示用
	块
	1

	W40301
	五线谱教学黑板
	2000×1000mm
	块
	1

	U0001
	电钢琴
	键盘：88键带配重钢琴力度键盘
	台
	1

	D40201
	收录机
	立体声双卡
	台
	1

	G32001
	小学音乐教学挂图
	音乐欣赏图
	套
	1

	　
	音乐教学用品柜
	1000×400×2000mm
	个
	4

	　
	教材配套音像资料
	CD盘
	套
	5

	　
	音像教学材料
	CD盘
	套
	1

	　
	音乐教学软件
	CD盘
	套
	1

	　
	自制教具材料
	头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等
	套
	1

	U99901
	多用划线规
	有机玻璃
	支
	1

	U00026
	竖  笛
	高音、中间
	支
	10

	U00027
	口  琴
	学生用
	支
	10

	成
套
打
击
乐
器
	口风琴
	学生用
	台
	10

	
	响  板
	木制
	套
	1

	
	木  鱼
	七音一组，四音一组
	套
	1

	
	双响筒
	打击乐器
	套
	1

	
	铃  鼓
	打击乐器
	套
	1

	
	沙  锤
	打击乐器
	套
	1

	
	碰  钟
	打击乐器
	套
	1

	
	串  铃
	打击乐器
	套
	1

	
	三角铁
	打击乐器
	套
	1

	U00107
	小　锣
	直径22cm
	个
	1

	U00114
	大　锣
	直径30cm
	个
	1

	U00108
	小堂鼓
	直径23cm
	个
	1

	U00109
	小　钹
	直径155cm
	付
	2

	　
	小军鼓
	直径30cm
	面
	1

	　
	大军鼓
	直径55cm
	面
	1

	U00024
	铝板琴
	低音、中音、高音
	套
	1

	　
	木　琴
	低音、中音、高音
	个
	1

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（8）
	美术教室（书法教室）

	1
	书写板
	规格：900×600mm；磁性白黑板
	张
	1

	2
	演示讲台
	规格：1800×700×1050mm；台面：采用18/25mm双贴面三聚氰胺板，外加PVC硬质包边，经久耐用，造型美观。
桌身：采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。
结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。
脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	1

	3
	视频展示台
	视频展台：1、1/3INCH专业高清摄像机，有效像素500万。
2、镜头22倍光学变焦，10倍电子变焦，总变焦倍数220倍。
3、图像帧率超过15帧，清晰度≧850线，信噪比≧65dB。
4、摄像机自动/键控聚焦，自动白平衡，支持亮度调节。
5、摄像机特技功能：彩色/黑白、正/负片、同屏对比、文本/图像、图像冻结等。
6、一路VGA输入，两路VGA输出。
7、一路音频输入，一路音频输出。
8、采用低功耗长寿命LED双侧灯，节能环保。
9、铝管伸缩支臂，可以上下拉动调节拍摄范围。
10、外置长寿命12V/3W开关电源，带防雷、特有ESD静电保护功能。
11、展台输出支持800*600，1280*1024，720P分辨率输出，默认分辨率为1024*768。
12、工作台和底灯可以180°任意角度旋转，全方位观看实物外观结构。
13、带左右书托，能够放置大于A4的纸张和书本，轻巧方便。
14、轻触按键，操作简单。所有关结均采用阻尼设计，展台尺寸为460mm*300mm*150mm。
15、展台认证/检测报告齐全，有3C认证，环保认证，检测报告等。
	台
	1

	4
	多媒体计算机                                                                                                   
	中央处理器：≥Intel酷睿第六代G3900(双核/2.8GHz/3MB三级缓存/65W)。                  主板芯片：不低于Intel® H110芯片组，集成Intel千兆网卡，支持PXE和WAKE ON LAN(WOL), 必须具备20+4pin电源接口。                   内存：≥4G DDR4 2133MHz或更高, 最大支持32G硬盘：≥500GB 7200转SATA3。              显卡：Intel® HD Graphics或更高，Display Port+HDMI双数字接口，支持双屏异路显示。   扩展槽：1个PCI-Ex1；1个PCI-Ex16；        外置I/O 端口：前面板I/O接口：2个USB 3.0 接口；（分离设置，间距4CM，互不干扰）；耳机接口;麦克风接口，多合一读卡器
背板 I/O 接口：2 x USB 3.0 接口 2 x USB 2.0 接口 1 x PS/2(键盘)1 x PS/2(鼠标)1 x HDMI 接口1 x RJ45 接口1 x COM接口(串口)1 x 并口 1 x Kensington安全锁孔1 x VGA接口1 x Displayport接口3 x 音频插孔。              资产安全：1、防盗kensington锁孔 
2、机箱入侵警报：当电脑机箱被打开时，系统会发出特殊安全警示，以确保组件和数据安全性
3、全端口控制Bios
4、可设置bios级别硬盘密码保护
整机可靠性：1、投标产品高低温湿热工作环境可靠性认证，可在-20℃至+50℃之间正常工作2小时，提供国家电子计算机质量监督检验中心产品检验合格证书复印件
2、MTBF投标产品平均无故障运行时间不小于80万小时，提供国家电子计算机质量监督检验中心产品检验合格证书复印件。                        整机防辐射：投标产品整机净重7.8Kg，机箱钢板厚度不低于1毫米，符合国家GB9254-2008的B级标准，距离规定B级限值有1.3dB以上发射裕量，提供国家电子计算机质量监督检验中心产品检验合格证书复印件。                              节能设计：可通过实时侦测系统使用情况，自动调节内部电子元器件的电压，达到系统所需最合适的处理器性能，减少不必要的电源浪费（提供国家权威机构技术证明证书）。                  主机维护：1、中文BIOS界面，同时可以通过鼠标来进行图形化界面的操作
2、主机BIOS损坏时，可以通过U盘现场恢复。  电源：≥300W高效电源，可在89V-265V电压区间正常工作，提供相关认证证书。             

机箱：标准MATX 立式大机箱，不小于23L，免工具拆卸机箱，便于维护，机箱外壳采用防火材料，安全性能符合GB4943.1-2011标准，燃烧等级符合V-0级要求，需提供国家权威机构测试报告复印件。                                  显示器：同品牌19.5LED显示器，显示比例16:9，接口VGA+DVI，屏幕表面防眩光，支持护眼功能、不闪屏、滤蓝光，同时支持壁挂，需提供产品彩页或官网相关参数证明。                             软件系统：预装Windows正版系统
键盘鼠标：配套同品牌防水抗菌键盘、鼠标，提供检测报告复印件。
	台
	1

	
	
	
	
	

	　
	　
	认证标准：1、投标产品必须为列入最新一期节能产品政府采购清单内的型号，提供国家3C强制检测认证证书，
2、投标产品制造厂家符合OHSAS 18001-1:2007标准、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证
3、投标产品制造厂商客户服务联络中心获得CCCS认证证书、厂家获得全国产品和服务质量诚信示范企业证书、全国IT行业质量领先品牌、信誉等级AAA级证书。                                

服务：1、原厂商三年硬件保修及上门服务，1010或400大客户专线服务，7*24小时电话技术支持服务。
2、客户所在地具有登记注册的原厂授权售后服务机构，(需提供有IT服务能力的详细的维护机构的名单、地址和固定电话、所提供的信息需要在原厂官方网站上可以查到，并提供具体网址和相关内容打印页。)
应用：非加插保护卡硬件实现网络同传和硬盘保护功能，支持Windows和Linux立即还原，并可创建多个还原点，每个还原点可分配不同的IP。支持同时对500台电脑在windows上层进行差异拷贝。可分时段自动限定终端上的光驱、USB接口和上传下载流量策略，资产实施监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示。
	　
	　

	5
	投影机        （含吊架）
	1、3LCD液晶显示技术：亮度≥3300流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1024×768；
2、灯泡：230W UHM，整机功耗：整机功率≤295W。（普通待机模式6W，节能待机模式0.5W，灯泡寿命：普通模式≥5000小时,节能模式≥8000小时
3、对比度≥10000:1，手动1.2倍变焦，安装更灵活/液晶板尺寸：16.0mm(0.63英寸)对角线(4：3宽高比)
4、梯形校正功能；
    5.1：垂直校正±30°（自动，手动）水平校正范围±15°（手动）
    5.2：四角梯形校正功能，实现有角度投影。
    5.3：曲面校正功能，可对曲面屏幕进行投影，可纠正投影机投影到曲面出现畸形
5、接口：一路HDMI高清端子， RGB OUT*1(监视器输出)，RS-232C*1，S-VIDEO*1,VIDEO*1,音频输入M3*2, 音频输出M3*1,RGB IN*1；
6、USB功能：USB1记忆浏览功能，无需连接电脑，就可以通过对JPEG,BMP图片、PDF文件等数据轻松进行投影，USB2显示功能，无需安装任何软件，只需一根USB线连接到USB口，投影机即可自动识别并进行图像和声音的投影仪
7、强光感应功能，增强亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见
8、风琴褶皱结构设计，更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时，降低维护，减少成本
9、从投影机顶部更换灯泡，从机身侧部更换过滤网。即使投影机被吊装在天花板上，不用摘下投影机也可以进行维护保养。
	套
	1

	　
	　
	10、个性化开机Logo有效防盗；防盗吊钩、用户密码、控制面板锁定等多种安全设计。         11、断电保护：即关即走，利用储存的电能为投影机降温，使用结束后可直接断开电源；内置2W扬声器/具有“画面冻结”功能/“画面放大”功能/“快门”功能
12、全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好；全中文机器面板与遥控器；
13、13.1投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机.
     13.2多台投影机控制软件。支持用户通过1台电脑同时操控多台投影机（最高可2048台），随机附带该软件
14、 底部密闭机壳结构设计可以有效地保护投影机内部结构不受灰尘微粒的侵扰。
其它要求：为保证投标人所投产品满足用户方需求，提供厂家授权函原件、货物生产厂家证明函、厂家服务承诺函、3C认证证书、环保、节能认证证书
	　
	　

	6
	静物灯                     
	静物灯（光线方向和亮度可调）
	套
	1

	7
	静物台
	800×1600mm；可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布。
	套
	1

	8
	画板、画架
	学生画板450×320mm；学生画架
	套
	40

	9
	学生凳
	美术专用凳
	张
	40

	10
	教师座椅
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1

	11
	教具柜
	放置美术用品；（存放教具，可放在室角）
	个
	2

	14
	材  料
	各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关、漏电开关等
	批
	1

	15
	安装及调试
	/安装/调试/运杂费等,按行业标准执行,JY/T0385-2006《符合专业实验室装备规范》。
	项
	1

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（9）
	美术（书法）准备室

	W20105
	写生凳
	美术专用凳
	只
	40

	W20106
	写生灯
	美术专用灯
	只
	6

	W40102
	磁性白黑板
	900×600mm
	块
	2

	G33001
	小学美术教学挂图
	美术欣赏挂图
	套
	1

	W20203
	写生画板
	450×320mm
	只
	40

	W20303
	美术学具
	学生用
	套
	20

	W20201
	写生画箱
	美术专用画箱
	只
	2

	W20211
	写生教具（1）
	石膏像类
	套
	1

	W20215
	写生教具（2）
	几何形体
	套
	1

	W20216
	写生教具（3）
	陶器、蜡果、塑花等
	套
	1

	W20202
	画　架
	立式架
	个
	1

	W20203
	画　板
	2#图板
	块
	1

	J88404
	绘图仪器
	教师用
	套
	1

	J88413
	直　尺
	1000mm,m bm cm mm等四种单位
	支
	1

	J88405
	曲线板
	250mm
	块
	1

	W46011
	大圆规
	木质
	把
	1

	J88402
	丁字尺
	600mm有机玻璃
	只
	1

	W46001
	三角板
	60°、45°各一
	付
	1

	W20212
	版画工具
	　
	套
	1

	W20213
	绘画工具
	笔、调色盘等
	套
	1

	W20501
	泥工工具
	刻刀、雕塑刀等
	套
	1

	W20214
	制作工具
	纸工、木工、金工工具等
	套
	1

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（10）
	心理咨询室

	1
	挂图、书籍
	心理咨询挂图、以及心里咨询书籍
	套
	1

	2
	不倒翁沙包
	心理咨询室
	套
	1

	3
	心理沙盘
	心理咨询室
	套
	1

	4
	沙 发
	采用木质或布艺沙发，配条形茶几，具有外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	1

	5
	计算机
	品牌主机、18寸显示器，用于心理教师心理教育日常工作记录等。
	套
	1

	6
	打印机
	激光打印机，用于心理教师日常工作用
	台
	1

	7
	办公桌椅
	用于心理教师日常办公。
	套
	1

	8
	无声挂钟
	控制心理咨询时间
	个
	1

	9
	文件柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	4

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（11）
	卫生室

	1
	视力表
	标准视力表
	套
	1

	2
	体重秤
	杠杆式
	台
	1

	3
	身高坐高计
	身高坐高测量仪
	台
	1

	4
	课桌椅测量尺
	木质
	根
	2

	5
	血压计
	汞柱式
	个
	2

	6
	听诊器
	按标准配备
	支
	2

	7
	体温计
	按标准配备
	只
	5

	8
	压舌板
	按标准配备
	只
	10

	9
	注射器
	1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml；标准配备
	只
	20

	10
	止血带
	根据标准配备
	条
	20

	11
	敷料缸
	φ90mm×高100mm；标准配备
	个
	1

	12
	方 盘
	310mm×240mm；标准配备
	个
	1

	13
	医用镊子
	12.5cm～25cm
	套
	1

	14
	药品柜
	1000×400×2000mm
	个
	1

	15
	污物箱
	300mm
	个
	1

	16
	紫外线灯
	移动式
	台
	1

	17
	照度计
	按标准配备
	个
	1

	18
	担 架
	小型折叠式
	副
	1

	19
	夹 板
	按标准配备
	套
	1

	20
	三角巾
	根据标准配备
	张
	10

	21
	辨色图谱
	按标准配备
	本
	1

	22
	暖水袋
	按标准配备
	个
	2

	　
	合  计
	　
	间
	2

	（12）
	广播室

	1
	广 播 台
	规格：1200×600×750mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用，配广播员专用椅。
	套
	1 

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（13）
	综合档案室

	1
	档 案 柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	2

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（14）
	生物园

	1
	鳄 鱼
	材质：高分子复合材料，85x30x33cm
	只
	1 

	2
	鸡
	材质：高分子复合材料，30x14x35cm、28x16x30cm
	套
	1 

	3
	白 鹭
	材质：高分子复合材料，26x10x47cm、26x10x35cm、26x10x46cm
	套
	1 

	4
	绵 羊
	材质：高分子复合材料，54x47x21cm、37x16.5x33cm、28.5x22x13cm
	套
	1 

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（15）
	小气象站

	1
	校园气象站
	用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压等气象要素进行全天候现场监测。
	套
	1 

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（16）
	小气象站

	1
	百叶箱
	木质
	个
	1

	2
	百叶箱支架
	不锈钢
	套
	1

	3
	雨量器
	不锈钢
	个
	1

	4
	温度计
	　
	支
	1

	5
	湿度计
	　
	支
	1

	6
	干燥计
	　
	支
	1

	　
	合  计
	　
	套
	1

	（17）
	多功能教室

	1
	四推拉绿板
	结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与一体机前端平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装的挂锁带有永久性生产厂家标识，开闭自如确保一体机安全。尺寸：≥4000mm×1305mm，保证与一体机外形尺寸配套。板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。边框：整体采用豪华高强度电泳香槟色铝合金；横（立）框采用双层加强结构，厚15㎜；外框规格100㎜×57㎜；内框规格36㎜×20㎜。包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚≥3㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具，并带有产品商标。黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，数目≥8个，上下均匀安装。限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，可防止活动板在滑动时夹手。除尘装置：外下框两端各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸清洁。侧封：黑板两侧配有与边框同色同材质的侧封，遮挡黑板与墙面的缝隙，提高美观度。易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可拆装，使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护。                 
	套
	1

	2
	塑钢讲台
	1、讲台整体采用塑钢材料,整体采用分体式结构,规格:长1150mm、宽650mm、高880mm；台面为1150×650×190mm，箱体为920×540×690mm；2、台面、键盘托、中控盖板及箱体前后左右选用ABS材质一次性注塑成型（壁厚大于或等于4MM），有效的阻止了静电给学带来的不安全性。
3、包装：采用分装、组合结构：（台面）为一包装、箱体各部件拆分后为一包装。节约运输成本、方便大批量生产、从而保证及时供货
4、台面功能盒内可安放中控（最大开孔235mm×150mm）、高拍仪、标准电源插座，并切有各自独立的标准安放位置不能重叠，方便使用。
5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件
6、底座（黑色）采用ABS工程塑料一次成型，防潮防水防锈。
7、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、符合校安工程。
8、前置隐藏式储物抽屉，长540mmx宽220mmx高43mm，可以放置教材，教具，记事本等，且功能区分鲜明，还可放置笔具等，右侧可放置鼠标，操作简单方便实用。
9、台面右边为功能盒，内可安放中控（最大开孔230mmx148mm），标准电源插座，各自有独立的标准安放位置不会重叠，方便使用，讲台正面配置小门。
10、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。
11、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启。12、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖，前置抽屉，小门等。
	个
	1

	3
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                                                                                                      （学生机）
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
	台
	1

	　
	　
	机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	4
	投影机
	1、3LCD液晶显示技术：亮度≥3100流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1024×768；
2、灯泡：230W UHM，整机功耗：整机功率≤295W。（普通待机模式6W，节能待机模式0.5W，灯泡寿命：普通模式≥5000小时,节能模式≥8000小时
3、对比度≥10000:1，手动1.2倍变焦，安装更灵活/液晶板尺寸：16.0mm(0.63英寸)对角线(4：3宽高比)
4、梯形校正功能；
    5.1：垂直校正±30°（自动，手动）水平校正范围±15°（手动）
    5.2：四角梯形校正功能，实现有角度投影。
    5.3：曲面校正功能，可对曲面屏幕进行投影，可纠正投影机投影到曲面出现畸形
5、接口：一路HDMI高清端子， RGB OUT*1(监视器输出)，RS-232C*1，S-VIDEO*1,VIDEO*1,音频输入M3*2, 音频输出M3*1,RGB IN*1；
6、USB功能：USB1记忆浏览功能，无需连接电脑，就可以通过对JPEG,BMP图片、PDF文件等数据轻松进行投影，USB2显示功能，无需安装任何软件，只需一根USB线连接到USB口，投影机即可自动识别并进行图像和声音的投影仪
7、强光感应功能，增强亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见
8、风琴褶皱结构设计，更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时，降低维护，减少成本
9、从投影机顶部更换灯泡，从机身侧部更换过滤网。即使投影机被吊装在天花板上，不用摘下投影机也可以进行维护保养。
10、个性化开机Logo有效防盗；防盗吊钩、用户密码、控制面板锁定等多种安全设计
11、断电保护：即关即走，利用储存的电能为投影机降温，使用结束后可直接断开电源；内置2W扬声器/具有“画面冻结”功能/“画面放大”功能/“快门”功能
12、全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好；全中文机器面板与遥控器；
13、13.1投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机.
     13.2多台投影机控制软件。支持用户通过1台电脑同时操控多台投影机（最高可2048台），随机附带该软件
14、 底部密闭机壳结构设计可以有效地保护投影机内部结构不受灰尘微粒的侵扰。
其它要求：为保证投标人所投产品满足用户方需求，提供厂家授权函原件、货物生产厂家证明函、厂家服务承诺函、3C认证证书、环保、节能认证证书
	 台
	1

	
	
	
	
	

	5
	电子白板
	1、尺寸：84英寸；（4:3）窄边  带快捷键
2、触摸感应方式：光学影像感应技术,是由上边框左右两个角各内置一个摄像头和红外发射管，左右边框及下边框嵌入反光条组成封闭结构的触摸框。
3、提供投标品牌所具有光学触摸技术已授权的发明专利不少于1项，实用新型专利不少于2项。
4、分辨率：≥32767×32767；
5、触摸精度≤3mm；
6、光标速度（采样率）≥180帧/秒； 
7、响应时间（扫描速度）：≤6ms，无延时；
8、可感应物体尺寸≤Ф5.0mm，显示区域全屏无书写盲区；
9、在WIN7操作系统下，支持放大、缩小和旋转等两点触摸；
10、触摸压力：无压力要求；
11、提供产品省部级权威部门的产品质量检测报告；
12、品牌具有ISO9001和ISO14001认证证书；
12.1中国环境标志(II型)产品认证证书
13、接口： USB2.0，通信距离不小于9m；
14、供电：由USB供电，无需使用独立供电装置；
15、校准：提供4点或25点校准方式，无漂移；
16、工作温度：-15℃至55℃，储存温度：-30℃至75℃；
17、工作湿度:10%至90%RH，无凝结物；
18、质保期：3年。
软件功能： 
1、操作方式：无需专用笔，能实现鼠标操作功能；具有大点漫游功能。
2、支持双点触摸：在WIN7操作系统下，多点手势可实现旋转或缩放对象，可同时实现双笔书写；
3、批注功能：支持Word、PPT批注，墨迹、图形嵌入，PPT全屏下工具栏自动出现；
4、书写功能：书写流畅，无断笔和明显延时现象，具备多种书写笔（硬笔、毛笔、荧光笔、排笔等），可改变笔迹的粗细、颜色；
5、编辑：可以对书写内容进行编辑（移动、复制、删除、改变大小和颜色、克隆、无限克隆等）。
6、白板（黑板）功能：支持建白板、黑板、绿板等各种背景板面。
7、填充功能:可向封闭图形、相交图形、封闭曲线或墨迹中填充不同颜色的色块。
8、屏幕截取：提供全屏截图、区域截图、窗口截图、自由绘制区域截图等多种截图方式。
9、提供屏幕遮挡、聚光、刮奖、对屏幕画面放大缩小等功能。
10、魔术笔功能：绘制圆形可以启动聚光灯，绘制方形可以启动放大镜，绘制自由曲线实现激光笔功能。
11、录制（照相）功能：支持将屏幕内容（与声音）保存为多媒体文件，并可立即回放。
12、中英文及几何图形识别功能：中英文和几何图形自动识别转换工具。
文字手写识别可以在任意界面下书写，书写即自动识别，并出现在自动生成的文本框内，并可保持在文件中。
13、软件中产生的文件保存：不仅可以保存为电子白板软件的专用格式，还可以保存为PPT、Word、Excel、PDF、HTML和图片文件等格式
14、3D对象显示：不仅有3D对象，还有显示角度的信息，对象支持控制点调节；3D支持旋转操作
15、平面图形：插入平面图形，同时可以实现在平面上改变图形的大小、角度
16、一键还原和课堂工具：可以一键还原到课件初始状态；提供可以实现滑动解锁的屏幕锁工具、屏幕肃静工具
17、多媒体支持：支持插入常用的音频、视频、图片、FLASH等多媒体资源； 
18、对象动画：支持对象缩放、移动、飞入飞出、淡入淡出、自定义轨迹等动画效果；
19、中英文及几何图形识别功能：中英文和几何图形自动识别转换工具。
20、 具备点名器功能，可随机抽取全班同学回答问题。
21、电子白板品牌需有中央电教馆2011年“班班通综合解决方案”出具的证书。
22、提供中央电教馆课件资源库免费下载(需要有中央电教馆出具的相关证明文件)。
23、支持操作系统：WindowsXP/2003/Vista/windows7等
24、资质要求: 中国环境标志(II型)产品认证证书、国家火炬计划项目证书、软件证书、发明专利证书、高新技术企业证书、国家重点新产品证书、十佳品牌证书、实用专利证书、中央电教馆班班通证书、中央电教馆资源库证书、ISO环境资质、检测报告
	块
	1

	
	
	
	
	

	6
	实物展示台
	1、1/3英寸专业镜头 ，≥320万像素，≥800TV线，整机放大≥220倍；
2、视频输出分辨率：XGA、SXGA 、720P、WXGA；
3、外置5V展台电源输入,双LED侧灯,LED背光底板，整机功耗≤5W；
4、自动/手动对焦，自动白平衡，标题、旋转、负片、冻结、同屏对比、镜像、黑白、文本，画面存储≥32幅；
5、具备文本模式和图像模式，使黑白文字更清晰、图像更真实；
6、快速自动聚焦功能，瞬间呈现清晰图像，图像采集聚焦时间≤0.5秒；
7、展台视频图像与电脑画面可一键瞬间切换，无任何延时与黑屏等待；
8、 接口：RS-232，二路RGB输入，二路RGB输出，一路视频输入、输出，一路话筒输入，三路音频输入、一路音频输出；投影机电源接口；电脑电源及音箱电源接口；笔记本电脑VGA信号输入接口、显示器接口；
9、分离式遥控，键盘与遥控器的配备，可实现短距与远距的完美互动；
10、待机直通：不需打开展台电源，投影机和显示器也可显示电脑VGA信号
11、超薄机身设计，底板厚度≤2.5cm，整机重量≤2.4kg；
必须提供生产厂家授权书及售后承诺函。ISO9001认证，ISO14001认证，CE、FCC、ROHS认证，3C认证
	台
	1

	7
	功 放
	输出功率：4Ohms 2x160w/频率响应： 20Hz-20KHz/信噪比：60Db/谐波失真：THD：0.05%
	台
	1

	8
	音箱（含吊架）
	频率响应：60～18khz±3db/额定功率：100w音乐峰值：240w/标称阻抗：8 ohm
	对
	2

	9
	无线话筒
	一拖二无线话筒.频响范围：210—260mhz/频率稳定度：﹤±0.002℅/接受灵敏度：-110db
	台
	1

	10
	辅助材料
	插座、波纹管、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、扎带等辅助材料。
	套
	1

	11
	安装费用
	一体机、黑板、讲台及桌椅安装、运杂费等。
	项
	1

	　
	合  计
	　
	间
	1

	（18）
	体育器材室

	1
	接力棒
	直径3X30；木制，红白色
	支
	10

	2
	发令枪
	2发
	支
	2

	3
	标志杆（雪糕筒）
	塑料锥形，30CM高
	根
	8

	4
	秒 表
	PC80
	块
	8

	5
	小沙包
	直径5cm
	只
	20

	6
	垒 球
	小学标准：圆周长195mm±10mm,质量80g±5g
	只
	20

	7
	实心球
	3号实心球：圆周长350mm~780mm，质量1000g±30g
	只
	20

	8
	投掷靶
	投掷靶
	只
	2

	9
	皮 尺
	长度，30米
	卷
	1

	10
	短跳绳
	长度2800mm,直径φ6mm~φ8mm，质量60g~120g
	根
	40

	11
	长跳绳
	5000mm，直径φ8mm~φ9mm，质量140g~235g
	根
	20

	12
	小篮球
	5号，PU皮，圆周长645mm~670mm，质量420g~480g
	只
	20

	13
	小足球
	3号
	只
	20

	14
	乒乓球拍
	普及
	付
	20

	15
	羽毛球拍
	普及
	付
	20

	16
	篮球车
	长1米*宽0.6米*高0.8米，，材料用304不锈钢
	个
	1 

	17
	足球车
	长1米*宽0.6米*高0.8米，，材料用304不锈钢
	个
	1 

	18
	体育器材用柜
	长1.2米*宽0.6米*高1.6米分四层，，材料用304不锈钢
	个
	2 

	19
	体育器械手推车
	加厚不锈304#
	台
	2 

	　
	合  计
	　
	间
	1

	序号
	设备名称
	  规格及主要技术参数
	单位
	数量

	　
	南 盛 镇

	一
	电教类设备

	                                                                                                                                                                                                  
	1、75寸交互式触控教学终端： 

	1
	※交互式触控教学终端 
	75英寸；体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
7. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2. 显示尺寸：≥75英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
	套
	2

	
	
	
	
	

	　
	　
	触控特性：
1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点；
3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
4. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动；
6. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
嵌入式系统参数：
1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。
3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。
4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示
5. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
8. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
	　
	　

	
	
	
	
	

	　
	　
	互动白板软件特性：
1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字；
2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除；
3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存；
4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑；
5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具；
6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个；
7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	备授课一体化软件：

1.  ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计；

2.  支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录；

3.  支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；

4.  支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；

5.  备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发；

6.  ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。

7.  提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；

8.  支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；

9.  提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放；

10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具；

11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。

12. ★立体几何：

①  支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

②  支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

③  支持沿任意方向旋转立体几何。

④  支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。

14. 支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价的学生。

15. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

16. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

17. 支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。

18. 支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。

19. 编辑完成的视频可以一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传平台进行分享。

20. 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。
	
	

	2
	互动教学系统
	1.软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
2.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
3.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
4.边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
6.多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
7.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。
8.便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
9.多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
10. 支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。
11.教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。
12. 微课工具：可对多个微课视频文件进行裁剪、编辑后组合成一个完整的微课，支持保存导出或直接上传到与白板软件配套的资源分享平台上。
13.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
14.Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持
文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
15.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
	套
	2 

	
	
	
	
	

	　
	　
	16.资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找、调用分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源。网络资源需包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
17.网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
18.仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
19.软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。
20.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证教学白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	　
	　

	3
	移动授课系统
	1.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
2.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
5.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
6.具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
7.提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	套
	2 

	4
	微课采编一体化    软件
	1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频。
2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。
3.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。
4.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。
5.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。
6.支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。
7.支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。
8.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。
9.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。
	套
	2 

	5
	在线培训交流平台
	1.平台包括网页及微信公众平台，保证使用者能随时通过平台学习触摸交互一体机设备使用技巧，增强老师多媒体教学水平。
2．根据小学、初中、高中的不同需求，平台需提供小学、初中、高中等不同板块供老师发布需求及分享授课经验使用。
3．根据内容，平台需提供微课制作、白板软件的使用、公开课分享及观看、教学研讨及制作技巧指导，并设有求助区域，可供厂家培训师对求助问题进行解答。
4．需在平台上定期每周某一时段进行在线微课培训，培训时间不少于20分钟，老师可通过手机、电脑、pad等观看微课培训。
	套
	2 

	6
	学生行为评价系统
	1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。
2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
3.支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。
4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。
5为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。
6.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。
7.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
8.软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。
9.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。
10.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。
11.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。
12.为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。
13.支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。
14.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。
15.支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。
16.支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入，作业支持超过200字的文本输入；支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。
17.支持成绩报告功能：
（1） 支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。                          （2） 支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。
（3） 支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。
18.支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。
	套
	2 

	
	
	
	
	

	7
	支架
	规格：(壁挂式)承受重量≥180KG
	支
	2 

	8
	线材固定件等
	国标，按教育行业标准。
	批
	2 

	9
	安装调试等
	按学校要求进行安装(系统集成费（材料费用、项目管理/运输/安装/调试/检验/试运行验收/质保期保障)
	项
	2 

	　
	小   计
	　
	套
	2

	1
	监控设备                                                                                                                                                                                                                  
	10摄像头；用于学校安全监控使用
	套
	1 

	2
	警备设备                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	电击棒等一套，用于学校警备设备  
	套
	1 

	　
	小   计
	　
	套
	1

	二
	 教室电器（共31台）

	1
	风 扇(教室)
	（楼底）教室风扇，用于学校教室使用。
	台
	31 

	三
	幼教课室设备

	1
	幼教课室                                                                                                                                                                                                                   
	教学用台椅，幼教课室使用  
	套
	6 

	1
	幼儿园专用台                                                                                                                                                                                                              
	幼儿园专用台，按教育行业标准
	张
	8 

	2
	幼儿玩具                                                                                                                                                                                                
	幼儿玩具，用于幼儿玩具
	项
	1 

	3
	阅览室书架                                                                                                                                                                                                               
	2000H×900W×300D；木质结构
	个
	6 

	4
	阅览室书柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	2000H×900W×300D；木质结构
	个
	4 

	5
	音乐室配套                                                                                                                                                                                                                          
	镜子、把杆、塑胶凳子、地板胶
	项
	1 

	6
	玩具柜                                                                                                                                                                                                                    
	多功能活动室，幼儿玩具柜
	个
	6 

	7
	室内玩具                                                                                                                                                                                                                 
	多功能活动室，幼儿玩具
	项
	1 

	四
	厨房设备

	1
	消毒柜（厨房）
	厨房用消毒柜
	台
	2 

	　
	厨房设备

	2
	蒸 饭 柜
	24格以上，学生使用蒸饭柜
	台
	1 

	3
	大消毒柜
	大型，大消毒柜，用于学生食堂消毒使用
	台
	1 

	4
	学生饭具
	平板型，学生(不锈钢)饭具
	个
	500 

	5
	大洗碗槽
	三级；(不锈钢)三级大洗碗槽
	个
	1 

	6
	放饭具架
	多层；(不锈钢)放饭具架
	台
	2 

	7
	储 物 柜
	宽大；(不锈钢)储物柜
	台
	2 

	8
	警备设备柜
	三层，1.5米高；(不锈钢)警备设备柜
	个
	1 

	五
	功能场室设备

	1
	空 调                                                                                                                                                                                                                            
	2匹空调（壁挂式或柜机式），按要求配套
	台
	14 

	六
	体育器材设备

	1
	兵乓球台
	（室内）兵乓球台，按教育行业标准
	张
	4 

	七
	饮用水设备

	1
	学生饮用水设备
	学生饮用水设备
	台
	4

	2
	学生饮水设备                                   
	学生饮用水出水嘴
	个
	4

	3
	学生饮用水设备
	学生饮用水设备
	套
	1

	4
	学生饮用水设备
	饮水器
	个
	1

	八
	体育室设备

	　
	体育室
	　
	　
	　

	1
	小篮球
	5号，PU皮，圆周长645mm~670mm，质量420g~480g
	只
	10

	2
	小足球
	3号
	只
	10

	3
	乒乓球拍
	普及
	付
	20

	4
	羽毛球拍
	普及
	付
	20

	6
	垒 球
	小学标准：圆周长195mm±10mm,质量80g±5g
	只
	10

	7
	实心球
	3号实心球：圆周长350mm~780mm，质量1000g±30g
	只
	10

	　
	体育室
	　
	　
	　

	1
	小篮球
	5号，PU皮，圆周长645mm~670mm，质量420g~480g
	只
	10

	3
	乒乓球拍
	普及
	付
	10

	4
	羽毛球拍
	普及
	付
	10

	6
	垒 球
	小学标准：圆周长195mm±10mm,质量80g±5g
	只
	10

	7
	实心球
	3号实心球：圆周长350mm~780mm，质量1000g±30g
	只
	10

	九
	少先队部室

	1
	少先队部室
	少先队部室设备
	套
	2

	2
	队部室文件柜
	文件柜：2000H×900W×300D；木质结构
	个
	4

	3
	体育室置物架
	不锈钢置物架
	个
	4

	4
	安全疏散标志
	安全疏散标志
	套
	2 

	十
	功能场室及器材：

	1
	科学实验室

	　
	小学科学实验室（40座位）

	1
	教师演示台
	规格：1800×750×1050/85mm
采用18/25mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，学生高压交流电源控制。暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1 

	2
	学生实验台
（每台4人）
	规格：2200×550×680mm
采用18/25mm中纤密度板，两侧采用硬质PVC封边，前沿设高50mm的围板，台面两侧外延10cm。
结构：实验台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台两侧二、三孔电源插座，台面暗装盒式学生实验直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高25mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	10 

	3
	教师实验凳
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1 

	4
	学生实验凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	40 

	5
	供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4mm,供学生实验台电线线径不小于1.5mm。线材采用双塑铜芯线材。
	套
	1 

	6
	教师电源
	装置在教师演示台抽屉内：（1）尺寸：460*350*210mm。（2）采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台交流220V市电输出插座分4组控制；（3）教师演示用交流220V市电输出插座；（4）过载，短路保护，全自动复位功能。
	套
	1 

	7
	学生电源
	改参数为：带防尘盖六孔插座，外壳为ABS材质，防触电，安全性能高。
	套
	20 

	8
	水槽台
	规格：2400×550×680mm
台面采用12.7mm防水理化板，两侧采用硬质PVC封边。
台身采用18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
用于放置水槽，并固定在地面。
	套
	1 

	9
	供排水系统
	采用PVCφ110排污管，PVC-U给水管，安装4个洗手水槽，水槽台设水阀开关一个。
	套
	1 

	10
	水   槽
	水槽规格为：430×330×260mm,实验室专用5mm厚PP水槽。
	套
	3 

	11
	二联水咀
	实验室专用高压二联铜芯包塑PPR水咀，瓷芯水阀。
	个
	3 

	12
	设备安装调试及辅助材料
	PVC阻燃管、电源线路及套管、压线槽等配件。
执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》
	项
	1 

	　
	合  计          
	　
	套
	8 

	2
	科学准备室

	　
	小学科学准备室：

	1
	仪器小车
	运送仪器设备用；不锈钢（双层，活动轮）
	辆
	1

	2
	准 备 台
	规格：2400×900×850mm；采用18mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，准备台应设有电源系统，电源总控制器，暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1

	3
	办公桌
	采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	2

	4
	办公椅
	椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；让您在工作更加轻松自如。
	只
	2

	5
	维修工作台
	规格：L2400×W1200×H850mm，                        采用一体化设计，16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。    
	张
	1

	6
	资 料 柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	4

	　
	合 计             
	　
	套
	8 

	3
	科学实验器材

	　
	小学科学实验器材：

	01012
	计算器
	简易型
	个
	50

	02002
	打孔器
	4件
	套
	1

	02015
	打气筒
	实验用
	个
	25

	02020
	仪器车
	不锈钢
	辆
	2

	02041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	2

	02043
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	台
	2

	02045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	25

	02051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	25

	02052
	放大镜
	3倍，直径不少于40mm
	个
	25

	02061
	天文望远镜
	φ60mm、30x、70x、附寻星镜及太阳黑子滤光镜
	套
	8

	02075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	2

	02077
	电加热器
	密封式
	台
	2

	02101
	听诊器
	学生用
	个
	25

	02129
	水 槽
	方形250×180×100mm或圆形直径250×100mm
	个
	25

	03006
	三脚架
	圆形直径110mm,高180mm
	个
	25

	03013
	旋转架
	旋转式
	套
	25

	03021
	百叶箱支架
	 
	个
	1

	03022
	百叶箱
	460mm×290mm×537mm
	个
	1

	04002
	学生电源
	直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A
	台
	25

	04005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；                         直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	台
	2

	04010
	电池盒
	1号电池4节，可串并联
	套
	50

	10003
	直 尺
	500mm
	只
	25

	10006
	软 尺
	1500mm
	个
	25

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	25

	11029
	金属钩码
	50g×10
	套
	25

	11030
	体重计
	教育行业标准
	台
	2

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	50

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	25

	13002
	温度计
	水银，0～100℃
	支
	2

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	25

	13020
	寒暑表
	室内用
	只
	2

	13021
	最高温度表
	 -16～+81℃
	支
	2

	13022
	最低温度表
	 -52～+41℃
	支
	2

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	25

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	25

	14004
	条形盒测力计
	1N   
	个
	25

	15011
	多用电表
	指针式
	个
	2

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	2

	16007
	指南针
	指针式
	个
	50

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴
	台
	8

	16022
	雨量器
	承水口内径200mm
	套
	2

	16025
	风杯式风速表
	有直读装置
	套
	2

	29001
	斜 面
	教育行业标准
	个
	25

	29002
	压 簧
	金属
	套
	25

	29003
	拉 簧
	金属
	套
	25

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	25

	29005
	杠杆尺及支架
	学生用
	个  
	25

	29006
	滑轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29007
	轮轴及支架
	学生用
	套
	25 

	29008
	齿轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29009
	弹簧片
	金属
	套
	25

	29010
	小 车
	塑料
	个
	25

	29011
	太阳高度测量器
	塑料
	个
	25

	29012
	风的形成实验材料
	教育行业标准
	套
	25

	29013
	组装风车材料
	塑料
	套
	25

	29014
	组装水轮材料
	塑料
	套
	25

	29015
	太阳能的应用材料
	教育行业标准
	套
	25

	22001
	音 叉
	256Hz
	只
	25

	29016
	小 鼓
	标准
	个
	25

	29017
	组装土电话材料
	教育行业标准
	套
	25

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	25

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	25

	29020
	灯座及灯泡
	单灯
	个
	50

	29021
	开 关
	单刀
	个
	50

	29022
	物体导电性实验材料
	教育行业标准
	套
	25

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	套
	2

	29025
	条形磁铁
	学生用
	套
	25

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	套
	2

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	套
	25

	29029
	磁针
	指针式
	对
	25

	29030
	环形磁铁
	学生用
	套
	25

	29031
	电磁铁组装材料
	学生用
	套
	25

	29032
	电磁铁
	演示用
	套
	2

	29033
	手摇发电机
	学生用
	个
	25

	29034
	激光笔
	电光
	个
	25

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	套
	25

	29036
	平面镜及支架
	学生用
	套
	25

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	25

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	套
	25

	29039
	成像屏及支架
	学生用
	套
	25

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3×的放大镜
	个
	25

	22004
	单 摆
	一个摆球
	套
	25

	39001
	照相机模型
	光学
	套
	2

	39054
	眼构造模型
	演示模型
	台
	2

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	39151
	地动仪模型
	演示模型
	台
	2

	39154
	司南模型
	演示模型
	台
	2

	39156
	月相变化演示器
	演示
	件
	2

	43050
	蟾蜍浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43051
	河蚌浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43052
	爬行类动物浸制标本
	蛇或蜥蜴
	瓶
	8

	43053
	蛙发育顺序标本
	标本类
	瓶
	8

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	8

	43151
	桑蚕生活史标本
	标本类
	套
	8

	43152
	兔外形标本
	标本类
	件
	8

	43153
	植物种子传播方式  标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	盒
	8

	49001
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	8

	49002
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	8

	49003
	纺织品标本
	标本类
	套
	8

	49004
	各种纸样标本
	标本类
	套
	8

	49005
	矿物标本
	标本类
	套
	8

	49006
	岩石标本
	标本类
	套
	8

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	8

	49008
	土壤标本
	标本类
	套
	8

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	8

	59001
	中国政区地图
	全张
	张
	1

	59002
	中国地形地图
	全张
	张
	1

	59003
	小学科学安全操作  挂图
	对开,30幅
	套
	1

	59004
	小学科学生命世界  教学挂图
	对开,29幅
	套
	1

	59005
	小学科学物质世界  教学挂图
	对开,22幅
	套
	1

	59006
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开,28幅
	套
	1

	59007
	科学史挂图
	对开,24幅
	套
	1

	59008
	植物分类图谱
	大16开书
	本
	1

	59009
	动物分类图谱
	大16开书
	本
	1

	81001
	测电笔
	　
	个
	25

	81002
	一字螺丝刀
	　
	个
	25

	81002
	十字螺丝刀
	　
	个
	25

	81004
	尖嘴钳
	　
	个
	25

	81008
	木工锯
	　
	个
	25

	81012
	纲手锯
	　
	个
	25

	81014
	钢丝钳
	　
	个
	25

	81015
	手 锤
	　
	个
	25

	81020
	活扳手
	　
	个
	25

	81024
	电烙铁
	60W,20W
	支
	25

	81027
	手电钻
	直径1mm～直径13mm
	台
	1

	81032
	剪 刀
	　
	个
	25

	81201
	小 刀
	　
	个
	25

	81203
	手摇铃
	　
	个
	25

	81204
	手持筛子
	　
	个
	25

	81207
	采集捕捞工具
	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	个
	25

	　
	合  计             
	　
	套
	8

	序号
	设备名称
	  规格及主要技术参数
	单位
	数量

	　
	腰 古 镇

	一
	电教类设备：                                                                                                                                                                                                                                                  

	                                                                                                                                                                                                              
	1、70寸交互式触控教学终端：

	1
	※交互式触控教学终端
	70英寸；整体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
7. 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2. 显示尺寸：≥70英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	　
	　
	10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点；
3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
4. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动；
6. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
嵌入式系统参数：
1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。
3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。
4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示
5. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
	　
	　

	
	
	
	
	

	　
	　
	8. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
互动白板软件特性：
1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字；
2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除；
3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存；
4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑；
5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具；
6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个；
7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
8. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	备授课一体化软件：

1.  ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计；

2.  支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录；

3.  支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；

4.  支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；

5.  备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发；

6.  ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。

7.  提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；

8.  支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；

9.  提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放；

10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具；

11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。

12. ★立体几何：

①  支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。

②  支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

③  支持沿任意方向旋转立体几何。

④  支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。

13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。

14. 支持快速检索学生功能，可通过学生姓名的首个汉字、首个汉字的拼音首字母进行检索，便于老师快速找到需要评价的学生。

15. 为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。

16. 支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。

17. 支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。

18. 支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。

19. 编辑完成的视频可以一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传平台进行分享。

20. 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。
	
	

	2
	互动教学系统
	1.软件支持用户注册登录，登录后可实现白板软件与资源分享平台对接，对资源进行上传、下载。
2.在线备课功能：可在线调用网络资源，支持将浏览器页面中的任何图片内容直接选择拖拽到白板中使用。支持在线云存储功能，可将备好的课件在白板软件中进行上传，授课时可直接从同一白板软件中下载打开。支持任意单一素材一键上传，授课时可直接拖拽调用。
3.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。
4.边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。
6.多页面切换方式：支持多种不同形式的页面浏览及切换，满足不同老师的教学习惯，包括PPT式切换、动态滑动切换及3D球状图片廊等。动态滑动切换页面过程中，可任意拖拽显示页面进行放大授课，易于非线性教学。
7.学科及教学背景：提供丰富的学科背景和教学背景模板供老师使用，包括五线谱、田字格、日字格、作文纸、篮球场、足球场、网球场、中国象棋盘、国际象棋盘等不少于15种学科背景及符合不同教学场景风格的不少于20种教学背景（支持自定义添加本地教学背景）。
8.便捷取色器：支持在屏幕任意位置点击吸取对应的颜色，方便取色。
9.多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。
10. 支持主界面工具条的按钮位置排列进行左右切换，点击工具条可显示或隐藏按钮中文名称。
11.教学小工具：提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图（全屏截图、矩形截图、任意区域截图）、放大镜、计算器、计时器、屏幕录制、板中板、实物展台、浏览器、微课工具等教学展示的辅助工具。
12. 微课工具：可对多个微课视频文件进行裁剪、编辑后组合成一个完整的微课，支持保存导出或直接上传到与白板软件配套的资源分享平台上。
13.实物展台：展台功能按钮嵌入在白板软件工具菜单中，用户可实时采集实物展示台动态视频信号，可进行批量截图，并可直接在屏幕上对该动态信号画面进行缩放、旋转、批注和标识等操作。
14.Office集成：提供PPT、Word、Excel文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能。PPT导入时可保持
文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入且可进行再次编辑、保存。
15.图片裁切功能：导入的图片对象自带裁切功能，无需借助截图工具，即可直接对图片进行裁切，方便去除边角水印。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	　
	　
	16.资源云同步：用户登录后，可与资源分享平台同步教学资源。教师可分别查找、调用分享平台上的云端资源、学校资源和个人资源。网络资源需包含课件、素材、试题和微课等几大类别的资源。支持用户通过预先设置好的教学进度进行资源的快速筛选。
17.网络资源库：提供涵盖人教版、粤教版、苏教版、岳麓版、北师大版、华师大版的小学、初中、高中网络资源库，支持从白板软件界面中一键登录。
18.仿真实验：配套幼儿、小学、初中、高中仿真实验软件，实现实验教学与电子白板教学完美结合；包括科学、物理、化学、生物四科；单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量超过100个。
19.软件工具菜单支持自定义快捷按键添加功能，可根据用户使用习惯在软件中添加第三方多媒体软件资源的快捷启动按键。
20.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证教学白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	　
	　

	3
	移动授课系统
	1.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，兼容多用户接入智能平板，支持Android4.0及iOS 6.0以上版本系统。
2.具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。
3.支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。
4.双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。可实现双屏同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注书写。
5.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。
6.具备PPT演示模式，可远程操作播放PPT，并可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现任意翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。
7.提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。
8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。
	套
	1 

	4
	微课采编一体化 软件
	1.采编一体化设计，可在同一软件中录制并编辑微课视频。
2.支持全屏录制及任意区域截屏录制两种模式，可切换16:9或4:3录制比例。
3.支持快速短视频录制，可直接在播放器中播放视频，通过软件直接录制视频画面及系统音量，录制成功后可一键导出为MP4格式视频。
4.支持与双摄像头展台配合使用，能够将双路摄像画面合成在同一播放画面中，且双画面可随意切换主画面。
5.录制后微课可直接进入编辑模式，可对微课视频进行自由裁剪、编辑等操作，还可将视频、图片、文字等素材进行多轨合成，轨道数量可自由设置。
6.支持从视频中分离提取音频进行编辑，方便后期处理。
7.支持内容局部变焦缩放功能：可以视频进行局部聚焦放大，让教学重点更为突出。
8.支持对微课视频添加水印，水印信息包括作者名称和网站地址。
9.编辑完成的微课视频支持一键导出到白板软件或另存到本地，也可上传到资源分享平台。
	套
	1 

	5
	在线培训交流平台
	1.平台包括网页及微信公众平台，保证使用者能随时通过平台学习触摸交互一体机设备使用技巧，增强老师多媒体教学水平。
2．根据小学、初中、高中的不同需求，平台需提供小学、初中、高中等不同板块供老师发布需求及分享授课经验使用。
3．根据内容，平台需提供微课制作、白板软件的使用、公开课分享及观看、教学研讨及制作技巧指导，并设有求助区域，可供厂家培训师对求助问题进行解答。
4．需在平台上定期每周某一时段进行在线微课培训，培训时间不少于20分钟，老师可通过手机、电脑、pad等观看微课培训。
	套
	1 

	6
	学生行为评价  系统
	1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。
2.支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。
3.支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。
4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。
5为保证硬件与软件系统的兼容性，交互智能平板与学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。
6.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。
7.支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。
8.软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。
9.软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。
10.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。
11.为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。
12.为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，从而开始新一轮的课堂评价。
13.支持桌面光荣榜功能，可显示班级得分前列的学生信息，可设置隐藏。
14.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。
15.支持查看课堂考勤统计报表，可具体看到某一天的课程有几人未出勤，以及每个人的考勤状态。
16.支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过200字的文本输入，作业支持超过200字的文本输入；支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。
17.支持成绩报告功能：
（1） 支持按EXCEL模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。                          （2） 支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。
（3） 支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。
18.支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。
	套
	1 

	
	
	
	
	

	7
	支  架
	规格：(壁挂式)承受重量≥180KG
	支
	1 

	8
	线材固定件等
	国标，按教育行业标准
	批
	1 

	9
	安装调试
	按学校要求进行安装(系统集成费（材料费用、项目管理/运输/安装/调试/检验/试运行验收/质保期保障)
	项
	1 

	                                                                                                                                                                                                               
	2、台式电脑： 

	1
	台式电脑                                                                                                                                                                                                                
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
	套
	1

	　
	　
	防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	1
	摄像头                                                                                                                                                                                                                                            
	摄像头≥400万像素，用于学校监控使用
	个
	2

	2
	摄像监控                                                                                                                                                                                                                                                               
	 摄像监控≥200万像素，用于学校监控使用
	个
	3

	3
	监控摄像头                                                                                                                                                                                                                                 
	监控摄像头≥300万像素，用于学校监控使用
	个
	1

	4
	投影机                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	1、3LCD液晶显示技术：亮度≥3100流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1024×768；
2、灯泡：230W UHM，整机功耗：整机功率≤295W。（普通待机模式6W，节能待机模式0.5W，灯泡寿命：普通模式≥5000小时,节能模式≥8000小时
3、对比度≥10000:1，手动1.2倍变焦，安装更灵活/液晶板尺寸：16.0mm(0.63英寸)对角线(4：3宽高比)
4、梯形校正功能；
5.1：垂直校正±30°（自动，手动）水平校正范围±15°（手动）
5.2：四角梯形校正功能，实现有角度投影。
5.3：曲面校正功能，可对曲面屏幕进行投影，可纠正投影机投影到曲面出现畸形
5、接口：一路HDMI高清端子， RGB OUT*1(监视器输出)，RS-232C*1，S-VIDEO*1,VIDEO*1,音频输入M3*2, 音频输出M3*1,RGB IN*1；
6、USB功能：USB1记忆浏览功能，无需连接电脑，就可以通过对JPEG,BMP图片、PDF文件等数据轻松进行投影，USB2显示功能，无需安装任何软件，只需一根USB线连接到USB口，投影机即可自动识别并进行图像和声音的投影仪
7、强光感应功能，增强亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见
8、风琴褶皱结构设计，更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时，降低维护，减少成本                              9、从投影机顶部更换灯泡，从机身侧部更换过滤网。即使投影机被吊装在天花板上，不用摘下投影机也可以进行维护保养。
10、个性化开机Logo有效防盗；防盗吊钩、用户密码、控制面板锁定等多种安全设计          11、断电保护：即关即走，利用储存的电能为投影机降温，使用结束后可直接断开电源；内置2W扬声器/具有“画面冻结”功能/“画面放大”功能/“快门”功能
12、全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好；全中文机器面板与遥控器；
13、13.1投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机.
13.2多台投影机控制软件。支持用户通过1台电脑同时操控多台投影机（最高可2048台），随机附带该软件
14、 底部密闭机壳结构设计可以有效地保护投影机内部结构不受灰尘微粒的侵扰。
其它要求：为保证投标人所投产品满足用户方需求，提供厂家授权函原件、货物生产厂家证明函、厂家服务承诺函、3C认证证书、环保、节能认证证书
	台
	1

	
	
	
	
	

	5
	彩印机                                                                                                                                                                                                                                                                  
	喷墨式彩色打印机，中心幼儿园使用
	台
	1

	6
	空 调                                                                                                                                                                                                                                                      
	（柜机式）空调3匹，中心幼儿园使用
	台
	1

	二
	功能场室配套：

	　
	１、心理咨询室

	1
	挂图、书籍
	心理咨询挂图、以及心里咨询书籍
	套
	1

	2
	不倒翁沙包
	心理咨询室，用于学校心理咨询室使用
	套
	1

	3
	心理沙盘
	心理咨询室，用于学校心理咨询室使用
	套
	1

	4
	地质模型（地理园）
	地质模型（室外）玻璃钢表面为汽车漆手工彩绘，户外地理园使用。
	个
	5

	5
	地球内部结构模型（地理园）
	地球内部结构模型（室外），材质；玻璃钢表面为汽车漆手工彩绘，户外地理园使用。
	个
	1

	6
	电脑办公桌（心理咨询室）
	规格：1200×600×780mm；采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边；外形美观，经久耐用。                                                                                                              
	张
	1

	7
	沙 发     （心理咨询室）
	采用木质或布艺沙发，配条形茶几，具有外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	1

	8
	办公台、椅  （级长室）
	办公台规格：1200×600×780mm；采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边；外形美观，经久耐用。                                                                                                                                                                                   办公椅：具有透气性强，回弹性好。
	套
	48

	9
	地 柜        （级长室）
	规格：16000×500×800mm；采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	米
	16

	　
	2、多媒体准备室

	1
	准备室（桌椅）
	多媒体桌规格：2400mm×1200mm×760mm,配四方椅8张。
	间
	1

	　
	3、图书室

	1
	图 书
	完成图书编目及包括上架服务，按单册图书20元计算。
	册
	5400

	2
	六层单面双柱  书架
	2000H×900W×300D；钢木结构，带木侧板。（每书架约可存放300册图书）
	组
	30

	3
	四人阅览桌
	1800mm×800mm×760mm,桌边做平滑处理。
	张
	8

	4
	阅览椅（单人椅）
	尺寸为：340*240*18mm外观优质；                                                                                                                                                                                             支架：钢制结构
1.凳钢制部分，凳支架采用优质20*40*0.9MM及20*20*0.*方管焊接（二氧化碳保护焊）制作。                                                                                                                                                      2、凳面采用优质实木板，环保聚酯本色油漆，
高温固化防锈美观。
	张
	64

	　
	4、少先队部室

	1
	大军鼓
	大军鼓
	个
	4

	2
	小军鼓
	小军鼓
	个
	16

	3
	大 钹
	大钹
	个
	4

	3
	小 钹
	小钹
	付
	8

	4
	队 号
	队号
	把
	8

	5
	指挥棒
	指挥棒
	支
	1

	6
	仪仗服
	帽、手套、衣、裤
	套
	36

	7
	队徽牌
	铝制、45CM
	个
	1

	8
	大队旗
	含旗杆
	面
	1

	9
	中队旗
	含旗杆
	面
	6

	10
	小队旗
	含旗杆
	面
	12

	11
	披 风
	指挥人用
	件
	1

	12
	旗 架
	旗架
	套
	2

	13
	鼓号架
	两层，鼓架
	个
	1

	14
	会议桌
	2400mm×1200mm×760mm
	套
	1

	15
	会议座椅
	会议座椅（单人，手写板）
	张
	8

	16
	环境布置
	宣传标语及宣传挂图
	项
	1

	　
	5、多媒体计算机室

	1
	教师讲台
	规格：1800×700×1050mm：
采用16/18mm中密度纤维板或以上，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
一体化设计，教师讲台应设有教师控制整个电脑室电源，安装电源总控制开关，保证使用电源的安全性，配套教师键盘、放置资料抽屉、贮存柜等。
脚垫: 采用ABS工程塑料，模具注塑成形，规格：长40mm，宽16mm，高20mm。
	张
	1

	3
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                             （教师机）
	CPU ：综合参数不低于四核处理器酷睿i5-6500 (≥3.2GHz主频，6M缓存)；
主板：新一代200系列芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全，可提供样机演示）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图）；
光驱： DVDRW光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，输入电压适应90V-265V宽电压变化的恶劣供电环境，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
	台
	1

	　
	　
	鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	
	
	
	
	

	4
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                                                                                                      （学生机）
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
	台
	36

	　
	　
	机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	　
	　

	5
	麦克风（耳机）
	学生专用，隔音效果好且与考试系统相配套；插头类型：直插型，频响范围：5(Hz)；阻抗：55(Ω)；抗干扰力强，失真小，占频带宽；操作简单，灵活，音质清晰；美观耐用,使用方便等特点。
	个
	36

	6
	网络交换机
	24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口， 2 个独立千兆 SFP(mini GBIC)光纤模块扩展插槽，灵活接入
全面的安全防护体系，标本兼治，保障网络长期稳定运行丰富的 QoS 策略和 ACL 访问控制功能，多业务高效融合运作支持端口汇聚和多种生成树协议，提高链路冗余备份的能力提供 Web 网管，CLI 命令行，SNMP 等安全灵活的方式提供网络诊断、线缆检测、系统日志等功能，维护简单标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p、 IEEE 802.1s、 IEEE 802.1d 、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v
端口：24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口； 2 个独立千兆 SFP 光纤口；1 个 Console 口
指示灯：每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯；每设备具有 1 个 Power、指示灯：
性能：存储转发；支持 8K 的 MAC 地址表深度。
	个
	2

	7
	 学生桌（双人）
	规格：1200×600×780mm；采用16/18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。中间隔板两抽屉式键盘，放置电脑机箱位置。                                                                                                                                       结构: 电脑台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台侧电源插座并安装三孔插座。
	张
	18

	
	
	
	
	

	8
	 学生凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	36

	9
	 教师座椅
	塑钢结构，五脚，型凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1

	11
	 机  柜
	金属柜，规格550×400×600mm；                                                                                                                                                                                    1.材料采用采用优质冷轧钢板；
2.机柜设计采用一体化框架结构，承重能力强，内部设计标准 19”安装立柱，可前后灵活调整；机柜顶部和底部的后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整设备位置；
3.专业的接地设计，更有效地保护设备的安全；
4.前门为钢制嵌边式玻璃门，两侧为钢质快速拆卸门板，美观耐用。
	只
	1

	12
	四推拉中置绿板
	结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与一体机前端平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装的挂锁带有永久性生产厂家标识，开闭自如确保安全。
尺寸：≥4000mm×1305mm，
板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。
衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
	套
	1

	13
	 网络信息口
	超五类/非屏蔽/环保型双绞线，5E FTP屏蔽，材质：8芯纯铜。
	套
	36

	14
	 供电系统
	地面电源系统线路，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，布线系统沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线
	位
	36

	15
	 开关、插座等
	电源总开关是对整个电脑室进行总控，每组学生电源分开控制。带漏电保护开关（60A），工作指示灯，电源均有过载、过流短路保护装置。                                                                                                                                                                                每台电脑配排插电源，电源均有过载、过流短路保护装置，保险管不容易被拨出，保护电脑安全使用。
	项
	1

	16
	 辅助材料
	阻燃套管、PVC线槽、PVC线管、波纹套管、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、扎带等配件。、PVC线管、波纹套管、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、扎带等配件。
	批
	1

	17
	 安装调试 
	系统软件安装/布线/设备安装/调试/运杂费等；                                 
	位
	36

	　
	6、计算机准备室

	1
	 办公桌
	采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	1

	2
	办公椅
	椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；让您在工作更加轻松自如。
	只
	1

	3
	 工作台                                                                                                                                                                                                                          （维修计算机用）
	规格：L2400×W1200×H850mm， 采用一体化设计，16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。    
	张
	1

	4
	 工  具
	维修计算机的常用工具
	套
	2

	5
	 资料柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	2

	　
	7、美术室

	1
	书写板
	规格：900×600mm；磁性白黑板
	张
	1

	2
	演示讲台
	规格：1800×700×1050mm；台面：采用18/25mm双贴面三聚氰胺板，外加PVC硬质包边，经久耐用，造型美观。
桌身：采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。
结构：演示台一体化，整体造型豪华大方、美观实用。内设电脑、VCD等多媒体设备位置。
脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	张
	1

	3
	视频展示台
	视频展台：1、1/3INCH专业高清摄像机，有效像素500万。
2、镜头22倍光学变焦，10倍电子变焦，总变焦倍数220倍。
3、图像帧率超过15帧，清晰度≧850线，信噪比≧65dB。
4、摄像机自动/键控聚焦，自动白平衡，支持亮度调节。
5、摄像机特技功能：彩色/黑白、正/负片、同屏对比、文本/图像、图像冻结等。
6、一路VGA输入，两路VGA输出。
7、一路音频输入，一路音频输出。
8、采用低功耗长寿命LED双侧灯，节能环保。
9、铝管伸缩支臂，可以上下拉动调节拍摄范围。
10、外置长寿命12V/3W开关电源，带防雷、特有ESD静电保护功能。
11、展台输出支持800*600，1280*1024，720P分辨率输出，默认分辨率为1024*768。
12、工作台和底灯可以180°任意角度旋转，全方位观看实物外观结构。
13、带左右书托，能够放置大于A4的纸张和书本，轻巧方便。
14、轻触按键，操作简单。所有关结均采用阻尼设计，展台尺寸为460mm*300mm*150mm。
15、展台认证/检测报告齐全，有3C认证，环保认证，检测报告等。
	台
	1

	4
	多媒体计算机                                                                                                   
	CPU ：综合参数不低于双核处理器G3900 (≥2.8GHz主频，2M缓存)；
主板：新一代B250芯片组主板及以上，具备智能USB屏蔽技术（可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据拷贝，保护信息安全）；
内存：配置≥1*4G DDR4内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成显卡；
声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，5个（前2后3）音频I/0接口设计；
硬盘：≥1000GB SATA3硬盘；
网卡：集成10/100/1000M以太网卡，配合同一品牌网络管理工具可实现远程关机、远程重启、远程唤醒和资产管理功能（提供软件功能截图原厂盖章）；
光驱：无光驱，可选配SLIM RAMBO刻录光驱；
扩展槽：≥2个PCI-E插槽；
显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
接口：整机≥8个USB接口，其中不低于6个USB3.1 Gen1接口（含4个USB3.1 Gen1前置接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
键盘：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；
鼠标：USB防菌光电滚轮鼠标；
防腐设计：主机具备多种液体物质防腐蚀设计；
环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
随机应用：原厂随机带同品牌教育应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络同传和网络控制等功能；
硬盘保护：可选保护整盘或者分区，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃。
网络同传：各分机硬盘数据可通过局域网分发，可一次性部署所有设备。
可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；
	台
	1

	
	
	
	
	

	5
	投影机        （含吊架）
	1、3LCD液晶显示技术：亮度≥3300流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1024×768；
2、灯泡：230W UHM，整机功耗：整机功率≤295W。（普通待机模式6W，节能待机模式0.5W，灯泡寿命：普通模式≥5000小时,节能模式≥8000小时
3、对比度≥10000:1，手动1.2倍变焦，安装更灵活/液晶板尺寸：16.0mm(0.63英寸)对角线(4：3宽高比)
4、梯形校正功能；
    5.1：垂直校正±30°（自动，手动）水平校正范围±15°（手动）
    5.2：四角梯形校正功能，实现有角度投影。
    5.3：曲面校正功能，可对曲面屏幕进行投影，可纠正投影机投影到曲面出现畸形
5、接口：一路HDMI高清端子， RGB OUT*1(监视器输出)，RS-232C*1，S-VIDEO*1,VIDEO*1,音频输入M3*2, 音频输出M3*1,RGB IN*1；
6、USB功能：USB1记忆浏览功能，无需连接电脑，就可以通过对JPEG,BMP图片、PDF文件等数据轻松进行投影，USB2显示功能，无需安装任何软件，只需一根USB线连接到USB口，投影机即可自动识别并进行图像和声音的投影仪
7、强光感应功能，增强亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见
8、风琴褶皱结构设计，更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时，降低维护，减少成本
9、从投影机顶部更换灯泡，从机身侧部更换过滤网。即使投影机被吊装在天花板上，不用摘下投影机也可以进行维护保养。
	套
	1

	　
	　
	10、个性化开机Logo有效防盗；防盗吊钩、用户密码、控制面板锁定等多种安全设计。         11、断电保护：即关即走，利用储存的电能为投影机降温，使用结束后可直接断开电源；内置2W扬声器/具有“画面冻结”功能/“画面放大”功能/“快门”功能
12、全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好；全中文机器面板与遥控器；
13、13.1投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机.
     13.2多台投影机控制软件。支持用户通过1台电脑同时操控多台投影机（最高可2048台），随机附带该软件
14、 底部密闭机壳结构设计可以有效地保护投影机内部结构不受灰尘微粒的侵扰。
其它要求：为保证投标人所投产品满足用户方需求，提供厂家授权函原件、货物生产厂家证明函、厂家服务承诺函、3C认证证书、环保、节能认证证书
	　
	　

	6
	静物灯                     
	静物灯（光线方向和亮度可调）
	套
	1

	7
	静物台
	800×1600mm；可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布。
	套
	1

	8
	画板、画架
	学生画板450×320mm；学生画架
	套
	40

	9
	学生凳
	美术专用凳
	张
	40

	10
	教师座椅
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1

	11
	教具柜
	放置美术用品；（存放教具，可放在室角）
	个
	2

	12
	材  料
	各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关、漏电开关等
	批
	1

	13
	安装及调试
	/安装/调试/运杂费等,按行业标准执行,JY/T0385-2006《符合专业实验室装备规范》。
	项
	1

	　
	8、美术准备室

	W20105
	写生凳
	美术专用凳
	只
	40

	W20106
	写生灯
	美术专用灯
	只
	6

	W40102
	磁性白黑板
	900×600mm
	块
	2

	G33001
	小学美术教学  挂图
	美术欣赏挂图
	套
	1

	W20203
	写生画板
	450×320mm
	只
	40

	W20303
	美术学具
	学生用
	套
	20

	W20201
	写生画箱
	美术专用画箱
	只
	2

	W20211
	写生教具（1）
	石膏像类
	套
	1

	W20215
	写生教具（2）
	几何形体
	套
	1

	W20216
	写生教具（3）
	陶器、蜡果、塑花等
	套
	1

	W20202
	画　架
	立式架
	个
	1

	W20203
	画　板
	2#图板
	块
	1

	J88404
	绘图仪器
	教师用
	套
	1

	J88413
	直　尺
	1000mm,m bm cm mm等四种单位
	支
	1

	J88405
	曲线板
	250mm
	块
	1

	W46011
	大圆规
	木质
	把
	1

	J88402
	丁字尺
	600mm有机玻璃
	只
	1

	W46001
	三角板
	60°、45°各一
	付
	1

	W20212
	版画工具
	　
	套
	1

	W20213
	绘画工具
	笔、调色盘等
	套
	1

	W20501
	泥工工具
	刻刀、雕塑刀等
	套
	1

	W20214
	制作工具
	纸工、木工、金工工具等
	套
	1

	　
	9、音乐室

	1
	不锈钢压腿架
	把杆（练功架）：立柱为φ60钢管，内有φ35实心圆钢作升降杆，高度为80至110两档
	M
	35

	2
	立墙银镜    （加底）
	木龙骨（35*25）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为榉木电脑锣成型线条装饰
	m2
	32

	3
	合唱台（阶梯）
	规格：370*300*240 mm
SMBNAI纳米细密板六面体结构，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。(颜色选择红蓝黄)
	套
	40

	4
	功 放
	具有五路有线话筒输入、四路音频输入、一路前级音频输出；音频信号自动搜索与手动切换，能有效的抑制声反馈；独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能；
话筒插口自带6V直流电源、使用同品牌话筒不用电池；适用于多功能教室、普通教室、小型会议室扩音；安装调试简单、扩音清晰、灵敏度高、输出功率大、性能稳定、保护功能完善。
	台
	1

	5
	音箱（含吊架）
	采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。输出功率：100-200W；阻抗：8Ω ；           
灵敏度：101dB；频率响应：50Hz-20KHz；
低音：8寸；高音：3寸×2。
	对
	2

	6
	无线话筒
	采用先进的合成锁相环、红外线对频技术，它的优点是稳定性高，频率响应宽，动态范围大，可任意改变频率等；频率 600～900MHz，高效传输，大大减少了干扰，可接受较弱信号，静音控制功能，使用效果更佳； 超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击，使音质更完美； 高效多频道、 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果； 信号有效距离可达到100米以上；
射频输出功率：10mw；麦克风音头：全向、心型、超心型指向。
	台
	1

	7
	电器柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	1

	8
	鞋  柜
	规格：2400*320*900mm
采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
，每柜可放置两双鞋。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	9
	PVC塑胶地板
	PVC塑胶地板：厚度2.2mm，选用每卷为20m*1.8m的规格
	m2
	65

	10
	材  料
	各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关、漏电开关等
	批
	1

	11
	安装及调试
	/安装/调试/运杂费等,按行业标准执行,JY/T0385-2006《符合专业实验室装备规范》。
	项
	1

	　
	10、音乐准备室

	U99115
	五线谱电线板
	演示用
	块
	1

	W40301
	五线谱教学黑板
	2000×1000mm
	块
	1

	U0001
	电钢琴
	键盘：88键带配重钢琴力度键盘
	台
	1

	D40201
	收录机
	立体声双卡
	台
	1

	G32001
	小学音乐教学挂图
	音乐欣赏图
	套
	1

	　
	音乐教学用品柜
	1000×400×2000mm
	个
	4

	　
	教材配套音像资料
	CD盘
	套
	10

	　
	音像教学材料
	CD盘
	套
	1

	　
	音乐教学软件
	CD盘
	套
	1

	　
	自制教具材料
	头饰、彩纸、彩绸、吹塑纸等
	套
	1

	U99901
	多用划线规
	有机玻璃
	支
	1

	U00026
	竖  笛
	高音、中间
	支
	10

	U00027
	口  琴
	学生用
	支
	10

	成
套
打
击
乐
器
	口风琴
	学生用
	台
	10

	
	响  板
	木制
	套
	1

	
	木  鱼
	七音一组，四音一组
	套
	1

	
	双响筒
	打击乐器
	套
	1

	
	铃  鼓
	打击乐器
	套
	1

	
	沙  锤
	打击乐器
	套
	1

	
	碰  钟
	打击乐器
	套
	1

	
	串  铃
	打击乐器
	套
	1

	
	三角铁
	打击乐器
	套
	1

	U00107
	小　锣
	直径22cm
	个
	1

	U00114
	大　锣
	直径30cm
	个
	1

	U00108
	小堂鼓
	直径23cm
	个
	1

	U00109
	小　钹
	直径155cm
	付
	1

	　
	小军鼓
	直径30cm
	面
	1

	　
	大军鼓
	直径55cm
	面
	1

	U00024
	铝板琴
	低音、中音、高音
	套
	1

	　
	木　琴
	低音、中音、高音
	个
	1

	　
	小  计
	　
	　
	　

	　
	11、心理咨询室

	1
	挂图、书籍
	心理咨询挂图、以及心里咨询书籍
	套
	1

	2
	不倒翁沙包
	心理咨询室，用于学校心理咨询室使用
	套
	1

	7
	沙 发
	采用木质或布艺沙发，配条形茶几，具有外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	1

	　
	12、小学科学实验室（40座位）

	1
	教师演示台
	规格：1800×750×1050/85mm
采用18/25mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，学生高压交流电源控制。暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1 

	2
	学生实验台
（每台4人）
	规格：2200×550×680mm
采用18/25mm中纤密度板，两侧采用硬质PVC封边，前沿设高50mm的围板，台面两侧外延10cm。
结构：实验台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台两侧二、三孔电源插座，台面暗装盒式学生实验直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高25mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	10 

	3
	教师实验凳
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1 

	4
	学生实验凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	40 

	5
	供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4mm,供学生实验台电线线径不小于1.5mm。线材采用双塑铜芯线材。
	套
	1 

	6
	教师电源
	装置在教师演示台抽屉内：（1）尺寸：460*350*210mm。（2）采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台交流220V市电输出插座分4组控制；（3）教师演示用交流220V市电输出插座；（4）过载，短路保护，全自动复位功能。
	套
	1 

	7
	学生电源
	改参数为：带防尘盖六孔插座，外壳为ABS材质，防触电，安全性能高。
	套
	20 

	8
	水槽台
	规格：2400×550×680mm
台面采用12.7mm防水理化板，两侧采用硬质PVC封边。
台身采用18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
用于放置水槽，并固定在地面。
	套
	1 

	9
	供排水系统
	采用PVCφ110排污管，PVC-U给水管，安装4个洗手水槽，水槽台设水阀开关一个。
	套
	1 

	10
	水   槽
	水槽规格为：430×330×260mm,实验室专用5mm厚PP水槽。
	套
	3 

	11
	二联水咀
	实验室专用高压二联铜芯包塑PPR水咀，瓷芯水阀。
	个
	3 

	12
	设备安装调试及辅助材料
	PVC阻燃管、电源线路及套管、压线槽等配件。
执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》
	项
	1 

	　
	13、（1）科学准备室

	1
	仪器小车
	运送仪器设备用；不锈钢（双层，活动轮）
	辆
	1

	2
	准 备 台
	规格：2400×900×850mm；采用18mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，准备台应设有电源系统，电源总控制器，暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1

	3
	办公桌
	采用16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用；                                                                                                                                                                      
	套
	2

	4
	办公椅
	椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；让您在工作更加轻松自如。
	只
	2

	5
	维修工作台
	规格：L2400×W1200×H850mm，                        采用一体化设计，16/18mm优质环保E1级三聚氰胺双面防潮板，截面全部采用高质量硬质PVC封边，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水，不膨胀，外形美观，经久耐用。    
	张
	1

	6
	资 料 柜
	规格：1000×400×2000mm；采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
	个
	4

	　
	（2）小学科学实验器材

	01012
	计算器
	简易型
	个
	50

	02002
	打孔器
	4件
	套
	8

	02015
	打气筒
	实验用
	个
	25

	02020
	仪器车
	不锈钢
	辆
	2

	02041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	1

	02045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	25

	02051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	25

	02052
	放大镜
	3倍，直径不少于40mm
	个
	25

	02061
	天文望远镜
	φ60mm、30x、70x、附寻星镜及太阳黑子滤光镜
	套
	8

	02075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	2

	02077
	电加热器
	密封式
	台
	2

	02101
	听诊器
	学生用
	个
	25

	02129
	水 槽
	方形250×180×100mm或圆形直径250×100mm
	个
	25

	03006
	三脚架
	圆形直径110mm,高180mm
	个
	25

	03013
	旋转架
	旋转式
	套
	25

	03021
	百叶箱支架
	 
	个
	1

	03022
	百叶箱
	460mm×290mm×537mm
	个
	1

	04002
	学生电源
	直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A
	台
	25

	04005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；                         直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	台
	2

	04010
	电池盒
	1号电池4节，可串并联
	套
	50

	10003
	直 尺
	500mm
	只
	25

	10006
	软 尺
	1500mm
	个
	25

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	25

	11029
	金属钩码
	50g×10
	套
	25

	11030
	体重计
	教育行业标准
	台
	2

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	50

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	25

	13002
	温度计
	水银，0～100℃
	支
	2

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	25

	13020
	寒暑表
	室内用
	只
	2

	13021
	最高温度表
	 -16～+81℃
	支
	2

	13022
	最低温度表
	 -52～+41℃
	支
	2

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	25

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	25

	14004
	条形盒测力计
	1N   
	个
	25

	15011
	多用电表
	指针式
	个
	2

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	2

	16007
	指南针
	指针式
	个
	50

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴
	台
	8

	16022
	雨量器
	承水口内径200mm
	套
	2

	16025
	风杯式风速表
	有直读装置
	套
	2

	29001
	斜 面
	教育行业标准
	个
	25

	29002
	压 簧
	金属
	套
	25

	29003
	拉 簧
	金属
	套
	25

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	25

	29005
	杠杆尺及支架
	学生用
	个  
	25

	29006
	滑轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29007
	轮轴及支架
	学生用
	套
	25

	29008
	齿轮组及支架
	学生用
	套
	25

	29009
	弹簧片
	金属
	套
	25

	29010
	小 车
	塑料
	个
	25

	29011
	太阳高度测量器
	塑料
	个
	25

	29012
	风的形成实验  材料
	教育行业标准
	套
	25

	29013
	组装风车材料
	塑料
	套
	25

	29014
	组装水轮材料
	塑料
	套
	25

	29015
	太阳能的应用  材料
	教育行业标准
	套
	25

	22001
	音 叉
	256Hz
	只
	25

	29016
	小 鼓
	标准
	个
	25

	29017
	组装土电话材料
	教育行业标准
	套
	25

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	25

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	25

	29020
	灯座及灯泡
	单灯
	个
	50

	29021
	开 关
	单刀
	个
	50

	29022
	物体导电性实验材料
	教育行业标准
	套
	25

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	套
	2

	29025
	条形磁铁
	学生用
	套
	25

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	套
	2

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	套
	25

	29029
	磁针
	指针式
	对
	25

	29030
	环形磁铁
	学生用
	套
	25

	29031
	电磁铁组装材料
	学生用
	套
	25

	29032
	电磁铁
	演示用
	套
	2

	29033
	手摇发电机
	学生用
	个
	25

	29034
	激光笔
	电光
	个
	25

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	套
	25

	29036
	平面镜及支架
	学生用
	套
	25

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	25

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	套
	25

	29039
	成像屏及支架
	学生用
	套
	25

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3×的放大镜
	个
	25

	22004
	单 摆
	一个摆球
	套
	25

	39001
	照相机模型
	光学
	套
	6

	39054
	眼构造模型
	演示模型
	台
	6

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	6

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	6

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	6

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	6

	39151
	地动仪模型
	演示模型
	台
	6

	39154
	司南模型
	演示模型
	台
	6

	39156
	月相变化演示器
	演示
	件
	6

	43050
	蟾蜍浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43051
	河蚌浸制标本
	浸制
	瓶
	8

	43052
	爬行类动物浸制标本
	蛇或蜥蜴
	瓶
	8

	43053
	蛙发育顺序标本
	标本类
	瓶
	8

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	8

	43151
	桑蚕生活史标本
	标本类
	套
	8

	43152
	兔外形标本
	标本类
	件
	8

	43153
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	盒
	8

	49001
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	8

	49002
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	8

	49003
	纺织品标本
	标本类
	套
	8

	49004
	各种纸样标本
	标本类
	套
	8

	49005
	矿物标本
	标本类
	套
	8

	49006
	岩石标本
	标本类
	套
	8

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	8

	49008
	土壤标本
	标本类
	套
	8

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	8

	59001
	中国政区地图
	全张
	张
	2

	59002
	中国地形地图
	全张
	张
	2

	59003
	小学科学安全操作挂图
	对开,30幅
	套
	2

	59004
	小学科学生命世界教学挂图
	对开,29幅
	套
	2

	59005
	小学科学物质世界教学挂图
	对开,22幅
	套
	2

	59006
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开,28幅
	套
	2

	59007
	科学史挂图
	对开,24幅
	套
	2

	59008
	植物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	59009
	动物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	81001
	测电笔
	学生用
	个
	25

	81002
	一字螺丝刀
	一字
	个
	25

	81002
	一字螺丝刀
	一字
	个
	25

	81004
	尖嘴钳
	尖嘴钳
	个
	25

	81008
	木工锯
	木工锯
	个
	25

	81012
	纲手锯
	纲手锯
	个
	25

	81014
	钢丝钳
	钢丝钳
	个
	25

	81015
	手 锤
	手 锤
	个
	25

	81020
	活扳手
	活扳手
	个
	25

	81024
	电烙铁
	60W,20W
	支
	25

	81032
	剪 刀
	学生用
	个
	25

	81201
	小 刀
	学生用
	个
	25

	81203
	手摇铃
	手摇
	个
	25

	81204
	手持筛子
	手持
	个
	25

	81207
	采集捕捞工具
	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	个
	25

	　
	14、卫生保健室

	　
	卫生室器材设备

	1
	诊疗桌
	诊疗桌
	张
	1

	2
	视力表
	标准视力表
	套
	1

	3
	体重秤
	杠杆式
	台
	1

	4
	身高坐高计
	身高坐高测量仪
	台
	1

	5
	课桌椅测量尺
	木质
	根
	2

	6
	血压计
	汞柱式
	个
	2

	7
	听诊器
	按标准配备
	支
	2

	8
	体温计
	按标准配备
	只
	5

	9
	压舌板
	按标准配备
	只
	10

	10
	注射器
	1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml；标准配备
	只
	20

	11
	止血带
	根据标准配备
	条
	20

	12
	敷料缸
	φ90mm×高100mm；标准配备
	个
	1

	13
	方 盘
	310mm×240mm；标准配备
	个
	1

	14
	医用镊子
	12.5cm～25cm
	套
	1

	15
	药品柜
	1000×400×2000mm
	个
	1

	16
	污物箱
	300mm
	个
	1

	17
	紫外线灯
	移动式
	台
	1

	18
	照度计
	按标准配备
	个
	1

	19
	担 架
	小型折叠式
	副
	1

	20
	夹 板
	按标准配备
	套
	1

	21
	三角巾
	根据标准配备
	张
	10

	22
	辨色图谱
	按标准配备
	本
	1

	23
	暖水袋
	按标准配备
	个
	2

	　
	保健室器材设备

	1
	视力表
	标准视力表
	套
	1

	2
	体重秤
	杠杆式
	台
	1

	3
	身高坐高计
	身高坐高测量仪
	台
	1

	4
	课桌椅测量尺
	木质
	根
	2

	5
	血压计
	汞柱式
	个
	1

	6
	听诊器
	按标准配备
	支
	2

	7
	体温计
	按标准配备
	只
	5

	8
	压舌板
	按标准配备
	只
	5

	9
	器材柜
	600×400×1000mm
	个
	1

	10
	急救箱
	医用胶带、一次性手套、镊子、体温计、消毒纸巾、无菌纱布、创可贴等。
	个
	1

	11
	止血带
	按标准配备
	条
	10

	12
	污物箱
	300mm
	个
	1

	13
	照度计
	按标准配备
	个
	1

	14
	辨色图谱
	按标准配备
	本
	1

	15
	暖水袋
	按标准配备
	个
	2

	　
	15、体育器材室

	1
	接力棒
	直径3X30；木制，红白色
	支
	10

	2
	发令枪
	2发
	支
	2

	3
	标志杆（雪糕筒）
	塑料锥形，30CM高
	根
	8

	4
	秒 表
	PC80
	块
	10

	5
	小沙包
	直径5cm
	只
	20

	6
	垒 球
	小学标准：圆周长195mm±10mm,质量80g±5g
	只
	20

	7
	实心球
	3号实心球：圆周长350mm~780mm，质量1000g±30g
	只
	20

	8
	投掷靶
	投掷靶
	只
	2

	9
	皮 尺
	长度，30米
	卷
	1

	10
	短跳绳
	长度2800mm,直径φ6mm~φ8mm，质量60g~120g
	根
	40

	11
	长跳绳
	5000mm，直径φ8mm~φ9mm，质量140g~235g
	根
	20

	12
	小篮球
	5号，PU皮，圆周长645mm~670mm，质量420g~480g
	只
	20

	13
	小足球
	3号
	只
	20

	14
	乒乓球拍
	普及
	付
	20

	15
	羽毛球拍
	普及
	付
	20

	三
	饮水设备

	　
	饮水设备

	1
	学生饮水机
	6个温水口饮水机
	台
	7

	　
	饮水设备

	2
	学生饮水机
	四个温水饮水嘴
	台
	5

	四
	体育设备：

	　
	固定小篮球架

	1
	固定小篮球架
	固定小篮球架
	副
	4

	2
	移动小篮球架
	移动小型篮球架
	副
	4

	　
	体育器材

	1
	爬 梯                                                                                                                                                                                                                           
	按教育行业标准；
	张
	1

	2
	单双杠地面防护垫                                                                                                                                                                                                              
	PVC胶垫，地面防护作用
	平方米
	38

	3
	一键报警器                                                                                                                                                                                                                                        
	一键报警器 
	个
	1

	4
	学生作品展示板
	H型支架双面翻转磁性展示白板150*90cm
	块
	2

	5
	双 杠                                                                                                                                                                                                                                                                           
	双杠，按教育行业标准；
	副
	1

	6
	攀爬梯                                                                                                                                                                                                                           
	攀爬梯，按教育行业标准
	副
	1

	7
	篮球车                                                                                                                                                                                                                            
	长1米*宽0.6米*高0.8米
	个
	2

	8
	足球车                                                                                                                                                                                                                              
	长1米*宽0.6米*高0.8米
	个
	2

	9
	体育器材用柜
	长1.2米*宽0.6米*高1.6米分四层
	个
	2

	10
	队部室用柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	长1.2米*宽0.6米*高1.6米分四层
	只
	2

	11
	百叶箱（温度计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	小气象（木质）百叶箱和温度计，用于小学生观察气象
	套
	1

	12
	足球网                                                                                                                                                                                                                          
	采用按体育标准，200足球网
	只
	2

	13
	篮球圈网
	采用按体育标准，配套篮球圈网
	只
	10

	14
	不锈钢架
	每个分4层，3米*3*05米
	个
	2

	15
	球类手推车
	球类手推车1辆 1米*1米*1米
	辆
	1

	16
	小型衣柜
	小型衣柜
	个
	1

	17
	队部室鼓架
	队部室鼓架 不锈钢鼓架
	个
	1

	18
	图书
	小学类图书
	册
	250

	19
	体育器械手推车
	运送体育器械用；
	台
	6

	六
	小学科学实验室

	　
	１、小学科学实验室设备（40座位）：

	1
	教师演示台
	规格：1800×750×1050/85mm
采用18/25mm中密度纤维板或以上，前沿设高50mm的围板，两侧采用硬质PVC封边。
结构：采用一体化设计，演示台应设有教师实验电源，电源总控制器，学生高压交流电源控制。暗装15A/220V二、三孔插座二个，低压交流、直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高30mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	1

	2
	学生实验台
（每台4人）
	规格：2200×550×680mm
采用18/25mm中纤密度板，两侧采用硬质PVC封边，前沿设高50mm的围板，台面两侧外延10cm。
结构：实验台固定在地面，预埋电线通过两侧暗槽进入台两侧二、三孔电源插座，台面暗装盒式学生实验直流电源。
脚垫：规格：长40mm，宽16mm，高25mm，采用工程塑料ABS注塑成型专用脚垫，具有效防水、防潮。
	张
	10

	3
	教师实验凳
	塑钢结构，四脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	1

	4
	学生实验凳
	塑钢结构，三脚。凳面采用工程塑料ABS注塑成型。
	张
	40

	5
	供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管埋地，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4mm,供学生实验台电线线径不小于1.5mm。线材采用双塑铜芯线材。
	套
	1

	6
	教师电源
	装置在教师演示台抽屉内：（1）尺寸：460*350*210mm。（2）采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台交流220V市电输出插座分4组控制；（3）教师演示用交流220V市电输出插座；（4）过载，短路保护，全自动复位功能。
	套
	1

	7
	学生电源
	改参数为：带防尘盖六孔插座，外壳为ABS材质，防触电，安全性能高。
	套
	20

	8
	水槽台
	规格：2400×550×680mm
台面采用12.7mm防水理化板，两侧采用硬质PVC封边。
台身采用18mm中纤密度板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条。
用于放置水槽，并固定在地面。
	套
	1

	9
	供排水系统
	采用PVCφ110排污管，PVC-U给水管，安装4个洗手水槽，水槽台设水阀开关一个。
	套
	1

	10
	水   槽
	水槽规格为：430×330×260mm,实验室专用5mm厚PP水槽。
	套
	3

	11
	二联水咀
	实验室专用高压二联铜芯包塑PPR水咀，瓷芯水阀。
	个
	3

	12
	设备安装调试及辅助材料
	PVC阻燃管、电源线路及套管、压线槽等配件。
执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》
	项
	1

	　
	合 计         
	　
	套
	8

	七
	小学科学实验器材

	01012
	计算器
	简易型
	个
	40

	02002
	打孔器
	4件
	套
	4

	02015
	打气筒
	实验用
	个
	20

	02020
	仪器车
	不锈钢
	辆
	2

	02041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	1

	02045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	20

	02051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	10

	02052
	放大镜
	3倍，直径不少于40mm
	个
	10

	02061
	天文望远镜
	φ60mm、30x、70x、附寻星镜及太阳黑子滤光镜
	套
	4

	02075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	1

	02077
	电加热器
	密封式
	台
	1

	02101
	听诊器
	学生用
	个
	20

	02129
	水 槽
	方形250×180×100mm或圆形直径250×100mm
	个
	20

	03006
	三脚架
	圆形直径110mm,高180mm
	个
	20

	03013
	旋转架
	旋转式
	套
	20

	03021
	百叶箱支架
	带支架
	个
	1

	03022
	百叶箱
	460mm×290mm×537mm
	个
	1

	04002
	学生电源
	直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A
	台
	20

	04005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；                         直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	台
	2

	04010
	电池盒
	1号电池4节，可串并联
	套
	40

	10003
	直 尺
	500mm
	只
	20

	10006
	软 尺
	1500mm
	个
	21

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	20

	11029
	金属钩码
	50g×10
	套
	20

	11030
	体重计
	教育行业标准
	台
	1

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	40

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	20

	13002
	温度计
	水银，0～100℃
	支
	2

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	20

	13020
	寒暑表
	室内用
	只
	1

	13021
	最高温度表
	 -16～+81℃
	支
	1

	13022
	最低温度表
	 -52～+41℃
	支
	1

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	20

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	20

	14004
	条形盒测力计
	1N   
	个
	20

	15011
	多用电表
	指针式
	个
	1

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	1

	16007
	指南针
	指针式
	个
	40

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴
	台
	4

	16022
	雨量器
	承水口内径200mm
	套
	1

	16025
	风杯式风速表
	有直读装置
	套
	1

	29001
	斜 面
	教育行业标准
	个
	20

	29002
	压 簧
	金属
	套
	20

	29003
	拉 簧
	金属
	套
	20

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	20

	29005
	杠杆尺及支架
	学生用
	个  
	20

	29006
	滑轮组及支架
	学生用
	套
	20

	29007
	轮轴及支架
	学生用
	套
	20

	29008
	齿轮组及支架
	学生用
	套
	20

	29009
	弹簧片
	金属
	套
	20

	29010
	小 车
	塑料
	个
	20

	29011
	太阳高度测量器
	塑料
	个
	20

	29012
	风的形成实验材料
	教育行业标准
	套
	20

	29013
	组装风车材料
	塑料
	套
	20

	29014
	组装水轮材料
	塑料
	套
	20

	29015
	太阳能的应用材料
	教育行业标准
	套
	20

	22001
	音 叉
	256Hz
	只
	20

	29016
	小 鼓
	标准
	个
	20

	29017
	组装土电话材料
	教育行业标准
	套
	20

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	20

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	20

	29020
	灯座及灯泡
	单灯
	个
	40

	29021
	开 关
	单刀
	个
	40

	29022
	物体导电性实验材料
	教育行业标准
	套
	20

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	套
	2

	29025
	条形磁铁
	学生用
	套
	20

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	套
	2

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	套
	20

	29029
	磁针
	指针式
	对
	20

	29030
	环形磁铁
	学生用
	套
	20

	29031
	电磁铁组装材料
	学生用
	套
	20

	29032
	电磁铁
	演示用
	套
	1

	29033
	手摇发电机
	学生用
	个
	20

	29034
	激光笔
	电光
	个
	20

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	套
	20

	29036
	平面镜及支架
	学生用
	套
	20

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	20

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	套
	20

	29039
	成像屏及支架
	学生用
	套
	20

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3×的放大镜
	个
	20

	22004
	单摆
	一个摆球
	套
	20

	39001
	照相机模型
	光学
	套
	2

	39054
	眼构造模型
	演示模型
	台
	2

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	39151
	地动仪模型
	演示模型
	台
	2

	39154
	司南模型
	演示模型
	台
	2

	39156
	月相变化演示器
	演示
	件
	2

	43050
	蟾蜍浸制标本
	浸制
	瓶
	4

	43051
	河蚌浸制标本
	浸制
	瓶
	4

	43052
	爬行类动物浸制标本
	蛇或蜥蜴
	瓶
	4

	43053
	蛙发育顺序标本
	标本类
	瓶
	4

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	4

	43151
	桑蚕生活史标本
	标本类
	套
	4

	43152
	兔外形标本
	标本类
	件
	4

	43153
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	盒
	4

	49001
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	4

	49002
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	4

	49003
	纺织品标本
	标本类
	套
	4

	49004
	各种纸样标本
	标本类
	套
	4

	49005
	矿物标本
	标本类
	套
	4

	49006
	岩石标本
	标本类
	套
	4

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	4

	49008
	土壤标本
	标本类
	套
	4

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	4

	59001
	中国政区地图
	全张
	张
	2

	59002
	中国地形地图
	全张
	张
	2

	59003
	小学科学安全操作挂图
	对开,30幅
	套
	2

	59004
	小学科学生命世界教学挂图
	对开,29幅
	套
	2

	59005
	小学科学物质世界教学挂图
	对开,22幅
	套
	2

	59006
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开,28幅
	套
	2

	59007
	科学史挂图
	对开,24幅
	套
	2

	59008
	植物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	59009
	动物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	81001
	测电笔
	学生用
	个
	20

	81002
	一字螺丝刀
	一字
	个
	20

	81002
	十字螺丝刀
	十字
	个
	20

	81004
	尖嘴钳
	尖嘴
	个
	20

	81008
	木工锯
	木工锯
	个
	20

	81012
	纲手锯
	纲手锯
	个
	20

	81014
	钢丝钳
	钢丝钳
	个
	20

	81015
	手锤
	手锤
	个
	20

	81020
	活扳手
	活扳手
	个
	20

	81024
	电烙铁
	60W,20W
	支
	20

	81032
	剪 刀
	学生用
	个
	20

	81201
	小 刀
	学生用
	个
	20

	81203
	手摇铃
	手摇
	个
	20

	81204
	手持筛子
	手持
	个
	20

	81207
	采集捕捞工具
	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	个
	20

	　
	合 计           
	　
	套
	8


附：主要设备重要技术参数带“▲”一览表
	
	※交互式触控教学终端

包含65、70、75寸三种规格的交互式触控教学终端在内
	▲整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. ▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ▲整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
7. ▲配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
显示器特性：
2. ▲显示尺寸：≥70英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。

▲具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
触控特性：
4. ▲为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. ▲通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
嵌入式系统参数：
5. ▲整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。

▲触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。

互动白板软件特性：

8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。

	
	
	

	电脑类产品
	

	
	笔记本电脑
	▲可靠性标准 平均无故障时间MTBF≥26万小时（提供国家电子计算机质量监督检验中心的测试认证复印件原厂盖章）
质材 A面2层以上耐磨、耐腐蚀高质感保护漆涂覆处理
系统安全 原厂同品牌操作系统一键恢复功能， 可保留出厂备份和用户自定义备份（提供证书复印件）
▲安全许可 商用产品，获得公安部监制的计算机信息系统安全产品销售许可
资质认证 符合ISCCC/ISO20000信息安全管理体系、国家信息安全服务资质（提供证书复印件）
易用性 内置一键加速与优化，一键除尘等功能，保障系统长期可用性
▲服务 投标产品厂商通过客户联络中心CCCS标准体系认证,原厂一年全保一年上门服务（可凭主机序列号官网查询），第二自然日上门服务；
要求 投标时提供厂家盖章确认的技术参数确认函（原件盖原厂章）

	
	台式电脑
	▲显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
▲电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
▲环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
▲可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
▲厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
▲服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；

	
	
	

	
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                             （教师机）
	▲显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
▲电源：不低于110V/220V 180W节能电源，输入电压适应90V-265V宽电压变化的恶劣供电环境，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；
机箱：塔式机箱，顶置电源开关，机箱体积不大于10L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计（提供认证复印件）；
▲环境适应力：具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
▲可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
▲厂家认证：2016中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
▲服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；

	
	
	

	
	多媒体计算机                                                                                                                                                                                                                                                                      （学生机）
	▲显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器，提供VGA+DVI双输入接口，具备低蓝光（Low Blue Light）显示技术，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害（提供权威认机构认证复印件）； 
▲电源：不低于110V/220V 180W节能电源，主板直流输入电压通过拉偏正负6%恶劣供电测试，电源及双绞线接口通过国家防雷检测需提供国家权威机构的检测报告；

▲环境适应力：投标台式机产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供国家权威机构的检验证书。具备18KV及以上空气放电等级防静电功能和90%RH湿度环境测试，有效适应春季高湿及秋季干燥静电环境（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
▲可靠性标准：平均无故障时间≥99万小时（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
环保标准：台式机产品通过国家权威机构RoHS无铅环保认证，环境标志产品认证；
▲厂家认证：2016以来中国电子信息百强企业，厂家设有研发实验室并且通过中国合格评定国家认可委员会的CNAS实验室认可（提供复印件）
质量标准：通过国家强制3C认证（国标GB9254-2008/GB17625.1-2012）；
▲服务：在当地设有厂家售后服务站，原厂服务体系通过客户联络中心标准体系CCCS五星级认证，三年保修及上门，门到安装验机服务，原厂400/800售后电话，第二工作日上门服务；

	投影机
	

	
	投影机        （含吊架）
	▲1、3LCD液晶显示技术：亮度≥3300流明或以上（依照ISO21118标准）；标准分辩率≥1024×768；
▲2、灯泡：230W UHM，整机功耗：整机功率≤295W。（普通待机模式6W，节能待机模式0.5W，灯泡寿命：普通模式≥5000小时,节能模式≥8000小时
▲3、对比度≥10000:1，手动1.2倍变焦，安装更灵活/液晶板尺寸：16.0mm(0.63英寸)对角线(4：3宽高比)
▲13、13.1投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机.
     13.2多台投影机控制软件。支持用户通过1台电脑同时操控多台投影机（最高可2048台），随机附带该软件
14、 底部密闭机壳结构设计可以有效地保护投影机内部结构不受灰尘微粒的侵扰。
其它要求：为保证投标人所投产品满足用户方需求，提供厂家授权函原件、货物生产厂家证明函、厂家服务承诺函、3C认证证书、环保、节能认证证书


注：1、投标人须提供主要设备（电脑、交互式触控教学终端、实验室设备）生产厂家开具的专项授权书以及生产厂家盖章确认的项目售后服务承诺函及技术参数逐条确认函（若投标人为经销商时）；

所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
以上若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
投标样板：技术要求中带“※”为提供样板进行现场功能演示，在投标时按要求的样板种类递交样板并进行现场功能演示，投标样板作为评审时的评审依据。样板须在显眼处标上投标人单位名称，以便分辨及样板退还，如因标识不清而导致的后果由投标人自负。
三、其他要求

（一）总则

1、本项目为交钥匙项目，投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,报价人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，报价人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。
四、验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 
2、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 

3、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 

五、培训 

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 

六、售后服务 

1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责） 

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

七、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。
2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

在合同签订生效起 30 天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。
评审因素

投标人提供所投设备指标参数。
投标人获得中国企业信用等级。
主要设备生产厂家资质：(投影机厂家提供投标产品型号的CCC认证证书，节能产品认证证书，环保产品认证证书，国家认证检测单位出的产品检测报告。 (交互式触控教学终端厂家提供实用新型专利证书、通过中国节能产品认证（在中国质量认证中心可查询）、提供国家2级能效检测报告、防雷击、盐雾试验、MTBF无故障大于50000小时报告。(电脑生产厂家开具的专项授权书、售后服务承诺函及技术参数逐条确认函、相关的检测检验证明。
提供交互式触控教学终端样板及演示。

提供售后服务方案
投标人提供的2014年至今教学仪器设备项目业绩。
提供交互式触控教学终端的市场占有率。
九、付款方式 

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。
2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云城区云城街道、南盛、腰古镇推进教育现代化先进区强镇复评场室设备采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
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具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订后30日内交货，并安装完成通过验收。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。
2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
7、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥3,885,334.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445302-201711-111001-0006号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-201711-111001-0006）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445302-201711-111001-0006]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件
 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
5.6  按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2017﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: image6.png]


www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章。

5.7  为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445302-201711-111001-0006
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供近2年已完成同类项目的业绩（须有合同或中标通知书复印件）
10.3 投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）

   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   10.5 关于诉讼。

   10.6 名称变更证明

   10.7 售后服务机构的联系清单

   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2015
	
	
	

	
	2016
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

10.2投标人提供2014年至今教学仪器设备项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年至今教学仪器设备项目业绩
2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报告
投标人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445302-201711-111001-0006]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式
