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第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受云浮市林业局（以下简称“采购人”）的委托，就广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目（采购编号：445300-201804-204001-0001）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1.项目名称：广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目

2.项目总预算金额：¥4,986,000.00元

包组一：¥1,360,000.00元（其中云浮市林业局：¥300,000.00元，罗定市：¥1,060,000.00元）；

包组二：¥1,768,000.00元（其中云城区：¥708,000.00元，新兴县：¥1,060,000.00元）；

包组三：¥1,858,000.00元（其中郁南县：¥1,080,000.00元，云安区：¥778,000.00元））。
3.用途：林火远程视频监控系统建设
4.数量：一批

5.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见谈判文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物及服务。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4. 监管部门：云浮市财政局。
5.5. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

6、本项目谈判文件已通过专家论证。
报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

二、供应商资格要求（合格的报价人）

1、报价人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2、报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明。
3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

4、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
8、本项目不接受联合体投标。
符合以上资格要求的供应商，谈判小组将以公开报名方式确定其报价资格。

三、获取谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1.获取谈判文件时间：2018年5月17日至2018年5月23日的上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外，工作日内）。

2.获取谈判文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）；

3.获取谈判文件方式：报价人自行到相关网站进行下载。

4.报名时报价人需提交：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权）
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。（分支机构参与投标的只需提供负责人资格证明书原件、负责人委托授权书原件）
4.3提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

4.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】。
4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。
报名费：人民币 200 元；

（备注：供应商获取报名资格并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、谈判时间及地点

1.递交报价文件时间：2018年5月25日上午08：30-09：00（北京时间）；

2.报价截止时间：2018年5月25日上午09：00（北京时间）；

3.谈判时间：2018年5月25日上午09：00（北京时间）；

4.谈判地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）。

请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与谈判。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市林业局

采购人地址：云浮市林业局
2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）

采购代理机构联系人：李小姐
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：梁先生  

采购项目联系人电话：0766-8812119 
七、谈判文件公示
本项目谈判文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载。
八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
    广东晓君招标采购代理有限公司 

                                                    2018年5月16日

第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

本次代理招标采购的相关货物项目，属政府采购项目。
本项目谈判文件已通过专家论证。
2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

   服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1 报价人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

3.2 报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明。

3.3 提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

3.4 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

3.7 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.8 本项目不接受联合体投标。
二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件；

报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）；

报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价；

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表；

报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准，报价文件正本每页须加盖公章。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人加盖公章才有效。

3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式）附在正本里，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准，不按以上要求递交的，视为报价文件不完整。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，并按下列格式填写。

	（正本/副本）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 
采购编号：445300-201804-204001-0001
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

  报价人代表：                               联系电话：


3.4
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5    封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.6    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.7    报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5
投标保证金

5.1
报价人必须提交金额为:包一人民币贰万柒仟元整（¥27,000.00元），包二人民币叁万伍仟元整（¥35,000.00元），包三人民币叁万柒仟元整（¥37,000.00元）的投标保证金，投标保证金是报价文件的组成部分。
5.2
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的投标保证金。

5.3
报价人应按下列要求提交投标保证金：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201804-204001-0001] 

（2）保证金的提交时间要求：报价截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的投标保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5
成交报价人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）
报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上单数组成。

1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一提交最终报价。（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）

（1）  谈判过程对谈判文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读已通过初步评审报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3）  价格评审：
    1.  报价人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现报价人的报价明显低于其他投标报价， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。(根据省林业厅的要求：为严防恶性竞争，不能出现任意低价中标，为确保项目建设质量，若报价人的报价低于项目预算金额90%以上的（不含90%），报价人必须在报价文件中提供主要设备产品逐项成本以及安装、线路、维护等分项成本内容的报价做出详细的说明，足以证明该投标报价不具有不正当竞争的嫌疑，否则评标委员会将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。）
    2.  投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

        a 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）   价格扣除：

 1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。
      2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。
      3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

    8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4.3
   推荐成交报价人

（1） 谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。提供的核心产品品牌均相同，评审后报价最低的同品牌报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。
（2） 如果有效报价不足3家，经采购人申请并经上级主管部门同意后（或经采购人同意后）将继续按（１）所述办法进行评审。
4.4
   评审报告

   谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
   谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1    成交报价人的确定

（1）  根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2    成交结果公告

（1）  采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3    质疑和投诉

（1） 供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

（2） 质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

（3） 质疑人提交质疑书为一式三份，主要内容须包括：1）质疑人全称、地址、邮政编码等；2）被质疑采购项目的名称和编号；3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；5）有效联系人和联系电话；6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

（4） 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
（5） 质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（6） 采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

（7） 质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（8） 质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对谈判文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

（9） 质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司


地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）
电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：李小姐

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




 （11） 报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

 政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科
       地  址：云浮市城区兴云西路96号
       电  话：0766-8331955
         邮  编：527300 
5.4    成交通知书及中标通知书

成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5    签订合同

成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算。

	费率

成交金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500－1000
	0.8%


例如：某货物竞争性谈判成交金额为400万元，计算竞争性谈判代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元
（1） 成交服务费以人民币支付。

（2） 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3） 成交服务费不在报价中单列。

（4） 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

     6.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

     6.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

     6.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取谈判文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

     6.4  任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

 6.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、谈判文件的解释权

7.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目（445300-201804-204001-0001）

初步评审细则表（包一）

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,360,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目（445300-201804-204001-0001）

初步评审细则表（包二）

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,768,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

           广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目（445300-201804-204001-0001）

初步评审细则表（包三）

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,858,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

本项目谈判文件已通过专家论证
1、项目名称：广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目

2、项目总预算金额：¥4,986,000.00元

包组一：¥1,360,000.00元（其中云浮市林业局：¥300,000.00元，罗定市：¥1,060,000.00元）；

包组二：¥1,768,000.00元（其中云城区：¥708,000.00元，新兴县：¥1,060,000.00元）；

包组三：¥1,858,000.00元（其中郁南县：¥1,080,000.00元，云安区：¥778,000.00元））。
3、项目建设主体：
    省财政厅按照市林业局和各县（市、区）的建设任务，项目建设资金已分别下达到市林业局和各县（市、区），因此，项目建设主体是市林业局和各县（市、区）林业局。按照《广东省省级林火远程视频监控系统建设专项资金管理办法》“市级林业主管部门负责市、县级建设项目的招标工作，并组织建设项目的实施、监督和管理”的有关规定，由县级林业主管部门委托地级市林业主管部门统一组织项目工程招标和实施。项目完成招投标后，中标单位不仅要与市林业局签订合同，还要与各县（市、区）签订合同。各县（市、区）林业局负责组织建设各自项目任务的实施、监督和管理。

4.建设地点
	包号
	区域
	数量（单位）
	备注

	包一
	云浮市林业局、罗定市
	一批
	具体详见《项目配置清单及数量》

	包二
	云城区、新兴县
	一批
	

	包三
	郁南县、云安区
	一批
	


5.建设内容

（1）建设林火远程视频前端子系统96个（其中，1080P视频监控前端枪机42个、720P视频监控前端枪机22个、球型摄像机视频监控前端32个）。

（2）建设林火远程识别监控中心系统6个（其中，市级监控中心1个，县级监控中心5个）。

（3）建设林火视频传输专网子系统：省林业厅与云浮市林业局构建155M的林业信息传输专网，云浮市所辖县级林业局与市林业局构建20M的林业信息传输专网，每个视频前端点与县级监控中心构建4M的视频图像数据传输专网。前端数量统计如下：

	安装单位
	前端点
	1080P监控（枪机）
	720P监控（枪机）
	球型摄像机监控

	
	总数
	数量
	数量
	数量

	云浮市
	96
	42
	22
	32

	罗定市
	21
	10
	5
	6

	云城区
	15
	6
	3
	6

	新兴县
	21
	10
	5
	6

	郁南县
	22
	10
	5
	7

	云安区
	17
	6
	4
	7


（4）通过云浮市片区森林防火（中央投资）项目的一二期工程建设，原已安装的远程视频监控建设项目前端的设备接入，具体设备情况为：第一期：前端共3套，分布在云城、云安和新兴各一套，其参数型号：华丰／光琦SS-WX-FDM01，SS-WR-FDM02摄像机：HDR--XR150E，1080P。第二期：共16套，其中云城2套，云安2套，罗定1套，新兴3套，郁南2套。市林业局6套（南山公园3套，罗定龙埇林场、云安大云雾林场、郁南同乐林场各1套），其参数型号与一期相同。同时还要预留中央三期建设的视频前端监控点的接入，具体分布情况为：市林业局6套，云城5套、云安3套，罗定5套，新兴3套，郁南5套。（分辨率：1920*1080）；将原有的或在建三期项目的森林防火指挥信息系统和本项目的视频监控系统按照GB/T28181国家标准协议进行整合，新建一小型机房，统一管理。 

6.总体功能

林火远程视频监控系统以森林现场图像采集为中心，能够全天候、全方位、远距离地以高清晰度图像方式监控大范围的森林，把大面积的森林场景图像实时传输到森林防火监控中心，实现在室内对野外的远距离集中监控；该系统在监控森林火灾的同时，还可以对森林资源、森林病虫害及野生动物、人员、车辆动态及安全情况，及时发现林区各段时间内的异常情况，采取必要的防范措施。

★平台软件应包括有视频监控平台、火情识别报警功能。保证视频监控系统和省平台（含实况查询、录像查询、视频诊断、运维管理等功能）的无缝兼容对接，投标的视频监控系统必需符合GB/T28181国家标准协议，与省视频监控系统平台可以实现对接。报价人须提供厂商对接的有效证明函件（如厂商对接承诺函）并加盖厂商印章和报价人公章。
（1）视频监控系统的主要功能：

①系统可按多画面实时显示前端监控点的图像；监控中心安装林火识别软件通过对辖区内的视频监控点进行轮巡，当发现异常时可控制云台，锁定监控对象；

②所有视频图像可全程录像存储，监控图像存档应压缩存储，以减少储存图像的数据量。要求确保存储图像质量不低于4CIF，并可对历史图像进行查询和回放；各县（市、区）前端摄像机的录像存储在各县（市、区）存储服务器中，按4M码流存储30天。云浮市级存储服务器用于备份各县（市、区）重要的录像。

③采用高精度数字变速云台，具有实时回传云台和镜头姿态参数功能；可通过专用操作键盘或系统监控软件控制云台和镜头的动作；

④录像查询简便，可按时间、日期、前端监控点的代码，完成监控图像资料查询、检索和回放；

⑤数字网络传输模式，方便与市级及省级森林防火中心连接；

⑥林火监控显示墙可以按多画面、自定义窗口等方式实时显示前端采集点的图像；

（2）火情识别报警：

挑选重点监控区域部署火情识别报警系统，实现当监控摄像机捕捉到烟柱或林火时，通过火情识别模块实现报警功能并上传至后端监控中心，提醒值班人员察看显示画面，及早发现火情及火点位置；

二、产品技术及功能要求

1. 林火视频监控前端子系统

前端监控点根据监控地点和范围的不同，采用三种类型，分别是1080P视频监控前端（枪机）、720P视频监控前端（枪机）、球型摄像机。视频监控前端系统建设采取租用运营商建设的信号发射基塔，运营商提供安装前端监控设备所需基塔、电源、避雷装置等。
1.1 1080P视频监控前端建设需求

1080P视频监控前端主要包括高清云台摄像机、防雷接地系统、全天候野外设备箱、线缆辅材等设备组成。本项目需求，共安装42套1080P视频监控前端系统，有效监控半径不低于5公里，其监控点主要分布在高山远山或大面积集中连片的林地以及风景名胜区、自然保护区。

1.1.1  1080P高清云台摄像机

1.视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

2.高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；焦距10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
3.支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

4.信噪比≥55dB，网络延时不大于150ms（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

5.支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能

6.支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选

7.支持水平手控速度不小于200°/S，云台定位精度为±0.1°

8.垂直手控速度不小于40°/S

9.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)
10.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)
11.支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

12.支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)
13.支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

14.支持守望功能，当云台待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

15.云台应支持雨刷控制

16.云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

17.支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域

18.支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC

19.支持三码流同时输出

20.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

21.支持音频48kHz采样率（以公安部型式检验报告为准）

22.支持强制设置密码，云台首次登陆时会提示用户重新设置密码(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)
23.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸侦测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

24.云台应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波

25.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

1.1.2 防雷接地系统

电源防雷器 

最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

24V直流电源防雷器 

标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

网络防雷保护

标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

1.1.3 全天候野外设备箱

全天候野外设备箱根据防火视频监控系统定制，相关尺寸符合国际标准。

箱门离地50mm，采用1.2mm厚不锈钢板材；

箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁，三点锁紧；

45mm宽的加强防雨折边，密封圈，聚氨酯发泡密封胶条；

门体配备带模数孔的加强方管；

内置散热风扇和带保护装置的电源排插；

前门带锁。

1.2 720P高清云台摄像机

720P视频监控前端主要包括高清云台摄像机、防雷接地系统、全天候野外设备箱、线缆辅材等设备组成。共安装27套720P视频监控前端系统，有效监控半径不低于3公里，其监控点主要分布在城镇周边、火灾高发区域。

1.2.1、720P高清云台摄像机
1.视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

2.高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。

3.支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。

4.信噪比≥57dB，网络延时不大于102ms

5.网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

6.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

7.支持宽动态综合能力得分大于等于120分

照度适应范围不小于120dB

8.支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)

9.支持水平手控速度不小于400°/S

10.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45°

11.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出

12.支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)

13.支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级

14.支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

15.云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

16.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

17.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps

18.smart编码功能，在同一场景，相同图像质量下设备开启smart功能后，和不开启smart功能相比，H.265、H.264码流节约1/3

19.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

20.支持噪声过滤功能

21.支持强制设置密码，云台首次登陆时会提示用户重新设置密码(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)

22.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌

23.球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV

24.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)

25.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

1.2.2 防雷接地系统

电源防雷器

最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

24V直流电源防雷器 

标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

网络防雷保护

标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

1.2.3 全天候野外设备箱

全天候野外设备箱根据防火视频监控系统定制，相关尺寸符合国际标准。

箱门离地50mm，采用1.2mm厚不锈钢板材；

箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁，三点锁紧；

45mm宽的加强防雨折边，密封圈，聚氨酯发泡密封胶条；

门体配备带模数孔的加强方管；

内置散热风扇和带保护装置的电源排插；

前门带锁。

1.3 球型摄像机视频监控前端需求

球型摄像机视频监控前端监控点主要分布在高速公路、国道和省道沿线两旁的林地，森林公园、田林交错区域，主要林区道路路口和坟墓集中区域等地，根据不同地点，地型对摄像机的要求选用普通球型摄像机和高变倍球型摄像机，本项目需求，共安装22套球形视频监控前端系统，有效监控半径不低于1公里。主要包括一体化摄像机、球形云台及相关安装支架等组成。

1.3.1智能高速监控球机

	项目
	参数要求

	总体要求
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机

	
	分辨力≥1000TVL

	
	不少于1/1.8英寸CMOS Sensor（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps、帧率在1~30fps可调

	
	支持IR-Cut，支持彩转黑功能

	
	支持宽动态功能

	
	红外补光距离≥450米（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	红外灯支持智能红外功能，即smartIR功能

	
	具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	红外灯视窗采用红外高透材质，红外透过率大于90％

	
	摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	1/6秒至1/8000秒电子快门速度

	
	支持慢快门模式，提升低照环境效果

	
	最低照度：彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	支持透雾功能，有效增强雾气环境的图像效果

	
	适用-40～70℃温度环境气候工作

	
	支持IP66防护等级

	
	支持雨刷

	
	支持支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	硬件接口
	摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV

	
	摄像机同时提供1个以太网电口和1BNC口， 

	
	9个报警输入/2个输出口，满足环境告警需求（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	支持音频输入/输出，支持语音双向对讲

	
	本地模拟BNC信号输出口，方便安装调节

	
	支持SD卡最大128G前端缓存

	
	提供AC24V电源输入口

	
	在-45℃-70℃供电条件下应能正常工作

	云台功能
	云台运动精度不大于0.1度

	
	支持水平连续旋转，支持水平手控速度不小于700°/S（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	垂直手控速度不小于120°/S

	
	支持拉框放大功能

	
	支持300个预置位设置

	
	支持配置云台巡航计划，巡航计划可以对巡航路线和巡航时间进行配置

	
	至少支持预置位巡航、轨迹巡航和录制记忆的模式路径巡航等巡航方式

	
	支持云台看守位配置，便于云台长时间不操作后自动回到看守位

	
	支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态

	
	支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	图像编码
	支持H.265、H.264、MJPEG

	
	支持1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码

	
	支持“1080P 25fps+1080P 5fps+D1 25fps”格式三码流套餐

	语音编码
	支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC编码协议（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	
	支持语音对讲

	
	支持声音异常检测，摄像机可检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并可触发各种预先设置的布防（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	OSD
	支持时间与场名OSD配置，OSD位置可以任意拖拉

	
	可以支持8组OSD，OSD内容可以自定义

	
	OSD可自定义字符大小和字体粗细，支持半透明背景、钩边、空心等字符风格设置

	图像调节
	支持白平衡自动/手工配置

	
	支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节

	
	支持自动增益控制

	
	支持3D动态降噪能力

	
	支持垂直反转/水平反转/反转等图像镜像功能，便于后端图像处理

	实况播放
	支持实况组播传播，有效减轻带宽压力

	
	网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	智能业务
	支持镜头遮挡检测告警

	
	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。

	
	支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域不低于8个

	存储回放
	支持iSCSI协议，进行远程网络存储

	
	支持iSCSI双直存，减轻服务器负担

	开放性
	提供SDK供第三方厂家进行开发调用

	
	支持标准ONVIF协议与第三方厂家设备进行互通

	认证证书
	提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件（每页均需加盖设备厂商印章和报价人公章）


1.3.2电源防雷器 

最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。

1.3.3网络防雷保护

标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃。
2. 林火视频监控中心子系统

2.1 市级监控中心需求

市级监控中心主要包括视频管理服务器、大屏幕拼接系统、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理工作站、交换机、操作台及机柜等设备。

2.1.1视频管理服务器

2.1.1.1图像查看：满足各部门各单位任何用户都能够通过网络查看到想看的图像，每个用户可查看的图像区域和权限应可以分别做限制；图像延时应小于300ms；视频管理服务器故障或网络中断情况下，实时视频硬解码上墙播放不受影响。

2.1.1.2录像和回放要求：系统前端全面采用720P及1080P存储，系统平台应能够避免单点故障导致的漏录和录像丢失的现象发生，存储应采用非文件方式存储，由前端IPC直接向存储写入录像数据，需实现秒级检索和即时回放。存储系统应支持快速检索，可对一段历史图像可以等分几个时间段，各个时间段同时播放，从而减少因历史图像查询带来的时间延误。

2.1.1.3即时回放试验：出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像。
2.1.1.4支持B/S客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的一键交互操作。

2.1.1.5块直存功能：支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件

2.1.1.6支持10+1服务器备份，服务器宕机后，切换时间小于30秒

2.1.1.7视频监控管理平台只处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储。

2.1.1.8为保证系统可长期不间断的稳定运行，视频管理平台必须具有自愈能力，当意外掉电、网络故障等问题修复后，平台自动回复到故障发生前的状态继续运行。

2.1.1.9全网支持组播，视频流直接由前端IPC通过交换机到达客户端和IP SAN存储，实现多用户并发访问，同时不增加网络带宽及服务器负载。

2.1.1.10单系统支持不小于10000个前端设备接入，每个设备时间间隔30S。（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

2.1.1.11平台服务器宕机不会影响录像的正常存储，保证对应急事件能够做到有据可查（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖有厂商印章）；

2.1.2大屏幕拼接单元

	项目
	参数要求

	对角线尺寸(inch)
	55英寸

	外观设计
	采用一体化设计，驱动板与屏体之间线缆不宜裸露在外，宜采用铝合金外壳，减轻设备重量

	背光源
	LED 背光（直下式）

	屏幕级别
	原厂A类液晶面板

	图像显示清晰度/亮度
	图像显示清晰度≥950TVL，亮度≥11级

	分辨率
	不低于 1920×1080P

	点距
	≤0.63mm

	色彩数
	1.06 B

	色彩均匀性
	≥95%

	可视角度
	≥178°

	响应时间(平均)
	≤6ms

	对比度
	≥4000:1

	亮度
	≥500cd/㎡

	亮度一致性
	≥85%

	物理拼缝
	≤3.5mm

	视频输入口
	1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口

	防眩光
	液晶单元整机具备防眩光功能

	节能环保
	具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果

	智能温控
	具备有效监控、断电保护功能

	漏光
	低于0.2cd/m²（提供封面具有CNAS资质认证标示的检测机构出具的检验报告复印件证明并盖厂商印章）

	信号冻结
	支持图像冻结功能

	提高锐度
	采用特殊显示技术，可提高图像锐度

	信号环接
	液晶单元具备CVBS 信号环接功能

	3D降噪
	采用3D高画质图像数字处理技术，有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象

	色彩一致性调整
	多个液晶单元具备一键色彩调整功能，快速调整屏幕色差

	倍增功能
	液晶单元具备倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像转成

50/60帧输出，使图像更加流畅

	图像模式检测
	液晶单元具备四级图像模式自动调整功能

	色温模式检测
	液晶单元具备四级色温模式自动调整功能

	图像缩放模式检测
	液晶单元具备自动、16：9、4：3三种图像缩放显示模式

	热保护检测
	液晶单元具备自动显示设备当前温度的功能；
液晶单元具备自动开启风扇功能；


	单元待机检测
	液晶单元系统具备待机功能

	信号补偿检测
	液晶单元具备信号衰减补偿功能，解决远距离传输信号衰减问题

	电源
	交流供电，100～240VAC

	功耗
	≤150W

	电压保护
	显示单元具备过流、短路、过压、欠压保护功能

	认证证书
	产品应具备该产品的CCC强制认证证书、CQC节能产品认证证书、CCIC检测报告、CNAS检测报告、公安部型式检验报告以上报告和证书需提供复印件并每页均需加盖设备厂商印章和报价人公章。


2.1.3图形拼接处理设备

支持H265解码；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游。

投标产品支持高清、标清视频不经过编码转换，视频流数字化后无编码压缩直接交换，彻底消除视频信号多次交换，造成图像质量下降的现象

投标产品支持拼接显示功能，支持1/4/9/16多画面分割，支持混合输出多种视频输入源、支持画面拼接和画面漫游等功能

投标产品支持穿越警戒面检测、进入区域检测、离开区域检测 、区域入侵检测 、物品放置、拿取检测，并实现智能报警图片上墙

要求单块输出板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出，解码能力可通过板卡数量进行扩展；

投标产品具备多个光电复用千兆网络接口，支持端口聚合绑定、负载均衡、支持NAT功能

要求支持管理控制功能，支持PC软件客户端、WEB浏览器等客户端控制，支持显示器和鼠标直接操作，支持键盘操作；

投标应产品支持多个屏幕显示一幅完整超高分辨率图片、软件界面、地图等，单板支持1600W像素，

 提供公安部检验报告复印件加盖厂家公章。 
★为保证系统的稳定性和兼容性，报价人所提供的大屏显示单元、图形拼接处理设备、控制软件采用同一厂家产品。（投标时提供承诺书）                                                                                                  
2.1.4 拼接控制软件

分辨率实时全兼容技术（Resolution Real-time Total Adaptation），即同时可以支持多组不同分辨率的大屏幕。支持将所有输出通道划分到4个独立的显示屏工作组中，每个工作组的大屏幕可以自定义与其他组不同的输出分辨率。客户可以根据现场装修环境对显示屏进行任意组合，极大程度的方便了工程施工以及日常管理和应用。

每个窗口可在输出的画面中任意漫游，可显示在任意一块或多块大屏上，画面显示没有区域范围上的边界限制。

每个窗口的画面大小可任意进行缩放，可单独或组合对高度、宽度进行放大或缩小，通过独有的视频处理算法保证画质不受损失。

设备不仅支持对模拟视频信号的去黑边，而且支持对所有高分辨率数字信号的去边、裁剪功能，使得对画面的控制方法更加丰富多样，可以完美解决前端信号（尤其是非标准的摄像头输出信号）产生的黑边问题。

每路信号均可实现跨多块显示屏显示，最大可扩大至整体全屏显示。图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，最大程度地保证画面质量的无损重现。

每个输出通道最多可对CVBS模拟视频或D1分辨率的标清IP解码监控信号进行十六画面分割显示。

画面上方可叠加显示另一窗口画面，即所谓的“画中画”功能。其中小画面不受下方画面的区域控制，可以跨越大画面的边界进行显示，布局方式更加灵活自由。

支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据的读取、修改、自定义，极大程度的提高了对大屏显示设备的兼容性，使得设备输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合

大屏信号的每种排列组合方式均可保存为一个场景存储在设备内部，目前至少支持23个场景的设备本地存储和不限制数量的场景读取调用。支持场景自动定时轮巡，可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控领域常见的“值班自动巡检”应用。

.设备可配置Flash存储空间，可存储多张超高分辨率静态“点对点”底图，可通过客户端软件进行高分辨率底图的上传、上屏显示、切换等管理操作。通过增配底图机还可支持超高分辨率动态底图的显示，以满足更加专业的显示需求。

最多可实现单屏四画面的独立层叠与布局（模拟视频可支持十六画面），各个画面的层次关系与布局位置均可任意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的上下层次，方便用户调用重点图像进行查看。

2.1.5存储服务器

	项目
	参数要求

	存储控制器
	单设备应配置≥64位多核处理器， 

	内存
	≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB

	前端业务接口
	单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口

	最大主机连接数量
	1024个

	磁盘通道数
	24

	磁盘类型
	SATA，SSD磁盘

	录像+回放(2Mbps)
	应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像；

	录像管理
	应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（要求在公安部软件检测报告中体现）

	录像检索回放
	可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性

	丰富的RAID功能
	支持JBOD、RAID5、6，U-RAID

支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式

	最大逻辑资源数量
	1024

	协议支持
	兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议；

	数据安全
	应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（要求在公安部软件检测报告中体现）

	支持操作系统
	完全自主产品，采用linux存储专用操作系统

	电源
	1＋1冗余

	外形尺寸（高X宽X深）
	131mm X 481.6mm X583mm （H×W×D）（带面板和挂耳）

注：适合800mm或以上深度标准机柜安装

	整机功耗
	<200W（配置24个SATA磁盘）

	电源模块
	交流电源：100V～127V/200V～240V AC；60Hz/50Hz

	重量
	满配置磁盘重量： <24kg

	工作环境温度
	5°C～40°C

	推荐工作环境温度
	10°C～35°C


2.1.6流媒体服务器

	序号
	参数要求

	1
	操作系统：采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行

	2
	负载均衡：支持负载均衡和动态互备

	3
	转发能力：最大支持256路输入分发，最大的入口流量为512Mbps；最大支持1024路输出，最大的出口流量为1024Mbps

	4
	转发方式：支持音视频单播流的复制分发；支持音视频组播流转单播复制分发

	5
	Cor i3-2120(3M Cache,3.30 GHz)

	6
	内存容量：4GB

	7
	硬盘：1TB 企业级 HDD

	8
	网络接口：2个千兆以太网接口


2.1.7高清解码器

	序号
	参数要求

	1
	要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。(提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章确认)

	2
	支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；

	3
	支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；

	4
	支持8个HDMI视频输出口

	5
	支持9:16、3:4走廊模式

	6
	支持查看设备的运行状态，CPU使用率、温度等信息（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件证明并盖厂商印章）

	7
	输出能力：每路监视器输出支持1/3/4/6/7/8/9/10/13/16分屏

	8
	设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能

	9
	分辨率支持4K，1080P，1080I，720P，D1，4CIF，2CIF，CIF，QCIF

	10
	要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）(提供公安部出具的型式检验报告复印件并由厂家盖章证明)

	11
	功率：140W

	12
	工作温度: 5°to 40°C

	13
	提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件（每页均需加盖设备厂商印章和报价人公章）


2.1.8林火自动识别系统

林火识别可动态部属于任意一台装有Windows操作系统的计算机上，可兼容多设备，跨网络实现林火自动识别。试点安装林火自动识别系统（试点）一套，共支持16路视频林火自动识别。

林火自动识别系统包括忽略区（干扰区）设置、忽略区（干扰区）管理、巡航管理、巡航联动、报警展示、定位展示等功能。

系统应具有烟火自动识别功能，当发现疑似火情时，摄像机可锁定疑似目标，并自动拉近焦距、疑似火情居中，进行二次判识，便于精确识别、定位疑似火情，准确率达到80%以上。

具有声光报警功能，当监控范围内出现火情，系统能快速自动识别，并自动报警，并可通过短信或语音方式通知相关人员。

定位精度：对于5公里内的某可疑火点，其系统在地理信息地图上标记的该可疑火点坐标与该火点实际坐标的位移之绝对差值不高于300米。

	序号
	参数要求

	1
	E3-1230 V5(4核3.4GHz)×2

	2
	8GB DDR4×2

	3
	2TB SATA×2

	4
	支持热插拔

	5
	1GbE×2

	6
	支持导轨

	7
	1U


2.1.9管理工作站

CPU类型：Intel 至强

CPU频率(MHz)：3.10 GHz

处理器描述：Xeon E3-1220V2

CPU缓存：8M

支持CPU个数：标配1颗/最多1颗

扩展槽：2个x8 插槽；1个x4 插槽；1个x1 插槽

内存类型：DDR3

内存大小：8GB

最大内存容量：32GB

内存插槽数：4个

硬盘大小：500GB x1

硬盘类型：SATA

内部硬盘位数：最大支持4块3.5英寸SATA/SAS硬盘

光驱：DVD

显示器尺寸：23寸

2.1.10汇聚交换机

采用万兆以太网交换机；

传输速率：10/100/1000/10000Mbps；

交换方式：存储-转发；

包转发率：156Mpps；

MAC地址表：32K；

端口数量：28个,24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1/10G SFP+端口；

控制端口：1个Console口；

扩展模块：1个业务槽位数；

传输模式：全双工/半双工自适应。

2.1.11机柜

网络机柜相关尺寸符合国际标准，通用性强。

宽度：0.6米高度 2.0米深度0.6米；

冷轧薄钢板；

侧板：速装卸侧板；

底座：四重载轮和四调节脚；

顶盖：侧通风顶盖；

前门：前钢化玻璃前门，带锁；

后门： 全金属后门，带锁；

最大载重：1000Kg。

2.1.12控制键盘

设备支持四维摇杆

设备应能支持1个10M/100M自适应以太网电口

设备应能支持1个USB2.0接口

设备支持1个RS-232串口，2个RS-485串口

设备应能支持12VDC

工作温度-10～55摄氏度

设备应支持90%工作湿度
2.1.13控制台

市级监控中心控制台定制4联金属专业控制台

2.2 县级监控中心需求

县级视频监控中心包括显示屏幕、交换机、存储服务器等。

2.2.1显示屏幕

	项目
	参数要求

	对角线尺寸(inch)
	46英寸

	外观设计
	采用一体化设计，驱动板与屏体之间线缆不宜裸露在外，宜采用铝合金外壳，减轻设备重量

	背光源
	LED 背光（直下式）

	屏幕级别
	原厂A类液晶面板

	图像显示清晰度/亮度
	图像显示清晰度≥950TVL，亮度≥11级

	分辨率
	不低于 1920×1080P

	点距
	≤0.53025

	色彩数
	16.7M

	色彩均匀性
	≥95%

	可视角度
	≥178°

	响应时间(平均)
	≤6ms

	对比度
	≥4000:1

	亮度
	≥500cd/㎡

	亮度一致性
	≥85%

	物理拼缝
	≤5.3mm

	视频输入口
	1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口

	防眩光
	液晶单元整机具备防眩光功能

	节能环保
	具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果

	智能温控
	具备有效监控、断电保护功能

	信号冻结
	支持图像冻结功能

	提高锐度
	采用特殊显示技术，可提高图像锐度

	信号环接
	液晶单元具备CVBS 信号环接功能

	3D降噪
	采用3D高画质图像数字处理技术，有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象

	色彩一致性调整
	多个液晶单元具备一键色彩调整功能，快速调整屏幕色差

	倍增功能
	液晶单元具备倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像转成

50/60帧输出，使图像更加流畅

	图像模式检测
	液晶单元具备四级图像模式自动调整功能

	色温模式检测
	液晶单元具备四级色温模式自动调整功能

	图像缩放模式检测
	液晶单元具备自动、16：9、4：3三种图像缩放显示模式

	单元待机检测
	液晶单元系统具备待机功能

	信号补偿检测
	液晶单元具备信号衰减补偿功能，解决远距离传输信号衰减问题

	电源
	交流供电，100～240VAC

	功耗
	≤150W

	电压保护
	显示单元具备过流、短路、过压、欠压保护功能

	认证证书
	产品应具备该产品的CCC强制认证证书、CQC节能产品认证证书、CCIC检测报告、CNAS检测报告、公安部型式检验报告以上报告和证书需提供复印件并每页均需加盖设备厂商印章和报价人公章。


2.2.2交换机

24口机架式千兆交换机；

交换容量：256Gbps；

包转发率：42Mpps；

24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP端口。
2.2.3存储服务器

	序号
	功能指标
	技术参数及要求

	1
	产品架构
	采用模块化结构，支持双电源、双风扇，可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、电源模块可热插拔； （以公安部检测报告为准）

	2
	多屏输出
	8个HDMI输出接口（偶数口可4K输出）/1个HDMI输入接口/48路1080P或12路4K H.265、H.264混合解码/拼接/漫游/开窗/轮巡

	3
	系统状态
	可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速；（以公安部检测报告为准）

	4
	接入能力
	可接入总码率不超过512Mbps的128路H.265编码、1080p格式的视频图像； 

	5
	同步回放
	可同时正放或倒放16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像；

	6
	编码格式
	可接入H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC； 

	7
	视频预览
	可同时预览40路 H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像； 

	8
	缩略图浏览
	支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图；（以公安部检测报告为准）

	9
	多倍速回放
	支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像；（以公安部检测报告为准）

	10
	视频摘要回放
	支持将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放；（以公安部检测报告为准）

	11
	鱼眼矫正
	支持对分辨率最大为1200W的鱼眼IPC进行矫正，可同时显示鱼眼图像、360度全景图像、水平全景图像、PTZ模式图像；

	12
	智能检索
	接入支持智能检索功能的网络摄像机，则NVR进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（可设置线、四边形、全屏等规则）；

	13
	走廊模式
	支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或左右、上下、中心翻转预览；

	14
	网络协议
	可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；

	15
	硬盘接口
	支持16个SATA，1个eSATA接口，4个RJ45网络接口，1个RS485串行接口，1个键盘485串口，1个RS-232串行接口，2个USB2.0，2个USB3.0，16路报警输入，8路报警输出；

	16
	用户密码管理
	可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；（以公安部检测报告为准）

	17
	认证证书
	提供公安部型式检验报告。


2.3 林火监控视频传输专网子系统

2.3.1建设需求

★为满足林火视频监控图像数据传输、林业系统视频会议和日常网络办公的需求，省林业厅与云浮市林业局构建155M的林业信息传输专网，由中标单位负责项目建成后云浮市所辖县林业局与市林业局构建20M的林业信息传输专网和每个视频监控前端点与县级监控中心构建4M的视频监控图像数据传输专网第一年租赁费用。（投标时提供承诺书）

3. 项目配置清单及数量

工程所需的材料、备品备件等都在本工程范围内，对漏报或少报的工程各报价人自负。另外报价人应充分了解本工程施工的难度及特点，对可能的缺项、漏报进行补充，所需费用列入投标总价，从而满足报价文件对整体项目各系统建设的需求。

必须说明：

1、在施工期间，非采购人提出的变更及调整，中标单位不得以招标工程量清单缺项或现场情况不详为理由提出增补。

2、1个市级监控中心5个县级监控中心的机房环境建设（装修、照明、UPS配电、空调、

防雷接地、消防等）由当地林业部门负责配套建设,不在本次项目建设范围。

3、报价人必须提供本次投标（摄像机、编解码设备、存储服务器等）设备通过公安部检测机构产品检验的报告。

配置清单如下：

	包号
	序号
	设备名称
	技术规格说明
	数量
	单位

	包一
	云浮市林业局视频监控中心

	
	指挥中心建设

	
	1
	存储服务器
	支持24硬盘接口，iSCSI直存录像录像资源管理，设计存储时间为1个月，配置16个4TB硬件盘。
	1
	台

	
	2
	高清解码器
	8路高清DVI/HDMI输出，应支持1/4/9/16分屏模式，并支持多分屏模式间的动态切换
	1
	台

	
	3
	管理工作站
	CPU类型：Intel 至强3.10 GHz,最大内存容量：32GB,内存插槽数：4个硬盘大小：500GB x2
	1
	台

	
	4
	视频管理服务器
	全面采用720P及1080P存储，系统平台应能够避免单点故障导致的漏录和录像丢失的现象发生，存储应采用非文件方式存储
	1
	台

	
	5
	流媒体服务器
	转发能力：最大支持256路输入分发，最大的入口流量为512Mbps；最大支持1024路输出，最大的出口流量为1024Mbps，服务器配置1TB x2硬盘
	1
	台

	
	6
	拼接屏
	55英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝3.5mm
	12
	块

	
	7
	图形拼接处理设备
	支持高清、标清视频不经过编码转换，视频流数字化后无编码压缩直接交换
	1
	台

	
	8
	林火自动识别系统
	具有烟火自动识别功能，当发现疑似火情时，摄像机可锁定疑似目标，并自动拉近焦距
	1
	套

	
	9
	控制台
	市级监控中心控制台定制4联金属专业控制台
	1
	套

	
	10
	控制键盘
	支持四维摇杆；支持1个10M/100M自适应以太网电口；设备应能支持1个USB2.0接口
	1
	台

	
	11
	交换机
	24千兆电口+4千兆光口全千兆以太网交换机 。
	1
	台

	
	12
	标准机柜
	1、宽度 - 0.6米高度 2.0米深度0.6米；2、冷轧薄钢板；3、 侧板 - 速装卸侧板；4、底座 - 四重载轮和四调节脚；5、顶盖 - 侧通风顶盖；6、前门 - 前钢化玻璃前门，带锁；7、后门 - 全金属后门，带锁；8、最大载重 - 1000Kg
	1
	个

	
	13
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线、天花修复等）
	1
	套

	
	罗定市林业局频监控系统

	
	中心后端

	
	1
	拼接屏
	46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm
	4
	块

	
	2
	存储服务器
	支持512Mbps视音频码流接入和存储，具备16个热插拔硬盘槽位，4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，支持4路高清接口输出，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。
	1
	台

	
	3
	前端点基塔-网络租用费
	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元
	21
	条

	
	4
	交换机
	24口机架式千兆交换机。
	1
	台

	
	5
	安装辅材
	视频线、电源、网线
	1
	批

	
	1080P视频监控前端

	
	6
	高清网络透雾摄像机
	1/1.8英寸CMOS Sensor，视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	10
	台

	
	7
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	8
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	9
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	10
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	10
	个

	
	11
	辅助设备、线管材料等
	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头
	10
	批

	
	720P视频监控前端

	
	12
	高清网络摄像机
	视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。                  
	5
	台

	
	13
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	14
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	15
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	16
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	5
	个

	
	17
	辅助设备、线管材料等
	摄像头及云台电源线，含一体化插头
	5
	批

	
	球型摄像机视频监控前端

	
	18
	智能高速监控球机
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机，不少于1/1.8英寸CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
	6
	台

	
	19
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	20
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	21
	普通支架
	简单支架安装
	6
	套

	
	22
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	6
	套

	
	23
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）
	6
	套

	包二
	云城区林业局频监控系统

	
	中心后端

	
	1
	拼接屏
	46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm
	4
	块

	
	2
	存储服务器
	支持外接8台扩展柜进行录像码流存储

支持96路H.265编码、30fps、1920X1080格式的视频图像解码上墙，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。
	1
	台

	
	3
	前端点基塔-网络租用费
	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元
	15
	条

	
	4
	交换机
	24口机架式千兆交换机。
	1
	台

	
	5
	安装辅材
	视频线、电源、网线
	1
	批

	
	1080P视频监控前端

	
	6
	高清网络透雾摄像机
	1/1.8英寸CMOS Sensor，视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	6
	台

	
	7
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	8
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	9
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	10
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	6
	个

	
	11
	辅助设备、线管材料等
	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头
	6
	批

	
	720P视频监控前端

	
	12
	高清网络摄像机
	视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。    
	3
	台

	
	13
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	3
	套

	
	14
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	3
	套

	
	15
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	3
	套

	
	16
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	3
	个

	
	17
	辅助设备、线管材料等
	摄像头及云台电源线，含一体化插头
	3
	批

	
	球型摄像机视频监控前端

	
	18
	智能高速监控球机
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机，不少于1/1.8英寸CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
	6
	台

	
	19
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	20
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	21
	普通支架
	简单支架安装
	6
	套

	
	22
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	6
	套

	
	23
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）
	6
	套

	
	新兴县林业局频监控系统

	
	中心后端

	
	1
	拼接屏
	46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm
	4
	块

	
	2
	存储服务器
	支持512Mbps视音频码流接入和存储，具备16个热插拔硬盘槽位，4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，支持4路高清接口输出，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。
	1
	台

	
	3
	前端点基塔-网络租用费
	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元
	21
	条

	
	4
	交换机
	24口机架式千兆交换机。
	1
	台

	
	5
	安装辅材
	视频线、电源、网线
	1
	批

	
	1080P视频监控前端

	
	6
	高清网络透雾摄像机
	1/1.8英寸CMOS Sensor，视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	10
	台

	
	7
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	8
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	9
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	10
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	10
	个

	
	11
	辅助设备、线管材料等
	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头
	10
	批

	
	720P视频监控前端

	
	12
	高清网络摄像机
	视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。                  
	5
	台

	
	13
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	14
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	15
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	16
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	5
	个

	
	17
	辅助设备、线管材料等
	摄像头及云台电源线，含一体化插头
	5
	批

	
	球型摄像机视频监控前端

	
	18
	智能高速监控球机
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机，不少于1/1.8英寸CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
	6
	台

	
	19
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	20
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	21
	普通支架
	简单支架安装
	6
	套

	
	22
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	6
	套

	
	23
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）
	6
	套

	包三
	郁南县林业局频监控系统

	
	中心后端

	
	1
	拼接屏
	46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm
	4
	块

	
	2
	存储服务器
	支持512Mbps视音频码流接入和存储，具备16个热插拔硬盘槽位，4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，支持4路高清接口输出，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。
	1
	台

	
	3
	前端点基塔-网络租用费
	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元
	22
	条

	
	4
	交换机
	24口机架式千兆交换机。
	1
	台

	
	5
	安装辅材
	视频线、电源、网线
	1
	批

	
	1080P视频监控前端

	
	6
	高清网络透雾摄像机
	1/1.8英寸CMOS Sensor，视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	10
	台

	
	7
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	8
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	9
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	10
	套

	
	10
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	10
	个

	
	11
	辅助设备、线管材料等
	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头
	10
	批

	
	720P视频监控前端

	
	12
	高清网络摄像机
	视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。               
	5
	台

	
	13
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	14
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	15
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	5
	套

	
	16
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	5
	个

	
	17
	辅助设备、线管材料等
	摄像头及云台电源线，含一体化插头
	5
	批

	
	球型摄像机视频监控前端

	
	18
	智能高速监控球机
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机，不少于1/1.8英寸CMOS Sensor，摄像机内置镜头，，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
	7
	台

	
	19
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	7
	套

	
	20
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	7
	套

	
	21
	普通支架
	简单支架安装
	7
	套

	
	22
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	7
	套

	
	23
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）
	7
	套

	
	云安区林业局频监控系统

	
	中心后端

	
	1
	拼接屏
	46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm
	4
	块

	
	2
	存储服务器
	支持512Mbps视音频码流接入和存储，具备16个热插拔硬盘槽位，4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，支持4路高清接口输出，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。
	1
	台

	
	3
	前端点基塔-网络租用费
	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元
	17
	条

	
	4
	交换机
	24口机架式千兆交换机。
	1
	台

	
	5
	安装辅材
	视频线、电源、网线
	1
	批

	
	1080P视频监控前端

	
	6
	高清网络透雾摄像机
	1/1.8英寸CMOS Sensor，视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL

高清透雾镜头：≧1/2英寸，200百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5通光口径：≧80MM；接口方式：C；DC驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。
支持最低照度可达彩色0.003Lux，黑白0.0003ux

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
	6
	台

	
	7
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	8
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	9
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	6
	套

	
	10
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	6
	个

	
	11
	辅助设备、线管材料等
	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头
	6
	批

	
	720P视频监控前端

	
	12
	高清网络摄像机
	视频输出支持，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，高清透雾镜头：≧1/2英寸，130万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≧80MM；接口方式：C；；DC驱动自动光圈，自动聚焦,电动变焦；具有透雾功能。                       
	4
	台

	
	13
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	4
	套

	
	14
	24V直流电源防雷器
	标称电压24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流2KA。,保护等级IP20,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	4
	套

	
	15
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	4
	套

	
	16
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	4
	个

	
	17
	辅助设备、线管材料等
	摄像头及云台电源线，含一体化插头
	4
	批

	
	球型摄像机视频监控前端

	
	18
	智能高速监控球机
	1080P日夜型星光级球型网络摄像机，不少于1/1.8英寸CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm
	7
	台

	
	19
	电源防雷器
	最大持续工作电压为AC385，标称放电电流20KA，最大放电电流40KA,响应时间<25ns，残压≤1.2KV ，IP20。安装35mm电气安装导轨,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	7
	套

	
	20
	网络防雷保护
	标称电压5V，最大持续工作电压8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流10KA。插入损耗0.5dB/100MHz,最大传输速率100M/s,响应时间<1ns,保护等级IP 20,输入/输出接口RJ45,工作温区-40℃ ┄ + 80℃
	7
	套

	
	21
	普通支架
	简单支架安装
	7
	套

	
	22
	全天候野外设备箱
	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。
	7
	套

	
	23
	辅助设备、线管材料等
	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）
	7
	套


注：★1、报价人若非制造商，必须提供由制造商出具针对本项目所投主要设备（摄像机、视频管理服务器、液晶拼接屏、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器）专项授权书、技术参数逐条响应表、售后服务承诺函及专项授权的声明书原件，有效生效日期为本项目发布公告之后。

所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。

三、采购项目商务要求

1、 前端选点要求：

    根据1080P视频监控前端（枪机）有效监控半径不低于5公里，720P视频监控前端（枪机）有效监控半径不低于3公里和球型摄像机有效监控半径不低于1公里的要求，中标单位与铁塔公司，提供最优选点方案，与采购人员到现场确定站点，并做好经纬度等有关因子记录，避免选择废弃或将要废弃的基站。 

2.设备一般要求：

（1）中标单位所供设备必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品；

（2）货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确；

（3）产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良好造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担。

（4）中标单位必须确保货物及所有配套件的完整性。对于谈判文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，报价人有责任给予补充。

（5）报价人在合同签订前需要根据采购方的要求提交项目质量和进度考核要求的《施工管理办法及处罚措施》，并承诺实施过程做好自检自测工作。

3、售后服务要求：

    ★（1）中标单位应提供不少于1年的试用期。 系统安装调试完成并经采购人验收完成之日起，试用期为1年，试用期内，中标单位要全面负责系统的正常营运，试用期资费（包括铁塔、用电、防雷、4M本地MSTP专线业务费等）计入投标总价，由中标单位支付，再由线路运营商和铁塔公司协商具体分配费用。试用期结束后，前端视频监控点的资费（包括铁塔、用电、防雷、4M本地MSTP专线业务费等）不超过3500元／站（点）／年的要求，由各县（市、区）林业局按辖区内的前端站（点）数支付，并与线路运营商和铁塔公司协商具体分配费用。（投标时提供承诺书）

    （2）中标单位必须提供不少于2年的质保期，质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收合格之日起计算，质保期内中标单位必须负责整体项目的维修及更换配件等，其所产生的费用均由中标单位承担。若保修期结束后，如有故障，中标单位应及时响应，提供最优服务，无条件配合。采购人与中标单位签署有偿维护合同，中标单位必须对系统进行定期维护和修理。中标单位在报价文件中必须对上述售后服务内容做明确说明。
（3）中标单位在广东省范围内设有固定的维修服务机构的，以满足采购人要求，提供24小时的全方位技术支持和售后服务。所供设备须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的设备本身存在缺陷，中标单位须无条件退货或更换同类产品。

（4）在产品保用期限内，本次采购的设备出现非采购人责任造成的故障的，中标单位无偿为采购人维修或更换相应设备，并保证采购人的正常使用。故障受理：提供专人业务受理渠道和业务支撑渠道。响应时间：发生线路故障时，应立即响应，响应时间小于30分钟。故障恢复：一般故障2小时内必须解决，重大故障4小时内必须解决。在故障恢复24小时内或用户要求的时间内提交故障报告和有关材料。资源配置：必须配置有足够的备件和技术精良的维护队伍。故障响应或处理超时：在服务期内，由于中标单位原因造成线路故障时，中标单位超时响应或不能按时解决故障，须向采购人退还该线路的线路租用及维护费用，按以下标准执行：若当月中断48小时至72小时，核减该条线路年租费的3%；当月中断72小时至120小时，核减该条线路年租费的6%；当月中断超过120小时（含120小时），核减该条线路年租费的100%。

（5）中标单位须为采购人进行相关操作系统及备份系统的安装调试工作。

（6）中标单位应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。中标供应商必须将货物、产品介绍说明资料（原装彩印）作为报价文件附件一并提供。

（7）在保质期满后，中标单位须保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

（8）所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,报价人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

4.培训要求：

（1）培训地点：采购人指定地点；

（2）培训内容要求：中标单位应对采购人委派的相关人员进行日常操作及简单维护保养培训，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。培训应包括货物及主要部件的基本构造、功能、使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。交货的同时须提供设备及控制系统的操作手册和维修所必需的有关设备连接图、操作维护及使用手册；

（3）培训费用：中标单位应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

5.验收要求：

（1）要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。中标单位必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明。

（2）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标单位解决，如影响安装则按合同有关条款处理。设备到达最终用户现场后，在接到用户通知后，中标单位需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

（3）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合谈判文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（4）验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付采购人。

（5）中标单位投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的货物，则按违约处理。

（6）对各个单项产品的测试和系统联机测试，均达到谈判文件要求的功能、性能和产品技术规格中的性能要求，并在实现本项目建设目标和功能。

（7）测试及验收工作由采购人组织相关部门进行验收，验收合格后，采购人和中标单位签署竣工验收合格文件。
6.线路通信质量要求：

（1）线路必须稳定可靠,平均丢包率不高于0.1‰，电路可用率不低于99.9%，并提供详细拓扑图。

（2）线路的信号衰减、干扰等必须符合国际、国家和行业标准。

（3）具有良好的网络资源扩展性，在不影响业务系统正常使用的情况下，能动态调整网络带宽，以实现链路带宽的平滑扩容。

7.日常维护要求：

（1）拥有统一的报障处理平台，同时设有大客户服务中心，负责收集、跟踪、处理、反馈用户反映的各种问题，向客户提供最周到的服务。

（2）拥有专业的维护支持人员，可以满足7×24小时的维护要求，向用户提供稳定的网络和及时的反馈信息。

（3）拥有专业的技术提升分析人员，可以指导并帮助用户提升服务质量。

（4）拥有稳定的技术支持队伍，定期进行线路巡检，及时发现隐患，做好预防措施，减少线路故障。

9.报价要求：

（1）报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（2）因为项目资金直接下达到市林业局和各县（市、区），为了支付便捷准确，要求报价人根据本项目的包一、包二、包三的建设地点[市和各县（市、区）]进行分别报价和按包一、包二、包三报总价，但每个建设地点[市和各县（市、区）]和总价都不能超过预算价。
(3)根据省林业厅的要求：为严防恶性竞争，不能出现任意低价中标，为确保项目建设质量，若报价人的报价低于项目预算金额90%以上的（不含90%），报价人必须在报价文件中提供主要设备产品逐项成本以及安装、线路、维护等分项成本内容的报价做出详细的说明，足以证明该投标报价不具有不正当竞争的嫌疑，否则评标委员会将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
10.其他要求：

1、中标单位需要提供完善的线路维护方案，提出严密的应急方案和沟通方案，并在征得采购方认可后严格执行。

2、中标单位应提供相关的技术文件、测试报告、服务报告等，并根据采购人要求提供其它相关材料。
服务质量要求：

①响应级别：提供最高响应级别。

②联系方式：安排专门的客户经理负责联系。

③电话技术咨询服务：提供客户技术咨询电话，与客户共同探讨网络技术；提供服务咨询、建议。

④完善的投诉渠道：提供良好的服务体系和完善的投诉渠道，能够为客户提供满意的服务。

⑤资料备案：向客户提供最新的线路资料。

⑥服务报告：每半年提供一次线路通信质量情况报告，报告必须包括线路巡查服务、线路质量、故障情况等内容。

服务与技术支持要求：

①在合同期内，中标单位必须提供线路相关的现场技术支持。

②所有维护服务方式均为中标单位上门服务，即由中标单位派工程师到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用由中标单位承担。

③在合同期内，线路通信发生故障时，中标单位必须在合同规定的时间内予以解决；如果故障一时无法排除，中标单位应立即按照紧急解决方案执行，在一个工作日内保证系统恢复正常运行。由此产生的一切费用均由中标单位承担。

④提供7×24小时服务响应

⑤每半年进行一次线路检测，具体检测时间及方案在与项目单位协商后确定，并在检测完成后提交检测报告。

四、完工期、交货时间和地点、要求

1、完工期：自合同签订后60天内完成交货、安装、调试并交付使用。

2、交货地点：按照采购人指定地点进行交货。

3、包装要求：要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

五、签合同要求

由于本项目是省要求统一招标采购，项目资金已下达到各县（市、区），项目建设主体也是各县（市、区）林业局。因此，采购人除了与中标单位签订总合同外，中标单位还必须分别与中标包组别的建设地点的有关县（市、区）林业局签订合同，接受市林业局和有关县（市、区）林业局的监督检查。

六、付款方式

1、自合同签订之日起一个月内支付中标金额的30%作为预付款，系统设备到货后并开始安装的20个工作日内支付中标金额的50%，设备、系统安装并采购人和中标单位经验收合格后20个工作日内支付中标金额的20%；

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

3、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部审查的时间）
广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目
合

同

书
项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一八年   月     日

注：由于本项目是省要求统一招标采购，项目资金已下达到各县（市、区），项目建设主体也是各县（市、区）林业局。因此，买方除了与卖方签订总合同外，卖方必须分别与建设地点的各县（市、区）林业局签订合同。本合同一式伍份，买方贰份、卖方壹份、采购代理机构壹份、政府采购监管部门壹份。

注：本合同条款仅供参考之用，最终以买卖双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

按建设地点供货货物名称、型号、规格、数量。
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具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

包一：（价格明细清单见合同附件）
（1）云浮市林业局投标报价人民币（大写）                 （¥                         ）；
（2）罗定市投标报价人民币（大写）                       （¥                         ）；
包二：（价格明细清单见合同附件）
（1）云城区投标报价人民币（大写）                       （¥                         ）；

（2）新兴县投标报价人民币（大写）                       （¥                         ）；

包三：（价格明细清单见合同附件）
（1）郁南县投标报价人民币（大写）                       （¥                         ）；
（2）云安区投标报价人民币（大写）                       （¥                         ）；
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、完工期、交货地点及包装要求

1、完工期：自合同签订后60天内完成交货、安装、调试并交付使用。
2、交货地点：按照采购人指定地点进行交货。
3、包装要求：要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
九、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十、付款

1、自合同签订之日起一个月内支付中标金额的30%作为预付款，系统设备到货后并开始安装的20个工作日内支付中标金额的50%，设备、系统安装并采购人和中标人经验收合格后20个工作日内支付中标金额的20%；

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

3、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部审查的时间）

十一、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十二、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十三、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十四、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织相关部门进行验收，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十五、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十六、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺2年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十七、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十八、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十一、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十二、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十三、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十五、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十六、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十七、其它

中标通知书、报价文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号： 

第五部分
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资格性/符合性自查表（包一）
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	8、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	报价文件完整、符合报价文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥1,360,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

资格性/符合性自查表（包二）
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	8、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	报价文件完整、符合报价文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥1,768,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

资格性/符合性自查表（包三）
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人必须是在中华人民共和国国内登记注册、具有独立法人资格的企业或其分支机构（分支机构参与投标的必须具有上级法人的合法授权, 总公司取得的相关资质证书对已被授权的分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	8、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	报价文件完整、符合报价文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥1,858,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

一、报 价 表

包一投标报价总表

[货币单位：人民币元]
	序号
	建设地点
	价格
	备注

	1
	云浮市林业局
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	罗定市
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

5.为便于签订合同及支付便捷准确，要求报价人根据本项目建设地点进行分别报价和报总价，但不能超过预算价。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

包二投标报价总表

[货币单位：人民币元]
	序号
	建设地点
	价格
	备注

	1
	云城区
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	新兴县
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

5.为便于签订合同及支付便捷准确，要求报价人根据本项目建设地点进行分别报价和报总价，但不能超过预算价。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

包三投标报价总表

[货币单位：人民币元]
	序号
	建设地点
	价格
	备注

	1
	郁南县
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	云安区
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

5.为便于签订合同及支付便捷准确，要求报价人根据本项目建设地点进行分别报价和报总价，但不能超过预算价。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

投标货物报价明细表（包一）

云浮市林业局 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


罗定市 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

投标货物报价明细表（包二）

云城区 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


新兴县 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

投标货物报价明细表（包三）

郁南县 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


云安区 

[货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应
2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                 ；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式并与报价文件正本一起密封)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为445300-201804-204001-0001的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201804-204001-0001）中。

（十） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .邮    箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：___________         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：_______________                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：445300-201804-204001-0001]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的      （项目名称）           采购项目的供货及相关服务的谈判[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

5．资格证明文件格式
[说明]  报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

 报价人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

 报价人须具有基础电信业务经营许可证或取得具有基础电信业务经营许可证的单位授权，须出具授权许可证明；

提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随报价文件将原件放在正本中。】

报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本项目不接受联合体投标。

6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

¥
已付金额：  

元

¥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




7．商务响应表格式

7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

7.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	交货期：合同生效后      天内完成并可交付验收
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB 445300-201804-204001-0001
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号：445300-201804-204001-0001），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

  9.1  报价人简介；

  9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）；

  9.3  提供2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）

  9.4  关于诉讼；

  9.5  名称变更证明；

  9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

报价人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、报价产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、报价人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2015年
	
	

	
	2016年
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

 9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	主要用户名称及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）； 

2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件。

9.3  近 二 年的财务报表

 2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）
9.4  关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次谈判，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解谈判文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1技术响应表
 （1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日   期：

（2）一般技术条款响应表
	序号
	谈判文件要求
	报价实际参数

(报价人应按所报货物实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.2  报价方案

报价人应充分了解现场情况，理解设计方案，满足采购人对施工的要求，并在此基础之上完成供货、安装、调试、验收方案的编写。

报价方案需至少应包括以下内容：

整体技术实施方案（包括人员安排、施工安装、调试详细方案、进度计划、工期保证措施、质量保证措施和安全、文明控制措施等。）

设备选型配置清单（包括设备型号、规格、品牌、技术指标、功能等要求）

施工组织方案、实施步骤、目标和任务及时间、人力安排、工期

验收标准和实施方法

售后服务和培训方案

报价人认为其它必要的内容
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

 日    期：
10.3   供货范围

10.3.1货物一览表

10.3.2供货方式
10.3.1货物一览表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 报价人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

                                             日       期：

10.3.2供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.4   执行计划

10.4.1合同执行计划

10.4.2 交货进度表 
交货进度表

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.5  伴随服务

报价人应详细描述所报价货物的供货、检验、验收、培训等事项（方法、规程及报价人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.6   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、验收等）和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.7质量保证

10.7.1质量保证体系

10.7.2售后服务承诺书

10.7.1质量保证体系

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
             日    期：

10.7.2售后服务承诺书

根据《用户需求书》相关内容，报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺，质量服务支持承诺等

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 报价人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 对用户的人员使用技术培训；

4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；

5. 用户在使用时，出现负面效果的处理等；

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日    期:
11、同意谈判文件条款声明格式
同意谈判文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目的供货及相关服务的竞争性谈判[采购编号为：445300-201804-204001-0001]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意谈判文件的相关条款。
    特此声明

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
