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第一部分
投 标 邀 请 函
投 标 邀 请 函
    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市邓发纪念中学（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）(招标编号：445300-201807-417001-0006)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）
2、项目预算金额：¥807,922.00元
3、数量：详见《用户需求书》
4、用途：详见《用户需求书》
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 
5.1.  货物详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国货物。
5.3.  本项目属于政府采购项目。
5.4.  监管部门：云浮市财政局。
5.5     需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
6、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《政府采购法》第二十二条规定；
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、报名时间：2018年9月3日至2018年9月7日上午08：00-11:30；下午14：30-17：30（工作时间）。
2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）
3、获取招标文件方式：请投标人自行在相关网站下载。
4、报名时投标人需提交如下资料：
4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。
4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
报名费：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2018年9月21日上午08：30~09：00（北京时间）
2、投标截止时间：2018年9月21日上午09：00（北京时间）
3、开标时间：2018年9月21日上午09：00（北京时间）
4、开标地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：云浮市邓发纪念中学

采购人地址：云浮市邓发纪念中学
2、采购代理机构名称、地址和联系方式
采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)
采购代理机构联系人：林先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669
采购代理机构传真：0766-8399669 
E-mail: gdxj008@126.com 
六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：陈先生  
采购项目联系人电话：0766-8986115  
七、招标文件公示
本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。
八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司
                                                          2018年8月31日
第二部分
投 标 人 须 知
一、说明
采购项目说明
  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。
定义及解释
货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。
服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
采购人：《投标资料表》所指的采购人。
投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。
评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。
日期：指公历日。
合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。
合格的投标人
3.1 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
3.2 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。
2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2018年2月-2018年7月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。
5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
合格的货物和服务
4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项
  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。
保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉
7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。
保证
8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
投标费用
9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
招标文件构成
10.1   招标文件包括：
第一部分   投标邀请函 
第二部分   投标人须知
第三部分   用户需求书
第四部分   合同条款
第五部分   投标文件格式
10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
招标文件的澄清或修改
采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。
采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。
招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
三、投标文件的编制
投标语言及计量
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件的构成
13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）
按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；
按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；
按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；
对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。
投标函
14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。
投标报价
投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。
投标货币
16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。
证明投标人合格和资格的文件
投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。
投标人营业执照副本复印件；
投标人的资格声明；
按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。
如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：
投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；
投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；
投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；
投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；
如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；
货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；
投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；
投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；
如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。
证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。
18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：
（1）   货物的型号、规格；
（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；
（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；
（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
投标保证金
投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币壹万陆仟元整（¥16,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201807-417001-0006] 
（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：
19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。
19.4.6 依法取消成交资格；
19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；
19.4.8 招标文件规定的其他情形
19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；
中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；
中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。
19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：
投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；
中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。
知识产权
投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。
投标有效期
投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署
投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 
投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。
投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。
投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。
投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。
四、投标文件的递交
投标文件的密封和标记
23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
23.2  封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本/唱标信封）
“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）
项目名称： 云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
招标编号：445300-201807-417001-0006

投标人名称：
投标人地址：                               邮政编码：
投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
从投标文件正本中复印的投标报价总表；
投标保证金交付收据复印件；
退保证金说明；（正本）
投标函；
法定代表人授权书；
同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止
24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。
24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
迟交的投标文件
25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
投标文件的修改与撤回
26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。
五、开标与评标
 开标
本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构和所有参加投标的授权代表对投标文件的密封性进行确认，然后由采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套。
采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。
开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。
开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。
采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。
评标委员会
28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。
28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。
评标
29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。
29.3   拒绝任何或所有投标的权利
（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同
中标供应商的确定
30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。
30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。
中标结果公告
31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。
质疑和投诉
32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。
32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。
32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联 系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    
地址：                                           邮    编：                                                                        
联系人：                                         联系电话：                                                  
授权代表：                                                                         
联系电话：                                                                          
地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：                                      
采购人名称：                                                                     
采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                               
质疑事项2
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                             
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                                  
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：                  
公章：                             
日期：                      
证据目录清单
序号
证据名称
证据来源
证明对象
1
2
......



（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科 
地  址：云浮市城区兴云西路96号
电  话：0766-8331955
邮  编：527300
32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。
成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
签订合同
34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：
（1）   《合同书》；
（2）   招标文件及其澄清、补充文件；
（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   
履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）
35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。
35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
服务费
中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：
 100万元×1.5％＝1.5万元
（500－100）万元×1.1％＝4.4万元
 (1000-500)万元×0.8%＝4万元  

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元
中标服务费以人民币支付。
中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
中标服务费不在投标报价中单列。
36.5.  投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费5。
保密约定
37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权
38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：
评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。（如所投产品为节能产品、环保产品则需提供相关证明文件。）
提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。
2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联
合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）
应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。
本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。
5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审
1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。
1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。
1.2投标文件的符合性审查
1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格不是固定唯一的，且报价低于成本； 

投标有效期不是为90天；
投标报价有超出预算（预算价：¥807,922.00）；
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的；
有其它未实质性响应招标文件的要求；
不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
三、详细评审
评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；
2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；
3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。
4．价格评审：
投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能在约定时间内提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3
F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。
根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知
投标资料表
本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。
	条款
序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市邓发纪念中学

	3
	合格的投标人：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。
2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2018年2月-2018年7月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。
5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：林先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3
22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无
（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。
如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2014年至今已完成的同类项目业绩；（须提供中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章为准）
（3）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：
经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；
有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；
其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币壹万陆仟元整（¥16,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函
投标截止时间：见投标邀请函
投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函
开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥807,922.00。


附表一：
云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）（445300-201807-417001-0006）
《资格性审查表》
                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。
2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 
3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）（445300-201807-417001-0006）
《符合性审查表》
                                           评委签名：            
	                                                       投标单位
评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥807,922.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。
2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        
3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。
 云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）（445300-201807-417001-0006）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           
	投标单位
评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	
	
	

	主要设备技术响应
	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得10分；带“▲”技术参数不满足的一项扣1分；其他技术参数（ 除带“▲”以外）不满足的一项扣0.5分；扣至0分为止。
	10
	
	
	

	技术可靠性
	1）投标人具有2017年以来生物化学教师演示台、生化学生实验桌、实验准备台、仪器柜、药品柜、办公台、铝型材、书包斗、设备五金（门铰、导轨、拉手）的省级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明（检验依据为：GB/T 21747-2008 、  GB24820-2009、GB/T 3325-2008，全提供的得4分，每少提供1个扣1分，扣完为止。                                      

2）学生实验桌投标人具有理化板台面、学生桌及桌脚获得国家知识产权局颁发的专利证书，有得1分，没有得0分。

3）云资源实验教学资源库能提供省版权局的作品登记证书或相关单位、原创作者授权书50份以上，有得1分，50份以下得0.5分，没有得0分。

以上内容提供相关证明文件复印件加盖公章，不提供不得分。
	6
	
	
	

	技术力量
	投标人提供本项目的工程师三级或以上职称人员得1分，不提供不得分。（以国家人力资源和社会保障部门颁发的专业职称证书及提供近三个月社保缴费凭证等证明材料，不提供不得分）。
	1
	
	
	

	
	投标人提供本项目服务团队人员情况作横向对比：优得1分；良得0.5分；差得0分。（提供近三个月社保缴费凭证等证明材料，不提供不得分）
	1
	
	
	

	技术方案
	根据各投标人的详细配置、工程服务量报价清单制作的完整性、详尽性设计和施工组织方案横向对比：优得8-6分；良得7-4分；差得3-0分。
	8
	
	
	

	平面图
	投标人提供3个实验室、3个准备室、1个药品室：提供平面图和彩色效果图（实验室尺寸：12500cm×8400cm,准备室尺寸：4160cm×8400cm，药品室尺寸：8300cm×8400cm）作横向对比：优得4分，良得3-2分，差得1-0分。
	4
	
	
	

	技术研发
	投标人自主品牌产品有列入国家最新一期环境标志产品政府采购清单的：每提供一款得1分，最多得3分。

注：须出具相关证明文件复印件加盖公章并提供环境标志产品所在清单的查询网页截图），所有证书证件必须在有效期内，提供原件核查，不提供不得分。
	3
	
	
	

	质量保证
	1）投标人通过了《ISO9001：2008质量》、《ISO14001：2004环境》、《OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证》（以中国国家认证认可监督管理委员会官网核实为准）、《全国质量、信誉、服务AAA级示范单位证书》、《中国优秀绿色环保节能产品证书》、《中国教学设备行业售后服务先进单位》：全有得3分，每少提供1个扣0.5分；

2）投标人知识产权管理体系符合GB/T29490-2013标准并获得了知识产权管理体系认证证书，有得1分，没有0分。

注：须提供认证证书的复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。须出具相关证明文件，所有证书证件必须在有效期内，提供原件核查，不提供不得分。
	4
	
	
	

	投标人实力
	1）投标人最近连续三年或以上获得工商行政管理部门颁发的省级或以上“守合同重信用”企业称号：得2分，没有得0分；

2）投标人为中国教育装备行业协会会长单位或副会长单位的得1分，是会员的得0.5分；

3）投标人获得中国教育装备行业协会颁发的AAA级或以上信用企业称号：得1分；

注：须出具相关证明文件，所有证书证件必须在有效期内，提供原件核查，不提供不得分。
	4
	
	
	

	
	投标人获得省科学技术厅、财政厅、国地税务局四部门认定的国家高新技术企业或创新型企业资质单位：得2分，没有得0分。

须出具相关证明文件，证书证件必须在有效期内，提供原件核查，不提供不得分。
	2
	
	
	

	环保性
	1）投标人教师演示台、学生实验台、药品柜、仪器柜、办公台获得了中国环保产品认证证书（CQC）的： CQC认证证书产品全有得5分， 每少提供一份扣1分，扣完为止。须出具相关证明文件，所有证书证件必须在有效期内，原件备查，无原件的不得分。
	5
	
	
	

	业绩
	根据投标人2014年至今已竣工验收的中小学实验功能室装备项目业绩情况进行横向对比：优得5-4分，良得3-2分，差得1-0分。（需提供合同关键页、中标通知书及验收报告复印件，未提供不得分）
	5
	
	
	

	售后服务方案
	根据各投标人提供是否完整、详细的售后服务计划及售后服务方案进行横向对比：优得6-5分；良得4-2分；差得1-0分。
	6
	
	
	

	现场演示
	演示效果完全符合或优于招标文件要求的为优得3分；演示效果一般，基本符合招标文件要求的为良得2分；演示效果较差，不完全满足招标文件要求的为差，得1分；不提供演示或演示不符合要求得0分。
	3
	
	
	

	投标样品
	根据各投标人提供的投标样品是否提供齐全，各项技术质量指标是否符合招标文件规定情况作综合横向对比，优得：5-4分；良得3-2分；差得1-0分。（注：样品不全或不符合招标文件要求，样品分为0分。）
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。  
第三部分
用 户 需 求 书
1、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
2、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
3、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
4、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
一、项目简介

1、项目名称：云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）
2、项目预算：¥807,922.00元
二、总体要求：
1、指导方针：
1）实验室的建设，应满足学科教学的要求，有完善的设施、设备，有配套的教学仪器，有行之有效的管理制度。
2）符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。
3）适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。
4）体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。
5）突出环保，注重安全，有利于学生身心健康发展。
6）实验室的建设要遵循“统筹规划，坚持标准，分步实施、逐步完善，以应用为导向”的原则。
2、建设目标及原则：
我校“标准化实验场室”的建设目的旨在实现实验室和室建设现代化、教学仪器配备标准化、室管理信息化、制度化，全面提高学校场室“建、配、管、用”的整体水平，在学校建设上档次、高水平的标准化场室。根据21世纪发展的需要，以全面提高教学质量，培养基本功扎实，实际操作能力强，具有独立思考和探究能力的学生为目标。
1）实验场室的建设，应满足教育教学的需要，有完善的设施、设备，有科学 的管理制度；符合现代教育的特点，有利于各种信息的传播、收集和运用，实现资源共享。
2）实验场室的建设，适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力。
3）实验场室的建设，体现整合教育资源、探索实验教学模式，培养学生主动实践、主动学习能力，促进学生个性化发展。
4）实验场室的建设，遵循“全面科学、均衡优质、适度超前”的原则，突出环保，注重安全，有利于学生身心健康发展。
5）实验场室的建设，必须坚持先规划后建设的原则。规划应有一定的前瞻性，设计方案应便于分步建设；改建、扩建时要因地制宜，充分利用已有的设施设备。
三、详细技术参数及要求：
配置清单说明：
	云浮市邓发纪念中学实验室成套设备清单：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	通风化学实验室设备
	1
	间

	2
	生物综合实验室设备1
	1
	间

	3
	生物综合实验室设备2
	1
	间

	4
	物理实验室一体机设备
	1
	间

	5
	化学药品室设备
	1
	间

	6
	化学准备室设备
	1
	间

	7
	生物仪器准备室设备
	1
	间

	8
	物理准备室设备
	1
	间


1、本清单配置已包含税收、运输、安装、调试等费用。
2、所有实验功能室的电源进线为： 6mm2单相三线铜芯电源线。另通风化学实验室为6mm2三相五线铜芯电源线。
3、化生实验室及准备室预留给排水接口位置：①化学及生物实验室的给水接口直径φ32mm或以上，排水接口为直径φ75mm或以上。②物理准备室的给水接口直径φ20mm或以上，排水接口直径φ50mm或以上。
4、3个实验室、3个准备室、1个药品室：提供平面图和彩色效果图（实验室尺寸：12500cm×8400cm,准备室尺寸：4160cm×8400cm，药品室尺寸：8300cm×8400cm）。
通风化学实验室
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	专业厂家生产
	3000*800*850mm
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。
★台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理。
投标现场提供产品小样1张 (尺寸约：1500 *450 *550 mm）；实验台铝合金框架1套（长度尺寸大于或等于：200mm）。
	1
	张

	2
	教师水槽
	专业厂家生产
	550*450*310mm
PP黑色  化验专用
	1
	个

	3
	教师三联水嘴
	专业厂家生产
	一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm.
	1
	套

	5
	教师电源
	专业厂家生产 
	1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；  ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。
3.教师演示电源采用风机控制系统：采用变频调速器驱动风机，出厂时已调试完毕，开启/停止风机操作，只需按动相应的按键，调整风机转速时由轻触△▽或通过手动旋钮来控制风量大小，即可达到设定数值。
	1
	套

	6
	学生实验桌(2人)
	专业厂家生产 
	1 ★整体结构：采用塑铝混接结构，整体尺寸为1200mm*600mm*780mm.
2  设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质成本低，安全性高，而且易于加工，绿色环保。
3  外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。
4 ★表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理；PP材料注塑颜色与台面一致，雾面处理磨损刮伤后后颜色不会发生变化，使得表面粗糙度和光滑度比例协调；ABS塑料表面模具光面处理，光亮美观，易于清理。
5  材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。
6 (1) 台面：长1200mm，宽600mm,厚度为12.7mm，保证足够的强度和美观度。实芯理化板面，可独立使用，不需粘贴在任何基材上，相比贴面板，具有更高强度、彻底防水性而且美观。四周倒圆为蝶边，一体化模具一次成型。靠学生侧面凸起7mm倒圆角蝶边，厚度为19mm，主要为防止危险和废弃试剂流向学生。台面后方卡入学生桌铝质槽内，其前方利用预埋件与桌子整体进行固定，从而达到结构稳定效果。
  (2)  专用书包斗：整体尺寸410mm*330mm*120mm,使用ABS材料一体化注塑成型，表面圆角处理，镂空式设计，简洁大方，便于清理和打扫卫生。在书包斗的前端中心位置注塑出一个螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸，易于组装。学生位塑料材质，采用镂空式半圆型，所有的棱边都是经过倒圆角处理，安全又美观。学生位位于书包斗后端中心位置，直接用手将学生座椅插入，这样既有设计层次感，又能达到充分利用空间的目的。
(3)  三段式桌脚：主要的材质为高强度铝合金与PP料。采用高强度的铝合金互接结构，整体规格为590mm*770mm。上下Y型支撑架内空，注塑成型。立柱中空，强度大，与上下Y型铸件互套相接而成，结构稳定可靠，而且能降低制造成本。上Y型支撑架与纵梁通过螺钉相固定，外观设计新颖，具有厚重感，力量感，稳定性极高！中间立柱内嵌入铝脚，上下一个，40mm高。后端配备加固支撑梁，厚2mm。桌脚各部分链接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接固定，便于组装与拆卸，以及大批量的生产和运输。桌脚外观流线型设计，简洁美观大方，周围棱边全部采用倒圆角，避免学生身体接触后刮伤
  (4) 背部挡水板，前横梁，中间横梁：全部使用高强度铝合金模具型材质，挤出成型。背部挡水板防止废水向外流出，它与左右两个纵梁镶嵌穿插固定。前后横梁与纵梁一样的结构固定方法。与三段式侧脚连接要求一致。这样的连接方式最大限度的保证了整体结构稳定性。
  (5) 侧脚：设置专用孔位通过螺钉与地面固定，靠学生端延伸距离较长，另一端则相反，侧脚靠学生端配有PP材质脚套装饰盖，倾斜角度让人舒适，符合人机工程学原理。巧妙遮挡螺钉和孔，简洁美观，经久耐用，与台面同色，达到上下呼应的效果。
  (6) 电频：位于实验桌的台面中心以下位置，靠学生一端。在前后横梁中心位置与电频盒上方上穿孔，用螺钉将电频盒与整体固定，整体为倒圆角后的四棱柱。电器原件核心部分为三棱体，是放置在电频盒里面，操作板面向外，其外部有一个盒盖，盒盖设置一个拉口，便于向外翻转，操作面与人体眼睛视角的角度符合人机工程学原理，舒适，便于观察和使用。
  (7) 安装运输： 零部件单独包装，减少运输过程中损伤，结构设计减少安装成本，易于实地安装，降低运输安装成本。
	28
	张

	7
	全新钢塑水槽柜
	专业厂家生产
	450*600*810mm
水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板，后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。提供省市级以上检验报告复印件
	14
	套

	8
	三联水嘴
	专业厂家生产
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。三联水嘴和水槽
提供省市级以上检验报告复印件。
	14
	套

	9
	一体化实验水槽
	专业厂家生产
	
	14
	套

	10
	多功能实验下水装置
	专业厂家生产
	
	14
	套

	11
	多功能柱
	专业厂家生产
	多功能柱   350*250*760mm    整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	28
	套

	12
	学生实验凳
	专业厂家生产
	规格：Φ315×400-450
螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm镀锌钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。
提供省市级以上检验报告复印件。
	56
	张

	13
	学生电源
	国标
	隐蔽式电源盒：
功能：
 1、交流220V电压输出（2A）
 2、交流电压输出：0-24V/2A （倍率：2V）
 ★3、过载保护功能，按钮复位
 4、直流稳压输出：1.25-24V/2A （无级调节）
	28
	个

	14
	台式洗眼器
	铜质喷塑
	台式手按高压喷水
	1
	套

	15
	实验台室内布线部分
	标准
	铜芯线 BVR-500/1.5mm
	1
	项

	16
	
	标准
	铜芯线BVR-500/2.5mm
	
	

	17
	
	标准
	铜芯线BVR-500/4.0mm
	
	

	18
	
	标准
	1.5mm三芯护套线
	
	

	19
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	
	

	20
	水嘴进水管件
	φ20
	φ20UPVC管或金属软管
	1
	项

	21
	水槽排水管件
	φ40
	φ40PVC软管
	
	

	22
	PPR球阀
	φ20
	φ20PPR
	
	

	23
	给水布管
	国标
	φ20PPR管
	
	

	24
	
	国标
	φ32PPR管
	
	

	25
	排水布管
	国标
	φ50PVC管
	
	

	26
	
	国标
	φ75PVC管
	
	

	27
	风机变频调速控制器
	0-50HZ调节
	0-50HZ调节，高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速风量大小
	1
	套

	28
	升降吸风罩
	隐藏式
	隐藏式，采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。
	29
	套

	29
	地下风管
	胀管
	φ110上大下小，连φ110套管
	29
	个

	30
	
	支管
	φ110PVC管
	55
	米

	31
	
	支管
	φ160PVC管或方管
	24
	米

	32
	
	分管
	φ200PVC管或方管
	24
	米

	33
	
	主管
	φ400PVC管或方管
	32
	米

	34
	风管配件
	软连接
	φ400/φ400软PVC板制作
	1
	个

	35
	
	天圆地方
	400*380/φ400PVC
	1
	个

	36
	
	上排风管
	φ400PVC管
	1
	米

	37
	
	风帽
	φ400PVC
	1
	个

	38
	消声管
	φ400
	φ400PVC分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。
	1
	米

	39
	风机
	FS4-72-6A离心风机
	FS4-72-6A离心风机，防腐塑料风机，风量6840-12700M3/H，风压116-80MM水柱，换气每小时26次以上，电机功率5.5KW。
	1
	台

	40
	隔声罩
	6A型
	6A型，分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。
	1
	套

	41
	减振器
	标准
	强力弹性橡胶减振
	4
	个

	42
	风机电源控制线路
	380V
	380V三相四线电源线，铜芯线BV-500/2.5//4.0/6.0
	1
	套

	43
	废气净化塔
	φ450(内径)
	φ450(内径)，处理风量2000立方每小时，全压损失：600pa，
对废气进行吸附水洗处理
甲苯、氯气、酸雾、氨氮等去除率≥90%。
	1
	个

	44
	室外接电源线
	现场施工
	铜芯线BV-6.0及PVC线槽。接驳距离50米内。
	1
	项

	45
	地面回填
	现场施工
	课室根据实验室布水、电、风要求，布好水电风管后采用珍珠岩等轻质材料填充高度约200mm,保护预埋管线。
	1
	室

	46
	主风管部分加固及地面硬化
	现场施工
	课室布线布管后，主风管采用水泥钢网加固，其余部分全部水泥硬化。
	1
	室

	47
	讲坛
	现场施工
	4800*1600*180mm  采用珍珠岩等轻质材料填充，面铺600*600mm优质耐磨地砖。
	1
	项

	48
	拆除清理
	现场施工
	将原实验台拆除并清理。
	1
	项

	49
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻
	220
	m2

	50
	地板砖（含水泥沙浆等）
	现场施工
	地面整平，铺设600*600mm优质耐磨地砖，四周地角线。
	110
	m2

	51
	云资源实验教学终端
	专业厂家生产
	屏幕采用红外触控屏，尺寸≥42寸；
 屏幕比例：采用宽屏样式，宽度:高度=16:9；
 屏幕可承受超过50,000,000次以上的单点触摸；
 屏幕表面采用钢化处理，具有良好的防爆性；
 主机采用工控主机架构，适应长期开机使用；
 CPU：英特尔Core i5 高速CPU;
 硬盘；SSD固态>=120G容量;
 内存：4G高速DDR3内存;
 显卡：内置Intel HD Graphic 集成显卡;
 声音：集成双通道立产体声内置5W 8欧喇叭;
 网络：无线/有线（10/100/1000/Mbps）以太网;
 端口：HDMI*1 VGA*1 USB3.0*2 USB2.0*2 LAN*1 耳机*1 麦克风*1
   2、红外线触摸;
 感应物体：手指，感应笔等不透明物体;
 定位技术：非接触式红外线感应技术;
 响应时间：8ms;
 触点数：单点/多点;
 光标速度：≥0.5MM;
 使用寿命：同一位置60,000,000 次以上;
 抗外界光：白炽灯220V100W 操作距离350MM;
 扫描形式：自动启动一直工作;
 移动模式：落下/抬起一直工作;
 电脑系统：Windows xp 免驱动单点;
 Windows 7 免驱动两点以上;
   3、工作环境
 工作温度0-50 摄氏度
 工作湿度10％-95％
 储存温度-10-60 摄氏度
 储存湿度10％-95％
设备具有中国国家强制性产品3C认证证书复印件。                                                                                                                         省级或以上检验中心出具的合格检测报告。
	1
	套

	
	云资源实验教学资源库
	专业厂家生产
	1、机器内置教学视频
A、初中物理教材同步视频不少于60个；
B、初中化学教材同步视频不少于60个；
C、初中生物教材同步视频不少于60个；
D、高中物理教材同步视频不少于100个；
E、高中化学教材同步视频不少于100个；
F、高中生物教材同步视频不少于30个；
G、高中通用技术同步视频不少于20个；
H、机器人、无人机、3D打印、创客、探究科技前沿第二课室视频；
2、机器内置初高中物理化学生物同步实验关联的实验报告不少于450个；
3、联网后支持获取更多在线实验教学云资源；
4、机器内置教学仿真实验；
A、初中物理教材同步仿真实验不少于60个；
B、初中化学教材同步仿真实验不少于60个；
C、初中生物教材同步仿真实验不少于40个；
5、支持以校长、老师、学生、学生为一体的闭环考评系统，内置大量考题提供老师出试卷；
6、可长期使用，三年内免费更新；
7、同步视频资源须为正版授权资源能提供省版权局的作品登记证书（不少于30个）或相关单位、原创作者授权书原件及复印件。
	
	

	
	云资源终端管理软件
	专业厂家生产
	支持学校网站在实验教学触媒一体机展示功能。
2、内置本地上传板块，供老师本地上传教学资源
3、播放视频页面有实验关联的实验报告的链接
4、支持机构风采展示功能，可展示图片、文字等信息。
▲5、提供500个云平台联网VIP帐号，会员中心提供兑换、收藏和浏览下载答题记录及答题试卷内容；发布试卷和发布视频资源等功能；
6、可长期使用，三年内免费更新；
	
	

	52
	75英寸交互智能平板一体机
	专业厂家生产
	显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2.显示尺寸：≥75英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果。
3. 可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V）,实现点对点高清显示； 
4. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。显示屏寿命不低于50000小时。
5.可通过机身前置按钮对PPT课件画面实现一键切换屏幕分辨率，使PPT页面在16:9和4:3间切换，且切换后字体不变形。
6.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘。
7. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
8.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
9. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
10. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内。
11. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。
12. 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。采用铝合金机身设计，设备前面框采用无锐角安全设计。
13. 喇叭输出功率：10瓦x2。
14.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
15. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷，并可通过敲击重新唤醒屏幕。
16. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。
17. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。
18. 设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
19. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大。
20. 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
21. 具有“一键恢复”功能，当系统奔溃时能一键恢复系统。
22.  无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。
23. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别                                                                                                      24.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
25. 处理器：Intel Core i3主频为双核四线程，内存：4G DDR3或以上配置，固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少5个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。
26. 具有无线热点功能，在无WIFI的场所移动设备能通过本设备无线上网。
27.当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。
28. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
	1
	台
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	壁挂实物展示仪
	专业厂家生产
	1. 像素：800万像素（3264 x 2448）；
2. 变焦：2000%倍数码变焦；
3. 扩展口：集成2个USB2.0扩展口；
4. 展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤；
5. 分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修；
6. 快捷功能物理按键，具有左右旋转、拍照及一键启动展台软件功能；
7. 支持幅面： A4；
8. 箱体宽度≤20cm，挂墙面积少，可内嵌黑板中使用；
9. 采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定；
10. 补光灯：LED灯罩，光线均匀，3级触摸调光；
11. 800万高清像素下，动态速度在15帧/秒以上，500万高清像素下，25帧/每秒;                         
12. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF；
13. 壁挂式展台，带2根气压拉杆；
三、软件参数
1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能。
2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动。
3. 展台软件支持10点同时批注。
4. 可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放。
5. 展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存。
6. 智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转。
7. 支持高速/高清两种展示模式的切换。
8. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。
9. 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，8种语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。
	1
	台

	54
	推拉黑板
	专业厂家生产
	定制，尺寸约4200*120*1300mm   可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。
高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。           
1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。
2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
3、板面不反光、有利于保护视力。
4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。                                                                                         
	1
	套

	55
	设备辅助材料等
	标准
	胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。

	1
	套


生物综合实验室设备1

	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	专业厂家生产
	3000*800*850mm
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。
★台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品。
	1
	张

	2
	教师水槽
	专业厂家生产
	550*450*310mm
PP黑色  化验专用
	1
	个

	3
	教师二联水嘴
	专业厂家生产
	铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。
	1
	套

	4
	教师电源
	专业厂家生产
	1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；  ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。
	1
	套

	5
	学生实验桌(2人)
	专业厂家生产 
	1 ★整体结构：采用塑铝混接结构，整体尺寸为1200mm*600mm*780mm
2  设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质成本低，安全性高，而且易于加工，绿色环保。
3  外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。
4  ★表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理；PP材料注塑颜色与台面一致，雾面处理磨损刮伤后后颜色不会发生变化，使得表面粗糙度和光滑度比例协调；ABS塑料表面模具光面处理，光亮美观，易于清理。
5  材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。
6 (1) 台面：长1200mm，宽600mm,厚度为12.7mm，保证足够的强度和美观度。实芯理化板面，可独立使用，不需粘贴在任何基材上，相比贴面板，具有更高强度、彻底防水性而且美观。四周倒圆为蝶边，一体化模具一次成型。靠学生侧面凸起7mm倒圆角蝶边，厚度为19mm，主要为防止危险和废弃试剂流向学生。台面后方卡入学生桌铝质槽内，其前方利用预埋件与桌子整体进行固定，从而达到结构稳定效果。
  (2)专用书包斗：整体尺寸410mm*330mm*120mm,使用ABS材料一体化注塑成型，表面圆角处理，镂空式设计，简洁大方，便于清理和打扫卫生。在书包斗的前端中心位置注塑出一个螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸，易于组装。学生位塑料材质，采用镂空式半圆型，所有的棱边都是经过倒圆角处理，安全又美观。学生位位于书包斗后端中心位置，直接用手将学生座椅插入，这样既有设计层次感，又能达到充分利用空间的目的。
  (3)  三段式桌脚：主要的材质为高强度铝合金与PP料。采用高强度的铝合金互接结构，整体规格为590mm*770mm。上下Y型支撑架内空，注塑成型。立柱中空，强度大，与上下Y型铸件互套相接而成，结构稳定可靠，而且能降低制造成本。上Y型支撑架与纵梁通过螺钉相固定，外观设计新颖，具有厚重感，力量感，稳定性极高！中间立柱内嵌入铝脚，上下一个，40mm高。后端配备加固支撑梁，厚2mm。桌脚各部分链接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接固定，便于组装与拆卸，以及大批量的生产和运输。桌脚外观流线型设计，简洁美观大方，周围棱边全部采用倒圆角，避免学生身体接触后刮伤
  (4) 背部挡水板，前横梁，中间横梁：全部使用高强度铝合金模具型材质，挤出成型。背部挡水板防止废水向外流出，它与左右两个纵梁镶嵌穿插固定。前后横梁与纵梁一样的结构固定方法。与三段式侧脚连接要求一致。这样的连接方式最大限度的保证了整体结构稳定性。
  (5) 侧脚：设置专用孔位通过螺钉与地面固定，靠学生端延伸距离较长，另一端则相反，侧脚靠学生端配有PP材质脚套装饰盖，倾斜角度让人舒适，符合人机工程学原理。巧妙遮挡螺钉和孔，简洁美观，经久耐用，与台面同色，达到上下呼应的效果。
  (6) 电频：位于实验桌的台面中心以下位置，靠学生一端。在前后横梁中心位置与电频盒上方上穿孔，用螺钉将电频盒与整体固定，整体为倒圆角后的四棱柱。电器原件核心部分为三棱体，是放置在电频盒里面，操作板面向外，其外部有一个盒盖，盒盖设置一个拉口，便于向外翻转，操作面与人体眼睛视角的角度符合人机工程学原理，舒适，便于观察和使用。
  (7) 安装运输： 零部件单独包装，减少运输过程中损伤，结构设计减少安装成本，易于实地安装，降低运输安装成本。
	28
	张

	6
	全新钢塑水槽柜
	专业厂家生产
	450*600*810
水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板，后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。
	14
	套

	7
	二联水嘴
	专业厂家生产
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。
	14
	套

	8
	一体化实验水槽
	专业厂家生产
	
	14
	套

	9
	多功能实验下水装置
	专业厂家生产
	
	14
	套

	10
	多功能柱
	专业厂家生产
	多功能柱   350*250*760mm    整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	28
	套

	11
	学生实验凳
	专业厂家生产
	规格：Φ315×400-450
螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm镀锌钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。
提供省市级以上检验报告复印件。
	56
	张

	12
	辅助光源及控制开关
	标准
	60cm，台式，内配有20W灯。
	28
	套

	13
	学生电源
	国标
	隐蔽式电源盒：
功能：
 1、交流220V电压输出（2A）
 2、交流电压输出：0-24V/2A （倍率：2V）
 ★3、过载保护功能，按钮复位
 4、直流稳压输出：1.25-24V/2A （无级调节）
	28
	个

	14
	台式洗眼器
	铜质喷塑
	台式手按高压喷水
	1
	套

	15
	实验台室内布线部分
	标准
	铜芯线 BVR-500/1.5mm
	1
	项

	16
	
	标准
	铜芯线BVR-500/2.5mm
	
	

	17
	
	标准
	铜芯线BVR-500/4.0mm
	
	

	18
	
	标准
	1.5mm三芯护套线
	
	

	19
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	
	

	20
	水嘴进水管件
	φ20
	φ20UPVC管或金属软管
	1
	项

	21
	水槽排水管件
	φ40
	φ40PVC软管
	
	

	22
	PPR球阀
	φ20
	φ20PPR
	
	

	23
	给水布管
	国标
	φ20PPR管
	
	

	24
	
	国标
	φ32PPR管
	
	

	25
	排水布管
	国标
	φ50PVC管
	
	

	26
	
	国标
	φ75PVC管
	
	

	27
	开槽复原或不锈钢槽保护管线
	定做
	地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。
	42
	米

	28
	拆除清理
	现场施工
	将原实验台拆除并清理。
	1
	项

	29
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻
	220
	m2

	30
	设备辅助材料等费用
	国标
	胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。

	1
	室


生物综合实验室设备2

	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	专业厂家生产
	3000*800*850mm
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。
★台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品。
	1
	张

	2
	教师水槽
	专业厂家生产
	550*450*310mm
PP黑色  化验专用
	1
	个

	3
	教师二联水嘴
	专业厂家生产
	铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。
	1
	套

	4
	教师电源
	专业厂家生产
	1.教师控制电源部分采用数显轻触键：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；  ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：①电输出220V±10%；②提供：低压直流大电流40A+10A，8S+2S；过载自动保护。③提供：直流稳压0V-30V输出额定电流6A；过载自动保护④提供：交流2-24V/分档输出8A（2V一档）；过载自动保护。⑤提供：直流高压240/300V输出，电流为100MA,自动过载保护。
	1
	套

	5
	学生实验桌(2人)
	专业厂家生产 
	1 ★整体结构：采用塑铝混接结构，整体尺寸为1200mm*600mm*780mm.
2  设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质成本低，安全性高，而且易于加工，绿色环保。
3  外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。
4  ★表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理；PP材料注塑颜色与台面一致，雾面处理磨损刮伤后后颜色不会发生变化，使得表面粗糙度和光滑度比例协调；ABS塑料表面模具光面处理，光亮美观，易于清理。
5  材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。
6 (1) 台面：长1200mm，宽600mm,厚度为12.7mm，保证足够的强度和美观度。实芯理化板面，可独立使用，不需粘贴在任何基材上，相比贴面板，具有更高强度、彻底防水性而且美观。四周倒圆为蝶边，一体化模具一次成型。靠学生侧面凸起7mm倒圆角蝶边，厚度为19mm，主要为防止危险和废弃试剂流向学生。台面后方卡入学生桌铝质槽内，其前方利用预埋件与桌子整体进行固定，从而达到结构稳定效果。
  (2) 专用书包斗：整体尺寸410mm*330mm*120mm,使用ABS材料一体化注塑成型，表面圆角处理，镂空式设计，简洁大方，便于清理和打扫卫生。在书包斗的前端中心位置注塑出一个螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸，易于组装。学生位塑料材质，采用镂空式半圆型，所有的棱边都是经过倒圆角处理，安全又美观。学生位位于书包斗后端中心位置，直接用手将学生座椅插入，这样既有设计层次感，又能达到充分利用空间的目的。
  (3)  三段式桌脚：主要的材质为高强度铝合金与PP料。采用高强度的铝合金互接结构，整体规格为590mm*770mm。上下Y型支撑架内空，注塑成型。立柱中空，强度大，与上下Y型铸件互套相接而成，结构稳定可靠，而且能降低制造成本。上Y型支撑架与纵梁通过螺钉相固定，外观设计新颖，具有厚重感，力量感，稳定性极高！中间立柱内嵌入铝脚，上下一个，40mm高。后端配备加固支撑梁，厚2mm。桌脚各部分链接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接固定，便于组装与拆卸，以及大批量的生产和运输。桌脚外观流线型设计，简洁美观大方，周围棱边全部采用倒圆角，避免学生身体接触后刮伤
  (4) 背部挡水板，前横梁，中间横梁：全部使用高强度铝合金模具型材质，挤出成型。背部挡水板防止废水向外流出，它与左右两个纵梁镶嵌穿插固定。前后横梁与纵梁一样的结构固定方法。与三段式侧脚连接要求一致。这样的连接方式最大限度的保证了整体结构稳定性。
  (5) 侧脚：设置专用孔位通过螺钉与地面固定，靠学生端延伸距离较长，另一端则相反，侧脚靠学生端配有PP材质脚套装饰盖，倾斜角度让人舒适，符合人机工程学原理。巧妙遮挡螺钉和孔，简洁美观，经久耐用，与台面同色，达到上下呼应的效果。
  (6) 电频：位于实验桌的台面中心以下位置，靠学生一端。在前后横梁中心位置与电频盒上方上穿孔，用螺钉将电频盒与整体固定，整体为倒圆角后的四棱柱。电器原件核心部分为三棱体，是放置在电频盒里面，操作板面向外，其外部有一个盒盖，盒盖设置一个拉口，便于向外翻转，操作面与人体眼睛视角的角度符合人机工程学原理，舒适，便于观察和使用。
  (7) 安装运输： 零部件单独包装，减少运输过程中损伤，结构设计减少安装成本，易于实地安装，降低运输安装成本。
	28
	张

	6
	全新钢塑水槽柜
	专业厂家生产
	450*600*810
水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板，后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。
提供省市级以上检验报告复印件
	14
	套

	7
	二联水嘴
	专业厂家生产
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。
	14
	套

	8
	一体化实验水槽
	专业厂家生产
	
	14
	套

	9
	多功能实验下水装置
	专业厂家生产
	
	14
	套

	10
	多功能柱
	专业厂家生产
	多功能柱   350*250*760mm    整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	28
	套

	11
	学生实验凳
	专业厂家生产
	规格：Φ315×400-450
螺旋升降式，钢架结构，整体骨架采用四只34*17mm椭圆管模具弯管制作,厚度2mm，表面环氧树脂喷塑处理，凳面采用ABS注塑一次成型，壁厚3mm，内置铜质M6预埋件，便于与凳托相连，凳托采用3mm镀锌钢板，表面环氧树脂喷涂处理，配备宽口丝牙螺旋升降杆及最新机械人焊接技术，凳脚底部设计塑料内嵌式垫脚。
提供省市级以上检验报告复印件。
	56
	张

	12
	辅助光源及控制开关
	标准
	60cm，台式，内配有20W灯。
	28
	套

	13
	学生电源
	国标
	隐蔽式电源盒：
功能：
 1、交流220V电压输出（2A）
 2、交流电压输出：0-24V/2A （倍率：2V）
 ★3、过载保护功能，按钮复位
 4、直流稳压输出：1.25-24V/2A （无级调节）
	28
	个

	14
	台式洗眼器
	铜质喷塑
	台式手按高压喷水
	1
	套

	15
	实验台室内布线部分
	标准
	铜芯线 BVR-500/1.5mm
	1
	项

	16
	
	标准
	铜芯线BVR-500/2.5mm
	
	

	17
	
	标准
	铜芯线BVR-500/4.0mm
	
	

	18
	
	标准
	1.5mm三芯护套线
	
	

	19
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	
	

	20
	水嘴进水管件
	φ20
	φ20UPVC管或金属软管
	1
	项

	21
	水槽排水管件
	φ40
	φ40PVC软管
	
	

	22
	PPR球阀
	φ20
	φ20PPR
	
	

	23
	给水布管
	国标
	φ20PPR管
	
	

	24
	
	国标
	φ32PPR管
	
	

	25
	排水布管
	国标
	φ50PVC管
	
	

	26
	
	国标
	φ75PVC管
	
	

	27
	地板砖（含水泥沙浆等）
	现场施工
	课室根据实验室布水、电、风要求，布好水电风管后采用珍珠岩等轻质材料填充高度约200mm,保护预埋管线。地面整平，铺设600*600mm优质耐磨地砖，四周地角线。
	110
	m2

	28
	75英寸交互智能平板一体机
	专业厂家生产
	显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2.显示尺寸：≥75英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果。
3. 可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V）,实现点对点高清显示； 
4. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。显示屏寿命不低于50000小时。
5.可通过机身前置按钮对PPT课件画面实现一键切换屏幕分辨率，使PPT页面在16:9和4:3间切换，且切换后字体不变形。
6.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘。
7. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
8.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
9. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
10. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内。
11. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。
12. 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。采用铝合金机身设计，设备前面框采用无锐角安全设计。
13. 喇叭输出功率：10瓦x2。
14.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
15. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷，并可通过敲击重新唤醒屏幕。
16. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。
17. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。
18. 设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
19. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大。
20. 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
21. 具有“一键恢复”功能，当系统奔溃时能一键恢复系统。
22.  无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。
23. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别                                                                                                      24.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
25. 处理器：Intel Core i3主频为双核四线程，内存：4G DDR3或以上配置，固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少5个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。
26. 具有无线热点功能，在无WIFI的场所移动设备能通过本设备无线上网。
27.当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。
28. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块
	1
	台

	29
	壁挂实物展示仪
	专业厂家生产
	1. 像素：800万像素（3264 x 2448）；
2. 变焦：2000%倍数码变焦；
3. 扩展口：集成2个USB2.0扩展口；
4. 展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤；
5. 分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修；
6. 快捷功能物理按键，具有左右旋转、拍照及一键启动展台软件功能；
7. 支持幅面： A4；
8. 箱体宽度≤20cm，挂墙面积少，可内嵌黑板中使用；
9. 采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定；
10. 补光灯：LED灯罩，光线均匀，3级触摸调光；
11. 800万高清像素下，动态速度在15帧/秒以上，500万高清像素下，25帧/每秒;                         
12. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF；
13. 壁挂式展台，带2根气压拉杆；
三、软件参数
1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能。
2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动。
3. 展台软件支持10点同时批注。
4. 可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放。
5. 展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存。
6. 智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转。
7. 支持高速/高清两种展示模式的切换。
8. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。
9. 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，8种语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。
	1
	台

	30
	推拉黑板
	专业厂家生产
	定制，尺寸约4200*120*1300mm   可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。
高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。           
1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。
2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
3、板面不反光、有利于保护视力。
4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。                                                                                         
	1
	套

	31
	讲坛
	现场施工
	4800*1600*180mm  面铺600*600mm优质耐磨地砖。
	1
	项

	32
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻
	220
	m2

	33
	设备辅助材料等费用
	国标
	胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。
	1
	室


物理实验室一体机设备
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	75英寸交互智能平板一体机
	专业厂家生产
	显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2.显示尺寸：≥75英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果。
3. 可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V）,实现点对点高清显示； 
4. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。显示屏寿命不低于50000小时。
5.可通过机身前置按钮对PPT课件画面实现一键切换屏幕分辨率，使PPT页面在16:9和4:3间切换，且切换后字体不变形。
6.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘。
7. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
8.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
9. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
10. 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内。
11. 通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。
12. 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。采用铝合金机身设计，设备前面框采用无锐角安全设计。
13. 喇叭输出功率：10瓦x2。
14.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
15. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷，并可通过敲击重新唤醒屏幕。
16. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。
17. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。
18. 设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
19. 整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大。
20. 整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
21. 具有“一键恢复”功能，当系统奔溃时能一键恢复系统。
22.  无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。
23. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别                                                                                                      24.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
25. 处理器：Intel Core i3主频为双核四线程，内存：4G DDR3或以上配置，固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少5个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。
26. 具有无线热点功能，在无WIFI的场所移动设备能通过本设备无线上网。
27.当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。
28. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块
	1
	台

	2
	壁挂实物展示仪
	专业厂家生产
	1. 像素：800万像素（3264 x 2448）；
2. 变焦：2000%倍数码变焦；
3. 扩展口：集成2个USB2.0扩展口；
4. 展台的托板四角加装硅胶垫，有效防止意外撞伤；
5. 分离式设计：展台与数据线可随时拆分，方便后续维修；
6. 快捷功能物理按键，具有左右旋转、拍照及一键启动展台软件功能；
7. 支持幅面： A4；
8. 箱体宽度≤20cm，挂墙面积少，可内嵌黑板中使用；
9. 采用双开合式折叠托盘，并带强磁固定；
10. 补光灯：LED灯罩，光线均匀，3级触摸调光；
11. 800万高清像素下，动态速度在15帧/秒以上，500万高清像素下，25帧/每秒;                         
12. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF；
13. 壁挂式展台，带2根气压拉杆；
三、软件参数
1. 展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能。
2. 展台软件可收缩为一个图标，并可自由的在展台软件以及电脑桌面上自动拖动。
3. 展台软件支持10点同时批注。
4. 可以从电脑本地或U盘中导入图片，自由叠放，且支持展示动画与图片的360°无极旋转与缩放。
5. 展台软件带聚光灯功能，可用于突出和强调重点内容，聚光灯透明度可调节，聚光区域可自由拖动，快照，保存。
6. 智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°无极旋转。
7. 支持高速/高清两种展示模式的切换。
8. 软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。
9. 软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，8种语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。
	1
	台

	3
	推拉黑板
	专业厂家生产
	定制，尺寸约4200*120*1300mm   可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。
高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。           
1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。
2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。
3、板面不反光、有利于保护视力。
4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。
5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。                                                                                         
	1
	套


化学药品室设备
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	药品柜
	专业厂家生产
	 规格：1000*500*2000mm   
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜子上部每层配有一体化双层防酸、防碱PVC阶梯药品架，层板配有防酸、防碱、耐磨的化工专用耐腐蚀PVC板；下部为双开木门，内设活动层板。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	12
	个

	2
	仪器柜
	专业厂家生产
	1000*500*2000mm
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	8
	张

	3
	旧柜处理
	现场施工
	将旧柜拆除并清理（20个）
	1
	项

	4
	原药品搬运
	现场施工
	将原药品搬运回新药品柜
	1
	项


化学准备室设备
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	准备台
	专业厂家生产
	2400*1000*800mm
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。
★台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。
横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。
配置：预留有三联水嘴、水封返洗式水槽位置，台下带抽屉和柜。
	1
	张

	2
	试剂架
	专业厂家生产
	1400*300*750mm
采用铝玻框架结构，层板采用钢化玻璃，带护栏。
	1
	套

	3
	试管架
	专业厂家生产
	550*400mm PP单面。
	1
	套

	4
	地下风管
	专业厂家生产
	φ110PVC管
	4
	米

	5
	升降吸风罩
	隐藏式
	隐藏式，采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。
	1
	套

	6
	开槽复原或不锈钢槽保护管线
	定做
	地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。
	4
	米

	7
	办公台
	专业厂家生产
	1400*600*760mm
材质：台面25mm单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺密度板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	8
	办公椅
	专业厂家生产
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1
	张

	9
	仪器柜
	专业厂家生产
	1000*500*2000mm
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	6
	张

	10
	药品柜
	专业厂家生产
	 规格：1000*500*2000mm   
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜子上部每层配有一体化双层防酸、防碱PVC阶梯药品架，层板配有防酸、防碱、耐磨的化工专用耐腐蚀PVC板；下部为双开木门，内设活动层板。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	5
	个

	11
	药品柜吸风罩
	专业厂家生产
	采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。
	5
	套

	12
	
	支管
	φ110PVC管
	10
	米

	13
	
	分管
	φ200PVC管或方管
	15
	米

	14
	
	风帽
	φ300PVC
	1
	个

	15
	
	附件
	弯头 三通等附件。
	1
	项

	16
	水槽
	专业厂家生产
	550*450*310mm
PP黑色  化验专用
	1
	个

	17
	三联水嘴
	专业厂家生产
	一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm.
	1
	套

	18
	给排水管
	国标
	φ20PPR进水管，φ50PVC排水管
	1
	套

	19
	高压电源
	专业厂家生产
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	1
	套

	20
	电源交流布线
	全室
	按配电标准穿线敷设，全部采用BVR-500铜芯线
	1
	套

	21
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	1
	套

	22
	开槽复原或不锈钢槽保护管线
	定做
	地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。
	5
	米

	23
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻子粉
	100
	m2

	24
	拆除清理
	现场施工
	将原有设备拆除并清理。
	1
	项


生物仪器准备室设备
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	准备台
	专业厂家生产
	2400*1000*800mm
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。
★台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。
横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。
配置：预留有三联水嘴、水封返洗式水槽位置，台下带抽屉和柜。
	1
	张

	2
	试剂架
	专业厂家生产
	1400*300*750mm
采用铝玻框架结构，层板采用钢化玻璃，带护栏。
	1
	套

	3
	试管架
	专业厂家生产
	550*400mm
PP单面。
	1
	套

	4
	办公台
	专业厂家生产
	1400*600*760mm
材质：台面25mm单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺密度板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	5
	办公椅
	专业厂家生产
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1
	张

	6
	仪器柜
	专业厂家生产
	1000*500*2000mm
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	11
	张

	7
	水槽
	专业厂家生产
	550*450*310mm
PP黑色  化验专用
	1
	个

	8
	三联水嘴
	专业厂家生产
	一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm.
	1
	套

	9
	给排水管
	国标
	φ20PPR进水管，φ50PVC排水管
	1
	套

	10
	高压电源
	专业厂家生产
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	1
	套

	11
	电源交流布线
	全室
	按配电标准穿线敷设，全部采用BVR-500铜芯线
	1
	套

	12
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	1
	套

	13
	开槽复原或不锈钢槽保护管线
	定做
	地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。
	5
	米

	14
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻子粉
	85
	m2

	15
	拆除清理
	现场施工
	将原有设备拆除并清理。
	1
	项

	16
	隔断墙
	现场施工
	采用石膏板隔段（安装一扇宽1米高2米铝合金门）
	1
	项

	17
	设备辅助材料等费用
	教育行业标准
	弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。
	1
	室


物理准备室设备
	序号
	设备名称
	规格名称
	质量标准及性能要求
	数量
	单位

	1
	准备台
	专业厂家生产
	2400*1000*800mm
台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防静电、防水、防火能。
★台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。
配置：台下带抽屉和柜。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	2
	办公台
	专业厂家生产
	1400*600*760mm
材质：台面25mm单贴面三聚氰胺板外贴防火板，台前做半圆,其余采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺密度板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。
结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	1
	张

	3
	办公椅
	专业厂家生产
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1
	张

	4
	仪器柜
	专业厂家生产
	1000*500*2000mm
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
投标产品是国家最新一期环境标志产品政府采购清单里面的产品；
投标时须提供经市级（或以上）技术质量监督部门的合格检验报告证明文件[检验依据须按照GB 24820－2009（实验室家具通用技术条件）执行]；                                                                              
	11
	张

	5
	水槽柜
	专业厂家生产
	600*600*800mm
▲台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火能。
台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm，镶板槽深12 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用15mm厚E1级双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。与地面固定牢固。
	1
	张

	6
	水槽
	专业厂家生产
	440*320*200mm
PP黑色  化验专用。
	1
	个

	7
	三联水嘴
	润旺达
	一高两低、铜芯喷塑。
	1
	套

	8
	给排水管
	国标
	φ20PPR进水管，φ50PVC排水管
	1
	套

	9
	高压电源
	专业厂家生产
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	1
	套

	10
	交流布线
	全室
	按配电标准穿线敷设，全部采用BVR-500铜芯线
	1
	套

	11
	线管
	PVC线管
	φ25，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。
	1
	套

	12
	开槽复原或不锈钢槽保护管线
	定做
	地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。
	5
	米

	13
	天花及墙面刷腻子粉
	现场施工
	天花及墙面刷腻粉
	85
	m2

	14
	隔断墙
	现场施工
	采用石膏板隔段（安装一扇宽1米高2米铝合金门）
	1
	项

	15
	拆除清理
	现场施工
	将原有的1个柜拆除并清理。
	1
	项


四、售后服务
1、设备保修期：主要设备按厂家提供的售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。投标人可根据自身实力提出更长质保期，投标人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 
2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 
3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 
4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 
5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。
6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。 
7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 
8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。
9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。
11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。
五、培训要求
    验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。
六、验收要求
1)中标人须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。 
2)经双方商定后，中标人须按合同要求按时按质按量供货。
3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。
七、交货地点、包装要求及完工期：
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、完工期
签订合同后,45天完成交付使用并验收合格；
八、样品提供要求、演示和平面图要求：
	序号
	名称
	单位
	数量

	样品要求

	1
	化学实验室教师演示台小样1张,如果准备室的准备台与化学实验室教师演示台制作材料不同的，另提供准备台

小样1张。
	套
	1

	2
	支架材料：化学实验室教师演示台铝合金支架材料1套，长度尺寸大于或等于：200mm。
	套
	1

	3
	板材、连接件样品：(1)教师演示台、准备台的台面、侧板和隔板材料的切割样品各1件，（2）药品柜、仪器柜的制作板材、铝合金框架材料及连接件1套，框架材料长度尺寸大于或等于：100mm。板材切割样品规格边长尺寸大于或等于：100mm的正方形，两边需要封边，另外两边不封边。
	套
	1

	4
	实验室中的线管、给排水管样品长度尺寸大于或等于：200mm。
	套
	1

	5
	学生试验台、櫈及相关配件（水嘴、水槽、水柜等）
	套
	1

	6
	化学教师电源及化学学生电源、学生桌书包斗
	套
	1

	演示及平面图

	7
	安装有管理软件和资源库的云资源实验教学触控一体机1台（现场需通电演示）
	套
	1

	8
	3个实验室、3个准备室、1个药品室：提供平面图和彩色效果图（实验室尺寸：12500cm×8400cm,准备室尺寸：4160cm×8400cm，药品室尺寸：8300cm×8400cm）
	套
	1


备注：投标时需提供如下样品以便用户确认供应商的供货能力及供货设备的可靠性

1：化学实验室教师演示台小样1张,如果准备室的准备台与化学实验室教师演示台制作材料不同的，另提供准备台小样1张；

2：支架材料：化学实验室教师演示台铝合金支架材料1套，长度尺寸大于或等于：200mm；

3：板材、连接件样品：(1)教师演示台、准备台的台面、侧板和隔板材料的切割样品各1件，（2）药品柜、仪器柜的制作板材、铝合金框架材料及连接件1套，框架材料长度尺寸大于或等于：100mm。板材切割样品规格边长尺寸大于或等于：100mm的正方形，两边需要封边，另外两边不封边；

4：实验室中的线管、给排水管样品长度尺寸大于或等于：200mm；

5：学生试验台、櫈及相关配件（水嘴、水槽、水柜等）；

6、化学教师电源及学生电源、化学学生桌书包斗； 

九、评审要求：

1、标书的制作情况；2、主要设备技术响应；3、技术力量；4、技术方案；5、技术研发；6、质量保证；7、投标人实力；8、环保性；9、业绩；10、售后服务方案；11、现场演示；12、投标样品。

十、付款方式：

（1）中标单位签订中标合同后，一星期内向采购人支付中标金额的5%作为履约保证金。

（2）安装调试完成验收合格后，30自然日内向支付中标金额的100%。

（3）因甲方使用的是财政资金，甲方在前付款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

（4）中标人已支付的按中标金额的5%的履约保证金作为质保金，一年后十个自然日内无产品质量问题，全额退回中标人。

第四部分
合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）
 云浮市邓发纪念中学更新及新建实验室设备采购项目（重招）
合
同
书
项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一八年   月     日
注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
供货货物名称、型号、规格、数量。
	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
合同总价：
人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
本合同价格为固定不变价。
如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起 45天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密
未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
 银行保函；
支票、银行汇票。
在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1.中标单位签订中标合同后，一星期内向采购人支付中标金额的5%作为履约保证金。

2.安装调试完成验收合格后，30自然日内向支付中标金额的100%。

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前付款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4.中标人已支付的按中标金额的5%的履约保证金作为质保金，一年后十个自然日内无产品质量问题，全额退回中标人。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。
买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行
卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
测试与验收
卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
培训
卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
  质量保证
卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
 质量保证期后服务
质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
 合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
 合同因买方便利而解除或终止。
买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
  违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
 因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。
本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
买方（盖章）：
卖方（盖章）：
买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：
邮政编码：
邮政编码：
电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：
开户账号：
开户帐号：
合同附件（合同编号
  ）
附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………
备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。
合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分
投 标 文 件 格 式
资格性自查表
	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
符合性自查表
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥807,922.00）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表
1．投标报价格式
投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1
投标报价总表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：
签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。
 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。
    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2
投标货物报价明细表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应
2．投标函格式
投 标 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。
    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:
一、 投标文件第一部分
     投标报价表
二、 投标文件第二部分
（一）投标函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。
三、 投标文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：招标编号为445300-201807-417001-0006号的投标；
（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201807-417001-0006）中。
（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：
投标人地址：
授权代表姓名（签名）：
日    期：
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人授权书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445300-201807-417001-0006]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
                                                     投标人（公章）：
                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：
                                                     职        务：
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）
附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
兼营（产）：
优质物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                       投标人（公章）：
                                                       地        址：
4．资格声明书格式
资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。
我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。
投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 
                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
  投标人《法人营业执照》复印件
《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件
《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件
5.5投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。
5.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
5.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
5.8符合《政府采购法》第二十二条规定。
5.9本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。
公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）
                                .                                            .
法定地址：                                    法定地址：
                                  .                                            .
授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：
                                   .                                            
职务和部门：                                  职务和部门：  
                                  .                                             
7.退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表
付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核
财务部门审核



注：本说明请附投标保证金交纳凭据。

8．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
9．服务费承诺书格式
中标服务费承诺书
承诺书号：ZB 445300-201807-417001-0006

致：广东晓君招标采购代理有限公司
     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。
    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。
    特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
10．其它资料格式
10.1 投标人简介。
10.2 投标人提供2014年至今已完成同类项目的业绩。
10.3 2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件。
   10.5 关于诉讼。
   10.6 名称变更证明。
   10.7 售后服务机构的联系清单。
   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介
投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）
1、投标人情况表
	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位
优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元
净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2016
	
	
	

	
	2017
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表姓名（签名）：
日    期：
10.2投标人提供2014年至今同类项目业绩
业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年至今同类项目业绩
2、须提供所填业绩的中标通知书、合同及验收报告复印件并加盖公章为准（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表
2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件
10.5关于诉讼
投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。
10.6称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。
10.7售后服务机构的联系清单
10.8投标人认为有必要提供的其它资料
三、技 术 响 应
11．技术响应文件格式
投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。
11.1 技术响应表
 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数
(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
11.2投标实施方案
投标方案需至少应包括以下内容：
对第三章采购人需求内容的响应说明；
项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；
质量水平和质量保证措施；
验收标准及人员安排；
其他投标人认为有必要说明的内容。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表
11.3.2 货物详细描述
11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表
货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式
供货方式
投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；
11.4.1  安装进度计划
11.4.2  交货进度表
11.4.1进度计划
进度计划
投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表
交货进度表
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。
	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。
2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系
11.5.2售后服务承诺书
11.5.1质量保证体系
质量保证体系
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.5.2售后服务承诺书
售后服务承诺书
投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。
[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]
1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；
2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；
3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）
4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；
5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
12.   采购人配合条件
采购人配合的条件
为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表
[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445300-201807-417001-0006]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。
    特此声明。
投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        
邮       编：                      .
授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .
电       话：                       
传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：
15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
15.2投标保证金交付收据复印件；
15.3 退保证金说明（正本）；
15.4投标函；
15.5法定代表人授权书；
15.6同意招标文件条款声明格式

