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第一部分
投 标 邀 请 函
投 标 邀 请 函
    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心（以下简称“采购人”）的委托，就云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目(招标编号：445300-201809-51700102-0002)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目

2、项目预算金额：¥600,000.00元
3、数量：详见《用户需求书》
4、用途：详见《用户需求书》
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 
5.1.  货物详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国货物和服务。
5.3.  本项目属于政府采购项目。
5.4.  监管部门：云浮市财政局。
5.5     需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
6、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《政府采购法》第二十二条规定；
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、报名时间：2018年10月12日至2018年10月18日上午08：00-11:30；下午14：30-17：30（工作时间）。
2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）
3、获取招标文件方式：请投标人自行在相关网站下载。
4、报名时投标人需提交如下资料：
4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。
4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
报名费：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2018年11月1日下午14：30~15：00（北京时间）
2、投标截止时间：2018年11月1日下午15：00（北京时间）
3、开标时间：2018年11月1日下午15：00（北京时间）
4、开标地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心

采购人地址：云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心

2、采购代理机构名称、地址和联系方式
采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)
采购代理机构联系人：林先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669
采购代理机构传真：0766-8399669 
E-mail: gdxj008@126.com 
六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：张小姐  
采购项目联系人电话：0766-8586135  
七、招标文件公示
本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。
八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司
                                                          2018年10月11日
第二部分
投 标 人 须 知
一、说明
采购项目说明
  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。
定义及解释
货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。
服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
采购人：《投标资料表》所指的采购人。
投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。
评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。
日期：指公历日。
合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。
合格的投标人
3.1 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
3.2 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。
2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2018年3月-2018年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。
5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
合格的货物和服务
4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项
  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。
保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉
7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。
保证
8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
投标费用
9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
招标文件构成
10.1   招标文件包括：
第一部分   投标邀请函 
第二部分   投标人须知
第三部分   用户需求书
第四部分   合同条款
第五部分   投标文件格式
10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
招标文件的澄清或修改
采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。
采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。
招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
三、投标文件的编制
投标语言及计量
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件的构成
13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）
按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；
按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；
按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；
对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。
投标函
14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。
投标报价
投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。
投标货币
16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。
证明投标人合格和资格的文件
投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。
投标人营业执照副本复印件；
投标人的资格声明；
按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。
如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：
投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；
投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；
投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；
投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；
如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；
货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；
投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；
投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；
如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。
证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。
18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：
（1）   货物的型号、规格；
（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；
（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；
（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
投标保证金
投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号445300-201809-51700102-0002] 
（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：
19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。
19.4.6 依法取消成交资格；
19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；
19.4.8 招标文件规定的其他情形
19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；
中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；
中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。
19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：
投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；
中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。
知识产权
投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。
投标有效期
投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署
投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 
投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。
投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。
投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。
投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。
四、投标文件的递交
投标文件的密封和标记
23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
23.2  封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本/唱标信封）
“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）
项目名称： 云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
招标编号：445300-201809-51700102-0002

投标人名称：
投标人地址：                               邮政编码：
投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
从投标文件正本中复印的投标报价总表；
投标保证金交付收据复印件；
退保证金说明；（正本）
投标函；
法定代表人授权书；
同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止
24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。
24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
迟交的投标文件
25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
投标文件的修改与撤回
26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。
五、开标与评标
 开标
本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构和所有参加投标的授权代表对投标文件的密封性进行确认，然后由采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套。
采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。
开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。
开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。
采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。
评标委员会
28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。
28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。
评标
29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。
29.3   拒绝任何或所有投标的权利
（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同
中标供应商的确定
30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。
30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。
中标结果公告
31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。
质疑和投诉
32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。
32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。
32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联 系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    
地址：                                           邮    编：                                                                        
联系人：                                         联系电话：                                                  
授权代表：                                                                         
联系电话：                                                                          
地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：                                      
采购人名称：                                                                     
采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                               
质疑事项2
事实依据：                                                                             
法律依据：                                                                             
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                                  
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：                  
公章：                             
日期：                      
证据目录清单
序号
证据名称
证据来源
证明对象
1
2
......



（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局政府采购管理科 
地  址：云浮市城区兴云西路96号
电  话：0766-8331955
邮  编：527300
32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。
成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
签订合同
34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：
（1）   《合同书》；
（2）   招标文件及其澄清、补充文件；
（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   
履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）
35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。
35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
服务费
中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：
 100万元×1.5％＝1.5万元
（500－100）万元×1.1％＝4.4万元
 (1000-500)万元×0.8%＝4万元  

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元
中标服务费以人民币支付。
中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
中标服务费不在投标报价中单列。
36.5.  投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费5。
保密约定
37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权
38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：
评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。（如所投产品为节能产品、环保产品则需提供相关证明文件。）
提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。
2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联
合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。
《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）
应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。
本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。
5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审
1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。
1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；

1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。
1.2投标文件的符合性审查
1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格不是固定唯一的，且报价低于成本； 

投标有效期不是为90天；
投标报价有超出预算（预算价：¥600,000.00元）；
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的；
有其它未实质性响应招标文件的要求；
不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
三、详细评审
评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；
2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；
3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。
4．价格评审：
投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能在约定时间内提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3
F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。
根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知
投标资料表
本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。
	条款
序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心

	3
	合格的投标人：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。
2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2018年3月-2018年9月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供拟投入项目的设备清单以及技术人员的名单材料。
5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：林先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3
22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无
（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。
如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（1）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2015年至今已完成的同类项目业绩；（须提供合同复印件并加盖公章为准）
（2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
（3）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：
经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；
有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；
其他需要的相关文件。
（4）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币壹万贰仟元整（¥12,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函
投标截止时间：见投标邀请函
投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函
开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥600,000.00元。


附表一：
云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目（445300-201809-51700102-0002）
《资格性审查表》
                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。
2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 
3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目（445300-201809-51700102-0002）
《符合性审查表》
                                           评委签名：            
	                                                       投标单位
评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥600,000.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。
2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        
3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。
 云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目（445300-201809-51700102-0002）

技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           
	投标单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	主要设备技术响应
	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得35分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（ 除带“▲”以外）不满足的一项扣1分；扣至0分为止。
	35
	

	实施方案
	根据投标人的实施施工方案情况作横向对比：优得12-8分，良得6-3分，差得3-0分。
	12
	

	质保期
	在满足质保期满一年的基础上，每增加一年加1分，最高加3分（需提供书面承诺）。
	3
	

	业绩
	投标人提供2015年1月以来实验室建设项目,每提供一份合同得1分,最多得8分。凭合同原件计分，不提供者不得分。（评审依据：需提供合同原件）。
	8
	

	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案，从完整性、详细程度和实用性等内容进行横向对比：优得7-4分；良得3-2分；差得1分。
	7
	

	合               计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。  
第三部分
用 户 需 求 书
1、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
2、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
3、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
4、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
一、项目简介
1、项目名称：云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目

2、项目预算：¥600,000.00元

二、项目要求及技术参数
第一部分：实验室配套设备部分

一、实验室专用设备技术要求

（一）实验室专用设备技术总要求

1.要求主体采用全钢结构产品，外形美观，现代感强，且结构稳固，使用寿命长。

2.提供的本项目产品，均应按国家实验室的特殊要求进行设计、制造，并经出厂检验合格，符合现代新能源企业实验室系统专业使用要求和国家有关环保、卫生、消防等规定的全新优质装备。

3.规格尺寸款式、结构和制作组装 

3.1实验室专用设备规格、尺寸、款式、结构和构造，以采购人实验室场地安装装饰工程完工后实地量度并经采购人签章确认的设计图纸及标注的内容生产。其中，外形尺寸最大误差值：长、宽、高<3mm；台面对角线<5mm。

3.2制作和组装

（1）材料严实、平整，无空鼓、凹陷，无压痕、划刻痕和麻点等。

（2）金属框架对角线长度最大误差值<3mm；喷涂均匀，覆盖度好，无漏喷现象；转角插接牢固，无露缝、无松动。

（3）箱体组装严紧牢固，螺丝无漏锁或松脱，门扇无下垂，抽屉下垂<5mm，摆动<3mm。

（4）各种配件装配规范，整齐、牢固、无缺损。

（5）各部位颜色准确。

4.颜色

台面及柜体等的颜色中标方需同采购人进行确认。

5.安装和调试

全部产品实行现场规范安装和调试：

5.1 平面位置水平距离最大误差值≤5mm ；

5.2 台面、柜面水平度最大误差值<0.2% ；

5.3各部件垂直度好：垂直度最大误差<0.1%；

5.4通风系统及水电畅通无故障，管线、电路及部（配）件敷装规范，连接可靠，无漏水、漏电现象；

5.5凡有配备特殊功能装置的产品，其特殊装置的技术性能均达到良好状态，无故障；

（注：以上为正常技术参数，如用户有特殊要求，或遇特殊需要，则按特殊设计标准执行。）

（二）实验室专用设备材质技术说明

1．中央台、边台、仪器台、转角台、普通天平台，周转台

1.1台面：采用优质实芯理化板台面（标准厚度为12.7mm），结构坚固致密，能抗强冲击，抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形。为保证更好的承重及抗弯曲性能,边框加厚25.4mm，四边圆弧抛光打磨。

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料应符合以下技术参数及要求：

▲<1>台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、天那水；6、48%氢氟酸；7、99%乙酸；8、甲酸；9、四氯化碳；10、硫化钠饱和液；11、苯酚；12、氢氧化铵；13、高锰酸钾；14、丙酮；15、甲苯等53项化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。
▲<2>物理性能须满足以下条件：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥5N 无明显划痕； 2、表面耐磨性能≥1150 r； 3、抗拉强度≥ 112MPa；4、弯曲强度≥ 130MPa。以上性能要求均可提供国家级权威测试中心出具的“抽样检验”测试报告
▲<3>台面板材边缘无杂质，纯黑色，台面生产厂家须通过绿色卫士Greenguard认证

▲<4>台面甲醛释放量≤0.02mg/m³（检验依据GB 18580-2001）；
▲<5>台面板需达到国际节能减排标准，台面板厂家需提供碳信托（Carbon Trust）认证

   带▲为重要参数，投标人需提供符合上述参数的台面板生产厂家检测报告或相应的证明资料并加盖生产厂家公章。
1.2柜体基材:　采用1.0mm厚优质冷轧钢板，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂、（烤房）180度高温固化加工而成，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂，保证型材不生锈不被腐蚀。所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，具有耐酸、碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。

1.3 试剂架: 采用1.5mm铝合金双面滑槽式模具化成型,同椭圆形模具化护拦组合成具有多种功能的工件，能自由无级调接高度.金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，保证型材不生锈不被腐蚀.可配置多种功能型设施，如电源插座等.。层板采用12mm优质钢化玻璃，可根据需要自由调节高度，两侧有防撞击、防止容器掉落等功能设计。

1.4 门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。

1.5 抽屉：采用优质冷轧钢板1.0mm厚，抽面双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸、碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。

2．天平台（十万分之一）

2.1台面：采用100mm厚黑色大理石。主框架采用40×60mm，壁厚1.5mm的方形钢管制成；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。
2.2柜体基材: 采用1.0mm厚优质冷轧钢板，再经过了除油、除锈、酸洗、磷化、高压静电粉沫喷涂、（烤房）180度高温固化加工而成，粉沫采用抗酸、防碱的环氧树脂，保证型材不生锈不被腐蚀。所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，具有耐酸、碱、防潮防锈，使用寿命长等优点。

3.通风柜

3.1 框架及柜体基材: 采用1.0mm厚的冷轧钢板、表面喷涂90um环氧树脂粉底烤漆，做为防腐处理。设计合理导流构造，排气流畅无死角，导流板：采用6MM厚抗贝特板。

3.2 台面:　采用优质实芯理化板台面（标准厚度为12.7mm），抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形。为保证更好的承重及抗弯曲性能,边框加厚，四边圆弧抛光打磨（参数要求与实验台台面一样）。

3.3内衬板、导流板：采用内衬6mm厚耐腐蚀抗贝特板，三风道涡流式排风设计,并且配备合理导流构造，排气流畅无死角，各种比重气体均能顺利排除柜外。

3.4视窗：设计为6mm厚钢化防爆玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

3.5 轨道：采用C型成型导轨，能有效减低摩擦，并将钢索隐藏在轨道内避免和柜内气体接触，确保钢索寿命。

3.6 钢索滑轮：滑轮采用80mm塑钢材料制成，并有滚珠轴承。

3.7 窗口型式：采用上下滑动式设计，可开启于任何高度，并设有钢索断裂保护装置。

3.8 正面上封板:采用扣挂方式，可活动拆卸，便于维修电动风阀及照明灯具。两侧侧板使用嵌装式紧固螺杆连接，可灵活拆装，便于水、气、电路的安装与维修。工作台面前沿安装孔网导风槽，利于形成上升型的气流，并对拉门内壁密集污染气流区起到清导作用。

3.9 配电装置: 包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，并配装30w照明光管和30w254nm紫外灯。所有器件均为国际通用型名牌产品。     

4. 高柜类：更衣柜、试剂柜、样品柜、档案柜等

4.1柜体基材： 采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强。

4.2柜门：采用优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，内外双层扣合式，上柜门内嵌220mm×640mm×4mm透明钢化玻璃，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点，通透式的设计，美观大方。

4.3活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之间的高度。

4.4器皿柜：孔板采用4mm厚Compact或1.0mm厚304不锈钢冲孔活动层板，可根据器皿孔径大小冲孔。接水托盘采用304不锈钢板1.0mm折弯成型，托盘用于接盛残水，，利于柜体保持清洁干燥。（不适用）

4.5挥发性柜：层板结构带有导流风道功能,并设有进气PVC百业口顶部带有200变100排气装置及设备；

4.6气瓶柜带气瓶卡扣，带气体泄漏报警装置。

4.7 特殊功能柜根据采购人的需求，相应设计生产。

5.PP试剂柜

5.1采用8MM的瓷白色进口聚丙烯（PP）材料制成，防强酸强碱。
5.2所有配件如拉手、合页（铰链）、锁鼻、调节扣均采用PP材料制成。
5.3为提高操作安全度，HIK系列酸碱柜设计使用独立的外挂锁，提供额外的防护。
5.4柜门根据需要可定制为左开门或右开门，双开门或四开门，各种大小尺寸均可定做。
5.5柜体底部有可调节镀锌钢平衡脚
5.6可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，PP酸碱柜保护操作者及周围工作人员的安全。

6. 桌面洗眼器：

6.1 主体：加厚铜制，高亮度环氧树脂涂层，出水经过缓压处理，水成泡沫状，水流锁定开关。

6.2 水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用，控水阀为止逆阀，阀门可自动关闭。

7、通用配件，适用于以上各类装备的相应部位

7.1滑轨：采用16寸黑色导轨,保证不生锈不被腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形，并有自动归位设计。

7.2铰链：采用优质175度铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。水池部分采用不锈钢铰链。

7.3拉手：采用不锈钢明拉手。

7.4可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，

7.5水盆 采用高密度PP材料，耐强腐蚀,如王水:壁厚可达7mm,平整,不变形.表面纹理:槽沿表面处理为皮纹,耐刻刮,与大部分台面板表面纹理一致,附件:高密度pp去水,滤片和阻水盖,pp去水笼.防酸、防碱耐冲击。尺寸为500×400×300。

7.6水龙头:采用实验室专用铜质瓷阀，表面喷环氧树脂，具备防酸、防碱。三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头。管体部份采用无铅铜管制作，表面经烤漆喷涂处理，具备防锈耐腐蚀，陶瓷阀门芯。出水嘴亦可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。

7.7管线槽:实验台管线槽采用1.25mm厚45×90mm钢制专用梯形管，表面酸洗处理后经环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化处理，耐酸碱及有机溶剂。每隔一米配220V 10A五孔插座一个以上。

第二部分：实验室通排风系统

（一）技术要求

1、《采暧通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

3、《简明通风设计手册》（GB50194-2002）。

4、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）。

5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

7、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。

8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

9、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

10、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

本公司相关资料及甲方提供资料。

（二）总体要求

根据大楼的结构特点，就近开设风井，管道系统做到“短、平、顺、直”，减小系统阻力，降低系统噪声；

排风和空调全新风系统达到风量平衡，防止有害气体的散溢，保证实验人员的身心健康；

采用智能变频控制系统，达到操作方便、节能降噪的目的；

综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、运行效果好的成熟工艺；

所选择的工艺必须满足现场条件，平面布置简洁、紧凑、少占地，并方便生产操作和维护维修；

非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观；

在设计中充分考虑噪声、臭味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

处理设施具备冲击负荷能力，确保废气达标排放。

（三）实验室排风、控制系统技术要求

1、 通风技术要求

（1）通风柜面风速：(0.5-0.8) m/s，风量按Q=V*S计算

（2）万向抽气罩面风速：≥0.5m/s，万向抽气罩排风量(350～500) m3/h。

（3）原子吸收罩面风速：≥0.5 m/s，排风量(350～600) m3/h。

（4）支管路内风速4～6m/s, 干管路内风速6～8m/s

（5）通风系统使用终端噪声≤55dB。

（6）系统风阀和风机整体连索，实现气流的有序流动，平衡系统风量，防止气流反串。

2、风管质量的基本要求
   实验室内排风风管采用国标A级圆形或矩形PVC风管；风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定；风管的允许漏风量应符合以下规定：低压系统风管 QL≤0.1056P0.65，中压系统风管 QM≤0.0352P0.65。

3、防腐离心风机

（1）适用一定浓度的腐蚀性气体；

（2）耐温、防腐、防爆；

（3）风机型号具体根据风量，风压选型，详见清单；

（4）为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座及橡胶减震片；

（5）风机出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的网。

5、安装的技术要求

（1）与有振动设备连接时应加装软接（帆布或塑料布）。

（2）风管穿墙体时要加保护，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

（3）除风管制作保证其平整外，在安装过程仍要保证风管的平整，并防止在交叉施工中受到破坏。明装水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于5mm；总偏差不应大于30mm。明装垂直风管安装后不垂直度的允许偏差为每米不应大于5mm；总偏差不应大于30mm。

（4）风管沿墙敷设时，管壁到墙面至少保留150mm的距离，以便于拧螺栓。

（5）风管内不得敷设电线.电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。

（6）风管与部件吊架的膨胀螺栓位置应正确.牢固可靠，采用膨胀螺栓固定吊架时，必须根据所承受的负荷认真选用膨胀螺栓。

（7）对于相同管径的吊架应等距离排列，但不能将吊架位置设置在风口.风阀.检视门及测定孔等部位；吊杆不宜直接固定在法兰上。风管支撑距离不得低于国标(GB50234－97)。

（8）支、吊架上的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔。靠墙安装的垂直风管应用斜撑支架，不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管采用抱箍支架；水平风管支吊架的吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。

6、风阀安装的技术要求

（1）风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内。

（2）调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。

（3）电动、气动调节风阀的驱动装置，动作应可靠，在最大工作压力下工作正常。

（4）电动、气动调节风阀拆用风管同样的防腐材料。

7、风机安装的技术要求

（1）风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度≥150mm。

（2）风机与风管采用帆布软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150mm～300mm，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管应防止风机运转时被吸入。

（3）风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过 0.75kW 的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫；全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫用多孔型橡胶板。减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等。

（4）风机出口的风管管径只能变大，不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。

第三部分：实验室集中供气系统部分

一、技术要求

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

JGJ 91-93《科学实验室建筑设计规范》

GB 4962-2008《氢气使用安全技术规程》

GB 50031-1991 《乙炔站设计规范》

GB50029-2003《压缩空气站设计规范》 

GB50030-2007《氧气站设计规范》

GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 

HG 20202-2000《脱脂工程施工及验收规范》

现有条件要求及其它相应标准规范。

二、技术配置概述：

 共需用到7种气体：氮气（N2），氢气（H2） ,氦气（He），液氮（L-N2），样品氢气（YP-H2），氩气（Ar）,超高纯空气。

具体各气路使用点和配置如下：

	气体名称
	使用气体的房间
	用气点说明和用

气量及配件
	管道线路用料配置连接方式
	气瓶间供气配置

	氮气（N2）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。



	氢气（H2）


	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。配阻火器，气体泄漏报警器。安全泄压阀。



	氦气（He）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。



	液氮（L-N2）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。



	样品氢气（YP-H2）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。配阻火器，气体泄漏报警器，安全泄压阀。



	氩气（Ar）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。



	超高纯空气（Air）
	具体见气路平面图
	支管配置二级减压阀和球阀控制开关。
	主管道采用3/8”,支管道采用1/4〞SUS316LBA级洁净管，连接方式：全自动焊接。
	气瓶间采用高纯减压器单瓶供气装置。




三、供气方式（气源供给系统）

1、 自动供气面板

1） 自动切换面板采用优质产品。

2）双侧式自动型减压供气系统； 24H不间断连续供气

3）双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

4）双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

5）双侧配置主进气防逆阀性；方便气体控制和系统检修

6）阀门一体式阀芯采用不锈钢316L材质

7）减压阀和隔膜阀膜片须采用不锈钢316L材质

8）产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

9）配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

10）最大进口承压压力30Mpa/300Bar

11）最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

12）最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

▲13）自动供气面板须提供制造厂家或其国内总代有效的检测报告并加盖生产厂家公章；
▲14）自动切换面板须提供CE认证证书并加盖生产厂家或其国内总代公章；
15）提供制造厂家或其国内总代针对本项目售后服务承诺书

2、阀门 耐压1000PSI,一字型手柄式。技术要求：阀体为316不锈钢材料，泄露率为10—1mbarL/S He, 阀门进口尺寸为NPT1/4”，气阀适用于纯度为6.0的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。

3、终端减压阀

1) 阀门一体式阀芯采用不锈钢316L材质

2) 阀门和膜片须采用不锈钢316L材质

3) 减压器上盖配置防爆泄压孔

4) 产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

5) 配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

6) 最大进口承压压力10Mpa/100Bar

7) 最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

8) 最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

▲9) 产品提供制造厂家或其国内总代有效的检测报告并加盖生产厂家公章；

10）提供制造厂家或其国内总代针对本项目售后服务承诺书。

4、多功能PLC触屏控制监测系统

以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸液晶显示屏，四线电阻式触摸屏（分辨率1024×1024）。精巧的机身，标准7英寸液晶显示屏，更小的安装控件，不变的显示质量；该系统软件有上下限报警设定、历史数据存储功能、历史曲线、U盘数据导出、手机短信接收、阿里云APP服务系统及声光报警等功能，当压力超标时，监控屏上会有报警信息提示，同时现场会声光报警，同时通过内置模块信号输入，把所有系统连贯反应，以达到监测预防等功能。

四、系统管道

A、整体要求

1.所有管道采用不锈钢管道（BA级）；每1.5米内必须有支架固定。

2.管道采用焊接的方式，以免发生任何情况下造成的管路非正常泄露。

3.终端采用标准配置。

4、气瓶室和各功能实验室内，气体管道需并排固定与天花或服务柱上，设备功能板安装于墙面上。

5、所有气体及气路等标签标识需清楚可见，且能抵受环境的变化。

B、气源区气瓶连接和调节阀门

1、所有使用的气瓶均集中放置于气瓶间。气瓶间位于三楼。氢气气体需放置于浇筑为防爆墙的房间，屋内要求具有自动排风系统，气体泄漏报警系统。

2、所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的316L不锈钢材料制成。

 3、盘管由不锈钢材料制成，有足够的韧性。

4、气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。

5、实验室管路系统中的钢瓶等需要提供合适的接地保护。

C、气体管路

1、所有气体管路必须由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。氢气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品，不得代用。

2、所有管路沿天花板下面布设。引入实验室的各种气体管道支管经服务柱，输送干燥气体的管道宜水平安装。气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。

3、气体管路支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。空气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不得小于0.25m，空气管道应处于除氢气管道外的其它气体管道之上。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

4、所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

5、对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

6、不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

7、穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不应有焊缝，管道预套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。

8、实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。

9、气体的输出终端要采用不锈钢螺旋螺母，非卡套接口。

D、气体减压阀及替它技术参数：

1、自动切换系统：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）,其中配装压力表精度、压力及出口最大压力均应满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L。

双侧配置主进气防逆阀（一体式）：控制双侧气体不串流及回流；增强系统的安全性；阀门母体须采用一体式成型产品。（特点：阻止气体回流，整体结构无橡胶垫圈，耐腐蚀，有效避免危险气体泄漏）

2.一级减压阀：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）,其中配装压力表精度、压力及出口最大压力均应满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L。

3.(终端)二级减压器：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）其中

配装压力表精度、压力及出口最大压力均应满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L。

阀 门 一体式 阀芯采用不锈钢316L材质特征：阀片、阀杆、阀片锁紧螺丝、噴嘴及阀芯弹簧为一体式结构。

4.其他技术参数符合国家相关安全标准规定。

五、气瓶间及实验室气体供应导入情况及说明

为保证在更换气瓶保证生产不间断，提高生产效率系统采用自动切换系统。系统材料为不锈钢材料，系统中气体流道部分必须达到99.999%纯度气体的要求。压力调节平稳，安全，可靠。系统带压力报警。

 汇流管道采用不锈钢汇流管，阀门为不锈钢阀门，汇流管与钢瓶连接处采用不锈钢高压软管。

1、汇流排：采用双瓶半自动切换汇流供气，每只钢瓶可单独控制，汇流排按有排气装置达到安全换气目的。并含有高压低温控制开关阀，防低温调压阀和高压弯管。高压弯管采用316L电子抛光材料（更柔软，更洁净）。所有串联三通均为自动焊接。

2、管路：房间的支管末端都采用316L化学抛光洁净管，中间所有管连接，三通连接均用全自动焊接连接，这样保障了供气的安全性.，末端装有二级减压阀。 

3、施工规范：管子，弯头，三通大小头等配件连接部分全部采用全自动轨道高纯氩气保护焊接，焊口的内表面无黄斑即氧化,外表面允许少许黄斑,焊道宽度为管壁厚的1.5-3倍，焊道不允许凹陷.所有焊接部分加套管焊接, 完成好的套管间要保持负压.支架采用C型钢，3/8”-1/4”为每1.5米一个支架, 1/2”为每2米一个支架。支架应与管之间绝缘。

六、气路系统技术规格

1、项目概述及技术要求

本项目中涉及气体有氮气（N2），氢气（H2） ,氦气（He），液氮（L-N2），样品氢气（YP-H2），氩气（Ar）,超高纯空气。

（1）可燃、有毒性气瓶室：

在外窗方向安置防爆排风机与泄压防爆窗，可燃、有毒气瓶安置在有气体泄漏报警装置的全钢气瓶柜内，其体泄漏报警装置与排风机联动，实时监测、及时排除气体泄漏造成的各种隐患，消除隐患于萌芽状态。为防止外部气路火源危害室内气瓶，在一级减压阀与气体管路出口设置单向阀（防火阀）；
（2）其它气体气瓶室：

A、供气方式：

1、采用双瓶半自动切换系统；应采用两级调压方式，即在气瓶出口处设置一级压力调节阀（切换系统），在使用点设置二级压力调节阀（在进入房间即二次调压），以保证实验的准确性。使用两级调压方式也便于实验调整及以后增加设备，可充分利用原气体系统。切换系统设置有清洗阀，以防止更换气瓶时外界空气或杂质进入管路系统，也方便在更换气瓶时先将管道中高压气体排空。为使实验室人员能及时更换气瓶，保证实验的连续性，安装低压报警系统与切换系统配合使用。办公室低压报警系统警报器可发出光报警信号，便于实验人员观察到。为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，所有管道采用内表面BA级316L ASTM  A269标准不锈钢管道，以保证气体的洁净度。管道之间的连接采用TIG轨道自动焊接， 最大可能减少泄露点和保证洁净度。焊接前、焊接中、焊接后均严格按程序用高纯氩气（99.999%）不间断吹扫管道。

B、各气体系统所用管道

1、在管道的行进路线中，每隔1.5米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温的金属材料，坚固，轻巧，耐用。

2、施工过程中，所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，

在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫。管道铺设时，采用专用弯管器和专用切管器操作。管道切断后，应用专用工具处理断口。管道穿墙及穿地板时，应设置套管。所有螺纹连接处应采用密封带密封，保证更好的密封性。管道弯管器及切管工具（均为不锈钢材料），以及焊接机，焊针等其他材料和工具均可在现场温条件下（-40℃-+40℃）正常使用。

3、在整个施工过程中，应注意施工安全，严格遵守甲方的安全规章并服从管理。

七、现场安装要求

1、设备、管道及阀门的检验

⑴阀门、管件在安装前应开箱进行检查：交付产品合格证与设备编号应一致；配套附件与文件与装箱清单应一致；设备应完整，无机械损伤、碰伤；表面处理层完好无锈蚀；保护盖齐全。

⑵管道系统配管之管材、阀门及附件等，应严格按照设计图纸（或国家标准）要求选取，不得随意更改、代换，不得使用无验收标记的阀门。

2、管道敷设技术要求

（1）按图纸要求安装，图纸无特殊要求时，按国家标准施工，单立管用单管卡，双立管用双管卡。

（2）管道应避免垂直交叉安装，同一平面垂直交叉时应煨抱弯。

（3）在距各管接头20mm位置粘贴有中文标明用途和规定色的管道色标环。

3、管道系统试验

A、实用性能要求：

（1）检查用压力表精度等级不应低于2.5级，指示压力应在表量程的1/3～2/3之间。

（2）试验所用设备、接头、堵头必须清洗干净。在拆卸时应仔细，不允许损伤接头密封面。

（3）气密试验应主要安全，高压管道充气应逐级缓升，在系统充气及稳压期间，不允许进行其他操作，严禁现场吸烟，放气放水应缓慢进行。

B、气密性检查技术要求：

针对以上情况及实际工作压力，依据《国家工业管道安装及验收规范》（GB50235-2010），《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

1、采用检查压力降方法检查系统气密。系统气密检查应先分段检查（一般按工程进度分段），在分段检查合格的基础上，再进行全系统气密检查。系统气密检查的试验压力应大于最高工作压力。保持压力时间应≥24h。最好在昼夜气温变化不大的情况下记录试验数据，或按标准对温度进行修正。

2、稳定性测试：在正常工作压力情况下，开启所有使用设备，在流量稳定的情况下，工作压力波动小于5%。

3、洁净实验：管路中充入高纯氦气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

4、进行强度试验需在系统中一并进行的，其试验压力为工作压力的1.25倍。只含管道和截止阀的系统，在泄漏率不合格时，为了寻找漏气点，允许用中性肥皂检查气密，但试验后必须用酒精清洗干净。

（5）认真做好气密检查记录，记录中必须有操作者、检查者两人以上签字。全系统试验必须有验收代表、建筑单位代表或工程监理参加，并在合格结论上签字。

	序号
	 项目名称
	规格/技术要求
	单位
	数量
	备注

	一、实验室设备
	　

	三层（实验区）
	　
	　
	　

	试剂配置室
	　
	　
	　

	1 
	配置台
	1000*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单边
	个
	2
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	
	试剂架
	1100*250*750
	台
	1
	铝玻结构

	2 
	转角台
	1000*1000*850
	台
	1
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	水盆
	500*400*300
	套
	1
	水盆采用高分子复合材料一次模具成型，高温物种工艺处理.

	
	水龙头
	三联
	套
	1
	铜制阀芯，实验室专用

	3 
	放置台
	1500*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单边
	个
	2
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	4 
	通风柜
	1500*800*2350
	套
	1
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	5 
	试剂柜
	900*450*1800
	个
	1
	全钢结构

	天平室
	　
	　
	　

	1 
	天平台
	900*600*850
	台
	1 
	全钢结构，100mm大理石台面，三级防震

	
	插座
	单边
	个
	2
	二三位万能插座+电源线

	2 
	周转台
	600*600*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	3 
	天平台
	900*600*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	插座
	单边
	个
	2
	二三位万能插座+电源线

	试剂存放室
	　
	　
	　

	1 
	挥发性试剂柜
	900*450*1800
	个
	1
	PP材质

	2 
	试剂柜
	900*450*1800
	个
	2
	全钢结构

	高温室
	　
	　
	　

	1 
	操作台
	7400*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	2 
	转角台
	1000*1000*850
	台
	2 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	3 
	操作台
	2080*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	4 
	操作台
	4500*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	颗粒物测试室
	　
	　
	　

	1 
	操作台
	7400*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	2 
	转角台
	1000*1000*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	3 
	操作台
	3080*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	离子色谱室
	　
	　
	　

	1 
	仪器台
	5500*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	16
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	2 
	转角台
	1200*1200*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	4
	二三位万能插座+电源线

	3 
	仪器台
	2080*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	4 
	仪器台
	4500*750*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	红外光谱室
	　
	　
	　

	1 
	仪器台
	5500*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	16
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	2 
	转角台
	1200*1200*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	4
	二三位万能插座+电源线

	3 
	仪器台
	2080*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	气相色谱室
	　
	　
	　

	1 
	仪器台
	5500*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	16
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	2 
	转角台
	1200*1200*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	4
	二三位万能插座+电源线

	3 
	仪器台
	2080*900*850
	台
	1 
	全钢结构，12.7mm优质实芯理化板台面

	
	钢制线盒
	单面
	个
	8
	钢制线盒底座+二三位万能插座+电源线

	其他
	　
	　
	　

	1 
	实验凳
	　
	张
	20
	实验室专用

	二、实验室通风系统
	　

	PF1：试剂配制室通风柜通风系统
	　
	　
	　

	1
	玻璃钢离心风机
	BLF4-72-3.6A-1.1KW
	台
	1
	优质材料

	2
	PVC风管
	φ315
	米
	54
	优质材料

	3
	PVC90°弯头
	φ315
	个
	4
	优质材料

	4
	PVC直接
	φ315
	个
	14
	优质材料

	5
	风机变径法兰
	φ315-3
	套
	1
	玻璃钢防腐材料

	6
	软接
	φ315
	个
	1
	　

	7
	风机固定架
	　
	项
	1
	　

	8
	风管固定架
	　
	个
	36
	　

	9
	风机基础
	钢筋混凝土现浇
	个
	1
	　

	10
	风机控制系统
	　
	套
	1
	　

	PF2：实验室通风系统
	　
	　
	　

	1
	玻璃钢离心风机
	BLF4-72-6A-4KW
	台
	1
	优质材料

	2
	消声器
	　
	个
	1
	优质材料

	3
	铝合金排风百叶
	300*300
	个
	18
	优质材料

	4
	手动风阀
	φ110
	个
	1
	优质材料

	5
	手动风阀
	φ200
	个
	18
	优质材料

	6
	手动风阀
	φ315
	个
	6
	优质材料

	7
	PVC风管
	φ110
	米
	2
	优质材料

	8
	PVC风管
	φ200
	米
	24
	优质材料

	9
	PVC风管
	φ315
	米
	30
	优质材料

	10
	PVC风管
	500*400
	米
	10
	优质材料

	11
	PVC风管
	800*400
	米
	65
	优质材料

	12
	PVC90°弯头
	φ110
	个
	1
	优质材料

	13
	PVC90°弯头
	φ200
	个
	23
	优质材料

	14
	PVC90°弯头
	φ315
	个
	1
	优质材料

	15
	PVC90°弯头
	800*400
	个
	4
	优质材料

	16
	PVC三通
	φ200
	个
	1
	优质材料

	17
	PVC三通
	φ315
	个
	12
	优质材料

	18
	PVC直接
	φ315
	个
	6
	优质材料

	19
	PVC直接
	500*400
	个
	10
	优质材料

	20
	PVC直接
	800*400
	个
	65
	优质材料

	21
	PVC变径
	φ110-φ200
	个
	1
	优质材料

	22
	PVC变径
	φ200-φ315
	个
	18
	优质材料

	23
	风机变径法兰
	800*400-6
	套
	1
	玻璃钢防腐材料

	24
	软接
	800*400
	个
	1
	　

	25
	风机固定架
	　
	项
	1
	　

	26
	风管固定架
	　
	个
	76
	　

	27
	风机基础
	钢筋混凝土现浇
	个
	1
	　

	29
	智能时控系统
	　
	套
	1
	　

	PF3：气瓶室通风系统
	　
	　
	　

	1
	防爆斜流风机
	SJG3.5F-0.37KW
	台
	1
	优质材料

	2
	铝合金排风百叶
	300*300
	个
	4
	优质材料

	3
	手动风阀
	φ200
	个
	4
	优质材料

	4
	PVC风管
	φ200
	米
	4
	优质材料

	5
	PVC风管
	φ315
	米
	20
	优质材料

	6
	PVC90°弯头
	φ200
	个
	4
	优质材料

	7
	PVC90°弯头
	φ315
	个
	2
	优质材料

	8
	PVC三通
	φ315
	个
	3
	优质材料

	9
	PVC直接
	φ315
	个
	4
	优质材料

	10
	PVC变径
	φ200-φ315
	个
	3
	优质材料

	11
	风机变径法兰
	φ315-3
	套
	1
	玻璃钢防腐材料

	12
	软接
	φ315
	个
	1
	　

	13
	风机固定架
	　
	项
	1
	　

	14
	风管固定架
	　
	个
	8
	　

	15
	控制系统
	智能时控+应急控制
	套
	1
	　

	其他
	　
	　
	　

	1
	五金辅材
	　
	套
	1
	　

	2
	开孔修补
	　
	项
	1
	　

	三、实验室供气系统
	　

	气瓶间部分
	　
	　
	　

	1
	钢瓶间气体不锈钢金属软管
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢防爆螺纹管SS316；(2)螺纹连接；(3)规格:1/4"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	根
	12
	优质材料

	2
	钢瓶间气体不锈钢球阀
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316；(2)螺纹连接；(3)规格:3/8" 3000psi；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	6
	优质材料

	3
	钢瓶间气体不锈钢钢瓶接头
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316；(2)螺纹连接；(3)规格:5/8"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	12
	优质材料

	4
	不锈钢阻火器
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316；(2)卡套连接；(3)规格:3/8"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	2
	优质材料

	5
	钢瓶固定架
	PP工程塑料
	只
	12
	优质材料

	6
	不锈钢管件-1/4MC
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316直通MC；(2)卡套螺纹连接；(3)规格:1/4"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	12
	优质材料

	7
	不锈钢管件-1/4NPT
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316直通双外丝；(2)螺纹连接；(3)规格:1/4"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	12
	优质材料

	8
	不锈钢管件-1/4内螺纹三通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316三通；(2)螺纹连接；3)规格:1/4"；4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	12
	优质材料

	9
	不锈钢管件-1/4焊接三通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316三通；(2)焊接连接；3)规格:1/4"；4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	20
	吹扫排空，安全泄压阀排空。

	10
	气体浓度报警主机
	氢气  使用 含数显主机，精
	套
	1
	氢气使用

	11
	气体浓度感应探头
	精密探头，侦测气体泄漏
	套
	2
	氢气使用

	12
	气体压力报警主机（多功能PLC触屏控制监测系统）
	数显触屏，16路通道，压力触控
	套
	1
	优质材料

	13
	气体压力报警探头（防爆型）
	本安防漏电防爆型，监测钢瓶余量
	套
	4
	氢气使用

	14
	气体压力报警探头
	本安防漏电型，监测钢瓶余量
	套
	10
	优质材料

	管路部分
	　
	　
	　

	1
	不锈钢洁净管1/4"
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316；(2)卡套连接；(3)规格:1/4"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	m
	208
	优质材料

	2
	不锈钢洁净管3/8"
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316；(2)卡套连接；(3)规格3/8"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	m
	122
	优质材料

	3
	不锈钢管件-1/4焊接三通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316三通；(2)卡套连接；3)规格:1/4"；4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	10
	优质材料

	4
	不锈钢管件-3/8"-1/4"-3/8"变径三通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316三通；(2)卡套连接；(3)规格:3/8"-1/4"-3/8"；4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	6
	优质材料

	5
	不锈钢管件-3/8焊接三通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316三通；(2)卡套连接；(3)规格:3/8"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	4
	优质材料

	6
	不锈钢管件-3/8转1/4焊接变径直通
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316变径直通；(2)卡套连接；(3)规格:3/8“转1/4"；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	10
	优质材料

	终端部分
	　
	　
	　

	1
	不锈钢管件-终端仪器转接头
	(1)高纯气体BA级仪表标准不锈钢钢管SS316终端接头；(2)卡套连接；(3)规格:1/4"’-1/8；(4)管道试压、管道消毒冲洗
	只
	22
	优质材料

	2
	不锈钢阀门-终端球阀
	(1)不锈钢低压球阀；(2)卡套连接；(3)型号、规格:1/4"
	个
	22
	优质材料

	3
	不锈钢终端减压阀
	(1)0'-1.0Mpa；(2)卡套连接；(3)型号、规格:1/4"
	个
	22
	优质材料

	4
	减压阀304不锈钢面板
	　
	个
	22
	优质材料

	5
	管卡
	铝合金1/4, 3/8
	个
	260
	优质材料

	6
	安装辅材
	管道框架及五金配件，铝合金轨道,电缆线，信号线及焊接用氩气。
	系统
	1
	根据实验室设备的修改进行调整

	7
	安装测压调试费
	全自动焊接
	项
	1
	　


三、售后服务
1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。投标人可根据自身实力提出更长质保期，投标人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。 

7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案。

12、投标人投标时须提供实验室台面板，自动供气面板和终端减压阀生产厂家针对本项目书面售后服务承诺书原件。

四、培训要求
    验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。
八、验收要求
1)中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。 

2)经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。
五、质保期、交货地点、包装要求及完工期：
1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期

签订合同后,45天内完成交付使用并验收合格；

4、质保期

质保期1年或以上。

六、付款方式：
1、合同签订后，在7个工作日内支付中标金额的30%；

2、实验室通风管道以及供气管道铺设完毕后七天内中标金额的40%；

3、项目经验收合格后七天内支付中标金额的25%；

4、剩下中标金额的5%作为质保金在从验收合格之日起，正常使用12个月7天内后无息支付；

5、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

6、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

7、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分
合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）
 云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心实验室家具及建设采购项目
合
同
书
项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一八年   月     日
注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
供货货物名称、型号、规格、数量。
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	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
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具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
合同总价：
人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
本合同价格为固定不变价。
如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起 45天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密
未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
 银行保函；
支票、银行汇票。
在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1、合同签订后，在7个工作日内支付中标金额的30%；

2、实验室通风管道以及供气管道铺设完毕后七天内中标金额的40%；

3、项目经验收合格后七天内支付中标金额的25%；

4、剩下中标金额的5%作为质保金在从验收合格之日起，正常使用12个月7天内后无息支付；

5、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

6、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

7、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。
买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行
卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
测试与验收
卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
培训
卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
  质量保证
卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
 质量保证期后服务
质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
 合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
 合同因买方便利而解除或终止。
买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
  违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
 因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。
本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
买方（盖章）：
卖方（盖章）：
买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：
邮政编码：
邮政编码：
电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：
开户账号：
开户帐号：
合同附件（合同编号
  ）
附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………
备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。
合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分
投 标 文 件 格 式
资格性自查表
	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
符合性自查表
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥600,000.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表
1．投标报价格式
投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1
投标报价总表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：
签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。
 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。
    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2
投标货物报价明细表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应
2．投标函格式
投 标 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。
    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:
一、 投标文件第一部分
     投标报价表
二、 投标文件第二部分
（一）投标函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。
三、 投标文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：招标编号为445300-201809-51700102-0002号的投标；
（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201809-51700102-0002）中。
（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：
投标人地址：
授权代表姓名（签名）：
日    期：
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人授权书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445300-201809-51700102-0002]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
                                                     投标人（公章）：
                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：
                                                     职        务：
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）
附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
兼营（产）：
优质物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                       投标人（公章）：
                                                       地        址：
4．资格声明书格式
资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。
我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。
投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 
                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
  投标人《法人营业执照》复印件
《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件
《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件
5.5投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。
5.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
5.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
5.8符合《政府采购法》第二十二条规定。
5.9本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。
公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）
                                .                                            .
法定地址：                                    法定地址：
                                  .                                            .
授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：
                                   .                                            
职务和部门：                                  职务和部门：  
                                  .                                             
7.退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表
付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核
财务部门审核



注：本说明请附投标保证金交纳凭据。

8．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近三 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
9．服务费承诺书格式
中标服务费承诺书
承诺书号：ZB 445300-201809-51700102-0002

致：广东晓君招标采购代理有限公司
     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。
    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。
    特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
10．其它资料格式
10.1 投标人简介。
10.2 投标人提供2015年至今已完成同类项目的业绩。
10.3 2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件。
   10.5 关于诉讼。
   10.6 名称变更证明。
   10.7 售后服务机构的联系清单。
   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介
投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）
1、投标人情况表
	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位
优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元
净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2016
	
	
	

	
	2017
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表姓名（签名）：
日    期：
10.2投标人提供2015年至今同类项目业绩
业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2015年至今同类项目业绩
2、须提供所填业绩的合同复印件并加盖公章为准（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表
2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件
10.5关于诉讼
投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。
10.6称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。
10.7售后服务机构的联系清单
10.8投标人认为有必要提供的其它资料
三、技 术 响 应
11．技术响应文件格式
投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。
11.1 技术响应表
 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数
(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
11.2投标实施方案
投标方案需至少应包括以下内容：
对第三章采购人需求内容的响应说明；
项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；
质量水平和质量保证措施；
验收标准及人员安排；
其他投标人认为有必要说明的内容。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表
11.3.2 货物详细描述
11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表
货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式
供货方式
投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；
11.4.1  安装进度计划
11.4.2  交货进度表
11.4.1进度计划
进度计划
投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表
交货进度表
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。
	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。
2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系
11.5.2售后服务承诺书
11.5.1质量保证体系
质量保证体系
投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.5.2售后服务承诺书
售后服务承诺书
投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。
[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]
1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；
2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；
3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）
4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；
5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
12.   采购人配合条件
采购人配合的条件
为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表
[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445300-201809-51700102-0002]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。
    特此声明。
投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        
邮       编：                      .
授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .
电       话：                       
传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：
15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
15.2投标保证金交付收据复印件；
15.3 退保证金说明（正本）；
15.4投标函；
15.5法定代表人授权书；
15.6同意招标文件条款声明格式

