
云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目
招

标

文

件

采购编号：GDXJ19HGK3010

广东晓君招标采购代理有限公司

2019年7月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮循环经济工业园协同创新研究院（以下简称“采购人”）的委托，就云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目(招标编号：GDXJ19HGK3010)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、预算金额、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目

2、数量：详见《用户需求书》

3、预算金额：本项目不公布预算金额，由投标人根据《用户需求书》自行报价，且报价是固定唯一的。

4、用途：详见《用户需求书》

5、简要技术要求：详见《用户需求书》。

6、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国及进口产品货物服务，属进口设备的已通过进口产品专家论证。

6.3.本项目属于非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

6.4.监管部门：采购人上级主管部门。

7、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

8、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image1.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6、本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费、图纸售价

1、报名时间：2019年7月15日至2019年7月19日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3、获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。
4、报名时投标人需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】。

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image2.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）。
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
5、报名费：人民币 200 元；图纸售价：500元/份。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2019年8月2日上午08：00~08：30（北京时间）

2、投标截止时间：2019年8月2日上午08：30（北京时间）

3、开标时间：2019年8月2日上午08：30（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮循环经济工业园协同创新研究院

采购人地址：广东省云浮市云安区六都镇
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：何小姐  

采购项目联系人电话：0766-6781668  
七、招标文件公示

本项目招标文件在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
    为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2019年7月12日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属于非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

资金来源：广东省科技厅科研专项资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

3.2 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

3.3  为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

3.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image3.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

3.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6  本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）  详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）  采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）  对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币柒万伍仟元整（¥75,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ19HGK3010] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标人的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标人按本须知的规定签订了中标合同；

中标人按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称：云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：GDXJ19HGK3010

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标人的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标人。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(盖章)：                   授权代表签字(盖章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向采购人上级主管部门投诉。
32.10  质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《成交通知书》；中标人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标人发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋＝5.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格不是固定唯一的；
投标有效期不足90天；
有其它未实质性响应招标文件的要求；
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取所有有效投标价的平均值作为基准价格，基准价格的评标价定为满分60分，每偏离基准价格1%扣一分（不足1%的按1%算），如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	40%
	60%


评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标人或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮循环经济工业园协同创新研究院

	3
	合格的投标人：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image4.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：林先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供合同和发票复印件并加盖公章）

（3）2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币柒万伍仟元整（¥75,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 五 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：本项目不公布预算金额，由投标人根据《用户需求书》自行报价，且报价是固定唯一的。


附表一：

云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目（GDXJ19HGK3010）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image5.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（6）本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目（GDXJ19HGK3010）《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目（GDXJ19HGK3010）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                              投标单位     

 评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	报价文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：

目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确为优得1分；

目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项，价格数量等计算基本准确为良得0.5分；

目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项，价格数量等计算不准确为差得0分。
	1
	
	
	

	主要设备及材料的技术响应程度
	对招标文件中主要设备的技术参数指标进行评分，须提供技术文件中要求的证明材料。完全满足或优于技术参数得21分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；一般条款每一个负偏离扣1分；扣至0分为止。
	21
	
	
	

	完善设计方案
	投标人根据使用单位提供的实验室平面结构图完善平面功能布局图、通排风系统图、气路系统图、家具单件图、不少于两张针对本项目的三维立体效果图，根据投标人提供的以上设计图作横向对比：设计科学合理规范，功能先进齐全，能充分满足采购单位的需求的为优得12分；设计基本合理规范，功能基本齐全，能满足采购单位的需求为良得8分；设计不合理规范，功能欠缺，不能完全满足采购单位的需求为差得4分。不提供或者提供不全不得分。
注：投标人提供的图纸可采用A3纸或专用制图纸。
	12
	
	
	

	售后服务承诺措施
	根据各投标人提供的售后服务承诺措施作横向对比:各设备的维修保养措施较好、售后服务承诺方案科学合理、响应时间短为优，得1分；各设备的维修保养措施基本可行、售后服务承诺方案一般、响应时间较长为良，得0.5分；各设备的维修保养措施简单、售后服务承诺方案较差、响应时间长为差不予得分。不提供的不得分。
	1
	
	
	

	商务响应
程度
	根据投标人的商务响应程度作横向对比：完全满足或优于招标文件要求，得1分；基本满足招标文件要求，得0.5分；不满足招标文件要求的或不响应的得0分。
	1
	
	
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查）
	3
	
	
	

	业绩
	2015年至今完成实验室项目（含通风设备或实验室设备供货），每提供一份得0.2分，满分1分,不提供或提供不完整不得分。注：提供合同关键页及验收报告复印件加盖投标人公章， 原件核查，不提供的不得分。
	1
	
	
	

	合               计
	40
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1.项目名称：云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目  

2.预算金额：本项目不公布预算金额，由投标人根据《用户需求书》自行报价，且报价是固定唯一的。
3.项目概况： 该项目所在大楼共七层，其中本项目分布在五层~七层，每层建筑面积960m2，层高4.2米。

4.项目采购内容：实验室台柜系统 、实验室通风系统、实验室气体管路系统。

项目需求一览表
	云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目

	2.1
	实验室系统配套设备-实验室台柜部分

	2.2
	实验室系统配套设备-实验室通风系统部分

	2.3
	实验室系统配套设备-实验室气体管路部分


2.1 实验室台柜部分

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	拆装原有通风柜
	含运输，10公里内
	台
	5.00 
	　

	2
	拆装原有中央台
	含运输，10公里内
	米
	4.50 
	　

	3
	拆装原有边台
	含运输，10公里内
	米
	6.50 
	　

	4
	拆装原有高柜
	含运输，10公里内
	个
	11.00 
	　

	5
	通风柜
	1500*900*2350
	个
	5.00 
	全钢结构；20mm陶瓷台面，5mm厚抗倍特板内衬板，厚6mm钢化玻璃视窗，配插座、单口水龙头、小水杯。

	6
	通风柜
	1800*900*2350
	个
	16.00 
	全钢结构；20mm陶瓷台面，5mm厚抗倍特板内衬板，厚6mm钢化玻璃视窗，配插座、单口水龙头、小水杯。

	7
	资料柜
	900*450*1800
	个
	40.00 
	全钢结构

	8
	样品柜
	900*450*1800
	个
	14.00 
	全钢结构

	9
	试剂柜
	900*450*1800
	个
	23.00 
	全钢结构

	10
	抽风试剂柜
	900*450*1800
	个
	26.00 
	全钢结构

	11
	器皿柜
	900*450*1800
	个
	2.00 
	全钢结构。

	12
	气瓶柜
	900*450*1800，带泄露报警、排风机
	个
	3.00 
	全钢结构，带抽风 

	13
	货架
	1200*450*1800
	个
	50.00 
	全钢结构

	14
	更衣柜
	900*450*1800
	个
	25.00 
	全钢结构

	15
	落地通风柜
	3000*1800*2350
	个
	4.00 
	全钢结构

	16
	桌上型通风柜
	1500*1500*1500
	个
	6.00 
	全钢结构

	17
	不锈钢集气罩
	800*700
	个
	8.00 
	304不锈钢材质。

	18
	天平台
	900*600*850
	张
	5.00 
	40mm大理石台面，全钢结构。

	19
	边台
	1450*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面； 

	20
	边台
	1500*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	21
	边台
	1800*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	22
	边台
	2150*750*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	23
	边台
	2550*750*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	24
	边台
	2825*750*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	25
	边台
	2900*750*850
	组
	5.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	26
	边台
	3000*750*850
	组
	3.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	27
	边台
	5500*750*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	28
	边台
	6125*750*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	29
	边台
	6900*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	30
	边台
	7450*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	31
	边台
	7500*750*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	32
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	33
	中央台
	2350*1500*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	34
	中央台
	5750*1500*850
	组
	4.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	35
	中央台
	6000*1500*850
	组
	2.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	36
	中央台
	6650*1500*850
	组
	1.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	37
	仪器台
	2800*900*850
	组
	4.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	38
	仪器台
	4550*900*850
	组
	4.00 
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	39
	不锈钢台
	3225*600*850
	组
	1.00 
	304不锈钢材质。

	40
	不锈钢台
	3250*600*850
	组
	1.00 
	304不锈钢材质。

	41
	高温台
	6000*750*600
	组
	1.00 
	全钢落地结构， 18mm厚黑色大理石

	42
	高温台
	10100*750*600
	组
	1.00 
	全钢落地结构， 18mm厚黑色大理石

	43
	试剂架
	1500*300*900
	组
	6.00 
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	44
	试剂架
	5000*300*900
	组
	4.00 
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	45
	试剂架
	5800*300*900
	组
	2.00 
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	46
	滴水架
	500*600，PP材质
	套
	21.00 
	PP材质

	47
	桌上型洗眼器
	实验室专用
	套
	9.00 
	实验室专用

	48
	PP水盆250
	实验室专用
	套
	2.00 
	PP材质

	49
	单口水龙头+PP水盆250
	实验室专用
	套
	12.00 
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	50
	单口水龙头+PP水盆430
	实验室专用
	套
	5.00 
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	51
	三口水龙头+PP水盆560
	实验室专用
	套
	11.00 
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	52
	三口水龙头+PP水盆860
	实验室专用
	套
	13.00 
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	53
	紧急冲淋洗眼器
	304不锈钢材质，实验室专用
	套
	2.00 
	304不锈钢材质

	54
	原子吸收罩
	400*400
	个
	3.00 
	304不锈钢材质。

	55
	万向排气罩
	实验室专用
	个
	6.00 
	PP材质

	56
	超净工作台
	单人单面
	台
	2.00 
	单人单面

	57
	实验凳
	　
	张
	95.00 
	PU实验凳


2.2 实验室通风系统部分

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	　
	实验室通风系统
	　
	　
	　

	1
	玻璃钢防爆风机
	1.名称：玻璃钢防爆风机
2．功率：0.18kw，
3.电源：380V
	台
	1.00 

	2
	柜式风机
	1.名称： 柜式风机
2.风量：2600m3/h，
3.静压：565Pa，
4.功率：0.75kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 

	3
	柜式风机
	1.名称：柜式风机

2.风量：4100m3/h，
3.静压：460Pa，
4.功率：1.1kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 

	4
	低噪音柜式风机
	1.名称：低噪音柜式风机
2.风量：6000m3/h，
3.静压：406Pa，
4.功率：1.5kw，
5.电源：380V
	台
	3.00 

	5
	玻璃钢离心风机6C
	1.名称： 玻璃钢离心风机6C
2.风量：7367~14734m3/h，
3.压力：1389~881Pa，
4.功率：5.5kw，
5.变频电机，380V
	台
	1.00 

	6
	玻璃钢离心风机7A
	1.名称： 玻璃钢离心风机7A
2.风量：11328~19531m3/h，
3.压力：1583~1053Pa，
4.功率：7.5kw，
5.变频电机，380V
	台
	2.00 

	7
	玻璃钢离心风机8C
	1.名称：玻璃钢离心风机8C
2.风量：14053~26946m3/h，
3.压力：1946~1081Pa，
4.功率：11kw，
5.变频电机，380V
	台
	2.00 

	8
	酸雾喷淋净化塔
	1.名称： 酸雾喷淋净化塔
2.BF-1-2000，
3.处理风量：13000m3/h，
4.功率：1.1kw，380V
	台
	1.00 

	9
	活性炭净化箱
	1.名称： 活性炭净化箱
2.材质：玻璃钢，
3.尺寸：1900*1800*1200，
4.处理风量：13000m3/h。
	台
	2.00 

	10
	活性炭净化箱
	1.名称： 活性炭净化箱
2.材质：玻璃钢，
3.尺寸：2200*2000*1400，
4.处理风量：23000m3/h。
	台
	2.00 

	11
	消声器
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：630*500，
4.长度：1.5米
	台
	1.00 

	12
	消声器
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：800*400，
4.长度：1.5米
	台
	2.00 

	13
	消声器
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：1000*500，
4.长度：1.5米
	台
	2.00 

	14
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：600*600
	个
	2.00 

	15
	铝合金散流器
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：600*600，带过滤网
	个
	15.00 

	16
	铝合金防雨百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：300*300，带防虫网
	个
	1.00 

	17
	铝合金防雨百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：320*320，带防虫网
	个
	2.00 

	18
	铝合金防雨百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：500*400，带防虫网
	个
	5.0 

	19
	70°C常开防火阀
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格：800*400
	个
	2.00 

	20
	70°C常开防火阀
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格1000*500
	个
	2.00 

	21
	70°C常开防火阀
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格630*500
	个
	1.00 

	22
	电子调风阀
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	2.00 

	23
	电子调风阀
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	10.00 

	24
	电子调风阀
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ315·
	个
	32.00 

	25
	电子调风阀
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：400*320
	个
	1.00 

	26
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	个
	5.00 

	27
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	个
	4.00 

	28
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	1.00 

	29
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	7.00 

	30
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	个
	4.00 

	31
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ160-φ110
	个
	7.00 

	32
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ110
	个
	2.00 

	33
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ160
	个
	4.00 

	34
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ160
	个
	2.00 

	35
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ200
	个
	2.00 

	36
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ160
	个
	2.00 

	37
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ200
	个
	2.00 

	38
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ160-φ160-φ110
	个
	8.00 

	39
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ200-φ110
	个
	6.00 

	40
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ200-φ200
	个
	1.00 

	41
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ250-φ110
	个
	4.00 

	42
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ250-φ160
	个
	2.00 

	43
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ110
	个
	1.00 

	44
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ200
	个
	2.00 

	45
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ250
	个
	1.00 

	46
	PVC风管直通
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	个
	18.00 

	47
	PVC风管直通
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	个
	5.00 

	48
	PVC风管直通
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	5.00 

	49
	PVC风管直通
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	20.00 

	50
	PVC风管直通
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	个
	25.00 

	51
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	米
	68.00 

	52
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	米
	20.00 

	53
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	米
	20.00 

	54
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	米
	72.00 

	55
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	米
	92.00 

	56
	PP风管
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：5mm
	m2
	84.00 

	57
	PP风管
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：6mm
	m2
	315.00 

	58
	PP风管
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：8m
	m2
	418.00 

	59
	镀锌钢板风管
	1.名称：镀锌钢板风管
2.材质：镀锌钢板
3.规格：厚度：0.6m
	m2
	120.00 

	60
	风管法兰
	1.名称：风管法兰
2.材质：镀锌钢板
	对
	250.00 

	61
	软连接
	1.名称：软连接
2.材质：防火帆布，难燃B1级
	m2
	30.00 

	62
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	1000.00 

	63
	设备基础
	1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20
3.模板制作安装
	m3
	8.00 

	64
	外墙开孔及修复
	1. 外墙开孔及修复
	个
	11.00 

	65
	设备吊装上楼顶
	1. 设备吊装上楼顶
2.H=31米
	项
	1.00 

	66
	外墙风管安装高空作业
	1．外墙风管安装高空作业
	项
	1.00 

	67
	排风控制电箱
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含2空气开关、1交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	3.00 

	68
	补风变频控制电箱
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含3空气开关、2交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	3.00 

	69
	通风变频控制柜
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含13空气开关、12交流接触器，启停开关、电源指示灯、接线端子等
	个
	1.00 

	70
	变频控制系统
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：1.5kw
	个
	5.00 

	71
	变频控制系统
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：5.5kw
	个
	1.00 

	72
	变频控制系统
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：7.5kw
	个
	2.00 

	73
	变频控制系统
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：11kw
	个
	2.00 

	74
	管道静压传感器
	1.名称：管道静压传感器
	套
	5.00 

	75
	房间压差传感器
	1.名称：房间压差传感器
	套
	3.00 

	76
	风阀控制器
	1.名称：风阀控制器
	个
	45.00 

	77
	PLC编程
	1.名称：PLC编程
	套
	8.00 

	78
	电源线
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*2.5
	米
	420.00 

	79
	电源线
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*4
	米
	66.00 

	80
	电源线
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*6
	米
	84.00 

	81
	电源线
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*10
	米
	100.00 

	82
	控制线
	1. 名称：控制线
2.规格：RVVP2*1
	米
	2740.00 

	83
	控制线
	1. 名称：控制线
2.规格：RVVP3*1
	米
	320.00 

	84
	控制线
	1. 名称：控制线
2.规格：RVV2*1
	米
	340.00 

	85
	控制线
	1. 名称：控制线
2.规格：RVV3*1
	米
	150.00 

	86
	热镀锌桥架
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：200*100
	米
	120.00 

	87
	热镀锌桥架
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：150*75
	米
	50.00 

	88
	热镀锌桥架
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：100*50
	米
	50.00 

	89
	镀锌线管
	1. 名称：镀锌线管
2.规格：φ25
	米
	20.00 

	90
	镀锌线管
	1. 名称：镀锌线管
2.规格：φ32
	米
	20.00 

	91
	PVC线管
	1. 名称：PVC线管
2.规格：φ25
	米
	250.00 

	A
	小计
	　
	　
	　

	　
	其他房间通风系统
	　
	　
	　

	1
	柜式风机
	1.名称：柜式风机
2.风量：1500m3/h，
3.静压：400Pa，
4.功率：0.5kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 

	2
	柜式风机
	1.名称：柜式风机
2.风量：2000m3/h，
3.静压：450Pa，
4.功率：0.5kw，
5.电源：380V
	台
	2.00 

	3
	柜式风机
	1.名称：柜式风机

2.风量：2600m3/h，
3.静压：565Pa，
4.功率：0.75kw，
5.电源：380V
	台
	2.00 

	4
	天花管道式排气扇
	1.名称：天花管道式排气扇
2.风量：260m3/h，
3.功率：36w，220V
	台
	4.00 

	5
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：130*130，带防虫网
	个
	2.00 

	6
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：250*250，带防虫网
	个
	3.00 

	7
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：320*320，带防虫网
	个
	2.00 

	8
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：400*400
	个
	15.00 

	9
	铝合金排风百叶
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：600*600
	个
	2.00 

	10
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2规格：φ110
	个
	2.00 

	11
	PVC风管弯头
	1.名称：PVC风管弯头
2规格：φ250
	个
	16.00 

	12
	PVC风管变径
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ315-φ250
	个
	2.00 

	13
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ250-φ250-φ250
	个
	7.00 

	14
	PVC风管三通
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ315-φ315-φ315
	个
	2.00 

	15
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2规格：φ110
	米
	8.00 

	16
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2规格：φ250
	米
	100.00 

	17
	PVC风管
	1.名称：PVC风管
2规格：φ315
	米
	12.00 

	18
	PP风管
	1.名称：PP风管
2规格：厚度：5mm
	m2
	10.00 

	19
	软连接
	1.名称：软连接
2.材质：防火帆布，难燃B1级
	m2
	10.00 

	20
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	50.00 

	21
	外墙开孔及修复
	1.外墙开孔及修复
	个
	9.00 

	22
	排风控制电箱
	1.名称：排风控制电箱
2.规格：含2空气开关、1交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	5.00 

	23
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*2.5
	米
	60.00 

	24
	镀锌线管
	1.名称：镀锌线管
2.规格：φ25
	米
	60.00 


2.3 实验室气体管路部分

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	1
	汇流排(双瓶供气，半自动切换）
	1.名称：汇流排(双瓶供气，半自动切换）
	套
	4

	2
	气源端高压不锈钢软管   
	1.名称：气源端高压不锈钢软管  　
	套
	8

	3
	气源端高压不锈钢瓶阀接头    
	1.名称：气源端高压不锈钢瓶阀接头
2.规格：G5/8-RH(316L)
	个
	9

	4
	SUS316L不锈钢高压球阀   
	名称：SUS316L不锈钢高压球阀
规格：3/8" 
连接方式：焊接
	个
	4

	5
	SUS316L不锈钢高压球阀   
	1.名称：SUS316L不锈钢高压球阀
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	1

	6
	气源端压力表
	1.名称：气源端压力表
	个
	1

	7
	SUS316L不锈钢单向阀   
	1.名称：SUS316L不锈钢单向阀
2.规格：SS-CV系列，3/8" 
3.连接方式：焊接

	个
	2

	8
	SUS316L不锈钢阻火器     
	1.名称：SUS316L不锈钢阻火器
2.规格：FA33SP型号,3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	2

	9
	SUS316L BA级不锈钢管
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	m
	35

	10
	SUS316L BA级不锈钢管
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	m
	120

	11
	SUS316L BA级不锈钢管
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	m
	100

	12
	SUS316L二级减压阀（配安装面板）      
	1.名称：SUS316L二级减压阀
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	22

	13
	终端球阀
	1.名称：终端球阀
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	22

	14
	SUS316L不锈钢直通  
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	9

	15
	SUS316L不锈钢直通  
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	30

	16
	SUS316L不锈钢直通  
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	25

	17
	SUS316L不锈钢焊接三通
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	3

	18
	SUS316L不锈钢焊接三通
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	10

	19
	SUS316L不锈钢焊接三通
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	12

	20
	SUS316L不锈钢焊接变径直通
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接变径直通
2.规格：3/8"-1/2"
3.连接方式：焊接
	个
	4

	21
	SUS316L不锈钢焊接变径直通
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接变径直通
2.规格：1/4"-3/8"
3.连接方式：焊接
	个
	15

	22
	末端仪器接头
	1.名称：末端仪器接头
2.规格：SUS316L 1/4"，MC\宝塔头
3.连接方式：焊接
	套
	22

	23
	浓度报警器
	1.名称：浓度报警器　
	套
	2

	24
	压力传感器(易燃气体)
	1.名称：压力传感器
	套
	1

	25
	压力传感器(难燃气体)
	1.名称：压力传感器
	套
	1

	26
	低压报警器
	1.名称：低压报警器
	套
	1

	27
	控制线
	1.名称：控制线
2.规格：RVV2*1
	m
	30

	28
	控制线
	1.名称：控制线
2.规格：RVV3*1
	m
	30

	29
	PVC线管
	1.名称：PVC线管
2.规格：￠20
	m
	30

	30
	铁构件
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	项
	1

	31
	安装调试费
	1.管道清扫、调试
	项
	1


三、技术规范
项目目标：本项目的全部技术指标，包括设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合以下《规范》中所制定的指标，除应执行本规范外，还应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括但不限于下列：

※《家具质量检验及质量评定》QB/T (1951.2—2013) 
※《家具绿色设计评价规范》GB/T (26694—2011) 
※《金属家具通用技术条件》GB/T (3325—2008) 
※《科学实验室建筑技术规范》(JGJ91-93) 
※《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009) 
※《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;
※《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018）;
※《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；
※《采暖、通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；
※《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010；
※《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015；
※《环境空气质量标准》GB3095-2012；
※《压缩空气站设计规范》 (GB50029-2003)

※《乙炔站设计规范》 (GB50031-91)

※《氢气站设计规范》 (GB50177-2005)

※《氩气站设计规范》 (GB16912-1997)

※《氮气站设计规范》 ( GJB 3403-1998 )

※《工业金属管道设计规范》 (GB50316-2000)(2008年版)

※《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-2010)

※《工业金属管道工程施工质量及验收规范》 (GB50184-2011)

※《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-2011)

以上规范如有更新：采用新规范执行。
四、技术要求
1、产品技术总体要求
（1）实验室专用设备配置设计方案：提供完善的项目平面功能布局图、通排风系统图、集中供气系统图、设计合理规范，功能齐全，能充分满足采购人的需求.造型美观、售后服务优良。
（2）实验室设备配置必须具有质量的高可靠性，且具有尽可能长的使用寿命，实验室专用设备的质量保证期至少不低于3年,施工日期90个工作日。
（3）投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉。
（4）实验台柜体及附属高柜需配备相应的标签贴，方便使用。
（5）项目安装严格按照采购人选定的设计施工图进行，采购人保留对图纸修改的权利，中标人应予以积极配合。
（6）所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每沿米的承重应在500公斤以上。
（7）台柜规格款式要求按照采购人签章确认的设计图纸及标注内容生产。其中，外形尺寸最大误差值：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤ 1mm。
（8）钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥75um，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。 
（9）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。
（10）制作和组装要求：
1）材料表面严实、平整，无空鼓、凹陷，无压痕、划刻痕和麻点等。
2）金属框架对角线长度最大误差值<2mm；喷涂均匀，覆盖度好，无漏喷现象；转角插接牢固，无露缝、无松动。
3）箱体组装严紧牢固，螺丝无漏锁或松脱，门扇无下垂，抽屉下垂<10mm，摆动<10mm。各种配件装配规范，整齐、牢固、无缺损。
4）各部位颜色准确。
5）材质及颜色要求：
所有材质及性能均满足以下《材质技术要求》中所确定的内容要求和标准。台面及柜体等的颜色需同采购人进行确认。
（11）安装和调试要求：
  1）平面位置水平距离最大误差值≤3mm 。
  2）台面.柜面水平度最大误差值<0.2% 。
  3）各部件垂直度好：垂直度最大误差<0.1%。
  4）通风系统及水电畅通无故障，管线、电路及部（配）件敷装规范，连接可靠，无漏水、漏电现象。
  5）凡有配备特殊功能装置的产品，其特殊装置的技术性能均达到良好状态，无故障。
2、实验台柜

A、中央台、仪器台、边台、转角台
1）台面：选用不小于16mm厚实芯理化板，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能。
a、耐化学性能：参照标准SEFA 3-2010第2.1节要求

1.乙酸戊酯、2.乙酸乙酯、3.乙酸98%、4.丙酮、5.铬酸5%、6.丁醇、7.乙醇、8.甲醇、9.氨水28%、10.苯、11.四氯化碳、12.氯仿、13.铬酸60%、14.甲酚、15.二氯乙酸、16.二甲基甲酰胺、17.二恶烷、18.乙醚、19.甲醛37%、20.甲酸90%、21.糠醛、22.汽油92#、23.盐酸37%、24.过氧化氢30%、25.碘酒、26.丁酮、27.二氯甲烷、28.一氯化苯、29.萘、30.苯酚90%、31.磷酸85%、32.饱和硝酸银、33.氢氧化钠10%、34.氢氧化钠20%、35.氢氧化钠40%、36.片状氢氧化钠、37.饱和硫化钠、38.硫酸33%、39.硫酸77%、40.甲苯、41.三氯乙烯、42.二甲苯、43.饱和氯化锌   

以上43种化学试剂检验结果为0级。

b、耐化学性能：（参照标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验）， 1.乙酸(99%)、2.氨水（25%）、3.石脑油、4.双氧水（3%）、5.苯酚、6.氧化锌饱和液、7.亚甲蓝指示剂、8.凡士林、9.尿素、10.氯化镁溶液（10%）、11.红药水、12.氯化钠溶液、13.蔗糖溶液（5%）、14.正乙烷、15.冰醋酸（99%）、16.硝酸银（1%）、17.亚甲蓝（1%）、18.品红、19.氢氧化铵（28%）、20.三氯甲烷、21.高氯酸、22.次氯酸钠（13%）、23.重铬酸钾溶液（1g/L）、24.铬酸钾溶液（1g/L）、25.无水乙醇、26.氯甲苯、27醋酸、28.氯甲烷、29.乙酯氯化镁、30.王水 、31.甲基橙、32.龙胆紫、33.异戊醚、34.醋酸乙酯、35.氢氧化钾、36.硫酸铜溶液10%，以上36种化学试剂分级检验结果为5级。

c、物理性能（参照标准EN 438-2：2016）：吸水率(不大于0.1%)、洛氏硬度（大于或等于119L）、耐热性（表面无可见裂纹）。

▲d、甲醛：台面甲醛释放量检测（参照标准EN13986:2004+A1：2015）：测试结果符合E1级要求，甲醛释放量（空气中）检测结果值为未检出。投标时提供检验报告复印件并加盖厂家或代理商公章作为证明材料。

▲e、环保性能：可溶性重金属（mg/m2）检验：镉 、汞、六价铬、多溴联苯之和、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、九溴二苯醚、十溴二苯醚 均未检出；投标时提供检验报告复印件并加盖厂家或代理商公章作为证明材料。
▲f、抗反光，光泽度要求：表面在几何角度20度下测试，经测光仪检测值小于或等于1度；表面杀菌/抑菌剂残留 ：甲胺磷（mg/kg）≤0.05；克佰威（mg/kg）≤0.02；辛硫磷（mg/kg）≤0.05；氯氰菊脂（mg/kg）≤0.5；百菌清（mg/kg）未检出。（检测依据GB2763-2014）；三聚氰胺的特殊转移,参照EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005测试方法进行检测，用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果小于2.0mg/kg，检测结论为：合格；投标时提供检验报告复印件并加盖厂家或代理商公章作为证明材料。
▲g、防霉性能：
对以下霉菌进行检测：巴西曲霉 ATCC 9642、绳状青霉 ATCC 11797、出芽短梗霉 ATCC 15233、球毛壳 ATCC 6205、绿色木霉 ATCC 9645。根据ASTM G 21-15 合成高分子材料抗真菌性的测定，样品表面观察到的霉菌生长情况评价结果为“0级”，即：不生长。针对181种高关注物（SVHC）进行测试，基于分析结果，所提交样品中181种SVHC含量均小于0.1%；投标时提供检验报告复印件并加盖厂家或代理商公章作为证明材料。
▲h、燃烧性能等级测试：符合 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级B1级。银离子（强杀菌剂）释放量进行检测，参考依据 JY/T 015-1996 ，测试结果为：未检出；氙灯测试：依据GB/T 16422.2-2014 , 对送检样品进行氙灯测试，测试时间1200h，测试结果为 样品外观无明显颜色变化；投标时提供检验报告复印件并加盖厂家或代理商公章作为证明材料。
▲i、台面板厂家需取得《绿色建筑选用产品证明商标准用证》、《绿色建筑选用产品导向目录》
、《中国绿色材料标志授权使用证书》。
▲j、投标人提供生产厂家或代理商针对本项目出具的《授权书》及《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。
2） 柜体

A、柜体为环氧树脂喷涂镀锌钢板、耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂）、防潮、耐高温以及耐磨。
B、柜体采用高品质≥1.0mm镀锌钢板。拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

C、柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。

D、柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。柜体的四角必须≥50mm的Z型加强筋和紧固件设计，达到更强的负荷。承重台的柜脚和柜体必须是刚性连接，厚度≥5mm.

3)  柜门、抽屉面板、背板
A、采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

B、双层设计，厚度≥20mm,中间填充有隔音材料，隔音材料符合国家环保标准。
C、柜门上边成45度角来标示各柜体功能，或柜门、抽屉面板上安装标识牌。柜门内侧装有防撞贴。

4) 门铰

A 、隐蔽型，高光泽的不锈钢或镀鉻钢材质，表面经环氧树脂喷涂处理。

B、非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定。

C、运动负重：≥90kg（≥100000次）。

D 、打开角度大于165度。
5） 手抽：一字形铝合金暗拉手。
6） 层板

A、 采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

B、所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。
C、层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

7）、抽屉装置
A、三节导轨。

B、运动负重≥25kg（≥100000次）。

8) 、中央台中部（柜体背面）为设备夹层，用于隐藏从地面预留或天花板引出服务柱到实验台面的水、电、气管路。且每个实验室后面均设有活动维修板，拆装方便。

B 、实验室PP水槽
作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。
1）、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。           
2）、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。
3）、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
4）、耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。

5）、▲投标时同时提供：
a.PP水槽生产厂家具备国家高新技术企业证书、检测报告和第三方承保合同（提供复印件并加盖生产厂家公章）。
b.生产厂家针对本项目出具的《授权书》和《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。
C、试剂架

1）、采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um.
2）、落地式三角形柱或方形柱，高度720mm，每个功能柱均配有PP座台垫及PP顶盖。

3）、 所有水、电、气控制元件均安装在功能柱上，管线内藏在功能柱内。

4）、模块式组合，每块尺寸为：150*300mm。

5）、双层钢化层板，层板上放置有防滑玻璃，易于清洁，层板可上下调节高度。
D、三口水龙头 
1）、符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准，符合ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 认证标准。符合EN13792：2002认证标准。
2）、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。
3）、 实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。
▲4）、对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要，投标人投标时同时提供水龙头以下证书和检测报告复印件并加盖生产厂家公章及生产厂家针对本项目出具的《授权书》及《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。
      a）、需提供实验室化验水龙头CSA认证证书； 
      b）、实验室化验水龙头需提供质量监督检验技术研究院提供的中国节水产品CQC认证试验报告。
      c）、实验室化验水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告。
      d）、实验室化验水龙头提供瑞士SGS测试报告。
e）、实验室化验水龙头需满足法国卫生认证ACS标准；
f) 、实验室化验水龙头提供中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承保。
g）、实验室水龙头需满足英国WRAS认证标准。
h）、三口水龙头生产厂家具备国家高新技术企业证书（提供复印件并加盖生产厂家公章）。

E、台式洗眼器

1）、主体:加厚铜质H59-1；                                       
2）、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。；
3）、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；
4）、防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；
5）、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用；
6）、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭；
7）、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；
8）、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定。

9）、▲投标时须同时提供：
a.台式洗眼器生产厂家针对本项目出具的《授权书》、《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。
b.洗眼器检测报告和国家高新技术企业证书复印件并加盖生产厂家公章。
F、滴水架

1）、材质：高密度PP，款式新颖，有现代感；
2）、类型：单面；
3）、底部托盘中间设有排水孔；
4）、可拆卸式滴水棒，滴水棒50根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；
5）、安装方式：壁挂式/台式；
6）、颜色：黑色、白色、灰色；
7）、尺寸：630*450*120。
8）、▲投标时同时提供：

a.滴水架生产厂家针对本项目出具的《授权书》、《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。b.滴水架检测报告和国家高新技术企业证书复印件并加盖生产厂家公章。
天平台
1) 、每个天平台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。
2) 、框架以40×60mm或50×50mm，厚1.5mm及以上的矩形钢管整体焊接成型。
3) 、家具抽屉，抽屉采悬吊式设计，与天平台框架连结，其下为座位空间，抽屉结构同实验台要求。
4) 、顶部四个角落上须设计有防振垫安装座。
5) 、采用天然大理石厚40mm台面以被动防振原理以防止或降低外来振动的影响。
6) 、配置4只下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚。
7) 、采用单片厚40mm及以上的黑色优质国产天然大理石制作。
8) 、台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。
9) 、台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑。
10) 、一字型条型按把手，经数控设备加工后与门板和抽面一体成型。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

11) 、采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节20～40mm），外加防腐伸缩套。要求具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。
 高温台
1）、框架以40×60mm或50×50mm，厚1.5mm及以上的矩形钢管整体焊接成型。
2）、柜体、门板、层板、抽屉（如果有）结构同实验台要求。
3）、采用单片厚18mm及以上的黑色优质国产天然大理石制作。
4）、台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。
5）、把手：一字型条型按把手，经数控设备加工后与门板和抽面一体成型。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。
6）、采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节20～40mm），外加防腐伸缩套。要求具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。
I、不锈钢台
1）、框架要求：由38*38*1.2mm厚304#不锈钢方管焊接而成。

J、试剂柜/排风试剂柜
1）、柜体均应为完整独立的无钉全拆装式结构，各部件拆装简单快捷，结构牢固的落地型全钢制柜体设计；
2）、柜体应以冷轧钢板制作，并至少应包含下列各组件及厚度：

1.0mmTH：内门片。
1.2mmTH：外门片，侧板，底板，上横梁，层板支柱，层板。
3.0mmTH：调整脚支撑板。
3）、通风口：于柜体适当位置开设有百叶通风口，以利柜内空气流通。
4）、门板20mm（±5%）厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；
门板合叶以304#不锈钢板成型合叶，以304#不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，非焊接结构；
门板配置橡胶缓冲装置；
门板能开关顺畅达180度。
5）、层板采用厚10mm及以上的进口磁白色聚丙烯板加工制做，其下并以304#不锈钢托架支撑加固，层板四边具有高20mm的碟状止水唇边，层板外缘及开孔须修边处理不得有锐利割手情况；
层板支撑扣采用厚1.2mm及以上的304#不锈钢板机压成型制作，层板上下调节间距每格约15mm；
6）、排风式柜体的层板，采用表面打孔通风式设计，层板上均匀开设Ф12mm左右的通气圆孔，以利柜内空气流通，并于柜内底部加设有厚6mm及以上的进口磁白色聚丙烯板碟状集水底板，四边具有高20mm的碟状止水唇边以确保上方试剂瓶不慎破裂时液体不致四溢。
7）、柜体须于顶部开设有管径150～200mm的抽气口（依据图纸及相关说明所示），并预留法兰接口（含内建式蝶阀）。材质采用厚1.2mm优质冷轧钢板机压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂。
8）、合叶采用304#不锈钢模具冲压成型排式合叶（合叶长度与门片等长）；
9）、门板把手采用钢质镀铬旋柄式把手，门把具上中下三点式插梢以确保门片锁合强度， 并附锁；
10)、门缝条：双开式门片间需装设门缝条，门缝条采用钢材与门板一体成形制作。
K、样品柜/资料柜
1)、基本要求：安装方便美观和其它家具搭配协调。配锁。
2)、结构要求：落地式，上对开内嵌式玻璃门下对开实门。

3)、柜体采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

4)、柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。柜体的四角必须≥50mm的Z型加强筋和紧固件设计，达到更强的负荷。承重台的柜脚和柜体必须是刚性连接，厚度≥5mm。
5)、采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

6)、双层设计，厚度≥20mm,中间填充有隔音材料，隔音材料符合国家环保标准。
7)、为防止试剂等化学物品倾倒而造成的安全隐患,同时也便于使用人员贴标签,所有门板均采用45°斜面工艺,而非传统之直角工艺.
8）、上门内嵌5mm钢化玻璃
9）、门铰

隐蔽型，高光泽的不锈钢或镀鉻钢材质。

非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定。

运动负重：≥90kg（≥100000次）。

打开角度大于165度。

10）、手抽：一字形铝合金拉手。

11）、层板

采用高品质≥1.0mm镀锌钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨,拉力强度>270N/mm2, 内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。

所有带柜门的实验柜体内置活动层板。
层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

层板弯折截面高度：≥20mm。
L、气瓶柜
1）、柜体材料：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

2）、柜内配置：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

3）、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。设有柜内带自动报警和延时排风系统功能，当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

气体报警器：高精度、高灵敏度、长寿命的催化燃烧式电化学式气体传感器，每个气瓶柜的气体检测报警器功能根据不同使用的气体配置。达到以下要求；分辨率：0.001ppm 量程0ppm~10ppm ；0.01ppm 量程0ppm~100ppm ；0.1ppm 量程0ppm~1000ppm；精度：±3%FS重复性：±1.0%；线性误差：±1.0%；响应时间：T90≤30+秒；恢复时间：≤40秒；防护级别：IP65，防爆标志：Exd II CT6，信号输出：线性三线制4-20mA标准电流/开关量输出。
检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式、流通式可选。
4）、五金及配件：
门板把手采用钢质镀铬旋柄式把手，门把具上中下三点式插梢以确保门片锁合强度， 并附锁；
门缝条：双开式门片间需装设门缝条，门缝条采用钢材与门板一体成形制作。
样品柜、器皿柜、更衣柜、储物柜、资料柜、成品展示柜
规格要求：柜体均应为完整独立的无钉全拆装式结构，各部件拆装简单快捷，结构牢固的落地型全钢制柜体设计；
5）、柜体应以冷轧钢板制作，并至少应包含下列各组件及厚度：

1.0mmTH： 内门片。
1.2mmTH： 外门片，侧板，底板，上横梁，层板支柱，层板。
3.0mmTH： 调整脚支撑板。
6）、门板20mm（±5%）厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；
7）、门板合叶以304#不锈钢板成型合叶，以304#不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，非焊接结构；
8）、门板配置橡胶缓冲装置；
M、全钢通风柜

1）、通风柜工作台面材料采用防水、防火、耐刮、耐磨、抗击耐酸碱的陶瓷板，厚度≥20mm，且需要满足以下技术要求：
▲台面采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面（通风柜台面采用20mm厚一体成型碟形台面），台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。并在投标时提供材质检验报告。
▲断裂模数要求:提供国家建筑材料测试中心的检测报告,检测结果为:平均值≥52MPa,单个值≥47MPa(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章)。
吸水率要求：平均值0.02%，单个值0.04%
▲为确保性能的稳定性,提供SGS出具的的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告(复印件并加盖所投台面厂家公章),检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。陶瓷台面空气负离子诱生量符合JC/T2040-2010(2017)<《负离子功能建筑室内装饰材料》要求。空气负离子诱生量（个/s.cm²）≥500，并提供由建筑材料工业环境监测中心出具的检测报告。
▲放射性：提供国家级的辐射限量检测报告，参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.7，外照指数≤0.8。
侧面封釉：陶瓷台面的侧面封釉要求耐98%H2SO4腐蚀1h样品无明显腐蚀、400℃保持4h样品无破坏。
通风柜台面静载测试承重400kg.：为保证仪器承重安全，通风柜台面性能必须满足承重测试要求，提供 “静载测试”检测报告，试验方法&试验要求：“将工作台面安装在通风柜底座上，在台面上均匀分布载荷400KG，保持48小时。试验后无破损”。
▲生产厂家具备国家高新技术企业证书（提供复印件并加盖生产厂家公章）且具有针对本项目的授权书和不少于10年质保承诺书，提供复印件并加盖公章（原件备查）。

2）、辅助进气口：安装于上部外面板上，可于视窗降低时，提供气源以降低视窗下方开口激流。
双层侧板：外侧采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板以烧焊而成，内侧为5mm厚防酸板。双层结构构成抗腐防爆结构；外侧设有窗口，便于维修气路、电路。背板：采用5mm厚防酸板，其构造设计对爆炸有释压作用。
顶板:采用5mm 厚防酸板，其构造设计对爆炸有释压作用。
导流板：采用5mm厚抗倍耐特板，对不同重量气体更有效排放。
视窗：采用6mm厚整体钢化玻璃，其配重采用先进平衡锤设计可使门停于任意位置。视窗把手：采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板模压成型制作,把手前缘采用180度内向摺卷设计以增加强度及安全防护功能。  
上柜架：采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板烧焊而成，为排毒柜上方水平支撑结构。
日光灯：日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换。日光灯长度及瓦数以达到台面照度400LUX为准。  
门栏：前端设门栏5mm以上，形成凹关。  
底柜：全钢结构；
扣手： “一”字型铝型材喷漆暗扣手。
插座：采用10A插座。
喷涂：表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，表面表面静电喷涂环氧树脂（采用国际名牌涂料，防腐性能较好）。采用了轿车级磷化防腐处理及200度高温静电喷粉，使环氧树脂粉末结合力提高10倍以上,不易脱落,钢板不易生锈，可防一定量的化学腐蚀、防潮、防蛀，满足实验室要求。
水槽组：采用PP材质制作,耐酸碱一体成型小水槽。附水龙头和防堵臭装置。
水龙头：采用具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用的单口鹅颈水龙头，开关旋纽为高密度PP/ABS人体工学设计，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀。水嘴可旋转。管体部分为黄铜材料，表面经喷涂处理，防锈耐腐蚀。水龙头控制开关置于左侧控制面板。  
使用说明：在视窗右下角明显位置标示使用说明,以利操作。
N、万向抽风罩  
1）、PP材质，管道直径75mm，罩口直径：420mm；
2）、顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用；
3）、罩口：拱型/杯型；
4）、集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风；
5）、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 ；
6）、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。
7）、关节连接杆：304不锈钢 ；
8）、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 ；
9）、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。
10）、覆盖范围：长度3.15，以固定架为中心最大活动半径可达2040mm 。 长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP ；
11）、固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；
12）、符合欧盟标准  EN  ISO12100:2010 认证标准。
13）、常温下，经盐酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、乙醚各30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面10min后洗净，应无明显变形、脱色和使用性能的缺陷。投标人提供市级及以上质检部门出具的检验报告复印件并加盖生产厂家的公章；
14）、常温下，经0.5J冲击试验3次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象，投标人提供市级及以上质检部门出具的检验报告复印件并加盖生产厂家的公章；
15）、▲投标时同时提供：

a.提供生产厂家具备国家高新技术企业证书复印件并加盖生产厂家公章。
b.符合美国FCC认证标准、提供美国FCC认证证书和中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承保文件复印件并加盖生产厂家公章。
c.提供万向抽风罩检测报告复印件并加盖生产厂家公章和生产厂家针对本项目出具的《授权书》及《质保服务承诺函》复印件（原件备查）。

O、原子吸收罩、排尘罩
1）、材质：采用304优质不锈钢材质制作。
2）、所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；
3）、无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理、耐腐蚀。
4）、管颈装有伸缩节和风阀，上下高度可调节。
5）、▲投标时同时提供：
a.生产厂家具有国家家具产品质量监督检验中心或省级以上国家权威机构出具的检测报告并加盖生产厂家公章。
b.具有针对本项目出具的《投标授权书》及《质保服务承诺函》原件并加盖公章（原件备查）。
P、复合式紧急喷淋  
1）、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；
2）、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟；
3）、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助；
4）、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏；
5）、工作压力：0.3—0.6Mpa
6）、密封压力：0.8Mpa
7）、喷淋流量：>75.7L/min
8）、洗眼流量：>11.4L/min
9）、洗眼器进水口尺寸：DN25
10）、洗眼系统排水口尺寸：DN25
11）、排水盘排水口尺寸：40
12）、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷；
13）、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇；
14）、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规；
15)、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。

16）、▲投标时同时提供：
a.生产厂家针对本项目出具的《投标授权书》、《质保服务承诺函》原件并加盖供应商公章（原件备查）。
b.生产厂家中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承保复印件和喷淋的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
c.生产厂家具备国家高新技术企业证书和荣获省级工业新产品证书（提供复印件并加盖生产厂家公章）。
Q、实验凳
1）、底盘类别：气动升降，圆形脚踏
2）、椅脚类别：铝合金五星脚
3）、水平/辘脚：水平脚
4）、椅座物料：黑色、PU材质。
R、超净工作台
1)、标配高效聚酯纤维，预过滤灰尘颗粒；
2)、▲对于0.3μm颗粒系≥99.99%截流效率，MPPS≥99.99%（提供过滤器制造商检测报告样本复印件）；
3)、▲工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 4（提供洁净度检测样本或证书）；
4)、高整块不锈钢台面，圆滑无清洁死角，操作台面前部突起；
5)、滑动式钢化玻璃前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌；
6)、气流模式：垂直流；
7)、按键控制风机、灯光、电源插座和紫外灯，实时监控和显示气流速度；可设定紫外灭菌时间；
8)、抗菌涂层，24h抑制不低于99.9%细菌滋生（提供涂层抗菌实验图文资料）；
9)、▲主机外形尺寸（长×宽×高mm）：长≤1350mm，宽≤630mm，高≤1020mm；主机内部尺寸（长×宽×高mm）：长≥1250mm；
10)、噪音标准：＜65 dBA；
11)、日光灯照度：＞800LUX；
12)、主体结构≥1.2mm厚镀锌钢板；操作台面≥1.2mm厚304不锈钢；
13)、紫外灯功率≥30W，254nm波长，无臭氧发生；
14)、侧壁预留开口，可对接水气接头；
15)、柜体采用玻璃侧壁，增加透光率；
16)、配置：主机1台；可移动支架1套；过滤器制造商检测报告1份；ISO14644.1标准Class 4洁净度检测报告及洁净度证书1份；
17）、▲投标人投标时提供国内总代针对本项目出具的《投标授权书》和《质保服务承诺函》复印件并加盖供应商公章（原件备查）。
3、实验室通风系统
A、说明：
本项目为云安绿色日化产业集聚区创研中心实验室能力建设项目的通风系统建设。该建筑共7层。实验室排风设备分散分布在五至六层。
本工程实验室大楼为新建，通风工程的设计内容主要有：通风系统的规划（含设备排风和特殊实验室的房间排风），房间补风系统，房间换气系统及卫生间排风采用直排方式。房间新风系统及消防排烟不在不本次招标范围之内。
普通实验室通风柜、排风试剂柜等末端装置采用局部排风方式；仪器室排风采用原子排风罩、万向排风罩相结合的定点排风方式；房间全面排风采用换气扇或排风百叶相结合的排风方式；气瓶间设置独立的排风系统。
所有通风系统除直排系统采用工频控制外，其余均采用变频系统，具有高品质的节能降噪、智能控制和安全性能。
通风系统离心风机安装在楼顶,实验室所产生废气经集气设备收集到楼顶后达标进行排放。
B、技术指标：

支管路内风速6～8m/s,干管路内风速8～12m/s；
通风集气设备设计风速、风量：
通风柜面风速：0.5 m/s，
单台1500*900*2350通风柜设计风量300-1500m3/h；
单台1800*900*2350通风柜设计风量300-1800m3/h；
原子吸收罩排风量600 m3/h（特指通风截面积400*400mm）；
万向排气罩排风量300 m3/h。
通风系统使用终端噪声小于60分贝。
集中排风系统的同时使用系数根据实际需求有所不同。
C、技术要求：

1) 、通风管路：通风管路的布置要求做到“短、平、顺、直”，材质要考虑到防腐蚀的要求，排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，关键节点内设导流板。
2) 、通风设备：通风设备的风量、风压和材质等要满足使用要求，并留有一定余量。
3) 、通风系统：通风系统整体的通风柜采用静定压变频控制系统，实验室房间要考虑整体通风换气,实验室排风系统采用楼顶排放方式； 房间补风采用静定压变频控制补风方式，补风通过过滤处理后集中补风，补风口要远离排风口；重点解决排风与补风的平衡问题,以求运行能耗低与通风效果良好之目标,降低综合运行效能。
4) 、实验室换气次数：所有实验室内的空气都应被排放出室外而不得循环使用。因此，要保证实验室室内为微负压，实验室不会对周边区域形成交叉污染。通常情况下，实验室应保证6-12次的换气次数。部分实验室由于要对室内危险物，热负荷，特殊气味进行控制的实验室，总的换气次数应考虑以下几个因数，实验室排风设备总的排风量；满足实验室中温度要求所需换气次数；室内工作区域毒害气体气味消除要求等来确定合理的换气次数，设定最小换气次数。
5) 、通风柜监测与控制：通风柜的控制主要采用静定压变频控制系统。当通风柜排风降到预设的安全标准时（换气次数不足，有害气流抑制率不足，或故障等）应有响应的报警提示。如果相邻空间区域之间的气流方向被认为是很重要的，则要求在出现风量不足或者是出现不利气流方向时，控制系统进行指示或报警。自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速, 火灾及意外有紧急排放功能.
6) 、实验室气流与压力控制：通常情况下，办公区应始终保证相对于廊道和实验室的相对正压；实验室内应始终保持微负压，以避免实验室内产生的毒害气体交叉污染。实验室应可以提供合适的送风和排风量，使得气流通过正确的流向，实验室气流方向应从低危险区域向高危险区域流动，从某一区域进入另一区域时。气流设计应从办公区域，廊道，以及其他辅助区域流入实验室，保持实验室内的适当负压，确保实验室内的气流不外泄到走廊。
7) 、通风系统应预留远期规划的通风柜、万向排风罩、原子吸收罩和桌上型排风罩安装接口。

D、实验室气流控制系统整体要求
实验室气流控制选用静定压变频控制系统及智能多段静压排风变频控制的气流解决方案。  
主要技术目标：
实验室工作人员的健康及安全：正确控制实验室通风柜的排风，保证开口面风速。
 实验室压力控制：正确控制实验室送风，保证实验室空气的流向。
 最小通风控制:最小通风换气次数一般为6～12次/h。
为了实现上述独特需求，实验室气流系统需满足下列控制要求：
1)、通风柜柜门在任何位置都要保持0.5m/s的开口面风速。
2)、通风柜柜门位置发生变化时，控制信号调整到位的响应时间小于0.5秒。
3)、风量控制精度：控制风量的±5%。
E、通风柜控制系统及技术要求
1）、通风柜控制要求
实验室气流控制系统保证实验过程中人员的健康与安全，同时节约能源和运行费用。
每台通风柜排风管上安装一套电子调风阀，它将控制通风柜的面风速及排风量，保持通风柜面风速为设定值0.5m/S（可设定），接收管道压力变化信号，响应时间小于3秒，以确保排风量的准确性以及保证面风速恒定。
其控制系统具有自主知识产权，并符合CE认证标准，并提供认证证书。
2）、通风柜控制器
      控制器技术要求如下：
、4寸彩色LED显示屏，界面可同时显示通风柜面风速设定值以及当前实测值，自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。方便操作人员实时了解使用状态。
、LED显示屏显示风机状态、灯光、风阀角度、面风速等信息。
、所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。
、具备紧急排风按键。紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。
、具备延时排风按键，通风柜使用完成时按延时排风键排尽通风柜内残留的废气，确保通风柜内无凝结水现象。
、通风柜控制面板设有风机及照明启停键并将启停状态显示在面板上，通风柜停止使用时能单独关闭通风柜电源。
、在控制面板上，通风柜风阀与风机按键具备关键控制，风机启动时，风阀打开，风机关闭时，风阀关闭，防止废气倒灌，风阀角度能在控制面板上实时显示。
、带485通讯端口，支持楼宇通讯网络。
、风阀压力损失要小，使得运行经济。工作压力范围要宽，是压力无关型的变风量调节控制，保证系统多个通风柜同时运行时，各自独立调节，不相互干扰；
、真实有效的测量通风柜的入口面风速和排风流量，达到实时监控通风柜运行状态和连锁控制室内压力的功能；
、与实验室内其他通风设备协同工作，达到控制室内成理想的风量平衡状态和室内压力。要求各种阀门的反应速度应为快速反应，流量控制反应速度小于1秒，以利于通风柜和房间风量的快速平衡；
3）、通风柜电子调风阀特性
通风柜电子调风阀选型。
对接排风管路口径：￠250或￠315，根据设计图纸要求选型；阀体要一体型，带集液槽，防冷凝水倒流。
安装位置：通风柜顶部排风管道上。
材质:整体PVC塑料一体成型，透明防腐，方便调试及简修。
正常工作压力范围：50~1000（Pa）。
风量控制精度：<± 5%的指令信号。
精确风量调节比率：最大风量：最小风量>4:1 。
变风量响应速度：调节时间<3秒。
风量控制稳定性：压力无关型风阀,平衡风管内压力波动时间<1 秒。
现场安装：根据现场实际情况，任意选择安装位置，阀门安装前需要1.5D直管段。
阀门驱动方式：电子驱动,24VAC供电。
安全措施：当断电或故障时,风阀能在关闭或最大风量状态。
同送风相接触的风阀其阀体必须自带橡塑保温层；阀体结构紧凑，水平垂直安装无限制。变风量风阀自带控制电路板；应有不同型号和规格的单个风阀，满足不同风量要求。
对风量的控制可精确到流量控制信号的±5%,可调节率﹥4:1,压差范围(可调节压力)：50~1000（Pa）。
工作温度范围：10℃-50℃。
▲电动风阀阀体密闭要求风阀的密闭性应达到如下参数，并提供国家级第三方漏风率检测报告。风量调节阀应符合:JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》相关标准要求并提供检测报告，其中漏风率应符合以下标准值：
	阀片两侧静压PS(Pa)
	50
	80
	110
	140
	170
	200

	单位面积阀片漏风量Qa[m3/(h.m2)]检验值≦标准值
	标准值
	164.4
	215.9
	259.7
	298.7
	334.3
	367.3


▲ 投标时提供制生产厂家针对本项目出具的《投标授权书》及《质保服务承诺函》复印件，并加盖供应商公章（原件备查）。
4）、集成控制电箱
输入电压
  AC 220V
输出电压   DC 12/24V
输出电流
3.2A
操作温度   -20-50°C
F、排风机变频控制系统
风机变频控制：采用先进的多段静压控制技术，做到排风量需求的精准控制。多段静压变频控制技术通过S设定最近点、最远点、不同排风点启停数量组合的管道静压值的恒定，从而达到风量精确控制的目的。克服管道静压控制及多段速控制的缺点，通过管道静压及多段速控制的结合实现精准风量控制的目的。 
排风点阀门打开，管道静压变化，通过压差传感器采集压差信号，传输给可编程静压控制器（PLC）,静压控制器接收管道静压差值的变化，进行内部逻辑运算，比较实际值与设定值的差，经运算后发出指定调整排风机电机运行变频调整风量，从而保证所需要的风量需求。
智能排风变频控制箱符合CE产品认证，并提供CE证书。
系统具有以下功能特性： 
    根据不同的使用点或多个组合排风点，控制多个静压值的精准控制方法

自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变

直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值

不正常情况下，声光报警

就地键盘操作及功能显示屏

具备意外紧急排放功能

7寸触摸屏面板显示当前风机运行状态等

支持就地控制与远程监控功能，所有排风机状态参数上传至BAS
产品要求：
1）管道静压传感器 

输出信号： 0 ～ 10VDC（3线）或4 ～ 20MA（2线），供电电源：24V DC

精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

量程：0 ～1500Pa

介质：适用于空气或非导电气体
2）排风机多段静压控制器

控制器应是采用点对点的通讯方式，可在自动化级网络上彼此访问或与上位机通讯。

应具备先进成熟的自适应控制算法，闭环控制算法的一种，能根据管道静压的变化自动进行调解。

应具备内置的能源管理程序和对控制器的编程能满足对设备管理的要求。

应具备报警管理、历史数据收集、运行控制和监视功能。

应具备灵活的输入输出点以适应项目的不同需求及拓展。

支持以太网或RS-485网络通讯。

支持输入输出点和传感器提供24V 直流电源。

控制器中央处理器控制器包含一个多任务的微型处理器，用于程序执行、与I / O点和网络中其他控制器的通讯。

控制器应具备一个编程口。

控制器中RAM内存中的程序和数据库应具有内部受到电池保护。
3）变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
控制柜应符合低压电器成套设备3C认证，所有内部接线必须符合电气接线规范，户外型变频器控制柜应达到IP65防护等级。
4）触摸监控屏  7寸彩屏
       7寸，控制箱安装，实验室现场安装
       集成以太网口与SIEMENS  S7-200系列PLC通讯
       隔离窜口（RS422/485自适应切换）
       支持Modbus  RTU协议
       组态界面友好，可显示风机运行状态、通风柜等设备运行状态等
       可设置调节风机的总排风量及运行参数
       可监控喷淋塔、活性碳过滤器的堵塞报警等
       可在控制屏关闭风机及通风柜排风设备等
5）控制箱及其元器件
       控制箱及其元器件符合低压配电规范
       控制箱箱体采用1.2mm冷轧钢板，柜门及安装板1.5mm冷轧钢板，箱体环氧树脂粉末静电喷涂。
       箱体具有本地、远程控制功能，标示明确
       箱内元器件采用施耐德、正泰、LG等。
G、主要设备及主要材料材质
1) 、 通风管道
排风风管采用阻燃聚丙烯（PP）管材，风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，中低压系统圆型风管板材厚度：D≤320板材厚度3.0mm,320＜ D≤630mm板材厚度4.0mm，630 ＜ D≤1000mm板材厚度5.0mm，1000＜ D≤200mm板材厚度6.0mm。中低压系统矩形风管板材厚度：风管长边尺寸b≤320板材厚度3.0mm，320＜ b≤500板材厚度4.0mm，500＜ b≤800板材厚度5.0mm, 800＜ b≤1250板材厚度6.0mm, 1250＜ b≤2000板材厚度8.0mm。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；圆管厚度≥3mm, 方管厚度≥5mm。
风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：
风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；
矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：
低压系统风管QL≤0.1056P0.65；
中压系统风管QM≤0.0352P0.65。
2) 、 70℃防火阀
当风管通过防火墙或楼面时需要装防火阀。
所有风管穿竖井时，均安装304不锈钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。
3) 、玻璃钢离心风机：投标主要产品采用知名品牌产品。
采用进口电机，使用寿命长，适用一定浓度的腐蚀性气体；
耐温、防腐、防爆；
风机型号具体根据风量，风压选型，详见清单；
为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座及橡胶减震片；
风机出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的网。
4) 、消声器
阻抗复合性消声器；
外壳采用有阻燃PP板制作，内衬消音纤维片。  
连接方式：法兰连接或承插连接；性能：可有效降低噪声5～10分贝。
5) 、玻璃钢废气净化塔
材质：以FRP（玻璃纤维增强塑料）为主要材质，具有外形美观、阻力损失小、耐腐蚀性能好、重量轻、安装方便、占地面积小、不易老化等经济实用特点。
用途：适用于排放一定浓度的腐蚀性气体。适用于净化处理场所，如学校、医院、研究中心、化工、电子、实验室通风柜配套等。
原理：需处理的废气、由玻璃钢离心风机压入净化塔进气段后、垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液体起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在填料内交叉洗涤，再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水层段，脱去液滴，将净化后的气排出。
6) 、 活性炭净化箱
概述：活性碳净化箱主要用于有机废气的吸附净化，达到快速高效的吸附效果，实现达标排放的目标。　
活性碳性能参数满足：CTC吸附值≥100-140%、苯吸附≥45-65%、碘吸附值≥1100-1300Mg/g、比表面积≥1400~2400 m2/g、表观密度≤0.33~0.38 g/ml、着火点 ≤400~450℃、强 度≥95-99.9%、灰 分 ≤3-6%、水 分≤5%、粒 度2，3，4mm。
原理：需处理的废气由玻璃钢离心风机吸入（压入）净化箱内的进气段垂直向上或平行与活性碳粒料起反应，可以有效吸附各种工业废气，如：苯、二甲苯、甲醛，氨气、二氧化碳，臭气等。
H、竣工验收
通风工程的竣工验收，是在工程施工质量得到有效监控的前提下，通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查，按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。
通风工程的竣工验收，应由建设单位负责，组织施工、设计、监理等单位共同进行，合格后即应办理竣工验收手续。
通风工程竣工验收时，应检查竣工验收的资料，一般包括下列文件及记录：
图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；
主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；
隐蔽工程检查验收记录；
工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录；
观感质量综合检查记录；
观感质量检查应包括以下项目：
风管表面应平整、无损坏；接管合理，风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接，无明显缺陷；
风口表面应平整，颜色一致，安装位置正确，风口可调节部件应能正常动作；
各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；
风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求；
风管、管道的软性接管位置应符合设计要求，接管正确、牢固，自然无强扭；
通风机的安装应正确牢固；
消声器安装方向正确，外表面应平整无损坏   
室内噪声的检测
测噪声仪器应采用带倍频程分析的声级计．
测点布置通风柜操作窗口上沿左中右三点和下沿左中右三点或按工艺要求设定。
测试方法：六点数据取平均值。
4、 实验室集中供气系统项目
A、 说明：
本项目为云安绿色日化产业集聚区创研中心综合楼实验室能力建设项目的集中供气系统建设。该建筑共7层。实验室集中供气设备分散分布在五至六层。
B、技术指标
1）、保持气体纯度：
气瓶供气系统，标准配置下，每个汇流排均配有放空系统，以排除每次更换气瓶时引入的杂质，确保了管路终端气体的纯度。
2）、不间断气体供应：
乙炔、氢气的钢瓶压力低，输出压力小，瞬间流量需求大。左右各1个钢瓶，一用一备，自动切换，提供不间断的供气；自动切换器应适合低压使用，输出流量大，可以满足仪器的瞬间大流量要求；
氦气、氩气、压缩空气的使用点数量较多，用气量相对较大，除压缩空气（供气系统采用空压机+储气罐+冷干过滤的供气方式）外氦气、氩气均采用2个钢瓶供气，一用一备，自动切换，提供不间断的供气。
3）、气体压力和流量保持稳定：
系统采用两级减压（一级由供气汇流排调节，二级由使用点的二级减压器调节）方式供气，得到非常稳定的压力及流量，以保证实验室各个仪器的使用需求。
4）、高效率：
通过供气控制系统，可充分使用钢瓶中的气体，减少残气余量，降低用气成本。通过预计气体的使用情况，可定期检查，减少工作人员不必要的频繁检查。
5）、操作简便及安全性：
气瓶按照气体特性布置，减少搬运安装等操作，更节约时间及成本费用。
集中供气可以使高压段（150公斤）处在气瓶室，从根本上大大降低了人员长期处在高危险环境这一问题。对易燃、易爆气体需按照国家规范做好足够的安全措施。采用气体浓度报警器进行侦测，并与防爆风机联动；气体主管和输出终端均配置回火防止器。
6）、系统具有可发展性：
供气系统不仅可以满足目前实验室对气体的需求，而且留有一定的预留发展空间，可以满足用户未来新增设备的用气需求。
C、技术要求：
1）、实验室使用的气体均来自于气瓶室。从气瓶室到5楼的末端用气点的整个管线系统，在设计上采用两级减压（一级由供气控制系统调节，二级由使用点的控制阀调节）方式供气，得到非常稳定的压力及流量，以保证实验室各个仪器的使用需求。
2）、针对用气量大、用气点多的气体，采用半自动切换系统，配置多个钢瓶（分为2组，1用1备）。汇流排的减压器和阀门必须满足大流量的气体需求，对应的不锈钢管、二级减压器和阀门都应该满足大流量的气体需求。
3）、汇流排输出压力为1-1.2MPa，乙炔汇流排输出压力为0.4MPa。二级减压器的压力调节精度达到0.1MPa。
4）、针对易燃、易爆气体，应按照国家规范，做好安全措施。
a) 氢气、乙炔的汇流排主管路出口安装回火防止器，二级减压器的出口安装不锈钢单向阀；
b) 氢气、乙炔的汇流排需要做吹扫管路，吹扫管路的末端需配置不锈钢回火防止器，出口的位置按国家相关规范布置；
c) 氢气、乙炔的汇流排需进行静电接地处理（业主应在气瓶室内预留接地端口）；
d) 氢气、乙炔需要安装气体浓度报警器，当危险气体泄漏时，浓度报警器开始报警；同时，启动联动的防爆风机，将危险气体抽出户外；
5) 所有气体管路由高质量的、完全退火型无缝316L不锈钢管(BA级)组成。氢气管道所用的附件和仪表是该介质的专用产品，不存在代用。316L不锈钢管(BA级)具有良好的耐腐蚀性能，其内外表面都经过抛光处理，管道内表面经过化学清洗，外观光亮美观，内表面的光洁度好，使得气体的流速均匀稳定。
6)所有管路沿墙体通往不同的楼层，难燃气体管道沿走廊的天花板上面布设，氢气和乙炔管道沿走廊的天花板下面布设。管道延伸到各个实验室的门槛，穿墙引入实验室。实验室内的各种气体管道支管宜明敷，输送干燥气体的管道宜水平安装。气体管道不和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作。

7) 气体管路支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。空气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不小于0.25m，空气管道处于除氢气管道外的其它气体管道之上。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

8) 氢气管道若与其它可燃气体管道平行敷设时，其间距不小于0.50m；交叉敷设时，其间距不小于0.25m。分层敷设时，氢气管道位于上方。
9) 所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

10) 仪器工作台上要求均匀的排放各种气体的出口点。
11) 对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

12) 不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

13) 气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

14) 穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不存在有焊缝，管道预套管之间采用非燃烧材料严密封堵。
15) 实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。
五、气体减压阀及其他技术参数：
D、主要设备及主要材料材质
1) 、半自动供气减压系统/半自动切换减压装置/半自动切换汇流排

双侧式半自动型减压供气系统；自动切换双侧供气，24H不间断连续供气。
双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级。
双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修。
阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质。
减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质。
产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体。
配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理。
最大进口承压压力30Mpa/300Bar。
最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调。
最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。
2) 、二级减压器/二级管路减压器/终端二次减压器
阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质。
减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质。
减压器上盖配置防爆泄压孔。
产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体。
配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理。
最大进口承压压力10Mpa/100Bar。
最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调。
最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He。
3)、产品证明资料
▲提供第三方检测报告：切换系统产品性能测试报告、减压器产品性能测试报告、产品防腐盐雾测试报告（提供复印件加盖制造厂家或其国内总代公章）。
▲提供制造厂家或其国内总代针对本项目出具的授权证明、产品质量保证书、售后服务承诺书（原件备查）、报关证明复印件并加盖公章。
▲产品须通过ISO9001质量体系认证；欧盟CE认证；环保RoHS认证和PICC中国人民保险质量承保（提供复印件加盖制造厂家或其国内总代公章）。

4)、不锈钢管及管件
▲不锈钢管及管件要符合静液压试验方法GB/T 14976-2012,指标≥30MPa，投标人需提供厂家检测报告复印件和授权证明加盖生产厂家公章。）

E、验收
针对以上情况及实际工作压力，依据《国家工业管道安装及验收规范》（GB50235-97），《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：
1)、强度实验：管内充入高纯氮气PN2，初始压力为0.6MPa，以0.2MPa为一级，逐级增压，使压力到达1.2Mpa，保持此压力1小时，压力不降为合格。
2)、气密性：气密性验收时，充气压力为1.2Mpa，密闭不少于24小时，压力不降为合格。 
3)、洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

4)、气体浓度报警系统测试：针对报警系统的探头，释放少量易燃气体，如果报警器主机报警，则系统合格。

三、采购项目商务要求

1.1 质量保证：
中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。中标人进一步保证，提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷或瑕疵（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷或瑕疵除外），或者没有因中标人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的缺陷或瑕疵。

上述保证在货物安装调试验收合格交付采购人使用之日起计   三   年的质量保证期内有效，在质保期内中标人免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

采购人在质量保证期内发现缺陷或瑕疵应尽快以书面形式通知中标人。对质保期内的故障报修，中标人应定设置服务热线，保证在接到报障后按  48  小时内到达采购人现场，   72   小时内更换有缺陷或瑕疵的货物或部件、排除故障。中标人不能按时排除故障时，应提供备用设备给采购人维持工作。

对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权利不受影响。由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将根据采购人受影响的时间予以顺延。

质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，中标人提供有偿服务。

因中标人货物质量问题，导致已安装的设备需拆除修理所发生的拆除和二次安装相关的费用，或者其他的二次费用，均由中标人承担。

1.2 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。

质保期满后，应采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，中标人应免费向采购人提供备件的图纸、资料。

2. 售后维修服务和技术支持:
投标人承诺提供自设备验收完毕之日起至少3年的免费质保。按照设备生产原厂提供的售后服务标准提供质保服务。质保期内因质量问题应免费更换和维修。保质期满后，应按其在地区同类产品的最优惠价格提供维修或更换零部件服务。由于采购人的疏忽引起的故障和正常磨损将不包括在质量保证范围内。在保证期外发生的质量问题，由卖方负责解决，买方应支付相应的费用。在任何时候，卖方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

到货要求及交货地点
3.1 货物产地及标准：

货物为全新的（原装）产品。

标准：

本项目所指的货物及服务应符合《用户需求书》的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是政府部门或有关权威机构发布的最新版本的标准。

3.2 到货的时间、地点

1.到货地点：采购人指定实验室内。

2.合同生效后90天内完成实验室装修,交货、安装、验收并交付使用。
3.中标人应按本项目要求的交付使用时间将货物分批运至采购人指定到货地点卸货、验收，并提前 3 个工作日将到货时间通报采购人。
4.验收要求：
4.1 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新未曾使用过的产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
4.2 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
4.3 验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。
4.4 签订合同前，中标人应上门实地测量核实实验家具尺寸，并在采购人确认后，方可批量生产。

4.5 设备安装后，采购人按国家标准进行验收，同时中标人应向采购人提供家具使用说明书、验收标准手册及报告书。如发现设备性能指标或功能上不符合招标书和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
4.6 其它验收细则以中标人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

4.7 投标人和货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
4.8 培训：由供货方进行设备的安装、调试和对用户进行基本的设备操作和系统使用培训。

其他要求：

5.1为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

5.2设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

5.3投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

5.4货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5.5所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。
5.6本采购项目内容中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

5.7若投标文件中技术、商务或价格偏离业主预期太远的，业主有权取消某一项的采购标的。    
四、付款方式 

1、签订合同后5天内，采购人支付中标金额的30%；货物备货完毕进场施工之日起5天内，采购人支付中标金额的40%；全部货物现场安装完毕并验收合格后5天内支付中标金额的25%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，5天内无息支付。

2、采购人支付每笔货款时，成交人应提供相应金额的正式发票；

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电电汇）等形式。
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

云浮循环经济工业园协同创新研究院2019实验室建设采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。
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	实验室系统配套设备-实验室气体管路部分


2.1 实验室台柜部分

	序号
	材料名称
	制造商/品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	拆装原有通风柜
	
	含运输，10公里内
	台
	5.00 
	
	
	　

	2
	拆装原有中央台
	
	含运输，10公里内
	米
	4.50 
	
	
	　

	3
	拆装原有边台
	
	含运输，10公里内
	米
	6.50 
	
	
	　

	4
	拆装原有高柜
	
	含运输，10公里内
	个
	11.00 
	
	
	　

	5
	通风柜
	
	1500*900*2350
	个
	5.00 
	
	
	全钢结构；20mm陶瓷台面，5mm厚抗倍特板内衬板，厚6mm钢化玻璃视窗，配插座、单口水龙头、小水杯。

	6
	通风柜
	
	1800*900*2350
	个
	16.00 
	
	
	全钢结构；20mm陶瓷台面，5mm厚抗倍特板内衬板，厚6mm钢化玻璃视窗，配插座、单口水龙头、小水杯。

	7
	资料柜
	
	900*450*1800
	个
	40.00 
	
	
	全钢结构

	8
	样品柜
	
	900*450*1800
	个
	14.00 
	
	
	全钢结构

	9
	试剂柜
	
	900*450*1800
	个
	23.00 
	
	
	全钢结构

	10
	抽风试剂柜
	
	900*450*1800
	个
	26.00 
	
	
	全钢结构

	11
	器皿柜
	
	900*450*1800
	个
	2.00 
	
	
	全钢结构。

	12
	气瓶柜
	
	900*450*1800，带泄露报警、排风机
	个
	3.00 
	
	
	全钢结构，带抽风 

	13
	货架
	
	1200*450*1800
	个
	50.00 
	
	
	全钢结构

	14
	更衣柜
	
	900*450*1800
	个
	25.00 
	
	
	全钢结构

	15
	落地通风柜
	
	3000*1800*2350
	个
	4.00 
	
	
	全钢结构

	16
	桌上型通风柜
	
	1500*1500*1500
	个
	6.00 
	
	
	全钢结构

	17
	不锈钢集气罩
	
	800*700
	个
	8.00 
	
	
	304不锈钢材质。

	18
	天平台
	
	900*600*850
	张
	5.00 
	
	
	40mm大理石台面，全钢结构。

	19
	边台
	
	1450*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面； 

	20
	边台
	
	1500*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	21
	边台
	
	1800*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	22
	边台
	
	2150*750*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	23
	边台
	
	2550*750*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	24
	边台
	
	2825*750*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	25
	边台
	
	2900*750*850
	组
	5.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	26
	边台
	
	3000*750*850
	组
	3.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	27
	边台
	
	5500*750*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面；

	28
	边台
	
	6125*750*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	29
	边台
	
	6900*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	30
	边台
	
	7450*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	31
	边台
	
	7500*750*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	32
	转角台
	
	1000*1000*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	33
	中央台
	
	2350*1500*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	34
	中央台
	
	5750*1500*850
	组
	4.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	35
	中央台
	
	6000*1500*850
	组
	2.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	36
	中央台
	
	6650*1500*850
	组
	1.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	37
	仪器台
	
	2800*900*850
	组
	4.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	38
	仪器台
	
	4550*900*850
	组
	4.00 
	
	
	全钢结构， 16mm实芯理化板台面

	39
	不锈钢台
	
	3225*600*850
	组
	1.00 
	
	
	304不锈钢材质。

	40
	不锈钢台
	
	3250*600*850
	组
	1.00 
	
	
	304不锈钢材质。

	41
	高温台
	
	6000*750*600
	组
	1.00 
	
	
	全钢落地结构， 18mm厚黑色大理石

	42
	高温台
	
	10100*750*600
	组
	1.00 
	
	
	全钢落地结构， 18mm厚黑色大理石

	43
	试剂架
	
	1500*300*900
	组
	6.00 
	
	
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	44
	试剂架
	
	5000*300*900
	组
	4.00 
	
	
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	45
	试剂架
	
	5800*300*900
	组
	2.00 
	
	
	全钢支架，层板采用10mm钢化玻璃。

	46
	滴水架
	
	500*600，PP材质
	套
	21.00 
	
	
	PP材质

	47
	桌上型洗眼器
	
	实验室专用
	套
	9.00 
	
	
	实验室专用

	48
	PP水盆250
	
	实验室专用
	套
	2.00 
	
	
	PP材质

	49
	单口水龙头+PP水盆250
	
	实验室专用
	套
	12.00 
	
	
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	50
	单口水龙头+PP水盆430
	
	实验室专用
	套
	5.00 
	
	
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	51
	三口水龙头+PP水盆560
	
	实验室专用
	套
	11.00 
	
	
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	52
	三口水龙头+PP水盆860
	
	实验室专用
	套
	13.00 
	
	
	水盆：PP材质，水龙头：铜质

	53
	紧急冲淋洗眼器
	
	304不锈钢材质，实验室专用
	套
	2.00 
	
	
	304不锈钢材质

	54
	原子吸收罩
	
	400*400
	个
	3.00 
	
	
	304不锈钢材质。

	55
	万向排气罩
	
	实验室专用
	个
	6.00 
	
	
	PP材质

	56
	超净工作台
	
	单人单面
	台
	2.00 
	
	
	单人单面

	57
	实验凳
	
	　
	张
	95.00 
	
	
	PU实验凳


2.2 实验室通风系统部分

	序号
	项目名称
	制造商/品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	　
	实验室通风系统
	
	　
	　
	　
	
	

	1
	玻璃钢防爆风机
	
	1.名称：玻璃钢防爆风机
2．功率：0.18kw，
3.电源：380V
	台
	1.00 
	
	

	2
	柜式风机
	
	1.名称： 柜式风机
2.风量：2600m3/h，
3.静压：565Pa，
4.功率：0.75kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 
	
	

	3
	柜式风机
	
	1.名称：柜式风机

2.风量：4100m3/h，
3.静压：460Pa，
4.功率：1.1kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 
	
	

	4
	低噪音柜式风机
	
	1.名称：低噪音柜式风机
2.风量：6000m3/h，
3.静压：406Pa，
4.功率：1.5kw，
5.电源：380V
	台
	3.00 
	
	

	5
	玻璃钢离心风机6C
	
	1.名称： 玻璃钢离心风机6C
2.风量：7367~14734m3/h，
3.压力：1389~881Pa，
4.功率：5.5kw，
5.变频电机，380V
	台
	1.00 
	
	

	6
	玻璃钢离心风机7A
	
	1.名称： 玻璃钢离心风机7A
2.风量：11328~19531m3/h，
3.压力：1583~1053Pa，
4.功率：7.5kw，
5.变频电机，380V
	台
	2.00 
	
	

	7
	玻璃钢离心风机8C
	
	1.名称：玻璃钢离心风机8C
2.风量：14053~26946m3/h，
3.压力：1946~1081Pa，
4.功率：11kw，
5.变频电机，380V
	台
	2.00 
	
	

	8
	酸雾喷淋净化塔
	
	1.名称： 酸雾喷淋净化塔
2.BF-1-2000，
3.处理风量：13000m3/h，
4.功率：1.1kw，380V
	台
	1.00 
	
	

	9
	活性炭净化箱
	
	1.名称： 活性炭净化箱
2.材质：玻璃钢，
3.尺寸：1900*1800*1200，
4.处理风量：13000m3/h。
	台
	2.00 
	
	

	10
	活性炭净化箱
	
	1.名称： 活性炭净化箱
2.材质：玻璃钢，
3.尺寸：2200*2000*1400，
4.处理风量：23000m3/h。
	台
	2.00 
	
	

	11
	消声器
	
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：630*500，
4.长度：1.5米
	台
	1.00 
	
	

	12
	消声器
	
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：800*400，
4.长度：1.5米
	台
	2.00 
	
	

	13
	消声器
	
	1.名称：消声器
2.材质：PP，
3.接管尺寸：1000*500，
4.长度：1.5米
	台
	2.00 
	
	

	14
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：600*600
	个
	2.00 
	
	

	15
	铝合金散流器
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：600*600，带过滤网
	个
	15.00 
	
	

	16
	铝合金防雨百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：300*300，带防虫网
	个
	1.00 
	
	

	17
	铝合金防雨百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：320*320，带防虫网
	个
	2.00 
	
	

	18
	铝合金防雨百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：500*400，带防虫网
	个
	5.0 
	
	

	19
	70°C常开防火阀
	
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格：800*400
	个
	2.00 
	
	

	20
	70°C常开防火阀
	
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格1000*500
	个
	2.00 
	
	

	21
	70°C常开防火阀
	
	1.名称：70°C常开防火阀
2.材质：镀锌钢板，
3.规格630*500
	个
	1.00 
	
	

	22
	电子调风阀
	
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	2.00 
	
	

	23
	电子调风阀
	
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	10.00 
	
	

	24
	电子调风阀
	
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：φ315·
	个
	32.00 
	
	

	25
	电子调风阀
	
	1.名称：电子调风阀
2.材质：PVC，
3.规格：400*320
	个
	1.00 
	
	

	26
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	个
	5.00 
	
	

	27
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	个
	4.00 
	
	

	28
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	1.00 
	
	

	29
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	7.00 
	
	

	30
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	个
	4.00 
	
	

	31
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ160-φ110
	个
	7.00 
	
	

	32
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ110
	个
	2.00 
	
	

	33
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ160
	个
	4.00 
	
	

	34
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ160
	个
	2.00 
	
	

	35
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ200
	个
	2.00 
	
	

	36
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ160
	个
	2.00 
	
	

	37
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ200
	个
	2.00 
	
	

	38
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ160-φ160-φ110
	个
	8.00 
	
	

	39
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ200-φ110
	个
	6.00 
	
	

	40
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200-φ200-φ200
	个
	1.00 
	
	

	41
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ250-φ110
	个
	4.00 
	
	

	42
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250-φ250-φ160
	个
	2.00 
	
	

	43
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ110
	个
	1.00 
	
	

	44
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ200
	个
	2.00 
	
	

	45
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管三通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315-φ315-φ250
	个
	1.00 
	
	

	46
	PVC风管直通
	
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	个
	18.00 
	
	

	47
	PVC风管直通
	
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	个
	5.00 
	
	

	48
	PVC风管直通
	
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	个
	5.00 
	
	

	49
	PVC风管直通
	
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	个
	20.00 
	
	

	50
	PVC风管直通
	
	1.名称：PVC风管直通
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	个
	25.00 
	
	

	51
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ110
	米
	68.00 
	
	

	52
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ160
	米
	20.00 
	
	

	53
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ200
	米
	20.00 
	
	

	54
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ250
	米
	72.00 
	
	

	55
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2.材质：PVC，
3.规格：φ315
	米
	92.00 
	
	

	56
	PP风管
	
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：5mm
	m2
	84.00 
	
	

	57
	PP风管
	
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：6mm
	m2
	315.00 
	
	

	58
	PP风管
	
	1.名称：PP风管
2.材质：PP

3.规格：厚度：8m
	m2
	418.00 
	
	

	59
	镀锌钢板风管
	
	1.名称：镀锌钢板风管
2.材质：镀锌钢板
3.规格：厚度：0.6m
	m2
	120.00 
	
	

	60
	风管法兰
	
	1.名称：风管法兰
2.材质：镀锌钢板
	对
	250.00 
	
	

	61
	软连接
	
	1.名称：软连接
2.材质：防火帆布，难燃B1级
	m2
	30.00 
	
	

	62
	铁构件
	
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	1000.00 
	
	

	63
	设备基础
	
	1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20
3.模板制作安装
	m3
	8.00 
	
	

	64
	外墙开孔及修复
	
	1. 外墙开孔及修复
	个
	11.00 
	
	

	65
	设备吊装上楼顶
	
	1. 设备吊装上楼顶
2.H=31米
	项
	1.00 
	
	

	66
	外墙风管安装高空作业
	
	1．外墙风管安装高空作业
	项
	1.00 
	
	

	67
	排风控制电箱
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含2空气开关、1交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	3.00 
	
	

	68
	补风变频控制电箱
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含3空气开关、2交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	3.00 
	
	

	69
	通风变频控制柜
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：含13空气开关、12交流接触器，启停开关、电源指示灯、接线端子等
	个
	1.00 
	
	

	70
	变频控制系统
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：1.5kw
	个
	5.00 
	
	

	71
	变频控制系统
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：5.5kw
	个
	1.00 
	
	

	72
	变频控制系统
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：7.5kw
	个
	2.00 
	
	

	73
	变频控制系统
	
	1. 名称：排风控制电箱
2.规格：11kw
	个
	2.00 
	
	

	74
	管道静压传感器
	
	1.名称：管道静压传感器
	套
	5.00 
	
	

	75
	房间压差传感器
	
	1.名称：房间压差传感器
	套
	3.00 
	
	

	76
	风阀控制器
	
	1.名称：风阀控制器
	个
	45.00 
	
	

	77
	PLC编程
	
	1.名称：PLC编程
	套
	8.00 
	
	

	78
	电源线
	
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*2.5
	米
	420.00 
	
	

	79
	电源线
	
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*4
	米
	66.00 
	
	

	80
	电源线
	
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*6
	米
	84.00 
	
	

	81
	电源线
	
	1. 名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*10
	米
	100.00 
	
	

	82
	控制线
	
	1. 名称：控制线
2.规格：RVVP2*1
	米
	2740.00 
	
	

	83
	控制线
	
	1. 名称：控制线
2.规格：RVVP3*1
	米
	320.00 
	
	

	84
	控制线
	
	1. 名称：控制线
2.规格：RVV2*1
	米
	340.00 
	
	

	85
	控制线
	
	1. 名称：控制线
2.规格：RVV3*1
	米
	150.00 
	
	

	86
	热镀锌桥架
	
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：200*100
	米
	120.00 
	
	

	87
	热镀锌桥架
	
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：150*75
	米
	50.00 
	
	

	88
	热镀锌桥架
	
	1. 名称：热镀锌桥架
2.规格：100*50
	米
	50.00 
	
	

	89
	镀锌线管
	
	1. 名称：镀锌线管
2.规格：φ25
	米
	20.00 
	
	

	90
	镀锌线管
	
	1. 名称：镀锌线管
2.规格：φ32
	米
	20.00 
	
	

	91
	PVC线管
	
	1. 名称：PVC线管
2.规格：φ25
	米
	250.00 
	
	

	A
	小计
	
	　
	　
	　
	
	

	　
	其他房间通风系统
	
	　
	　
	　
	
	

	1
	柜式风机
	
	1.名称：柜式风机
2.风量：1500m3/h，
3.静压：400Pa，
4.功率：0.5kw，
5.电源：380V
	台
	1.00 
	
	

	2
	柜式风机
	
	1.名称：柜式风机
2.风量：2000m3/h，
3.静压：450Pa，
4.功率：0.5kw，
5.电源：380V
	台
	2.00 
	
	

	3
	柜式风机
	
	1.名称：柜式风机

2.风量：2600m3/h，
3.静压：565Pa，
4.功率：0.75kw，
5.电源：380V
	台
	2.00 
	
	

	4
	天花管道式排气扇
	
	1.名称：天花管道式排气扇
2.风量：260m3/h，
3.功率：36w，220V
	台
	4.00 
	
	

	5
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2.规格：130*130，带防虫网
	个
	2.00 
	
	

	6
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：250*250，带防虫网
	个
	3.00 
	
	

	7
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：320*320，带防虫网
	个
	2.00 
	
	

	8
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：400*400
	个
	15.00 
	
	

	9
	铝合金排风百叶
	
	1.名称：铝合金排风百叶
2规格：600*600
	个
	2.00 
	
	

	10
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2规格：φ110
	个
	2.00 
	
	

	11
	PVC风管弯头
	
	1.名称：PVC风管弯头
2规格：φ250
	个
	16.00 
	
	

	12
	PVC风管变径
	
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ315-φ250
	个
	2.00 
	
	

	13
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ250-φ250-φ250
	个
	7.00 
	
	

	14
	PVC风管三通
	
	1.名称：PVC风管变径
2规格：φ315-φ315-φ315
	个
	2.00 
	
	

	15
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2规格：φ110
	米
	8.00 
	
	

	16
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2规格：φ250
	米
	100.00 
	
	

	17
	PVC风管
	
	1.名称：PVC风管
2规格：φ315
	米
	12.00 
	
	

	18
	PP风管
	
	1.名称：PP风管
2规格：厚度：5mm
	m2
	10.00 
	
	

	19
	软连接
	
	1.名称：软连接
2.材质：防火帆布，难燃B1级
	m2
	10.00 
	
	

	20
	铁构件
	
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	kg
	50.00 
	
	

	21
	外墙开孔及修复
	
	1.外墙开孔及修复
	个
	9.00 
	
	

	22
	排风控制电箱
	
	1.名称：排风控制电箱
2.规格：含2空气开关、1交流接触器，启停开关、电源指示灯等
	个
	5.00 
	
	

	23
	电源线
	
	1.名称：电源线
2.规格：ZR-YJV4*2.5
	米
	60.00 
	
	

	24
	镀锌线管
	
	1.名称：镀锌线管
2.规格：φ25
	米
	60.00 
	
	


2.3 实验室气体管路部分

	序号
	项目名称
	制造商/品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	汇流排(双瓶供气，半自动切换）
	
	1.名称：汇流排(双瓶供气，半自动切换）
	套
	4
	
	

	2
	气源端高压不锈钢软管   
	
	1.名称：气源端高压不锈钢软管  　
	套
	8
	
	

	3
	气源端高压不锈钢瓶阀接头    
	
	1.名称：气源端高压不锈钢瓶阀接头
2.规格：G5/8-RH(316L)
	个
	9
	
	

	4
	SUS316L不锈钢高压球阀   
	
	名称：SUS316L不锈钢高压球阀
规格：3/8" 
连接方式：焊接
	个
	4
	
	

	5
	SUS316L不锈钢高压球阀   
	
	1.名称：SUS316L不锈钢高压球阀
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	1
	
	

	6
	气源端压力表
	
	1.名称：气源端压力表
	个
	1
	
	

	7
	SUS316L不锈钢单向阀   
	
	1.名称：SUS316L不锈钢单向阀
2.规格：SS-CV系列，3/8" 
3.连接方式：焊接

	个
	2
	
	

	8
	SUS316L不锈钢阻火器     
	
	1.名称：SUS316L不锈钢阻火器
2.规格：FA33SP型号,3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	2
	
	

	9
	SUS316L BA级不锈钢管
	
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	m
	35
	
	

	10
	SUS316L BA级不锈钢管
	
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	m
	120
	
	

	11
	SUS316L BA级不锈钢管
	
	1.名称：SUS316L BA级不锈钢管
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	m
	100
	
	

	12
	SUS316L二级减压阀（配安装面板）      
	
	1.名称：SUS316L二级减压阀
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	22
	
	

	13
	终端球阀
	
	1.名称：终端球阀
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	22
	
	

	14
	SUS316L不锈钢直通  
	
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	9
	
	

	15
	SUS316L不锈钢直通  
	
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	30
	
	

	16
	SUS316L不锈钢直通  
	
	1.名称：SUS316L不锈钢直通
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	25
	
	

	17
	SUS316L不锈钢焊接三通
	
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：1/2" 
3.连接方式：焊接
	个
	3
	
	

	18
	SUS316L不锈钢焊接三通
	
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：3/8" 
3.连接方式：焊接
	个
	10
	
	

	19
	SUS316L不锈钢焊接三通
	
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接三通
2.规格：1/4" 
3.连接方式：焊接
	个
	12
	
	

	20
	SUS316L不锈钢焊接变径直通
	
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接变径直通
2.规格：3/8"-1/2"
3.连接方式：焊接
	个
	4
	
	

	21
	SUS316L不锈钢焊接变径直通
	
	1.名称：SUS316L不锈钢焊接变径直通
2.规格：1/4"-3/8"
3.连接方式：焊接
	个
	15
	
	

	22
	末端仪器接头
	
	1.名称：末端仪器接头
2.规格：SUS316L 1/4"，MC\宝塔头
3.连接方式：焊接
	套
	22
	
	

	23
	浓度报警器
	
	1.名称：浓度报警器　
	套
	2
	
	

	24
	压力传感器(易燃气体)
	
	1.名称：压力传感器
	套
	1
	
	

	25
	压力传感器(难燃气体)
	
	1.名称：压力传感器
	套
	1
	
	

	26
	低压报警器
	
	1.名称：低压报警器
	套
	1
	
	

	27
	控制线
	
	1.名称：控制线
2.规格：RVV2*1
	m
	30
	
	

	28
	控制线
	
	1.名称：控制线
2.规格：RVV3*1
	m
	30
	
	

	29
	PVC线管
	
	1.名称：PVC线管
2.规格：￠20
	m
	30
	
	

	30
	铁构件
	
	1.名称:桥架支架
2.材质:角钢
3.除锈:手工除轻锈
4.防锈漆二遍，灰色调和漆二遍
	项
	1
	
	

	31
	安装调试费
	
	1.管道清扫、调试
	项
	1
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、完工期、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）：产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求：要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间：签订合同后90天内完成交付使用并验收合格。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、签订合同后5天内，甲方支付中标金额的30%；货物备货完毕，甲方确认发货前支付中标金额的40%；全部货物现场安装完毕并验收合格后5天内支付中标金额的25%；余下中标金额的5%作为质量保证金；质量保证金在一年质保期满后如果没有重大质量问题，5天内无息支付。

2、甲方支付每笔货款时，乙方应提供相应金额的正式发票；

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺不少于1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标人的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标人的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image6.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（盖章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 五 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ19HGK3010号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ19HGK3010）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（盖章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ19HGK3010]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（盖章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布                             （项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

(2）2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

(3）2019年1月-6月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人（公章）：

投标人地址：

日    期：
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人或分支机构营业执照（或三证合一证明）复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image7.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.8本项目不接受联合体投标。

6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




附：
	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于1项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的80，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近6个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起1年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ19HGK3010

致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供2015年至今已完成同类项目的业绩（须有合同关键页及验收报告复印件）
10.3 提供2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   10.5 关于诉讼。

   10.6 名称变更证明

   10.7 售后服务机构的联系清单

   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2017
	
	
	

	
	2018
	
	
	


投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标人提供2015年至今已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2015至今已完成同类项目的业绩

2、须提供所填业绩的合同关键页及验收报告复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年（2017年、2018年）的财务报表

提供2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

对第三章用户需求书内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
                                11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ19HGK3010]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式
