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第一部分

磋 商 邀 请 函








磋 商 邀 请 函

[bookmark: OLE_LINK1]广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受罗定市人民法院（以下简称“采购人”）的委托，对罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目（编号：440000-201909-146140-0032）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目
2、预算金额：¥1,366,732.00元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。
4、用途：详见用户需求书。
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 
5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国货物及服务。
5.3.  本项目属于政府采购项目。
5.4.  监管部门：广东省财政厅政府采购监管处。
5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。
二、合格报价人资格条件
1．报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。
三、项目报名时间、地点、方式及磋商文件的获取方式
1、报名时间：2019年9月12日至2019年9月19日08：00-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3、获取磋商文件方式：供应商自行到相关网站下载。
  4、报名时报价人需提交：
4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；
4.3报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。
5、报名费：人民币200元（售后不退）；
（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点
1、递交报价文件时间：2019年9月24日上午08：30-09：00（北京时间）
2、报价截止时间：2019年9月24日上午09：00（北京时间）
3、磋商时间： 2019年9月24日上午09：00（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：罗定市人民法院
采购人地址：罗定市人民法院 
2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话： 0766-8399669
采购代理机构传真： 0766-8399669 
六、 采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：韦先生 
采购项目联系人电话：0766-3868986
七、磋商文件公示
[bookmark: _GoBack]    本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日。
八、供应商注册登记提示
根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在报名前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》），为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司
2019年9月11日
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第二部分

报 价 人 须 知

 
[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
1. 适用范围
1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目。

2. 定义
2.1 “采购人”指本采购项目的委托人。
2.2 “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。
2.3 “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。
2.4 “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
2.5 “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
2.6 “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.7  磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
3. 合格的报价人
3.1  报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。
3.2 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
3.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
3.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
3.5.2 2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3.5.3  2019年3月-2019年8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
3.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
3.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6  本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
[bookmark: _Toc61460073]二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
（1） 磋商邀请函；
（2） 报价须知；
（3） 用户需求书；
（4） 合同条款；
（5） 报价文件格式。
2     磋商文件的澄清
2.1 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。
3     磋商文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、报价文件
1     报价文件的编写
1.1 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
1.2 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
1.3 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
1.4 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；
2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3     报价文件的签署、装订和密封
3.1 报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人盖章才有效。
3.2 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
3.4 报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
3.5 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
3.6 没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 
3.7 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
3.8 封套均应按以下要求标记：
	
（正本/副本）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）
项目名称：罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目   
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          
编号：440000-201909-146140-0032
报价人名称：                                  
报价人地址：                                  邮政编码：
报价人代表：                                  联系电话：


3.9 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
3.10 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期
4.1 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币贰万元整（¥20,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。
5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。
5.3	报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号440000-201909-146140-0032]
（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的报价人，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；
（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。
5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：
（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。
6     报价文件的递交和撤回
6.1 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。
（1） 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
四、磋商及评审
1	磋商小组
1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。
2    磋商程序
2.1 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
2.2 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
2.4 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；
（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
2.5 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2.6 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
2.7 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。
3    评审
3.1 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
3.2 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
3.3 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。
[bookmark: _Toc61460075]4    评审办法
4.1	评审原则
（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。
（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2	磋商评审程序和评审方法
（1）  评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过
       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出
       实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投
       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否
       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×10
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。
2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
   5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   
   6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 
   7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
   8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
   9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=F1＋F2
F1、F2分别为技术商务得分、价格得分
4.3	推荐成交报价人
磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4	评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5	磋商、评审过程的保密性。
（1） 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。
（2） 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
4.7	变更服务方案的权利。
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费
5.1   成交报价人的确定
（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。
5.2   成交结果公告
（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3   质疑和投诉
（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。
（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。 
（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    
地址：                                           邮    编：________________                                                                        
联系人：                                         联系电话：________________                                                  
授权代表：______________________________                                                                         
联系电话：______________________________                                                                          
地址：                                            邮   编：________________                     

二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      
采购人名称：____________________________                                                                     
询价文件获取日期：______________________                      

三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：____________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                           
法律依据：____________________________________________________________________________



质疑事项2
事实依据：____________________________________________________________________________




法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                                                                       

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                                                      
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________
公章：___________________                             
日期：___________________                      

证据目录清单
	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	......
	
	
	






（11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处
地  址：广东省广州市仓边路26号8层
电  话：020-83188580
邮  编：510000

5.4   成交通知书及中标通知书
（1） 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
（2） 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
（3） 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同
（1） 成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》规定的时间内，派遣其授权代表与采购人签署合同。
（2） 合同的组成基于但不限于以下部分：
a.《合同书》；
b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《中标通知书》。
5.6  成交服务费
（1）、中标人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标
[bookmark: _Hlt441794741]准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为500万元，计算招标代理服务费收费额如下：
       100万元×1.5％＝1.5万元
100万元-500万元（400万元）×0.8%=3.2万元
 1.5万+3.2万元=4.7万元
(2)成交服务费以人民币支付。
(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
(4)成交服务费不在报价中单列。
(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、保密约定
1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
 5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权
罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目                  440000-201909-146140-0032
7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 
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罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目（编号：440000-201909-146140-0032）初步评审细则表
                            评委签名：____________
	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算金额：¥1,366,732.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目（编号：440000-201909-146140-0032）服务商务评分表
                            评委签名：____________
	                                                                                       投标单位
评审内容
	分值
	报价人名称

	响应文件的制作情况
	按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等作横向对比，优得5分；良得3分；差得1分。
	5
	

	整体技术方案及对用户需求的理解程度
	根据各报价人是否了解用户需求，技术设计方案的全面性、周详情况，是否完全符合用户要求，系统设计及技术选型是否合理作横向对比：优得15分；良得10分；中得5分；差得1分，不提供不得分。
	15
	

	实施方案，项目实施的规范化管理
	根据各报价人是否能提出完整、合理、切实可行的实施解决方案、实施规范、具备合理的进度设计图，相关的的实施、测试步骤周详规范作横向对比：优得10分；良得7分；中得3分；差得1分，不提供不得分。
	10
	

	技术响应
	报价人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得33分；技术参数不满足的一项扣1分；扣至0分为止。
	33
	

	报价人实力情况
	1. 报价人具有自主版权的集控中心音频、视频管理系统平台类软件著作权证书的，得3分
2. 报价人具有自主版权的集控中心远程调度指挥系统管理平台类软件著作权证书的，得3分
3. 报价人具有自主版权的执行业务系统决策分析管理软件类软件著作权证书的，得3分
4. 报价人具有自主版权的集控中心系统接入管理平台类软件著作权证书的，得3分
5. 报价人具有自主版权的集控中心无限操作、集中控制软件平台类软件著作权证书的，得3分
6. 报价人具有自主版权的内外网直播、录播管理平台类软件著作权证书的，得3分
7. 报价人具有自主版权的执行指挥中心系统管理平台类软件著作权证书的，得3分
8. 报价人具有自主版权的集控中心系统功能分屏展现软件类软件著作权证书的，得3分
9. 报价人具有自主版权的集控中心运维管理平台类软件著作权证书的，得3分
注：提供有效证书复印件加盖报价人公章，原件核查，否则不得分。
	27
	

	合            计
	90
	


罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目                                                                                              440000-201909-146140-0032
注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。
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第三部分

用 户 需 求 书

注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。
    2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

一、项目简述：
1、项目名称：罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目
2、预算金额：¥1,366,732.00元
3、项目概况：人民法院可视化指挥互动调度平台是从人民法院执行局执行工作的流程需求着眼，利用成熟音视频技术和业务数据进行过程化管理的平台。可视化指挥互动调度平台的主要功能包括:贯穿全程的执行取证、特征记录、监督、调度指挥；跨级、跨域的办案和协同执法；高效的设备管理运维和执行团队组织、智能分析；高院、中院和基层人民法院多级信息共享。人民法院可视化指挥互动调度平台贯穿了执行工作的全部业务流程，是法综系统的有效补充，是信息化建设和实战需求相结合的创新应用，符合最高人民法院关于可视化指挥互动调度平台系统建设的指导意见要求。
二、项目建设
人民法院可视化指挥互动调度平台是依据法院执行局执行目标、流程、结果记录及数字化、网络化、智能化发展方向定向开发的系统平台。它是由视频综合管理系统、各级法院指挥中心、其他信息系统开放的接口模块、4G单兵记录仪系统、车载设备等前端执行设备组成。
可视化指挥互动调度平台采用统一通信协议和协议转换实现系统集成，实现全网网元以及服务器群组的、跨区域的，跨级跨域的数据传输、交换、存储和调用；平台支持多级区域划分和账户权限管理。根据各级法院具体建设使用需求及实际情况，可进行多级建设与维护管理。
可视化指挥互动调度平台采用目前流行的B/S模式建设，用户可以直接通过IE浏览器访问。系统可以支持多用户访问、复杂数据类型的解析、数据字段关系处理、SQL指令优化。
可视化指挥互动调度平台主要功能包括： 
系统对接安全：符合认证加密要求，符合与高院可视化指挥互动调度平台HTTPS对接和认证，加密通信的要求。
数据交换功能：数据交换严格按照最高法相关文件要求执行。
全程录像，可回放追溯：结合同步的执行案件信息，实现执行过程的全程音视频记录，资料详实，内容完整；可回放追溯，解决执法投诉问题，规范执行工作流程。
智能分析、过程留痕：采用智能分析技术，结合同步输入的被执行人信息进行比对，留存现场被执行人、执行物的照片、过程视频。
全程指挥：通过4G单兵、车载等前端设备将执行现场音视频实时互回传，实现设备和人员调度、行动指挥，采用预案管理方式对突发情况进行应急处置，为执行人员提供安全保障和决策支持，提高了执行效率。
动态设备管理、调度：采用动态匹配的方式对执行局所拥有的单兵、车载和其他音视频设备进行登录管理，根据参与执行案件的单位、人员进行设备分配、ID登录，由指挥中心进行执行单位、人员、设备的调度组织。
跨级跨域联合执行和视频会商：具备多级联网管理功能，可同步进行异地沟通和信息交互，完成各执行单位之间的视频会商和联合执行，实现全程录像。同时利用海量视频综合管理系统，实现对中院、区县基层法院的数据查询和综合管理。
移动办案，快捷便利：实现办案人员在办案过程中或办案完成后，对办案过程及结果进行总结并上传平台归档。
智能运维：实现对案件执行情况、结案方式、设备使用情况的统计分析，并以报表、图形的方式展现。
三、项目内容清单：
（1）以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
（2）所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
（3）载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。
	系统名称

	1、可视化指挥互动调度平台接入

	2、可视化指挥互动调度平台建设

	项目总计：¥1,366,732.00元


[bookmark: _Toc19629][bookmark: _Toc12357670][bookmark: _Toc12357840]1、可视化指挥互动调度平台接入内容清单
	[bookmark: _Toc12357671][bookmark: _Toc12357841][bookmark: _Toc8609]序号
	模块
	分序号
	子模块

	1
	可视化指挥互动调度平台接入查控系统
	1
	查控系统接入授权

	
	
	2
	查控系统查询接口

	2
	可视化指挥互动调度平台接入大屏
	1
	中控平台接入

	
	
	2
	大屏音频介入

	3
	可视化指挥互动调度平台接入失信惩戒
	1
	失信惩戒接入授权

	
	
	2
	失信惩戒数据接入

	4
	执行案件和指挥中心平台的单兵系统对接
	1
	执行下行数据

	
	
	2
	执行外勤数据接口


2、可视化指挥互动调度平台建设清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	远程执行可视化调度系统
	可视化指挥中心系统，单台可实现100路视频
	1
	套

	
	
	支持license授权管理；
支持可视化应急指挥调度调度台；
支持多调度台，分级调度，异地组网，电话会议，视频监控、GIS调度、音视频会商、大屏控制、应急预案、报警处理、案件管理、任务收发、问题单处理等业务功能；
支持语音终端类型：智能手机、单兵、车载、无人机、执法记录仪等；
支持视频终端类型：视频监控、智能手机、4G单兵、车载、无人机等；
可提供Web service、SDK供第三方业务平台接入；
	
	

	
	
	支持license授权管理；
可实现调度过程中语音文件的存储、查询、删除等管理服务；
对通话过程实现全程的自动录音或手动选择录音；
基于Web管理，实现录音文件的网络存储；
支持G.711u、G.711a、G.729a音频编码格式的音频录制；
支持单呼、组呼录音，支持会议录音；
录音文件格式：标准wav格式；
支持集群对讲通话录音；
支持录音回放；
支持多种文件检索策略：如基于主被叫号码、呼叫时间等；
	
	

	2
	视频上墙网关
	64路视频上墙管理
	1
	台

	3
	单兵接入网关
	500个单兵或者车载设备接入
	1
	台

	4
	音频网关
	2路SIP，2路音频输入、输出(TS 10Ω 平衡 0dBu      6.35mm二芯插头)用于指挥中心音频的输入输出
	1
	台

	5
	可视调度台
	10.1寸触摸屏，可视调度台
	1
	台

	二、前端—4G单兵执行系统

	1
	单兵手持终端
	包含：单兵主机、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线；CPU	：八核2.0 Ghz；操作系统：安卓8.0；RAM：3GB；ROM：32GB；外置存储：micro SD(TF)卡 最大支持128G；触摸屏：4.7寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏；网络类型：4G双网双待单通；网路制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，全网通
录像分辨率：1080P；帧率：25帧；音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM
视频编码：H.264；蓝牙：BT V4.0；WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频；定位：北斗+GPS定位；相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机；耳机接口：支持3.5mm耳机接口；电池容量：5200mAh；指纹识别：支持；传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压；FM：支持（耳机做天线）；USB接口：USB 2.0；底座：支持（整机与电池可同充）；工作温度：温度：-15℃～+55℃ ；工作湿度：湿度：10%～90%；三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落）
	5
	台

	2
	外置摄像头
	分辨率：1280*720；视场角：100°
焦距：2.3mm
光圈：2.2
景深范围：0.2米至无穷远
WIFI：802.11a/b/g/n
尺寸：60X42X17mm
重量：56.7g
功耗：<1W
	5
	台

	3
	充电底座
	充电底座
	5
	个

	4
	流量卡
	运营商APN流量卡，卡规格：Micro SIM 4G
	5
	张

	5
	TF存储卡
	32G,Micro SD卡，读写速度Class10
	5
	张

	三、前端—车载视频执行系统　

	1
	车载主机
	支持1路高清1080P网络云台摄像机接入，4路IPC相机接入；支持主码流标准H.265码流，支持双码流；内置3G或4G无线模块，预留WIFI模块，提供灵活的无线传输方案；支持通讯模块可插拔；支持双卡传输；具备USB数据导出接口
	1
	台

	2
	云台摄像机
	200万像素、30倍光学变倍、最低照度：彩色0.05Lux，红外大于100米
	1
	台

	3
	云台支架
	定制
	1
	个

	4
	200W车载防暴半球
	采用200万(1920x1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  
	1
	台

	5
	车载7寸显示屏
	7寸液晶显示屏，采用LED背光
	1
	台

	6
	车载键盘
	四维摇杆操作
	1
	台

	7
	转接线
	4米
	1
	条

	8
	
	6米
	1
	条

	9
	硬盘
	1
	1
	块

	10
	语音对讲
	双工语音对讲终端
	1
	个

	11
	报警按钮
	紧急报警按键功能
	1
	个

	12
	车载灾备存储单元
	车载防火盒；
容量：64G；
耐火时间：15分钟1100℃，20分钟950℃,120分钟260℃；
防水性能：24小时100m水深；
高速冲击：500Gs10ms(全方向)；
尺寸：129mm×62mm×91mm；
	1
	个

	14
	流量卡
	运营商APN流量卡，卡规格：Micro SIM 4G
	0
	张

	四、机房
	

	1
	机柜
	42U冷轧钢 标准服务器机柜
	1
	个





四、项目要求及清单详细参数：
[bookmark: _Toc6627]（1）可视化指挥互动调度平台接入内容
	序号
	模块
	分序号
	子模块

	1
	可视化指挥互动调度平台接入查控系统
	1
	查控系统接入授权

	
	
	2
	查控系统查询接口

	2
	可视化指挥互动调度平台接入大屏
	1
	中控平台接入

	
	
	2
	大屏音频介入

	3
	可视化指挥互动调度平台接入失信惩戒
	1
	失信惩戒接入授权

	
	
	2
	失信惩戒数据接入

	4
	执行案件和指挥中心平台的单兵系统对接
	1
	执行下行数据

	
	
	2
	执行外勤数据接口


[bookmark: _Toc12357615][bookmark: _Toc5923]★响应供应商必须承诺本次建设的可视化指挥互动调度平台接入查控系统、可视化指挥互动调度平台接入大屏、可视化指挥互动调度平台接入失信惩戒、执行案件和指挥中心平台的单兵系统对接是基于本单位集控中心管理平台系统的基础上进行建设，必须实现与本单位集控中心管理平台系统无缝对接。系统无缝对接产生的接口费用由中标供应商自行承担。（投标时必须提供可视化指挥互动调度平台接入查控系统、可视化指挥互动调度平台接入大屏、可视化指挥互动调度平台接入失信惩戒、执行案件和指挥中心平台的单兵系统对接与本单位集控中心管理平台系统无缝对接技术证明方案和承诺函，格式自定）
1.可视化指挥互动调度平台接入查控系统
1.1查控系统对接内容：
· 可视化指挥互动调度平台接入点对点查控系统
· [bookmark: _Toc12357617]可视化指挥互动调度平台控制查控终端
1.2查控系统接入授权
查控系统数据接入是需要调用查控系统统一授权接口获取授权信息。
1.3查控系统查询接口
在获取授权信息以后，可以获取查控系统的数据及查控终端的数据。
[bookmark: _Toc12357609][bookmark: _Toc26923]2.可视化指挥互动调度平台接入大屏
2.1中控平台接入
为了实现资源最大利用，避免重复无用建设，可视化指挥互动调度平台的大屏重用集控中心的大屏。集控中心的大屏的控制方式采用控制工作站大屏分屏投放方式。
集控中心大屏控制需要连接到大屏控制中心，通过网络连接可视化导播设备、渲染服务器、可视化展现操作平台到大屏控制中心。
可视化导播设备接入大屏中控平台。
2.2大屏音频接入
把可视化指挥互动调度平台的可视化导播设备、渲染服务器、可视化展现操作平台的音频线直接接入大屏音频控制中心。
[bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc12357612]3可视化指挥互动调度平台接入失信惩戒
3.1失信惩戒数据接入授权
失信惩戒数据接入是通过失信惩戒数据开放统一的数据接入接口。
3.2失信惩戒数据接入
失信惩戒数据是开放数据服务器的数据读取权限。

[bookmark: _Toc12357618][bookmark: _Toc27941]4.执行案件和可视化指挥互动调度平台的单兵系统对接
4.1执行下行数据
执行系统数据下行接口已经开放数据包括：
· 组织机构信息接口
· 案件列表信息接口
· 每日更新案件列表信息接口
· 个案案件信息接口
· 个案案件信息ZIP包下行接口
· 文书信息下行接口
· 个案案件信息接口（09规范）
· 获取删除案件信息接口
4.2执行外勤接口
执行外勤接口开放功能包括：
· 获取案件信息接口
· 上传视频信息接口
（2）可视化指挥互动调度平台建设
[bookmark: _Toc12357627][bookmark: _Toc12347]1.可视化指挥互动调度平台清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	远程执行可视化调度系统
	可视化指挥中心系统，单台可实现100路视频
	1
	套

	
	
	支持license授权管理；
支持可视化应急指挥调度调度台；
支持多调度台，分级调度，异地组网，电话会议，视频监控、GIS调度、音视频会商、大屏控制、应急预案、报警处理、案件管理、任务收发、问题单处理等业务功能；
支持语音终端类型：智能手机、单兵、车载、无人机、执法记录仪等；
支持视频终端类型：视频监控、智能手机、4G单兵、车载、无人机等；
可提供Web service、SDK供第三方业务平台接入；
	
	

	
	
	支持license授权管理；
可实现调度过程中语音文件的存储、查询、删除等管理服务；
对通话过程实现全程的自动录音或手动选择录音；
基于Web管理，实现录音文件的网络存储；
支持G.711u、G.711a、G.729a音频编码格式的音频录制；
支持单呼、组呼录音，支持会议录音；
录音文件格式：标准wav格式；
支持集群对讲通话录音；
支持录音回放；
支持多种文件检索策略：如基于主被叫号码、呼叫时间等；
	
	

	2
	视频上墙网关
	64路视频上墙管理
	1
	台

	3
	单兵接入网关
	500个单兵或者车载设备接入
	1
	台

	4
	可视调度台
	10.1寸触摸屏，可视调度台
	1
	台



[bookmark: _Toc12357628][bookmark: _Toc29211]1.2.远程执行可视化调度系统（硬件支撑）
	处理器
	支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，具备1颗4114(10核2.2GHz)CPU；TDP最大支持125W；

	芯片组
	Intel C620芯片组

	内存
	≥32G DDR4

	网络控制器
	集成双口RJ45千兆网卡；

	
	可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展

	PCI I/O扩展槽
	最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用

	硬盘控制器
	标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软）  

	
	可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护

	硬盘方案
	最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插

	
	支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘

	其他端口
	1个RJ-45管理接口，位于机箱后部

	
	4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；内置1个USB2.0

	
	1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA

	
	可选1个串口，位于机箱后部；

	
	1个SD卡插槽，位于机箱内部

	电源
	标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 

	散热
	3组热插拔冗余风扇

	管理功能
	集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能

	显卡      
	集成显示控制器，32MB显存

	电源电压
	AC:200-240V 50/60Hz   DC:100-240V

	机箱
	2U机架式服务器机箱

	机箱尺寸
	87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

	
	外包箱尺寸:288mm（高）×600mm（宽）×1000mm（深） 

	重量
	≤26千克（含导轨）

	滑轨
	滑轨行程： 600~912.1mm±3mm

	环境温度要求
	工作时5℃～40℃(41℉～104℉)     存储-40℃～70℃(-40℉～158℉)

	相对湿度要求
	工作时最大相对湿度90％RH（40℃）

	
	工作时35％～80％ RH

	
	运输存储20％～93％ RH

	振动
	频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm

	冲击
	峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms

	碰撞
	峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内

	支持操作系统
	Microsoft Windows Server 2012 R2

	
	Microsoft Windows Server 2016

	
	CentOS 7.4

	
	RHEL 6.X 64bit

	
	RHEL 7.X 64bit

	
	SLES 12 SPx 64bit

	
	Ubuntu 15.10 64bit；VMware ESXi 6.0



[bookmark: _Toc10610][bookmark: _Toc12357629]1.3.视频上墙网关
	处理器
	支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，具备1颗4114(10核2.2GHz)CPU；TDP最大支持125W；

	芯片组
	Intel C620芯片组

	内存
	≥32G DDR4

	网络控制器
	集成双口RJ45千兆网卡；

	
	可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展

	PCI I/O扩展槽
	最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用

	硬盘控制器
	标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软）  

	
	可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护

	硬盘方案
	最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插

	
	支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘

	其他端口
	1个RJ-45管理接口，位于机箱后部

	
	4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；内置1个USB2.0

	
	1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA

	
	可选1个串口，位于机箱后部；

	
	1个SD卡插槽，位于机箱内部

	电源
	标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 

	散热
	3组热插拔冗余风扇

	管理功能
	集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能

	显卡      
	集成显示控制器，32MB显存

	电源电压
	AC:200-240V 50/60Hz   DC:100-240V

	机箱
	2U机架式服务器机箱

	机箱尺寸
	87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

	
	外包箱尺寸:288mm（高）×600mm（宽）×1000mm（深） 

	重量
	≤26千克（含导轨）

	滑轨
	滑轨行程： 600~912.1mm±3mm

	环境温度要求
	工作时5℃～40℃(41℉～104℉)     存储-40℃～70℃(-40℉～158℉)

	相对湿度要求
	工作时最大相对湿度90％RH（40℃）

	
	工作时35％～80％ RH

	
	运输存储20％～93％ RH

	振动
	频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm

	冲击
	峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms

	碰撞
	峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内

	支持操作系统
	Microsoft Windows Server 2012 R2

	
	Microsoft Windows Server 2016

	
	CentOS 7.4

	
	RHEL 6.X 64bit

	
	RHEL 7.X 64bit

	
	SLES 12 SPx 64bit

	
	Ubuntu 15.10 64bit；VMware ESXi 6.0



[bookmark: _Toc21052][bookmark: _Toc12357630]1.4.单兵接入网关
	处理器
	支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，具备1颗4114(10核2.2GHz)CPU；TDP最大支持125W；

	芯片组
	Intel C620芯片组

	内存
	≥32G DDR4

	网络控制器
	集成双口RJ45千兆网卡；

	
	可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展

	PCI I/O扩展槽
	最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用

	硬盘控制器
	标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软）  

	
	可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护

	硬盘方案
	最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插

	
	支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘

	其他端口
	1个RJ-45管理接口，位于机箱后部

	
	4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；内置1个USB2.0

	
	1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA

	
	可选1个串口，位于机箱后部；

	
	1个SD卡插槽，位于机箱内部

	电源
	标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 

	散热
	3组热插拔冗余风扇

	管理功能
	集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能

	显卡      
	集成显示控制器，32MB显存

	电源电压
	AC:200-240V 50/60Hz   DC:100-240V

	机箱
	2U机架式服务器机箱

	机箱尺寸
	87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

	
	外包箱尺寸:288mm（高）×600mm（宽）×1000mm（深） 

	重量
	≤26千克（含导轨）

	滑轨
	滑轨行程： 600~912.1mm±3mm

	环境温度要求
	工作时5℃～40℃(41℉～104℉)     存储-40℃～70℃(-40℉～158℉)

	相对湿度要求
	工作时最大相对湿度90％RH（40℃）

	
	工作时35％～80％ RH

	
	运输存储20％～93％ RH

	振动
	频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm

	冲击
	峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms

	碰撞
	峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内

	支持操作系统
	Microsoft Windows Server 2012 R2

	
	Microsoft Windows Server 2016

	
	CentOS 7.4

	
	RHEL 6.X 64bit

	
	RHEL 7.X 64bit

	
	SLES 12 SPx 64bit

	
	Ubuntu 15.10 64bit；VMware ESXi 6.0



[bookmark: _Toc12357631][bookmark: _Toc23137]1.5.音频网关
	处理器
	支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，具备1颗4114(10核2.2GHz)CPU；TDP最大支持125W；

	芯片组
	Intel C620芯片组

	内存
	≥32G DDR4

	网络控制器
	集成双口RJ45千兆网卡；

	
	可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展

	PCI I/O扩展槽
	最大可支持7个PCIe扩展插槽，含2个专用

	硬盘控制器
	标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软）  

	
	可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护

	硬盘方案
	最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插

	
	支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘

	其他端口
	1个RJ-45管理接口，位于机箱后部

	
	4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；内置1个USB2.0

	
	1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA

	
	可选1个串口，位于机箱后部；

	
	1个SD卡插槽，位于机箱内部

	电源
	标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 

	散热
	3组热插拔冗余风扇

	管理功能
	集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能

	显卡      
	集成显示控制器，32MB显存

	电源电压
	AC:200-240V 50/60Hz   DC:100-240V

	机箱
	2U机架式服务器机箱

	机箱尺寸
	87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)

	
	外包箱尺寸:288mm（高）×600mm（宽）×1000mm（深） 

	重量
	≤26千克（含导轨）

	滑轨
	滑轨行程： 600~912.1mm±3mm

	环境温度要求
	工作时5℃～40℃(41℉～104℉)     存储-40℃～70℃(-40℉～158℉)

	相对湿度要求
	工作时最大相对湿度90％RH（40℃）

	
	工作时35％～80％ RH

	
	运输存储20％～93％ RH

	振动
	频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm

	冲击
	峰值加速度150m/s2～300m/s2,持续时间≤11ms

	碰撞
	峰值加速度100m/s2～150m/s2,次数1000次内

	支持操作系统
	Microsoft Windows Server 2012 R2

	
	Microsoft Windows Server 2016

	
	CentOS 7.4

	
	RHEL 6.X 64bit

	
	RHEL 7.X 64bit

	
	SLES 12 SPx 64bit

	
	Ubuntu 15.10 64bit；VMware ESXi 6.0



[bookmark: _Toc11671][bookmark: _Toc12357632]1.6.可视调度台
	操作系统
	Android 6.0

	显示屏
	10.1英寸TFT LCD，多点触控电容屏，1280x800

	操纵杆
	四维摇杆

	本地解码
	支持H.265/H.264/MPEG4解码

	
	4路1080P或1路4K

	
	键盘操作模式下：支持1/4/9/16画面分割

	音频输入
	1个，3.5mm立体声，可支持语音对讲功能

	音频输出
	1个，3.5mm立体声

	网络接口
	1个，100M/1000M自适应以太网口

	无线网络
	支持wifi

	USB接口
	2个，USB 2.0

	视频接口
	1个HDMI接口，1个DVI接口，同源

	电源
	DC12V/POE

	功耗
	≤15W

	工作温度
	-10℃--＋55℃

	工作湿度
	10％--90％

	尺寸
	404mm（长）*180mm（宽）*163mm（高）

	重量
	≈1.7KG



[bookmark: _Toc22385][bookmark: _Toc12357633]2、4G单兵执行系统
单兵执行系统是对现有监控系统的一种灵活性、机动性扩充，通过提高执勤人员的技术装备，实时记录执勤人员的一线情况，利用4G网络将音视频图像实时传输到监控中心，结合GIS/GPS系统，实现统一管理和指挥。
[bookmark: _Toc476313753][bookmark: _Toc461569058][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc12357634][bookmark: _Toc251019976]2.1视频录像功能
在本地microSD卡上录像，可以识别SD卡，最大容量支持到32G。用户可以通过菜单里的录像按钮触发录像，也可以通过外置“录像”按键来触发录像。
[bookmark: _Toc16710][bookmark: _Toc12357635][bookmark: _Toc476313754][bookmark: _Toc251019977][bookmark: _Toc461569059]2.2本地回放功能
在本地可以进行录像文件的回放，可以通过菜单查看SD卡里的录像文件。用户可以选择任意一个文件进行回放。回放过程中有状态栏显示设备状态和回放文件信息。还可以对回放速度进行控制，可以单帧，1/8x，1/4x，1/2x，1x，2x,4x,8x,MAX速度进行回放，可以暂停/继续，可以退出回放至选择回放文件界面。
[bookmark: _Toc12357636][bookmark: _Toc476313755][bookmark: _Toc19045][bookmark: _Toc251019978][bookmark: _Toc461569060]2.3本地抓图功能
可以通过外接线控上的抓图按键触发DVR进行抓图，用户每按一次抓图键，DVR便抓取一张图片保存到microSD卡上，抓图成功后DVR触发DVR音频输出一段较短的声音表示抓图成功。所抓的图片为jpg格式，采用VGA的分辨率，以日期和时间来命名，比如20091206153824.jpeg。
[bookmark: _Toc251019979][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc461569061][bookmark: _Toc12357637][bookmark: _Toc476313756]2.4本地图像预览功能
用户可以通过本地菜单中的图片浏览界面浏览SD卡里保存的DVR自身抓取的图片。用户进入图片浏览菜单，自动列出SD卡里保存的图片，用户可以选择要查看的图片，确认就可以进行浏览。在浏览的过程中可以直接切换到上一张或下一张图片进行浏览。
[bookmark: _Toc9679][bookmark: _Toc12357638][bookmark: _Toc476313757][bookmark: _Toc461569062][bookmark: _Toc251019980]2.5本地报警输入功能
用户可以通过按线控上的报警按键，触发一个报警。这个报警可以上传到中心控制端，中心控制端收到后就可以知道前方发生了情况，并采取相应的措施。
[bookmark: _Toc461569063][bookmark: _Toc12357639][bookmark: _Toc251019981][bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc476313758]2.6 4G网络接入功能
单兵设备中自带4G模块，支持手动连接，手动断开，开机自动连接，需要时自动连接，中心端命令控制。
[bookmark: _Toc461569064][bookmark: _Toc251019982][bookmark: _Toc10353][bookmark: _Toc12357640][bookmark: _Toc476313759]2.7支持GPS功能
设备内部集成了GPS模块，用户可以在单兵设备的菜单中看到当前的GPS位置信息，也可以设置GPS信息显示在OSD上，单兵设备也可以将GPS位置信息上传至中心控制端，让中心端的人员可以及时了解到前方人员的位置。
[bookmark: _Toc461569065][bookmark: _Toc251019983][bookmark: _Toc12357641][bookmark: _Toc476313760][bookmark: _Toc11174]2.8语音对讲功能
单兵系统可实现监控中心与执勤民警间的语音对讲，实现远程一线情况汇报、远程调度指挥等功能，保持单兵移动执法时的通信畅通。
[bookmark: _Toc251019984][bookmark: _Toc461569066][bookmark: _Toc12357642][bookmark: _Toc476313761][bookmark: _Toc1975]2.9 USB主从模式切换功能
[bookmark: _Toc247972029][bookmark: _Toc251019985]单兵设备外置一个miniUSB接口，可以设置USB为主和从两种模式。主模式时，miniUSB接口可以外接其它存储设备，访问外接设备内的文件。从模式时，单兵设备的miniUSB接口可以接入PC机的USB口，PC机可以把单兵设备识别成一个存储设备，直接访问单兵设备上SD卡里的文件。
[bookmark: _Toc12357643][bookmark: _Toc476313762][bookmark: _Toc615][bookmark: _Toc461569067]2.10支持SD卡热插拔
[bookmark: _Toc251019986]SD卡的热插拔功能。即在DVR开机的状态下，将SD卡插入至DVR的SD卡插槽后即可使用。
[bookmark: _Toc476313763][bookmark: _Toc12357644][bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc461569068]2.11动切换节电模式
[bookmark: _Toc476313764][bookmark: _Toc461569069]经过一段时间没有任何操作后，单兵设备自动进入节电模式。这段时间的长度由用户来设置。节电模式的状态下，单兵设备关闭4G模块，GPS模块，LCD，摄像头的电源，将CPU和DSP设置为低功耗状态，单片机处于休眠模式。有任意键输入时，自动进入正常工作状态。
[bookmark: _Toc12357645][bookmark: _Toc71]2.12 主要设备清单及参数
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	单兵手持终端
	包含：单兵主机、锂电池（可拆卸）、电源适配器、数据线；CPU	：八核2.0 Ghz；操作系统：安卓8.0；RAM：3GB；ROM：32GB；外置存储：micro SD(TF)卡 最大支持128G；触摸屏：4.7寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏；网络类型：4G双网双待单通；网路制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，全网通
录像分辨率：1080P；帧率：25帧；音频编码：AAC,AMR,OGG,ADPCM
视频编码：H.264；蓝牙：BT V4.0；WAPI/WIFI：802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频；定位：北斗+GPS定位；相机：后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机；耳机接口：支持3.5mm耳机接口；电池容量：5200mAh；指纹识别：支持；传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压；FM：支持（耳机做天线）；USB接口：USB 2.0；底座：支持（整机与电池可同充）；工作温度：温度：-15℃～+55℃ ；工作湿度：湿度：10%～90%；三防等级：IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落）
	5
	台

	2
	外置摄像头
	分辨率：1280*720；视场角：100°
焦距：2.3mm
光圈：2.2
景深范围：0.2米至无穷远
WIFI：802.11a/b/g/n
尺寸：60X42X17mm
重量：56.7g
功耗：<1W
	5
	台

	3
	充电底座
	充电底座
	5
	个

	4
	流量卡
	运营商APN流量卡，卡规格：Micro SIM 4G
	5
	张



[bookmark: _Toc12357647][bookmark: _Toc22950]2.12.1单兵手持终端
	参数
	参数值

	基本参数
	CPU
	八核2.0 Ghz

	
	操作系统
	安卓8.0

	
	RAM
	3GB/4GB

	
	ROM
	32GB/64GB

	
	外置存储
	micro SD(TF)卡 最大支持128G

	
	触摸屏
	4.7寸 1280*720 康宁大猩猩III代，支持多点电容触摸屏 

	
	网络类型
	4G双网双待单通

	
	网路制式
	适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，全网通

	
	录像分辨率
	1080P

	
	帧率
	25帧

	
	音频编码
	AAC,AMR,OGG,ADPCM

	
	视频编码
	H.264

	
	蓝牙
	BT V4.0

	
	WAPI/WIFI
	802.11a/b/g/n支持 2.4/5GHz双频

	
	定位
	北斗+GPS定位

	
	相机
	后置1300 万像素防抖相机，前置800万相机

	
	耳机接口
	支持3.5mm耳机接口

	
	闪光灯
	单LED

	
	电池容量
	5200mAh

	
	指纹识别
	支持

	
	传感器
	重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁/气压

	
	FM
	支持（耳机做天线）

	其他特性
	USB接口
	USB 2.0

	
	底座
	支持（整机与电池可同充）

	工作环境
	工作温度
	温度：-15℃～+55℃ 

	
	工作湿度
	湿度：10%～90%

	
	三防等级
	IP68，防水、防尘、防摔（1.2米跌落）

	其他
	主机尺寸
	长度155mm*宽度75.7mm*厚度20.3mm

	
	重量
	330g



[bookmark: _Toc9380][bookmark: _Toc12357648]2.12.2外置摄像头
	参数
	参数值

	分辨率
	1280*720

	视场角
	100°

	焦距
	2.3mm

	光圈
	2.2

	景深范围
	0.2米至无穷远

	WIFI
	802.11a/b/g/n

	尺寸
	60X42X17mm

	重量
	56.7g

	工作温度
	‐10~50℃，

	工作湿度
	10~90%RH

	工作电压
	5V

	工作电流
	<1A

	功耗
	<1W



[bookmark: _Toc12357650][bookmark: _Toc6676]3.车载视频执行系统
[bookmark: _Toc3041]车载监控系统是监控系统整体解决方案的重要组成部分，系统支持多种平台接入，支持EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、WIFI等无线标准。
通过液晶屏可实现高清晰视频预览，配置手控器操作方便灵活，内置硬盘实现本地高清视音频录像存储。系统配备GPS定位模块，当接收到卫星信号时，可实时在预览画面上显示本车车辆的地理信息和行驶速度。车载云台实现全方位监控，加白光补光技术，实现在夜间或光线环境不佳情况下的取证拍摄，满足全天候执法取证工作需求。
[bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc12357652][bookmark: _Toc476313766][bookmark: _Toc251019988][bookmark: _Toc461569071]3.1 车载云台摄像机
在汽车车顶安装一个车载云台，作为目标摄像机，用于跟踪拍摄事件关键点和采集目标特征信息，用于记录事件发生的整体行为过程。
[bookmark: _Toc251019989][bookmark: _Toc12357653][bookmark: _Toc27401][bookmark: _Toc461569072][bookmark: _Toc476313767]3.2 数据编码器
采用专业的车载移动网络监控记录设备（车载移动网络监控主机），结合先进的视音频编解码技术，将前端摄像机采集到的视音频信号进行压缩编码。
[bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc12357654][bookmark: _Toc476313768][bookmark: _Toc251019990][bookmark: _Toc461569073]3.3 数据存储
编码后的数据存储于插拔硬盘中，硬盘选择2.5英寸车载专用硬盘，工业级抗震性能，功耗低，颠簸环境下数据读写稳定；同时采用警用专用硬盘盒包装，可独立进行插拔，接口紧密、防震性好。
[bookmark: _Toc461569074][bookmark: _Toc16549][bookmark: _Toc476313769][bookmark: _Toc12357655][bookmark: _Toc251019991]3.4 GPS定位
模块集成于取证主机中，天线接受到卫星信号后可在监控画面上实时显示车辆地理位置及车速信息，同时可实现GPS自动校时功能。
[bookmark: _Toc461569075][bookmark: _Toc476313770][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc251019992][bookmark: _Toc12357656]3.5手控器
手控器用于完成系统各项基本操作，包括设备启停、功能操控、模式设置、参数更改及升级系统等。
[bookmark: _Toc476313771][bookmark: _Toc461569076][bookmark: _Toc12357657][bookmark: _Toc251019993][bookmark: _Toc11589]3.6车载显示屏
车辆上安装液晶显示屏一个，用于显示本地预览画面、本地回放画面及设备操作信息。
[bookmark: _Toc461569077][bookmark: _Toc12357658][bookmark: _Toc476313772][bookmark: _Toc11202][bookmark: _Toc251019994]3.7独特双码流设计
双码流技术是指一路视频图像通过视频编码器输出两个独立的码流。输出码流的分辨率、帧率、码率等参数都可以独立设置。生成的两个码流可满足不同的应用需求，
针对车辆电子监控中无线网络传输带宽比较窄的问题，我们采用了独有双码流技术。可实现同一通道下存储和网传两种速率不同的码流，主通道画面质量高用于视频数据本地存储，子通道牺牲部分画面质量，确保低带宽条件下远程图像的实时流畅性，网传至监控中心的图像连贯可靠。
[bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc12357659][bookmark: _Toc251019995][bookmark: _Toc461569078][bookmark: _Toc476313773]3.8宽幅输入电源适应功能
车辆大多采用直流12V电源，行驶过程电源稳定在12～16V之间，但是在车辆点火时汽车电源会突然降低到8V左右，下降过程约为40ms，然后恢复至正常电压范围内（12～16V）。输入电源的瞬间降低可能导致车载设备出现故障，如：重新启动、设备死机等，因此对车载终端提出输入电源宽幅适应的要求。
该电源经过特殊的设计，具备了断路、短路、过流、过载保护功能，对设备保证正常运行起了重要作用。电源具备直流12V/5V输出功能，可以满足车载取证主机、测速雷达、GPS模块、液晶显示屏、摄像机、手控器等相关设备的供电需求。
[bookmark: _Toc12357660][bookmark: _Toc22897]3.9主要设备清单及参数
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	车载主机
	支持1路高清1080P网络云台摄像机接入，4路IPC相机接入；支持主码流标准H.265码流，支持双码流；内置3G或4G无线模块，预留WIFI模块，提供灵活的无线传输方案；支持通讯模块可插拔；支持双卡传输；具备USB数据导出接口
	1
	台

	2
	云台摄像机
	200万像素、30倍光学变倍、最低照度：彩色0.05Lux，红外大于100米
	1
	台

	3
	云台支架
	定制
	1
	个

	4
	200W车载防暴半球
	采用200万(1920x1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  
	1
	台

	5
	车载7寸显示屏
	7寸液晶显示屏，采用LED背光
	1
	台

	6
	车载键盘
	四维摇杆操作
	1
	台

	7
	转接线
	4米
	1
	条

	8
	
	6米
	1
	条

	9
	硬盘
	1
	1
	块

	10
	语音对讲
	全双工语音对讲终端
	1
	个

	11
	报警按钮
	紧急报警按键功能
	1
	个

	12
	车载灾备存储单元
	车载防火盒；
容量：64G；
耐火时间：15分钟1100℃，20分钟950℃,120分钟260℃；
防水性能：24小时100m水深；
高速冲击：500Gs10ms(全方向)；
尺寸：129mm×62mm×91mm；
	1
	个

	13
	防护机箱
	227.40 mm（宽）×333.10 mm（长）×144.70 mm （高）
	1
	个

	14
	流量卡
	运营商APN流量卡，卡规格：Micro SIM 4G
	0
	张



[bookmark: _Toc20752][bookmark: _Toc12357662]3.9.1车载主机
	参数名称
	参数值

	视音频输入
	接入方式
	目标通道
	1路：航空插头 

	
	
	其他通道
	4路：航空插头

	
	输入带宽
	80Mbps

	
	接入协议
	HIKVISION

	视音频输出
	CVBS输出
	1路，航空插头（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）

	
	
	分辨率：PAL制式720×576；NTSC制式704×576

	
	VGA输出
	1路航空插头，分辨率：1280×800

	
	HDMI输出
	1路，标准HDMI接口，分辨率：1280×800

	
	音频输出
	2路，航空插头（线性电平，阻抗：600Ω）

	视音频编解码参数
	IPC通道录像分辨率
	1080P/960P/720P/D1

	
	码流类型
	复合流/视频流

	
	双码流
	支持

	硬盘驱动器
	类型
	可插拔式硬盘盒，支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘

	
	硬盘保护
	第三代硬盘盒，具有减振专利技术

	
	最大容量
	每个接口支持容量最大2TB的硬盘

	
	数据备份
	插拔硬盘盒备份、USB备份

	无线传输
	3G/4G功能
	可插拔式模块，支持LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM全部网络制式

	
	WiFi功能
	选配

	卫星定位
	定位
	内置，GPS&BD双模

	外部接口
	天线接口
	3G/4G天线1个（可扩展双卡），罗森博格接口；WIFI天线3个（预留，1个2.4G，2个5.8G），SMA接口；定位天线1个（北斗&GPS双模定位），罗森博格接口

	
	网络接口
	前置1个RJ45千兆网口

	
	
	后置4个6芯航空头百兆网口（4芯为网口、2芯为DC 12V供电）

	
	USB接口
	前置2个A型USB 3.0，后置1个5芯航空头USB 2.0

	
	eSATA接口
	1个，预留

	
	SD卡接口
	1个

	
	HDMI接口
	1个

	
	串行数据接口
	RS232接口1个，支持报警终端接入

	
	对讲接口
	1个，（电平:2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）

	
	报警输入
	8路

	
	报警输出
	2路

	其他
	电源
	DC 8~36V

	
	功耗（不含硬盘）
	待机功耗：≤0.1W；满负荷功耗：≤80W

	
	工作温度
	-30℃--＋70℃（不含硬盘）

	
	工作湿度
	10％--95％

	
	机箱尺寸
	202mm（宽）×252mm（深）×87mm（高）

	
	重量（不含硬盘）
	≤4.5Kg



[bookmark: _Toc23989][bookmark: _Toc12357663]3.9.2云台摄像机
支持ICR红外滤光片式自动切换。

	参数名称
	参数值

	摄像机

	传感器类型
	1/2.8" Progressive Scan CMOS

	分辨率
	50HZ:25fps(1920x1080)

	
	50HZ:25fps(1280x960)

	
	50HZ:25fps(1280x720)

	最低照度
	彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)

	信噪比
	＞52dB

	焦距
	4.5-135mm，30倍光学变倍

	光圈值
	F1.6-F4.4

	水平视场角
	65.1-2.34度(广角-望远)

	近摄距
	10mm-1500mm(广角-望远)

	变倍速度
	大约3秒(光学，广角-望远)

	日夜转换模式
	ICR滤片式

	聚焦模式
	自动/手动/一次聚焦

	曝光模式
	自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

	日夜模式
	自动/彩色/黑白

	电子快门
	1/1秒 ~ 1/30,000秒

	白平衡
	自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯

	数字降噪
	3D

	宽动态
	[bookmark: RANGE!B21]关/开

	图像画质调整
	亮度、对比度、锐度、饱和度可调节

	背光补偿
	关/开

	数字变倍
	12

	镜像
	支持

	视频压缩
	H.264 main Profile/H.265

	压缩输出码率
	32kbps-12Mbps

	支持协议
	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、

	
	SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、

	
	IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME

	接口协议
	ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI

	双码流
	支持

	安全机制
	密码保护、多用户访问控制

	云台

	水平预置位速度
	100°/s

	垂直预置位速度
	80°/s

	水平手动控制速度
	0°~60°/s

	垂直手动控制速度
	0°~40°/s

	水平角度
	360° 无限位旋转

	垂直角度
	-90°~90°

	预置点
	256 个预置位，6条巡视轨迹

	RS485
	支持PELCO_D

	一般规范

	通讯接口
	RJ45网口，支持远程升级 

	电源
	DC12V±10%

	相对湿度
	90%

	防护等级
	IP66

	工作温度
	-35 ℃ - 55℃

	功耗
	<50W

	抗冲击要求
	≥4G

	重量
	6Kg



[bookmark: _Toc3620][bookmark: _Toc12357664]3.9.3 200W车载防暴半球

	参数名称
	参数值

	摄像机

	传感器类型
	1/2.7" Progressive Scan CMOS

	最小照度
	0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

	快门
	1/3秒至1/100,000秒

	镜头
	4mm@1.6, 水平视场角82°[2.0mm(132°),2.8mm(110°),6mm(56°),8mm(40°)可选]

	镜头接口类型
	六芯航空头

	调整角度
	水平-30~30°,垂直0~75°,旋转0~360°

	日夜转换模式
	ICR红外滤片式

	数字降噪
	3D数字降噪

	宽动态范围
	120dB

	压缩标准

	视频压缩标准
	H.265 / H.264 / MJPEG

	H.265编码类型
	Main Profile

	H.264编码类型
	Main Profile / High Profile

	视频压缩码率
	32 Kbps~16Mbps

	音频压缩标准
	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM

	音频压缩码率
	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2)

	图像

	最大图像尺寸
	1920×1080

	帧率
	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)

	
	60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)

	第三码流分辨率与帧率
	独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps (1280×720);60Hz: 30fps (1280×720)

	图像设置
	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 

	日夜转换方式
	白天,黑夜,自动,定时

	背光补偿
	支持,可选择区域

	感兴趣区域
	ROI支持双码流分别设置1个固定区域

	网络功能

	存储功能
	支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

	智能报警
	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问

	支持协议
	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour

	接口协议
	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome

	通用功能
	一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤

	SMART侦测

	行为分析
	越界侦测,区域入侵侦测,物品遗留/拿取侦测

	识别检测
	人脸侦测

	音频（-S）

	环境噪声过滤
	支持

	音频采样率
	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

	接口

	通讯接口
	六芯航空头网络接口

	音频接口
	1对音频输入(Line in)/输出接口 

	一般规范

	工作温度和湿度
	-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

	电源供应
	DC12V±25%

	功耗
	6W MAX

	防护等级
	IP67

	防暴等级
	IK10

	红外照射距离
	最远可达30米



[bookmark: _Toc12357665][bookmark: _Toc14386]3.9.4车载7寸显示屏
7寸液晶显示屏，采用LED背光

	参数名称
	参数值

	分辨率
	1024*600 RGB

	材质
	TFT

	背光模式
	LED背光

	屏幕尺寸
	7寸

	功耗
	≤ 5W

	重量
	≤0.6Kg

	工作电压
	12V

	工作温度
	-20℃~+60℃

	工作湿度
	10%~95%

	是否可触摸操作
	支持触摸屏操作，支持多点触控



[bookmark: _Toc3242][bookmark: _Toc12357666]3.9.5车载键盘

	参数名称
	参数值

	尺寸
	143mm*135mm*40.4mm

	重量
	≤0.5Kg

	功耗
	≤2W

	开关
	1个金属电源锁

	按键
	20个物理按键 

	接口
	1路RS485接口

	工作电压
	12V

	工作温度
	-20℃~+60℃

	工作湿度
	10%~95%



[bookmark: _Toc12357667][bookmark: _Toc18758]3.9.6语音对讲
	参数名称
	参数值

	尺寸
	85mm（长）×85mm（宽）×26mm（高）

	喇叭
	<2Vpp，阻抗600欧，1路内置

	MIC
	<1.2Vpp，阻抗1K欧，1路内置，支持外接，自动切换

	音量大小
	实体按键，5级调整

	指示灯
	常亮或闪烁

	配线长度
	6000mm

	工作电压
	12V/30mA

	工作温度
	-10℃~+55℃

	工作湿度
	10%~95%



[bookmark: _Toc12357668][bookmark: _Toc3988]3.9.7报警按钮
	参数名称
	参数值

	供电电压
	5V/30mA或12V/15mA

	指示灯
	提供三个指示灯，分别为Power、Record和Error。

	尺寸
	80mm（长）×30mm（宽）×19mm（高）

	连接线长度
	8m

	工作温度
	-10℃ ~ +55℃

	湿度
	10%~95%



五、项目要求
注：鉴于本项目的特殊性，所以采购人要求报价人需自行到采购人的改造地点进行现场踏勘。
1、报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4、报价人投标时必须提供由采购人所出具的现场踏勘证明原件与投标文件正本一起密封。
（1）范围和说明
1 、以下给出的范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，报价人应研究其它文件，竣工后，按实际施工面积结算。
2 、本项目：可视化指挥互动调度平台建设（注：报价人须负责整个项目所有的施工任务）。
3、投标报价要求：报价人需严格按照施工技术要求进行报价, 建设单位讲究质量第一，采购材料和安装工艺都要符合相关标准, 针对工艺复杂,施工材料也特别考究等特点，采购人将在对报价人的报价和实际施工流程、施工方案进行分析的基础上综合价格、商务、技术三方面考虑评审。超过财政预算且无法支付的报价不支持。按照用户需求书提供的技术参数和相关要求合理报价。报价应包含材料价格、包装费、运输费、安装费、计划利润、税金、保险费及其它检测等相关费用。偷工减料的施工方案及施工方式报价过低采购人也不支持。
4、报价人需仔细阅读采购人要求，必须对上述的要求提供真实的响应证明材料，如因弄虚作假而影响到用户的需求时间，其产生的经济损失，必将追究。
（2）现场安全防护设施、安全责任和项目质量、保修责任
1、报价人须负责整个工程所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。
2、施工时注意安全、防止对人身造成伤害，安全工作由报价人自行负责。
3、本项目为可视化指挥互动调度平台建设，中标人在施工组织设计中必须有专项干扰、噪声及环保措施、安全文明措施且必须符合云浮市安全文明工地标准。
4、施工须尽量避免噪音影响，若存在影响正常办公的工作，必须安排在非工作时间进行。
★5、施工不得破坏室内现有装修和大楼周边绿化，若有必要，必须原貌恢复。室内线材不得外露，外墙的线材和设备必须喷涂类似墙体颜色。大楼外围设立的立杆必须做好防雷措施和美观。（提供承诺函原件）
6、报价人施工应保证提供的设备、材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件要求。报价人必须对采购人施工的项目在质量保修期内及有偿保修期外承担质量保修责任。
7、为确保项目质量，报价人应严格按照国家现行施工规范标准施工，工程质量标准达到我国制定的相关标准等规范标准，质量等级达到合格（工程质量业绩是优良的和售后服务、售后服务质量是本项目商务考虑要求）。
8、施工期间使用的水、电费由双方约定后一次性向采购人缴交。
（3）验收
1、报价人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。
2、本项目所用材料由报价人负责采购运输，必须有质保书、产品合格证、严禁使用不格产品。对使用不合格材料造成的经济损失由报价人自行承担。
3、验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
（4）售后服务要求
1、本项目的质保期不得少于1年（采购人验收合格之日起计算）。
2、由报价人自行提供的售后服务承诺，包括但不限于保质保修期限，响应到场时间，质保修期内场地的维护及保养，保质保修期外的维修、保养及收费标准等。
3、质保期内，货物质量出现问题，报价人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。质保期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。
4、报价人具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，报价人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。
5、报价人提供的安装、调试、使用；24小时提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务。
6、故障报修响应时间为：故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过2小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。
六、施工地点、完工期
1、施工地点
地点在采购人指定地点进行施工，改造。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、完工期
在合同签订生效起 20天内完工。（注：中标人必须按期完工，计划开工日由采购人根据基础进度要求确定，发出开工令）；
七、付款方式
1、合同签订后，在3个工作日内支付中标金额的50%；
2、项目竣工验收合格后，支付中标金额的45%；
3、剩下的中标金额5%作为质保金，一年后无息支付；
4、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；
5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
八、评审因素
1、响应文件的制作情况；
2、整体技术方案及对用户需求的理解程度；
3、实施方案，项目实施的规范化管理；
4、技术响应；
5、报价人实力情况。
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合同书格式
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）




项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1. 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
2. 供货货物名称、型号、规格、数量。
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	型号规格
	制造商
	单位
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具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
3. 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
4. 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
1. 合同总价：
人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
3. 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
4. 本合同价格为固定不变价。
5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1. 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
2. 标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起20天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密
1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
4. 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
7. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
1. 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
2. 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
1. 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3. 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
（1）  银行保函；
（2） 支票、银行汇票。
4. 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
3． 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4． 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5． 包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
（1） 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2） 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1、合同签订后，在3个工作日内支付中标金额的50%；
2、项目竣工验收合格后，支付中标金额的45%；
3、剩下的中标金额5%作为质保金，一年后无息支付；
4、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；
5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
1. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
2. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
3. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
2. 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。
4. 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
5. 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
6. 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
1. 安装、调试与运行
1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
1.3 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
1.4 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
1.5 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
2. 测试与验收
2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
2.2 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
2.3 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
2.4 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
2.5 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
3. 培训
3.1 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
3.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
1.   质量保证
1.1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
1.2. 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
1.3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
1.4. 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
2.  质量保证期后服务
2.1. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
2.2. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
2.3. 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1． 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2． 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
3． 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
4． 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
1． 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2． 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
1. 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2. 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
3. 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
1.  卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
2.  因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
1.  合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2.  合同因买方便利而解除或终止。
2.1. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
2.2. 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
（1） 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
3.   违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
3.1. 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
3.2. 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
3.3. 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
4.  因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
1． 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2． 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
3． 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
1． 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
2． 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
1.  根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
1． 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2． 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
3． 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4． 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构壹份、政府采购监管部门壹份。
5． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：
买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：
地     址：	地     址：
邮政编码：	邮政编码：
电     话：	电     话：
传     真：	传     真：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户帐号：


合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………




备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及报价人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及报价人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书















第五部分

报 价 文 件 格 式
（报价文件须编页码，且页码必须连续）
[bookmark: _Toc202820350][bookmark: _Toc202252033][bookmark: _Toc202251074][bookmark: _Toc202254104][bookmark: _Toc202816995][bookmark: _Toc202251699][bookmark: _Toc202819877]       
自查表
	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	（1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（2）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1）提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
2） 2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）  2019年3月-2019年8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（6）本项目不接受联合体报价。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期为90天
	□通过 ☑不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,366,732.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目                                              440000-201909-146140-0032
日期：   年   月   日
 (
广东晓君招标采购代理有限公司
                                                             5-
4
)
1.2评审项目报价资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。



报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日










一、项 目 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051][bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．报价文件格式

附表1.1  
报价总表
 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         编号：440000-201909-146140-0032
	序号
	采购内容
	磋商总报价（人民币 元）
	完工期

	1
	
	
	

	总计
	大写：
小写：


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。
    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：


附表1.2
[bookmark: OLE_LINK15]投标货物报价明细表
[货币单位：人民币元]
报价人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2、报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。
3.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
4.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。












二、商 务 响 应

[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．报价函格式
报 价 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）     货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。
    在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:
一、 报价文件第一部分
     报价表	
二、 报价文件第二部分
（一）报价函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。
三、 报价文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。
我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购编号为  440000-201909-146140-0032  号的报价；
（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；
（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。
（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 440000-201909-146140-0032）中。
（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .


报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字）：
                                职        务：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：440000-201909-146140-0032 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。


本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：





4．资格声明书格式

资格声明
致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。
我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。



报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .
罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目                                             440000-201909-146140-0032

 (
广东晓君招标采购代理有限公司
           
                                           
5-
39
)
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。


              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：
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5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
 5.1  报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。
5.2报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（报价人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《报价人资格声明函》并加盖公章，《报价人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
5.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
5.5.2 2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
5.5.3  2019年3月-2019年8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
5.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlt10549792] 

报价人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司
关于贵公司    年    月    日发布                             （项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
(1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。
(2）2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
(3）2019年3月-2019年8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。
三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

报价人（公章）：
报价人地址：
日    期：
6. 退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	¥

	
	已付金额：  
	元
	¥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	





注：本说明请附报价保证金交纳凭据

附：
	





报价保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。
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 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	

	c) 
	
	
	

	d) 
	
	
	

	e) 
	
	
	

	f) 
	
	
	

	g) 
	
	
	

	h) 
	
	
	

	i) 
	
	
	

	j) 
	
	
	

	k) 
	
	
	

	l) 
	
	
	

	m) 
	
	
	

	n) 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
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8．服务费承诺书格式
成交服务费承诺书

承诺书号：440000-201909-146140-0032                
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
报价人法定名称（公章）；
报价人法定地址：
报价人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
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9．其它资料格式
9.1  报价人简介；
9.2  提供近二年完成的同类项目业绩
9.3 2017年、2018年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）
  9.4  关于诉讼。
  9.5  名称变更证明
  9.6  报价人获奖情况及质量认证
9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介
报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2017
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	
	




 9.2  报价人提供近二年完成的同类项目业绩
  
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出近二年完成的同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表
报价人提供2017年、2018年的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

9.4 关于诉讼
报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
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三、 施 工 方 案 响 应

[bookmark: _Hlt10523647][bookmark: _Hlt10520028][bookmark: _Toc42951059][bookmark: _Toc4471859][bookmark: _Toc42956284]
10．施工方案响应文件格式

[bookmark: _Toc42956283]10.1 施工需求响应表
（1） 实质性响应需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。
	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：	1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：

（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：


10.2  施工方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目施工方案的编写，包括但不限于以下内容：
1. 项目实施方案，提供完整的设计方案及图纸；
2. 项目技术方案、安装方案、进度计划、应急预案、沟通协调以及项目重点、难点的分析及其解决措施；
3.售后服务方案。



报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
10.2.1本项目管理技术人员配置

（1）本项目的项目负责人简历表
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表
参加本项目的实施技术服务人员情况表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；
      （2）提供高级项目师的技术等级认证证书等
 

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
[bookmark: _Toc42956290]10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。





报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：




[bookmark: _Hlt10567911]
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11、同意磋商文件条款声明格式


同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的罗定市人民法院可视化指挥互动调度平台建设项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  440000-201909-146140-0032  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。
    特此声明。



报价（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .
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