
 云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目
招

标

文

件
招标编号：445302-202001-111029-0002
广东晓君招标采购代理有限公司
2020年1月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区教师进修学校（以下简称“采购人”）的委托，就云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目(招标编号：445302-202001-111029-0002)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目
2.项目预算金额：¥1,618,098.00元
3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于政府采购项目。

6.4.监管部门：云浮市云城区财政局。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2020年1月15日至2020年1月20日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。

4.报名时投标人需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动）；
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
报名费：人民币 200 元；

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年2月7日上午08：00~08：30（北京时间）

2.投标截止时间：2020年2月7日上午08：30（北京时间）

3.开标时间：2020年2月7 日上午08：30（北京时间）

4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区教师进修学校

采购人地址：云浮市云城区教师进修学校

2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：杜先生  

采购项目联系人电话：0766-8983718  

七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记

     根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。
 广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2020年1月14日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

  资金来源：财政专项资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；
3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6本项目不接受联合体投标。
合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万贰仟元整（¥32,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445302-202001-111029-0002] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。
四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445302-202001-111029-0002
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人委托授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：李小姐
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号

电  话：0766-8825834

邮  编：527200 

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

招标代理费
成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1270
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1350-500)万元×0.8%＝6.16万元

合计收费＝1.5＋4.4＋6.16＝12.06万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、盖公章
投标价格不是固定唯一的
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

投标有效期不足90天

投标报价超出预算（预算价：¥ 1,618,098.00元）

不满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

有其它未实质性响应招标文件的要求
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区教师进修学校

	3
	合格的投标人：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：李小姐

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2016年至今已完成的同类项目业绩（提供中标通知书以及相对应合同的复印件，投标人可以复印合同的关键页面）；
（3）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万贰仟元整（¥32,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥1,618,098.00元

	
	附加说明：

	
	


附表一：

云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目（445302-202001-111029-0002）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（6）本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目（445302-202001-111029-0002）

《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖公章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,618,098.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目（445302-202001-111029-0002）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           

	投标单位

评分内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：

1.目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项为优得5分；

2.目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项为良得3分；

3.目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项不准确为差得1分。
	5
	

	技术参数响应情况
	根据投标人提供投标产品的技术参数响应程度进行评分，按《用户需求书》中“采购项目技术参数要求”提供相关证明材料，未提供而响应的，评委会有权认定为负偏离，优于或完全响应的得40分，带“▲”技术参数不满足的一项扣5分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣2分；扣至0分为止。提供《技术条款响应表》及相关证明材料复印件并加盖投标人鲜章。
	40
	

	产品选型
	根据投标人所投核心产品的性能、技术先进性、产品配置和选型的合理性等进行评分：

投标产品性能优异、技术先进、配置均衡、选型合理，完全满足或优于招标需求的，得2分；

投标产品基本满足招标需求的，得1分；

投标产品不满足招标需求的，得0分。
	2
	

	实施方案
	根据投标人针对本项目的实施方案（包括但不限于：产品运输、安装调试、验收方法等）的可操作性及详细程度进行评分：

方案详细完整、全面合理、可操作性强的，得5分；

方案基本满足要求，但可操作性不强的，得3分；

方案不完整，或不合理，或可操作性不强的，得1分；

没有提供实施方案的，得0分。
	5
	

	投标人信用情况
	投标人获得工商行政部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会颁发的“守合同重信用”荣誉证书的得3分，不提供得0分（提供相关证明文件复印件加盖公章）。
	3
	

	
	投标人获得由县级或以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的信用报告或打印稿文件的得2分，不提供得0分（以开标当月之前六个月内出具的信用报告复印件或打印稿文件为准，提供复印件并加盖公章）。
	2
	

	同类项目业绩
	投标人提供自2016年1月1日至今（以合同签订之日为准）同类项目业绩，单个同类业绩项目金额≥150万元的每提供一份得2分，单个同类业绩项目金额＜150万元≥100万元的每提供一份得1.5分，单个同类业绩项目金额＜100万元≥50万元的每提供一份得1分，单个同类业绩项目金额＜50万元的每提供一份得0.5分，本项满分10分（以招标采购代理机构发出的中标通知书和合同（可提供合同关键页）复印件为准，不提供不得分）。
	10
	

	售后服务方案
	根据投标人针对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员培训、售后承诺等）进行评分：

响应快捷、到场迅速、培训方案详细合理、售后承诺具体全面，完全满足项目需求的，得3分；

响应时间、到场时间、培训方案和售后承诺基本满足项目需求的，得2分；

响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺的，得1分；

没有售后服务方案的，得0分。
	3
	

	合      计
	70
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

项目名称：云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目
项目预算金额：¥1,618,098.00 元
采购项目清单一览表
	序号
	场室教学（生活）设备设施名称
	数量
	单位

	1
	音乐教室（不锈钢压腿架、复合木地板、交互智能平板、三角琴等设备设施）
	1
	间

	2
	美术室（交互智能平板、器材柜、绘画工具、写生架等设备设施）
	1
	间

	3
	接待室（会议台、会议椅等设备设施）
	1
	间

	4
	阅览室（电子阅览室）【图书、书架、电子图书、图书篇目管理软件等设备设施】
	1
	间

	5
	综合实践室（交互智能平板、教师演示台椅、理化生学生实验台登等设备设施）
	1
	间

	6
	仪器设备室（物理、化学、生物实验仪器教具用品等设备设施）
	1
	间

	7
	多功能学术报告厅（主席台、电子讲台、阶梯椅、音响设备、55寸液晶拼接屏等设备设施）
	1
	间

	8
	宿舍家具配套（床、床垫、电热水器、液晶电视等设备设施）
	1
	批

	9
	窗帘（窗帘布、导轨等）
	1
	批


三、采购项目技术参数要求
	1、音乐教室

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位

	1
	不锈钢压腿架
	双层不锈钢，上层为1.0mm壁厚，Ø63不锈钢管；下层为1.0mm壁厚，Ø50不锈钢管、含弯头
	15
	米

	2
	立墙银镜
	5mm银镜、不锈钢包边
	13
	㎡

	3
	复合木地板
	铺防潮层，12mm厚强化复合木地板
	106
	㎡

	4
	鞋柜
	规格：1200*300*1100（mm）；材质：采用16mm厚三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。结构：由大小等同的30个小柜组成，每柜可放置两双鞋。脚垫：采用特制磨具ABS注塑脚垫，有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命
	2
	个

	5
	四片组合式推拉绿板
	推拉式黑板 结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保一体机安全。
基本尺寸：4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。
	1
	块

	6
	交互智能平板
	（一）整机设计性能：
1.整机屏幕尺寸≥86英寸，LED液晶屏，屏幕显示灰度≥128灰阶，保障显示的清晰度与色彩饱满度。
2.▲整机的开机、关机、待机操作按键为同一个，一键可实现多种功能，能有效降低用户学习成本。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
3.▲整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取；前置无其他的接口设计，减少教师使用接口的区分麻烦。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
4.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI(其中≥1路为HDMI2.0)；≥1路TV RF；≥2路USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.▲内置非独立外扩展拾音麦克风与摄像头（不接受任何外挂形式），其中麦克风的拾音距离≥3.5米，方便录制老师人声；摄像头的像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，支持实时拍摄教室动态画面。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
6.当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.★一线传输：采用单按键设计，只需一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。
9.▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，简化安装步骤，无需繁杂布线。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
10.为保护整机信息数据的安全，避免整机被无关人士操作，整机应当具有以下锁屏方式：
1)设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。
2)Android支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。
3)支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。
11.▲设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 
12.▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，满足教师录制微课教学视频的需求。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
13.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。
（二）触摸系统：
1.采用红外触控技术，定位分辨率≥32767*32767，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。
2.整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
（三）嵌入式系统：
1.▲在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔书写及手势擦除，支持十种图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。
3.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
4.▲无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
5.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点
（四）电脑模块：
1.★采用模块化电脑方案，≥120pin接口，加快整机信息数据的传输速率；采用按压式卡扣，抽拉内置式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供接口图片）
2.处理器：相当于或优于Intel Core i3，内存：≥4G DDR4笔记本内存配置，硬盘：≥128G SSD固态硬盘
3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥6个USB接口，其中包含≥2个USB3.0接口。
具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。                                            
	1
	台

	7
	音响
	1、12通道调音台；输入：平衡式话筒×8，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2
2、功放:立体声功率：250W×2；4Ω立体声功率：400W×2；8Ω桥接功率：750W；4Ω桥接功率：1000W；
3、音箱4只:额定功率：100W；最大功率：200W；阻抗：8Ω；频率响应：75Hz-20kHz
4、无线话筒：频率控制：石英锁定；接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz；最大使用距离：100m ；最大偏移度：±15kHz ；水平限制射频稳定度：  0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%；频响范围：60Hz-15KHz；谐波干扰比：＞80dB；发射功率 ：≤10mw；发射机电源：1.5v×2电池
5、12专用音响简易机柜
	1
	套

	8
	电钢琴
	88键重锤立式电钢琴，最大复音数: 128个
音色数: 100种以下
	10
	架

	9
	三角钢琴
	专业教学三角钢琴
尺寸：150*151*102cm
钢琴采用了硬实木背柱，坚固的背架结构。
配合实木键盘，确保下键深度准确统一，并具有良好的耐候性，钢琴在不同环境下具有稳定如一的良好手感。
音板采用云杉实木板材，为优美音色奠定良好的基础，弦槌采用榔头呢毡，确保音质的柔美，高等琴弦，确保音质优美，并提供弹奏时琴弦的良好泛音。
	1
	台

	10
	折叠座椅
	可折叠式座椅带书写板，椅下设可放物品的筐架的座椅。
	20
	张

	11
	音乐教学用品柜
	1、尺寸：1000×500×2000mm；
2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。
3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。
	4
	张

	13
	音乐教学挂图
	含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，材质：铜版纸，套：100幅。
	1
	套

	14
	音乐欣赏教学曲
	国家正版出版物，符合教学使用标准。
	1
	套

	2、美术室

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位

	1
	四片组合式推拉绿板
	推拉式黑板 结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保一体机安全。
基本尺寸：4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。
	1
	块

	2
	交互智能平板
	（一）整机设计性能：
1.整机屏幕尺寸≥86英寸，LED液晶屏，屏幕显示灰度≥128灰阶，保障显示的清晰度与色彩饱满度。
2.▲整机的开机、关机、待机操作按键为同一个，一键可实现多种功能，能有效降低用户学习成本。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
3.▲整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取；前置无其他的接口设计，减少教师使用接口的区分麻烦。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
4.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI(其中≥1路为HDMI2.0)；≥1路TV RF；≥2路USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.▲内置非独立外扩展拾音麦克风与摄像头（不接受任何外挂形式），其中麦克风的拾音距离≥3.5米，方便录制老师人声；摄像头的像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，支持实时拍摄教室动态画面。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
6.当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.★一线传输：采用单按键设计，只需一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。
9.▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，简化安装步骤，无需繁杂布线。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
10.为保护整机信息数据的安全，避免整机被无关人士操作，整机应当具有以下锁屏方式：
1)设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。
2)Android支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。
3)支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。
11.▲设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 
12.▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，满足教师录制微课教学视频的需求。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
13.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。
（二）触摸系统：
1.采用红外触控技术，定位分辨率≥32767*32767，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。
2.整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
（三）嵌入式系统：
1.▲在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔书写及手势擦除，支持十种图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。
3.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
4.▲无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
5.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点
（四）电脑模块：
1.★采用模块化电脑方案，≥120pin接口，加快整机信息数据的传输速率；采用按压式卡扣，抽拉内置式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供接口图片）
2.处理器：相当于或优于Intel Core i3，内存：≥4G DDR4笔记本内存配置，硬盘：≥128G SSD固态硬盘
3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥6个USB接口，其中包含≥2个USB3.0接口。
具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。                                            
	1
	台

	4
	衬布
	尺寸：100cm×200cm；材质：绒；要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。
	20
	块

	6
	静物台
	可升降，四角装万向轮便于推拉。
	1
	套

	7
	写生灯
	高度600-1500mm、照射角度0-120度可调、灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬、三节升降、可移动三角底座，带万向脚轮。
	1
	个

	10
	写生架
	1．规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，边框厚度≥20mm。2．材质：优质松木。3．特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调。
	20
	个

	11
	写生板
	1、规格≥600mm×450mm×18mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	20
	块

	12
	写生椅
	喷塑钢管支架、高密度牛津布美术生折叠椅。
	20
	张

	13
	美术教学挂图
	适合小学美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，48幅，对开，应为国家正式出版物
	1
	套

	14
	器材柜
	1、尺寸：1000×500×2000mm；
2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。
3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。
	4
	个

	15
	写生教具（1）
	石膏像类
	1
	套

	16
	写生教具（2）
	石膏几何形体
	1
	套

	17
	写生教具（3）
	静物
	1
	套

	18
	绘图仪器
	16件精装
	20
	套

	19
	素描铅笔工具
	2H（1支）HB（1支）B（1支）2B（6支）3B（1支）4B（6支）5B（1支）6B（3支）8B（3支）10B（1支）12B（1支）r软性炭笔（3支）中性炭笔（2支）硬性炭笔（1支）笔帘（1支）纸笔（3支）美工刀（1把）可塑橡皮（1块）铅笔延长器（1支）美术橡皮（1支）
	20
	套

	20
	绘画工具
	水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹，中空吹塑定位包装，便于携带、存放。
	20
	套

	21
	泥工工具
	①拍板1件：木质，长×宽×高不小于180mm×70mm×20mm；②泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；③环型刀3件：木柄又头环型刀长度不小于20mm；④刮刀2件：环型刀头，长度130mm；⑤型板1件：黄杨木型板不小于110mm×50mm；⑥切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度不小于400mm；⑦小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于30mm；⑧喷壶1件；⑨海绵1块。中空吹塑定位包装，便于携带、存放。
	20
	套

	3、接待室

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位

	1
	会议台
	规格：3200mm*1400mm*750mm；结构：钢木结构，材质：面板采用25mm厚三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。台身：采用双柱钢脚
	1
	台

	2
	会议椅
	面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，固定不旋转，舒适
	10
	张

	3
	茶水柜
	800㎜*400㎜*800㎜基材：采用环保优质绿色环保型E1级中密度纤维板，贴面：采用进口胡桃木木皮贴面，
 3.封边及侧面：使用与木皮材质一致的实木封边．
	1
	张

	4
	茶几
	1200㎜*600㎜*400㎜钢化玻璃
	1
	张

	5
	沙发
	优质实木框架，优质优质西皮、舒适靠背、柔软坐包。
	1
	套

	4、图书阅览室

	序号
	设备名称
	规格/参数说明
	数量
	单位

	1
	图书
	32开纸质图书，国内出版社;
	5180
	册

	2
	书架
	900*450*2000mm 冷扎钢板、立柱1.2mm，层板1.0mm，侧板0.8mm喷塑
	12
	个

	3
	图书编目
	图书编目上架分类贴标签
	5180
	册

	4
	图书编目管理软件
	一、系统参数
★系统优势系统基于B/S架构，基于java+mysql+tomcat开发，采用云服务器的方式，无需自备服务器，登陆网址即可使用，系统零安装，零维护，数据实时备份，安全可靠性；
二、功能要求
功能齐全：系统功能完整，流程通畅，安装使用简单易学，提供视频操作教程，所有功能集成在一个界面上，具有灵活的数据备份和恢复功能，能够实现图书编目、典藏、流通、定时数据备份恢复等图书馆运行的必备模块。详细要求如下：
1、编目管理：
1）编目入库:图书编目库新增、修改、查询。可以自定义编目项，支持cnmarc，编目时自动获取marc数据，条码输入方便灵活，复本入库只需输入开始条码和结束条码，自动连续生成；编目入库的数据可以导出excel表；
2）支持在线自动获取图书封面。
3）书标打印：提供便利的图书书标打印功能，通过ISBN、正题名、分类号、条形码范围、入库日期范围等条件查询打印书签，也可以支持无序打印。
4）能自定义书标尺寸和排版样式，索书号可以由分类号、种次号、条码号、馆藏地信息自由组合。
2、典藏管理
1）支持图书馆藏地转移、图书上下架、剔旧等功能。
2、流通管理：
1） 借还管理：实现图书的流通，包括借还、还书、续借、损失归还、丢失处理等操作，对于异常情况自动弹出罚款窗口，登记图书损坏、丢失等异常情况及罚款金额。
预借管理：对在库的图书进行预借处理，读者预借图书后，其他读者在规定时间内不能借阅该图书。
2） 催还管理：根据部门、条形码、借阅证、正题名、未来X天内到期等条件查询催还清单，可导出excel表和在线打印。
3） 图书查询：根据isbn、条形码、姓名、读者证号、ic卡号、正题名、馆藏地、状态等查询当前图书馆所有图书的外借、在库、丢失、损坏等信息，如果是外借的图书可现实读者的信息以及借出时间和归还时间。结果可导出excel表。
3、读者管理：
1） 借阅证管理：对读者信息进行增加、删除等维护操作，可以使用excel表批量导入读者信息，也可以使用压缩文件批量导入读者相片。
2） 部门管理：对部门进行增加、删除等维护操作。
3） 借阅类型管理：对借阅类型进行增加、删除等维护操作，对读者类型有最大借阅量、借阅期限、预借量、预借期限、超期归还罚款金额、丢失罚款金额等限制，也可设置罚款书超过一定金额不可借书和同时超期借阅的图书超过设定值不可借书的限制；可设定该读者类型可借阅的馆藏地。
4、统计分析：
1） 图书分类统计：统计馆藏的各种图书数量,以及各类图书的馆藏种数、册数、总价，可点击分类名查看下一级的统计，可导出excel表。
2） 读者借阅统计：按部门、条形码、借阅证、ic卡号、姓名、正题名、索书号、借书日期、馆藏地等条件查询读者的历史借阅情况，可导出excel表。
3） 图书借阅统计：按条形码、分类号、正题名、借书日期、 馆藏地等查询图书的借阅情况，包括每册书的借阅次数、每种书的借阅次数以及每个分类号的借阅次数，可导出excel表。
5、系统参数：
1） 图书分类：按中图法分类，方便编目时调用，可自定义添加修改。
2） 出版社管理：内置国内大部分出版社的出版号，方便编目时调用，可自定义添加改。
3） 馆藏地管理：按图书馆实际需要对馆藏地进行增加、删除等维护。
4） 编目设置：可自定义编目入库时需要录入的编目项。
6、系统管理：
1） 用户管理：填加修改后台用户。
2） 权限设置：定义不同角色权限。
3） 代码维护：定义各种编目用的信息，包括出版版次、出版社级别、开本类型、刊物级别、4） 文献类型、装订类型等，可自定义增加修改。
★5） 系统备份：提供强大的备份还原功能，可自定义备份路径，可按每天、每周几、每月的某几天自动进行备份，备份后的文件可以自动发送至指定邮箱（提供软件功能截图证明）。
	1
	套

	5
	阅读区沙发
	长4680㎜创意弧形组合布艺沙发
	1
	套

	6
	电子图书
	电子图书2万册
1、系统优势系统基于B/S架构，基于java+mysql+tomcat开发，支持跨平台安装，如linux；
2、功能丰富，读者具有阅读、评论、推荐、收藏等功能，并具备各种详细的排行榜；
3、读者界面美观、易用；
4、分辨率1024*768象素以上，以适应目前主流的显示器；
5、三合一平台，带电子期刊管理和音视频点播功能，最大限度的节省用户预算，无需购买多套软件；
6、对于音视频，可设置在指定时段才开放；
7、可批量上传电子图书和期刊，对于PDF格式的图书，可自动截取第一页作为图书封面图片；
8、支持读者信息批量导入。
	1
	套

	5、综合实验室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	教室区域
	
	

	1
	四片组合式推拉绿板
	推拉式黑板 结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保一体机安全。
基本尺寸：4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。
	1
	块

	2
	交互智能平板
	（一）整机设计性能：
1.整机屏幕尺寸≥86英寸，LED液晶屏，屏幕显示灰度≥128灰阶，保障显示的清晰度与色彩饱满度。
2.▲整机的开机、关机、待机操作按键为同一个，一键可实现多种功能，能有效降低用户学习成本。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
3.▲整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取；前置无其他的接口设计，减少教师使用接口的区分麻烦。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
4.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI(其中≥1路为HDMI2.0)；≥1路TV RF；≥2路USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.▲内置非独立外扩展拾音麦克风与摄像头（不接受任何外挂形式），其中麦克风的拾音距离≥3.5米，方便录制老师人声；摄像头的像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，支持实时拍摄教室动态画面。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
6.当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。
7.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
8.★一线传输：采用单按键设计，只需一根USB线即可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。
9.▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，简化安装步骤，无需繁杂布线。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
10.为保护整机信息数据的安全，避免整机被无关人士操作，整机应当具有以下锁屏方式：
1)设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。
2)Android支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。
3)支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。
11.▲设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 
12.▲设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，满足教师录制微课教学视频的需求。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。
13.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。
（二）触摸系统：
1.采用红外触控技术，定位分辨率≥32767*32767，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。
2.整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
（三）嵌入式系统：
1.▲在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
2.无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔书写及手势擦除，支持十种图形工具，白板书写内容可导出PDF、iwb、svg等格式。
3.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
4.▲无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
5.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点
（四）电脑模块：
1.★采用模块化电脑方案，≥120pin接口，加快整机信息数据的传输速率；采用按压式卡扣，抽拉内置式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供接口图片）
2.处理器：相当于或优于Intel Core i3，内存：≥4G DDR4笔记本内存配置，硬盘：≥128G SSD固态硬盘
3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上≥6个USB接口，其中包含≥2个USB3.0接口。
具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。                                            
	1
	台

	3
	教师演示台
	铝木结构，一体化台面，设有抽屉、柜子，详细参数如下：
（1）规格：2400mm×700mm×850mm。
（2）台面材料：台面为25mm厚金属树脂高能理化板，板芯为20mm厚蜂窝形网状铝合金。
（3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.0mm。框架的立柱为圆管，圆管外径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
（4）台体衬板：用厚度为16mm双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
（5）桌脚：采用直径为10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
（6）柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚为1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。
	1
	张

	4
	教师椅
	面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架。
	1
	张

	5
	教师电源
	1、采用射频卡的非接触式刷卡和密码两种开机方式管理。
2、具有数字时钟显示和定时自动关机功能。
3、具有可扩展的多媒体中控功能。
4、数字化键盘轻触操作、数码显示交直流电压。
5、分4 组向学生实验桌输出安全的220V 交流电源，具备漏电及过载保护功能。
6、教师自用低压交流电源电压为1V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
7、教师自用低压直流电源电压为1.5V-36.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
8、教师主控台能直接监视到每张学生桌直流电压的高低。
9、直流高压240V/300V两档输出，电流为100mA，设有自动过载保护。大电流短时输出电流值为40A。输出电流大于10A 时，20秒自动关断。
	1
	张

	物理区域
	
	

	6
	物理学生实验台
	铝木结构，一体化台面，设有桌斗，详细参数如下：
（1）规格：1200mm×600mm×760mm，2人座。
（2）面板：采用12mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，边缘镶边加厚至24mm，台前磨边成半圆孤。造型美观，经久耐用、牢固可靠。
（3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.0mm。框架的立柱为圆管，圆管外径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
（5）台体衬板：用厚度为16mm双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。桌斗设有挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
（6）桌脚：采用直径为10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
	8
	张

	7
	学生电源
	机箱按实验台尺寸镶装在实验台上，设有交流220V插座2个，6只测试表，1只数字显示表，采用进口PVC贴纸面板制成。
1、采用数字化键盘轻触操作、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。且教师能通过电脑能监测学生的实验状况。
2、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。
3、学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。
4、学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。
	8
	台

	8
	学生凳
	Φ300×450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。
	16
	个

	化学区域

	10
	化学学生实验台
	铝木结构，一体化台面，设有桌斗，详细参数如下：
（1）规格：2800mm×600 mm×760mm，4人座。
（2）台面材料：台面材料：采用优质实芯理化板厚度12.7 mm（3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.0mm。框架的立柱为圆管，圆管外径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理 

（4）台体衬板：用厚度为16mm双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。桌斗设有挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
（5）桌脚：采用直径为10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧
（6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处设有挡物边沿，边沿高120mm，边沿材料与台面材料相同。
（7）固定：实验台安装到位后可固定在地面，防止移动。
（8）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。
	4
	张

	11
	学生电源插座
	阻燃型交流220V多功能5A带防护五孔插座
	8
	个

	12
	学生凳
	Φ300×450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。
	16
	个

	13
	水槽
	（1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）440mm×330 mm×190mm，水槽厚度为5mm。
（2）水槽具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口设有水封装置。
（3）水槽采取台下托底式安装（带支撑托架），四周密封，无漏水现象。
（4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。
（5）排水管连接紧固可靠，可避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	4
	个

	14
	水嘴
	铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	4
	个

	生物区域

	14
	生物实验台
	铝木结构，一体化台面，设有桌斗，详细参数如下：
（1）规格：2800mm×600 mm×760mm，4人座。
（2）台面材料：台面材料：采用优质实芯理化板厚度12.7 mm（3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为圆管，圆管外径50mm，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度均与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理（4）台体衬板：用厚度为16mm双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。桌斗设有挂凳扣。挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
（5）桌脚：采用直径为10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧
（6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处设有挡物边沿，边沿高120mm，边沿材料与台面材料相同。
（7）固定：实验台安装到位后可固定在地面，防止移动。
（8）水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。
	4
	张

	15
	观察光源
	采用支架式18W电子日光灯，可调节角度，两人一组。
	8
	套

	16
	学生电源插座
	阻燃型交流220V多功能5A带防护五孔插座
	8
	个

	17
	学生凳
	Φ300×450mm,圆形升降旋转学生凳，采用国标优质钢材，立管壁厚3mm，立管上部有钢板与凳面结合，凳面直径300mm（±20mm），牢固耐用、平稳，升降范围450-550 mm。
	16
	个

	13
	水槽
	（1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）440mm×330 mm×190mm，水槽厚度为5mm。
（2）水槽具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口设有水封装置。
（3）水槽采取台下托底式安装（带支撑托架），四周密封，无漏水现象。
（4）水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。
（5）排水管连接紧固可靠，可避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	4
	个

	14
	水嘴
	铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	4
	个

	辅材安装
	
	

	18
	给排水系统
	给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中。
	1
	套

	19
	电源布线系统
	主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线。
	1
	套

	20
	安装调试
	安装服务费
	1
	套

	6、仪器设备室

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	物理教学仪器

	1
	计算机

	1011
	计算器
	函数型。双排显示，功能键52个。外形尺寸：150mm×70mm×15mm。
	4
	个

	2
	一般

	2002
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	1
	套

	2010
	手摇抽气机
	适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。
	1
	台

	2013
	两用气筒
	手持式。铜管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa
	1
	个

	2014
	抽气筒
	筒体和手柄为塑料制，配抽气针两支。筒体直径35mm，长220mm。
	1
	个

	2015
	打气筒
	1．质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2．气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。3．充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4．最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。
	1
	个

	2016
	抽气盘
	1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。2．底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。3．钟罩为透明式，外径不小于150mm。4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。5．电铃电源：直流3～6V。6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。
	1
	套

	2022
	水准器
	1、气泡式,铝制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。4、外形尺寸：290mm×17mm×47mm。
	2
	个

	2023
	充磁器
	1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。
	1
	台

	2046
	生物显微镜
	640×
	1
	个

	2051
	放大镜
	1、放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。2、镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3、透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4、透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。5、透镜成像清晰，无畸变现象，放大倍数≥3X。6、手把用塑料制成，表面平整、无划痕、溶迹、缩迹。手把与镜圈连接牢固，无断裂现象。
	8
	个

	2060
	望远镜
	双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。
	1
	个

	2061
	天文望远镜
	口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式
配备：Φ24.5H6mm  H20mm
3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架
泡沫彩盒包装
	1
	套

	2115
	透明盛液筒
	1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。
	1
	个

	2116
	透明水槽
	长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。
	2
	个

	2125
	碘升华凝华管
	1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。
	8
	个

	3
	支架

	3003
	多功能实验支架
	1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。    
	2
	套

	3004
	升降台
	由工作台面、旋转轴、手轮、底板等组成。工作台面、底板采用厚度约1mm的钢板制成，尺寸为150×150mm。手轮采用工程塑料制作，外径不小于φ52mm。产品工作台面平面度≤1.5mm。升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg.
	2
	台

	1
	测量

	10
	长度

	10001
	演示直尺
	木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。
	1
	只

	10002
	木直尺
	1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。
	8
	只

	10005
	钢卷尺
	2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。
	8
	盒

	10009
	布卷尺
	30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。
	1
	盒

	10010
	游标卡尺
	测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。
	1
	把

	10011
	外径千分尺(螺旋测微器)
	测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。
	1
	只

	12
	时间

	12003
	电子停表
	0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。
	8
	块

	14
	力

	14001
	条形盒测力计
	10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。
	16
	个

	14003
	条形盒测力计
	2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。
	2
	个

	14004
	条形盒测力计
	1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。
	16
	个

	14005
	圆筒测力计
	5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。
	2
	个

	14006
	圆筒测力计
	1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。
	2
	个

	14008
	平板测力计
	5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm。
	16
	个

	14011
	演示测力计
	由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。
	2
	个

	14012
	拉压测力计
	拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。
	2
	个

	14020
	握力计
	指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm。
	1
	个

	15
	电

	15001
	演示电表
	测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm。
	1
	只

	15006
	电能表
	单相。1.电压：220V 10（40）A  50Hz  1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm。
	1
	只

	15007
	绝缘电阻表
	手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。
	1
	只

	15008
	直流电流表
	产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。
	16
	只

	15009
	直流电压表
	产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。
	16
	只

	15010
	灵敏电流计
	产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。
	16
	只

	15011
	多用电表
	1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表。
2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5.0级。
3．电压灵敏度：直流为5KΩ/V，交流为2.5KΩ/V。
4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；
交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R×！、R×10、R×100、R×1K、R×10K。
5．阻尼时间：不超过4S。绝缘电阻不小于20MΩ。
6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。
7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。
8．产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	1
	只

	15012
	投影电流表
	示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
	2
	只

	15013
	投影电压表
	指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级
	2
	只

	15014
	投影检流计
	测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳，尺寸：100mm×120mm×35mm。
	1
	只

	16
	其它

	16001
	密度计
	1．标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。2．密度范围：1.000～2.000。3．在液体中倾斜度不大于0.2分度值。4．其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。
	2
	支

	16002
	密度计
	1．标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。2．密度范围：0.700～1.000。3．在液体中倾斜度不大于0.2分度值。4．其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。
	2
	支

	16004
	湿度计
	双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。
	1
	个

	16005
	罗盘
	产品由磁针，罗经盘，木质底座构成。1.磁针在罗盘中央，标有方位，直径约30mm。2.底座直径130mm
	1
	只

	2
	专用仪器

	21
	力学

	21001
	圆柱体组
	以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。
	8
	套

	21002
	立方体组
	1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。
	8
	套

	21006
	螺旋弹簧组
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	2
	组

	21007
	阿基米德原理实验器
	产品由演示测力计（附游标指针两只）、透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。1、演示测力计左侧量程为：0-2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致，游标指针分别在左右侧，上下活动且能停留在任意位置。2、透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm。3、测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺。4、塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示。5、圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环。
	8
	套

	21008
	阿基米德原理及其应用实验器
	产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。
	8
	套

	21009
	液体压强与深度关系实验器
	组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。
	8
	个

	21010
	连通器
	产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。
	1
	个

	21011
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。
	1
	个

	21012
	浮力原理演示器
	1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。
	1
	套

	21013
	物体浮沉条件演示器
	产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。
	1
	套

	21014
	潜水艇浮沉演示器
	产品由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。1.塑料水槽为全透明，直径100mm，高150mm。2. 透明球体直径≥70mm。3. 吸排气筒容量：0～30ml。4.潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔。
	1
	套

	21015
	液体内部压强实验器
	1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。
	8
	套

	21016
	微小压强计
	1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、乳胶管长250mm，外经约7mm。7、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。
	8
	台

	21017
	液体对器壁压强演示器
	流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm
	1
	台

	21018
	气体浮力演示器
	基本结构：由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g×10 钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。   
	1
	套

	21019
	马德堡半球
	1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。
	2
	套

	21020
	大气压系列实验器
	由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。
	1
	套

	21021
	压力和压强演示器
	由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。
	1
	盒

	21022
	流体流速与压强关系演示器
	由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。
	1
	套

	21030
	杠杆
	塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。
	8
	套

	21031
	演示滑轮组
	1、演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径70mm。三并滑轮2组，外径70mm。三串滑轮2组，外径70、50、40mm。2、三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°。3、允许负荷：2kg（20N）。4、轮盘ABS塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。 6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于2mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500g时，机械效率应不低于90%。每对三并、三串的滑轮，当负荷1500g时，机械效率应不低于60%。
	1
	组

	21032
	滑轮组
	1、滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、框架结构形式均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、允许负荷：2千克（20牛顿）。4、轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于1.5mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90%。每对二并，当负荷1000克时，机械效率应不低于60%。
	8
	组

	21033
	滚摆
	1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。
	2
	个

	21035
	力学实验盒
	配置：1、 小车 1；2 、弹簧测力计 2；3、 支杆 1；4、 小支杆 1；5、 刻度牌 1；6、 多用端头 1；7 、横梁（带平衡螺母和丝杆） 1 ；8 、游码 1；9 、托盘 2；10 、大桶 1；11、 大胶塞 1；12 、小胶塞 1；13 薄膜 1；14 小桶 1；15 重物 1； 16 塑料管 2； 17 砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意）； 18 砝码托 2； 19 滑轮 2； 20 滑轮架 2；21 滚摆配件 1 ； 22 粗糙布块 1 ； 23、 S型挂钩 1；24 小球及带长细线 1；25 皮筋 2；26 海绵块 1；27 重锤及线 1； 28 指针 1； 29 弹簧片 1；30 两端带挂钩细绳 1；31 带钩插杆 1； 32 小桌 1。
	16
	套

	21037
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V
	1
	套

	21038
	手摇离心转台
	产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。
	1
	台

	22
	振动和波、热学

	22001
	音叉
	音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚约5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。
	8
	套

	22003
	发音齿轮
	1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为  80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。
	1
	个

	22004
	单摆
	1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。
	8
	个

	22202
	内聚力演示器
	由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。
	2
	套

	22203
	空气压缩引火仪
	1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。
2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。
3．底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。
4．手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。
	2
	个

	22204
	爆燃器
	产品由主机、点火开关、透明罩组成。1、使用电源：DC3V。2、主机外形尺寸：：130mm×65mm×85mm。
	1
	套

	22205
	机械能热能互变演示器
	由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。
	1
	套

	22207
	固体缩力演示器
	产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。1、试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。
	1
	个

	22208
	热传导演示器
	该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。1、导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。2、底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。3、支杆直径6mm，高125mm，电镀处理。
	1
	个

	22209
	双金属片
	由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。
	1
	个

	22210
	气体做功内能减少演示器
	热敏电阻演示。产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座、橡胶塞、橡皮管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外经100mm，高150mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，整体外形尺寸：226mm×150mm×55mm，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。
	1
	套

	22212
	声热实验盒
	结构：采用小型组合式结构，插接方便。1. 仪器盒（弦定位座） 1套 ；2. 弦调节轴 2个；3. 弦定位柱 2个；4. 三角形片 1片；5. 弦（粗、细长均为360mm） 各1根；6 .弦支座 2根；7 .喇叭  8欧 2个；8. 喇叭固定板 1个；9. 喇叭罩 1个；10 .薄膜板 1个；11. U形插片座 2个 ；12 .穿线钢球 1个 ；13. 小锤 1个  ；14. 铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根；15. 指针 1根； 16 .立柱 2根；17 .拉线杆 1个；18 .白屏 1块；19 .销轴 ；20. 铜棒 1根；21 .凡士林 1盒；22 .蜡烛 1根； 23 .定位螺丝 1根。
	16
	套

	22213
	纸盘扬声器
	1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：200mm
	1
	台

	22214
	手持式喇叭
	手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。
	1
	个

	23
	静电、电流

	23001
	玻棒(附丝绸)
	有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。
	1
	对

	23002
	玻棒(附丝绸)
	有机机棱(附丝绸），学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm×100mm。
	8
	对

	23003
	胶棒(附毛皮)
	聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。
	1
	对

	23004
	胶棒(附毛皮)
	聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm×60mm。
	8
	对

	23005
	箔片验电器
	一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。
	1
	对

	23006
	箔片验电器
	学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。
	8
	对

	23007
	指针验电器
	一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。
	1
	对

	23008
	感应起电机
	1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。
	1
	台

	23010
	小灯座
	螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A  
	16
	个

	23011
	单刀开关
	1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。
	16
	个

	23012
	滑动变阻器
	1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	16
	个

	23013
	滑动变阻器
	1、50Ω，1.5A   2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V  4、工作温升≤300℃  5、绝缘电阻：≥20MΩ   6、耐压1.5kV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。   8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。
	1
	个

	23014
	滑动变阻器
	1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	1
	个

	23018
	电阻圈
	1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。
	8
	组

	23019
	电阻定律演示器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm。3、三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。
	1
	台

	23020
	电阻定律实验器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。3、有效长度均为500mm。    
	8
	台

	23021
	演示电阻箱
	采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。
	1
	个

	23022
	教学电阻箱
	仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。
	1
	个

	23023
	简式电阻箱
	仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。
	8
	个

	23030
	演示线路实验板
	插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。
	1
	套

	23031
	初中电学演示箱
	插接式。初中电学演示箱能完成：电荷间的相互作用、导体和绝缘体、电路的组成、连接简单的串并联电路、用安培表测电流、用伏特表测电压、电阻定律实验、用滑动变阻器改变电流、电阻的串联并联、电流做功、用伏特表和安培表测电阻、测小灯泡的电功率、焦耳定律实验、磁场和磁力线、电流磁场、研究电磁铁的作用、电磁继电器、磁场对电流、电机模型、直流发电机、保险丝作用、二极管和发光二极管性质和实验共25种实验。演示箱内配件应由1.底板2块，外形尺寸：360mm×240mm×20mm，可拼接和悬挂，每块板上设有96个等距离圆孔，供配套部件插接使用。2.插座21个，由塑料制成，外形尺寸：60mm×30mm×20mm，底部有两脚，用于固定在底板上。3.玻棒和胶棒各1套。4.单刀开关3只。5.电磁铁1套。6.小灯座3套。7.5欧绕线电阻2只。8.接线柱1套。9.插片座及5种插片各1片。10.1号电池盒痤4个。11.条形磁铁（T180）1个。12.U型磁铁（U082）1只。13.电机模型1套。14.焦耳定律实验盒2套。14.磁针1套。15.滑动变阻器1套。16.指南针4盒。17.导线、电阻丝各1。18.方形线圈1套。19.旋转架1套。各种配件应能连插连接，接触可靠。所有配件均可插在底板上演示，所有配件安装在泡沫盒内，且固定可靠，外用木箱包装。                               
	1
	套

	23032
	学生线路实验板
	拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。1、实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。 2、包装采用彩色纸盒。
	8
	套

	23033
	单刀双掷开关
	底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。
	8
	个

	23034
	双刀双掷开关
	底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。
	1
	个

	23035
	焦耳定律演示器
	1. 焦耳定律演示器由封闭容器、液面导管、连接橡胶软管、U型玻璃管、高度标尺板、接线柱组成。2. 电源电压：DC 6V。3. 工作电流：<2A。4. 标准电阻：4.7Ω±0.55. 贮气盒由透明塑料制成。
	1
	套

	23036
	焦耳定律实验器
	分组用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、数显直流电流表、贮气盒两只，电阻：5欧姆线绕电阻3只、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压4V-8V。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm××4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、数显直流电流表的数码管为0.56吋，三位数码管，电流量程为3A，工作电压：DC4V-28V。4、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。5、在10分钟内，演示效果明显。
	8
	套

	23037
	保险丝作用演示器
	手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。
5、演示直观，可见度好。
	1
	套

	24
	电磁、电子

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm。
	8
	对

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。
	1
	个

	24003
	磁感线演示器
	产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。
	1
	套

	24004
	立体磁感线演示器
	1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。
	1
	套

	24005
	磁感线演示板
	产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为45mm。
	1
	套

	24006
	电流磁场演示器
	产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。
	2
	套

	24007
	菱形小磁针
	一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm
	8
	套

	24008
	翼形磁针
	1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。
	8
	对

	24009
	演示原副线圈
	1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。
	1
	套

	24010
	原副线圈
	1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。
	8
	套

	24011
	蹄形电磁铁
	产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。
	1
	组

	24012
	电磁铁实验器
	产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。
	8
	台

	24013
	电铃
	1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。
	1
	个

	24014
	演示电磁继电器
	演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。
	1
	个

	24015
	电磁继电器
	分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。
	8
	个

	24016
	磁场对电流作用实验器
	1、仪器由底座、U型磁钢架、活动轨道2根、空心铜管（导电管）、框架1套、连接导线2根组成。2、底座应采用塑料注塑成型，表面平整光滑，无变形现象，外形尺寸165mm×106mm×23mm，底座上应有外接用接线柱和活动导轨用四个插孔。3、U型磁钢架外形尺寸98mm×40mm×74mm，内置两块永磁铁。磁铁固定在U型架上可靠。4、接入电源DC4V-6V；5、活动轨道直径3.5mm，长140mm，两端为弹性插头，插接方便，固定可靠。6、空心铜管外径5mm,内径4mm,长100mm。7、框架外形尺寸80mm×72mm，附两根接线带叉。8、附带鱼夹头导线两根（一红一黑）
	8
	套

	24017
	左右手定则演示器
	左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。
	1
	个

	24018
	小型电动机实验器
	模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。
	8
	套

	24019
	手摇交直流发电机
	电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。
	1
	个

	24020
	电机原理说明器
	用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。
	1
	个

	24023
	电学实验盒
	1、产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。2、可供演示电荷间的相互作用，电路的组成、电流表及电压表的使用、电阻及欧姆定律的实验、磁场和磁感线的演示，还可以了解电池铁的作用等。3、塑料盒包装，盒内器材定位存放。
	16
	个

	24024
	能的转化演示器
	仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。
	1
	套

	24026
	磁悬浮演示器
	仪器由底座，浮体及挡板组成。浮体为黑白相间，两端形状成锥体状。
	1
	套

	25
	光学﹑原子物理

	25001
	光具盘
	1、矩形光盘730×240mm；圆光盘Φ245mm；光栏有七条缝，各缝要平行均匀，缝宽1.8mm；2、支撑脚为塑料注塑成型2支；3、三足座用塑料注塑制成；4、梯形砖90×25×15mm,底角60°和45°；等腰直角棱镜90×62×15mm；半圆柱透镜80×40×15mm；5、凸、凹柱面镜70×20×1.2mm；平面镜（附座及漫反射镜）52×11×2mm；6、平行光源为金属圆筒，在光盘上不平行度偏差≦3mm。7、大双凸柱透镜105×30×20mm；小双凸柱透镜60×30×15mm；双凹柱透镜60×30×15mm。
	1
	套

	25002
	凹面镜
	1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。
	1
	个

	25003
	凸面镜
	1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。
	1
	个

	25004
	玻璃砖
	长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。
	8
	块

	25005
	光具座
	产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。4.插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。
	8
	套

	25006
	光具组
	产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。
	8
	套

	25007
	三棱镜
	1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。
	8
	个

	25008
	白光的色散与合成演示器
	1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。
	1
	套

	25009
	透镜及其应用实验器
	产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。
	16
	盒

	25010
	平面镜成像实验器
	由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。
	8
	套

	25011
	光的传播、反射、折射实验器
	产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm×20mm×0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm。
	8
	套

	25013
	光的三原色合成实验器
	1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。
	8
	套

	25103
	手持直视分光镜
	本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。
	8
	套

	25104
	辐射计
	1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。
	8
	个

	3
	模型

	31
	物理

	31001
	轮轴模型
	供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。
	1
	个

	31002
	轴承模型
	模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。
	1
	个

	31003
	抽水机模型
	1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。
	1
	个

	31004
	离心水泵模型
	1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。5.泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。
	1
	个

	31005
	液压机模型
	产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm×130mm×50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。
	1
	个

	31006
	水轮机模型
	产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。
	1
	套

	31008
	汽油机模型
	产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。
	1
	个

	31009
	柴油机模型
	塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。
	1
	个

	31010
	磁分子模型
	外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm。
	1
	套

	31011
	电机模型
	立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。
	1
	个

	31012
	电话原理模型
	由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。
	1
	个

	6
	玻璃仪器

	7
	药品

	70007
	铁粉
	试剂
	1000
	克

	70021
	碘
	试剂
	100
	克

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	1000
	克

	70090
	硫代硫酸钠(海波)
	试剂
	1000
	克

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	1000
	毫升

	72016
	甘油
	试剂
	100
	毫升

	72025
	酒精
	工业
	1000
	毫升

	72027
	煤油
	工业
	1
	千克

	72028
	石腊
	试剂
	1
	千克

	77004
	硫酸
	工业
	1000
	毫升

	8
	其它实验材料和工具

	80
	实验材料

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。
	1
	套

	80102
	电子元件(工业产品)
	线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。
	1
	套

	80103
	新材料样品
	塑料盒体包装，上盖透明。盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料），尺寸：206mm×125mm×35mm。
	1
	套

	80104
	家庭电路器材
	器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成
	1
	套

	80105
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。
	1
	套

	80106
	彩色透光片
	仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。
	8
	套

	80107
	颜料的三原色
	红、黄、蓝颜料各1支，调色盘1个及调色笔1支组成。调色盘为塑料，内格8个及颜料格和1个混合区。
	8
	套

	80108
	甲电池
	供物理分组实验用，1.6V，接线柱为铜质
	16
	个

	80109
	1号电池
	每组2个
	16
	组

	80110
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	100
	个

	
	
	化学教学仪器
	
	

	2
	一般

	2001
	钢制黑板
	1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mm×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。
	1
	块

	2002
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	1
	套

	2003
	打孔夹板
	1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2．产品长不小于170mm，宽不小于40mm。3．上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4．上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6．上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
	1
	个

	2004
	打孔器刮刀
	1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。
	1
	个

	2073
	磁力加热搅拌器
	产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。
	1
	台

	2075
	酒精喷灯
	1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接；
	1
	个

	2077
	电加热器
	密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50（mm）。
	1
	个

	2081
	蒸馏水器
	1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5kW；3、外形尺寸：300×200×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成。蒸发锅由紫铜薄板制成，内层涂纯锡，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：紫铜材质，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。
	1
	台

	2083
	列管式烘干器
	1、产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm 2、电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； 3、被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟；4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。
	1
	台

	2084
	烘干箱
	智能数控；室温～120℃，±1℃，数字显示，带小数点。温控电路及仪表设计在箱体的上方，以避免发热元件对电路的影响，工作室尺寸：300mm×300mm×380mm。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑只能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。
	1
	台

	2102
	注射器
	注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。
	16
	只

	2121
	塑料洗瓶
	1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。
	2
	个

	2122
	试剂瓶托盘
	1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。
	8
	个

	2123
	实验用品提篮
	提篮的整体为塑料制，化学稳定性好,提篮手柄高度为120mm，宽度不小于10mm，厚度不小于5mm。篮体外形尺寸：320mm×230mm×180mm。
	1
	个

	2124
	塑料水槽
	产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。
	16
	个

	2125
	碘升华凝华管
	由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度≥45mm，直径≥30mm，两端内凹面深度为4±1mm。管内密封碘的质量≥0.1克。
	16
	个

	1
	测量

	16
	其它

	16001
	密度计
	密度＞1。长度：255mm。
	1
	支

	16002
	密度计
	密度＜1。长度：260mm。
	1
	支

	16003
	酸度计(pH计)
	笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。
	1
	台

	2
	专用仪器

	26
	化学

	26001
	水电解演示器
	1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。
	1
	台

	26002
	水电解实验器
	1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。
	8
	台

	26003
	原电池实验器
	由塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极。塑料水槽外形尺寸≥70mm×50mm×60mm，水槽内共分两格，并由1个塑料板隔起来
	8
	个

	26004
	玻璃仪器刷洗器
	机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz，功率：30W，转速：2500y/min。
	1
	台

	26005
	贮气装置
	产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。
	1
	台

	26008
	初中微型化学实验箱
	产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。
	8
	个

	26009
	分子间隔实验器
	产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。
	8
	件

	26015
	化学实验装置磁性教具
	产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。
	1
	套

	26017
	化学实验废水处理装置
	实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V  50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。
	1
	套

	26018
	元素学习卡
	学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸：80mm×60mm。
	24
	套

	3
	模型

	32
	化学

	32001
	炼铁高炉模型
	1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。
	1
	个

	32003
	初中分子结构模型
	1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。
	1
	套

	32004
	金刚石结构模型
	全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。
	1
	套

	32005
	石墨结构模型
	全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。
	1
	套

	32006
	碳-60结构模型
	全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。
	1
	套

	32007
	氯化钠晶体结构模型
	全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。
	1
	套

	32008
	碳的同素异形体结构模型
	学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。
	1
	套

	4
	标本

	42
	化学

	42001
	金属矿物、金属及合金标本
	主要技术指标：应选取不少于5种以上的标本。 每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于190mm×130mm。
	1
	盒

	42002
	原油常见馏分标本
	主要技术指标：选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含不少于10种，每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于190mm×130mm。
	1
	盒

	42003
	合成有机高分子材料标本
	主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。
	1
	盒

	42004
	新型无机非金属材料标本
	人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：2050mm×125mm×30mm。
	1
	盒

	5
	挂图、软件及资料

	52
	化学

	520
	教学挂图(图片)

	52001
	走进化学实验室
	12幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	套

	52002
	身边的化学物质
	13幅，对开，铜版纸
	1
	套

	52003
	物质的组成、性质和变化规律
	8幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	套

	52005
	化学与社会发展
	7幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	套

	52041
	元素周期表
	国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良
	1
	件

	521
	教学投影片、幻灯片

	52141
	中学化学投影拼板
	标准
	1
	套

	524
	图书、手册

	52401
	初中化学探究活动汇编
	配合新课标
	1
	套

	52402
	初中化学教学仪器使用手册
	标准
	1
	套

	6
	玻璃仪器

	7
	药品

	70
	一般无机(一)

	70001
	铝片
	试剂
	100
	克

	70002
	铝箔
	试剂
	50
	克

	70003
	铝丝
	试剂
	100
	克

	70004
	锌粒
	工业
	1000
	克

	70005
	还原铁粉
	试剂
	50
	克

	70006
	铁丝
	0.3mm
	250
	克

	70008
	锡粒
	试剂
	250
	克

	70009
	铅粒
	试剂
	250
	克

	70010
	紫铜片
	试剂
	250
	克

	70011
	铜丝
	1mm
	100
	克

	70021
	碘
	试剂
	100
	克

	70022
	活性炭
	试剂
	500
	克

	70032
	二氧化锰
	试剂
	250
	克

	70033
	三氧化二铁
	试剂
	250
	克

	70034
	氧化铜
	工业
	500
	克

	70041
	氯化钾
	试剂
	250
	克

	70042
	氯化钠
	试剂
	500
	克

	70043
	氯化钠
	工业
	1000
	克

	70044
	氯化钙
	试剂
	250
	克

	70045
	无水氯化钙
	工业
	100
	克

	70046
	氯化镁
	试剂
	250
	克

	70047
	三氯化铁
	试剂
	250
	克

	70049
	氯化铵
	工业
	500
	克

	70065
	碘化钾
	试剂
	500
	克

	70070
	硫酸钾
	试剂
	250
	克

	70083
	硫酸铝
	试剂
	250
	克

	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	1000
	克

	70087
	硫酸铵
	工业
	250
	克

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	1000
	克

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	100
	克

	71
	一般无机(二)

	71001
	碳酸钾
	试剂
	100
	克

	71002
	碳酸钠
	工业
	1000
	克

	71003
	碳酸氢钠
	工业
	500
	克

	71004
	大理石
	粒状
	2000
	克

	71005
	碳酸氢铵
	工业
	500
	克

	71006
	碱式碳酸铜
	试剂
	500
	克

	71020
	硝酸银
	试剂
	25
	克

	71030
	乙酸铅
	试剂
	50
	克

	71041
	氢氧化钡
	试剂
	50
	克

	71042
	氨水
	试剂
	500
	毫升

	71043
	氧化钙(生石灰)
	试剂
	500
	克

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	1000
	克

	71045
	碱石灰
	试剂
	250
	克

	72
	一般有机、指示剂

	一般有机

	72001
	无水乙酸钠
	试剂
	100
	克

	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	50
	克

	72021
	葡萄糖
	试剂
	250
	克

	72022
	蔗糖
	试剂
	250
	克

	72025
	酒精
	95%
	30
	千克

	72027
	煤油
	试剂
	500
	毫升

	指示剂

	72051
	石蕊
	指示剂
	10
	克

	72052
	酚酞
	指示剂
	5
	克

	72054
	品红
	染料
	5
	克

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	10
	本

	72062
	蓝石蕊试纸
	标准
	5
	本

	72063
	红石蕊试纸
	标准
	5
	本

	72091
	定性滤纸
	标准
	5
	盒

	73
	易燃液体

	低闪点易燃液体

	73003
	汽油
	试剂
	250
	毫升

	73005
	丙酮
	试剂
	250
	毫升

	74
	易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品

	易燃固体

	74001
	红(赤)磷
	试剂
	50
	克

	74011
	硫粉
	工业
	25
	克

	74012
	镁条
	试剂
	10
	克

	74013
	铝粉
	工业
	10
	克

	自燃物品

	74060
	黄(白)磷
	试剂
	5
	克

	75
	氧化剂

	75001
	过氧化氢
	试剂，30%
	1500
	毫升

	75002
	氯酸钾
	工业
	500
	克

	75003
	高锰酸钾
	试剂
	1500
	克

	75004
	硝酸铵
	试剂
	250
	克

	75005
	硝酸钾
	试剂
	1500
	克

	75006
	硝酸钠
	试剂
	250
	克

	75013
	硝酸汞
	试剂
	25
	克

	75017
	硝酸钡
	试剂
	25
	克

	76
	有毒品

	76001
	草酸
	试剂
	100
	毫升

	76002
	氯化钡
	试剂
	100
	克

	77
	腐蚀品

	酸性腐蚀品

	77001
	硝酸
	试剂
	500
	毫升

	77003
	硫酸
	试剂
	1000
	毫升

	77004
	硫酸
	工业
	2000
	毫升

	77011
	盐酸
	试剂
	1500
	毫升

	77012
	盐酸
	工业
	3000
	毫升

	77021
	甲酸
	试剂
	250
	毫升

	77026
	乙酸
	试剂
	100
	毫升

	碱性腐蚀品

	77031
	氢氧化钾
	试剂
	100
	克

	77032
	氢氧化钠
	试剂
	100
	克

	77033
	氢氧化钠
	工业
	2000
	克

	8
	其它实验材料和工具

	80
	实验材料

	80201
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。
	24
	份

	生物教学仪器
	
	

	2
	一般

	2040
	生物显微镜
	1000X。单目直筒，分离式粗微调，目镜：5X、10X，三孔转换器，物镜：10X、40Xs、100Xs，118mm×108mm平台带移动尺，1.25阿贝光镜，可变光栏，滤色片，50平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。
	2
	台

	2041
	生物显微镜
	500X。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、12.5X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。木箱（塑料手提箱）包装。
	2
	台

	2043
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	2
	台

	2044
	双目立体显微镜
	由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：20×或40×。2.体视或双目45°倾斜，镜体360°旋转。3.工作距离约：88mm。4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。5.瞳距可调。。6.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。7.每台一个专用木箱包装或塑料包装。
	2
	台

	2060
	望远镜
	双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。
	1
	个

	2070
	电动离心机
	特制铝合金离心转盘，确保离心管不易损坏,仪器可同时放置10ml离心管6只，每只离心管配有保护套,采用无级调速，最高转速：4000r/min；最大相对离心力：1435xg,定时范围：0～5min,使用电源：AC 220V±10%、50Hz。噪声：≤60dB，
	1
	台

	2071
	离心沉淀器
	手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。旋转盘直径不小于Φ75mm；
	1
	台

	2073
	磁力加热搅拌器
	产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。
	1
	台

	2075
	酒精喷灯
	实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质，重量约：200g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	1
	个

	2076
	电炉
	密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。
	1
	个

	2090
	移液器
	产品由活塞、调节杆、推杆及吸头等组成。在0.5～5mL内快速可调。
	8
	枝

	2101
	听诊器
	1、供中学生生物教学用。2、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%。3、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。4、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。
	8
	个

	2119
	整理箱
	1、矮型，储存及分发药品用。2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。
	8
	个

	2120
	保温桶
	1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。2、保温不小于8小时。3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。
	2
	个

	1
	测量

	10
	长度

	10006
	软尺
	1500mm
	8
	把

	10015
	测微尺
	显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。
	8
	个

	12
	时间

	12003
	电子停表
	0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。
	8
	个

	16
	其它

	16015
	血压计
	台式。1.产品由金属壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件组成。2.测量范围：0-300mmHg(0-40kPa) ，最小分度值：0.5kPa。3.外形尺寸：约345×90×45mm。
	1
	个

	16016
	肺活量计
	肺活量外桶为不锈钢制作。,总高390mm,外桶尺寸为Φ185±3mm×332±3mm.厚0.4mm,浮筒（内筒）为铝合金材料制做，标有刻度尺，尺寸为Φ170±3mm×325±3mm,厚0.2mm,进气管采用Φ14mm不锈钢管。
	1
	台

	16041
	计数器
	手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。
	8
	个

	2
	专用仪器

	27
	生物

	27001
	解剖器
	1．用优质不锈钢制成。 2．由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。
	2
	套

	27002
	解剖器
	1．用优质不锈钢制成。 2．由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成。
	2
	套

	27003
	解剖盘
	1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。
	2
	个

	27004
	骨剪
	1．产品用碳钢制成后表面镀铬。2．尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。总长110mm。
	1
	把

	27006
	接种环
	微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。
	2
	把

	27008
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。
	2
	套

	27009
	徒手切片器
	1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。
	2
	个

	27011
	研磨过滤器
	塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。
	8
	个

	27012
	光照培养架
	铁制，表面烤白漆。1、外形尺寸：125×200×45(cm)；2、每层灯管为单独控制。
	1
	套

	3
	模型

	33
	生物

	330
	植物模型

	33001
	植物细胞模型
	PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。
	1
	件

	33002
	根纵剖模型
	PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。
	1
	件

	33003
	导管、筛管结构模型
	PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。
	1
	件

	33004
	单子叶植物茎模型
	PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。
	1
	件

	33005
	双子叶草本植物茎模型
	PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。
	1
	件

	33006
	叶构造模型
	PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。
	1
	件

	33007
	桃花模型
	PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。
	1
	件

	33008
	小麦花模型
	PVC材质。模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。
放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。
复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。
雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。
外稃：示中脉，侧脉和芒。
	1
	件

	331
	动物模型

	33101
	蝗虫解剖模型
	60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。
	1
	件

	33102
	蛙胚胎发育模型
	PVC材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。
	1
	件

	33103
	草履虫模型
	PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。
	1
	件

	33104
	蚯蚓解剖模型
	PVC材质，模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。外形尺寸：59x19x21cm。
	1
	件

	33105
	血吸虫模型
	1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。
2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外
3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。
	1
	件

	332
	人体及生理模型

	33201
	头、颈、躯干模型
	模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。
	1
	件

	33204
	人体骨骼模型
	模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。
	1
	件

	33205
	眼球解剖模型
	1．产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。
2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。
3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。
4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。
	1
	件

	33206
	眼球仪
	产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成
通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。
在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。
其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。
	1
	件

	33207
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。
	1
	件

	33208
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。
	1
	件

	33209
	喉解剖模型
	模型PVC材质。产品高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。模型3倍放大，分成3件，有底座。尺寸：11.5x11x24cm。
	1
	件

	33210
	肺泡模型
	1．产品高约40cm，固定于底座上。2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	1
	件

	33211
	脑解剖模型
	模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。
	1
	件

	33212
	耳解剖模型
	中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。
	1
	件

	33213
	男性泌尿生殖系统模型
	1．产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2．一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4．生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。
	1
	件

	33214
	女性泌尿生殖系统模型
	1．产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2．一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4．生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。
	1
	件

	33215
	皮肤结构模型
	模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。尺寸：24×3.5×22cm。
	1
	件

	33216
	肝、十二指肠、胰脏模型
	这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。尺寸：23×12.5×26.5cm。
	1
	件

	33217
	肾单位、肾小体模型
	模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。
	1
	件

	33218
	心搏与血液循环模型
	模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。
	1
	件

	33219
	人体肌肉模型
	模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。
	1
	件

	33220
	肘关节活动模型
	模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。
	1
	件

	33221
	牙列及磨牙解剖模型
	模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大，并做纵切面。模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。模型尺寸如下；切牙：30×10cm；尖牙：34×10cm；磨牙：27×13cm。
	1
	件

	33222
	胃解剖模型
	模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。
	1
	件

	33223
	尿的形成动态模型
	模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。
	1
	件

	33224
	人体呼吸运动模型
	模型适用于大、中医学院校及中等校讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。
	1
	件

	33225
	膈肌运动模拟器
	透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由木质框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。
	1
	件

	33226
	护理人模型
	模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。
	1
	件

	333
	生物其他模型

	33301
	始祖鸟化石及复原模型
	产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。
	1
	件

	4
	标本

	43
	生物

	430
	生物浸制标本

	43001
	鱼解剖浸制标本
	（一）适用范围.适用于初中生物课堂演示。（二）技术要求：1.选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作.2.标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。5.产品符合JY144-82和JY0001-2003中第10章的要求。
	1
	瓶

	43002
	蛙解剖浸制标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向衬板。2将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体。4.符合JY145-82和JY0001-2003中第10章各项要求。
	1
	瓶

	43003
	蜥蜴解剖浸制标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。二技术要求： 1.标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。2.标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.标本的背面向衬板，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。5.符合JY269-87和JY0001-2003中第10章各项要求。
	1
	瓶

	43004
	鸽解剖浸制标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求： 1.标本的背面向衬板，血管内分注红兰两种色剂， 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统。4.符合JY146-82和JY0001-2003中第10章各项要求。
	1
	瓶

	43005
	兔解剖浸制标本
	（一）适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.皮毛无脱毛现象，并保持清洁。2.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。3.沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。5.显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。6.产品符合JY147-82和JY0001-2003的有关规定。
	1
	瓶

	43006
	蛙发育顺序标本
	（一）适用范围、型号规格：1. 适用于初中生物学课堂演示。2. 型号：J4106型。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。8.符合JY0001-2003和JY148的有关规定。
	1
	瓶

	43008
	蛔虫标本
	（一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。
	1
	瓶

	43009
	花序类型保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43010
	花冠类型保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43011
	褐藻类植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43012
	红藻类植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43013
	海葵标本
	适用于生物教学使用。 产品特征 1、符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。2.3 触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43014
	海蛰标本
	适用于生物教学使用。产品特征 1 标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2 整体浸制。3 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。4 伞部应充盈呈半球状。5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。6、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。
	1
	瓶

	43015
	寄居蟹标本
	适用于生物教学使用。 产品特征1. 标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2 整体浸制。3 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。5、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上。6、螺壳的结构应基本完整。
	1
	瓶

	43016
	寄居蟹与其他生物共生标本
	适用于生物教学使用。标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。
	1
	瓶

	43017
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。
	1
	瓶

	43021
	珍贵植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	1
	瓶

	43022
	葫芦藓生活史标本
	标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。
	1
	瓶

	43023
	蕨生活史标本
	产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代。标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。
	1
	瓶

	431
	生物干制标本

	43101
	蝗虫生活史标本
	适用范围 适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1. 标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3. 卵不少于四粒并排列成行。4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。7.符合JY149-82和JY150-82的规定。
	1
	盒

	43102
	蜜蜂生活史标本
	适用范围、型号规格：适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2.标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3.卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4.卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5.母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6.巢基和蜂巢应不小于30×50mm。7.符合JY149-82和JY151—82的规定。
	1
	盒

	43103
	竹节虫拟态标本
	适用于中学生物教学使用，产品特征：1.标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2.标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。
	1
	盒

	43104
	家蚕生活史标本
	适用范围、适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求
	1
	盒

	43105
	菜粉蝶生活史标本
	适用范围：适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2.标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。5.标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。
	1
	盒

	43106
	兔骨骼标本
	适用范围、适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、  骨（四块）、趾骨（四个三节）。3.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。4.标本应有防虫措施，符合JY153-82和JY154-82的各项要求。
	1
	盒

	43107
	鱼骨骼标本
	适用范围：适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3.标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4.骨骼以原位安装。5.符合JY153-82和JY279-87的各项要求。
	1
	盒

	43108
	蛙骨骼标本
	适用范围：适用于初中生物学课堂演示。技术要求1.标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。2.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3.标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4.标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。5.符合JY153-82和JY280-87的各项要求。
	1
	盒

	43109
	鸽骨骼标本
	适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。2.型号：J4144型。（二）技术要求：1.标本选用成熟家鸽制作。2.标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。5 符合JY153-82和JY281-87的各项要求。
	1
	盒

	43110
	验证基因分离规律玉米标本
	玉米穗
	1
	套

	43113
	褐藻类植物原色覆膜标本
	适用范围：适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。
	1
	套

	43114
	红藻类植物原色覆膜标本
	适用范围：适用于初中生物学课堂演示。技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3 标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。
	1
	套

	43115
	珊瑚标本
	适用于生物教学使用。产品特征：1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。
	1
	盒

	43116
	化石标本
	标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。
	1
	盒

	43118
	节肢动物标本
	主要技术指标：（一）适用范围、规格型号：1.适用于初中生物学习观察用。2.规格：六种以上。（二）技术要求：1.产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2.标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3.盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
	1
	盒

	43119
	昆虫标本
	主要技术指标：（一）适用范围、规格型号：1.适用于初中生物学习观察用。2.规格：六种以上。（二）技术要求：1.产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2.标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3.盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
	1
	盒

	432
	植物玻片标本

	43201
	植物根尖纵切
	多重染色
	4
	片

	43202
	顶芽纵切
	多重染色
	4
	片

	43203
	南瓜茎纵切
	多重染色
	4
	片

	43204
	单子叶植物茎横切
	多重染色
	4
	片

	43205
	双子叶植物茎横切
	多重染色
	4
	片

	43206
	木本双子叶植物茎横切
	多重染色
	4
	片

	43208
	蚕豆叶下表皮装片
	多重染色
	4
	片

	43209
	植物细胞有丝分裂
	洋葱根尖纵切
	4
	片

	43210
	松叶横切
	多重染色
	4
	片

	43211
	胞间连丝切片
	多重染色
	4
	片

	43212
	地衣切片
	多重染色
	4
	片

	43213
	蕨叶切片
	多重染色
	4
	片

	43214
	蕨原叶体装片
	多重染色
	4
	片

	43215
	蕨原叶体幼孢子体装片
	多重染色
	4
	片

	43216
	花粉萌发装片
	多重染色
	4
	片

	43217
	百合子房切片
	多重染色
	4
	片

	43218
	百合花药切片
	多重染色
	4
	片

	43219
	荠菜幼胚切片
	多重染色
	4
	片

	43220
	荠菜老胚切片
	多重染色
	4
	片

	43221
	迎春叶横切
	多重染色
	4
	片

	43222
	玉米种子纵切
	多重染色
	4
	片

	43223
	洋葱鳞片叶表皮装片
	多重染色
	4
	片

	433
	藻类霉菌类生物玻片

	43301
	青霉装片
	多重染色
	4
	片

	43303
	衣藻装片
	多重染色
	4
	片

	43304
	细菌三型涂片
	多重染色
	4
	片

	43305
	酵母菌装片
	多重染色
	4
	片

	43306
	水绵接合生殖装片
	多重染色
	4
	片

	43307
	水绵装片
	多重染色
	4
	片

	43308
	团藻装片
	多重染色
	4
	片

	43309
	曲霉装片
	多重染色
	4
	片

	43310
	伞蕈切片
	多重染色
	4
	片

	43311
	黑根霉装片
	多重染色
	4
	片

	434
	动物玻片标本

	43401
	水螅纵切
	多重染色
	4
	片

	43402
	蚯蚓横切
	多重染色
	4
	片

	43403
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	马蛔虫受精卵切片，多重染色
	4
	片

	43404
	草履虫接合生殖装片
	多重染色
	4
	片

	43405
	草履虫分裂生殖装片
	多重染色
	4
	片

	43406
	囊虫装片
	多重染色
	4
	片

	43407
	血吸虫雌雄合抱装片
	多重染色
	4
	片

	43408
	血吸虫雄虫装片
	多重染色
	4
	片

	43409
	血吸虫雌虫装片
	多重染色
	4
	片

	43410
	家蚊(雌)口器装片
	多重染色
	4
	片

	43411
	水螅带芽整体装片
	多重染色
	4
	片

	43412
	水螅过精巢横切
	多重染色
	4
	片

	43413
	水螅过卵巢横切
	多重染色
	4
	片

	435
	组织与生理玻片标本

	43501
	单层扁平上皮装片
	多重染色
	4
	片

	43502
	复层扁平上皮装片
	多重染色
	4
	片

	43503
	人皮过毛囊切片
	多重染色
	4
	片

	43504
	人皮过汗腺切片
	多重染色
	4
	片

	43505
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	腱纵切，多重染色
	4
	片

	43506
	疏松结缔组织装片
	多重染色
	4
	片

	43507
	人血涂片
	多重染色
	4
	片

	43508
	骨骼肌纵横切
	多重染色
	4
	片

	43509
	平滑肌分离装片
	多重染色
	4
	片

	43510
	心肌切片
	多重染色
	4
	片

	43511
	运动神经元装片
	多重染色
	4
	片

	43512
	脊髓横切
	多重染色
	4
	片

	43513
	运动神经末梢装片
	多重染色
	4
	片

	43514
	胃壁切片
	多重染色
	4
	片

	43515
	肾脏纵切
	多重染色
	4
	片

	43516
	动静脉血管横切
	多重染色
	4
	片

	43517
	小肠切片
	多重染色
	4
	片

	43518
	肺血管注射切片
	多重染色
	4
	片

	43519
	肾血管注射切片
	多重染色
	4
	片

	43520
	精巢切片
	多重染色
	4
	片

	43521
	卵巢切片
	多重染色
	4
	片

	43522
	精虫涂片
	多重染色
	4
	片

	43523
	口腔上皮细胞装片
	多重染色
	4
	片

	43524
	蛔虫卵装片
	多重染色
	4
	片

	436
	其它玻片标本

	43601
	字母“e”装片
	多重染色
	4
	片

	43603
	正常人染色体装片
	多重染色
	4
	片

	5
	挂图、软件及资料

	53
	生物

	534
	图书、手册

	53401
	中学生物探究性实验汇编
	
	1
	套

	7
	药品

	70066
	碘化钠
	试剂
	1
	瓶/500g

	71003
	碳酸氢钠
	试剂
	1
	瓶/500g

	71020
	硝酸银
	试剂
	1
	瓶/100g

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	1
	瓶/500g

	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	1
	瓶/500g

	72014
	琼脂
	标准
	1
	瓶/100g

	72016
	甘油
	试剂
	1
	瓶/500ml

	72022
	蔗糖
	标准
	1
	瓶/500g

	72023
	可溶性淀粉
	标准
	1
	瓶/500g

	72025
	工业酒精
	标准
	1
	瓶/500ml

	72026
	医用酒精
	标准
	1
	瓶/500ml

	72052
	酚酞
	试剂
	1
	瓶/25g

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	1
	本

	72081
	甲基绿
	试剂
	1
	瓶/500ml

	72084
	亚甲基蓝
	试剂
	1
	瓶/25g

	72085
	尿糖试纸
	标准
	1
	盒

	72091
	定性滤纸
	标准
	1
	盒

	75003
	高锰酸钾
	试剂
	1
	瓶/500g

	75016
	硝酸铅
	试剂
	1
	瓶/500g

	76002
	氯化钡
	试剂
	1
	瓶/500g

	77003
	硫酸
	试剂
	1
	瓶/500ml

	77011
	盐酸
	试剂
	1
	瓶/500ml

	77026
	乙酸(醋酸)
	试剂
	1
	瓶/500ml

	77028
	硼酸
	试剂
	1
	瓶/500g

	77032
	氢氧化钠
	试剂
	1
	瓶/500g

	77052
	甲醛
	试剂
	1
	瓶/500ml

	8
	其它实验材料和工具

	80
	实验材料

	80301
	生物实验材料
	双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。
	1
	套

	80302
	载玻片
	玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。
	2
	盒

	80303
	盖玻片
	玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，100PCS。
	8
	包

	80304
	标记笔
	书写及作标记用
	8
	支

	80305
	生理盐水
	标准
	1
	瓶

	80306
	砾石
	标准
	1
	袋

	80307
	珍珠岩
	标准
	1
	袋

	80308
	ABO血型实验盒
	ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。
	1
	盒

	80309
	组织培养基试剂盒
	产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。
	1
	套

	80310
	昆虫针
	由优质不锈钢丝制成，塑料盒装，每盒50枚。针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。
	4
	盒

	80311
	昆虫盒
	主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。
	4
	盒

	81
	工具

	81030
	砂轮片
	断玻璃管用
	8
	片

	81106
	饲养笼
	产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。
	1
	套

	81107
	鱼缸
	大号。透明塑料制成。内容尺寸：240mm×138mm×132mm。壁厚2mm。
	1
	个

	81108
	鱼缸
	小号。透明塑料制成。内容尺寸：195mm×120mm×105mm。壁厚1mm。
	1
	个

	81109
	花盆
	供种植花草树木使用。材质为塑料。
	1
	个

	81110
	展翅板
	板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。
	1
	个

	81111
	昆虫网(捕虫网)
	虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。
	1
	把

	81112
	枝剪
	1．枝剪总长180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。
	1
	把

	81113
	水网
	虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。
	1
	把

	81117
	橡皮锤
	膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。
	1
	把

	科学仪器

	1
	百叶箱支架
	1. 适应百叶箱尺寸：410mm×350mm×230mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套
2. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防锈油漆
	1
	个

	2
	百叶箱
	1、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列；2、箱内应有干湿球湿度计和最高、最低温度计盒的固定架；3、需有档雨板
	1
	个

	3
	指南针
	1、指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合；2、塑料圆盒直径≥50mm，并带有悬挂孔
	8
	个

	4
	雨量器
	1、由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成
	4
	套

	5
	风杯式风速表
	1、有直读装置。带有数据锁存功能，便于读数
2、风速测量范围0～30m/s，可显示风向0～360°内12个方位，使用电源DC3V，2节5号干电池，电流小于5mA
	4
	套

	6
	斜面
	木质（表面必须涂清漆处理）
	8
	个

	7
	压簧
	1、本产品为金属制品
2、表面镀镍
	8
	套

	8
	拉簧
	1、本产品为金属制品
2、表面镀镍
	8
	套

	9
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	8
	套

	10
	杠杆尺及支架
	1、本仪器由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成。杆杆为木质或塑料。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件
2、符合教育部标准《杠杆》JY172-84要求
	8
	个

	11
	滑轮组及支架
	由滑轮组及支架组成
材质：塑料
	8
	套

	12
	轮轴及支架
	仪器由手轮、轴及支架组成
材质：塑料
	8
	套

	13
	齿轮组及支架
	本产品由底座一只、立杆一根、大齿轮二只、小齿轮一只、螺杆二根、M4螺母二只、手柄一只组成
材质：塑料
	8
	套

	14
	弹簧片
	1、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求
2、物体弹性振动发声实验
	8
	套

	15
	小车
	应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定
材质：塑料及金属
	8
	个

	16
	三球仪
	1、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为23.5°。月球绕地球转动应呈25°左右。
2、产品参考执行JY58－80《地球仪技术条件》的要求
	1
	台

	17
	太阳高度测量器
	1、仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度
2、符合JY0001第4、5、6、7章要求
	8
	个

	18
	风的形成实验材料
	1、由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成2、由有机玻璃制的风筒、金属制的风叶组件、蜡烛组成
	8
	套

	19
	组装风车材料
	1、由风叶、支杆、铆钉、细铁丝组成
2、风叶为纸质或塑料薄片
	8
	套

	20
	组装水轮材料
	1、水轮（机）元件、部件齐全
2、符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定
	8
	套

	21
	太阳能的应用材料
	1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成
2、太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA
3、小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA
	8
	套

	22
	音叉
	1、本音叉的频率为256Hz，频率误差不大于0.5Hz(20℃时)
2、其余应符合JY227的有关要求
	8
	只

	23
	小鼓
	1、木制外壳，羊皮纸鼓面
2、直径≥150mm
3、配二根木棒
	8
	个

	24
	组装土电话材料
	1、由塑料外套、土电话筒、薄膜、棉线等组成，导线长度可在5-20米之间，以免影响实验效果
2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》
	8
	套

	25
	热传导实验材料
	1、由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体
.2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》
	8
	套

	26
	物体热涨冷缩实验材料
	1、带吊链手柄的铜球与带手柄的圆环及带柄塑料球组成，演示固体的热胀冷缩之用
2、手持式，由塑料球、金属球及实验架组成
	8
	套

	27
	灯座及灯泡
	1、该产品底板（电木粉）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成
2、由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成
3、底座：75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A，执行JY116标准。配2.5V小灯泡1个
	8
	个

	28
	开关
	1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A
2、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质
3、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成
	8
	个

	29
	物体导电性实验材料
	1、由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成
2、可试验液体的导电性
	8
	套

	30
	条形磁铁
	1、规格型号：D-CG-LT-270
2、磁感应强度：≥60×10-2T，磁极端大约可收起50～100颗大头钉
3、材质：磁钢制品
4、符合中华人民共和国教育部标准JY0001
	8
	套

	31
	条形磁铁
	1、学生用，条形
2、铁氧体材料，D-CG-LT（1）80
3、材质：磁钢制品
4、产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。一对产品有一个纸盒包装
	8
	套

	32
	磁针
	1、2405型。翼形磁针，每套2支
2、应符合JY0012第5章的有关要求
	8
	套

	33
	环形磁铁
	1、每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极2、材质：磁钢制品3、其余应符合JY0012第5章的有关要求
	8
	套

	34
	电磁铁组装材料
	1、由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成。
2、1.5V电源,线圈有地互助组,每组约200匝,每组线圈配有3个接线柱,可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用.
	8
	套

	35
	电磁铁
	1、本产品由螺线管、铁芯、轭铁、接触片、接线柱等组成
	8
	套

	36
	手摇发电机
	1、仪器为旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成
2、仪器为立式结构。发光二极管显示
3、应符合原教育部标准《手摇交直流发电机技术条件》JY21－79的要求
	8
	个

	37
	激光笔
	合金材料，四种不同效果镜头，三节纽扣电池，电压4.5V。
	8
	个

	38
	小孔成像装置
	由于小学光学教学实验，由小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成
	8
	套

	39
	平面镜及支架
	1、由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。
	8
	套

	40
	曲面镜及支架
	产品材质：玻璃镜片、塑料边框及支架等。
产品组成：由双面曲面镜（凹面镜、凸面镜，直径约5cm）、支架及底座组成。（底座可节高度）。
	8
	套

	41
	透镜、棱镜及支架
	1、由凸透镜、三棱镜等及支架组成
2、玻璃材料要求符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定
	8
	套

	42
	成像屏及支架
	纸盒装
	8
	套

	43
	单摆
	一个金属摆球，摆球直径≥15mm
	8
	套

	44
	刻刀
	标准
	8
	把

	45
	角尺
	标准
	8
	把

	46
	白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等
	符合国家相关标准
	8
	套

	47
	小学科学教学素材库
	符合国家相关标准
	1
	套

	48
	小学科学实验教学指导书
	符合国家相关标准
	1
	套

	49
	小学科学实验仪器手册
	符合国家相关标准
	1
	套

	50
	小学科学一般实验材料
	化学纯，C.P
	1
	套

	51
	三角板
	1、演示用60°、45°各1 
2、三角板分60°、45°各1块 
3、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）
外形尺寸：≥500mm，厚度≥3mm
	4
	套

	52
	圆规
	1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为20mm
2、两脚连接处为卡扣式，连接螺丝安置于连接孔内
3、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）
4、外形尺寸：≥400mm，厚度≥3mm
	4
	套

	53
	量角器
	1、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理），圆弧标有以度为单位的角度刻度，直边有以cm为单位的长度刻度
2、外形尺寸：450mm ~600mm，厚度≥3mm
	4
	个

	54
	专用直尺
	1、ABS工程塑料制作或木质制作（表面必须涂清漆处理）。尺应平整、挺直、无毛刺、无节疤、列裂纹、无伤痕
2、尺的外形尺寸≥1020mm×50mm×3mm。
	4
	支

	55
	标杆
	1、ABS塑料杆或木质杆（表面必须涂清漆处理）
2、标杆长1600mm，直径φ30mm
3、杆身刷有红、白相间的油漆，间距为100mm
	4
	支

	56
	测绳
	1、塑料纤维质量，绳心嵌有钢丝
2、测绳全长50m，粗≥2.5mm
3、分度值为1m，分度值允差±10mm，分度标志不易脱落
	4
	条

	57
	塑料球
	1、外形：圆形球体，要求由三种颜色制作 
2、外径≥15mm 
3、材质：塑料制品。（袋装或盒装）
4、符合教学大纲要求
	16
	套

	58
	塑料小球
	1、小球要求由五种颜色制作 2、外形：圆形球体 3、外径≥5mm 4、材质：塑料制品（袋装或盒装） 5、符合教学大纲要求
	16
	套

	59
	计数片
	圆形不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形边长不小于15mm，各片厚不小于1mm
	16
	套

	60
	竖式计数器
	1、 规格型号：250mm×110mm×280mm；
2、 竖式计数器为三档，每档有算珠10个，算珠为实心，直径为16mm（±0.5mm），厚为6mm（±0.2mm）。
	4
	个

	61
	竖式计数器
	1、有5档，每档10珠、单色
2、珠径：≥30mm
3、珠子应光滑、无行刺
4、珠子在滑轨上能滑动自由
	4
	个

	62
	竖式计数器
	1、为五档（个、十、百、千、万）外形尺寸约110mm×66mm×90mm
2、算珠尺寸为φ15mm×5mm，每档10粒
	4
	个

	63
	演示算盘
	规格：长74.5cm 宽24cm 厚3.8cm
材质：木质（表面必须涂清漆处理）或塑料
	1
	个

	64
	计数棒
	1、棒长200mm，截面直径为φ10±1mm，数量100支；2、计数棒外表应漆色漆，其颜色应为红、黄、兰、绿、白，每色各20根；3、色漆应符合GB6675第13章中的13.2.1,13.2.2条和JY0001第4.9条和第6.5条的要求
	4
	套

	65
	计数棍
	学生用，长≥100mm，外径≥1.2mm
	16
	套

	66
	钉板
	1、有钉板、橡皮圈、挂钩各部分；2、外形尺寸约390mm×590mm，钉板分色套印70个等分方格，由54个钉子分布在每个方格的交点处，板的背面无钉子尖头露出；3、方格套准确，界线清晰4、橡皮圈接头牢固、无明显痕迹
	4
	套

	67
	钉板
	透明，200mm×200mm
	4
	套

	68
	钉板
	1、由钉板和橡皮圈组成
2、板为木材或塑料制成（表面必须涂清漆处理）
3、板的尺寸为140mm×140mm。板面上绘有144个等分方格
4、所配橡皮圈≥2根
	4
	套

	69
	大型积木
	木制（表面必须涂清漆处理），颜色五种，规格尺寸为150mm×80mm×75mm、Φ80mm×160mm、150mm×40mm×75mm、80mm×80mm×80mm、等腰三角形（底边长110mm，宽度80mm，腰边长80mm，宽度80mm）、240mm×75mm×40mm等规格，23块组成。
	2
	套

	70
	塑料插接块
	采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体，每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由五种颜色组成，每种颜色有20粒，共计100粒。
	4
	套

	71
	塑料连接链
	外形尺寸70mm×35mm×5mm，颜色4种，每种颜色2块，外形尺寸50mm×25mm×3mm，颜色4种，每种颜色4块，块与块之间可互相钩连。
	8
	套

	72
	数字骰子
	1、外形：呈正方体，表面标有数字。应由塑料或其它较坚固的材料制成；2、规格：长×宽×高mm3、≥12mm×12mm×12mm；3、符合教学大纲要求
	8
	套

	73
	空白骰子
	1、外形：呈正方体，表面光滑，使用方便。应由塑料或其它较坚固的材料制成；2、规格：长×宽×高mm；3、≥12mm×12mm×12mm；4、符合教学大纲要求
	8
	套

	74
	数字转盘
	1、以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字；2、转盘直径≥125mm，转盘表面均匀分为10个区，每区上分别印有0~9的数字，字体清楚、清晰、美观大方；3、转动灵活
	8
	套

	75
	色块转盘
	1、规格：按国家标准制作符合教学要求，直径为15mm；2、以圆心为中心将转盘用不同颜色分区；3、转盘直径≥125mm，转盘表面均匀分为12个区，每区涂色，红、蓝、白相间；4、转动灵活
	8
	套

	76
	空白转盘
	1、规格：按国家标准制作符合教学要求；2、转盘直径≥125mm；3、转盘表面为白色；4、可用水笔填写；5、转动灵活
	8
	套

	77
	几何图形片
	1、应用无毒的塑料制成2、包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形各一个3、正方形边长≥20mm;长方形长≥25mm，宽≥15mm；直角三角形和等边三角形的最小边≥20mm；平行四边形的长≥25mm，高≥10mm；梯形的上底≥10mm，下底≥25mm，高≥10mm；圆形的直径≥18mm4、各种图形片的厚度≥1mm
	8
	套

	78
	集合圈
	1、由透明塑料片制成，厚度≥0.2mm，印有椭圆，应包括2个小椭圆和1个大椭圆，大椭圆应能包含2个小椭圆；2、小椭圆的长轴≥75mm，短轴≥55mm
	8
	套

	79
	计数多层积木
	由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成
	8
	套

	80
	七巧板
	1、七种颜色，所组成的正方形≥80mm×80mm，厚≥1mm2、应由无毒塑料制成，由七个几何图形片组成
	8
	套

	81
	角操作材料
	1、本标准适用于小学数学教学用的角操作材料2、角操作材料的长边为370mm×20mm×5mm,短边为310mm×20mm×5mm
	8
	套

	82
	图形变换操作材料
	1、应由无毒的塑料制成；2、包括梯形、平行四边形、三角形各2个；3、各种图形片的厚度≥1mm
	8
	套

	83
	面积测量器
	1、 ≥100mm×100mm2、能对非面成型的平面区域，选定适当的正方形单位估计其概略面积，能透过实测辨认三角形、四边形3、透明，≥100mm×100mm4、由厚度≥0.2mm的透明塑料片印刷而成，尺寸≥100mm×100mm
	8
	个

	84
	图形面积计算公式材料
	1、应用无毒塑料制成，应至少包含正方形1个，长方形1个，三角形1个，平行四边形1个，梯形1个，直角三角形2个，16等分扇形片16片，面积测量器1片
	8
	套

	85
	探索几何形体体积计算公式材料
	1、产品由塑料片、铁丝及纸板制作。
2、应用无毒塑料制成，应至少包含小正方体8个，圆柱体1个，圆锥体1体，16等分扇形块16个
	8
	套

	86
	口算练习器
	1、由演示板和运算卡组成
2、演示板为木材或塑料制成，板的尺寸约550mm×410mm。
3、运算卡片由1~200数字和+、-、×、÷、=、？等运算符号组成，为聚氯乙烯硬片制成，尺寸约70×60mm。
	8
	套

	87
	分数片
	应采用无毒透明材料印制而成，产品形式为圆形或正方形，应至少包含1~1/12八种分数片
	8
	套

	88
	计数彩条
	采用优质的柔软塑料制成，由五种颜色组成，每种颜色10条。
	8
	套

	89
	塑料量杯
	1、透明，圆柱形，2L 2、塑料要求无异味，无毒，符合环保要求3、计量刻度准确，刻度线清晰
	8
	个

	90
	塑料量杯
	1、透明，棱柱形，1.5L2、塑料要求无异味，无毒，符合环保要求3、计量刻度准确，刻度线清晰
	8
	个

	91
	塑料量杯
	1、透明，水杯形，1L2、塑料要求无异味，无毒，符合环保要求3、计量刻度准确，刻度线清晰
	8
	个

	92
	钟表模型
	1、 规格 表盘的直径250mm-300mm之间，高≥300mm
2 、钟面模具为座式，可悬挂，由基座、表盘、指针（三针）、联动装置组成，盘面印有12时的整点标记和分钟标记
	8
	套

	93
	钟表模型
	1、规格表盘的直径250mm-300mm之间，高≥300mm
2、钟面模具为座式，可悬挂，由基座、表盘、指针（三针）、联动装置组成，盘面印有24时的整点标记和分钟标记
3、钟表模型用塑料制作。
	8
	套

	94
	钟表模型
	1、规格:表盘的直径≥80mm
2、钟面模具为座式，可悬挂，由基座、表盘、指针（两针）组成，盘面印有12时的整点标记和分钟标记
	8
	套

	95
	几何形体模型
	1、由五种基本几何形体长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体
	8
	套

	96
	厘米立方块
	1、规格10mm×10mm
2、应用无毒塑料制成，产品为棱长10mm的正方体，表面平整，数量应≥30个
	8
	套

	97
	几何形体表面积展开模型
	1、产品表面用塑料硬片制作，几何形体棱长用经防绣处理的铁丝制成，棱边应有足够的强度
2、产品由无毒塑料制作的正方体、长方体、圆柱体各1个和对应的展开图组成
	8
	套

	98
	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型
	1、规格400mm×80mm×8mm
	8
	套

	99
	剪刀
	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。
2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。
3、剪刀前端要尖口，经钝化处理
	8
	把

	100
	圆柱形塑料杯
	塑料量杯，规格：200ML，最小刻度：10ML，高度：87MM，口径：62MM圆柱形有刻度、有手柄
	8
	套

	101
	方形塑料杯
	塑料量杯，规格：250ML，最小刻度：10ML，高度：86MM，口径：62MM方形有刻度、有手柄
	8
	套

	实验室通用仪器

	3
	支架

	3002
	方座支架
	1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。
	4
	套

	3005
	万能夹
	产品由夹持柄及夹头组成，全钢制，表面电镀处理。1.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，四爪夹口部位分别配套有4个胶管。2.夹杆直径Φ8mm，长190mm。
	8
	个

	3006
	三脚架
	产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。
	8
	个

	3007
	泥三角
	1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2．金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5．金属丝应作防锈处理。6．整体应平整、美观。
	8
	个

	3008
	试管架
	1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。
	16
	个

	3009
	漏斗架
	全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径20mm。3、支杆为Φ15×240mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。
	8
	个

	3010
	滴定台
	1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。
	8
	个

	3011
	滴定夹
	1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。3、外形尺寸：230mm×120mm。
	8
	个

	3012
	多用滴管架
	1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。
	8
	个

	4
	电源

	4001
	学生电源
	1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。
	1
	台

	4005
	教学电源
	1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。
	1
	台

	4007
	蓄电池
	1、额定电压：6V。2、额定容量：15Ah  。 3、密封式，免维护  
	1
	台

	4010
	电池盒
	4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。
	16
	个

	11
	质量

	11001
	物理天平
	一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。
	1
	台

	11004
	托盘天平
	1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	1
	台

	11003
	托盘天平
	1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。
	1
	台

	11005
	托盘天平
	1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
	1
	台

	11010
	电子天平
	100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。
	1
	台

	11011
	电子天平
	400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。
	1
	台

	13
	温度

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	1
	支

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	1
	支

	13004
	演示温度计
	1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.面板规格：380mm×60mm×10mm；3.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。4.示值允许误差:±1℃或±2℉；
	1
	只

	13007
	数字测温计
	1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。
	1
	台

	13010
	体温计
	1. 棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标1588－89《体温计》的要求
	1
	支

	13011
	电子体温计
	1．显示范围32～42.9℃。2．测量时间：口腔1min、液下3min。3.电池为扭扣电池。4.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。5.警示功能：高于37.81℃自动报警。
	1
	支

	13020
	寒暑表
	1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。
	1
	只

	6
	玻璃仪器

	60
	计量

	60001
	量筒
	10mL
	16
	个

	60002
	量筒
	50mL
	16
	个

	60003
	量筒
	100mL
	16
	个

	60004
	量筒
	500mL
	8
	个

	60012
	量杯
	250mL
	8
	个

	60023
	容量瓶
	250mL
	1
	个

	60024
	容量瓶
	500mL
	1
	个

	60041
	滴定管
	酸式，25mL
	8
	支

	60043
	滴定管
	碱式，25mL
	8
	支

	61
	加热

	61001
	试管
	Φ12mm×70mm
	16
	支

	61002
	试管
	Φ15mm×150mm
	16
	支

	61003
	试管
	Φ18mm×180mm
	16
	支

	61005
	试管
	Φ20mm×200mm
	16
	支

	61007
	试管
	Φ32mm×200mm
	16
	支

	61008
	具支试管
	Φ20mm×200mm
	16
	支

	61009
	硬质玻璃管
	Φ15mm×150mm
	16
	支

	61010
	硬质玻璃管
	Φ20mm×250mm
	16
	支

	61020
	烧杯
	25mL
	16
	个

	61021
	烧杯
	50mL
	16
	个

	61022
	烧杯
	100mL
	16
	个

	61023
	烧杯
	250mL
	16
	个

	61024
	烧杯
	500mL
	8
	个

	61025
	烧杯
	1000mL
	4
	个

	61033
	烧瓶
	圆、长，250mL
	16
	个

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	1
	个

	61041
	锥形瓶
	100mL
	4
	个

	61042
	锥形瓶
	250mL
	4
	个

	61051
	蒸馏烧瓶
	250mL
	4
	个

	62
	一般

	62001
	酒精灯
	150mL
	16
	个

	62004
	抽滤瓶
	500mL
	1
	个

	62005
	抽气管
	标准
	1
	个

	62006
	干燥器
	160mm
	2
	个

	62007
	气体发生器
	250mL
	2
	个

	62021
	冷凝器
	直固，300mm
	2
	支

	62023
	牛角管
	弯形，Φ18mm×150mm
	2
	支

	62031
	漏斗
	60mm
	16
	个

	62032
	漏斗
	90mm
	2
	个

	62033
	安全漏斗
	直形
	2
	个

	62034
	安全漏斗
	双球
	2
	个

	62035
	分液漏斗
	锥形，100mL
	2
	个

	62036
	分液漏斗
	梨形，50mL
	2
	个

	62039
	布氏漏斗
	瓷，80mm
	2
	个

	62071
	T形管
	直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。
	2
	个

	62072
	Y形管
	1．弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。2．弯管角度：60º±3º。
	2
	个

	62073
	滴管
	1．由玻璃滴管和胶头组成。2．规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。3．球距上管口长：50mm±5mm。
	16
	支

	62074
	离心管
	l0mL
	2
	支

	62075
	干燥管
	单球，150mm
	4
	支

	62076
	干燥管
	U型，Φ15mm×150mm
	4
	支

	62079
	活塞
	直形
	4
	支

	62091
	圆水槽
	Φ200mm×100mm
	2
	个

	62092
	圆水槽
	Φ270mm×140mm
	2
	个

	62093
	玻璃钟罩
	Φ150mm×280mm
	2
	个

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	8
	支

	63
	容器

	63002
	集气瓶
	125mL
	8
	个

	63003
	集气瓶
	250mL
	8
	个

	63005
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	2
	个

	63011
	广口瓶
	60mL
	16
	个

	63012
	广口瓶
	125mL
	16
	个

	63013
	广口瓶
	250mL
	16
	个

	63014
	广口瓶
	500mL
	4
	个

	63015
	广口瓶
	茶，60mL
	16
	个

	63016
	广口瓶
	茶，125mL
	8
	个

	63017
	广口瓶
	茶，250mL
	8
	个

	63021
	细口瓶
	60mL
	16
	个

	63022
	细口瓶
	125mL
	16
	个

	63023
	细口瓶
	250mL
	8
	个

	63024
	细口瓶
	500mL
	2
	个

	63025
	细口瓶
	1000mL
	2
	个

	63026
	细口瓶
	3000mL
	2
	个

	63027
	细口瓶
	茶，60mL
	8
	个

	63028
	细口瓶
	茶，125mL
	16
	个

	63029
	细口瓶
	茶，250mL
	16
	个

	63030
	细口瓶
	茶，500mL
	2
	个

	63031
	细口瓶
	茶，1000mL
	2
	个

	63041
	滴瓶
	30mL
	8
	个

	63042
	滴瓶
	60mL
	16
	个

	63043
	滴瓶
	茶，30mL
	16
	个

	63044
	滴瓶
	茶，60mL
	16
	个

	64
	材料和配套用品

	64001
	坩埚
	瓷，30mL
	4
	个

	64002
	坩埚钳
	1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	16
	个

	64003
	烧杯夹
	1．产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造。总长度为300mm，宽度为20㎜。2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。
	4
	个

	64005
	镊子
	1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。
	16
	个

	64006
	试管夹
	1．产品为竹制品。2．长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3．试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。
	16
	个

	64007
	止水皮管夹
	1．产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	16
	个

	64008
	螺旋皮管夹
	1．产品用钢材制成，应作防锈处理。2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。3．产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	16
	个

	64032
	石棉网
	1．产品由金属网和附在网上的石棉组成。2．金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。4．整体应平整、美观，不翘角。
	16
	个

	64041
	燃烧匙
	1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。
	16
	个

	64042
	药匙
	1．药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。2．产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。
	16
	个

	64051
	玻璃管
	Φ5～Φ6mm
	4
	千克

	64052
	玻璃管
	Φ7～Φ8mm
	4
	千克

	64053
	玻璃棒
	Φ3～Φ4mm
	4
	千克

	64054
	玻璃棒
	Φ5～Φ6mm
	4
	千克

	64061
	软胶塞
	1．产品用天然橡胶制造，白色。2．每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	4
	千克

	64062
	橡胶管
	1．产品用优质天然橡胶制造。2．产品内径为7~8mm，壁厚1mm。
	2
	千克

	64063
	乳胶管
	1．产品用优质乳胶制造。2．产品内径为5~6mm，壁厚1mm。3．产品每根之长度应不少于10m。
	16
	米

	64071
	试管刷
	1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个。2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。3．制成的试管刷要求不散、不脱毛。
	16
	个

	64072
	烧瓶刷
	1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。2．金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。3．制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm，要求不散、脱毛。
	8
	个

	64080
	结晶皿
	80mm
	2
	个

	64081
	表面皿
	60mm
	16
	个

	64082
	表面皿
	100mm
	2
	个

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	16
	个

	64087
	研钵
	瓷，90mm
	1
	个

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	16
	个

	64089
	蒸发皿
	瓷，100mm
	2
	个

	64091
	反应板
	至少6穴
	16
	个

	64092
	井穴板
	产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。
	16
	个

	64093
	井穴板
	产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。
	16
	个

	64094
	塑料多用滴管
	4mL
	16
	支

	81
	工具

	81001
	测电笔
	80-500V
	8
	支

	81002
	一字螺丝刀
	中号，木制手柄，长度为160mm。
	2
	支

	81003
	十字螺丝刀
	中号，木制手柄，长度为160mm。
	2
	支

	81004
	尖咀钳
	中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。
	2
	个

	81005
	电工刀
	规格3#，符合SG177的标准要求
	2
	个

	81006
	手摇钻
	手持式
	1
	个

	81013
	剥线钳
	规格180mm，有四种剥线口
	1
	个

	81014
	钢丝钳
	中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。
	1
	个

	81016
	錾子
	平口錾，钢制，口宽12mm，錾体长100mm，手柄长100mm。
	1
	个

	81020
	活扳手
	6英寸、10英寸
	2
	个

	81021
	手剪
	由剪口和手柄组成，剪口长度180mm，钢制。手柄长200mm
	1
	个

	81024
	电烙铁
	50W或60W，20W
	8
	支

	81025
	平口钳
	
	1
	个

	81028
	钻头
	Φ1～Φ13mm
	2
	套

	81033
	钳工工作台
	木制。工作尺寸不小于：900mm×550mm×35mm。
	1
	个

	81034
	投影片绘制工具
	投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。
	1
	套

	82
	安全防护用具

	82001
	工作服
	防酸碱   由白色布料制成。
	4
	件

	82003
	护目镜
	全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。
	4
	个

	82004
	防护面罩
	1．产品由透明有机玻璃和帽架组成。2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。4．面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。
	4
	个

	82005
	防毒口罩
	1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。6．有关口罩的数据：口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。
	4
	个

	82007
	耐酸手套
	1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm。2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。3．冬季不得发硬，夏季不得粘连。4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	1
	双

	82009
	洗眼器
	1．玻璃制品。2．符合卫生器械的规定。3．方便冲洗眼睛使用。
	1
	套

	82010
	简易急救箱
	急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；手术剪1把；镊子1把。塑料箱1个。
	1
	件

	82011
	实验防护屏
	1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。
	1
	件

	82012
	易燃品储存柜
	基材为优质一级冷轧钢板板材厚度不小于1mm，金属表面除油、除锈、酸洗、磷化、钝化处理，静电喷涂。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：1060mm×530mm×400mm。
	1
	个

	82013
	毒害品储存柜
	产品规格：510×400×1060mm（长宽高）。
结构：
1、壳体采用1mm厚冷轧钢板，柜体内外表面经内外表面喷塑处理，以柜体颜色区分柜体种类，内设气体排出通风口。
2、柜底设有四个固定脚。
3、采用单开门，双锁。需要两个教师一起方可打开，更大层度上保障安全使用。
4、柜门打开方式采用：
（1）钥匙锁和密码锁两种安全锁组成；（2）采用上下两把钥匙把手锁组成。
5、密码锁可配备应急锁，保证在密码忘记情况下打开密码锁。
	1
	个

	2020
	仪器车
	1．规格：600mm×400mm×800mm。2．仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3．车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4．车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5．车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6．整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	2
	辆

	14
	仪器柜
	1、尺寸：1000×500×2000mm；
2、材质：柜体采用16mm厚优质三聚氰胺双贴面刨花板，其截面由PVC封边带利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。框架：采用铝合金框架结构，壁厚不小于1.0mm，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观牢固耐用。
3、结构：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层隔板，隔板采用优质灰白色16mm三聚氰胺双贴面刨花板，下部开门式柜，整体结构科学合理，造型美观。拉手为不锈钢拉手。4、脚垫：采用专用ABS工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀脚垫。
	24
	个

	7、多功能学术报告厅

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	桌位

	1
	主席台
	1400*600*760mm采用高密度中纤板，饰面优质实木皮
	4
	张

	2
	主席椅
	规格900㎜*450㎜*450㎜西皮饰面杂木骨架
	10
	张

	3
	电子讲台
	1、一体化集成高性能工控电脑、电容触摸屏、照明灯、音响、话筒、升降控制于一体。电脑1920*1080高清屏，CPU Intel 酷睿I5。内存：4GDDR3；120 G固态硬盘，内置无线WiFi、蓝牙，支持2.4G和5G双频段，支持蓝牙4.0。
2、集成23.6英寸全贴合纳米触控屏，支持多点触控。台面设计高品质降噪话筒、LED暖光照明灯；平板/手机/电子教鞭可放置设计，台面拓展2路USB3.0高速接口，便于U盘或其他USB设备接入。触控台面液压静音升降，可实现触摸升、降、停操控（非机械式按键）。
3、麦克风、功放内置功放模块2音*10W，附有低音振膜，声音靓丽；支持有线降噪话筒以及2.4G无线话筒输入，搭配移动电子教鞭支持PPT翻页器、超链接等功能；100m超远距离控制，绿光激光，提示醒目。 
4、支持无线同屏及有线连接（输入、输出右侧有信号输出接口（VGA和HDMI），支持连接大屏及投影仪等设备，实现同屏显示。支持2路usb2.0输入，麦克风输入以及音频输出。）
5、显示器两侧不锈钢扶手，底部输出采用模块化设计，铝合金材质，美观大方，同时拥有走线槽设计，避免大量线材堆积。4个万向静音脚轮带刹车，移动方便，静动两宜。采用整机远低于人体的安全电压12v电源电压设计，，能更好地保证产品稳定性，保护使用者安全。 
6、讲台集成智慧互动软件：
①. 软件无缝衔接讲台、一体机、互动黑板、平板、手机等等，可无线同屏连接4个平板/手机，实现移动式的互屏控制并可将PPT、WORD、EXCEL、Visio、Project、PDF、高清图片、高清视频、网页等9大数多媒体转化为互动的多媒体，可实时同屏、切换屏和自由触控批注、保存。
②. 软件具有录播功能、白板画笔功能、演示飞屏功能、记时功能、截屏功能、一键退出软件并关闭电脑功能、主功能区可缩小拖放功能。
	1
	张

	4
	阶梯椅
	背绵：采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为40-50Kg/m3
座绵：采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为50-60Kg/m3
座、背外壳：高纯度进口PP材料一次模塑成形。
面料：采用优质麻绒和真皮，阻燃，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗。
扶手架及站脚：采用2.0mm优质钢板焊制，外贴布面装饰板，加粗横管确保受压之下不产生变形，安全放心。
扶手盖：　进口原木扶手外涂高档油漆。
回复机构：采用重力或弹簧回复机构，不存在故障，持久可靠耐用。
地爆螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面（强力连接，美观不生锈）。
	40
	位

	音响设备

	5
	二分频专业音箱（8寸）
	1. 采用世界高档扬声器单元和轻巧的进口原木色桦木板；
2. 通过计算机设计，精确的分频及展宽的频响特点和良好的控制覆盖性能；
3. 可旋转的压缩式号筒使它既能做垂直安装也能做平衡安装，平滑的频率响应和精确的分频确保听众有极好的音质效果；
4. 通过计算机设计把中高音设在它能集中在需要冲击感和大功率高音区域，扩展最佳的人声表现效果；
5. 应用场合：多媒体室、会议室、多功能厅、教堂、小型运动场馆、视象演说厅等场所。
技术参数：
低音单元：1×8(in)（210MM）、高音单元：1×1.3（34.4MM）、系    统：2way speaker、承受功率：200W
灵 敏 度：93±3dB 1w/1m 、最大声压：116±3dB；                         
阻    抗：8Ω 、频率响应：62Hz-20KHz                             
	6 
	只

	6
	双通道定阻专业功率放大器
	1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大；
2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放；
3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定；
4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作。
技术参数：
8Ω立体声额定功率：350W×2；
4Ω立体声额定功率：650W×2；
8Ω桥接功率:870W；
总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz；
信噪比：>90dB A计权；
上升速率：＞40V/ms；
阻尼系数：> 300@1KHz；
频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant；
输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入；
电压增益：32dB/40dB；
保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护；
产品尺寸：482×345×90mm；
产品净重：13Kg。
	3 
	台

	7
	调音台
	6路平衡式话筒输入及2路立体声输入；
MP3播放器带USB输入；
4组母线，高品质、低噪音的话筒输入；
低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；
话筒提供优质的+48V幻像电源；
配备高档调音台才具有的信号输入点；
中频扫频的三段均衡,MF频段的范围是从140Hz到3kHz；
三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后；
内置DSP数字效果器；
电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；
100MM行程高分析度推子；
技术参数：
总谐波失真：<-0.005%；
频率响应：20Hz-20KHz+1dB/-3dB；
最大输出电平：18dBm(1KHz,THD=0.5%)；
信噪比/S/N：-81dB；
增益控制：单声道：-51dB~0dB/立体声：-26dB~0dB；
残余输出噪声：<-83dBu；
串音：<-79dBu；
头戴耳机输出功率：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω)；
均衡器/EQ：低/LF：80Hz±15dB、中：250Hz~6KHz±15dB、高:12KHz±15dB；
输入和输出阻抗：话筒输入/MIC：2.4KΩ、单声输入:11KΩ、立体声输入:100KΩ；
输出阻抗:≤75Ω；
消耗功率:35W。
	1 
	台

	8
	反馈抑制器
	1.2寸TFT彩屏，采用全中界面，自动数字反馈抑制器，自动扫描啸叫点并快速抑制；
2.全采用自动扫描啸叫点的模式，内置陷波器、静态滤波器、移频器、噪声门、压缩器等；
3.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口；
4.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能
5.内置-80db到10dB增益调节，噪声门为0dB-99dB范围可调，移频器支持0Hz-8Hz多级调节；
6.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求；
7.设备参数调节设置两级面板锁，可以进行参数锁定和整机锁定功能；
8.支持20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用；
9.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。
技术参数：
模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡
工作频率：20-20KHZ全响应
输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ
最大线路电平输入：+18dBμ
模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡
输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω
最大输出电平：+20dBμ
频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB
信噪比：>105dB(A)
动态范围：103dB
总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％
工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz
	1 
	台

	9
	数字音频处理器
	1. 3进6出专业网络音频处理器；
2. 内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能。
3. 采用32位浮点DSP、24位专业级AD/DA转换器、96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术；
4. 前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址；
5. 输入输出均带有信号指示灯，并有默音信号指示；
6. 支持3路MIC输入，6路平衡音频输出通道，输入提供返馈抑制、噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能；
7. 每个输入输出通道均提供专业分频、16段均衡调节、高低通调节，且输入通道延时长达1000ms，输出通道延时长达2000ms；
8. 设备配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控；
9. 内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；
10. 通过软件调节，更加清晰明了地对参数进行调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制；
11. 支持通道参数复制、通道参数联动调节，可将机器各配置参数储存到磁盘文件中，为多台设备或不同使用场景提供预置场景配置及参数的切换与还原。
技术参数：
1. 信号处理：32位浮点DSP；
2. 数模转换：24位专业级AD/DA转换器；
3. 采样率：96KHz；
4. 音频系统延迟：< 1ms;
5. 输入通道：3/4路XLR平衡输入，阻抗10KΩ
6. 最大输入电平：+19dB；
7. 输入点平编组：-70dB~+12dB，可方向；
8. 输入通道延时：0~1000ms；
9. 输出接口：6/8路XLR平衡输出，阻抗<50Ω；
10. 最大输出电平：+19dB；
11. 输出电平编组：-70dB~+12dB，可方向；
12. 输出通道延时：0~2000ms；
13. 频率响应：20Hz~20kHz；
14. 动态范围：115dB；
15. 总谐波失真：< 0.0035%THD+D
16. 控制接口：RJ-45接口、RS-232、RS-485、GPIO端口；
17. 电源：AC 220V-50Hz
18. 尺寸：483*44.5*265mm；
19. 重量：3.5Kg；
	1 
	台

	10
	无线话筒(主机*1+手持话筒*2)
	1. UHF频段，PLL锁相环频率合成技术,双通道无线会议接收机，采用铜制话筒咪杆，更加耐用；
2. 自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度；
3. 采用双电池设计，可以实现会议双电池备份模式，实现长时间的开会；
4. 采用先进的数字导频技术，预设200个频率，可自由切换互不干扰的频道；
5. 采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道；
6. 话筒内置数字ID身份识别技术，每一通道固有一个ID码，抗干扰能力强；
7. 具备自动静音及衡击消除电路，消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱；
8. 主机及话筒单元都配有LCD显示屏，显示出多个关键信息，工作状态一目了然；
9. 中英文同时显示，静音/非静音，当前工作频率及单元电池电量等，一键静音/非静音，一键开关话筒；
10. 每个通道都有128个信道可选，每信道以0.2MHz步进；
11. 自带防啸叫功能，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高；
12. 自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度；
13. 系统采用XLR独立平衡输出和6.3混合非平衡轮出并存的方式；
技术参数：
1. 工作频率：UHF637-691MHz；双通道分为：A.B两个组别频率；
2. 可调信道数：128+128；
3. 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4. 信道间隔：200KHz；
5. 频率稳定性：±10ppm；
6. 接收灵敏度：-95~-75dBm；
7. 音频频响:40~18000Hz；
8. 综合信噪比:≥110dB；
9. 综合失真:＜05%；
10. 工作距离：约80m（空旷距离）；
11. 电源规格：100V~240V/50~60Hz；
12. 尺寸：420*210*44mm
13. 重量：2.05Kg
	1 
	套

	11
	无线话筒(主机*1+头戴式咪*2)
	1. UHF频段，PLL锁相环频率合成技术,双通道无线会议接收机，采用铜制话筒咪杆，更加耐用；
2. 自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度；
3. 采用双电池设计，可以实现会议双电池备份模式，实现长时间的开会；
4. 采用先进的数字导频技术，预设200个频率，可自由切换互不干扰的频道；
5. 采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道；
6. 话筒内置数字ID身份识别技术，每一通道固有一个ID码，抗干扰能力强；
7. 具备自动静音及衡击消除电路，消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱；
8. 主机及话筒单元都配有LCD显示屏，显示出多个关键信息，工作状态一目了然；
9. 中英文同时显示，静音/非静音，当前工作频率及单元电池电量等，一键静音/非静音，一键开关话筒；
10. 每个通道都有128个信道可选，每信道以0.2MHz步进；
11. 自带防啸叫功能，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高；
12. 自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度；
13. 系统采用XLR独立平衡输出和6.3混合非平衡轮出并存的方式；
技术参数：
1. 工作频率：UHF637-691MHz；双通道分为：A.B两个组别频率；
2. 可调信道数：128+128；
3. 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4. 信道间隔：200KHz；
5. 频率稳定性：±10ppm；
6. 接收灵敏度：-95~-75dBm；
7. 音频频响:40~18000Hz；
8. 综合信噪比:≥110dB；
9. 综合失真:＜05%；
10. 工作距离：约80m（空旷距离）；
11. 电源规格：100V~240V/50~60Hz；
12. 尺寸：420*210*44mm
13. 重量：2.05Kg
	1 
	套

	12
	无线话筒(主机*1+桌面话筒*4)
	1. UHF、PLL锁相环频率合成，四通道无线会议接收机，铜制话筒咪杆，采用高档的喷绒工艺，尽显高档；
2. 自动一键搜素干净信道，简化多套同场使用时的安装调试难度；
3. 采用双电池设计，可以实现会议双电池备份模式，实现长时间的开会；
4. 采用先进的数字导频技术，预设200个频率，可自由切换互不干扰的频道；
5. 采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道；
6. 话筒内置数字ID身份识别技术，每一通道固有一个ID码，抗干扰能力强；
7. 主机及话筒单元都配有LCD显示屏，显示出多个关键信息，工作状态一目了然；
8. 9. 中英文同时显示，静音/非静音，当前工作频率及单元电池电量等，一键静音/非静音,一键开关话筒；；
9. 自带防啸叫功能，拾音距离更加远，声音平滑，还原度高；
10. 话筒采用微处理器控制，PLL锁相环频率合成技术；
11. 每个通道都有128个信道可选，每信道以0.2MHz步进，频率的使用更加灵活；
12. 具备自动静音及衡击消除电路，消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛甚至损坏扩声设备及音箱；
13. 系统采用XLR独立平衡输出和6.3混合非平衡轮出并存的方式，能适应各种场合的设备连接；
14. UHF工作频率具有频普资源宽，电磁空间干净，外界干扰少的优点，可更大地避免外界设备，如VCD、DVD视盘机等外界设备的干扰而正常工作；
技术参数：
1. 工作频率：UHF637-691；四通道分为：A.B.C.D四个组别频率；
2. 可调信道数：128+128+128+128；
3. 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成
4. 信道间隔：200KHz；
5. 调频方式：FM
6. 频率稳定性：±10ppm；
7. 接收方式:超外差二次变频；
8. 接收灵敏度：-95~-75dBm；
9. 音频频响:40~18000Hz；
10. 综合信噪比:≥110dB；
11. 综合失真:＜05%；
12. 工作距离：约100m（空旷距离）；
13. 电源规格：100V~240V/50~60Hz；
14. 尺寸：420*210*44mm
15. 重量：2.05Kg
	1 
	套

	13
	8路电源时序器（带短路级联口）
	1. 有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关；每路输出带指示灯，开关控制电源； 
2. 配置电压显示窗口；额定输出电流高达30A ；
3. 总共可控制8路管理电源，每路动作延时时间：1s；
4. 每路输出带指示灯，单路额定输出电流：20A；
5. 主机设置一路短路输入输出口，可实现多台链接，方便使用；
6. 减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流；
7. 系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。
技术参数：
额定输出电压：交流220V，50Hz；
额定输出电流：30A；
可控制电源: 8路；
每路动作延时时间: 1秒；
供电电源：VAC50/60Hz25A；
单路额定输出电源：20A；
	1 
	台

	14
	机柜
	结构：优质2mm冷轧板柜体，通风:顶部配有2个轴流风扇，底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑,材质：优质2mm冷轧板柜体,载重：静态载重能力大于300Kg,尺寸（W×D×H）:600×600×1000mm
	1
	张

	液晶拼接屏长：4.83米*高：2.72米

	15
	55寸液晶拼接单元(含拼接处理器）
	55寸0.88毫米拼缝原装LG超窄边拼接屏体；工业级设计，六万小时不间断工作；超窄边设计，双边拼缝仅0.88mm LED背光源；亮度：450cd/m²，对比度：5000:1 支持4K显示，响应时间：8ms 支持BNC/VGA/DVI/HDMI各种信号源的输入；支持自动温控系统，定时开关机功能，16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡；支持大屏字幕设置，可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，字幕可实现拼接
	16 
	台

	16
	大屏幕管理软件
	大屏管理软件
具有强大的集成控制管理能力，可以实现对投影单元、液晶单元、PDP单元、矩阵切换设备、摄像头、云台设备、中控系统、多功能设备、电视墙等大屏幕系统相关外围设备的集中联动控制。在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制应用和管理。
	1 
	套

	17
	数字矩阵
	HDMI矩阵是目前应用量最大的一款电脑信号的切换设备,支持8路信号输入、16路输出;主要应用于监控室、会议室、产品展示等平台。快速手动切换，支持相邻的任意多块屏幕进行拼接显示，支持多台电脑信号同时上大屏显示，而且可实现任意切换显示功能
	1 
	套

	18
	无线传屏器
	拼接屏LED大屏HDMI高清投屏盒
	1 
	套

	19
	线缆
	图像处理器连接至大屏DVI/VGA/HDMI信号线缆一批（输入信号距离未知需自备）
	1 
	套

	20
	壁挂支架
	材料：优质欧标铝型材，表面进行脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂； 4行4列排布
	16
	套

	辅材调试

	21
	辅材
	含各种线材、接插配件等
	1
	项

	22
	安装调试
	安装调试人工费
	1
	项

	8、宿舍家具配套

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教师床
	规格：1500mm*1900mm、床头床尾橡胶木,床边是实木多层板的，床板杉木，整体美观大气。
	19
	张

	2
	床头柜
	规格：480mm*400mm*500mm橡胶木
	19
	张

	3
	床垫
	20cm加厚超柔软记忆棉
	19
	张

	4
	衣柜
	规格：800mm*550mm*2000mm，三聚氰胺板颗粒板
	19
	张

	5
	电热水器
	功率：2100W、容积：40升、搪瓷内胆、整胆加热、不锈钢加热体材质
	19
	台

	6
	液晶电视
	43英寸 4K超高清
屏幕分辨率：超高清（3840×2160）
HDR显示：支持
屏幕比例：16:9
光源类型：LED背光
	7
	台

	9、窗帘

	序号
	产品名称
	规格参数要求
	数量
	单位

	多功能学术报告厅

	1
	窗帘布
	全遮光布窗帘
	140
	㎡

	2
	窗帘导轨
	加厚重型大方轨
	24
	米

	美术室

	3
	窗帘布
	全遮光布窗帘
	110
	㎡

	4
	窗帘导轨
	加厚重型大方轨
	20
	米

	接待室

	5
	窗帘布
	全遮光布窗帘
	30
	㎡

	6
	窗帘导轨
	加厚重型大方轨
	6
	米

	宿舍

	7
	卷帘窗帘
	手拉升降卷帘隔热遮光窗帘，尺寸：1300mm*1800mm
	38
	个

	8
	安装辅材
	安装辅材人工费
	1
	批


注：★1、投标人若非本项目所投主要设备（交互智能平板、图书编目管理软件）的制造商，须提供由制造商出具针对本项目所投主要设备的技术参数逐条确认函原件并加盖制造商公章（若投标人为经销商时）；

★2、为确保所投产品（交互智能平板、图书编目管理软件）货物质量及原厂品质，中标人在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务服务承诺函原件及产品销售授权函原件（投标时提供承诺函）。
3、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
三、其他要求
1、投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,投标人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，投标人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。
四、验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 

2、如测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 

3、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 

五、培训 

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 

六、售后服务 

1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，但不少于两年，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。保修期内所产生的费用均由中标人负责。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责） 

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 
七、伴随服务要求

1、 所有设备均由中标人送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本招标文件要求及投标文件响应的技术参数指标为标准。

2、所有货物交货后的拆箱、安装、调试等项工作(包括其费用)由采购人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

3、 中标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件（包括合格证书和质检报告）、设备保修服务卡、设备中英文使用说明及有关图纸和维护手册等。
4、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

5、 中标人须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。请供应商说明针对采购人专业技术人员的培训计划。

八、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

在合同签订生效起 45天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。

九、付款方式 

1、合同签订生效后10个日历天内支付中标金额的30%，整体项目安装、调试完毕且通过验收合格后

10个日历天内支付中标金额的70%。
2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十、评审因素

1、标书的制作情况

2、技术参数响应情况

3、产品选型
4、实施方案
5、投标人信用情况
6、同类项目业绩
7、售后服务方案
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）
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项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零二零年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、完工期、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

在合同签订生效起 45天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、合同签订生效后10个日历天内支付中标金额的30%，整体项目安装、调试完毕且通过验

收合格后10个日历天内支付中标金额的70%。
2、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺不少于1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向买方所在地法院提出诉讼。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（公章）：
卖方（公章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统[image: image1.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准及《投标人资格声明函》）；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（6）本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、盖公章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,618,098.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   

一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（公章）：                        

授权代表人（签字）：                        
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445302-202001-111029-0002号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-202001-111029-0002）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
授权代表人（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人委托授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人委托授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445302-202001-111029-0002]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云城区教师发展中心标准化建设教学设备设施购置项目（项目编号：445302-202001-111029-0002）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

(2）提供2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
(3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
授权代表人（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（公章）： 

                                              日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人或分支机构营业执照（或三证合一证明）复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标。
6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
7．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．服务费承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB 445302-202001-111029-0002
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：
投标人地址：

授权代表人（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供近2016年1月1日至今同类项目业绩。
9.3 2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   9.5 关于诉讼。

   9.6 名称变更证明

   9.7 售后服务机构的联系清单

   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2017
	
	
	

	
	2018
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供2016年1月1日至今同类项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2016年至同类项目业绩

2、须提供所填业绩的中标通知书和合同关键页复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
9.3近2年（2017年、2018年）的财务报表

2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系清单

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术响应表

 10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
 10.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

对第三章用户需求书内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案、施工服务措施等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

设计方案。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 实施步骤及时间、人力安排；

10.4.1  安装进度计划

10.4.2  交货进度表

10.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证体系

10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

授权代表人（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：445302-202001-111029-0002]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

授权代表人（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .
传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
