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第一部分

投 标 邀 请 函






	

投 标 邀 请 函
    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区都杨镇中心小学（以下简称“采购人”）的委托，就云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目(招标编号：GDXJ16HGK2020)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目
2、项目预算金额：￥830,000.00元
3、数量：详见《用户需求书》
4、用途：详见《用户需求书》
5、简要技术要求：详见《用户需求书》。
投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、获取招标文件时间：2016年5月17日至5月23日上午08：30-下午17：30（工作时间）。
2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件复印件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证的复印件；法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的资料均需盖公章。）
4、招标文件售价：人民币 150 元/套；
四、投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2016年6月7日上午 08：30~09：00（北京时间）
2、投标截止时间：2016年6月7日上午 09：00（北京时间）
3、开标时间：2016年6月7日上午09：00（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：云浮市云安区都杨镇中心小学
采购人地址：云浮市云安区都杨镇中心小学
2、采购代理机构名称、地址和联系方式
采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)
采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669
采购代理机构传真：0766-8399669 
E-mail: gdxj008@163.com 
六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：麦先生  
采购项目联系人电话：0766-8282171 
七、采购文件公示
根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本项目采购文件公示时间为：2016年5月17日至2016年5月23日共五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，须现场提交质疑或投诉书，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购单位或者我公司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名，并由法人代表或授权代表签字并加盖公章。投标人现场递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。
采购文件下载媒体：云浮市政府采购网
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司
                                                          2016年5月16日
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第二部分

投 标 人 须 知

 
[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
采购项目说明
1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。
定义及解释
2.1 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。
2.2 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.3 采购人：《投标资料表》所指的采购人。
2.4 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。
2.5 采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。
2.6 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。
2.7 日期：指公历日。
2.8 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。
2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
2.10 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。
合格的投标人
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)具依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合体投标。
合格的货物和服务
4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
禁止事项
5.1   采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。
5.4   《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。
保密事项
6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉
7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。
保证
8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。
投标费用
9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc42952415]二、招标文件
招标文件构成
10.1   招标文件包括：
第一部分   投标邀请函 
第二部分   投标人须知
第三部分   用户需求书
第四部分   合同条款
第五部分   投标文件格式
10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
招标文件的澄清或修改
11.1 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。
11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
11.3 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。
11.4 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
11.5 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
11.6 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
[bookmark: _Toc42952416]三、投标文件的编制
投标语言及计量
12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。
12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件的构成
13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）
（1） 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；
（2） 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
（3） 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；
（4） 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；
（5） 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；
（6） 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。
投标函
14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。
投标报价
15.1 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
15.2 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
15.3 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。
投标货币
16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。
证明投标人合格和资格的文件
17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
17.2 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。
（1） 投标人营业执照副本复印件；
（2） 投标人的资格声明；
（3） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。
（4） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：
（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；
（2） 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；
（3） 投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；
（4） 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；
（5） 如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；
（6） 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；
（7） 投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；
（8） 投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；
（9） 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。
证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。
18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：
（1）   货物的型号、规格；
（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；
（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；
（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
投标保证金
19.1 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币壹万陆仟陆佰元整（￥16,600.00元），并作为其投标文件的一部分。
19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 
19.3 
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：44050182713800000028
开户银行：中国建设银行云浮兴云西分理处
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ16HGK2020] 
（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1） 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；
（2） 中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；
（3） 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。
19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：
1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2) 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；
3) 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。
知识产权
20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。
投标有效期
21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署
22.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 
22.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
22.3 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。
22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。
22.5 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。
22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
22.7 没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc42952417]四、投标文件的递交
投标文件的密封和标记
23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
23.2  封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本/唱标信封）
“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）
项目名称： 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司
招标编号：GDXJ16HGK2020
投标人名称：
投标人地址：                               邮政编码：
联 系 人：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
（1） 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
（2） 投标保证金交付收据复印件；
（3） 退保证金说明；（正本）
（4） 投标函；
（5） 法定代表人授权书；
（6） 同意采购文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，采购代理机构概不接受。
投标截止
24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。
24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
迟交的投标文件
25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
投标文件的修改与撤回
26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。
[bookmark: _Toc42952418]五、开标与评标
 开标
27.1. 本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。
27.2. 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。
27.3. 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。
27.4. 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。
27.5. 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。
评标委员会
28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。
28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。
评标
29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。
29.3   拒绝任何或所有投标的权利
（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
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中标供应商的确定
30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。
30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。
中标结果公告
31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。
质疑和投诉
32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。
32.3、质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。
32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
28.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
32.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。
32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，
政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司	
地    址:广东省云浮市云城区城中路110号
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联 系 人：邓先生
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮新区财政局 
        地  址：云浮新区财政局
        电  话：0766-8282988 
        邮  编：527300
32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。
32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。
成交通知书及中标通知书
33.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
33.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
33.3. 采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
签订合同
34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：
（1）   《合同书》；
（2）   招标文件及其澄清、补充文件；
（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   
履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）
35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。
35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
服务费
36.1. [bookmark: _Hlt441794741]中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：
 100万元×1.5％＝1.5万元
（500－100）万元×1.1％＝4.4万元
 (1000-500)万元×0.8%＝4万元
合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元
36.2. 中标服务费以人民币支付。
36.3. 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
36.4. 中标服务费不在投标报价中单列。
36.5. 投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

37. 招标文件的解释权

37.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：
评标方法（综合评分法）
一、评审规则
1． 评标办法采用综合评分法。
2． 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
3． 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。
4.  价格扣除：
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。
2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。
3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
二、初步评审
1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
2． 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。
3． 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
4、 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
5.  无效投标的认定
无效投标的认定条款详见《初步评审细则表》。

三、详细评审
详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；
2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；
3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：
价格评分=基准价格/投标价×30
如此类推，算出所有投标人的价格评分。
4．价格评审：
（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn
F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；
根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分由高到低排名。综合得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

四、中标候选供应商
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。
投标人须知附件2：
投标资料表
本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。
	条款
序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云安区都杨镇中心小学

	3
	合格的投标人：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     	邮编：527300
电话：0766-8399669	传真：0766-8399669	联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3
22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无
（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。
如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近2年至今已完成的同类项目业绩；（提供中标通知书或合同复印件加盖公章）
（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）；
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：
a 经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；
b 有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；
c 其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币 壹万陆仟陆佰元整（￥16,600.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函
投标截止时间：见投标邀请函
投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函
开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	[bookmark: _GoBack]招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：￥830,000.00元

	
	附加说明：
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 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目（GDXJ16HGK2020）初步评审细则表
                                                                                评委：                 
	评议内容                                                     投标单位
	
	
	
	

	是否满足合格投标人条件
	
	
	
	

	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	符合招标文件规定的签署及盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：￥830,000.00元）
	
	
	
	

	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”
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 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目（GDXJ16HGK2020）技术商务打分表        
                                                                                                            评委签名：             
	                                                                                             投标单位
评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	
	
	

	技术响应
	对招标文件中所投产品的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣1分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣0.5分；扣至0分为止。
	30
	
	
	

	实施方案
	根据投标人为本项目拟定的项目实施方案（包括产品选型、供货人员配备、项目完成期等）及产品质量保证措施进行综合情况作横向对比：优得6-4分，良得3-2分，差1-0分。
	6
	
	
	

	资质证书
	1、提供ISO9001质量管理体系认证证书1分；
2、提供ISO14001环境管理系统认证证书 1分；
3、提供OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 1分；
4、提供资源管理翻转教学平台、高清直录播系统、远程多媒体控制系统、智能控制开发系统软件著作权证书得4分；以上4个著作权证书为同一品牌2分。
备注：满分共9分，不提供不得分。（提供相关证明证书复印件加盖公章）
	9
	
	
	

	功能演示
	提供投影机、多媒体终端现场演示，多媒体远程管理平台、资源管理平台通过互联网远程演示。效果流畅，功能满足得10分，不提供不得分。
	10
	
	
	

	同类项目业绩
	提供近三年来同类项目业绩作综合横向对比：优得5-4分，良得3-2分，差得1-0分。（提供合同复印件或中标通知书加盖公章为准）
	5
	
	
	

	售后服务
	根据投标人为本项目拟定的售后服务计划的针对性、可操作性进行综合情况作横向对比：优得5-4分，良得3-2分，差1-0分。
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


                                                          

   注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
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用 户 需 求 书





























[bookmark: _Toc347941694][bookmark: _Toc351536023]注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

[bookmark: _Hlt329243849][bookmark: _Toc6655489]一、项目概况
 1、项目名称：云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目
 2、项目预算金额：￥830,000.00元
 3、用途：教学设备
[bookmark: _Hlt329243669]云浮市云安区都杨镇中心小学根据2016中小学教学需要，需采购一批多媒体教学平台，使用单位为本市学校（具体学校待项目开标后提供），本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

[bookmark: _Hlt333474789]二、项目详细清单及技术参数需求一览表
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	多媒体教室

	需求序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	投影机（含吊架）
	台
	26
	　

	2
	多媒体终端
	套
	26
	　

	3
	音箱
	对
	26
	　

	4
	红外电子白板
	块
	26
	　

	5
	推拉绿板
	块
	26
	　

	6
	配件、施工、运输
	套
	26
	　

	听查课系统

	需求序号
	项  目  名  称 
	单位
	数量
	备注

	1
	视频存储主机
	台
	1
	　

	2
	网络摄像头
	个
	16
	　

	4
	拾音器
	个
	16
	　

	5
	配件、施工、运输
	套
	16
	　

	高清直录播教室　

	需求序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	录播一体机
	套
	1
	　

	2
	导播主机
	套
	1
	　

	3
	高清编码器
	台
	1
	

	4
	6核全向拾音器
	个
	1
	

	5
	老师高清云台摄影机
	台
	1
	

	6
	学生全景高清摄影机
	台
	1
	

	7
	时序电源控制器
	台
	1
	

	8
	导播笔记本电脑
	台
	1
	

	9
	交换机
	台
	1
	

	10
	讲桌（含显示器）
	张
	1
	

	11
	线材、配件、施工、调试
	套
	1
	

	管理端平台设备

	需求序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	多媒体远程管理平台
	套
	1
	

	2
	管理电脑
	台
	1
	

	资源平台设备

	需求序号
	项  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	直录播资源管理平台
	套
	1
	

	2
	服务器
	台
	1
	



（三）采购设备参数
多媒体教室设备参数
	序号
	设备名称
	详细技术参数要求

	1
	投影机
	1、投影技术:采用0.63英寸LCD或以上；标称光亮度:3500ANSI流明或以上(依据ISO21118标准) ；标准分辨率（dpi）1024×768 ；
2、对比度 ≥10000：1 (依据ISO21118标准)；
3、标称光亮度均匀值 90% ；
4、自动开机、直接关机的断电保护功能，当打开电源的同时投影机即可同时启动；
▲5、正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，投影机没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。                                          6、1.2倍变焦比镜头；
7、灯泡及寿命（小时）:灯泡≥200W UHE ,标准寿命≥5000小时，环保寿命≥10000小时；
▲8、自动垂直梯形校正功能，垂直梯形±30°，水平梯形±30°；
▲9、网络四画面分割投影，网络四画面分割投影功能，允许50台电脑同时接入有线网络，投影其中任何4台PC显示的内容，实现四画面投影显示；
  10、2路RGB电脑输入接口,2路视频输入接口，1路RGB电脑输出，1路HDMI高清接口，1路RS-232S，1路B型USB接口，1路RJ45接口,接口均为机器内置；                                                                                                                          
  11、USB三合一投影，通过USB连接可实现声音、图像和控制信号的实时输出；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
▲12、A/V Mute滑盖，可以通过关闭或开启A/V Mute滑盖，使投影机快速休眠和重启动。                                                                                                                         
13、重量≤2.9Kg。
14、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能；  
15、投标文件中须提供由厂家盖章印制的彩页介绍（非代理商）以及由生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件；需提供样机演示。
▲16、提供产品节能环保认证证书复印件。

	2
	多媒体终端
	一、 整机配置
▲1、 整机采用一体化设计，包含电脑、无线键鼠、中控、展台、功放、无线麦克风、读卡器、电控锁和固定锁。
▲2、 整机材质采用ABS工程塑料、铝合金组合而成，体积为：高宽厚不大于447*326*160mm，重量为：不大于13KG。
▲3、 整机采用烟窗原理散热，左下角进风口带防尘罩，可拆装清洗。右上方为出风口，带静音风扇。
4、 整机采用封闭式设计：所有接口和配件在关闭后不外露，以免被损坏或掉失。
5、 整机采用双电源设计，输入电压可选择110v或220v,电脑和中控功放板电源独立，不互相干扰和影响。
6、 外部接口，前方接口：网络rj45x1；无线麦充电座x1；有线麦输入MIC6.3x1；笔记本输入vgax1,audiox1；usb2.0x2；在线底层更新接口mic3.5x1；可编程接口mic3.5x1；读卡器插槽x1；门禁锁接口x1；无线键鼠隐藏口x1。上方接口：总电源输入x1；电动幕电源x1；设备电源x1；2.4g天线x1；输出HDMIx1；输出VGAx1；USB3.0x2；USB2.0x2；MIC INx1；AUDIO OUTx1；RJ45x2；立体声功放输出x1；混音输出x1；红外输出irx1；系统开关io口x1；安防io口x1；投影机rs232x1；dc12v输出x1；广播音频输出x1。
7、 使用方便：插卡（或一键）上课、拔卡（或一键）下课，系统开关联动，投影机灯泡延时保护。
▲8、 维护方便：采用模块化设计，电脑板、中控功放板、控制面板读卡器均采用插拔式设计，即插即换。
9、 配套人教版小学、初中各科配套PPT。
二、 电脑配置
▲1、 采用兼容机H81主板，OPS可插拔式设计，集成网卡、声卡、显卡、4口网络交换机。
2、 内存标配为4G。
3、 CPU支持四代双核四线程3.5GHz相同性能及以上处理器，出厂标配为I3-4160。
4、 硬盘可支持固态硬盘和机械式硬盘，出厂标配为128G固态硬盘。
▲5、 标配光驱。
三、 中控配置
1、 支持一键或插拔卡上下课联动，可定义上下课联动策略，课间可定义为不关投影机或其他设备 。
2、 支持行程开关触发io口进行上下课联动，比如关黑板门设备自动关闭，开黑板门设备自动开启等。
3、 支持投影机灯泡延时关机保护。
4、 支持不同品牌和型号的投影机rs232代码。
▲5、支持在线中控底层更新。
▲6、支持在线定义更新控制面板按键。
▲7、可远程跨网段集控管理。
▲8、触控面板采用4.3寸tft真彩屏，按键名称和功能编辑，可编程系统具软件著作权证书。
四、 展台配置
1、 铝合金一体成型，可90度和180度调整。
2、 拍摄尺寸：A4(210mm*297mm)/扫描速度：1秒/分辨率：500万/图像色彩：24位/图片格式：JPEG,TIF,PNG,GIF,BMP/视频格式：AVI格式/接口：USB2.0。
3、 无须外接电源/光源：自然光+LED灯（使用寿命3000小时）/图片控制：亮度调整、曝光度调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等
4、 文字识别：OCR识别功能/在银幕或电子白板上可直接对演示讲稿写字或批注。
5、可同屏4画面对比教学。
五、 扩声配置
1、 含2.4G多功能无线麦克风，可手持或配头戴式麦克风讲话，自动选择不同频点，满足200个教室同时使用时互不干扰的教学需要。
2、 多功能无线麦克风上带有激光笔、PPT上/下翻页功能键；可远程控制电脑上运行的PPT上、下翻页。
▲3、 麦克风可遥控切换本机电脑VGA信号、外部笔记本输入VGA和音频信号、系统开关。
4、 麦克风采用锂电池，可更换。
▲5、 麦克风带充电座接口、充电状态检测接口，管理端可看到老师使用完麦克风后有没有放回去充电或掉失。
六、 门禁刷卡
1、 插卡电锁自动打开，系统按时序上电开启；拔卡电锁自动关闭，系统按时序断电关闭。
▲2、 刷卡考勤记录自动保存，方便管理端查询老师的上课记录。
七、安防报警
▲1、 显示器或投影机vga线拔线报警，当显示器或投影机被盗时，警报信号可从本地或管理端输出。
2、 报警iO口可串接不同的设备，当被串接的设备被盗走，报警信号可从本地或管理端输出。
八、商务要求：
▲1、提供投标产品型号的3C认证证明、3C检测报告、防雷检测报告(复印件加盖生产厂家的鲜章)。
2、提供投标设备的生产厂家的企业通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证、中国教育装备行业协会会员 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
3、投标文件中须提供由厂家盖章印制的彩页介绍（非代理商）以及由生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件；需提供样机演示。

	3
	音箱
	1、功率:2*30W；
2、喇叭单元：6.5"低音 1" 高音；
3、频响：65hz-20KHz；
4、阻抗:8欧姆；
5、灵敏度≥91db/1m；
6、尺寸：W220x H330 x D155mm；
7、木质扩声音箱，一体挂件；

	4
	红外电子白板
	一、硬件要求：
1.技术原理：红外感应技术，无需专用笔：支持手、笔及教鞭等一切非透明物体直接在上面进行板书书写。
2.最大分辨率：32767*32767
3.定位技术：采用4点精准定位，每次开机无需重新定位。
4.白板尺寸：外框对角线尺寸：82寸（4:3）
5.高分子纳米板:防眩目、防反光、任何角度无亮斑；可用水性笔书写，反复擦除无残留；可以磁性吸附，便于教学；表面硬度高、耐刮伤、不脱漆，即使表面刮伤、穿孔也不影响正常使用。
6． 面板材料：面板采用冷轧钢板，表面喷涂专业高分子纳米材料。
7.板芯材料:采用高密度、高强度、轻质、环保聚酯材料。
8.背板材料：采用镀锌钢板。
9.（提供相关材料ROHS、REACH报告等复印件加盖公章）。
10. ▲快捷键：提供两侧快捷按钮，每侧22个物理快捷按钮,并可直接通过物理快捷键实现对PPT的批注、擦除与翻页；物理快捷键与电子白板软件功能相符（具备快捷键相关专利）。
11. ▲产品结构：产品结构采用模块化设计（提供外观专利和实用新型专利证书），可现场插拔更换红外模组，易于拆装、维护。边框采用超窄超薄设计（边框厚度不超过37mm，宽度不超过26mm）,
12.定位精度：小于0.5mm
13.抗强光设计：能在阳光直射或强光照射下正常使用
14.工作环境：工作温度：-10℃-45℃；
15.工作湿度： 0~90%：
16. ▲新一代智能识别功能：大面积物体（例如手掌、书本、板擦等）遮挡红外对管后能在其周围正常操作（书写、手势放大、缩小、擦除等），不影响正常使用。
17. 超级防死点、防尘、防障碍物，即使整条边框被遮挡也能正常书写。
18. 提供硬件检测功能，快速判定故障位置。
19.固件刷机：固件程序支持USB智能快速升级，便于远程实现硬件更新。
二、在线教育资源网站
1.版本涵盖小学、初中、高中100余个版本，资源体系完整，覆盖小学、初中、高中百余种版本教材、真题资源，资源条数60余万条，试卷11余万套，Flash资源1万余个，可在线播放及下载，容量达10T 。资源类型包含同步教材的教案、课件、素材及习题等资源，同时涵盖教师专业发展资源和主题教育资源 
2.教师可登陆网站选择：在线培训服务及备课辅导。
3.学科资源管理平台功能：以资源共享共建为目的，支持超大容量的教学资源库建设。教师可按教材、课标、年级、学科、媒体和专题等不同的分类实现资源整合、上传下载、检索浏览、交流等功能；并可按照时间段统计资源被使用的用户、次数等信息
4.社会化网络教育社区：支持老师、家长、学生之间有效沟通，在社区里可以轻松发布短句、文章、疑问、图片、视频、资源、习题、作业、投票等不同类型的内容，也可针对内容进行回应和转发来达到快速分享、传播。用户通过关注感兴趣的人和订阅标签来获取最新知识，并通过私信和具有相同研究方向的人一起扩展学习。每个人都有一个精美主页，完美展现自我,学校和班级用户可以生成包含教师与学生内容的学校网站、班级网站
三、生产厂家提供资质
▲1.国家级高新技术企业资质认证。
2.提供具有一级认证资质的检测机构出具的ISO9001,ISO14001认证，
3.提供OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书
4.中国环境标志（II）型认证。
5.拒绝OEM产品，企业法人营业执照必须是生产型企业。
6.提供中国教育装备行业协会会员证书。
7.软硬件必须为同一企业研发、生产。
8.提供软件认证企业证书。
9.生产厂家获得省级以上著名商标证书。
四、投标产品认证资质
▲1. 软件著作权：独立知识产权，需提供交互式电子白板底层控制软件著作权证书交互式电子白板软件著作权证书,加盖制造商公章。
2.投标文件中须提供由厂家盖章印制的彩页介绍（非代理商）以及由生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件；需提供样机演示。
▲3.提供网络资源库平台著作权原件及网络资源库注册商标
4.提供教育部检测报告。
5.提供中央电教馆“班班通”推广使用鉴定证书。
▲6. 提供“数字校园综合解决方案”检测报告。
▲7.产品通过CE、IEC60950、FCC、ROHS、CB认证（须提供认证证书复印件）。
▲8. 提供MTBF认证复印件加盖公章，平均无故障时间不低于50000小时(必须提供此项检测报告)。
8.提供微软认证证书。
9.产品通过REACH检测报告、C-TICK检测报告、IC检测报告、ERP检测报告。
10.提供电子白板具有发明专利。
11.高低温湿热检测报告。
12.盐雾检测报告。
13.温度循环E1报告。
14.面板检测报告。

	5
	推拉绿板
	1．结构：双层结构，由大框及四块书写板组成；两块滑动书写板与一体机水平，高档挂锁，开闭自如确保一体机安全；
2．书写板面：面板采用进口镀锌钢板，可吸附磁针，磁片，书写面光滑，平整，颜色均匀，坚固耐用，可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康；厚度为≥0.3mm书写板板面颜色为墨绿色，经高温固化而成，使用寿命10年以上；
3．背板：厚度为≥0.23mm镀锌钢板，流水线一次成型，
4．内芯材料：高强度，防潮吸音瓦楞纸，夹层厚≥12mm，密度≥18kg/m3；采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感；
6．基本尺寸：整体外框尺寸4000 mm *1370 mm。（具体尺寸与电子白板和电视一体机尺寸大小定制）保证与一体机外形尺寸配套；
7．边框：磨砂铝材，.耐腐蚀、耐磨；外框尺寸为100mmX70mm.内框为20mmX40mm
8．包角：写板四角与外框四角，均采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强，不小于R30mm的圆角，尖角毛刺，
9．黑板滑轮：采用车式不锈钢镶嵌式消音滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装；
10．安装方式与配件： 采用隐形安装方式，安装配件为≥2 mm厚专业配件；配装自制钢制安装件，规格100*50*60mm，隐形安装，没有外露的挂接件，
11.有效期内年审生产黑板合格ISO9001:2008质量管理体系认证,有效期内年审黑板合格ISO14001:2004环境管理体系认证,有效期年审黑板合格GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。
▲12、黑板生产厂家是省级以上电教馆省和装备处联合鉴定合格产品的企业。及制造商售后承诺书、产品质量确认函。

	6
	配件、施工、运输等
	按要求施工调试安装



 2、听查课系统设备参数:
	序号
	设备名称
	详细技术参数要求

	1
	视频存储主机
	80路8硬盘存储

	2
	网络摄像头
	图像传感器：1/2.8*210万像素SONY遂行扫描CMOS；镜头：定焦镜头（4mm、6mm、8mm或12mm）；红外距离：40m；最低照度：彩色0.05lux@F1.4，黑白OLux@红外开启；
水平视场角：92°~27.2°；快门速度：1/10000s至1/25s；视频压缩标准：H.264Main Profile@Level4.1/MJPEG；视频最高分辨率：Full HD(1920x1080)@25fps；传输码率： 32Kbps~8Mbps；双码流：Full HD +Full D1

	3
	拾音器
	1、麦克风 灵敏度 38±2dB。
2、拾音距离 10米。
3、拾音范围 100平方米（连续可调）。
4、拾音方向：全向。
5、频响特性 100Hz ～ 15kHz（1 kHz@94dB SPL）。
6、最大声压 120dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权）。
7、DSP特性 DSP速度 400M  采样率 128K软件 软件算法 自适应语音降噪算法降噪能力 10～20dB可选著作序号 DSP高保真语音处理（软着0421337）。
线路特性 增益 20-40dB连续可调动态范围 80dB（1 kHz@94dB SPL）失真 ≧ 0.5%（74dB声压、A加权）输出阻抗 1000欧姆 非平衡信号。传输距离3000米双绞线（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器。）
8、电源特性保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护。
9、连接方式：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）。

	4
	配件、施工、运输等
	按要求施工安装调试



3、高清直录播教室设备参数：
	序号
	设备名称
	详细技术参数要求

	1
	录播一体机
	 详细参数见附表1

	

2
	导播主机
	1、统一管理控制老师摄影机、学生踪摄影机和板书摄影机，网线连接方便可靠； 
2、提供RS232、RS485、USB多种接口和录播主机进行通信； 
3、录播主机使用RS232和老师摄影机、学生摄影机、板书摄影机多台设备通信；
4、提供USB接口，录播主机即使没有串口，也可通过USB接口进行通信；
5、接口：RS485*1，RS232*3, USB*1, RJ45*1，DC12V*6,DC5V*2。

	3
	高清编码器
	详细参数见附表2

	





4
	6核全向拾音器
	1、麦克风 灵敏度 38±2dB。
2、拾音距离 15米。
3、拾音范围 150平方米（连续可调）。
4、拾音方向：全向。
5、频响特性 100Hz ～ 15kHz（1 kHz@94dB SPL）。
6、最大声压 120dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权）。
7、DSP特性 DSP速度 400M  采样率 128K软件 软件算法 自适应语音降噪算法降噪能力 10～20dB可选著作序号 DSP高保真语音处理（软着0421337）。
线路特性 增益 20-40dB连续可调动态范围 80dB（1 kHz@94dB SPL）失真 ≧ 0.5%（74dB声压、A加权）输出阻抗 1000欧姆 非平衡信号。传输距离3000米双绞线（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器。）
8、电源特性保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护。
9、连接方式：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色）。

	
5
	老师高清云台摄影机
	1、1/2.8英寸 CMOS传感器。
2、支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出。
3、高清、标清视频可同时输出。
4、支持HD-SDI，DVI-I等高清视频输出接口。
5、内置OSD操作菜单。
6、20倍光学变焦。
7、精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳。
8、支持VISCA等多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网。
9、标配多功能IR遥控器。
10、智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。
11、支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装，吊杆安装四种安装方式。

	
6
	学生全景高清摄影机
	1、1/2.8英寸 CMOS传感器。
2、支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出。
3、高清、标清视频可同时输出。
4、支持HD-SDI，DVI-I等高清视频输出接口。
5、内置OSD操作菜单。
6、20倍光学变焦。
7、支持VISCA等多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网。
8、标配多功能IR遥控器。
9、智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。
10、支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装，吊杆安装四种安装方式。

	7
	时序电源控制器
	1、面板带DIP地址码开关和时序时间拨码开关，按不同系统需要可以级连多台主机。
2、具有电源滤波,防雷击保护及瞬间突波滤除装置设计。每路最大电流可承载15A,电力总容量可达25KW。
3、内置30A总电流保护开关，切换反应时间达10u/sec以下。
4、具12组标准美式插座，10组插座可编程开关机顺序及开关延迟时间，2组固定供电。
5、机器前面板带十路继电器状态LED显示和主机电压表显示输入电压。
6、具有一路RS-485接口，并可依ID编码方便多台电源控制器连接控制。
7、具有一路RS-232接口，由外接控制系统发码控制。

	8
	导播笔记本电脑
	1、	不低于i5或同档次处理器。
2、	内存：DDR3，≥4G。
3、	硬盘：≥固态硬盘256G。

	9
	交换机
	8口千兆交换机

	10
	讲桌
	1、钢塑结构，钢塑结构，长宽高不低于900mm×715mm×1150mm。
2、全封闭式设计，翻盖式结构，底部可扩充4个轮子或固定支架。
3、显示器角度为斜面固定40度，可安装≥19英寸的LCD显示器。
4、讲桌主体采用1.2-1.5mm钢板精确加工，表面粉体涂装处理。
5、上部外壳采用PE工程塑料一次成型。
6、预留抽线孔位可接驳移动设备，右侧装有折叠托板，尺寸不小于380×490mm，伸展状态时可放置教案和手提电脑等物品，承重≥8公斤，左侧设有抽拉式展台抽屉，尺寸不小于510×480mm。
7、内置19英寸标准机柜，配备两块层板位置可调整。
8、专用电脑主机位置，根据电脑主机光驱或者开关的位置可随意拆除挡板。
9、内置19寸显示器。

	11
	材、配件、施工、调试
	按要求施工安装调试



4、管理端平台设备参数：
	序号
	设备名称
	详细技术参数要求

	1
	多媒体远程管理平台
	1、 远程控制及维护：在控制室可远程对任何一个教室终端进行单独的开关机操作，也可以对N个教室或楼层的终端进行批量开关机操作。
2、远程设备状态侦测：总控室管理员通过网络远程对任意教室或所有教室的设备进行状态侦测，包含麦克风的充电状态也可以实时侦测。
▲3、课表管理：可以导入EXCEL课程表，每个教室的设备开关可按课程表执行。
4、IC卡考勤记录：可查询老师的上课时间，可按时间区间导出老师的考勤记录，文件格式为EXCEL。
5、设备使用记录：可按时间区间导出设备的使用时间，文件格式为EXCEL。
6、安防报警记录：可按时间区间导出设备的报警记录，文件格式为EXCEL。
7、用户使用权限分类管理：可定义超级用户、监控用户、管理员可分配不同的教室和功能给每个管理老师。
8、网络I P地址管理： 自动搜索中控IP地址、再查找相应物理地址与多媒体教室电脑IP对应， 网络断开后再恢复时系统能自动连接。
▲9、批处理控制：可圈选一个或多个或全部多媒体室同时进行控制，界面可选择图控和列表方式，避免了操作的繁琐性。
10、主控室可接管教室电脑，实时监控教室端电脑画面，接管鼠标，帮助主讲人完成电脑设定。
11、可4/9/16多窗口模式监视教室视频或者教室电脑画面，监控码流可设置，可翻页延时演示。
12、可排程或即时发送滚动信息到每个教室终端，通过显示设备输出文字信息，输出方式可设置，也可连接led字幕机实现无声广播。
13、听课或观摩时,可以把教室视频、电脑画面、教室声音同步输出大屏和音响设备。
14、提供课表对接的api和第3方账密整合。
16、提供数据的web查询，管理人员可以通过手机或平板随时随地查询每所学校老师上课记录和多媒体产品的使用以及维护记录。
商务要求：
1、提供与多媒体终端相同厂家的软件著作权证书 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
2、提供投标设备的生产厂家的企业通过ISO9001、ISO14001、18001体系认证、中国教育装备行业协会会员 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
▲3、提供厂家针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件。
4、需提供远程演示。

	2
	管理电脑
	1、	不低于i5或同档次处理器。
2、	内存：DDR3，≥4G。
3、	固态硬盘：≥256G。



5、资源平台设备参数：
	序号
	设备名称
	详细技术参数要求

	1
	直录播资源管理平台
	详细参数见附表3

	2
	服务器
	1. 中央处理器(Processors) 
• 主机配置1颗 Intel® Xeon™ E3-1231v3系列中央处理器。
• 本案支持至4核心1颗。
2. 芯片组(Chip Set)
• 主机配置 Intel® C600 之系统芯片组。
3. QPI (QuickPath Interconnect)
• 主机支持4C/8T; TLC 8MB;  Mem bus 3.4GHZ之系统架构。
4. 主存储器(Memory)
• 主机支持DDR3 PC3-12800之主存储器，支持单位元错误侦测与修正(ECC)之数据防护机制。 
• 本案主存储器容量 8 GB。
5. 输入 / 输出接口(Interfaces)
主机配置：
• 7 组 USB 2.0 ，3组USB 3.0。
• 1 组 15-Pin 显示端口。
• 2 组 RJ45 网络端口。
6. 网络接口(LAN)
• 主机内建 2 组传输速率为 10/100/1000Mbit/s  Ethernet 之超高速以太局域网络控制接口。
7. 磁盘控制接口(SAS Controller)
• 主机支持 RAID 0,1或RAID 5,6 之磁盘阵列控制机制(操作系统支持：Windows 及 Linux)。
8. 显示接口(Graphics)
• 主机配置 1组VGA之显示接口
9. 硬式磁盘驱动器(Hard Disk Drives)
• 采用具热抽换式(Hot-Plug)功能之SAS 接口或SATA接口硬盘。
• 本案配置1颗3.5吋SATA硬盘，总容量500GB。
• 最大可扩充至6颗2.5吋SAS或SATA硬盘及3.5吋2颗SATA硬盘，总容量可达7.2TB。支持250GB/500GB/1TB SATA HDD、146GB/300GB/450GB/600GB/900GB/1.2TB SAS硬盘，以及6GB/s 100GB/120GB/200GB/240GB/400GB/800GB之SATA接口SSD固态硬盘。
10. 输入 / 输出扩充接口(I/O Slot)
主机配置4 组 PCI 输入 / 输出扩充接口：
• 2 组 PCI-e 3.0 x8 Low Profile
• 1 组 PCI-e 2.0 x1 Low Profile
• 1 组 PCI-e 2.0 x4 Low Profile
11. 风扇装置(Fan Units)
• 主机配置3组散热风散，包含处理器、本机后方风扇，以及磁盘槽风扇。
12. 电源供应器(Power Supply)
• 主机配置 1 组 250W(94% 能源使用效率，具80 PLUS认证)，之系统电源供应器。
13. 服务器管理(Server Management)
• 透过随主机搭载之 ServerView服务器管理工具软件，以逻辑步骤引导并协助以简易及快速之方式，执行主机硬件之设定及操作系统之安装的程序。
• 透过随主机搭载之 ServerView 服务器管理工具软件，协助观察、侦测主机系统重要组件之状况，例如：中央处理器、主存储器、硬式磁盘驱动器、系统散热风扇及系统电源供应器等。
• 主机配置服务器管理控制器Integrated Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB attached memory incl. graphics controller)，并兼容于 IPMI2.0 之远程管理功能，藉由数据传感器得知系统温度、电压及提供错误纪录，并可经由局域网络(LAN)及远程控制台(Remote Console)读取错误纪录，甚至操作系统发生状况而无法操作时，也可透过远程管理之功能，经由局域网络(LAN)执行主机电源开启或关闭之动作。
• 主机支持「异状前侦测及分析」(PDA-Prefailure Detection and Analyzing)技术，能针对系统之重要组件(例如：硬盘、风扇等)，执行错误发生前之侦测与分析，以达即早发现异状并即早通知处理。
• 主机支持自动重新启动 ASR&R (Automatic Server Reconfiguration & Restart)技术，当组件故障时，系统会自动配置及重新启动，以略过故障组件而使系统继续运作。
• 透过随主机搭载之 ServerView 工具软件，以提供远程 BIOS 更新之功能。
• 可额外选购 iRMC Advanced Pack 远程管理工具软件，与内建服务器管理控制器(iRMC)搭配以提升系统远程管理之功能，透过图形化接口之控制台，能从远程透过局域网络(LAN)进行系统之维护与诊断，当操作系统发生状况而无法操作时，也可经由局域网络(LAN) 执行主机电源开启或关闭之动作，具 SSL 加密机制，以提供高阶之安全服务。
14. 机身型式(Overall Measures)
• 主机采用机架型式之架构设计
(H x W x D：340mm/98mm/399mm)。
15. 操作系统(Operating System)
主机支持： 
Microsoft® Hyper-V Server 2012 R2
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation
Microsoft® Windows Storage Server 2012 R2 Standard
Microsoft® Hyper-V Server 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials
Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation
Microsoft® Windows Storage Server 2012 Standard
Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation
SUSE® Linux Enterprise Server 12
SUSE® Linux Enterprise Server 11
Red Hat® Enterprise Linux 7
Red Hat® Enterprise Linux 6






附表1：录播一体机详细技术参数表：
	序号
	项目内容
	技术参数

	1
	输入接口:
	视频输入: HDMI / VGA /RJ-45 支持4路视频输入。

	
	
	▲视频最大输入数量: HDMI / VGA: 2路 ；全高清网络流媒体信号: 2路rtmp: 480i~1080p60

	2
	视频输入模式:
	VGA Video: 480i~1080p60；VGA PC: 640*480~1920*1080

	3
	音频输入:
	Line in, Mic, 无线Mic；音频最大输入数量:3.5立体声: 2路/无线Mic: 1路

	
	音频处理：
	音频编码类型: AAC-LC；音频编码码流:32Kbps~512Kbps

	4
	视频处理:
	视频编码类型:H.264 / AVC；视频编码帧率:Max.60fps 

	
	
	视频编码流:64Kbps~24Mbps ；视频编码分辨率:Max.1080p

	5
	本地存储:
	外接式存储设备:USB/eSATA, Ext4格式 本地储存档案汇出格式:AVI/ MP4

	6
	远端储存:
	支援流媒体传输/主机输出，网络流媒体延时:1秒

	
	
	影像流媒体格式:Input: RTSP, RTP, HTTP, UDPOutput : RTP, RTMP, UDP

	
	
	主机输出模式(Max.):HDMI/VGA:1080p60

	7
	本地播放:
	▲显示格式：单画面/画中画/多画面分割显示/录像功能

	8
	远程互动:
	高清模式下互动,单向延时不大于1秒,音视频同步

	
	
	单机支持一间主讲拖二间听课,可扩展，讲师自动跟踪

	9
	录像格式:
	单流单画面,单流多画面；自定录像分屏格式:9组, 9组可自定义

	10
	目录索引:
	可自动 / 手动插入知识点，课件录像自动加入标记:Yes, 透过web管理后台可设定课件录像时，自动加入自定义的logo标记。

	11
	实时直播:
	校园站对站直播:Yes； 外部网站发布直播:Yes, 透过互联网直播。

	12
	回放：
	本地档案回放:Yes  网络随选即看:Yes 校园频道:Yes  目录索引点播:Yes,  依知识点选播课件编辑。

	13
	课件编辑：
	事后编辑课件信息:Yes, 透过web管理后台可编辑课件信息。

	
	
	事后编辑知识点:Yes, 透过web管理后台可删除 / 编辑知识点。

	
	
	课件汇出自动加入片头: Yes, 透过web管理后台可设定课件出时，自动加入自定义的Video片头 /片尾。

	14
	控制设备：
	遥控器:Yes

	15
	 随机配件：
	可编程触控屏:yes，选配

	16
	手动导播:
	▲内建数字导播台，透过网页操控； 外部控制支持RS-232接口

	17
	管理方式:
	Web UI  

	18
	  资质认证：
	▲1、提供投标产品型号的3C认证 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
2、提供投标设备的生产厂家的企业通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证、中国教育装备行业协会会员 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
3、投标文件中须提供由厂家盖章印制的彩页介绍（非代理商）以及由生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件。


	



附表2：高清编码器详细技术参数表

	序号
	项目内容
	技术参数

	1
	视频压缩标准：
	HD:H.264 High Profile Level 4.0  SD:H.264 Main Profile Level 3.0；

	2
	视频输入：
	HDMI(3G/HD/SD-SDI ,DVI,VGA,CVBS 可选用)*2，Component(YPbPr)*2，

	
	
	Stereo Audio (RCA)*2；

	3
	支持分辨率：
	HDMI:1080p@25/30/50/60Hz,1080i@50/60Hz,720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p with stereo audio input。

	
	
	

	
	
	DVI/SDI:1080p@25/30/50/60Hz,1080i@25/30/50/60Hz,720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p with stereo audio input。

	
	
	

	
	
	VGA:640x480@60Hz,800x600@60Hz,1024x768@60Hz,1280x1024@60Hz, 

	
	
	1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 

	
	
	1920x1080@60Hz with stereo audio input （可定制支持各种VGA分辨率）

	
	
	CVBS： 720×576，720×480 PAL, NTSC, SECAM with stereo audio input；

	
	
	YPbPr: 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p

	
	
	 with stereo audio input；

	4
	视频压缩码率：
	500Kbps~15Mbps(每路TCP/UDP/RTP串流最大可至15Mbps； RTMP推流可至

	
	
	8Mbps；720p:1Mbps ,1080i/p:6Mbps, 1024×768:1Mbps, D1:800Kbps；

	5
	码率控制方式：
	 CBR,VBR； 

	6
	图像调节：
	亮度、对比度、色度、饱和度；

	7
	画面延时：
	小于300ms（局域网）；    

	8
	码流类型：
	复合流/视频流；

	9
	红外控制埠：
	2路,3.5mm端子； 

	10
	串口控制埠：
	1路RS232;1路RS485，凤凰端子；

	11
	音频压缩标准：
	AAC-LC, Bit rate 128Kbps~192Kbps；  

	12
	音频取样频率：
	48KHz；

	13
	支持流媒体协议：
	▲TCP/UDP/RTP/RTMP Publish（Flash Player支持）；

	14
	云台串口控制协议：
	PELCO-D，PELCO-P，VISCA； 

	15
	网络接口：
	2个RJ45，10M/100M/1000Mbps自适应以太网口；

	16
	管理界面：
	内置网页管理界面,支持SNMP v1,可由TCP韧体升级；    

	17
	系统组成：
	CPUMIPS500MHz,RAM 64MB,Flash 32MB； 

	18
	LED显示：
	电源，信号输入,推流状态指示；

	19
	电源： 
	AC100~240V输入,DC12V/5A输出适配器； 

	20
	功耗： 
	＜72W；

	21
	工作温度：
	-10℃--＋55℃；

	22
	工作湿度：
	10％--90％

	23
	机箱：
	19英寸标准1.5U机箱；

	24
	重量： 
	＜4Kg。

	

附表3：校级资源管理平台详细技术参数表
	

	序号
	项目内容
	技术参数
	

	1
	资         源         管           理                 平           台
	▲平台采用Linux操作系统 及HTML5网页和PHP程序开发组成，支持Linux 64bit/32bit OS。
	

	2
	
	▲平台采用多语系切换功能选项，具有繁体中文，简体中文和英文使用接口。
	

	3
	
	▲平台支持安装Windows、Mac OSX、iOS及Android操作系统的计算机或移动装置（如机顶盒，平板及手机…等）,并依收看装置所使用之浏览器自动配发flv,m3u8或mp4之格式串流,以达互通互容之方便性。给校长室和每个级组长均免费赠送壹套直播设备，可把校长和级组长的电脑画面、音视频、影片直播到每个教室的投影机上。
	

	4
	
	用户之前台具有（直播频道、我的频道、订阅频道、最爱影片与观看纪录）等功能；需由管理员依权限分配使用；后台功能也必须经由管理员授权使用（用户管理、群组管理、影片管理、推荐影片管理、频道管理、推荐频道管理、分类管理、直播管
	

	
	
	理、公告栏管理、LOGO管理、广告管理、底部内容管理）模块之开放与否；给予不同的群组依权限分配使用其后台功能。
	

	5
	
	最高管理员具有下列后台所有功能，并得以分配管理员并授与不同权限。
	

	6
	
	用户管理模块具有搜索、查询、修改及删除用户数据功能,且可以批量汇入及手动添加用户数据，账号数据可设置头像、姓名、邮箱、性别、所属群组、FTP地址和API地址。
	

	7
	
	群组管理模块具有新增、搜索、修改及删除群组数据功能，包括组名及前台与后台之功能设置。
	

	8
	
	分类管理模块具有新增、首页显示、修改及删除群组数据功能，并可以拖拉移动方式排序显示顺序及影片分类推荐与否。
	

	9
	
	▲影片管理模块具有上传影片及删除影片列表,每组影片具有审核、下载、修改及删除影片内容功能, 且影片内容可设置影片缩图、频道、分类、功能开放选项、标题、影片简介、标签及观看群组，其中功能开放选项包含（评分功能、评论功能、嵌入码功能、二维码功能和下载功能）供影片管理者自行设置及勾选功能开放项次。删除影片列表中每组影片具有恢复及完全删除影片功能，避免失误点击所造成影片的完全删除。
	

	10
	
	推荐影片管理模块具有影片列表功能,可以直接于影片列表中点选首页显示及推荐，首页显示列表中可以拖拉移动方式排列推荐显示顺序及取消影片首页显示及推荐与否。
	

	11
	
	频道管理模块具有搜索，修改及删除频道数据功能。
	

	12
	
	推荐频道管理模块具有频道列表及首页显示列表功能，可于频道列表中的频道点选首页显示及推荐，首页显示列表中可以拖拉移动方式排列推荐显示顺序及取消频道首页显示及推荐与否。
	

	
	
	
	

	13
	
	★直播管理模块具有新增直播及直播列表显示功能，每组直播频道具有审核、修改及删除影片内容功能，且频道内容可设置影片缩图，直播流地址、标题、直播简介及观看群组，其中审核功能项包含通过和未通过选核。
	

	14
	
	公布栏管理模块具有新增公告及公告列表和首页显示列表功能,公告列表中每组公告具有首页列表和修改及删除公告内容功能,新增及修改公告可自定义标题和内容;内容可以嵌入网页原始码或内建之网页编辑器工具自行编辑公告,首页显示列
	

	
	
	表中可以表中可以拖拉移动方式排列公告显示顺序及取消首页显示及修改及删除公告内容功能。
	

	15
	
	LOGO管理模块可以上传 JPG、PNG、GIF 格式图档直接置换首页logo。
	

	16
	
	广告管理模块具有五组轮巡的广告内容显示于首页上方，每组广告内容可自定义图片、标题及链接网址，由启用和停用两组按键进行发布与停刊。
	

	17
	
	网站底部信息管理模块可于内建之网页编辑器，选择嵌入网页原始码或网页编辑器之工具自行编辑公告。
	

	18
	
	功能管理模块可设置前台功能（直播频道、我的频道、订阅频道、最爱影片与观看纪录）和后台功能（用户管理、群组管理、影片管理、推荐影片管理、频道管理、推荐频道管理、分类管理、直播管理、公告栏管理、LOGO管理、广告管理、底部内
	

	
	
	容管理）模块之开放与否。
	

	19
	
	系统管理员模块可以新增管理员，手动添加管理员账号及密码数据，并可设置头像、邮箱、FTP地址和API地址。
	

	20
	
	▲流媒体服务器管理模块可以新增单台或多台流媒体服务器做转发服务，只需将加载服务器的IP地址和相关服务端口Port填入，即可管理多台流媒体服务器，单台E3服务器配置即可支援3000路并发。
	

	1
	扩展模块
	▲个人空间：可建立班级群组、老师群组、学生群组和人人通群组进行资源分享和讨论。
	

	2
	
	▲影音管理：可手动上转多达18种以上的视频格式，可在线剪切、添加片头片尾、课程标题、索引。
	

	3
	
	教科研管理服务：可在线集体备课、听课评课。
	

	4
	
	教室管理(物联网移动控制及录播教室管理)：教室设备远程管理、监控和安防、刷卡记录管理。
	

	5
	
	在线课堂：可一对多远程教室，可支援远程互动功能。
	

	6
	
	课程管理：可预约录制，排程管理。
	

	7
	
	翻转教学：课前备课、课中互动、课后复习。
	


	
	资质和认证
	1、提供与录播主机相同厂家的软件著作权证书 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
2、提供投标设备的生产厂家的企业通过ISO9001、ISO14001、18001体系认证、中国教育装备行业协会会员 (复印件加盖生产厂家的鲜章)。
3、提供厂家针对此项目的项目授权书原件及售后服务承诺书原件。
4、需提供远程演示。
	



1、 投标人应对设备清单和主要产品参数的要求，选用知名品牌货物进行投标，所有零部件必须是该品牌机器生产厂商提供的原装零部件，或者与机器品牌相同且具有与原装零部件相同的售后服务。 
▲ 2、投标人所投设备为知名品牌，用户需求书中所列的技术参数为货物的最基本要求，所列品牌、型号等，只作为投标人投标的参考，并无指定。投标人可根据设备的实际情况，选用技术参数等于或优于的产品，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等；投标人若非所投项目中（多媒体终端、投影机、录播一体机）的制造商，则需要制造商出具的授权书及售后服务承诺函原件。
3、 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
4、 投标人应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
5、 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
三、验收要求：
1、货物到达采购人指定地点后，由采购人按规定组织人员组成验收小组，验收标准依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合采购文件和响应承诺中的合理最佳配置、参数及各项要求；
③货物来源国官方标准。若项目按照有关法律法规规定必须经过相关法定部门验收的（例如特种设备、环保、消防等），中标人须与采购人、相关部门协调办理相关手续，并将有关部门验收合格的资料提交验收小组。中标人须配合验收小组的验收工作。
2、验收合格后，中标人须将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
四、售后服务
1、质保期内提供上门服务。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予采购人临时使用，不得影响采购人的正常业务工作。
2 、质保期（服务期）：所有硬件设备均需提供3年的保修服务。保修期内，所有硬件设备的维修和软件维护均为三包。应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。如“采购项目技术规格、参数及要求”中对质保期另有说明的，应首先按另有说明执行。质保期按验收交付后连续正常使用累计使用时间。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标供应商提供。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。
3、载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

五、交货时间和地点、要求
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起 30  天内完成交货安装及调试。

六、付款要求
1、整体项目完成交货，验收合格及提交全部报告材料后，在2016年6月底前支付中标金额的25％；2016年12月底前支付中标金额的25%；2017年6月底前支付中标金额的25%；2017年12月底前支付中标金额的25%。
2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票。
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。













第四部分

合 同 条 款



 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目
合
同
书


项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一六年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1. 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
2. 供货货物名称、型号、规格、数量。
	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
3. 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
4. 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
1. 合同总价：
人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
3. 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
4. 本合同价格为固定不变价。
5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1. 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
2. 标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1. 到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
2. 安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。
2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。
3. 合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。
五、保密
1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
4. 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
7. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
1. 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
2. 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
1. 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3. 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
（1）  银行保函；
（2） 支票、银行汇票。
4. 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
3． 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4． 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5． 包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
（1） 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2） 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1、整体项目完成交货，验收合格及提交全部报告材料后，在2016年6月底前支付中标金额的25％；2016年12月底前支付中标金额的25%；2017年6月底前支付中标金额的25%；2017年12月底前支付中标金额的25%。
2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票。
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
1. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
2. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
3. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
2. 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
4. 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
5. 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
6. 如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
1. 安装、调试与运行
1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
1.3 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
1.4 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
1.5 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
2. 测试与验收
2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
2.2 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
2.3 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
2.4 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
2.5 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
3. 培训
3.1 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
3.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
1.   质量保证
1.1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
1.2. 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
1.3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
1.4. 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
2.  质量保证期后服务
2.1. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
2.2. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
2.3. 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1． 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2． 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
3． 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
4． 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
1． 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2． 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
1. 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2. 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
3. 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
1.  卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
2.  因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
1.  合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2.  合同因买方便利而解除或终止。
2.1. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
2.2. 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
（1） 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
3.   违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
3.1. 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
3.2. 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
3.3. 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
4.  因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
1． 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2． 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
3． 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
1． 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
2． 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
1.  根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
1． 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2． 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
3． 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4． 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。
5． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：
买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：
地     址：	地     址：
邮政编码：	邮政编码：
电     话：	电     话：
传     真：	传     真：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户帐号：


合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………




备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书
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第五部分

投 标 文 件 格 式

       
资格性/符合性自查表
	资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标/响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章）
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	准入条件         
(关于资格的声明函)
	1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；
2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时提供原件】
3、符合《政府采购法》第二十二条规定；
4、本项目不接受联合体投标。

	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其他要求
	按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	符合性审查
	投标人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日


评审项目投标/响应资料表


	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页



投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日











一、投 标 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051][bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
[bookmark: _Hlt10564377]
附表1.1

投标报价总表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：
签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。
 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。
    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
[bookmark: _Hlt10549836]    
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目                     GDXJ16HGK2020
日       期：
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附表1.2
投标货物报价明细表
 [货币单位：人民币元]
投标人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

 云安区都杨镇中心小学多媒体教学平台设备采购项目                                                                        GDXJ16HGK2020

广东晓君招标采购代理有限公司                                                             5-7











二、商 务 响 应

[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．投标函格式
投 标 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。
    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:
一、 投标文件第一部分
     投标报价表
二、 投标文件第二部分
（一）投标函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。
三、 投标文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ16HGK2020号的投标；
（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ16HGK2020）中。
（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .


投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ16HGK2020]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。



                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：

                                                     法定代表人（签字或盖章）：

                                                     职        务：





法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明提交对方作为合同附件。



                                                       投标人（公章）：
                                                       
                                                       地        址：





4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。
我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。




投标人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .





附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


               


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
[bookmark: _Toc42951054]
5．资格证明文件格式	
 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
5.1   投标人《法人营业执照》复印件
5.2 《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件
5.3 《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》
5.4  提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】
[bookmark: _Hlt10549792]
6.制造商出具的授权函格式
授 权 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司
我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：
(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）
                                .                                            .
法定地址：                                    法定地址：
                                  .                                            .
  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：
                                   .                                            
职务和部门：                                  职务和部门：  
                                  .                                             

7.退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	￥

	
	已付金额：  
	元
	￥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	





[bookmark: _Toc42951056]
8．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
[bookmark: _Hlt10456523][bookmark: _Toc42951057]
9．服务费承诺书格式
中标服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ16HGK2020
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
投标人法定名称（公章）；
投标人法定地址：
投标人授权代表（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
[bookmark: _Hlt10520032][bookmark: _Hlt10520073][bookmark: _Toc42951058]
10．其它资料格式
10.1投标人简介。
10.2近2年已完成同类项目的业绩（须有合同或中标通知书复印件）
10.3投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表
   10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件
10.5关于诉讼。
10.6名称变更证明
10.7售后服务机构的联系清单
10.8投标人认为有必要提供的其它资料。


10.1  投标人简介
投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表
	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位
优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元
净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术
先进水平
	曾获何级
何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2014
	
	
	

	
	2015
	
	
	



投标人（公章）：
授权代表姓名（签名或盖章）：
日    期：


10.2投标人近3年已完成同类项目的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近3年已完成同类项目的业绩
2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）

10.3近2年的财务报表
投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼
投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。



10.6称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料
[bookmark: _Hlt10462379]











三、技 术 响 应
[bookmark: _Hlt10520028][bookmark: _Hlt10523647][bookmark: _Toc42951059]
11．技术响应文件格式
投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表
 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数
(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日



 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：




11.2投标实施方案
投标方案需至少应包括以下内容：
1、 对第三章采购人需求内容的响应说明；
2、 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；
3、 质量水平和质量保证措施；
4、 验收标准及人员安排；
5、 其他投标人认为有必要说明的内容。




投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：
[bookmark: _Hlt10519329]
[bookmark: _Toc4471860][bookmark: _Toc10568646][bookmark: _Toc42956285]
11.3货物配置清单

11.3.1 货物明细表
11.3.2 货物详细描述
11.3.3 供货方式

11.3.1 货物明细表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
[bookmark: _Toc4471861][bookmark: _Toc10568647][bookmark: _Toc42956286]
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。


投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
[bookmark: _Toc10568649]日       期：
11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。







投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：




11.4 实施步骤及时间、人力安排；
[bookmark: _Toc4471865][bookmark: _Toc10568651][bookmark: _Toc42956288]11.4.1  安装进度计划
11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划


进度计划
投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。


投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
11.4.2	交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。
	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。
2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。


投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：




[bookmark: _Toc42956292]11.5   质量保证及售后服务

11.5.1质量保证体系
11.5.2售后服务承诺书

[bookmark: _Hlt42956360][bookmark: _Toc4471878][bookmark: _Toc10568665][bookmark: _Toc42956293]
11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。


投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
[bookmark: _Toc4471879][bookmark: _Toc10568666]日       期：

11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。
[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]
1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；
2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；
3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）
4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；
5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 







投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

[bookmark: _Hlt10567911][bookmark: _Toc4471833][bookmark: _Toc42951060][bookmark: _Toc42956290]
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。





投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
[bookmark: _Hlt10523642]



14. 同意采购文件条款声明格式

同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：GDXJ16HGK2020]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。
    特此声明。



投标（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .
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唱标信封内装：
15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；
15.2投标保证金交付收据复印件；
15.3 退保证金说明（正本）；
15.4投标函；
15.5法定代表人授权书；
15.6同意采购文件条款声明格式
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