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第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）的委托，对云浮市云安区地下管线普查采购项目（项目编号：GDXJ16FCS2034）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮市云安区地下管线普查采购项目

2、预算金额：￥75万元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。

4、用途：详见用户需求书。

5、简要技术要求：详见用户需求书。

报价人应对项目内所有的采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。
二、合格报价人资格条件

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、报价人须符合下列三项资质条件之一：
(1)、报价人具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质（专业范围包括工程测量或地下管线测量）；
(2)、报价人具有建设主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。

(3)、报价人具建设主管部门颁发的工程勘察专业类工程测量专业甲级资质。 
3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】

4、符合《政府采购法》第二十二条规定；

5、本项目不接受联合体报价。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

供应商凭以下证件的复印件（加盖公章），购买招标文件：

1、合格报价人要求的资格证明文件；

2、经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）的复印件并加盖公章；

3、企业组织机构代码证的复印件并加盖公章；

4、法人、被授权人身份证复印件并加盖公章；

5、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件；
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、获取磋商文件时间：2016年6月1日至2016年6月7日08：30-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香三楼)

3、获取磋商文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、磋商文件售价：人民币150元/套（售后不退）；
四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2016年6月13日上午08：30- 09：00（北京时间）

2、报价截止时间：2016年6月13日上午09：00（北京时间）

3、磋商时间： 2016年6月13日上午09：00（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香三楼)

5、请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区住房和城乡建设局 

采购人地址：云浮市云安区住房和城乡建设局 

2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香三楼)
采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话： 0766-8399669

采购代理机构传真： 0766-8399669 

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：曾先生

采购项目联系人电话：0766- 8638773

七、采购文件公示

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本项目采购文件公示时间为：2016年6月1日至2016年6月7日共五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，须现场提交质疑或投诉书，电话咨询或传真或电邮或邮寄形式无效）向采购单位或者我公司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、报价人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名，并由法人代表或授权代表签字并加盖公章。报价人现场递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

采购文件下载媒体：云浮市政府采购网

广东晓君招标采购代理有限公司

2016年5月31日

第二部分

报 价 人 须 知
一、说明

适用范围

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。

1.2   资金来源：财政资金。

定义

“采购人”指本采购项目的委托人。

“采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

“报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。

“成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
“货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

“服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
合格的报价人

3.1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；                                                                                  3.2、报价人须符合下列三项资质条件之一：
(1)、报价人具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质（专业范围包括工程测量或地下管线测量）；
(2)、报价人具有建设主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。

(3)、报价人具建设主管部门颁发的工程勘察专业类工程测量专业甲级资质。     
3.4、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】

3.5、符合《政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。
3.6、本项目不接受联合体报价。
二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
磋商邀请函；
报价须知；
用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     磋商文件的澄清
采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件
1     报价文件的编写
报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；

2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件的签署、装订和密封

报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件盖章才有效。

报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
报价文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。 

报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
封套均应按以下要求标记：
	                                                           （正本/副本/报价信封
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）

项目名称：云浮市云安区地下管线普查采购项目   

收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          

采购编号：GDXJ16FCS2034

报价人名称：                                  

报价人地址：                                  邮政编码：

报价人代表：                                  联系电话：


封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
报价人提交报价文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
（1）从报价文件正本中复印的报价报价总表；

（2）报价保证金交付收据复印件；

（3）退保证金说明；（正本）

（4）报价函；

（5）法定代表人授权书；

（6）同意采购文件条款声明格式；
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4     报价有效期
从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为（人民币）壹万伍仟元整（￥15,000.00元）；
报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2
报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3
报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公账户直接存入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：44050182713800000028

开户银行：中国建设银行云浮兴云西分理处

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号GDXJ16FCS2034]

（2）保证金的提交时间要求：报价截止时间前1天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

5.5
成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）
报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、磋商及评审

1
磋商小组

1.1
本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2
磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    磋商程序

磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2
磋商评审程序和评审方法

（1）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商可以为2家。

（2）  在磋商的同时磋商小组对报价人的报价文件进行初步评审。无效报价的认定条件详见《初步评审细则表》所列各项内容。

（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②服务商务得分高者。综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人。

（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×10

如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。

2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分
	价格评分

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=服务商务评分×90%＋价格评分×100%

4.3
推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②服务商务得分高者），综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人。

4.4
评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5
磋商、评审过程的保密性。

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤中国政府采购网（http://www.chinabidding.com.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

5.3.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
5.3.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

5.3.3、质疑人提交质疑书为一式三份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

5.3.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

5.3.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

5.3.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5.3.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

5.3.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）  采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司


地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：李小姐

（2）    报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云安区财政局政府采购管理股

地  址：云浮市云安区白云路

电  话：0766-8638906

        邮  编：527500

5.3.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

5.3.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

5.4   成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同

成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。

5.6  成交服务费

（1）、中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元
 (2)成交服务费以人民币支付。

(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

(4)成交服务费不在报价中单列。

(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、磋商文件的解释权

6.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 

云浮市云安区地下管线普查采购项目（GDXJ16FCS2034）初步评审细则表
                            评委签名：____________

	评议内容                                             磋商单位
	
	
	

	是否满足合格报价人条件
	
	
	

	报价保证金是否已足额递交
	
	
	

	符合招标文件规定的签署及盖章
	
	
	

	报价价格是否固定唯一的
	
	
	

	报价有效期是否为90天
	
	
	

	报价报价没有超出预算（本项目预算：￥75万元）
	
	
	

	商务没有重大偏离或保留
	
	
	

	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	

	结    论
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
云浮市云安区地下管线普查采购项目（GDXJ16FCS2034）服务商务评分表
                            评委签名：____________

	报价单位
评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	报价文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1分。
	5
	

	管线普查技术方案
	对管线项目普查的理解及需求分析：分析内容全面，具体，准确，对比综合评价为优：5-4分；分析内容基本齐全，对比综合评价为良：3-2分；分析内容不具体，对比综合评价为一般：1-0分。
	5
	

	
	管线普查技术措施先进、方案全面，符合当地实际情况：内容全面，具体，准确，对比综合评价为优：4分；内容基本齐全，对比综合评价为良：3-2分；内容不具体，对比综合评价为一般：1-0分。
	4
	

	
	符合地下管线普查技术标准，普查成果的数据格式、数据结构具有开放性，管线成图软件先进，普查成果数据可供当地下管线信息系统使用：内容全面，具体，准确，对比综合评价为优：5-4分；内容基本齐全，对比综合评价为良：3-2分；内容不具体，对比综合评价为一般：1-0分。
	5
	

	
	管线普查成果文件编制、资料归档等工序流程科学、规范、严密：流程科学、规范、严密对比综合评价为优：3分；流程基本满足要求对比综合评价为良：2分；流程不具体、不完善或没有实质响应对比综合评价为差：1分。
	3
	

	管线普查实施方案
	管线普查的工作程序、流程：程序、流程科学、规范、严密对比综合评价为优：4分；程序、流程基本满足要求对比综合评价为良：3-2分；程序、流程不具体、不完善或没有实质响应对比综合评价为差：1-0分。
	4
	

	
	管线普查队伍的组建，具体的项目经理情况，普查人员和设备的配备情况：人员配置完善对比综合评价为优：5-4分；人员配置基本满足对比综合评价为良：3-2分；人员配置不完善或没有实质响应对比综合评价为差：1-0分。
	5
	

	
	管线普查质量保证体系先进、可行；管线普查的合理进度安排：方案具体、全面；质量保证体系先进、可行对比综合评价为优：5-4分；方案基本满足要求对比综合评价为良：3-2分；方案不具体、不完善或没有实质响应差：1-0分。
	5
	

	
	具有全项目周期管理工具的得4分。（提供具有国家版权局颁发的著作权证书作为证明文件复印件，不提供得0分）
	4
	

	合理化建议及重难点分析
	报价人能对本项目提出创新、创优等合理化建议，具有较强针对性的建议：内容全面，具体，准确，对比综合评价为优：3分；内容基本齐全，对比综合评价为良：2分；内容不具体，对比综合评价为一般：1分。
	3
	

	履约便利服务机构
	售后服务机构在：云浮地区得3分；广东省内得2分；广东省外得1分。（以营业执照为准，并在投标时提供原件核查）
	3
	

	报价人资质和荣誉证书
	获得计量认证证书（CMA认证证书）得2分。
获得有效的ISO9000质量管理体系认证证书，且认证中含工程测量和应用软件设计开发（或地理信息系统工程）的得1分。
获得有效的ISO14001环境管理体系认证证书，且认证中含工程测量和应用软件设计开发（或地理信息系统工程）的得1分。

获得有效的OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书，且认证中含工程测量和应用软件设计开发（或地理信息系统工程）的得1分。

获得国家版权局颁发的综合管线信息管理软件著作权登记证书且通过国家机构测评的得2分。

具有省级地下空间相关的工程技术中心的的2分，其他不得分。

提供2010年至今获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”称号，连续五年（含）以上得1分；五年以下的得0.5分，不提供得0分。

通过省级或以上档案管理认证二级以上（含二级）得1分；二级以下得0.5分，不提供得0分。

报价人取得纳税信用A级证书的得2分，B级得1分，其他不得分，不提供得0分。
（以上各项须提供相关资料证明文件复印件并加盖公章，并在投标时提供原件核查。）
	13
	

	同类项目业绩
	2011年1月1日以来项目成功案例：
探测或监理工作量超过的1200KM，每个得4分；
探测或监理工作量超过的1000KM，每个得3分；
探测或监理工作量超过的500KM，每个得2分；
同一项目不累计得分，最多不超过12分。（提供合同复印件，以合同签订时间为准，原件核查，不提供原件不得分）
	12
	

	获奖情况
	报价人提供2011年以来独立完成的管线普查或管线探测类相关项目获得中国测绘学会或中国地理信息产业协会银奖及以上奖项每提供一个得1分，最高得2分；铜奖每提供一个得0.5分，最高2分。（提供相关证明复印件复印件并加盖公章，并在投标时提供原件核查）
	4
	

	投入人员情况
	项目负责人：具有测绘专业高级职称，得1分；具有《城市地下管线探测工程项目经理岗位资格证书》，得1分；承担过的管线项目获得国家级金奖，得1分；最高得3分。（提供相关证明文件及近三个月的社保相关证明复印件，原件核查。）
其他技术人员：投入本项目的人员中（不含项目负责人）有5人具有高级工程师职称的，得2分，每增加一人加1分，最高得4分。（提供人员职称证书及本单位近三个月的社保相关证明复印件，原件核查。）
项目作业人员中有涉密测绘成果管理人员，每提供一个得0.5分，最高得3分。（提供《涉密测绘成果管理人员岗位培训证书》复印件，且证书中的单位名称必须为本单位，原件核查。）
	10
	

	商务条款响应
	根据报价人对用户需求书的商务要求响应程度进行综合横向对比：优得2分；良得1分；差得0分。
	2
	

	企业信用
	报价人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的报价人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章）
	3
	

	合            计
	90
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

项目概述

1、项目名称：云浮市云安区地下管线普查采购项目 

2、项目预算: ￥75万元；

为了贯彻落实《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号），依据广东省住房和城乡建设厅等部门《转发住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（粤建城[2015]15号）要求，以及《云浮市地下管线普查工作方案》要求，全面开展地下管线普查，推进我区地下管线管理工作。作为住房和城乡建设主管部门，拟尽快开展地下管线普查工作，准确查明云安区地下管线现状，建立动态管理机制和地下管线信息管理系统，以实现云安区地下管线管理的一体化，使面对突发事件和灾害时能快速做出正确决策和实行有效救援，提高城市规划、建设和管理水平，结合我区实际，制定本实施方案。

二、地下管线普查实施范围及普查内容
1、普查范围
普查集中在中心城区约8平方公里范围内进行，普查道路长度约21公里（见附件1）。
2、普查内容
普查对象为普查区域内5米以上（含5米）市政道路的各种管线（沟），机关、单位、院校、和封闭的生活小区内部的管线（沟）除外。为保持主干线的连续性，有市政主干线穿越的上述非普查区，也需列入普查范围。本次需进行普查的管线总长度初步估算约300公里（最终以实际测量为准）。
三、地下管线信息管理系统的工作内容
    建立地下管线信息管理系统，实现基础地理信息的动态更新维护，实现城市规划管理“一张图”，实现GIS统计分析功能，达到资源共享以及实现系统运维等目标。

   （1）实现城市地下管线信息的集中统一管理和共建共享，为城市规划、建设、管理以及应急抢险提供服务；

   （2）实现包括基础地理信息数据、地下管线数据、元数据，包括规划建设管理及运行维护管理等数据；

   （3）实现基础地理信息数据的动态更新维护，保持基础数据的现势性、实时性、权威性；

   （4）实现GIS统计分析功能，包括地下管线的断面分析、网络分析等。

四、编制依据及技术标准

云安区地下管线普查和地下管线信息管理系统项目的主要依据如下：

   （1）《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）

   （2）《住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城[2014]179号）

   （3）《城市地下管线普查工作指导手册》（《住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城[2014]179号）的附件）

   （4）广东省住房和城乡建设厅等部门《转发住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（粤建城[2015]15号）

主要技术标准如下：

   （1）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）； 

   （2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

   （3）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2007)；

   （4）《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）;  

   （5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T-24356-2009）;

   （6）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）;  

   （7）《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）;

   （8）《安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范》（安监总厅规划（2014）97号）;  

五、项目范围
本次地下管线普查的范围为管辖区内所有云安区地下管线普查宽度5米以上道路的地下管线，面积约8平方公里，普查管线长度约300公里，按照实际发生的探测长度结算。详见下图：

附件1：云安县管线普查区域范围图（面积8平方公里）

云安县管线探测范围示意图
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六、调查对象
地下管线普查的对象包括米以上道路敷设的给水（优质水、上水、中水等）、排水（雨水、污水及雨污合流）、燃气、工业、热力、电力（高压、低压供电及交通灯、路灯等）、通信（电信、联通、移动、广播电视等）、综合管沟、其它（军用等）管线及附属设施。
表1：各类管线普查取舍标准表
	序号
	管线类别
	取舍标准

	1
	给水
	管径≥100mm（连接消火栓的给水管线至75mm）

	2
	排水
	方沟≥400×400mm或内径 ≥200mm，测至水篦子

	3
	燃气、工业、热力、电力、通信、综合管沟、其它
	全测


精度要求
明显管线点埋深量测中误差不应大于±2.5cm。
隐蔽管线点探查精度应符合下列要求：
平面位置限差δts不大于0.10h； 
埋深限差δth不大于0.15h。
式中h为地下管线中心埋深，单位为厘米，当h<100cm时则以100cm代入计算。
地下管线点的测量精度：管线点测量的解析平面位置中误差ms（相对于邻近解析控制点）不得大于±5cm；高程中误差mh（相对于邻近高程控制点）不得大于±3cm。
地下管线图测绘精度：地下管线与邻近的地面建筑物、构筑物及相邻管线的间距中误差不大于图上±0.5mm。
工作内容
地下管线现况资料调查、收集和绘制。在采购人的组织协调下，收集地下管线资料，调绘编制现况调绘图，作为管线探测的参考资料。
地下管线探测。在现况调绘的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方法，探查各种管线的铺设状况、地理位置和埋深，同时查明管线种类、性质、规格、材质、载体特征、电缆条数及附属设施等。并在探查基础上进行管线测量，包括控制测量和管线点测量。
地下管线图编绘及地下管线成果表编制。地下管线图依据探测数据，采用数字化成图方式进行编绘，应表明各管线及附属设施、地面建（构）筑物和地形特征。地下管线成果表以城市基本地形图图幅为单位，分专业进行整理编制，并装订成册。
成果检查验收与归档。成果资料分为探查成果和测绘成果两大部分。施测单位完成自检后交采购人代表或监理单位检查（外业抽查和100%内业检查），合格后再交管线权属单位核查确认，检查依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准进行。
管线普查数据整理入库。依据《云浮市地下综合管线数据建库标准》对管线普查数据进行数据规范化整理。将整理好的数据导入地下管线数据库，供信息系统调用，为城市规划、建设和管理提供数据支撑服务。
成果验收。依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准，确保通过采购人组织最终验收。
探查项目要求
地下管线探测应查明地下管线的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息，编绘以地形图为载体的地下管线图（综合管线图和专业管线图）。管线探查应查明和测注的项目按下表执行：
	管线种类
	地面建（构）筑物
	管线点
	量注项目
	测注高程
位置

	
	
	特征点
	附属物
	
	

	电力
	变电室、配电房、线杆（塔）
	转折点、三分支、四分支、多分支、非普查、上杆、起止点、变径、变材、出地
	检修井、控线箱、变压器、路灯、信号灯
	电压、断面尺寸、材质、电缆根数、套管孔数、孔径
	直埋缆顶、管（块）顶、沟顶及地面高程

	通讯
	变换站、控制室、发射塔、杆（塔）
	转折点、三分支、四分支、多分支、非普查、上杆、出地、起止点
	人孔、手孔、接线箱、电话亭、其它检修井、监视器
	断面尺寸、材质、套管孔数、孔径
	直埋缆顶、管（块）顶、沟顶及地面高程

	给水
	水源井、泵站、水塔、清水池、净化池
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地、起止点
	阀门井、消防栓、排气阀、排泥阀、水表、其它检修井、其它阀门、管帽
	管径、材质
	管顶及地面高程

	排水
	泵站、化粪池、沉淀池、污水处理站
	转折点、三通、四通、多通、预留口、非普查、进水口、出水口
	检修井、雨水篦、污水篦、化粪池、沉淀池、阀门、偏心井
	管径（断面尺寸）、流向、材质
	管底、方沟底及地面高程

	燃气
	气站、门站、调压房、储气柜
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地、起止点
	阀门、阀门井、凝水缸、调压箱、管帽、排气装置、测试桩
	管径、材质
	管顶及地面高程

	热力
	锅炉房、加压站
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地
	检修井、阀门、管帽等
	管径、材质、压力
	管顶、架空管底及地面高程

	工业管道
	调压房、锅炉房、动力站、冷却塔
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地
	检修井、阀门、管帽、排液装置、排污装置
	管径、材质、载体名称、压力
	管顶及地面高程


注：①电力、通讯、热力管沟(道)测注的平面位置为管沟(道)几何中心位置。
②管线埋深：直埋电缆、电力、通讯沟道、管块量测沟外顶埋深，给水、煤气和工业等有压力的管道量测外顶埋深，排水管沟和自流管道应量测内底埋深，并注明管沟几何尺寸。
基本工作原则
执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行普查合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
不得泄漏普查项目各方认为需要保密的事项。
坚持科学的态度和实事求是的原则，保持地下管线专项调查的正确性。
本项目实施过程中执行的技术标准和相关规程
《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）
《云浮市地下综合管线普查技术规程》，2015

《云浮市地下综合管线数据建库标准》，2015

《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011) 
《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ73-2010）
《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）
《1：500、1：1000、1：2000地形图要素分类与代码》（GB14804-1993）
《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）
《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/ 18316-2008
与本工程有关的法律、法规及相关的技术标准

5.   地下管线探测，平面坐标采用云浮市统一坐标系（西安80坐标系），高程采用1985国家高程基准。管线图的分幅与云浮市地形图分幅一致，成果图件基本比例尺为1:500。局部放大图采用1:50－1:200比例尺。
工作内容
本项目的工作内容包括：地下管线资料的收集和现况调绘，编制地下管线探测技术设计书，地下管线实地调查和探查，地下管线及带状地形图测量，地下管线成果表编制及管线图编绘，成果检查验收与归档，编制地下管线探测技术总结报告。
工作程序
查





























































































































本项目的工程程序包括：接受任务（签订合同），收集资料，现场踏勘，仪器检验，物探方法试验，编写技术设计书和项目实施作业计划，实地调查，地下管线仪器探查，控制测量，管线点测量，地下管线数据处理与管线图编绘，权属单位确认，采购人代表或工程监理单位质量检查，技术总结报告编制，数据验收。
质量检查要求
本项目实行三级检查，一级验收制度。三级检查分为：（1）探测单位作业队伍的小组互查；（2）探测单位专职检查人员组织实施项目级检查；（3）采购人代表或监理单位负责对地下管线探测和数据处理进行全过程监理。
探测单位内部的质量检查应满足下列要求：
地下管线探测的各级检查工作必须独立进行，不得省略或代替。
探测单位在进行班组自检、互检过程中必须如实记录检查数据，不得涂改。
探测单位开展项目级检查时必须在班组自检、互检的基础上进行随机抽样检查。
探各级检查工作应作好记录，并在检查结束后编写检查报告，检查报告内容包括：
任务概况；
检查工作概况；
主要质量问题及处理情况；
精度统计；
对遗留问题的处理意见；
质量统计和评价。
服务期
自合同签订生效之日起，中标人要15个日历天内进场施工， 180个日历天内完成测区的全部地下管线普查工作。
项目成果提交基本要求
成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家的相关标准，并按采购人要求完成必要的成果评审和报批。
图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。
若采购人要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由中标人支付。
成果资料应包括但不限于以下内容：
合同书（纸质、电子）；
物探方法试验及仪器一致性检验报告（纸质、电子）；
技术设计书（纸质、电子）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据（纸质、电子）；
测量仪器鉴定书（纸质、电子）；
控制点成果资料及展点图（纸质、电子）；
管线点成果表（纸质、电子）；
1:500专业管线图（电子，dwg格式）；
1:500综合管线图（叠加地形图）（纸质、电子，dwg格式）；
地下管线探测成果数据库（电子，mdb格式）；
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等（纸质、电子，dwg格式）；
测绘成果检查报告（纸质、电子）；
技术总结报告书（纸质、电子）。
七、报价要求： 
报价方式为综合单价包干。
报价中必须包含前期调研费、现场勘察、资料收集、成果制作、项目期间全部的文档和图档的打印、装订及寄送费用（含成果评审及验收）、应用系统的录入等，全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。
以每公里管线的探测费用报价，探测单价最高不得超过人民币 2500.00 元/公里。
管线探测费用达到项目最高限价时，项目完成；若项目范围内探测完成后，管线探测费用不足项目最高限价，按探测实际完成的工作量结算。
项目计价方法：管线探测长度×探测单价。
    八、专项调查时间要求： 
地下管线普查工作周期具体实施计划如下： 
项目实施阶段 
普查探测工作。按照技术设计书，原则采取实地调查和仪器探查两种方法，即采用明显管线点实地调查与隐蔽管线点仪器探查相结合，并在探查基础上进行管线测量。
组织探测、监理及管线产权单位查漏补缺，规范完整普查成果资料。
按照任务合同书的要求，整理编制并提交成果资料。、
采购人代表或监理单位按照有关规定进行项目全过程监理。
2.项目验收阶段 
2.1普查成果提交和入库，依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准，配合采购人组织最终验收。
    九、人员要求： 
中标人全面负责项目成果编制的技术工作，对本次项目负全部的责任，负责前期调研和工作方案制定、项目的推进和成果的提交及汇报。
为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，投标人须在投标文件中详细列述本项目的主要人员名单，并附上其详细资料，包括职称资格证书复印件、简历。
经双方确定参与本项目管理、调研、编制的人员，未经采购人同意不得调整，经采购人同意调整的人员需具有同等专业资格及技术经验，否则采购人有权终止合同，且须承担由此给采购人造成的全部损失。中标人应在投标文件中提供人员名单、资格证等资料。
人员安全： 
中标人须对自身的人员安全负完全责任，采购人不对中标人的人员安全负任何责任。
中标人须根据相关规范制定人员安全措施，须为参与本项目的工作人员购买保额不少于50万的人身意外保险，保险期须涵盖整个项目工期。
若中标人发生安全事故，期间因发生安全整顿而带来的工期延误或无法按期完成的责任由中标人负责，因此而造成的损失由中标人赔偿。
中标人在作业期间造成人员伤亡事故（包括中标人自身人员和其它人员伤亡等），由中标人负责事故上报、经济赔偿和善后处理。事故的损失和善后处理费用均由中标人承担。
    十、项目成果提交基本要求： 
成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家的相关标准，并按采购人要求完成必要的成果评审和报批。
图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。
若采购人要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由中标人支付。
成果资料应包括但不限于以下内容： 
合同书（纸质、电子）；
现场踏勘报告（纸质、电子）；
物探方法试验及仪器一致性检验报告（纸质、电子）；
技术设计书（纸质、电子）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据（纸质、电子）；
测量仪器鉴定书（纸质、电子）；
控制点成果资料及展点图（纸质、电子）；
管线点成果表（纸质、电子）；
1:500专业管线图（电子，dwg格式）；
1:500综合管线图（叠加地形图）（纸质、电子，dwg格式）；
地下管线探测成果数据库（电子，mdb格式）；
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等（纸质、电子，dwg格式）；
测绘成果检查报告（纸质、电子）；
技术总结报告书（纸质、电子）。
    十一、服务要求： 
中标人要充分了解现状情况，收集相关资料，听取有关部门意见。
中标人应按采购人要求进行汇报或者讨论，在进行成果汇报时需要提供汇报提纲及成果简本若干套。中标人还应根据采购人组织专家评审等需要进行成果汇报。在专家评审会议及向县政府及以上级别单位汇报时，中标人应委派本项目负责人进行成果汇报。
中标人按照采购人要求提供制作汇报简本的电子文件。

中标人必须按要求及时提交项目成果，必要时可加急处理项目内容。

    十二、验收要求：
中标人完成本项目合同的内容后，自行组织验收，自评结果应符合本规程的要求，填写竣工报告，提交给采购人代表或监理单位，采购人代表或工程监理单位收到竣工报告后，应对工程质量进行监理，作出质量评估和等级评定。成果资料经监理评定合格后，中标人方可提出验收申请。
验收时应提交的探测成果资料 
工程探测合同书；
经批准的技术设计书（附方法试验的详细资料）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据、仪器检校资料； 
明显管线点调查表、隐蔽管线点探测手簿、控制点成果表、地下管线探测成果表、专业管线图、综合管线图及计算机数据文件； 
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等； 
中标人的检查报告； 
技术总结报告书。
3. 组织成果验收时所产生的专家费用需由中标人承担。
    十一、技术支持及售后服务要求： 
投标人需要有完整的技术支持体系和售后服务体系，投标人必须向采购人承诺为本项目提供一年的免费维护（维护日期从验收通过之日起计）。
投标人提供一年的免费技术支持和售后服务，在一年的维护期中，对成果数据发现的质量问题，中标人必须在自己的责任范围内加以修正，产生的所有费用由中标人承担。
为保证技术支持和售后服务工作的有效进行，要求技术支持和售后服务应具备下列基本条件：
主要负责人参与了本项目的普查监理工作；
练掌握本项目的相关技术。
须提供常设5天×8小时热线服务。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，48小时内处理完毕。
电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理，交通及其它费用由中标人负责。
投标人也可以提出长期技术支持和售后服务方案，供采购人参考。
    十二、其他要求： 
数据安全：
1.1 本项目涉及的保密数据和资料包括管线资料、测量控制资料、地形图资料、作业过程资料和采购人在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料。
1.2本项目所涉及的保密数据和资料，仅限于中标人在本项目在合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。
1.3中标人须按国家相关法律法规的要求，制定数据安全保密措施，严防泄密，并在项目结束后销毁所有相关数据，不得保留备份。
1.4 中标人不得将涉密数据在计算机互联网、政务网等非涉密网络上传输、登载。
中标人发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向采购人报告；造成后果的，由中标人承担所有责任。
2. 中标人须对工作人员加强管理，进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规。施工中不得损坏一切管线及其他设施，如有损坏则由中标人全额赔偿。
3. 中标人应当严格按照中标的投标文件和采购人的具体要求，配备项目负责人、技术负责人、质量负责人等主要项目管理人员。未经采购人同意不能擅自更换，否则中标人将被清除出场，采购人不支付任何费用。

4. 采购人将对项目管理人员进行定期或不定期抽查，抽查时，除不可抗力因素外，如发现擅离职守的项目管理人员达到3人/次；或者人员缺席采购通知其参加的会议达到3次，采购人将辞退中标人另行委派，并且不支付任何费用。 

十三、履约保证金
提交时间：合同签订之日起3 日内；
金额：中标金额的10%；
方式：以转账、银行履约保函方式缴纳至采购人指定账户；
退还说明：在合同期满之日起30天内无息退还。

签订合同时需提交履约保证金缴纳凭证。
十四、付款方式
由采购人按下列程序付款：
在合同实施及服务人员到达服务地，且财政资金到账落实后15个工作日内，采购人应将第一次付款总中标金额的30(%)支付给中标人。
第二次付款额应为总中标金额的40(%)，采购人应在中标人已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人验收，且财政资金到账落实后15个工作日内付给中标人。
最后一次付款额应为总中标金额的30(%)，采购人应在中标人递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕，所有数据成果通过采购人组织的审核验收，且财政资金到账落实后15个工作日内付给中标人。
中标人凭以下有效文件与采购人结算：
（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。


因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
                 第四部分
合 同 条 款
云浮市云安区地下管线普查采购项目

合同书格式

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一六年   月     日

甲    方（采购人）： 
电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：   
项目名称：                                   项目编号：  
根据 云浮市云安区地下管线普查采购项目 （项目编号：GDXJ16FCS2034）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
合同金额
合同金额为（大写）：_________________元/公里（￥______________元/公里）。
项目背景
为了贯彻落实《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号），依据广东省住房和城乡建设厅等部门《转发住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（粤建城[2015]15号）要求，以及《云浮市地下管线普查工作方案》要求，全面开展地下管线普查，推进我区地下管线管理工作。作为住房和城乡建设主管部门，拟尽快开展地下管线普查工作，准确查明云安区地下管线现状，建立动态管理机制和地下管线信息管理系统，以实现云安区地下管线管理的一体化，使面对突发事件和灾害时能快速做出正确决策和实行有效救援，提高城市规划、建设和管理水平，结合我区实际，制定本实施方案。
项目范围
本次地下管线普查的范围为管辖区内所有云安区地下管线普查宽度5米以上道路的地下管线，面积约8平方公里，普查管线长度约300公里，按照实际发生的探测长度结算。详见下图：

附件1：云安县管线普查区域范围图（面积8平方公里）

云安县管线探测范围示意图
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调查对象
地下管线普查的对象包括米以上道路敷设的给水（优质水、上水、中水等）、排水（雨水、污水及雨污合流）、燃气、工业、热力、电力（高压、低压供电及交通灯、路灯等）、通信（电信、联通、移动、广播电视等）、综合管沟、其它（军用等）管线及附属设施。
表1：各类管线普查取舍标准表
	序号
	管线类别
	取舍标准

	1
	给水
	管径≥100mm（连接消火栓的给水管线至75mm）

	2
	排水
	方沟≥400×400mm或内径 ≥200mm，测至水篦子

	3
	燃气、工业、热力、电力、通信、综合管沟、其它
	全测


精度要求
明显管线点埋深量测中误差不应大于±2.5cm。
隐蔽管线点探查精度应符合下列要求：
平面位置限差δts不大于0.10h； 
埋深限差δth不大于0.15h。
式中h为地下管线中心埋深，单位为厘米，当h<100cm时则以100cm代入计算。
地下管线点的测量精度：管线点测量的解析平面位置中误差ms（相对于邻近解析控制点）不得大于±5cm；高程中误差mh（相对于邻近高程控制点）不得大于±3cm。
地下管线图测绘精度：地下管线与邻近的地面建筑物、构筑物及相邻管线的间距中误差不大于图上±0.5mm。
工作内容
地下管线现况资料调查、收集和绘制。在采购人的组织协调下，收集地下管线资料，调绘编制现况调绘图，作为管线探测的参考资料。
地下管线探测。在现况调绘的基础上，采用实地调查和仪器探查相结合的方法，探查各种管线的铺设状况、地理位置和埋深，同时查明管线种类、性质、规格、材质、载体特征、电缆条数及附属设施等。并在探查基础上进行管线测量，包括控制测量和管线点测量。
地下管线图编绘及地下管线成果表编制。地下管线图依据探测数据，采用数字化成图方式进行编绘，应表明各管线及附属设施、地面建（构）筑物和地形特征。地下管线成果表以城市基本地形图图幅为单位，分专业进行整理编制，并装订成册。
成果检查验收与归档。成果资料分为探查成果和测绘成果两大部分。施测单位完成自检后交采购人代表或监理单位检查（外业抽查和100%内业检查），合格后再交管线权属单位核查确认，检查依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准进行。
管线普查数据整理入库。依据《云浮市地下综合管线数据建库标准》对管线普查数据进行数据规范化整理。将整理好的数据导入地下管线数据库，供信息系统调用，为城市规划、建设和管理提供数据支撑服务。
成果验收。依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准，确保通过采购人组织最终验收。
探查项目要求
地下管线探测应查明地下管线的平面位置、高程、埋深、走向(流向)、规格、材质、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息，编绘以地形图为载体的地下管线图（综合管线图和专业管线图）。管线探查应查明和测注的项目按下表执行：
	管线种类
	地面建（构）筑物
	管线点
	量注项目
	测注高程
位置

	
	
	特征点
	附属物
	
	

	电力
	变电室、配电房、线杆（塔）
	转折点、三分支、四分支、多分支、非普查、上杆、起止点、变径、变材、出地
	检修井、控线箱、变压器、路灯、信号灯
	电压、断面尺寸、材质、电缆根数、套管孔数、孔径
	直埋缆顶、管（块）顶、沟顶及地面高程

	通讯
	变换站、控制室、发射塔、杆（塔）
	转折点、三分支、四分支、多分支、非普查、上杆、出地、起止点
	人孔、手孔、接线箱、电话亭、其它检修井、监视器
	断面尺寸、材质、套管孔数、孔径
	直埋缆顶、管（块）顶、沟顶及地面高程

	给水
	水源井、泵站、水塔、清水池、净化池
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地、起止点
	阀门井、消防栓、排气阀、排泥阀、水表、其它检修井、其它阀门、管帽
	管径、材质
	管顶及地面高程

	排水
	泵站、化粪池、沉淀池、污水处理站
	转折点、三通、四通、多通、预留口、非普查、进水口、出水口
	检修井、雨水篦、污水篦、化粪池、沉淀池、阀门、偏心井
	管径（断面尺寸）、流向、材质
	管底、方沟底及地面高程

	燃气
	气站、门站、调压房、储气柜
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地、起止点
	阀门、阀门井、凝水缸、调压箱、管帽、排气装置、测试桩
	管径、材质
	管顶及地面高程

	热力
	锅炉房、加压站
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地
	检修井、阀门、管帽等
	管径、材质、压力
	管顶、架空管底及地面高程

	工业管道
	调压房、锅炉房、动力站、冷却塔
	转折点、三通、四通、预留口、变径、变材、非普查、出地
	检修井、阀门、管帽、排液装置、排污装置
	管径、材质、载体名称、压力
	管顶及地面高程


注：①电力、通讯、热力管沟(道)测注的平面位置为管沟(道)几何中心位置。
②管线埋深：直埋电缆、电力、通讯沟道、管块量测沟外顶埋深，给水、煤气和工业等有压力的管道量测外顶埋深，排水管沟和自流管道应量测内底埋深，并注明管沟几何尺寸。
基本工作原则
执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行普查合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
不得泄漏普查项目各方认为需要保密的事项。
坚持科学的态度和实事求是的原则，保持地下管线专项调查的正确性。
本项目实施过程中执行的技术标准和相关规程
《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）
《云浮市地下综合管线普查技术规程》，2015

《云浮市地下综合管线数据建库标准》，2015

《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011) 
《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ73-2010）
《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）
《1：500、1：1000、1：2000地形图要素分类与代码》（GB14804-1993）
《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）
《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》GB/ 18316-2008
与本工程有关的法律、法规及相关的技术标准

5.   地下管线探测，平面坐标采用云浮市统一坐标系（西安80坐标系），高程采用1985国家高程基准。管线图的分幅与云浮市地形图分幅一致，成果图件基本比例尺为1:500。局部放大图采用1:50－1:200比例尺。
工作内容
本项目的工作内容包括：地下管线资料的收集和现况调绘，编制地下管线探测技术设计书，地下管线实地调查和探查，地下管线及带状地形图测量，地下管线成果表编制及管线图编绘，成果检查验收与归档，编制地下管线探测技术总结报告。
工作程序
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本项目的工程程序包括：接受任务（签订合同），收集资料，现场踏勘，仪器检验，物探方法试验，编写技术设计书和项目实施作业计划，实地调查，地下管线仪器探查，控制测量，管线点测量，地下管线数据处理与管线图编绘，权属单位确认，采购人代表或工程监理单位质量检查，技术总结报告编制，数据验收。
质量检查要求
本项目实行三级检查，一级验收制度。三级检查分为：（1）探测单位作业队伍的小组互查；（2）探测单位专职检查人员组织实施项目级检查；（3）采购人代表或监理单位负责对地下管线探测和数据处理进行全过程监理。
探测单位内部的质量检查应满足下列要求：
地下管线探测的各级检查工作必须独立进行，不得省略或代替。
探测单位在进行班组自检、互检过程中必须如实记录检查数据，不得涂改。
探测单位开展项目级检查时必须在班组自检、互检的基础上进行随机抽样检查。
探各级检查工作应作好记录，并在检查结束后编写检查报告，检查报告内容包括：
任务概况；
检查工作概况；
主要质量问题及处理情况；
精度统计；
对遗留问题的处理意见；
质量统计和评价。
服务期
自合同签订生效之日起，中标人要15个日历天内进场施工， 180个日历天内完成测区的全部地下管线普查工作。
项目成果提交基本要求
成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家的相关标准，并按采购人要求完成必要的成果评审和报批。
图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。
若采购人要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由中标人支付。
成果资料应包括但不限于以下内容：
合同书（纸质、电子）；
物探方法试验及仪器一致性检验报告（纸质、电子）；
技术设计书（纸质、电子）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据（纸质、电子）；
测量仪器鉴定书（纸质、电子）；
控制点成果资料及展点图（纸质、电子）；
管线点成果表（纸质、电子）；
1:500专业管线图（电子，dwg格式）；
1:500综合管线图（叠加地形图）（纸质、电子，dwg格式）；
地下管线探测成果数据库（电子，mdb格式）；
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等（纸质、电子，dwg格式）；
测绘成果检查报告（纸质、电子）；
技术总结报告书（纸质、电子）。
七、报价要求： 
报价方式为综合单价包干。
报价中必须包含前期调研费、现场勘察、资料收集、成果制作、项目期间全部的文档和图档的打印、装订及寄送费用（含成果评审及验收）、应用系统的录入等，全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。
以每公里管线的探测费用报价，探测单价最高不得超过人民币 2500.00 元/公里。
管线探测费用达到项目最高限价时，项目完成；若项目范围内探测完成后，管线探测费用不足项目最高限价，按探测实际完成的工作量结算。
项目计价方法：管线探测长度×探测单价。
    八、专项调查时间要求： 
地下管线普查工作周期具体实施计划如下： 
项目实施阶段 
普查探测工作。按照技术设计书，原则采取实地调查和仪器探查两种方法，即采用明显管线点实地调查与隐蔽管线点仪器探查相结合，并在探查基础上进行管线测量。
组织探测、监理及管线产权单位查漏补缺，规范完整普查成果资料。
按照任务合同书的要求，整理编制并提交成果资料。、
采购人代表或监理单位按照有关规定进行项目全过程监理。
2.项目验收阶段 
2.1普查成果提交和入库，依据任务合同书、技术设计书及相关技术标准，配合采购人组织最终验收。
    九、人员要求： 
中标人全面负责项目成果编制的技术工作，对本次项目负全部的责任，负责前期调研和工作方案制定、项目的推进和成果的提交及汇报。
为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，投标人须在投标文件中详细列述本项目的主要人员名单，并附上其详细资料，包括职称资格证书复印件、简历。
经双方确定参与本项目管理、调研、编制的人员，未经采购人同意不得调整，经采购人同意调整的人员需具有同等专业资格及技术经验，否则采购人有权终止合同，且须承担由此给采购人造成的全部损失。中标人应在投标文件中提供人员名单、资格证等资料。
人员安全： 
中标人须对自身的人员安全负完全责任，采购人不对中标人的人员安全负任何责任。
中标人须根据相关规范制定人员安全措施，须为参与本项目的工作人员购买保额不少于50万的人身意外保险，保险期须涵盖整个项目工期。
若中标人发生安全事故，期间因发生安全整顿而带来的工期延误或无法按期完成的责任由中标人负责，因此而造成的损失由中标人赔偿。
中标人在作业期间造成人员伤亡事故（包括中标人自身人员和其它人员伤亡等），由中标人负责事故上报、经济赔偿和善后处理。事故的损失和善后处理费用均由中标人承担。
    十、项目成果提交基本要求： 
成果的内容必须符合本项目合同书的有关要求和国家的相关标准，并按采购人要求完成必要的成果评审和报批。
图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。
若采购人要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由中标人支付。
成果资料应包括但不限于以下内容： 
合同书（纸质、电子）；
现场踏勘报告（纸质、电子）；
物探方法试验及仪器一致性检验报告（纸质、电子）；
技术设计书（纸质、电子）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据（纸质、电子）；
测量仪器鉴定书（纸质、电子）；
控制点成果资料及展点图（纸质、电子）；
管线点成果表（纸质、电子）；
1:500专业管线图（电子，dwg格式）；
1:500综合管线图（叠加地形图）（纸质、电子，dwg格式）；
地下管线探测成果数据库（电子，mdb格式）；
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等（纸质、电子，dwg格式）；
测绘成果检查报告（纸质、电子）；
技术总结报告书（纸质、电子）。
    十一、服务要求： 
中标人要充分了解现状情况，收集相关资料，听取有关部门意见。
中标人应按采购人要求进行汇报或者讨论，在进行成果汇报时需要提供汇报提纲及成果简本若干套。中标人还应根据采购人组织专家评审等需要进行成果汇报。在专家评审会议及向县政府及以上级别单位汇报时，中标人应委派本项目负责人进行成果汇报。
中标人按照采购人要求提供制作汇报简本的电子文件。

中标人必须按要求及时提交项目成果，必要时可加急处理项目内容。

    十二、验收要求：
中标人完成本项目合同的内容后，自行组织验收，自评结果应符合本规程的要求，填写竣工报告，提交给采购人代表或监理单位，采购人代表或工程监理单位收到竣工报告后，应对工程质量进行监理，作出质量评估和等级评定。成果资料经监理评定合格后，中标人方可提出验收申请。
验收时应提交的探测成果资料 
工程探测合同书；
经批准的技术设计书（附方法试验的详细资料）；
所利用的已有成果图表资料、起算数据、仪器检校资料； 
明显管线点调查表、隐蔽管线点探测手簿、控制点成果表、地下管线探测成果表、专业管线图、综合管线图及计算机数据文件； 
各种观测记录、计算资料，各种检查和开挖验证记录等； 
中标人的检查报告； 
技术总结报告书。
3. 组织成果验收时所产生的专家费用需由中标人承担。
    十一、技术支持及售后服务要求： 
投标人需要有完整的技术支持体系和售后服务体系，投标人必须向采购人承诺为本项目提供一年的免费维护（维护日期从验收通过之日起计）。
投标人提供一年的免费技术支持和售后服务，在一年的维护期中，对成果数据发现的质量问题，中标人必须在自己的责任范围内加以修正，产生的所有费用由中标人承担。
为保证技术支持和售后服务工作的有效进行，要求技术支持和售后服务应具备下列基本条件：
主要负责人参与了本项目的普查监理工作；
练掌握本项目的相关技术。
须提供常设5天×8小时热线服务。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，48小时内处理完毕。
电话或远程无法解决的问题必须到达现场处理，交通及其它费用由中标人负责。
投标人也可以提出长期技术支持和售后服务方案，供采购人参考。
    十二、其他要求： 
数据安全：
1.1 本项目涉及的保密数据和资料包括管线资料、测量控制资料、地形图资料、作业过程资料和采购人在项目过程中确认的需要保密的其他信息及资料。
1.2本项目所涉及的保密数据和资料，仅限于中标人在本项目在合同期内部使用，只能用于本项目，不得用于其它用途，不得向第三方提供。
1.3中标人须按国家相关法律法规的要求，制定数据安全保密措施，严防泄密，并在项目结束后销毁所有相关数据，不得保留备份。
1.4 中标人不得将涉密数据在计算机互联网、政务网等非涉密网络上传输、登载。
中标人发生涉密数据外传、丢失、被盗或者造成泄密事故的，应采取有效措施，及时补救，并及时向采购人报告；造成后果的，由中标人承担所有责任。
2. 中标人须对工作人员加强管理，进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规。施工中不得损坏一切管线及其他设施，如有损坏则由中标人全额赔偿。
3. 中标人应当严格按照中标的投标文件和采购人的具体要求，配备项目负责人、技术负责人、质量负责人等主要项目管理人员。未经采购人同意不能擅自更换，否则中标人将被清除出场，采购人不支付任何费用。

4. 采购人将对项目管理人员进行定期或不定期抽查，抽查时，除不可抗力因素外，如发现擅离职守的项目管理人员达到3人/次；或者人员缺席采购通知其参加的会议达到3次，采购人将辞退中标人另行委派，并且不支付任何费用。 

十三、履约保证金
1.提交时间：合同签订之日起3 日内；
2.金额：中标金额的10%；
3.方式：以转账、银行履约保函方式缴纳至采购人指定账户；
4.退还说明：在合同期满之日起30天内无息退还。

5.签订合同时需提交履约保证金缴纳凭证。
十四、付款方式
由采购人按下列程序付款：
在合同实施及服务人员到达服务地，且财政资金到账落实后15个工作日内，采购人应将第一次付款总中标金额的30(%)支付给中标人。
第二次付款额应为总中标金额的40(%)，采购人应在中标人已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被采购人验收，且财政资金到账落实后15个工作日内付给中标人。
最后一次付款额应为总中标金额的30(%)，采购人应在中标人递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕，所有数据成果通过采购人组织的审核验收，且财政资金到账落实后15个工作日内付给中标人。
中标人凭以下有效文件与采购人结算：
（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。


因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

知识产权产权归属
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。
保密
项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。
违约责任与赔偿损失
1）乙方交付的货物/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权解除合同，乙方除退还甲方已支付的款项、赔偿甲方的一切损失外，还须向甲方支付本合同总价10%的违约金。
2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权解除合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金，并且由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
争端的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在获得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，政府采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
代表：                                  代表： 
签定地点：
签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日    
开户名称：
银行账号：
                                        开 户 行：

第五部分

报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）
自查表

	1.1 资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	报价函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	保证金（报价保证金交纳凭证）
	人民币     元整（￥     元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据）
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	资格条件证明文件
	1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；2、报价人须符合下列三项资质条件之一：(1)、报价人具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质（专业范围包括工程测量或地下管线测量）；（2)、报价人具有建设主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。(3)、报价人具建设主管部门颁发的工程勘察专业类工程测量专业甲级资质。 3、提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】4、符合《政府采购法》第二十二条规定；5、本项目不接受联合体报价。
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	符合性审查
	报价人的

合格性
	在参与招报价采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页

	
	其它
	实质性响应磋商文件中规定的其它情况
	   □通过  □不通过
	见报价文件
第（）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2评审项目报价资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、项 目 报 价 表

1．报价文件格式

附表1.1  

报价总表

 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         采购编号：GDXJ16FCS2034

	序号
	分项内容
	价格
	服务期

	1
	项目费用
	
	服务期：自合同签订生效之日起，中标人要15个日历天内进场施工，180个日历天内完成测区的全部地下管线普查工作。


	2
	相关服务
	
	

	总计
	大写：（小写：）


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）      _ 货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

    在此提交的报价文件, 正本一份, 副本     份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  GDXJ16FCS2034  号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ16FCS2034）中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

                                职        务：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[采购编号为：GDXJ16FCS2034 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  报价人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》

 5.4 《法人身份证》、《被授权人身份证》复印件

5.5 提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】

5.6 报价人须符合下列三项资质条件之一：

、报价人具有测绘行政主管部门颁发的甲级测绘资质（专业范围包括工程测量或地下管线测量）；

   （2)、报价人具有建设主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质；

    (3)、报价人具建设主管部门颁发的工程勘察专业类工程测量专业甲级资质。
 6. 报价保证金
6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东晓君招标采购代理有限公司
    （报价人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）
如报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                      报价[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次报价/报价总额的   %，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	5
	报价/谈判有效期：报价/报价有效期为自递交报价/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于   天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：合同生效后   天内完成
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：GDXJ16FCS2034                

致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  提供2011年至今类似项目的业绩（须有合同和中标通知书复印件）
9.3 报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
  9.4  关于诉讼。

  9.5  名称变更证明

  9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2014
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	


 9.2  报价人提供2011年至今的业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2011年至今完成的同类项目业绩；

2、须提供所填业绩的合同复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表

报价人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告）
9.4 关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

三、服 务 方 案 响 应

10．服务方案响应文件格式

10.1  用户需求响应表

报价人应根据报价的实际情况对谈判文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
10.2  服务方案
报价人首先应充分理解谈判文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目服务方案的编写：

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

10.2.1本项目管理技术人员配置
（1）本项目的项目负责人简历表

项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）附项目负责人的资质证书
（2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表

参加本项目的实施技术服务人员情况表

	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；

      （2）提供中、高级项目师的技术等级认证证书等

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。
报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：
11、同意磋商文件条款声明格式
同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的云浮市云安区地下管线普查采购项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[采购编号为：  GDXJ16FCS2034  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

报价（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
12．报价信封
报价信封内装：

12.1 从报价文件正本中复印的报价总表；

12.2 报价保证金交付收据复印件；

12.3 退保证金说明（正本）；

12.4 报价函；

12.5 法定代表人授权书；

12.6 同意磋商文件条款声明格式
