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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区人民法院（以下简称“采购人”）的委托，就云城区人民法院信息化建设项目(招标编号：440000-201701-146136-0001)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、内容及需求

1、项目名称： 云城区人民法院信息化建设项目
2、项目预算金额：￥1,200,000.00元
3、数量：一批，详见招标文件《用户需求书》

4、用途：详见招标文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的《用户需求书》。

5.2.本项目属于政府采购项目。

5.3.监管部门：广东省财政厅。

投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

2、投标人须具有本项目相关的涉密资质；（报名时提供相关证明文件复印件并加盖公章）
3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4、符合《政府采购法》第二十二条规定；

5、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年1月12日至1月18日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件复印件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的资料均需盖公章。）

4、招标文件售价：人民币 150 元/套；

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年2月7日下午14：30~15：00（北京时间）

2、投标截止时间：2017年2月7日下午 15：00（北京时间）

3、开标时间：2017年2月7日下午15：00（北京时间）

4、开标地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区人民法院
采购人地址：云浮市云城区天平路8号
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼(果留香楼上)

采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：陈先生  

采购项目联系人电话：0766-8983989
七、采购文件公示

依据《广东省实施<政府采购法>办法》第三十五条规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自采购文件公告之日起五个工作日（公告期限自2017年1月12日至2017年1月18日止）。

八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                            2017年1月11日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

2、投标人须具有本项目相关的涉密资质；（报名时提供相关证明文件复印件并加盖公章）
3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4、符合《政府采购法》第二十二条规定：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

5、本项目不接受联合体投标。
合格的货物和服务

4.1  合同中提供的货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币贰万肆仟元整（￥24，000.00元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司

账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号440000-201701-146136-0001] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）  除因不可抗力或投标文件认可的情况以外，成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

（6）  依法取消成交资格；

（7）  将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

（8 ） 谈判文件规定的其他情形。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。

投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云城区人民法院信息化建设项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：440000-201701-146136-0001
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意采购文件条款声明格式

23.6投标文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，采购代理机构概不接受。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.5、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.6、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8323938

传  真：0766-8323938

邮  编：527300

联 系 人：林先生
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处
地  址：广东省广州市仓边路26号8层

电  话：020-83188580
邮  编：510000

32.9、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

32.10、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。

（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取采购文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
评标办法采用综合评分法。

综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

4.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

二、初步评审

1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的投标人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定

无效投标的认定条款详见《初步评审细则表》。

三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

价格评分=基准价格/投标价×30

如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配

	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋……+Fn

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分由高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区人民法院

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力；

2、投标人须具有本项目相关的涉密资质；（报名时提供相关证明文件复印件并加盖公章）
3、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4、符合《政府采购法》第二十二条规定；

5、本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：林先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3


	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2014年至今已完成的同类项目业绩；（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表；

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。

（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币贰万肆仟元整（￥24,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；④云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)

招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：￥1,200,000.00元

	
	附加说明：

	
	


 云城区人民法院信息化建设项目（440000-201701-146136-0001）初步评审细则表
                                                                                评委：                 
	                                                       投标单位

评议内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格投标人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的投标人，无需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	投标文件完整、符合招标文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥1,200,000.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

 云城区人民法院信息化建设项目（440000-201701-146136-0001）技术商务打分表

                                                                                                    评委签名：                                                                                                     
	投标单位

评分内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得4；良得3-2分；差得1-0分。
	4
	

	技术响应
	对招标文件中主要设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分。扣至0分为止。
	30
	

	项目实施方案情况
	根据投标人对项目的项目实施方案情况作横向对比：优得3分；良得2分；差得1-0分。
	3
	

	技术服务人员情况
	（1）项目经理具有：1.高级项目经理资质； 2.信息系统项目管理师证书； 3.IT服务项目经理证书； 4.ITIL认证证书；5.网络工程师证书；每一项得0.6分，最高得3分。
	8
	

	
	（2）投标人拥有稳定的技术服务人员情况作横向对比：优得2分；良得1分；差得0分。
	
	

	
	（3）主要技术及管理人员：（1）具有高级信息系统项目管理师认证证书人数≥5人； （2）具有IT服务项目经理人数≥5人；（3）具有信息安全保障人员认证证书（安全集成类）人数≥3人；（4）具有ITIL Foundation认证证书人数≥3人；（5）具有高级网络规划设计师证书≥3人；满足以上每一个条件得0.6分，最高得3分。
	
	

	
	（提供以上人员资质证书复印件及在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。）
	
	

	所获认证情况
	1.ISO 20000IT服务管理体系认证；2.ISO 27001信息安全管理体系认证；3.ISO 14001环境管理体系认证；4.ISO 9001质量管理体系认证；5.OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证；6.国军标质量管理体系认证。具有每项证书得0.5分，最高得3分。（提供相关证明文件复印件加盖公章）
	3
	

	资质情况
	1、具有通信网络安全服务能力评定证书；2、具有CMMI3级或以上证书；3、具有中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的信息系统安全集成服务资质认证；4、具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类）；每提供一个得1分，最高4分。（提供相关证明文件复印件加盖公章）
	4
	

	
	1、具有安全技术防范系统资格证书，一级的得1分，二级的得0.5分；2、信息系统集成及服务证书的一级，得1分，二级的得0.5分；，其他不得分。（提供相关证明文件复印件加盖公章）
	2
	

	网络内部安全服务能力
	投标人所投网络内部安全系统产品为自我开发能力的5分（提供软件著作权证明复印件加盖公章），不提供不得分。
	5
	

	诚信、履约能力等
	投标人具备工商部门颁发的“重合同守信用企业证书”、银行颁发的AAA级或以上级别认证证书和高新技术企业认证证书）。每个1分，最高得3分，不提供不得分。（提供相关证明文件复印件加盖公章）
	3
	

	同类项目经验
	根据投标人提供2014年至今具有同类项目业绩情况作横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。（提供合同复印件加盖公章）
	5
	

	售后服务方案情况
	根据投标人对项目的售后服务方案情况作横向对比：优得3分；良得2分；差得1-0分。
	3
	

	合      计
	70
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。
第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1、项目名称：云城区人民法院信息化建设项目
2、项目预算金额：￥1,200,000.00元

二、项目背景

云城区人民法院有内设机构11个，直属机构1个，派出法庭1个。内设机构分别为：政工科、办公室、研究室、监察室、立案庭（含信访室）、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审管办、执行局，派出法庭：河口人民法庭，直属行政单位：司法警察大队。 

根据最高院建设法院信息化3.0和省高院信息化建设五年规划要求，法院信息化建设正飞速发展。云城区法院办公大楼对信息化技术的要求越来越高，原有的网络不能满足目前的发展趋势及工作需求，因此，升级改造现有网络系统势在必行。

    云城区人民法院管理决策的现状和未来发展的需要，充分考虑国内外信息技术最新动态和发展趋势，在满足实用性要求的前提下，应用计算机网络技术、计算机软件技术，完成云城区人民法院办公大楼网络改造建设，使网络系统整体达到国内领先水平。建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统，包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、办公室间的网络互连方案，既要满足法院当前的使用需要，又要考虑将来网络发展的需要，使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

三、建设目标

综合用户应用需求及对网络总体性能和可靠性与兼容性的考虑，网络拓扑结构采用星型/层次结构，该结构系统将能支持楼内的数据系统，实现网络资源共享，其中包括：通讯系统和办公自动化系统等，从而能提供电脑通讯服务，多功能的综合信息服务。

该设计方案的结构化综合布线系统将完全按照上述要求并基于以下目标 ：

满足大楼各项主要业务的需求，且兼顾未来长远发展

符合当前和长远的信息传输要求

系统分布化设置,减少远程点之间的访问量,节约远程通讯带宽。

所有接入层设备均采用千兆上行方式，保证系统可高效运作。

安全措施完善,系统可管理性强。

布线系统将支持语音、数据等综合信息（如 ISDN 、 B－ISDN 、 ATM 等）的高质量传输，并适应各种不同类型不同厂商的电脑及网络产品

   7）布线系统的信息出口采用国际标准的RJ45插座，以同一的线路规格和设备接口，使任意信息点

      都能接插不同类型的终端设备，如电脑、打印机、网络终端、电话机、传真机、电视机等，以

      支持话音、数据、图象等数据信息或多媒体信息的传输。

四、建设原则

总的建设原则是设备先进、功能齐全、适应发展、突出重点、量力而行。

1）实用性原则

以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定规模。

2）冗余性原则

特别注重网络硬件系统自身在突发事件时的可用性，以冗余的设计方式加以保障。根据前端信息点位数量配备网络交换设备，同时应充分考虑在今后发展的一段时间内扩容问题，所以网络端口数量应大于实际现有的需求量；

3）安全性原则

系统应能提供较高的安全手段，防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作。安全性是信息化建设的基础保障。出于安全及保密因素，现在信息化建设工程对安全性有很高的要求。设计的过程中必须依据国家各种有关安全法规政策，对硬件支撑平台的访问控制、在线监视、信息加密等方面进行完善考虑。同时还要在企业内部建立健全各种相关安全管理制度，确保全网的安全。

4）先进性原则

系统要采用国际上先进的前沿技术，满足今后一段时期的需要。

5）可靠性原则

要保证系统运行可靠，极高的平均无故障时间和极短的设备修复时间。网络的运行必须保证相当高的可靠性，以满足工作及信息的安全与稳定。

6）易维护原则

系统要易于管理、易于维护。网络需要很高的可管理性，特别是在数据、视频等多业务的网络系统里，要使用可管理的网络设备，可以识别关键资源，根据流量状况以及网络性能配置阀值并为不同的应用提供不同的带宽，使所有的服务能够顺利完成。

随着系统的投入运行和系统资源的不断增加，网络系统应具有很好的易维护性，使管理人员易于维护，减少不必要的额外劳动，提高工作效率。

7）易扩展原则

提供开放性好、标准化程度高的技术和设备，便于功能扩展。考虑到业务日益增长的长远需求，提供网络的可扩充性。

    网络的扩展能力包括设备交换容量的扩展能力、端口密度的扩展能力、主干带宽的扩展，以及网络规模的扩展能力。

五、建设依据

GB50311-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007 《建筑与建筑群综合布线工程施工与验收规范》

GB9361-1988《计算机场地安全要求》

GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》

GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》

GB92534-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

    7）  GGBB1-1999《信息设备电磁泄漏发射限值》
六、建设内容

内网、外网和电话改造。

无线网建设。

广播系统建设。
网络设备更新。
5）  机房改造。

七、主要需求

1、需求分析

根据云城区人民法院管理决策的现状和未来发展的需要，充分考虑国内外信息技术最新动态和发展趋势，在满足实用性要求的前提下，应用计算机网络技术、计算机软件技术，完成云城区人民法院办公大楼网线建设，网络系统整体达到国内领先水平。

办公大楼的总体目标为：建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统，包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、办公室间的网络互连方案，既要满足法院当前的使用需要，又要考虑将来网络发展的需要，使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

本次项目需求：

建设一套千兆到桌面的内外线，将原有线槽明敷设改为沿墙暗设，每个房间按3个内网信息点、3个外网信息点和1个语音点，会议室配置2个内网、2个外网和1个语音点。

配线柜设在原楼道楼梯顶部，每层配置1个12U墙装机柜。水平子系统采用6类网线，沿走道天花内线槽暗设。

垂直子系统采用多模4芯软光缆垂直布放，从各楼层配线柜汇集至3楼机房。

设备子系统采用千兆电口接入交换机，核心采用全光口交换机，保证数据高速交换。

增设1套无线网络系统，为干警提供工作便利，为律师和当事人司法便民服务。

增加1套广播系统，每层楼3个广播点。

改造机房系统，增加玻璃隔断，增加服务器机柜，更换UPS，更换静电地板和天花，增加精密空调，增加机房环境监控系统，改造原有配电系统等。

2、工程要求

云城区人民法院办公大楼网络改造项目位于云浮市天平路8号云城区法院办公大楼内。云城区人民法院办公大楼长约40米，高7层，本次项目改造共有46间办公室，6间会议室，1间机房。

综合布线工程

一是在每间办公室安装3个内网信息点、3个外网信息点、1个电话信息点位。（拆除现有53个房间明装配电线槽，墙面开槽后统一暗装空气开关且配备开关盒<与灯开关一排>，各房间3个插座，吊顶内穿管放线。）

二是在大楼每层设置3个无线热点，其中，一层设置4个无线热点，通过机房无线接入设备统一管控。本次项目拟采用1台无线网络管理设备、4台无线接入控制器（带POE供电功能）和22个无线AP接入点。
三是建设1套广播系统，每层楼道左、中、右各1只吸顶喇叭，主控设备部署在广播管理室，在广播管理室及其他需要的地方设置5只话筒。

网络设备

采用全千兆交换机，保证千光到桌面<CAT6>，核心采用全光交换机。

机房改造

总面积7.2*6㎡，换静电地板、吊顶<铝扣板>、增加玻璃隔断，9组LED方灯照明。定做机柜及配电柜，集成桥架，配备UPS、精密空调、消防及环境监测系统。

信息点统计

	楼层
	内网信息点
	外网信息点
	电话信息点
	无线接入点
	备注

	1
	15
	15
	5
	4
	每间办公室均设计3个内网信息点，3个外网信息点，1个电话信息点

	2
	30
	30
	10
	3
	

	3
	24
	24
	8
	3
	

	4
	24
	24
	9
	3
	

	5
	20
	20
	8
	3
	

	6
	20
	20
	8
	3
	

	7
	17
	17
	4
	3
	

	合计
	150
	150
	52
	22
	


八、采购设备清单及技术参数要求

1、设备清单

	序号
	产品名称
	产品规格
	单位
	数量

	一、网络综合布线系统清单　

	1
	光缆
	四芯室内多模光缆
	米
	1000

	2
	光纤终端盒
	室内光纤终端盒，带FC耦合器
	盒
	14

	3
	光纤跳线
	FC-LC多模双芯光纤跳线， 3米
	条
	28

	4
	尾纤
	LC多模光纤尾纤，1米
	条
	56

	5
	光纤配线架
	48口固定式光纤配线架
	套
	2

	6
	双绞线
	六类非屏蔽高性能双绞线
	箱
	60

	7
	模块
	六类非屏蔽模块
	个
	300

	8
	配线架
	六类非屏蔽配线架（含24个模块）
	个
	14

	9
	工作跳线
	六类非屏蔽跳线，3m
	条
	300

	10
	管理跳线
	六类非屏蔽跳线
	条
	300

	11
	面板及底盒
	双孔面板、安装底盒
	个
	150

	12
	电话线
	4芯用户线
	m
	5000

	13
	面板及底盒
	电话专用
	套
	54

	14
	电话模块
	4芯模块
	个
	54

	15
	楼层机柜
	9U机柜
	个
	6

	16
	镀锌线槽
	100*100
	米
	400

	17
	辅材
	直通、弯头、罗丝、胶粒等
	批
	1

	二、网络设备清单

	（一）、内网

	1
	核心交换机
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1 

	2
	多模模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)
	个
	14

	3
	多模模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)
	个
	2 

	4
	接入交换机
	S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
	台
	7

	5
	网络内部安全管理系统
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	套
	1

	（二）、外网

	1
	核心交换机
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1 

	2
	多模模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)
	个
	14

	3
	接入交换机
	S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
	台
	7

	4
	防火墙
	 交流主机(2GE COMBO+ 4GE 电口,4GB内存，1AC电源)-含华为内容过滤软件，默认含4000个IPSEC VPN隧道，SSL VPN用户数为100。
	台
	1 

	5
	上网行为管理
	标配2GE交流主机-含4GE(RJ45)电接口板-含HS通用安全平台软件
	套
	1 

	6
	无线管理器
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1 

	7
	无线控制器
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	个
	4 

	8
	AP
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	个
	22

	9
	以太网交换机
	S5700-28P-PWR-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)
	台
	2 

	三、机房改造清单　

	（一）、机房系统

	1
	柜体
	1100*600*2200（黑）
	台
	3

	2
	列头柜
	1100*600*2200（黑）
	台
	1

	3
	静电地板
	600*600（国标）
	㎡
	43.2

	4
	玻璃隔断
	6000*3000（10mm钢化玻璃）
	㎡
	18

	5
	机房室内吊顶
	铝扣板600*600（含龙骨、挂件等）
	㎡
	43.2

	6
	LED灯
	600*600
	套
	9

	7
	电源线
	10㎡（铜线）
	m
	300

	8
	电源线
	6㎡（铜线）
	m
	200

	9
	电源线
	4㎡（铜线）
	m
	300

	10
	五孔插座
	16A（一线品牌）
	个
	8

	11
	PDU
	16A，8口国标10A插座
	个
	8

	12
	接地线
	6㎡（铜线）
	m
	300

	二、配电系统

	1
	15KVA综合配电模块
	1路100A/三相市电输入，2路75A三相空调分配/UPS、10路16A单相机柜供电、1路C级防雷及开关，接线端子输出，不带总路及支路检测功能
	个
	1

	2
	主路电量仪表
	含主路电量参数检测功能，主要检测市电输入三相电压、线电压、相电流、有功功率、有功电能参数以及防雷状态检测功能，含互感器
	个
	1

	3
	防浪涌模块
	
	个
	1

	三、UPS系统

	1
	15KVA UPS
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1

	2
	电池
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	9

	四、制冷系统

	1
	精密空调
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	套
	1

	五、机房环境监控系统

	1
	监控触摸屏
	7寸液晶屏
	台
	1

	2
	监控主机
	采用ARM嵌入式系统，DC24V供电
	套
	4

	3
	温湿度传感器
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	个
	8

	4
	机柜照明
	LED节能一体化灯
	条
	8

	5
	烟雾传感器
	DC12V供电，干接点信号输出，用于检测烟雾状态
	个
	4

	6
	机柜水浸
	DC24V供电，干接点信号输出，安装于柜体的热区域
	套
	4

	7
	机柜门磁
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	对
	8

	8
	开关电源
	12VDC，用于采集设备供电
	个
	4

	9
	短信报警机
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	个
	1

	10
	管理主机
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1

	11
	采集箱、电源、端子
	
	个
	4

	六、广播系统

	1
	IP网络广播控制软件
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	套
	1

	2
	IP网络广播双向对讲话筒
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	5

	3
	天花扬声器（不带后罩）
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	个
	21

	4
	IP网络功放
	详见“设备详细技术参数要求”中相关产品要求
	台
	1

	5
	广播主线
	RVV2*2.5
	m
	2100


2、主要设备详细技术参数要求
1）精密空调参数要求

	序号
	功能指标
	技术参数及要求

	1
	空调总制冷量
	空调总制冷量≥12.5kw，显冷量≥11.3kw，风量：≥2850m3/h；显热比≥0.9，下送风；输入电源：380V-50HZ  

	2
	能效比
	★能效比大于3，提供经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检测报告扫描件证明



	3
	室外运行环境
	可以-20℃ ( +45℃范围内正常制冷工作；选配低温组件后，机组可在-40℃ ( +45℃范围内制冷工作。  

	4
	检测证明
	提供精密空调制造商的生产许可证、3C认证扫描件。精密空调厂家具有空调焓差实验室，并提供焓差实验室合格证扫描件。精密空调厂家取得“国家认定企业技术中心”，通过ISO9001体系认证，提供证书及证明文件扫描件。

	5
	风冷冷凝器
	风冷冷凝器采用耐腐钢材及户外喷涂处理，采用防护等级IP65的无极转速控制器调节风扇转速

	6
	散热方式
	空调采用R410A环保制冷剂，室外机采用风冷方式散热


2）15KVA三进单出在线式UPS参数要求

	序号
	功能指标
	技术规格要求

	1
	主机功率
	功率为15KVA/12KW；三进单出高频在线式

	2
	启动
	▲具备电池冷启动功能；

	3
	输入频率
	40-70HZ

	4
	输出电压
	220Vac±1%

	5
	输出频率
	市电模式可以进行正负10%上下设置，电池模式50HZ/±0.2%

	6
	整机效率
	经济运行模式>98%，正常模式≥90%，过载能力：过载125%/150%维持10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复

	7
	并机方式
	通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联

	8
	直流电压
	为了节省成本及电池损坏维护方便，直流电压:192/216/240Vdc 可选

	9
	防潮
	★UPS机柜具有防潮功能，需要提供防潮技术证书扫描件。

	10
	检测认证
	▲UPS品牌必须获得中国节能产品认证证书，需要提供节能认证扫描件；进入最新一期（二十期）节能产品政府采购清单

	11
	售后
	产品生产厂家在全国各个省会城市设有有厂家办事处，提故障电话后8小时内到达现场，可提供进行7*24小时售后服务；


3） 核心交换机技术参数要求（内外网相同）

	序号
	功能指标
	技术规格要求

	1
	交换容量
	交换容量≥580Gbps

	2
	包转发率
	包转发率≥200Mpps

	3
	硬件
	为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源

	4
	端口
	支持24个千兆光口，8个复用千兆电Combo口，8个万兆光口

	5
	二层功能
	支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

	
	
	支持MAC地址≥128k，提供权威第三方测试报告

	6
	IP路由
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6

	
	
	支持IPv4 FIB≥512k，提供权威第三方测试报告

	7
	无线管理
	支持融合AC功能，无需插卡，整机可管理1K AP，16K用户，提供权威第三方测试报告

	8
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	9
	纵向虚拟化
	支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理，提供权威第三方测试报告

	10
	QOS
	支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法

	11
	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理

	12
	资质证书
	▲提供工信部入网证书

	
	
	▲投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告


4）接入控制器技术参数要求（内外网相同）

	序号
	功能指标
	技术规格要求

	1
	802.11协议
	支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11d等协议，支持传输速率选择，支持信道选择，支持最大传输功率设置

	2
	CAPWAP协议
	支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议

	3
	最大管理AP数
	支持最大管理AP数量≥128

	4
	最大管理用户数
	支持最大管理用户数量≥2K

	5
	转发性能
	▲数据转发性能≥4 Gbps

	6
	端口与供电
	支持6个千兆RJ45电口+2个千兆Combo口，可满足8口POE（802.3af）供电

支持USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等

	7
	认证与加密
	支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证

支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP

支持内置portal服务器

支持Hotspot2.0，提供官网证明链接

	8
	VLAN Pool
	支持VLAN Pool功能, 解决高密场景下地址池不足问题，提供第三方认证报告

	9
	路由特性
	支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，

	10
	安全性
	支持WIDS/WIPS，非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御

支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别

支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击

	11
	可靠性
	▲支持射频管理功能，可自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补盲

支持负载分担功能，支持基于流量或用户数的AP负载分担

支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份

	12
	RTLS无线定位
	支持对AeroScout和Ekahau的tag定位

支持对Wi-Fi终端的网络侧定位

	13
	设备识别与应用识别
	内置终端类型识别功能，可基本用户终端制定网络访问策略

支持4-7层应用识别，可识别的应用类型不小于800个（如QQ、BT、微信等），且能针对识别出的不同应用设定相应管控策略,提供第三方认证报告。

	14
	Lync API
	支持Microsoft 公司LyncAPI，在语音环境，利用Lync API识别和调度，保障语音的效果。

	15
	mDNS
	支持mDNS网关协议，可实现跨VLAN用户间的AirPlay、AirPrint等业务共享功能，提供第三方认证报告

	16
	Web网管
	支持Web网管，使用本地图形化配置

	17
	维护性
	支持AC WEB界面一键式故障诊断功能，实现WLAN业务常见故障分析，故障结果呈现及相应优化建议，且能导出全流程信息报表,提供第三方认证报告。

	18
	证书和报告
	产品需通过工信部入网检测，并提供检测报告

▲产品通过PCI DSS数据安全标准认证，提供认证机构评估报告

	19
	品牌
	▲为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的AC与交换机/路由器为同一品牌


5）广播系统技术参数要求

	序号
	功能指标
	技术规格要求

	1
	IP网络广播控制软件


	软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。
系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。
  系 统 功 能                                                                                    
  支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。
  支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。
  远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。
  音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。
  分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。
  ▲定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。
  网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。
  寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。
  会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。
  ▲服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。
  广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。
  本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。
  报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。
  运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。
  电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。
  ▲紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。
  节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。
  ▲站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。
  支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。
  支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；

★必须能够与上级法院无缝对接。（提供承诺书原件）

	2
	IP网络广播双向对讲话筒


	1. 专业寻呼话筒外型，具有TFT真彩液晶屏，20个按键及指示灯；
2. 采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；
2.带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮；
3. ▲内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向通话；
4.支持显示来电去电中文名称，便于识别；
5.可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键；
6. ▲标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由
规格参数SPECIFICATIONS                                    
电源, 功耗 POWER CONSUMPTION DC9V, ≤5W
网络通讯协议 NETWORK PROTOCOL TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
网络芯片速率 NETWORK CHIP RATE 10/100Mbps
音频编码 AUDIO CODE MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样,位率 AUDIO SAMPLING 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps
信噪比、频响 S/N ≥90dB20Hz-20KHz
网络声音延迟 AUDIO DELAY 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms
显示屏 DISPLAY SCREEN TFT 1.8”LCD 128X160
音频接口 AUDIO INTERFACE 1路线路输入、1路线路输出1 Line In, 1 Line Out


	3
	天花扬声器(不带后罩）


	最大功率6W
输入70V/100V
▲灵敏度92dB±3dB
阻抗黑-COM    白-1 KΩ绿-500Ω
频率响应110-18KHZ
喇叭单元6″*1
安装开孔尺寸170mm
产品说明：
黑色-COM 公共端接功放的-COM
白色-100V 正极接功放的-100V
绿色-70V  正极 一般不接线



	4
	
	

	
	▲IP网络功放


	1. 机架式设计，防蚀铝拉丝面板，超薄型的网络定压功放，启动时间≤1秒；
2. 内置D类数字功放，可选择60W/120W/240W/350W(定压100V)输出，发热小功效更高， 无信号时自动进入省电模式；
3.设有5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制；
4. 可以自由设置5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)；
5.提供音频线路输出，接外部功放扩音；
6. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。




6）网络内部安全管理系统技术要求

	序号
	功能指标
	技术规格要求

	一、网络管理

	1
	▲网络拓扑管理
	自动扫描生成网络拓扑图，支持网络拓扑连接结构管理，可自动识别设备型号、制造厂商等设备信息

通过拓扑管理，可随时了解网络各设备、各线路的负载状况，了解设备各项实时参数，并可在拓扑图上显示各网络设备、线路的异常状态

	2
	网络设备管理
	整体查看网络中所有IP设备的信息，提供多种方式过滤查找设备

提供多种对设备的操作，如远程桌面、ping、telnet、SSH等

可对网络设备的端口状态、流量、cpu占用、内存使用等性能状态进行实时显示，并提供重启、关闭设备，开启、关闭接口等操作

可对服务器的cpu占用、内存使用、磁盘空间状态、硬件信息、安装软件信息等状态进行实时显示

	3
	网络连接管理
	▲自动定位PC机与网络设备的连接关系，生成PC机与网络设备接口的关系表

当PC的连接关系发生改变时自动显示状态变更

	4
	网络运行管理
	可实时监控网络设备间的线路连接状况、出速率、入速率、带宽占用率、丢包率、包错误率等状态
可根据运行管理策略，发现并显示网络连接线路的异常状态

	5
	设备性能管理
	实时监控网络设备及服务器的cpu占用率、内存使用率、ping延迟状态、关键进程运行状态等性能信息

可根据运行管理策略，发现并显示异常状态的网络设备。

	6
	链路质量管理
	可实时监控指定链路的通阻状态，并对断链线路进行告警；可监控链路的质量，包括延时、跳转和丢包率等指标

可对链路发生的异常或故障状态，下达链路检测通知到相关维护人员，由维护人员进行处理，待处理完后上报值班管理员，并存入值班日志中

可根据权限查询链路状态，并可对链路出现异常状态的概率进行统计分析

	二、事件管理

	7
	事件处理
	采用统一数据格式集中处理各类设备产生的事件，屏蔽了硬件设备及系统的差异性

可结合知识库向管理员提出相应事件的处理意见，为事件处理提供辅助决策，并可将本次成功处理事件流程录入知识库

可实现自动故障定位，减少管理员的故障排查时间

	8
	事件告警呈现
	▲可对事件告警信息进行集中呈现，支持告警信息的详细描述，告警内容包括告警名称、告警类别 、告警发生的设备、告警级别、告警发生时间、告警确认操作人员、告警确认操作时间、告警清除操作人员、告警清除操作时间、告警报送次数、告警状态、告警内容描述等

支持对告警的统计展示，包括数据分布图、趋势图等

支持对告警的图形化显示，在显示界面上可以通过颜色标识、声音、等方式进行安全告警的呈现，告警呈现的方式可以通过规则定义的方式进行配置

支持对当前告警、历史告警的检索和查询，可以根据当前告警事件反向追溯派生相关告警的事件和网络对象

支持告警压缩功能，当大量事件导致某一告警重复产生时，应当只针对一个网络对象告警一次，重复的告警以数据累加的形式记录于前一告警中

	三、IP资源管理

	9
	子网查看
	自动发现被管理网络内的子网信息

查看子网内的设备在线状态

	10
	IP使用查看
	▲以图形化方式直观展现IP地址分布、地址空间利用率、连接情况等信息

提供全网IP/MAC、所在设备、所在端口、所在VLAN、PC主机名称、端口状态等用户信息一览表

	11
	知识库管理

	▲提供知识库录入、查询功能

可结合事件管理模块，将成功的事件处理流程自动录入知识库

可与告警事件、资源等关联，当发现告警时可自动定位与之相关的知识库，提高故障解决效率

	
	
	▲支持动态台账表单设计，方便用户自定义、管理自身的台账信息。

	12
	台账信息管理
	对网络中的各种状态信息进行统计，包括告警事件统计，性能分析、负载分析，流量分析等类型，支持日、周、月、年等时间周期，支持按TopN条件显示

可按用户关心的信息定制成相应的报表，提供订阅功能

	13
	报表管理


	提供知识库录入、查询功能

可结合事件管理模块，将成功的事件处理流程自动录入知识库

可与告警事件、资源等关联，当发现告警时可自动定位与之相关的知识库，提高故障解决效率

	
	
	支持动态台账表单设计，方便用户自定义、管理自身的台账信息。

	14
	软件著作权
	▲提供厂商的软件著作权证明材料。


7）机房环境监控系统

A、管理主机

	概述
	

	主/北桥芯片
	Intel H81

	CPU
	Intel 3.0GHz

	硬盘
	2.5英寸SSD固态硬盘，SATA 6Gb/s

	内存
	DDR3 1600 4G

	芯片组
	

	主/北桥芯片
	Intel H81

	集成显卡
	需要搭配内建GPU的处理器

	显示输出接口
	有

	支持CPU
	I7 I5 I3等

	内存标准
	▲DDR3 1600/1333MHz

	双通道
	支持

	PCI EXpress X16
	1个

	SATA接口范围
	4

	声卡类型
	7.1声道

	网卡类型
	10/100/1000M

	USB接口
	2*3.0USB 2*2.0USB扩展

	VGA
	1*VGA

	DVI
	1*DVI

	音频接口
	3*3.5mm


B、湿温度传感器

	测量性能
	测量范围
	温度：-20-70度

湿度：0-100%H

	
	测量精度
	温度：±0.5度，在25度时检测

湿度：±5%H，在25度时检测

	通信接口
	物理接口
	RS485

	
	传输距离
	最大通讯距离1200米

	
	地址
	1-254，通过按键选择

	
	协议
	MODBUS-RTU

	
	数据格式
	N.8.1

	
	波特率
	2400，4800.19200，通过按键选择，默认9600

	输入电压
	12VDC

	材料
	ABS树脂


九、设备的一般要求

1、所有设备必须是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5、所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

 6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

★7、投标人中标后必须和采购人签订《保密协议》。（提供承诺书原件）

十、售后服务
1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。投标人可根据自身实力提出更长质保期，投标人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。

6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。 

7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

8、中标人需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。

11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。
十一、培训要求
    验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。
十二、验收要求
1)中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。 

2)经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。

3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。
十三、质保期和完工期、地点：
1、交货地点（货物安装地点）

产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、完工期
在合同签订后 90 天内完成验收合格并交付使用；

4、质保期

质保期1年或以上。

十四、付款方式：
1、合同签订后，在15天内支付中标金额的30%；

2、在全部货物进场安装完毕并验收合格后，在15天内支付中标金额的65%；

3、剩下中标金额的5%作为质保金，在质保期满后无息支付；

4、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
第四部分

合 同 条 款
 云城区人民法院信息化建设项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一六年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。

买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

包装费、运费已包含在合同价内。

十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、合同签订后，在15天内支付中标金额的30%；

2、在全部货物进场安装完毕并验收合格后，在15天内支付中标金额的65%；

3、剩下中标金额的5%作为质保金，在质保期满后无息支付；

4、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。

卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务

  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。

质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。

十八、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：

地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：

传     真：
传     真：

开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………

附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；

      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1. 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	2.投标人须具有本项目相关的涉密资质；（报名时提供相关证明文件复印件并加盖公章）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	3. 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	4.符合《政府采购法》第二十二条规定
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	5.本项目不接受联合体投标
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥2,100,000.00 元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。

    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为440000-201701-146136-0001号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 440000-201701-146136-0001）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：440000-201701-146136-0001]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：

                                                     法定代表人（签字或盖章）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式


 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》

 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时提供原件。】

6.制造商出具的授权函格式
授 权 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

  授权签字的代表姓名：                        授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

￥

已付金额：  

元

￥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 440000-201701-146136-0001
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1投标人简介。

10.2014年至今同类项目业绩（须有合同或中标通知书复印件）

10.3投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表

   10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼。

10.6名称变更证明

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2014
	
	
	

	
	2015
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

10.2投标人2014年至今同类目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年至今同类项目业绩
2、须提供所填业绩的合同证明文件或中标通知书复印件并加盖公章（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表

投标人提供近 二 年（2014年、2015年）的财务报表

10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

11.3货物配置清单

11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式

11.3.1 货物明细表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：
11.5   质量保证及售后服务

11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

13．技术差异表格式

技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

14. 同意采购文件条款声明格式
同意采购文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：440000-201701-146136-0001]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封

唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意采购文件条款声明格式

