投标货物报价明细表（包组一）
[货币单位：人民币元]
	序号
	名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6★5
	

	
	
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	交互式一体机
	一、显示部分：
1. 屏体类型：LED背光、防眩光。
2. 显示尺寸：65英寸，显示比例：16：9。
3. 物理分辨率： 1920*1080
二、外观结构：
1. ▲屏幕左右两侧各丝印15个同教学软件功能紧密结合的快捷键
2. 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。
3. 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。
4. ▲前面板9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。
5. 采用红外十点触控技术。
6. ▲具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能（已提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。详细见2.5制造商出具的授权文件
7. ▲信号源窗口可实现3个画面内容，同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源。
8. 可对任意信号源画面进行十点批注。
9. 不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；
10. 可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。
11. 平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。
12. 具备文件管理器功能，可实现文件分类，预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。
13. 可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。
14. 安卓配置：Android5.0版本，动态内存1GB。
15. ▲为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。
16. 智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。
17. ▲为方便维护跟使用，一体机跟高拍仪为同一品牌。
18.已提供“交互一体机”样机现场演示产品各项功能。
三、插拔式电脑：
1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。
2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4460及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G
3、主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
4、产品具有软件一键还原功能；
5、铜导管散热模组，侧出风散热设计；
6、硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。
	鸿合
HD-I6573E
	中国
	台
	1
	16800
	16800
	

	2
	推拉黑板
	1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与正面平齐，外层为两块滑动书写板。
2.基本尺寸：4000mm×1280mm，可根据所配电子白板适当调整，确保与电子白板的有效配套。
3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。
4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，G型滑道，模具挤压一次成型，规格57 mm×100 mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度15mm；内框规格37 mm×20mm。
8.滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。数目8个，上下均匀安装。
9.除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格30 mm×35 mm×20mm，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。
10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角R25mm，并带有注册商标。
11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
12.产品符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。
	蓝贝
思特
4HG100-57
	中国
	块
	1
	2100
	2100
	

	3
	壁挂式高清高拍仪
	1. 像素：800万像素感光芯片
2. 壁挂箱结构：壁挂式结构，带2根气压拉杆；箱体尺寸：420mm *200mm* 65mm；
3. 接口：3个USB接口
4. ▲支持USB3.0接口，支持U盘直接存储，最大支持128G；
5. ▲顶端内置高强数码雾灯光源，LED光源四级调光，方便在不同环境下进行使用；
6. 副摄像头旋转角度：垂直120度，水平360度，方便实时多角度采集图像；
7. 拍摄幅面：A4幅面；
8. 主摄像头最大工作分辨率：3264*2448；
9. 速率：40帧/秒 720P模式；
10. 输出格式：MJPG，YUY2；
11. 麦克风：搭载高灵敏度麦克风，支持录制微课视频；
12. 白平衡/色彩补偿：自动；
13. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF;
14. USB五伏电源直接供电，环保无辐射。
	鸿合
HZ－G11
	中国
	个
	1
	1500
	1500
	

	4
	交互式备授课系统软件
	1、▲备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。
2、▲学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、语言（语文）、美术以及音乐等15大学科工具和教学资源等。
3、语音报读：可在软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。
4、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。
5、软件启动页：备授课系统提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。
6、与教育云平台深度整合：备授课系统中可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。
7、导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。
8、书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能；
9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。
10、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。
11、外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。
12、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。
	鸿合
	中国
	套
	1
	850
	850
	

	5
	教育云平台软件
	1、提供云平台的全文检索与智能推荐功能
提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；
2、提供诸多专题性质的教学应用，包括：
1) DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料；
2) 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。
3、与备课软件结合，在线课程制作功能
教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。
教师个人云存储功能
4、▲提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。
	鸿合
	中国
	套
	1
	800
	800
	

	6
	仿真实验软件
	1、依据人教版11套教材开发，所有实验无需安装，可作为媒体直接插入并保存到软件中，操作简单、灵活。
2、提供6科实验，实验数量463个。
3、▲每个实验均设置八大版块：实验演示、实验器材、实验原理、实验目的、开始实验、注意事项、实验检测、实验应用。
重点实验均配套一个使用讲解视频，每个实验都提供一套跟该实验相关的练习，其中大部分为历届中考试真题。
4、提供终身免费升级。
	鸿合
	中国
	套
	1
	650
	650
	

	7
	组卷阅卷系统软件
	1、支持四种组卷方式：知识点选题、章节选题、试卷选题、智能选题；组卷时，支持通过题型、难度对试卷内容进行筛选、控制；
2、支持关键字试卷搜索，支持通过省份、年份、年级、学期以及类型进行特定条件的试卷筛选；
3、智能选题可通过设置特定知识点或者章节范围、难度系数、不同题型题数来进行选题组卷。
4、支持预览查看试卷整体情况，包括总题数量，题型，及每个题型的题数；
5、▲支持试卷预览，用户可以自定义试卷名称、考试范围、考试时间、命题人，也可对试题进行注释、排序、移除以及保存操作；
6、支持导出word，包括A3格式和A4格式及是否同时导出一份标准答案；
7、▲支持导出打印试卷，包括A3格式和A4格式及是否同时打印一份标准答案；
8、▲支持试卷管理：支持试卷导出为word文档，支持A3纸与A4纸两种纸张大小，且可选是否同时导出答案。支持打印答题卡，且可用于答题卡阅卷。
9、支持阅卷，操作简单方便，支持自由编写学生名册，包括姓名和学号，也可以下载导入学生名册模板。提供成绩单，显示阅卷结果。同时也可以进行“导出成绩单”和“清空成绩单”操作；
10、题库5000套的各地模拟题；题库包含人教课表版小学语文、小学数学、小学英语每科30000道同步试题；试题分布均衡，每个知识点、每节、每种提醒、每种难度都有数量相近的试题；试题总量达：3,080,000
	鸿合
	中国
	套
	1
	850
	850
	

	8
	新课标教学软件
	通过软件，可直接访问网络资源库；
▲在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；
同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。
	鸿合
	中国
	套
	1
	850
	850
	

	9
	教学扩音器
	频响范围：108（Hz） ;输出功率：20（W）
	爱歌
	中国
	个
	1
	150
	150
	

	10
	教鞭及专用笔
	可伸缩教鞭及一体机专用教学笔
	国产
	中国
	套
	1
	350
	350
	

	11
	辅材
	线槽、信号线等配件
	国产
	中国
	批
	1
	800
	800
	

	12
	安装调试
	含运输、安装、调试
	国产
	中国
	项
	1
	800
	800
	

	13
	小计
	每套小计
	
	
	
	
	
	26500
	

	14
	合计
	123套合计
	
	
	
	
	
	3259500
	

	总投标价：人民币叁佰贰拾伍万玖仟伍佰圆整 （￥: 3259500.00元）





投标货物报价明细表（包组二）
[货币单位：人民币元]
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	交互一体机
	显示尺寸：65英寸
型号：HD-L6573E
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	台
	57
	18480.00
	0
	0
	18480.00
	1053360.00
	

	2
	推拉黑板
	规格：4000mm×1280mm
型号：4HG100-57
	山东蓝贝思特教装科技股份有限公司
	中国
	块
	57
	1950.00
	0
	0
	1950.00
	111150.00
	

	3
	壁挂式高清高拍仪
	规格：420mm *200mm* 65mm；
型号：HZ-G11
	北京鸿合智能系统股份有限公司
	中国
	台
	57
	1750.00
	0
	0
	1750.00
	99750.00
	

	4
	交互式备授课系统软件
	V3.0版
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	57
	590.00
	0
	0
	590.00
	33630.00
	

	5
	教育云平台软件
	V2.0版
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	个
	57
	570.00
	0
	0
	570.00
	32490.00
	

	6
	仿真实验软件
	V1.0版
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	[bookmark: _GoBack]57
	600.00
	0
	0
	600.00
	34200.00
	

	7
	组卷阅卷系统软件
	V1.0版
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	57
	560.00
	0
	0
	560.00
	31920.00
	

	8
	新课标教学软件
	V1.0版
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	57
	580.00
	0
	0
	580.00
	33060.00
	

	9
	教学扩音器
	S-318
	索爱
	中国
	台
	57
	180.00
	0
	0
	180.00
	10260.00
	

	10
	教鞭及专用笔
	N26C
	诺为
	中国
	个
	57
	180.00
	0
	0
	180.00
	10260.00
	

	11
	辅材
	常规线材、五金材料
	深圳市育新文化发展有限公司
	中国
	套
	57
	480.00
	0
	0
	480.00
	27360.00
	辅材每套480元。

	12
	安装调试
	国标
	深圳市育新文化发展有限公司
	中国
	套
	57
	480.00
	0
	0
	480.00
	27360.00
	安装调试人工费用每套480元





投标货物报价明细表（包组三）
[货币单位：人民币元]
	计算机教室配置

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9×5
	

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保检费
	单价
	总价
	备注

	1
	交互式一体机
	一、显示部分：
1. 屏体类型：LED背光、防眩光。
2. 显示尺寸：65英寸，显示比例：16：9。
3. 物理分辨率： 1920*1080
二、外观结构：
1. ▲屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键
2. 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。
3. 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。
4. ▲前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。
5. 采用红外十点触控技术。
6. ▲具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。
7. ▲信号源窗口可实现3个以上画面内容，同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源。
8. 可对任意信号源画面进行十点批注。
9. 不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注；
10. 可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。
11. 平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。
12. 具备文件管理器功能，可实现文件分类，预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。
13. 可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。
14. 安卓配置：Android5.0以上版本，动态内存不低于1GB。
15. ▲为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。
16. 智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。
17. ▲为方便维护跟使用，一体机跟高拍仪为同一品牌。
18.投标人投标时提供“交互一体机”样机现场演示产品各项功能。
三、插拔式电脑：
1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。
2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4460及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G
3、主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；
4、产品具有软件一键还原功能；
5、铜导管散热模组，侧出风散热设计；
6、硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	台
	1
	16580.00
	0
	0
	16580.00
	16580.00
	

	2
	推拉黑板
	1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与正面平齐，外层为两块滑动书写板。
2.基本尺寸：≥4000mm×1280mm，可根据所配电子白板适当调整，确保与电子白板的有效配套。
3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。
4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，G型滑道，模具挤压一次成型，规格≥57 mm×100 mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格37 mm×20mm。
8.滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。数目≥8个，上下均匀安装。
9.除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30 mm×35 mm×20mm，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。
10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。
11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
12.产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。
	
山东蓝贝思特教装科技股份有限公司
	中国
	块
	1
	2180.00
	0
	0
	2180.00
	2180.00
	

	3
	壁挂式高清高拍仪
	1. 像素：800万像素感光芯片
2. 壁挂箱结构：壁挂式结构，带2根气压拉杆；箱体尺寸：≥420mm *200mm* 65mm；
3. 接口：≥3个USB接口
4. ▲支持USB3.0接口，支持U盘直接存储，最大支持128G；
5. ▲顶端内置高强数码雾灯光源，LED光源四级调光，方便在不同环境下进行使用；
6. 副摄像头旋转角度：垂直120度，水平360度，方便实时多角度采集图像；
7. 拍摄幅面：A4幅面；
8. 主摄像头最大工作分辨率：3264*2448；
9. 速率：40帧/秒 720P模式；
10. 输出格式：MJPG，YUY2；
11. 麦克风：搭载高灵敏度麦克风，支持录制微课视频；
12. 白平衡/色彩补偿：自动；
13. 静态图片捕获存储格式：BMP/JPG/TIF;
14. USB五伏电源直接供电，环保无辐射。
	北京鸿合智能系统股份有限公司
	中国
	个
	1
	2180.00
	0
	0
	2180.00
	2180.00
	

	4
	交互式备授课系统软件
	1、▲备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。
2、▲学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、语言（语文）、美术以及音乐等15大学科工具和教学资源等。
3、语音报读：可在软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。
4、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。
5、软件启动页：备授课系统提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。
6、与教育云平台深度整合：备授课系统中可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。
7、导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。
8、书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能；
9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。
10、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。
11、外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。
12、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	1
	690.00
	0
	0
	690.00
	690.00
	

	5
	教育云平台软件
	1、提供云平台的全文检索与智能推荐功能
提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出；
2、提供诸多专题性质的教学应用，包括：
1) DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程；提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料；
2) 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。
3、与备课软件结合，在线课程制作功能
教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。
教师个人云存储功能
4、▲提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	1
	690.00
	0
	0
	690.00
	690.00
	

	6
	仿真实验软件
	1、依据人教版11套教材开发，所有实验无需安装，可作为媒体直接插入并保存到软件中，操作简单、灵活。
2、提供至少6科实验，实验数量不少于463个。
3、▲每个实验均设置八大版块：实验演示、实验器材、实验原理、实验目的、开始实验、注意事项、实验检测、实验应用。
重点实验均配套一个使用讲解视频，每个实验都提供一套跟该实验相关的练习，其中大部分为历届中考试真题。
4、提供终身免费升级。
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	1
	520.00
	0
	0
	520.00
	520.00
	

	7
	





组卷阅卷系统软件
	1、支持四种组卷方式：知识点选题、章节选题、试卷选题、智能选题；组卷时，支持通过题型、难度对试卷内容进行筛选、控制；
2、支持关键字试卷搜索，支持通过省份、年份、年级、学期以及类型进行特定条件的试卷筛选；
3、智能选题可通过设置特定知识点或者章节范围、难度系数、不同题型题数来进行选题组卷。
4、支持预览查看试卷整体情况，包括总题数量，题型，及每个题型的题数；
5、▲支持试卷预览，用户可以自定义试卷名称、考试范围、考试时间、命题人，也可对试题进行注释、排序、移除以及保存操作；
6、支持导出word，包括A3格式和A4格式及是否同时导出一份标准答案；
7、▲支持导出打印试卷，包括A3格式和A4格式及是否同时打印一份标准答案；
8、▲支持试卷管理：支持试卷导出为word文档，支持A3纸与A4纸两种纸张大小，且可选是否同时导出答案。支持打印答题卡，且可用于答题卡阅卷。
9、支持阅卷，操作简单方便，支持自由编写学生名册，包括姓名和学号，也可以下载导入学生名册模板。提供成绩单，显示阅卷结果。同时也可以进行“导出成绩单”和“清空成绩单”操作；
10、题库不少于5000套的各地模拟题；题库至少包含人教课表版小学语文、小学数学、小学英语每科不少于30000道同步试题；试题分布均衡，每个知识点、每节、每种提醒、每种难度都有数量相近的试题；试题总量达：3,080,000
	




深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	





中国
	





套
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1560.00
	





0
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1560.00
	





1560.00
	

	8
	新课标教学软件
	通过软件，可直接访问网络资源库；
▲在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；
同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	1
	880.00
	0
	0
	880.00
	880.00
	

	9
	教学扩音器
	频响范围：108（Hz） ;输出功率：20（W）
	深圳市威莱特科技有限公司
	中国
	个
	1
	270.00
	0
	0
	270.00
	270.00
	

	10
	教鞭及专用笔
	可伸缩教鞭及一体机专用教学笔
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	中国
	套
	1
	120.00
	0
	0
	120.00
	120.00
	

	11
	辅材
	线槽、信号线等配件
	深圳市威莱特科技有限公司
	中国
	批
	1
	600.00
	0
	0
	600.00
	600.00
	

	12
	安装调试
	含运输、安装、调试
	深圳市威莱特科技有限公司
	中国
	项
	1
	500.00
	0
	0
	500.00
	500.00
	

	13
	合计
	共33套
	

	
	小计
	每套小计:26770.00元

	
	合计1
	33套合计大写人民币:捌拾捌万叁仟肆佰壹拾元整。（小写￥883410.00元）




