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第一部分

磋 商 邀 请 函








磋 商 邀 请 函

[bookmark: OLE_LINK1]广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受罗定市幼儿园（以下简称“采购人”）的委托，对罗定市幼儿园消防安全设备安装项目（编号：445381-201712-360009-0004）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：罗定市幼儿园消防安全设备安装项目
2、预算金额：¥869,874.40元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。
4、用途：详见用户需求书。
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 
5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国服务。
5.3.  本项目属于政府采购项目。
5.4.  监管部门：罗定市财政局。
5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
[bookmark: _GoBack]报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。
二、合格报价人资格条件
1．报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2．提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
3．按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。
4.报价人须具有消防设施工程专业承包贰级或以上资质
5．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。
8．本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、获取磋商文件时间：2017年12月28日至2018年1月4日08：30-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
3、获取磋商文件方式：现场购买，不予邮寄。
  4、报名时报价人需提交：
4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；
4.2法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件；
4.3提供消防设施工程专业承包贰级或以上资质；
4.4提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】；
4.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）。
4.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准，提供网站的查询结果打印页面并加盖公章）；
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。
5、报名费：人民币200元（售后不退）；
（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点
1、递交报价文件时间：2018年1月12日下午14：30-15：00（北京时间）
2、报价截止时间：2018年1月12日下午15：00（北京时间）
3、磋商时间： 2018年1月12日下午15：00（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：罗定市幼儿园
采购人地址：罗定市人民北路 
2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话： 0766-8399669
采购代理机构传真： 0766-8399669 
六、 采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：麦小姐 
采购项目联系人电话：0766-3722476
七、磋商文件公示
    本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日（公告期限自2017年12月27日至2018年1月2日止）。
八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)及云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司
2017年12月27日
罗定市幼儿园消防安全设备安装项目               445381-201712-360009-0004
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第二部分

报 价 人 须 知

 
[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
1. 适用范围
1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。
1.2   资金来源：财政资金。

2. 定义
2.1 “采购人”指本采购项目的委托人。
2.2 “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。
2.3 “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。
2.4 “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
2.5 “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
2.6 “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.7  磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
3. 合格的报价人
3.1   报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
3.2   提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
3.3   报价人须具有消防设施工程专业承包贰级或以上资质；
3.4   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。
2）2015年、2016年的财务报告（经会计师事务所出具的财务报告）；其他组织可提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状报表复印件。
3）2017年5月-11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。
5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（提供网站的信用信息记录查询结果打印页面并加盖公章）；
3.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）；
3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；
3.8本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
[bookmark: _Toc61460073]二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
（1） 磋商邀请函；
（2） 报价须知；
（3） 用户需求书；
（4） 合同条款；
（5） 报价文件格式。
2     磋商文件的澄清
2.1 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。
3     磋商文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、报价文件
1     报价文件的编写
1.1 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
1.2 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
1.3 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
1.4 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；
2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3     报价文件的签署、装订和密封
3.1 报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件盖章才有效。
3.2 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
3.4 报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
3.5 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
3.6 没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 
3.7 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
3.8 封套均应按以下要求标记：
	
（正本/副本/报价信封）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）
项目名称：罗定市幼儿园消防安全设备安装项目   
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          
编号：445381-201712-360009-0004
报价人名称：                                  
报价人地址：                                  邮政编码：
报价人代表：                                  联系电话：


3.9 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
3.10 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11 报价人提交报价文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：
（1）从报价文件正本中复印的报价报价总表；
（2）报价保证金交付收据复印件；
（3）退保证金说明；（正本）
（4）报价函；
（5）法定代表人授权书；
（6）同意磋商文件条款声明格式；
3.12  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期
4.1 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币壹万柒仟元整（¥17,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。
5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。
5.3	报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公账户直接存入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账   号：80020000009599651 
开户行 ：云浮市云城区农村信用合作联社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号445381-201712-360009-0004]
（2）保证金的提交时间要求：报价截止时间前1天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；
（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。
5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：
（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。
6     报价文件的递交和撤回
6.1 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。
（1） 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
四、磋商及评审
1	磋商小组
1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。
2    磋商程序
2.1 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
2.2 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
2.4 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；
（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
2.5 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2.6 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
2.7 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。
3    评审
3.1 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
3.2 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
3.3 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。
[bookmark: _Toc61460075]4    评审办法
4.1	评审原则
（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。
（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2	磋商评审程序和评审方法
（1）  评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过
       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出
       实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投
       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否
       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×10
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。
2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
   5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   
   6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 
   7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
   8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
   9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=F1＋F2
F1、F2分别为技术商务得分、价格得分
4.3	推荐成交报价人
磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4	评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5	磋商、评审过程的保密性。
（1） 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。
（2） 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
4.7	变更服务方案的权利。
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费
5.1   成交报价人的确定
（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。
5.2   成交结果公告
（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3   质疑和投诉
（1）     供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
（2）      质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。
（3）      质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

（4）      质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。    
（5）      质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
（6）      政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
（7）      质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
（8）      质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。
（9）      质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
（10）  采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司	
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(果留香楼上)
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：邓先生
（10）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：罗定市财政局采购管理股 
地  址：罗定市宝定路
电  话：0766-3728616
邮  编：527200

5.4   成交通知书及中标通知书
（1） 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
（2） 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
（3） 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同
（1） 成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
（2） 合同的组成基于但不限于以下部分：
a.《合同书》；
b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。
5.6  成交服务费
（1）、中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标
[bookmark: _Hlt441794741]准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%


例如：某服务招标中标金额为2700万元，计算招标代理服务费收费额如下：
       100万元×1.5％＝1.5万元              （500－100）万元×0.8％＝3.2万元
      （1000-500）万元×0.45％＝2.25万元     （2700-1000）万元×0.25%＝4.25万元
       合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＋4.25＝11.2万元。
 (2)成交服务费以人民币支付。
(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
(4)成交服务费不在报价中单列。
(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、保密约定
1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
    5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权
罗定市幼儿园消防安全设备安装项目                                        445381-201712-360009-0004
7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 
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罗定市幼儿园消防安全设备安装项目（编号：445381-201712-360009-0004）初步评审细则表
                            评委签名：____________
	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是否固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算金额：¥869,874.40元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

罗定市幼儿园消防安全设备安装项目（编号：445381-201712-360009-0004）服务商务评分表
                            评委签名：____________
	                                                                                       投标单位
评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制
作情况
	投标文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	技术响应程度
	根据投标人对招标文件用户需求书中的各技术参数及要求的响应程度及性能符合性进行横向对比：优15-10分；良9-5分；差4-0分。
	15
	
	
	

	项目实施方案
	（1）据用户需求书，提供完整的设计方案及图纸的进行综合评审：优15-12分；良11-8分；差7-0分。（没有提供设计方案及图纸的得0分）；
（2）根据投标人项目技术方案、安装方案、进度计划、应急预案、沟通协调以及项目重点、难点的分析及其解决措施等进行横向对比：优5-4分；良3-2分；差1-0分。
	20
	
	
	

	所投产品情况
	所投产品质量标准、技术工艺、用材标准、合理化建议及整个项目的质量保证措施等横向对比：优10-8分；良7-5分；差4-0分。
	10
	
	
	

	售后服务方案
	根据投标人的售后服务方案、服务承诺及保障制度、措施、质保期等进行横向对比：优10-8分；良7-5分；差4-0分。
	10
	
	
	

	公司荣誉
	投标人2012年以来获得过市级（地级市）或以上工商行政单位颁发的“守合同重信用（重合同守信用）企业” 证书的得5分。（提供证书复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	安全生产
	投标人提供在有效期内“安全生产许可证”的得5分（提供证书复印件并加盖公章）
	5
	
	
	

	业绩
	投标人2012年至今完成同类型项目业绩，合同总金额为50万元以下的每提供一份得2分，合同总金额为50万元以上（含50万元）的每提供一份得4分。本项最高20分。【提供合同（或中标通知书复印件）及消防验收意见书复印件并加盖投标人公章】
	20
	
	
	

	合            计
	90
	
	
	



注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。
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第三部分

用 户 需 求 书



注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。
    2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

1、 项目概况
1、项目名称：罗定市幼儿园消防安全设备安装项目
2、项目预算金额：¥869874.40元。

二、 项目设备清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	一　
	　
	室外消防给水系统
	　
	　
	　

	1
	030901001011
	消火栓钢管
	1.名称:消火栓钢管
2.安装部位:室外
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	223.95

	2
	030901002011
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室外
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN100*4.0mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	18.23

	3
	031003003019
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN150
	个
	3.00

	4
	031003003020
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	2.00

	5
	031003008003
	除污器(过滤器)
	1.名称:Y型过滤器
2.型号、规格:DN100
	组
	1

	6
	031003010004
	软接头(软管)
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN100
	个
	1

	7
	031003013001
	水表
	1.安装部位(室内外):室外
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:焊接
4.附件配置:含2个闸阀、水表1个、倒流防止器1个
	组
	2

	二　
	　
	消火栓系统
	　
	　
	　

	8
	030901002010
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室外
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN100*4.0mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、沥青玻璃布 一布二油
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	125.96

	9
	030901002002
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN100*4.0mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	235.54

	10
	030901002003
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN65*3.75mm
4.连接方式:丝扣连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	49.51

	11
	030901010001
	室内消火栓
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.型号、规格:室内消防箱 单栓DN65
	套
	37.00

	12
	030901010002
	室内消火栓
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.型号、规格:天面试验消防箱 单栓DN65
	套
	2.00

	13
	030901013001
	灭火器
	1.形式:灭火器具和放置箱
2.规格、型号:供应安装墙挂手提式磷酸铵盐灭火器箱-箱体用冷扎钢板§1.0制作喷涂，箱内放2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5
	组
	15

	14
	031003003001
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	5.00

	15
	031003003002
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰蝶阀
2.型号、规格:DN100
	个
	3.00

	16
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:ARBX-25型
	个
	4

	17
	030901012001
	消防水泵接合器
	1.安装部位:室外地上 
2.型号、规格:SQD100-1.6型多用式
	套
	2.00

	18
	030601002001
	压力仪表
	1.压力表DN25(含弯管表阀)
2.工程内容
3.压力表、表弯、表阀、取源部件安装
4.试水 
5.单体校验调整 
6.完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用
	台
	1

	19
	031002001001
	管道支架
	1. 管架型式: 支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等
2.材质:碳钢
3.刷油: 除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道
	KG
	294.06

	20
	粤050101022001
	管沟土方
	1. 管沟挖土方(不分土质，综合考虑）
	m3
	78.82

	21
	粤050101023001
	回填方
	1. 管沟填土方(不分土质，综合考虑）
	m3
	63.06

	22
	040103002001
	余方弃置
	1. 余方弃置（运距综合考虑）
	m3
	15.76

	三　
	　
	自动喷淋系统
	　
	　
	　

	23
	030901001010
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室外
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	65.05

	24
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	237.7

	25
	030901001009
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN100*4.0mm
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	103.35

	26
	030901001003
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN80*4.0mm
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	55.02

	27
	030901001004
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN65*3.75mm
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	78.61

	28
	030901001005
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN50*3.5mm
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	57.57

	29
	030901001006
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN40*3.5mm
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	127.60

	30
	030901001007
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN32*3.25mm
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	498.87

	31
	030901001008
	水喷淋钢管
	1.名称:水喷淋钢管
2.安装部位:室内
3.材质、规格:热镀锌钢管、DN25*2.8mm
4.连接形式:螺纹连接
5.除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	588.95

	32
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位:室内  
2.输送介质:排水  
3.材质:PVC-U  
4.型号、规格:DN75mm  
5.连接方式:粘接连接  
6.附件配置:阻火圈
	m
	73.92

	33
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:直立式喷头
2.有、无吊顶:无吊顶 
3.材质:铜 
4.型号、规格:DN15mm
	个
	481

	34
	031003003004
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN150
	个
	3.00

	35
	031003003017
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	1.00

	36
	031003003018
	焊接法兰阀门
	1.名称:消声止回阀
2.型号、规格:DN100
	个
	1.00

	37
	031003003005
	焊接法兰阀门
	1.名称:信号闸阀
2.型号、规格:DZ45T-16Q型 DN150
	个
	10.00

	38
	031003001002
	螺纹阀门
	1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:ARBX-25型
	个
	1

	39
	030901008001
	末端试水装置
	1.名称、规格:末端试水装置ZSPP  DN25mm  
2.组装形式:现场组装
	组
	10

	40
	030901006001
	水流指示器
	1.名称、型号:水流指示器ZSJZ（A）-150 
2.规格:DN150mm
	个
	10

	41
	030901004001
	报警装置
	1.名称、型号:湿式报警阀ZSFZ150 
2.规格:DN150mm
	组
	1

	42
	030601002002
	压力仪表
	1.压力表DN25(含弯管表阀)
2.工程内容
3.压力表、表弯、表阀、取源部件安装
4.试水 
5.单体校验调整 
6.完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用
	台
	2

	43
	030901012002
	消防水泵接合器
	1.安装部位:室外地上 
2.型号、规格:SQD100-1.6型多用式
	套
	2.00

	44
	031002001002
	管道支架
	1. 管架型式: 支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等
2.材质:碳钢
3.刷油: 除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道
	KG
	869.16

	　四
	　
	水泵房
	　
	　
	　

	45
	030109001001
	离心式泵
	1.名称:消火栓主泵
2.参数;Q=15L/s，H=50m，N=15KW
3.输送介质:消火栓给水
4.备注:一备一用
	台
	2.00

	46
	030109001002
	离心式泵
	1.名称:喷淋主泵
2.参数;Q=25L/s，H=60m，N=30KW
3.输送介质:喷淋给水
4.备注:一备一用
	台
	2.00

	47
	030109001003
	离心式泵
	1.名称:消火栓（喷淋）稳压泵
2.参数;Q=1.11L/S,H=72m,N=1.5kW
3.输送介质:消火栓、喷淋给水
4.备注:一备一用
	台
	4.00

	48
	031006004001
	气压罐
	1.名称:隔膜式气压罐安装（气压罐）
2.规格:有效容积V=300L
	台
	2.00

	49
	030404015001
	控制台
	1.名称:消火栓主泵控制箱
2.型号:15KW
	台
	1.00

	50
	030404015002
	控制台
	1.名称:喷淋主泵控制箱
2.型号:30KW
	台
	1.00

	51
	030404015003
	控制台
	1.名称:消火栓（喷淋）稳压泵控制箱
2.型号:1.5KW
	台
	2.00

	52
	030901002005
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN150mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	25.28

	53
	030901002006
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN100mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	8.78

	54
	030901002007
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN80mm
4.连接方式:沟槽式卡箍连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	9.98

	55
	030901002009
	消火栓钢管
	1.安装部位(室内、外):室内
2.材质:内外热浸镀锌钢管
3.规格:DN50mm
4.连接方式:丝扣连接
5.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	10.02

	56
	031002003002
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:∅219X6.0
	个
	5

	57
	031002003003
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:∅140X4.5
	个
	3

	58
	031003003007
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN150
	个
	8.00

	59
	031003003008
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	1.00

	60
	031003003009
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN80
	个
	3.00

	61
	031003003011
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN50
	个
	4.00

	62
	031003003012
	焊接法兰阀门
	1.名称:泄压阀
2.型号、规格:DN150
	个
	1.00

	63
	031003003013
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰消声止回阀
2.型号、规格:DN150
	个
	2.00

	64
	031003003014
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰消声止回阀
2.型号、规格:DN50
	个
	2.00

	65
	031003008001
	除污器(过滤器)
	1.名称:Y型过滤器
2.型号、规格:DN150
	组
	2

	66
	031003008002
	除污器(过滤器)
	1.名称:Y型过滤器
2.型号、规格:DN50
	组
	2

	67
	031003010001
	软接头(软管)
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN150
	个
	2

	68
	031003010002
	软接头(软管)
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN50
	个
	2

	69
	030804001002
	低压碳钢管件
	1.名称:偏心异径管
2.型号、规格:DN150
	个
	2

	70
	030804001003
	低压碳钢管件
	1.名称:偏心异径管
2.型号、规格:DN100
	个
	2

	71
	030804001004
	低压碳钢管件
	1.名称:偏心异径管
2.型号、规格:DN50
	个
	2

	72
	030601002003
	压力仪表
	1.压力表Y-150(含弯管表阀)
2.工程内容
3.压力表、表弯、表阀、取源部件安装
4.试水 
5.单体校验调整 
6.完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用
	台
	10

	73
	030601002004
	压力仪表
	1、名称：压力开关
2、型号：Y-100
	台
	1.00

	74
	030901013002
	灭火器
	1.磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4
2.工程内容
3.安装
4.检查调试
5.完成灭火器安装的其他一切相关工程内容及材料费用
	具
	2

	75
	031002001003
	管道支架
	1. 管架型式: 支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等
2.材质:碳钢
3.刷油: 除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道
	KG
	73.52

	五　
	　
	自动报警系统
	　
	　
	　

	76
	030411001001
	配管
	1.名称:电线管 
2.材质:镀锌线管 
3.规格:SC20 
4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构敷设
	m
	1932.52

	77
	030411001002
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:镀锌线管
3.规格:SC25
4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构敷设
	m
	61.06

	78
	040205016001
	管内配线
	1.名称:报警传输线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-RVS-2x1.5
	m
	930.1

	79
	040205016002
	管内配线
	1.名称: 消防广播线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-RVS-2x1.5
	m
	354.93

	80
	040205016003
	管内配线
	1.名称:电话线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-RVVP-2x1.5
	m
	326.36

	81
	040205016004
	管内配线
	1.名称:DC24V 电源线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NH-BVV-2x2.5
	m
	545.39

	82
	040205016005
	管内配线
	1.名称:DC24V 电源线
2.配线形式:管内穿线 
3.规格:NH-BVV-2x4
	m
	45.16

	83
	040205016008
	管内配线
	1.名称:联动控制线
2.配线形式:管内穿线 
3.规格:NH-BVV-7x2.5
	m
	45.96

	84
	030411002001
	线槽
	1.名称:消防专用带隔板耐火金属线槽
2.规格:200×100
	m
	48.46

	85
	030404017001
	配电箱
	1.名称:模块箱
	台
	9

	86
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:感烟探测器
	个
	121

	87
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:感温探测器
	个
	1

	88
	030904008001
	模块(模块箱)
	1.名称:总线隔离模块
	个
	9

	89
	030904008002
	模块(模块箱)
	1.名称:控制模块
	个
	17

	90
	030904008003
	模块(模块箱)
	1.名称:输出模块
	个
	10

	91
	030904008004
	模块(模块箱)
	1.名称:输入/输出模块
	个
	3

	92
	030904003001
	按钮
	1.名称:消火栓按钮
	个
	39

	93
	030904003002
	按钮
	1.名称:手报(带消防电话插孔)
	个
	39

	94
	030904007001
	消防广播(扬声器)
	1.名称种类:广播（吸顶式）
	个
	22

	95
	030904005001
	声光报警器
	1.名称:声光报警器
	个
	39

	96
	030904006001
	消防报警电话插孔(电话)
	1.名称:火灾报警电话
	部
	1

	97
	030904012001
	火灾报警系统控制主机
	1.火灾报警系统控制主机
2.规格、线制:总线制
3.控制回路:256点以下
4.安装方式:落地式
	台
	1

	98
	030904013001
	联动控制主机
	1.联动控制主机
2.规格、线制:总线制
3.控制回路:256点以下
4.安装方式:落地式
	台
	1

	99
	030904014001
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	1.消防电话主机
2.规格、线制:总线制
3.控制回路:20门
4.安装方式:落地式
	台
	1

	100
	030904014002
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	1.消防广播主机
2.规格、线制:总线制
3.安装方式:落地式
	台
	1

	101
	030904016001
	备用电源及电池主机(柜)
	1.名称:24V备用电源
	套
	1

	六　
	　
	应急照明系统
	　
	　
	　

	102
	030411001003
	配管
	1.名称:电线管 
2.材质:镀锌线管 
3.规格:SC20 
4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构敷设
	m
	642.98

	103
	030411001004
	配管
	1.名称:电线管
2.材质:镀锌线管
3.规格:SC25
4.敷设形式及部位:砖、混凝土结构敷设
	m
	24

	104
	040205016006
	管内配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明线
3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5
	m
	1961.09

	105
	040205016007
	管内配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明线
3.型号规格:WDZN-BYJ-6
	m
	73.5

	106
	030404017002
	配电箱
	1.名称: 应急照明配电箱
2.规格:半周长1.5米以下
	台
	1

	107
	030412004001
	装饰灯
	1.项目名称:应急照明灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等
2.型号:双头
3.安装高度:H=2.5m
	套
	113

	108
	030412004002
	装饰灯
	1.项目名称:安全出口指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等
2.安装高度:门顶上方0.2米壁装
	套
	20

	109
	030412004003
	装饰灯
	1.项目名称:单向疏散指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等
2.安装高度:H=0.3m
	套
	36

	110
	030412004004
	装饰灯
	1.项目名称:双向疏散指示灯-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等
2.安装高度:H=0.3m
	套
	1

	七　
	　
	压力排水
	　
	　
	　

	111
	030109011001
	潜水泵
	1.名称:潜水泵
2.型号:WQG15-20-2.2
3.参数;2.2KW
4.输送介质:压力排水
5.备注:一备一用
	台
	2

	112
	030404015004
	控制台
	1.名称:潜水泵控制箱
2.型号:2.2KW
	台
	1.00

	113
	031001001001
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内、室外  
2.输送介质:压力排水 
3.材质:内外壁热镀锌加厚钢管  
4.型号、规格:DN100mm  
5.连接方式:沟槽式卡箍连接 
6.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
7.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	8.78

	114
	031001001002
	镀锌钢管
	1.安装部位:室内、室外  
2.输送介质:压力排水 
3.材质:内外壁热镀锌加厚钢管  
4.型号、规格:DN80mm  
5.连接方式:沟槽式卡箍连接 
6.除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍
7.冲洗、试验:水冲洗、水压试验
	m
	9.98

	115
	031002003004
	套管
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:∅140X4.5
	个
	1

	116
	031003003015
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	1.00

	117
	031003003016
	焊接法兰阀门
	1.名称:法兰消声止回阀
2.型号、规格:DN80
	个
	2.00

	118
	031003010003
	软接头(软管)
	1.名称:可曲挠橡胶接头
2.型号、规格:DN80
	个
	2

	119
	031002001004
	管道支架
	1. 管架型式: 支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等
2.材质:碳钢
3.刷油: 除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道
	KG
	18.25

	八
	
	防火门
	　
	　
	　

	120
	010802003001
	钢质防火门
	1.甲级钢质防火门（成品、包油漆）制安  
2.闭门器制安  
3.执手锁、五金配件制安
	m2
	1.89

	121
	010802003002
	钢质防火门
	1.乙级钢质防火门（成品、包油漆）制安  
2.闭门器制安  
3.执手锁、五金配件制安
	m2
	3.78

	九
	
	消防水池土建工程
	　
	　
	　

	122
	粤050101022002
	挖基坑土方
	1. 土壤类别:一、二类土
2. 挖土深度:4m
	m3
	224

	123
	粤050101023002
	土（石）方回填
	1. 土质要求:密实状态
2. 填土:夯实
	m3
	24

	124
	040103002002
	余方弃置
	1. 余方弃置（运距综合考虑）
	m3
	200

	125
	010501001001
	垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:粒径为40mm石子
	m3
	7

	126
	010502001001
	矩形柱
	1.柱高度:3.4m内    
2.混凝土强度等级:C25  
3.混凝土拌和料要求:S6抗渗
	m3
	1.6

	127
	070105003001
	消防水池 S6抗渗 C25
	1.池类型:消防水池
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:S6抗渗
	m3
	50.7

	128
	010515001001
	现浇混凝土钢筋
	1.钢筋种类、规格:  HRB335级钢筋（≥10mm）
	t
	7.621

	129
	040901010001
	高强螺栓
	1.钢材种类、规格:12
2.螺栓长度:90cm
	t
	0.11

	130
	010903002001
	砂浆防（潮）水 池外侧
	1.防水（潮）部位:池外壁
2.找平层:1:2水泥砂浆
3.防水做法:墙面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚、聚合物水泥砂浆8mm
	m2
	38.89

	131
	010903004001
	变形缝-钢板止水带
	1.变形缝部位:墙身   
2.止水带材料种类:钢板止水带
	m
	35.5

	132
	011003001001
	隔离层
	1.隔离层部位:水池外侧
2.隔离层做法:XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温20mm
	m2
	38.89


三、 项目其它要求
1. 报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。
2. 报价人应对设备清单和主要产品参数的要求，选用知名品牌货物进行报价，所有零部件必须是该品牌机器生产厂商提供的原装零部件，或者与机器品牌相同且具有与原装零部件相同的售后服务。 
3. 报价人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。
4. 报价人应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果报价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在报价文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。
5. 项目要求牢固、安全，并能够按清单标准建设施工，所使用材料须符合国家标准，报价人须提供主要材料的合格证、检验报告及供货证明。
6. 报价人针对用户需求清单和报价文件，经双方签名确认后并提供主要材料样品给采购人人确认后才能采购及安装。如无法达到将视为放弃中标资格。
7. 采购人有权要求报价人对中标方案进行局部修改或变更。
8. 所安装项目要求采用组装形式，尽量避免现场加工，减少对基础设施的破坏；避免电源挂空行走，并设置安全警示牌，保障学生的生命财产安全；要求利用原有的基础设施，减少土建部分的施工。
9. 本项目采购人只提供安装现场，采购人只提供电源取电点由报价人自行接电。
10.项目执行期间报价人须安全文明施工，保证工作人员及周围行人及车辆等财产的安全，发生安全事故全部由报价人负责。
11.项目执行期间报价人不能损坏或改变一切学校公用设施和绿化，如有施工过程中损坏或改变市政设施和绿化的，报价人必须按原样进行恢复，所发生的一切费用由报价人支付。
12.因项目执行过程中生的一切损失由报价人负责，采购人不作任何补偿，相应风险要考虑在报价文件当中。
13.本项目采用施工总承包的方式，由报价人承担总承包的义务和责任；包工、包料、包质量、包工期、包安全、包维护等。
四、现场踏勘
注：鉴于本项目的特殊性，要求在2018年1月5日上午09:00分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘结束时间由采购人安排。
1.报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2.采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3.经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。
★4.报价人报价时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件。（报价时随报价文件将原件放在正本中）
五、项目完成时间：要求中标单位合同签订之日起30个工作日内完成。
六、项目地址：罗定市罗城镇人民北路，罗定市幼儿园内。
七、验收标准：
 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
八、售后服务要求：
项目质量免费保修一年，以最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，中标人须在接到通知4小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后4小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间凡由所有工程本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人承担。
九、付款方式
1、本项目不设预付款，项目完成验收合格后，由采购人在2年内分期分批付清；
2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
罗定市幼儿园消防安全设备安装项目                                    445381-201712-360009-0004
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
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第四部分

合 同 条 款






	





罗定市幼儿园消防安全设备安装项目




合同书格式




项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一七年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲    方：                 
电    话：           　   传  真：           地  址：
乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：   
项目名称：                                  
采购编号：  

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、合同金额
合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
二、服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：
　　1．本合同项下的服务指                            。
　　2．......
3．......
三、甲方乙方的权利和义务
　　（一） 甲方的权利和义务
　　（二） 乙方的权利和义务
四、服务期间（项目完成期限）
1、服务地点：按采购人的指定的地点进行服务；
2、服务期： 
五、付款方式
付款方式如下： 
1、本项目不设预付款，项目完成验收合格后，由采购人在2年内分期分批付清；
2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
六、知识产权产权归属
七、保密
八、违约责任与赔偿损失
1) 乙方提供的服务不符合磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
九、争端的解决
1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十、不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十一、税费：
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十二、其它
1) 本合同所有附件、磋商文件、报价文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：
1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2）本合同一式　　份，买方　　份、卖方　　份、采购代理机构一份，政府采购监管部门一份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：
代表：                                        代表： 
签定地点：
签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日    
开户名称：
银行帐号：
开 户 行：












第五部分

报 价 文 件 格 式
（报价文件须编页码，且页码必须连续）
[bookmark: _Toc202816995][bookmark: _Toc202251074][bookmark: _Toc202819877][bookmark: _Toc202252033][bookmark: _Toc202251699][bookmark: _Toc202254104][bookmark: _Toc202820350]       
自查表
	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	报价人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价人须具有消防设施工程专业承包贰级或以上资质。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章。报价时随报价文件将原件放在正本中。】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	在“信用中国”网站（ [image: IMG_256]www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ [image: IMG_256]www.ccgp.gov.cn ）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统[image: IMG_256]www.gsxt.gov.cn 查询结果为准）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	本项目不接受联合体报价。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：预算金额：869874.40元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
罗定市幼儿园消防安全设备安装项目             445381-201712-360009-0004
日期：   年   月   日
 (
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1.2评审项目报价资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页
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第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。



报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日










一、项 目 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051][bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．报价文件格式

附表1.1  
报价总表
 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         
编号：445381-201712-360009-0004
	序号
	采购内容
	磋商总报价（人民币 元）
	服务期

	1
	
	
	

	总计
	大写：
小写：


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。
    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：


附表1.2
[bookmark: OLE_LINK15]投标货物报价明细表
[货币单位：人民币元]
报价人名称： 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一　
	　
	室外消防给水系统
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	030901001011
	消火栓钢管
	
	m
	223.95
	
	
	

	2
	030901002011
	消火栓钢管
	
	m
	18.23
	
	
	

	3
	031003003019
	焊接法兰阀门
	
	个
	3.00
	
	
	

	4
	031003003020
	焊接法兰阀门
	
	个
	2.00
	
	
	

	5
	031003008003
	除污器(过滤器)
	
	组
	1
	
	
	

	6
	031003010004
	软接头(软管)
	
	个
	1
	
	
	

	7
	031003013001
	水表
	
	组
	2
	
	
	

	二　
	　
	消火栓系统
	
	　
	　
	
	
	

	8
	030901002010
	消火栓钢管
	
	m
	125.96
	
	
	

	9
	030901002002
	消火栓钢管
	
	m
	235.54
	
	
	

	10
	030901002003
	消火栓钢管
	
	m
	49.51
	
	
	

	11
	030901010001
	室内消火栓
	
	套
	37.00
	
	
	

	12
	030901010002
	室内消火栓
	
	套
	2.00
	
	
	

	13
	030901013001
	灭火器
	
	组
	15
	
	
	

	14
	031003003001
	焊接法兰阀门
	
	个
	5.00
	
	
	

	15
	031003003002
	焊接法兰阀门
	
	个
	3.00
	
	
	

	16
	031003001001
	螺纹阀门
	
	个
	4
	
	
	

	17
	030901012001
	消防水泵接合器
	
	套
	2.00
	
	
	

	18
	030601002001
	压力仪表
	
	台
	1
	
	
	

	19
	031002001001
	管道支架
	
	KG
	294.06
	
	
	

	20
	粤050101022001
	管沟土方
	
	m3
	78.82
	
	
	

	21
	粤050101023001
	回填方
	
	m3
	63.06
	
	
	

	22
	040103002001
	余方弃置
	
	m3
	15.76
	
	
	

	三　
	　
	自动喷淋系统
	
	　
	　
	
	
	

	23
	030901001010
	水喷淋钢管
	
	m
	65.05
	
	
	

	24
	030901001002
	水喷淋钢管
	
	m
	237.7
	
	
	

	25
	030901001009
	水喷淋钢管
	
	m
	103.35
	
	
	

	26
	030901001003
	水喷淋钢管
	
	m
	55.02
	
	
	

	27
	030901001004
	水喷淋钢管
	
	m
	78.61
	
	
	

	28
	030901001005
	水喷淋钢管
	
	m
	57.57
	
	
	

	29
	030901001006
	水喷淋钢管
	
	m
	127.60
	
	
	

	30
	030901001007
	水喷淋钢管
	
	m
	498.87
	
	
	

	31
	030901001008
	水喷淋钢管
	
	m
	588.95
	
	
	

	32
	031001006001
	塑料管
	
	m
	73.92
	
	
	

	33
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	
	个
	481
	
	
	

	34
	031003003004
	焊接法兰阀门
	
	个
	3.00
	
	
	

	35
	031003003017
	焊接法兰阀门
	
	个
	1.00
	
	
	

	36
	031003003018
	焊接法兰阀门
	
	个
	1.00
	
	
	

	37
	031003003005
	焊接法兰阀门
	
	个
	10.00
	
	
	

	38
	031003001002
	螺纹阀门
	
	个
	1
	
	
	

	39
	030901008001
	末端试水装置
	
	组
	10
	
	
	

	40
	030901006001
	水流指示器
	
	个
	10
	
	
	

	41
	030901004001
	报警装置
	
	组
	1
	
	
	

	42
	030601002002
	压力仪表
	
	台
	2
	
	
	

	43
	030901012002
	消防水泵接合器
	
	套
	2.00
	
	
	

	44
	031002001002
	管道支架
	
	KG
	869.16
	
	
	

	　四
	　
	水泵房
	
	　
	　
	
	
	

	45
	030109001001
	离心式泵
	
	台
	2.00
	
	
	

	46
	030109001002
	离心式泵
	
	台
	2.00
	
	
	

	47
	030109001003
	离心式泵
	
	台
	4.00
	
	
	

	48
	031006004001
	气压罐
	
	台
	2.00
	
	
	

	49
	030404015001
	控制台
	
	台
	1.00
	
	
	

	50
	030404015002
	控制台
	
	台
	1.00
	
	
	

	51
	030404015003
	控制台
	
	台
	2.00
	
	
	

	52
	030901002005
	消火栓钢管
	
	m
	25.28
	
	
	

	53
	030901002006
	消火栓钢管
	
	m
	8.78
	
	
	

	54
	030901002007
	消火栓钢管
	
	m
	9.98
	
	
	

	55
	030901002009
	消火栓钢管
	
	m
	10.02
	
	
	

	56
	031002003002
	套管
	
	个
	5
	
	
	

	57
	031002003003
	套管
	
	个
	3
	
	
	

	58
	031003003007
	焊接法兰阀门
	
	个
	8.00
	
	
	

	59
	031003003008
	焊接法兰阀门
	
	个
	1.00
	
	
	

	60
	031003003009
	焊接法兰阀门
	
	个
	3.00
	
	
	

	61
	031003003011
	焊接法兰阀门
	
	个
	4.00
	
	
	

	62
	031003003012
	焊接法兰阀门
	
	个
	1.00
	
	
	

	63
	031003003013
	焊接法兰阀门
	
	个
	2.00
	
	
	

	64
	031003003014
	焊接法兰阀门
	
	个
	2.00
	
	
	

	65
	031003008001
	除污器(过滤器)
	
	组
	2
	
	
	

	66
	031003008002
	除污器(过滤器)
	
	组
	2
	
	
	

	67
	031003010001
	软接头(软管)
	
	个
	2
	
	
	

	68
	031003010002
	软接头(软管)
	
	个
	2
	
	
	

	69
	030804001002
	低压碳钢管件
	
	个
	2
	
	
	

	70
	030804001003
	低压碳钢管件
	
	个
	2
	
	
	

	71
	030804001004
	低压碳钢管件
	
	个
	2
	
	
	

	72
	030601002003
	压力仪表
	
	台
	10
	
	
	

	73
	030601002004
	压力仪表
	
	台
	1.00
	
	
	

	74
	030901013002
	灭火器
	
	具
	2
	
	
	

	75
	031002001003
	管道支架
	
	KG
	73.52
	
	
	

	五　
	　
	自动报警系统
	
	　
	　
	
	
	

	76
	030411001001
	配管
	
	m
	1932.52
	
	
	

	77
	030411001002
	配管
	
	m
	61.06
	
	
	

	78
	040205016001
	管内配线
	
	m
	930.1
	
	
	

	79
	040205016002
	管内配线
	
	m
	354.93
	
	
	

	80
	040205016003
	管内配线
	
	m
	326.36
	
	
	

	81
	040205016004
	管内配线
	
	m
	545.39
	
	
	

	82
	040205016005
	管内配线
	
	m
	45.16
	
	
	

	83
	040205016008
	管内配线
	
	m
	45.96
	
	
	

	84
	030411002001
	线槽
	
	m
	48.46
	
	
	

	85
	030404017001
	配电箱
	
	台
	9
	
	
	

	86
	030904001001
	点型探测器
	
	个
	121
	
	
	

	87
	030904001002
	点型探测器
	
	个
	1
	
	
	

	88
	030904008001
	模块(模块箱)
	
	个
	9
	
	
	

	89
	030904008002
	模块(模块箱)
	
	个
	17
	
	
	

	90
	030904008003
	模块(模块箱)
	
	个
	10
	
	
	

	91
	030904008004
	模块(模块箱)
	
	个
	3
	
	
	

	92
	030904003001
	按钮
	
	个
	39
	
	
	

	93
	030904003002
	按钮
	
	个
	39
	
	
	

	94
	030904007001
	消防广播(扬声器)
	
	个
	22
	
	
	

	95
	030904005001
	声光报警器
	
	个
	39
	
	
	

	96
	030904006001
	消防报警电话插孔(电话)
	
	部
	1
	
	
	

	97
	030904012001
	火灾报警系统控制主机
	
	台
	1
	
	
	

	98
	030904013001
	联动控制主机
	
	台
	1
	
	
	

	99
	030904014001
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	
	台
	1
	
	
	

	100
	030904014002
	消防广播及对讲电话主机(柜)
	
	台
	1
	
	
	

	101
	030904016001
	备用电源及电池主机(柜)
	
	套
	1
	
	
	

	六　
	　
	应急照明系统
	　
	　
	　
	
	
	

	102
	030411001003
	配管
	
	m
	642.98
	
	
	

	103
	030411001004
	配管
	
	m
	24
	
	
	

	104
	040205016006
	管内配线
	
	m
	1961.09
	
	
	

	105
	040205016007
	管内配线
	
	m
	73.5
	
	
	

	106
	030404017002
	配电箱
	
	台
	1
	
	
	

	107
	030412004001
	装饰灯
	
	套
	113
	
	
	

	108
	030412004002
	装饰灯
	
	套
	20
	
	
	

	109
	030412004003
	装饰灯
	
	套
	36
	
	
	

	110
	030412004004
	装饰灯
	
	套
	1
	
	
	

	七　
	　
	压力排水
	
	　
	　
	
	
	

	111
	030109011001
	潜水泵
	
	台
	2
	
	
	

	112
	030404015004
	控制台
	
	台
	1.00
	
	
	

	113
	031001001001
	镀锌钢管
	
	m
	8.78
	
	
	

	114
	031001001002
	镀锌钢管
	
	m
	9.98
	
	
	

	115
	031002003004
	套管
	
	个
	1
	
	
	

	116
	031003003015
	焊接法兰阀门
	
	个
	1.00
	
	
	

	117
	031003003016
	焊接法兰阀门
	
	个
	2.00
	
	
	

	118
	031003010003
	软接头(软管)
	
	个
	2
	
	
	

	119
	031002001004
	管道支架
	
	KG
	18.25
	
	
	

	八
	
	防火门
	
	　
	　
	
	
	

	120
	010802003001
	钢质防火门
	
	m2
	1.89
	
	
	

	121
	010802003002
	钢质防火门
	
	m2
	3.78
	
	
	

	九
	
	消防水池土建工程
	
	　
	　
	
	
	

	122
	粤050101022002
	挖基坑土方
	
	m3
	224
	
	
	

	123
	粤050101023002
	土（石）方回填
	
	m3
	24
	
	
	

	124
	040103002002
	余方弃置
	
	m3
	200
	
	
	

	125
	010501001001
	垫层
	
	m3
	7
	
	
	

	126
	010502001001
	矩形柱
	
	m3
	1.6
	
	
	

	127
	070105003001
	消防水池 S6抗渗 C25
	
	m3
	50.7
	
	
	

	128
	010515001001
	现浇混凝土钢筋
	
	t
	7.621
	
	
	

	129
	040901010001
	高强螺栓
	
	t
	0.11
	
	
	

	130
	010903002001
	砂浆防（潮）水 池外侧
	
	m2
	38.89
	
	
	

	131
	010903004001
	变形缝-钢板止水带
	
	m
	35.5
	
	
	

	132
	011003001001
	隔离层
	
	m2
	38.89
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2、报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。
3.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
4.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。












二、商 务 响 应

[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．报价函格式
报 价 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）      _ 货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。
    在此提交的报价文件, 正本一份, 副本     份，报价文件包括如下等内容:
一、 报价文件第一部分
     报价表	
二、 报价文件第二部分
（一）报价函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。
三、 报价文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。
我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购编号为  445381-201712-360009-0004  号的报价；
（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；
（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。
（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445381-201712-360009-0004）中。
（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .


报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字）：
                                职        务：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：445381-201712-360009-0004 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。


本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：





4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。
我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。



报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .
罗定市幼儿园消防安全设备安装项目               445381-201712-360009-0004

 (
广东晓君招标采购代理有限公司
                                                                5-
18
)
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。


              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：

[bookmark: _Toc42951054]

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
 
5.1报价人《法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）
5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
5.3提供报价人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若报价人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】
5.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（[image: IMG_256]www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录），处罚期限届满的除外 。同时提供对信用信息查询记录的截图。
5.5符合《政府采购法》第二十二条规定。
5.6本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
5.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）。
5.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准，提供网站的查询结果打印页面并加盖公章）。
5.9 报价人须具有消防设施工程专业承包贰级或以上资质。
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 6. 报价保证金
6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式
（1）报价保证金交纳凭证
致：广东晓君招标采购代理有限公司
    （报价人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附： 
	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件




报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）
如报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                                      报价[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	￥

	
	已付金额：  
	元
	￥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
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 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	

	c) 
	
	
	

	d) 
	
	
	

	e) 
	
	
	

	f) 
	
	
	

	g) 
	
	
	

	h) 
	
	
	

	i) 
	
	
	

	j) 
	
	
	

	k) 
	
	
	

	l) 
	
	
	

	m) 
	
	
	

	n) 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次报价/报价总额的   %，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	5
	报价/谈判有效期：报价/报价有效期为自递交报价/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于   天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
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8．服务费承诺书格式
成交服务费承诺书

承诺书号：445381-201712-360009-0004                
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
报价人法定名称（公章）；
报价人法定地址：
报价人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
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9．其它资料格式
9.1  报价人简介；
9.2  提供近二年完成的同类项目业绩
9.3 报价人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）
  9.4  关于诉讼。
  9.5  名称变更证明
  9.6  报价人获奖情况及质量认证
9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介
报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2015
	
	
	
	
	

	
	2016
	
	
	
	
	




 9.2  报价人提供近二年完成的同类项目业绩
  
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出近二年完成的同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的合同复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表
报价人提供近 二 年（2015年、2016年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

9.4 关于诉讼
报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
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三、服 务 方 案 响 应
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10．服务方案响应文件格式

[bookmark: _Toc42956283]10.1 服务需求响应表
（1） 实质性响应服务需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。
	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：	1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：

（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：


10.2  服务方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目服务方案的编写：



报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
10.2.1本项目管理技术人员配置

（1）本项目的项目负责人简历表
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表
参加本项目的实施技术服务人员情况表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；
      （2）提供中、高级项目师的技术等级认证证书等
 

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
[bookmark: _Toc42956290]10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。





报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：
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11、同意磋商文件条款声明格式

同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的罗定市幼儿园消防安全设备安装项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  445381-201712-360009-0004  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。
    特此声明。



报价（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .
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报价信封内装：
12.1 从报价文件正本中复印的报价总表；
12.2 报价保证金交付收据复印件；
12.3 退保证金说明（正本）；
12.4 报价函；
12.5 法定代表人授权书；
12.6 同意磋商文件条款声明格式
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