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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区教育局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目(招标编号：445302-201804-111001-0009)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称： 云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目
2、项目预算金额：¥1,936,835.00元
3、数量：详见《用户需求书》

4、用途：详见《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.  货物详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国货物。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4.  监管部门：云浮市云城区教育局。

5.5     需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

6、投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
二、合格投标人条件

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image3.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2018年5月8日至2018年5月14日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）

3、获取招标文件方式：请投标人自行在相关网站下载。

4、报名时投标人需提交如下资料：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证（或三证合一证明）等证明文件复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件。
4.3提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

4.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image4.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image5.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image6.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
报名费：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年5月29日下午14：15~14：45（北京时间）

2、投标截止时间：2018年5月29日下午 14：45（北京时间）

3、开标时间：2018年5月29日下午14：45（北京时间）
4、开标地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区教育局
采购人地址：云浮市云城区教育路
2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：余先生  

采购项目联系人电话：0766-8828013   
七、招标文件公示

本项目招标文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件公告之日起五个工作日。（即2018年5月7日至2018年5月14日）
八、供应商注册登记
    为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2018年5月7日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属政府采购项目。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

3.2 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3.3 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image7.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image8.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image9.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

3.6 符合《政府采购法》第二十二条规定；

3.7 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。

2）2015年、2016年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.8 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
禁止事项

  采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供类似项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

如果投标人按照招标文件要求提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其代理或在本次投标中提供该货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部分的格式出具授权函）；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明（提供有关部门出具的检验报告，如果《投标资料表》要求的话）；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金：人民币叁万捌仟元整（¥38,000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445302-201804-111001-0009] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”、包组号。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。

没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：445302-201804-111001-0009
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署、盖章和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构和所有参加投标的授权代表对投标文件的密封性进行确认，然后由采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

32.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                             

法律依据：                                                                               

质疑事项2

事实依据：                                                                             

法律依据：                                                                             

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                                  

法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：                  

公章：                             

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市云城区财政局政府采购管理股 

地  址：解放中路38号
电  话：0766-8825834
邮  编：527200

32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

中标服务费以人民币支付。

中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

中标服务费不在投标报价中单列。

36.5.  投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣中标服务费5。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

7）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章；

投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本 

投标有效期是否为90天
投标报价没有超出预算（预算价：¥1,936,835.00元）
投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。

没有其它未实质性响应招标文件的要求。

不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表，所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×100×30%，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在约定时间内合理说明或不能在约定时间内提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分（F1、F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2＋F3
F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市云城区教育局

	3
	合格的投标人：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image10.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image11.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image12.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）证明文件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2017年11月-2018年4月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2014年至今已完成的同类项目业绩；（提供政府采购中标通知书、合同和验收报告复印件并加盖公章为证明资料）

（3）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万捌千元整（¥38,000.00元）

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）②广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；③云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；④广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；⑤云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金

	
	初步评审

	附件一5
	(6)本次招标标的的预算金额为：¥1,936,835.00元。

	
	附加说明：

	
	


附表一：

云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目（445302-201804-111001-0009）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image13.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image14.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image15.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目（445302-201804-111001-0009）

《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	
	
	
	

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,936,835.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	
	
	
	

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目（445302-201804-111001-0009）技术商务打分表
                                                                                                                 评委签名：           

	                                                                                                              投标单位

评审内容
	分值
	
	
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得2分；良得1分；差得0分。
	2
	
	
	

	主要设备技术响应
	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1.5分；扣至0分为止。
	30
	
	
	

	投标人信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在投标时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件备查） 
	3
	
	
	

	主要设备生产厂家资质
	1.电子琴：提供国家检测机构出具的检测报告、中国国家强制性产品认证证书、ISO14001认证证书、ISO9001认证证书、品牌/厂家授权书、品牌/厂家售后服务承诺书、中国教育装备行业优秀供应商证书、全国教学设备市场最具竞争力领导品牌证书，全提供的得6分，少一项扣1分，扣至0分为止。

2.智能化多媒体系统提供样机现场演示，效果完全符合招标要求得8分； 不提供演示或演示效果不符合招标要求得0分。
3.根据投标人提供的电脑生产厂家开具的专项授权书、售后服务承诺函及技术参数逐条确认函、相关的检测检验证明得3分，少一项扣1分。

4.实验室设备（综合实践活动室、生物实验室、科学实验室）：根据综合实践活动室、生物实验室、科学实验室中技术参数要求提供产品市级及以上质量检测中心检测报告（产品名称与检测报告中产品名称一致）得3分，不提供得0分。
	20
	
	
	

	售后服务
	根据投标人售后服务承诺质保期，售后服务保障体系的完备性、服务承诺的周到情况、维修点的完善程度、维修速度及能力和响应时间、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等对各投标人进行横向对比：优得5-4分；良得3-2分；差得1-0分。
	5
	
	
	

	同类业绩
	根据对投标人提供的2014年至今教学仪器设备项目业绩进行打分：提供合同金额为200万以下的每提供1个得1分；提供合同金额为200万以上（含200万）的，每提供1个得2分。本项满分5分。（以提供政府采购中标通知书、合同和验收报告复印件并加盖公章为证明资料，不提供不得分）。
	5
	
	
	

	智能化多媒体系统的市场占有率
	根据IDC或AVC机构数据资料证明：对2015、2016、2017年投标人所投产品品牌选用知名及市场占有率进行横向比较，连续3年获得第一名得5分，连续3年入选前三名得2分，3年内只有一年或两年进入前三名的得1分，其他情况不得分。本项满分5分。（需提供IDC或AVC机构出具的证明文件并加盖厂家公章，未提供或提供不全的不得分）
	5
	
	
	

	合               计
	70
	
	
	


   注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分 。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

项目名称：云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目
项目预算金额：¥1,936,835.00 
    云浮市云城区教育局根据云浮市云城区恒大学校建校教学的实际需要，需采购一批教学场室设备，使用单位为云浮市云城区恒大学校，本项目为一个整体，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、项目详细清单及技术参数需求一览表

	序号
	设备名称
	规格要求
	单位
	数量

	一、美术室（绘画）设备

	1
	书写板
	磁性玻璃白板带移动架子90*150CM，易写、易擦、书写流畅，强度高，经钢化耐冲击，安全性高
	张
	1 

	2
	演示讲台
	全木，带抽屉，1800×700×1050(mm)
	张
	1 

	3
	静物灯
	2.1M高级美术写生灯，110cm~225cm   灯罩直径：27cm，可拉伸，可收缩
	套
	6 

	4
	静物台
	可升降，四角装万向轮便于推拉。配台布。
	套
	6 

	5
	画板、画架
	画板木制，木头素描画架，画板：60*45cm，画架：143*50*58cm
	套
	56 

	6
	学生凳
	座面：36×38cm  ，高度调节范围36-42cm，注塑包边高密度板
	张
	56 

	7
	教师座椅
	座面：36×38cm  ，高度调节范围36-42cm，
	张
	1 

	8
	教具柜
	全木胶合板，尺寸102*35*180cm
	个
	5 

	9
	场室布置
	美术绘画室布置及氛围布局
	项
	1

	二、美术室（书法）设备

	1
	书法桌、椅（教师）
	1、 规格：桌L1500*D800*H800mm、椅L600*D500*H1000mm，符合教师站、坐状态进行书法示范的人体工学原理。
2、 桌子主要材料采用优质实木料，明清古典风格，简约大气。
3、 采用优质健康环保UV无色漆，保持木料本色和纹路，涂层光滑，无气味。
	套
	1

	2
	书法桌
（学生）
	1、规格：桌L1300*D600*H700mm、
2、桌子主要材料采用优质实木料，明清古典风格，简约大气。
3、采用优质健康环保UV无色漆，保持木料本色和纹路，涂层光滑，无气味。
	张
	28

	3
	书法凳
	L300*D300*H450mm。优质木料制作，采用优质健康环保UV无色漆，保持木料本色和纹路，涂层光滑，无气味。
	个
	56

	4
	用品柜
	850*400*2000、柜身：采用18mm双面贴三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
结构：柜正面为直线结构，外形美观、经久耐用；柜子为双开内嵌式玻璃门，下面为多层格板，具体尺寸根据教室实际情况及学校实际要求。
	个
	4

	教师用教学用具

	6
	毛笔
	配长锋、中锋、短锋狼毫各1支，羊毫长、中、短锋各1支，配羊毫、兼毫斗笔各1支（共8支）。
	套
	1

	7
	笔洗
	仿古哥窑笔洗，高度 50mm，缸肚 175mm；
	个
	1

	8
	笔架 
	选用红木木质、做工结实、榫接牢固、漆面平整光亮的悬挂笔架，大小悬挂7-8支毛笔
	个
	1

	9
	笔筒  
	仿古哥窑，高度 120mm，直径 100mm；
	个
	1

	10
	笔帘
	竹制中号扁木，长 300mm，宽 320mm；
	个
	1

	11
	墨
	配墨条2根（200g），配墨汁1瓶（500ml)
	套
	1

	12
	砚台 
	石质，带雕花，尺寸不小于 200mm，高度不小于 20mm 
	块
	1

	13
	镇尺
	红檀 素面 尺寸不小 270mm，高度不小于 18mm，宽度不小于 35mm，一套两个
	套
	1

	14
	书画毡（教师）
	白色优质澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于 1000*2000mm 
	块
	1

	15
	展板
	选用一体式、带支架、板面可倾斜
	块
	2

	16
	教学挂图
	历代书法名家临摹碑帖；从《临摹范本推荐》中精选印制10张，作为书法挂图套装
	套
	1

	　
	　
	学生书法用具
	　
	　

	17
	毛笔 
	狼毫短锋一支、羊毫长锋一支、兼毫中锋一支。
	套
	56

	18
	笔洗
	笔洗，直径不小于 155mm，高度不小于 55mm 
	个
	56

	19
	笔架
	山型，青花材质，长度不小于 60mm 
	个
	56

	20
	笔筒
	瓷质、青花瓷纹样，直径 82mm，高度 107mm。
	个
	56

	21
	墨水
	精品100g 墨汁 
	瓶
	56

	22
	砚台
	石质，直径不小于 125mm，高度不小于 40mm；
	块
	56

	23
	镇尺  
	石质，外观尺寸不小于 240*40*16mm  
	对
	56

	24
	画毡（学生）
	优质书画画毡，尺寸不小于 500*700mm  
	张
	56

	25
	书法用纸
	配备韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺对开、六尺三开生宣或熟宣对联各5对。配备纸质细腻，薄而柔韧的四开毛边纸50张（半刀）。米格纸，28格，1件100刀，混色瓦当纸7言2刀，5言2刀
	项
	1

	26
	场室布置
	书法室布置及氛围布局
	项
	1

	三、美术器材室设备

	320102
	衬布
	80×120cm  平绒
	块
	6

	320103
	遮光窗帘
	200×150cm
	块
	6

	320104
	静物台
	60X60cm 可旋转 带升级
	台
	3

	320105
	写生凳
	可折叠 28×25×31cm
	个
	56

	320106
	写生灯
	可升降
	只
	6

	320107
	工作台
	60×120cm 钢架结构，防火板台面
	个
	2

	320108
	美术教学用品柜
	40×82×200cm.三聚氢氨脂饰板
	个
	6

	320109
	折叠静物台
	60×80cm  钢架结构
	个
	4

	320110
	小学美术教学用具箱
	16类329件
	套
	2

	320201
	写生画箱
	折叠尺寸46×33×85cm
	只
	3

	320202
	画架
	铝合金
	个
	56

	320202
	画架
	木 150cm
	个
	56

	320203
	写生画板
	45×32   3#
	块
	56

	320203
	写生画板
	45×60   2#
	块
	56

	320203
	写生画板
	60×90   1#
	块
	56

	320204
	画夹
	40×55cm
	块
	56

	320205
	画框
	50×70cm
	个
	56

	320211
	写生教具（1）
	石膏像4尊
	套
	5

	320212
	版画工具
	10件套
	套
	8

	　
	绘画工具
	写意版
	套
	8

	　
	制作工具
	小学生用
	套
	8

	320215
	写生教具（2）
	几何形体15件
	套
	5

	320216
	写生教具（3）
	圆罐.树根.脸谱.蜡果.塑花.禽鸟
	套
	5

	320217
	静物器皿
	器皿16件.腊果6件.玩具4件
	套
	5

	320217
	静物器皿
	器皿12件
	套
	5

	320219
	木制关节人
	32cm
	只
	5

	320303
	美术学具盒
	小学生用
	盒
	8

	320304
	美术课配套材料（学生用）
	纸、墨、颜料等8类16件
	套
	8

	320305
	美术课教学材料（教师用）
	7类21件
	套
	8

	320306
	小学写生教具
	5类18件
	套
	8

	320501
	泥工工具
	泥塑刀等7类13件
	套
	8

	320504
	陶工工具箱
	3类14件
	箱
	8

	320505
	雕刻工具
	PM210，10支装，外盒约18×18×2.8cm
	盒
	28

	320507
	纸工工具
	7件
	套
	28

	320509
	国画工具
	10类13件
	套
	28

	320510
	泥塑工具
	7件13件
	套
	28

	320511
	水彩画工具
	9类29件
	盒
	28

	320515
	手工工具盒
	7类15件
	盒
	28

	320516
	美工工具盒
	7类8件
	盒
	28

	320517
	美术制作工具
	10类19件.25×12×4精制盒
	套
	8

	320518
	工艺制作工具
	9类24件.25×12×5精制盒
	套
	8

	340104
	电子绘画板
	笔有效区域面积9*6英寸，发点速度220点/秒，压感级别2048，分辨率5080lpi，感应高度10mm，采用无线无源笔技术和微压精密专利技术，笔和画板无需连线，可替代鼠标，摆脱束缚，精密的压感技术，提高了绘画和上色过种的细节感受，让灵感一触即发，内置高性能的系统芯片，板面读取速度不少于220点/秒，绘画无延迟
	块
	3

	340106
	磁性黑板
	（绿）120×400cm
	块
	1

	346001
	三角板
	木制  60cm
	付
	6

	346011
	大圆规
	木制
	个
	6

	388402
	丁字尺
	1200mm   有机
	把
	6

	388403
	三角板
	有机  25cm
	付
	6

	　
	绘图仪器
	五件   知名品牌
	套
	6

	388404
	绘图仪器
	九件   知名品牌
	套
	6

	388405
	曲线板
	250mm  知名品牌
	块
	6

	388406
	绘图模板
	椭圆
	块
	6

	388407
	擦图片
	29孔擦图片
	块
	6

	388413
	有机直尺
	500mm
	只
	6

	388413
	有机直尺
	1000mm
	只
	6

	388414
	三棱比例尺
	30cm
	只
	6

	四、美工室设备

	1
	教师讲台
	尺寸：1600*600*850㎜ 台面：采用12.7mm浅豆绿抗倍特板，四周倒圆处理,四角圆角,四边磨边。 ▲1、横梁：采用25x50mm壁厚2.0mm的优质钢材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。； ▲2、连接件为5.0mm厚优质铝合金铸造一次模具成型制作，所有螺丝隐藏设计，美观大方，3、立柱：采用直经50㎜厚度2.0mm优质钢材一次成型，和铝合金连接件无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，内藏8mm镀锌可调高螺丝，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命，下面配有全新设计全钢活动柜，与桌身完美搭配。
	张
	1

	2
	教师椅
	专业厂家生产500*500*800mm，实木制作，与教师讲台相对应
	张
	1

	3
	学生美工台
	专业厂家生产2000*1000*760mm ，台面：采用35mm实木板,表面环保清漆处理,经久耐用,造型美观。
桌身：采用50*50MM，厚2.0MM方钢制作，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。
脚垫：采用特模具ABS注塑脚垫,高度可调,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。
	张
	8

	4
	教师台面钢化玻璃
	专业厂家生产1800*700mm，8mm优质玻璃钢化出理
	块
	1

	5
	学生美术台面钢化玻璃
	专业厂家生产2000*1000mm   ，8mm优质玻璃钢化出理
	块
	8

	6
	学生实木方凳
	专业厂家生产340*240*430mm，凳面：采用25mm实木板,表面环保清漆处理,经久耐用,造型美观。
凳身：采用30*30MM实木制作，结构为井字型，表面表面环保清漆处理,经久耐用,造型美观。
	张
	56

	7
	静物台
	专业厂家生产Ø600*800mm，10"转盘，25mm实木板制作,所有板材外露端面采用环保清漆出理，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。台身为钢制结构
	个
	1

	8
	静物灯
	立式可调
	套
	1

	9
	后墙作品展示板
	4000*100*1200Ø600*800mm，夹板打低，上面铺设一层磁性铁板，磁性铁板上面镶米色绒布，四周实木贴面装饰
	项
	1

	10
	置物架
	1800*300*1600mm,全木
	个
	1

	11
	供排水系统
	供排水管件选用PVC,φ20/φ32UPVC给水管,φ50PVC排水管,含水控总开关。
	套
	1

	12
	场室布置
	美工室场室布置及氛围布局
	项
	1

	五、美工准备室设备

	1
	美术教学用具箱
	492件50套共用工具
	套
	2

	2
	磁白黑板
	60×90cm
	块
	1

	3
	美术教学挂图
	标准
	套
	1

	4
	全国学生美术欣赏图库
	标准
	套
	1

	5
	写生画箱
	普通
	个
	5

	6
	写生画箱
	带腿升降
	个
	5

	7
	绘图仪器
	5件
	套
	5

	8
	丁字尺
	120mm有机
	只
	5

	9
	丁字尺
	60mm有机
	只
	5

	10
	直尺
	1000mm有机
	只
	5

	11
	三角板
	250mm有机
	只
	5

	12
	曲线板
	250mm有机
	只
	5

	13
	大圆规
	木质
	个
	5

	14
	大三角板
	木质
	付
	5

	15
	版画工具
	13件
	套
	5

	16
	绘画工具
	17件
	套
	5

	17
	制作工具
	木工工具、小五金等28件
	套
	5

	18
	美术学具盒
	9类20件
	盒
	5

	19
	泥工工具
	7件
	套
	5

	六、音乐室设备

	1
	多媒体演示台
	尺寸：1600*600*850㎜ 台面：采用12.7mm浅豆绿抗倍特板，四周倒圆处理,四角圆角,四边磨边。 ▲1、横梁：采用25x50mm壁厚2.0mm的优质钢材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。； ▲2、连接件为5.0mm厚优质铝合金铸造一次模具成型制作，所有螺丝隐藏设计，美观大方，3、立柱：采用直经50㎜厚度2.0mm优质钢材一次成型，和铝合金连接件无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，内藏8mm镀锌可调高螺丝，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命，下面配有全新设计全钢活动柜，与桌身完美搭配。
	套
	1

	2
	教师转椅
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	3
	五线谱电教板
	标准61键实物教学键盘，五线谱电子教鞭、键盘同步教学演示2000×1000（mm）
	块
	1

	4
	钢琴
	铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。
弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，采用欧洲的技术、严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。
制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡。
击弦机用皮革：采用国产人造皮。
轴衬呢：采用日本进口轴衬呢。
琴弦：采用高品质进口钢线。
击弦机木制件：采用优质的枫木板材。
音板：采用加强型实木音板，以俄罗斯白松实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。
弦码：采用优质色木多层板制作。
弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
键盘：键子木芯采用俄罗斯白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。
黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。
外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。
为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
此款琴为“教学专用琴”。

规格：长：1483mm，宽：596mm，高：1182mm，
产品均配置 产品说明书、琴凳、琴披、抹琴手套 、键盘绒 。
	台
	1

	5
	节拍器
	微电脑技术
	台
	1

	6
	乐谱架
	材质：谱板采用高强度ABS塑材，架子采用优质铝合金，结构：三节可调节高度，可折叠，方便携带，整个工艺采用精致烤漆。颜色多种彩色可选。
	个                                                                                                                                                                                             
	56

	7
	音乐阶梯凳
	纳米材料，休闲工字椅，配彩色工音乐凳，时尚大方 ，美观实用。
	张
	56

	8
	场室布置
	音乐教室场室布置及氛围布局
	项
	1

	七、音乐器材室设备

	1
	音乐阶梯凳
	小学25×30×37CM
	张
	56

	2
	五线谱教学黑板
	2m*1m
	块
	1

	3
	音乐教学用品柜
	40X82X200cm  三聚氢氨脂板
	个
	12

	4
	电子琴
	1、达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据GB/T 12105-2007《电子琴通用技术条件》标准的要求。产品等级为高级品。
★2、在检测项目中，全音域允许最大音准误差（音分）：-1至+1，相邻两键音高误差不高于0.1音分，通电2h后音高变化不大于1.1音分。
★3、键盘：61键钢琴外观键盘，白键琴键下沉深度：10.6mm-11.4mm，黑键琴键下沉深度：4.9mm-6.2mm，白键下沉深度差：小于等于0.5mm，相邻白键高度误差：小于等于0.4mm，白键表面高度误差：小于1.3mm。
▲4、最大复音数：大于46个
6、音色：不少于598种内置音色
7、节奏：不少于178种内置节奏
8、内置乐曲：不少于150首（乐曲库）
9、移调：最小范围-12到+12个半音
10、调音：A4＝大约440 Hz可调节范围于±100音分
11、放大器输出：总功率不小于4.8W的立体声扬声器
▲12、输入输出：耳机输出、音频输入、USB连接，SD卡插槽
▲13、显示屏幕：LCD背光液晶显示
14、提供国家检测机构出具的检测报告、中国国家强制性产品认证证书、ISO14001认证证书、ISO9001认证证书、品牌/厂家授权书、品牌/厂家售后服务承诺书、中国教育装备行业优秀供应商证书、全国教学设备市场最具竞争力领导品牌证书
	台
	10

	5
	手风琴
	三排簧键盘手风琴，37键，7个键盘变音；3个贝斯变音；黑色46.5*18.5*42cm
	台
	2

	6
	口风琴
	37键；采用精密机械动力系统，进口磷青铜材料音簧，加厚铜座，进口点焊技术，吹管及外壳均采用进口食品级ABS无毒工程树脂；规格53*11*4.5CM，送专用琴盒罩
	台
	56

	7
	竖   笛
	8孔
	个
	56

	8
	口   琴
	重音
	个
	56

	9
	学生打击乐器
	11类28小件
	套
	6

	10
	响  板
	木制三片
	个
	56

	11
	木  鱼
	四音一组
	套
	56

	12
	木  鱼
	七音一组
	套
	56

	13
	碰铃
	小号  §34mm
	个
	56

	14
	碰铃
	中号  §40mm
	个
	56

	15
	碰铃
	大号  §50mm
	个
	56

	16
	三角铁
	小号  §6X130mm
	个
	56

	17
	三角铁
	中号  §8X170mm
	个
	56

	18
	三角铁
	大号§10X200mm
	个
	56

	19
	铃   鼓
	3#  §18cm
	个
	56

	20
	铃   鼓
	2#  §21cm
	个
	28

	21
	沙  锤
	木制
	个
	56

	22
	小  锣
	15cm
	个
	6

	23
	小 堂 鼓
	17cm 
	个
	6

	24
	小堂鼓
	24cm
	个
	6

	25
	小 堂 鼓
	30cm
	个
	6

	26
	小  钹
	15cm
	个
	6

	27
	手   鼓
	21cm
	个
	56

	28
	大  锣
	29cm
	个
	6

	29
	中  钹
	22cm
	个
	6

	30
	大  钹
	30cm
	个
	6

	31
	吊钹
	20cm
	个
	6

	32
	印地安鼓
	木制+羊皮
	个
	6

	33
	双响筒
	木  48X190mm
	个
	56

	34
	手串铃
	塑料ABS.铃铛
	个
	56

	35
	洞箫
	二节箫
	支
	6

	36
	指挥棒
	长度35-44CM，优质轻盈，使用灵活
	个
	6

	37
	爵士鼓
	爵士架子5鼓，地鼓16″*11″，军鼓架S-2K，地嗵12″*10″，斜杆吊镲架C-3T，嗵鼓10″*6″、8″*6″，踩镲架H-4E，军鼓10″*5″，单踩P-6E，鼓凳T-1F
	个
	2

	38
	谱架
	可折叠
	个
	6

	39
	二胡
	知名品牌扁杆
	把
	4

	40
	校音器
	45.8×35.8×40.5mm
	只
	6

	41
	节拍器
	机械
	台
	6

	42
	音  叉
	440Hz
	个
	6

	43
	自制教具材料
	头饰20种（动物、家禽、人物、卡通等），4种颜色的彩带共8条（尺寸长150㎝×宽3.5㎝，颜色不固定的），吹塑纸：25张（A4、颜色5种），彩色卡纸7张（颜色6种以上），KT板：16块 （四种颜色）
	套
	6

	44
	多用划线规
	多用划线规，ABS塑料
	个
	6

	八、舞蹈室设备

	1
	多功能五线谱电教板
	标准61键实物教学键盘，五线谱电子教鞭、键盘同步教学演示2000×1000（mm）
	件
	1

	2
	钢琴
	88键（A2～c5），三踏瓣
铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。
弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，采用欧洲的技术、严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。
制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用进口毛毡。
击弦机用皮革：采用国产人造皮。
轴衬呢：采用日本进口轴衬呢。
琴弦：采用高品质进口钢线。
击弦机木制件：采用优质的枫木板材。
音板：采用加强型实木音板，以俄罗斯白松实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木

皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。
弦码：采用优质色木多层板制作。
弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
键盘：键子木芯采用俄罗斯白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。
黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。
外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。
为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。
此款琴为“教学专用琴”。

规格：长：1483mm，宽：596mm，高：1182mm，
产品均配置 产品说明书、琴凳、琴披、抹琴手套 、键盘绒 。
	台
	1

	3
	DVD机
	VCD DVD影碟播放机 光盘放入方式: 托盘式 接口类型: USB  播放格式: CD VCD DVD 其他/other  视频输出端口: 复合视频  音频输出端口: 5.1声道  视频制式: NTSC/PAL类型: DVD播放器  全国联保  支持逐行扫描  功率: 10W及以下  外形尺寸: 360 x 80 x 282 毫米
	台
	1

	4
	功放
	功放，输出功率：8Ω 250W*2；输出功率：4Ω 400W*2；频率响应：20HZ-20KHZ；信噪比：86dB；输入灵敏度：0.24V；总谐波失真：≤0.05%
	台
	1

	5
	音箱（含音箱吊架）
	10寸音箱，采用2路3分频高中低音设计，低音单元采用大口径耐热线圈10寸大功率喇叭，高音采用3.5寸磁液高音喇叭，额定功率200W，峰值500W，阻抗8Ω
	对
	2

	6
	无线话筒
	一拖四无线咪，频率：620-740MHZ；频率稳定度：109PM；灵敏度：13dBVV；发射功率：10mw；发射距离：60M、空旷100M
	台
	1

	7
	电器柜
	材质: 木质，面饰：柚木，风格: 简约现代，高度：约90cm,宽度：约1米
	个
	1

	8
	鞋柜
	结构: 箱框结构，材质: 全木，形式: 组装，搁板: 可调节搁板，高约90cm，长约120cm，宽约33cm
	个
	3

	9
	更衣柜
	1500*1000*500mm，采用加厚E级环保生态板制作，下层为抽屉，上层带挂衣杆
	个
	4

	九、少先队器材室

	1
	大队旗
	每校一面，120*90cm
	面
	1

	2
	中队旗
	每班一面，60*80cm
	面
	20

	3
	旗架
	满足队旗摆放的需要
	套
	2

	4
	鼓号架
	满足鼓号器材放置的需要
	套
	4

	5
	大鼓
	1000人以上，22寸优质大队鼓，铜质
	个
	16

	6
	小鼓
	1000人以上，14寸优质小队鼓，铜质
	个
	64

	7
	队徽
	60公分、铝制
	个
	1

	8
	队号
	直径12cm
	个
	32

	9
	大镲
	直径24.5cm
	个
	8

	10
	小镲
	直径16cm
	个
	8

	11
	指挥棒
	90cm，全铜
	个
	2

	12
	号旗
	尼龙纺
	个
	32

	13
	号嘴
	高级镀银号嘴
	个
	64

	14
	检阅旗
	纯涤纶，64x96cm
	个
	1

	15
	镲布
	正方型：43-45CM，绸
	个
	32

	16
	肩章
	塑料皮+布，背面配有别针
	个
	135

	17
	高级仪仗队服装
	有条件的学校装备，颜色：红、白
	套
	135

	18
	帽子
	制服呢、黑色松紧带、铝徽、白色绸料里布
	顶
	135

	19
	手套
	帆布，白色
	对
	135

	20
	羽毛花
	羽毛，布料
	个
	135

	21
	红领巾
	全棉）长约120×高35 红领巾
	个
	1000

	22
	会议桌
	320*120cm
	套
	1

	23
	场室布置
	少先队部室场地布置及氛围布局
	项
	1

	十、档案室设备

	1
	档案柜
	850W×320D×2080H材质：钢制，密封性好。
结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格文件，上部为玻璃门。
美观实用，使用寿命长。
	个
	26

	3
	文件盒
	32*23.8*厚5cm
	个
	500

	4
	档案袋
	240*340*30mm
	个
	1000

	5
	办公台及椅子
	140*60*78cm
	套
	1

	6
	切纸刀
	钢质A4切纸刀
	台
	2

	十一、地理教室设备

	1
	计算器
	函数型
	个
	1

	2
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	1

	3
	数字式天文远镜
	光照度5lx，USB2.0，不小于640×480(dpi)          
	套
	1

	4
	温度表支架
	电镀
	付
	1

	5
	百叶箱支架
	钢制
	个
	1

	6
	百叶箱
	460×290×537mm
	个
	1

	7
	钢卷尺
	2000mm
	盒
	1

	8
	布卷尺
	3000cm
	盒
	1

	9
	世界钟
	普及型
	个
	1

	10
	寒暑表
	寒暑表是一种家用的温度计，常用于测量气温
	只
	1

	11
	最高温度表
	 -16℃～+81℃
	支
	1

	12
	最低温度表
	 -52℃～+41℃
	支
	1

	13
	干湿球温度计
	 -36℃～+46℃
	付
	1

	14
	地面温度表
	 -36℃～+81℃
	支
	1

	15
	自记温度计
	大屏幕液晶显示，带计算机接口，连续记录时间30天
	台
	1

	16
	地质罗盘
	150mm
	只
	1

	17
	指南针
	有机
	个
	1

	18
	空盒气压表
	800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa
	台
	1

	19
	气压计
	自动、连续记录气压变化
	台
	1

	20
	毛发表
	单发
	个
	1

	21
	蒸发器
	蒸发器面积314mm2
	套
	1

	22
	雨量器
	包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm
	套
	1

	23
	雨量计
	虹吸式或翻斗式，承水口内径200mm
	台
	1

	24
	轻风表
	轻便风向风速表，三杯
	台
	1

	25
	电接风向风速计
	包括感应器、指示器、记录器
	件
	1

	26
	日照计
	日照记录时间：5：00～19：00、 纬度使用范围：0°～60°、记录时间误差：±3 min、外形尺寸：175×175×130 mm重 量：1Kg
	件
	1

	27
	简易日照计
	附加温度计
	件
	1

	28
	噪声测定仪
	测量范围40-130dB，分辨率0.1dB，数字显示
	台
	1

	29
	粉尘测定仪
	检测大气污染
	台
	1

	30
	透明度计
	有机玻璃，透明度计为长330MM，内径25MM的无色有机玻璃筒，刻有10MM分度，筒底有白色瓷片（内有黑色E字）。
	件
	1

	31
	电导率计
	电导率是物质传送电流的能力，它反映了水中存在的电解质程度，电导率计通过检查水中的电导度可以确定水质的纯度，浓度等参数。
	件
	1

	32
	简易比色计
	可直接测定残留余氯，根据不同的色泽测得不同的含氯量
	件
	1

	33
	流水作用演示装置
	应能通过模拟实验装置演示流水作用过程
	套
	1

	34
	地壳变动演示器
	应能通过模拟实验装置演示地壳变动过程
	套
	1

	35
	大气环流实验器
	应能通过模拟实验装置演示大气环流形成过程
	件
	1

	36
	大气粉尘观察器
	大气粉尘观察器前置光学系统装置大功率LED为观察光源利用高亮度平行光束，有效激发大气粉尘显示，通过高倍大视场无畸变的高分辨率光学系统进行实时大气粉尘观察。该仪器观察大气粉尘颗粒清晰、粉尘密度显示直观，气流波动粉尘动态真实。
	件
	1

	37
	云雾发生实验器
	以玻璃钟罩空间建立一个局部小气候环境，满足云雾形成的绝热冷却的过程条件，使水汽达到不饱和而凝结成云雾，也可在玻璃钟罩内设置辐射冷却源，演示平流云雾的形成过程。
	件
	1

	38
	酸雨自动分离器
	采用光催化触媒经特种波长的光线照射下，价带电子被发到导带，形成了电子和空穴与吸附在其表面的O2和HO2产生作用，生成超氧化物阴离子自由基，这些自由基具有光催化分解有害气体，有机污染物和抗菌的功能。被广泛应用于空气净化和污水处理。
	件
	1

	39
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	4

	40
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	4

	41
	平面地形地球仪
	1∶60 000 000
	个
	50

	42
	立体地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	1

	43
	经纬度模型
	320mm
	件
	1

	44
	天球仪
	灯光两用，320mm
	个
	1

	45
	晨昏圈地球仪
	320mm
	个
	1

	46
	中国地形模型
	吸塑填充   1∶8 000 000
	件
	1

	47
	板块构造及地表形态模型
	演示板块构造及地表形态
	件
	1

	48
	褶皱构造及其地貌演变模型
	演示褶皱构造及其地貌演变
	件
	1

	49
	断裂构造及地垒地堑发育模型
	演示断裂构造及地垒地堑发育
	件
	1

	50
	地球内部构造模型
	能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意
	件
	1

	51
	仪器存储柜
	1000×500×2000mm柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀.柜门：铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条
	个
	1

	52
	模型展柜
	上部为5MM厚度框架玻璃柜，下部为优质高密度防火板贴面；其他：与教室整体效果搭配色。
	个
	8

	53
	教师讲台椅
	规格：1800*700*850mm台面：板芯采用25mm密度板，造型美观，经久耐用。桌身：采用16mm防潮三聚氰胺双贴面板，其截面由PVC封边条利用德国进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。结构：演示台为组合式设计，桌内可暗置电脑主机、DVD、功放等，控制台中间设有键盘活动屉，台面可暗置15寸彩色显示器，控制台右侧设有可放置实物展示台的活动抽屉；整体造型豪华大方，美观实用。
	台
	1

	54
	仿古学生桌
	规格：1200*600*750mm，采用16mm防潮三聚氰胺双贴面板，前侧装饰仿古图文饰条，桌角挖圆孔，整体设计古色古香。截面由PVC封边条利用德国进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。
	张
	28

	55
	仿古学生凳
	规格：Φ300×450Hmm，轻质木精加工而成。
	张
	56

	56
	鞋柜
	结构: 箱框结构，材质: 全木，形式: 组装，搁板: 可调节搁板，高约90cm，长约120cm，宽约33cm
	个
	2

	十二、综合实践活动室

	1
	多媒体教师演示台
	台面：一体化台面，采用45mm机制实木樟子松木板精致加工，桌面铺设透明橡胶防护垫。
▲台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金65*50mm/65*65mm/80*65mm，外层20-30条波纹加固，波纹槽间距5 mm；镶板槽深15 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径33*33mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用；预留有储藏柜、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用E1级16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命

提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章
	张
	1

	2
	学生操作台（长方形，8人台）
	台面：一体化台面，采用45mm机制实木樟子松木板精致加工，桌面铺设透明橡胶防护垫。
台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金65*50mm/65*65mm/80*65mm，外层20-30条波纹加固，波纹槽间距5 mm；镶板槽深15 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。                                               横梁：模具成型专用铝镁合金外径33*33mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。板材采用优质16/18mm双贴面三聚氰胺板，选用优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好，外形美观，能防湿,牢固,经久耐用；台下设有工具柜。
台脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮。

提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	6

	3
	教师椅
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	4
	学生凳子
	340*240*430mm，凳面：25mm厚优质贴面密度板。  凳身：采用1.1厚25*25方钢焊接工艺制作，表面采用环氧树脂粉末喷涂。其结构为“井”字型。 凳脚：四+脚塑质，与地面接触部分由软橡胶构成可有效减少对地面的磨损.提高设备使用寿命。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	50

	5
	后墙作品陈列柜
	柜身：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
结构：柜正面为直线结构，外形美观、经久耐用。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	6

	6
	教师电源
	教师演示台电源：
分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	套
	1

	7
	布线系统
	铜芯线 BV-500/1.5
	米
	150

	
	
	铜芯线 BV-500/2.5
	米
	200

	
	
	铜芯线BV-500/4.0
	米
	100

	
	
	铜芯线BV-500/6.0
	米
	50

	8
	学生高压电源
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	个
	14

	9
	线管
	按配电标准预埋敷设，采用联塑优质PVC线管。
	米
	120

	10
	消防设备
	干粉灭火器、沙箱（2KG）
	套
	2

	十三、综合实践活动器材室设备

	1
	多功能机床（六合一）
	1、箱体一个，外观尺寸：520*408*176mm，箱体采用注塑成型。
2、实验清单：主轴箱、床身、砂轮、钻、磨、铣工作台、车木刀架、车木拖板、防翻脚、手持车刀、机械进给刀架、枪柄、螺丝刀、101胶水、隔尘膜、桐木棍、桐木板、铣刀。
	套
	2

	2
	制作工具箱
	钢直尺、尖嘴钳、钢卷尺、钢丝钳、扁锉、圆锉、三角锉、半圆锉、样冲、什锦锉、划规、划针、钳工捶、丝锥、板牙、扳手、活动扳手、两用扳手、内六角扳手、螺丝刀、钢丝刷、自行车钢丝扳手、三叉扳手、钢锯架、三角尺。
	套
	7

	3
	机器人活动实验箱
	1、箱体一个，外观尺寸：390*296*108mm，箱体采用注塑成型。2、实验清单：9种或以上零件销，8种轴及轴套连接件，10种类型梁，梁基本单元格为9mm，2种角度梁，3种齿轮或导轮，伺服电机、4种传感器，32位控制器：128路通用输入输出端口，4路伺服电机驱动端口、6芯数据线、1.35寸轮毂，可拆卸轮胎。投标时必须提供投标样品，不提供样品或样品不满足参数投标无效。
	套
	7

	4
	爱动手实验箱
	包含：打捞沉船、饮水鸟、地震报警器、搭建纸桥、甩干机、单摆、自制温度计、湿度计、电动机组合、连通器、台式风扇等实验组合，主要锻炼孩子动手动脑能力。培养孩子科学探索的兴趣与爱好，满足教学大纲，符合教学标准。提供实物样品生产厂家授权书原件，如不提供则投标无效。
	套
	7

	5
	搭建制作实验箱
	搭建模型采用金黄色金属材料，表面镀金黄色，包含：10*10mm平板，多位孔板，断面直条，L型断面直条，可以组合，拆卸，至少可以组装搭建三种建筑模型，比如：二层楼房、古老雁塔、笼阁等等，搭建建筑尺寸不小于：100*100*65mm. 提供实物样品生产厂家授权书原件，如不提供则投标无效。
	套
	7

	6
	趣味组合
	包含：人工彩虹，笔杆系列测力计、小孔成像探究、用自制天平测头发的质量、眼镜盒眼睛、日晷多功能太阳高度测量、水和大气压力、种子发芽、走迷宫等组合，可以致使学生爱上动手乐趣，增加科学知识，满足教学大纲，符合教学标准。提供实物样品生产厂家授权书原件，如不提供则投标无效。
	套
	7

	7
	旋转纸环
	箱体外观尺寸（mm）：485*360*160箱体材质：箱体采用PP塑料材质实验目标：学习空气中气流的推动效果（简单的流体力学）。实验内容：1.合起来？分开来？空气的流动向少许分开的2个物体间吹入空气气流，观察2个物体是会合起来还是分开来。2.浮起来？不浮起来？漂浮球用同样的方法吹气，球也不一定总是会浮起来，思考一下造成不同结果的原因。3.制作旋转纸环制作可以飞到远处的纸环，挑战尝试可以让纸环飞到多远。实验结果：学生通过实验可以生动的观察到气流旋转的情况，了解空气流动的实际方向和我们平时所了解的有所区别。
	套
	7

	9
	学生台钳
	符合QB/T1558.2；钳口宽度：125mm
	台
	7

	10
	砂轮机
	砂轮外径125 mm，厚度16 mm，带透明防护罩。
	台
	2

	11
	木工砂带机
	产品参数：小型台式，装有自动保护装置，砂带尺寸100*533mm，空载转速230-350r/min
	台
	1

	12
	微型带锯
	小型台式，装有自动保护装置
	台
	1

	13
	金工工具箱
	产品说明：1、专用工具箱，共54件，含25种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。2、工具包括：钢丝钳，1把，7〞，45#钢；  尖嘴钳，1把，6〞，45#钢；  扁锉刀，1把，200mm尖头；  半圆锉刀，1把，200mm半圆；  三角锉，1把，200mm三角；  圆锉刀，1把，200mm圆锉；  划针，1把，200mm；  划规，1把，150mm；  样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）：  钳工锤，1把，300g木柄；  圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；  丝锤、板牙扳手，12件/套；  钢卷尺，1把，3m*19mmABS；  两用扳手，4件/套；  内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；  三叉扳手，1套；  螺丝刀，2把，6*100mm+_PH2；  螺丝刀，2把，5*75mm+_PH1；  活动扳手，1把，8〞；  钢丝刷，1把，6排木柄；  钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；  铁皮剪，1把，8〞美式铁皮剪；  自行车钢丝扳手，1把；  三角尺，1把，20*40mm不锈钢。
	套
	7

	14
	木工工具箱
	产品说明：1、专用工具箱，共20件，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。2、工具包括：木工凿子，1把，3/4〞；  宁波中麒教学设备有限公司刀，1把，包胶；  木工锉，1把。8〞半圆；  剪刀，1把，多用；  羊角锤，1把，0.5KG木柄；  鸟刨，1把；手推刨，1把；  钢角尺，1把，300mm；  螺丝刀，1把，6*125+_铬钒钢，芝麻柄；钢丝钳，1把，8〞黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*19mm；G形夹，1把，5〞；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；油石，1块
	套
	7

	15
	电工工具箱
	产品说明：1、专用工具箱，共34件，含22种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。2、工具包括：电工胶布，1卷，5mPVC电工胶布；螺丝刀，2把，6*100mmPH2#十字一字各一支；螺丝刀，2把。5*75mmPH1#，十字一字各一支；螺丝刀，2把，3*150mmPH0#十字一字各一支；钢卷尺，1把，3m*16mm公制白色涂脂尺带；吸锡器，1个，铝塑吸锡泵；剥线钳，1把，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm、后面切线功能；刷子，1把，软毛刷；焊锡丝，1卷，1.0mmFLNX2.0%；小钢锯，1把，配一根锯条；测电笔，1支，氖管；活动扳手，1把，8〞；羊角锤，1把，0.25KG钢管柄；钢丝钳，1把，7〞；尖嘴钳，1把，6〞；斜口钳，1把，7〞；数显万用表，1台，DT830B数字；精密螺丝批，6把/套，PH00HP0-3.0-2.0-1.2；电烙铁，1把，220V50Hz60W；宁波中麒教学设备有限公司刀，1把，单发包胶；烙铁架，1付；内六角扳手，5件/套。
	套
	7

	16
	公用工具量具箱
	产品说明：1、专用工具箱，共15件，工具箱内定点定位，方便使用和管理。2、工具包括：漆刷，1把，40mm； 螺丝刀套装，1套，十字、一字共8只； 手锤，1个，0.11Kg；  热熔枪，1把，功率60W; 钢直尺,1把，150mm  钢直尺，1把，300mm； 游标卡尺，1把，0.02mm、150mm； 卷尺，1把，2m，钢基； 90°角尺，1把，钢制； 45°角尺，1把，钢制； 丁字尺，1把，尺身长600mm; 圆规，1把，绘制圆或弦半径：0-20g； 托盘天平，1个，称量能力：1000g，分度值0.2g； 活动扳手，1个，250mm； 剪刀1把，中号
	套
	7

	17
	板材类
	产品说明：1、榉木板：5mm厚，420mm*300mm1张。2、三夹板：3mm厚，A3幅面1张。3、金属板：0.6mm厚，A3幅面1张。4、有机玻璃板：3mm厚，A3幅面1张。
	套
	15

	18
	纸张类
	产品说明：1、彩色打印纸，A4幅面500张/包2、白色打印纸，A3幅面500张/包3、剪纸专用纸，A3幅面18张/包。
	套
	7

	19
	胶水类
	用于粘连金属、塑料、木材、纸张等，万能胶5支、乳胶1瓶、普通胶水1支
	套
	7

	20
	钉子类
	每套4种规格
	套
	7

	21
	热熔枪用胶棒
	20cm每套10根
	套
	7

	22
	绝缘胶带
	厚度11.86（mm）宽度17（mm）
	卷
	7

	23
	钢锯条
	每套10条
	套
	7

	24
	钻头
	直径2.5-6， 4种规格
	套
	7

	25
	砂纸
	3种规格，粗砂纸、细砂纸、金相砂纸，A4幅面，各一
	套
	7

	26
	刀片
	每盒10片
	盒
	7

	27
	防护眼镜
	PVC材料、透明，操作时保护学生眼睛
	付
	50

	28
	工 作 服
	棉质
	套
	50

	29
	防尘口罩
	一次性口罩
	付
	50

	30
	工 作 帽
	蓝色布质
	顶
	50

	31
	手    套
	棉布手套
	付
	50

	32
	套    袖
	兰色布质
	付
	50

	33
	简易急救箱
	药品：碘酒（25mL）2瓶（有药品生产许可编号）、红药水（25mL）2瓶（有药品生产许可编号）、双氧水（100mL）1瓶（有药品生产许可编号）、医用酒精（100mL）1瓶（有药品生产许可编号），医用棉签1包（有药品生产许可编号，原包装）、医用棉球1包（有药品生产许可编号，原包装）、无菌纱布（50mm*50mm）1包（有药品生产许可编号，原包装）、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏2支（有药品生产许可编号），均为保质期内。
	箱
	2

	十四、生物实验室

	1
	生物教师演示台
	2800*700*850mm铝木结构
1、台面板材：一体化台面，采用 12.7mm实芯理化板制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。
▲2、台身钢木结构。▲3、横梁：采用25x50mm壁厚1.2mm的优质钢材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中间为1.0MM，25*25MM方钢制作，方便挂书包斗及电源。4、连接件为90°“七”字型5.0mm厚优质铝合金铸造，一次模具成型制作，另配铝合金锁扣，M8螺丝内部挤压加固，所有螺丝隐藏设计，安全可考，美观大方。▲5、立柱：采用直经50㎜厚度2.0mm优质钢材，管口模具冲压M8螺纹丝口，与铝合金连接件无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。6、台身主体背板及吊板采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理。▲7、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，内藏8mm镀锌可调高螺丝，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	1

	2
	新型学生桌（四人）
	规格：2800*600*780mm；1、一体化台面，采用 12.7mm实芯理化板制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。▲2、横梁：采用25x50mm壁厚1.2mm的优质钢材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中间为1.0MM，25*25MM方钢制作，方便挂书包斗及电源。3、连接件为90°“七”字型5.0mm厚优质铝合金铸造，一次模具成型制作，另配铝合金锁扣，M8螺丝内部挤压加固，所有螺丝隐藏设计，安全可考，美观大方，4、立柱：采用直经50㎜厚度2.0mm优质钢材，管口模具冲压M8螺纹丝口，与铝合金连接件无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。▲5、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，内藏8mm镀锌可调高螺丝，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命.▲6、书包斗：尺寸：533*336*145mm采用绿色环保5.0mm厚ABS材料一体注塑成型，无拼接缝；易碰撞处全部采用倒圆角，款式设计美观、安全、牢固、耐用。中间设挂凳口。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	14

	3
	一体水槽及配件
	440*320*200mm
PP黑色  化验专用、PVC软管
	个
	15

	4
	三联水嘴
	一高两低、瓷芯快开节水龙头、UPVC管或金属软管
	个
	15

	5
	教师转椅
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	个
	1

	6
	学生坐凳
	340*240*430mm，凳面：25mm厚优质贴面密度板。  凳身：采用1.1厚25*25方钢焊接工艺制作，表面采用环氧树脂粉末喷涂。其结构为“井”字型。 凳脚：四脚塑质，与地面接触部分由软橡胶构成可有效减少对地面的磨损.提高设备使用寿命。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章
	张
	56

	7
	教师电源
	尺寸：374*262*80mm，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章
	套
	1

	8
	学生抽屉电源
	尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，有电压电流显示；设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。
	套
	28

	9
	辅助光源
	灯箱式，内配有30W灯。
	套
	28

	10
	洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	套
	1

	11
	供电设施
	铜芯线 BV-500/1.5、铜芯线 BV-500/2.5、1.5mm三芯护套线、按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管、电箱空气开关、胶布等辅材
	项
	1

	12
	给排水系统
	φ20UPVC管、φ32UPVC管、φ50PVC管、φ75PVC管
	项
	1

	13
	消防设备
	干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要。
	套
	1

	14
	地面开槽
	按学校实际情况现场施工，开槽部分复原后再盖1.2厚不锈钢板，更加安全美观。
	室
	1

	十五、生物准备室及仪器、药品

	1
	准备台
	▲台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚威盛亚第三代实芯理化板---佰克板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。
▲台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金65*50mm/65*65mm/80*65mm，外层20-30条波纹加固，波纹槽间距5 mm；镶板槽深15 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径33*33mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
配置：三联水嘴、水封返洗式水槽，台侧配有五孔两用插座，台下带抽屉和柜。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。提供2017年市级及以上质量监督检验中心出具的检测报告）
	张
	1

	2
	一体水槽及配件
	440*320*200mm
PP黑色  化验专用、PVC软管
	个
	2

	3
	三联水嘴
	一高两低、瓷芯快开节水龙头、UPVC管或金属软管
	个
	2

	4
	仪器柜
	1000×500×2000mm柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀.柜门：铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条
	个
	10

	5
	标本柜
	上部分：采用铝合金+玻璃制作，三面均为8mm厚白色玻璃，前面左右推拉玻璃柜门，高档铝合金框架；
下部分：采用E1级16/18mm厚优质三聚氰胺板双贴面板制作，其截面所有外露板边都采用PVC封边带用封边机高温热熔胶封边。 并借以有限的空间做最大的使用面积为基点，注入了人性化的设计理念。                                                                                                                     
	个
	4

	6
	给排水管
	φ20PPR进水管，φ50PVC排水管
	室
	1

	7
	高压电源
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。
	套
	1

	8
	交流布线
	按配电标准穿线敷设，全部采用BV-500铜芯线
	套
	1

	9
	线管
	按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管
	套
	1

	10
	设备安装调试及辅助材料等费用
	三通、直通、弯头、电箱空气开关、胶布等辅材
	室
	1

	11
	消防设备
	干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要。
	套
	1

	12
	抽风扇
	含布线及控制开关
	套
	1

	13
	地面开槽
	按学校实际情况现场施工，开槽部分复原后再盖1.2厚不锈钢板，更加安全美观。
	室
	1

	　
	初中生物教学仪器

	2
	一般
	　
	　
	　

	2002
	打孔器
	四件
	套
	4

	2020
	仪器车
	不锈钢、600mm×400mm×800mm
	辆
	2

	2040
	生物显微镜
	1000×
	台
	5

	2041
	生物显微镜
	500×
	台
	50

	2044
	双目立体显微镜
	40×
	台
	13

	2051
	放大镜
	手持式，有效通光孔径不小于40mm，3×
	个
	50

	2060
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	8

	2071
	离心沉淀器
	手摇式
	台
	1

	2075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	3

	2076
	电炉
	密封式
	个
	4

	2080
	高压灭菌器
	小型
	个
	1

	2082
	恒温水浴锅
	不锈钢列管式
	台
	1

	2084
	烘干箱
	列管式大号
	台
	1

	2086
	电冰箱
	＞150L
	台
	1

	2087
	恒温培养箱
	室温～60℃，±1℃
	台
	1

	2119
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用
	个
	10

	2120
	保温桶
	1～2L
	个
	5

	3002
	方座支架
	规格：长：60cm 直径约10mm 底座：18cm*11.5cm大铁圈 内径约为9cm，长19.8cm 小铁圈 内径约为5cm，长17.5cm重约：1350g、构成：底板、铁杆、试管夹1个、大小铁圈各1个、十字夹2个
	套
	2

	3006
	三脚架
	电渡，加热用与酒精灯高度相匹配
	个
	25

	3008
	试管架
	6孔
	个
	25

	10006
	软尺
	1500mm
	把
	25

	10015
	测微尺
	显微镜用，台式
	个
	8

	11004
	托盘天平
	200g，0.2g
	台
	8

	12003
	电子停表
	0.1s
	　
	25

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	枝
	60

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	枝
	5

	13027
	干湿计
	指针式
	个
	25

	16015
	血压计
	汞柱式
	个
	2

	16016
	肺活量计
	不锈钢
	台
	1

	27001
	解剖器
	不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)
	套
	2

	27002
	解剖器
	不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊)
	套
	25

	27003
	解剖盘
	蜡盘，140mm×250mm
	个
	25

	27004
	骨剪
	130mm，不锈钢
	把
	1

	27006
	接种环
	手持式
	把
	25

	27009
	徒手切片器
	金属带精确刻度
	个
	8

	3
	模型
	　
	　
	　

	33002
	根纵剖模型
	产品为根尖纵、横剖面模型
	件
	1

	33003
	导管、筛管结构模型
	产品为显微结构的立体放大模型。
	件
	1

	33004
	单子叶植物茎模型
	产品为单子叶植物茎纵、横切面的模型
	件
	1

	33005
	双子叶草本植物茎模型
	产品为双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型
	件
	1

	33006
	叶构造模型
	产品为双子叶植物叶构造模型
	件
	1

	33007
	桃花模型
	产品为放大的桃花模型
	件
	1

	33102
	蛙胚胎发育模型
	J3310型
	件
	1

	33201
	头、颈、躯干模型
	850mm
	件
	1

	33204
	人体骨骼模型
	850mm
	件
	1

	33205
	眼球解剖模型
	6倍自然大
	件
	13

	33207
	心脏解剖模型
	三倍自然大
	件
	1

	33208
	心脏解剖模型
	自然大
	件
	13

	33209
	喉解剖模型
	本模型参照成人男性喉标本和权威性图谱制成
	件
	1

	33210
	肺泡模型
	本模型适合普通中学讲解生理卫生课程时作直观教具用，使学生了解细支气管在肺内的分布和分成终末细支气管的情况，以及与肺泡的关系
	件
	1

	33211
	脑解剖模型
	自然大
	件
	1

	33212
	耳解剖模型
	6倍自然大
	件
	1

	33213
	男性泌尿生殖系统模型
	自然大
	件
	1

	33214
	女性泌尿生殖系统模型
	自然大
	件
	1

	33219
	人体肌肉模型
	850mm全身，示浅层肌及部分深层肌
	件
	1

	33225
	膈肌运动模拟器
	电动式
	件
	1

	33301
	始祖鸟化石及复原模型
	模型材质采为PVC无毒且环保
	件
	1

	33302
	动植物细胞(对比)模型
	动植物细胞
	件
	1

	43001
	鱼解剖浸制标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43002
	蛙解剖浸制标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43003
	蜥蜴解剖浸制标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43004
	鸽解剖浸制标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43005
	兔解剖浸制标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43006
	蛙发育顺序标本
	有机玻璃瓶盛装
	瓶
	1

	43008
	蛔虫标本
	雌、雄各一条
	瓶
	1

	43101
	蝗虫生活史标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43102
	蜜蜂生活史标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43104
	家蚕生活史标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43105
	菜粉蝶生活史标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43106
	兔骨骼标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43107
	鱼骨骼标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43108
	蛙骨骼标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43109
	鸽骨骼标本
	有机玻璃瓶盛装
	盒
	1

	43113
	褐藻类植物原色覆膜标本
	海带等四种
	套
	1

	43114
	红藻类植物原色覆膜标本
	紫菜等四种
	套
	1

	43118
	节肢动物标本
	常见六种以上
	盒
	1

	43119
	昆虫标本
	常见六种以上
	盒
	1

	 
	玻片标本
	　
	　
	　

	43201
	植物根尖纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43202
	顶芽纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43203
	南瓜茎纵切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43206
	木本双子叶植物茎横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43209
	植物细胞有丝分裂
	洋葱根尖纵切
	片
	60

	43221
	迎春叶横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43301
	青霉装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43304
	细菌三型涂片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43309
	曲霉装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43403
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43411
	水螅带芽整体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43505
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43506
	疏松结缔组织装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43507
	人血涂片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43508
	骨骼肌纵横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43509
	平滑肌分离装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43510
	心肌切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43511
	运动神经元装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43516
	动静脉血管横切
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43517
	小肠切片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43601
	字母“e”装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	43603
	正常人染色体装片
	玻璃装片25*75mm、1mm-2mm
	片
	60

	530
	教学挂图(图片)
	　
	　
	　

	53001
	生物体的结构层次
	铜版纸、7幅，通用版
	套
	1

	53002
	生物与环境
	铜版纸、2幅，通用版
	套
	1

	53003
	生物圈中的绿色植物
	铜版纸、9幅，通用版
	套
	1

	53004
	生物圈中的人
	铜版纸、17幅，通用版
	套
	1

	53005
	动物的运动和行为
	铜版纸、5幅，通用版
	套
	1

	53006
	生物的生殖、发育和遗传
	铜版纸、8幅，通用版
	套
	1

	53007
	生物多样性
	铜版纸、11幅，通用版
	套
	1

	53008
	生物技术
	铜版纸、2幅，通用版
	套
	1

	53009
	健康地生活
	铜版纸、9幅，通用版
	套
	1

	53010
	青春期教育挂图
	铜版纸、22幅
	套
	1

	53011
	中学生物显微图谱
	铜版纸、16开/250图
	本
	1

	6
	玻璃仪器
	　
	　
	　

	60001
	量筒
	10mL
	个
	30

	60003
	量筒
	100mL
	个
	30

	60004
	量筒
	500mL
	个
	30

	61001
	试管
	φ12mm×70mm
	支
	60

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	120

	61021
	烧杯
	50mL
	个
	60

	61022
	烧杯
	100mL
	个
	60

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	60

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	60

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	30

	61042
	锥形瓶
	250mL
	个
	60

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	30

	62006
	干燥器
	160mm
	个
	1

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	30

	62073
	滴管
	150mm
	支
	300

	62074
	离心管
	10mL
	支
	30

	62093
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	个
	2

	62097
	玻璃弯管
	7-8mm
	支
	30

	62098
	U形管
	7-8mm
	个
	30

	63012
	广口瓶
	125mL
	个
	120

	63014
	广口瓶
	500mL
	个
	120

	63023
	细口瓶
	250mL
	个
	10

	63024
	细口瓶
	500mL
	个
	10

	63041
	滴瓶
	30mL
	个
	150

	63043
	滴瓶
	茶，30mL
	个
	150

	63044
	滴瓶
	茶，60mL
	个
	150

	64006
	试管夹
	木质
	把
	25

	64007
	止水皮管夹
	弹簧
	个
	25

	64032
	石棉网
	125mm×125mm
	个
	25

	64042
	药匙
	3支组
	把
	25

	64051
	玻璃管
	φ5～φ6mm
	千克
	1

	64053
	玻璃棒
	φ3～φ4mm
	千克
	1

	64061
	软胶塞
	0-12#mm
	千克
	1

	64062
	橡胶管
	连接玻璃管用
	千克
	1

	64084
	培养皿
	60mm
	个
	120

	64085
	培养皿
	100mm
	个
	120

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	个
	30

	64095
	棉纱缸
	不锈钢
	个
	5

	64096
	记数载玻片(计数板)
	玻璃载玻片
	片
	25

	7
	药品
	　
	　
	　

	71003
	碳酸氢钠
	AR500 g
	瓶
	1

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	LR500g
	瓶
	1

	72002
	柠檬酸钠
	AR500 g
	瓶
	1

	72014
	琼脂条
	BR100g
	瓶
	1

	72016
	甘油
	化学纯，500mL
	瓶
	1

	72022
	蔗糖
	AR500 g
	瓶
	1

	72023
	可溶性淀粉
	AR500 g
	瓶
	1

	72025
	工业酒精
	LR500 ml
	瓶
	1

	72026
	医用酒精
	500mL
	瓶
	1

	72052
	酚酞
	AR25 g
	瓶
	1

	72061
	pH广范围试纸
	1-4，100s
	本
	1

	72084
	亚甲基蓝
	AR25 g
	瓶
	1

	72085
	尿糖试纸
	精密型
	盒
	1

	72091
	定性滤纸
	7cm
	盒
	1

	72091
	定性滤纸
	9cm
	盒
	1

	72091
	定性滤纸
	11cm
	盒
	1

	72091
	定性滤纸
	12.5cm
	盒
	1

	75003
	高锰酸钾
	AR500 g
	瓶
	1

	77003
	硫酸
	AR500 ml
	瓶
	1

	77028
	硼酸
	AR500 g
	瓶
	1

	77032
	氢氧化钠
	AR500 g
	瓶
	1

	　
	标签纸
	大、中、小各10张
	套
	50

	十六、科学实验室（小学）

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm，铝木结构；
台面板材：一体化台面，采用 12.7mm实芯理化板制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。
台身结构：“铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金直经50mm，外层10条波纹加固，波纹槽间距5 mm；镶板槽深5 mm、宽16 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径32*32mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理；
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命；

提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	1

	2
	学生实验桌
	规格：1200*600*780mm；▲1、台面:采用12mm厚实芯理化板,热弯加工一体成型，使其台面前端呈现鸭嘴型，圆润下滑，曲面优美，后端有宽20mm*高6mm厚一体成型档水条，防止试剂往方流向，立体感更强，更加美观大方。符合人体工学设计；表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。经摸具成型一次加而成，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠，台面材料：▲参与投标的厂家必须提供台面材料生产厂家针对本项目所开具的投标授权书。2、横梁：采用25x50mm壁厚2.0mm的优质钢材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。中间为25*25MM方钢制作，方便挂书包斗及电源。3、连接件为5.0mm厚优质铝合金铸造一次模具成型制作，所有螺丝隐藏设计，美观大方，4、立柱：采用直经50㎜厚度2.0mm优质钢材一次成型，和铝合金连接件无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，内藏8mm镀锌可调高螺丝，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。▲6、书包斗：尺寸：533*336*145mm采用绿色环保5.0mm厚ABS材料一体注塑成型，无拼接缝；易碰撞处全部采用倒圆角，款式设计美观、安全、牢固、耐用。中间设挂凳口。

提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	24

	3
	多功能护罩
	150*130*700mm全钢摸具折弯一次成型，壁厚2.0mm，美观大方、操作方便，可将通风管，强电弱电电线及线管隐藏于内，方便安装及检修。表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。可固定地面。
	套
	24

	4
	教师椅
	专业厂家生产500*500*800mm靠背及下座采用东亚牌高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
骨架木制。
	张
	1

	5
	学生实验凳
	规格：尺寸：310*450mm；凳面采用PP材料模具成形制作，三脚支架结构，脚架采用25*50厚2.0mm方钢，立柱采用优质直经50mm厚2.0mm钢制圆管，内用实心43mm圆型钢，在此上穿螺纹升降孔，使凳面可升降4-7cm，凳脚垫采用ABS材料制作，防止擦伤地面，减少噪音。提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	张
	48

	6
	供电系统
	符合JY0374-2004《教学实验室设备 电源系统》，采用PVC阻燃线管埋池，穿线到学生台及教师台，分支线沿台侧板暗槽引至侧电源插座。另供电应充分接上地线，供教师演示台电线线径不小于4mm，供学生实验台电线线径不小于1.5mm。线材采用双塑铜芯线材。
	套
	1

	7
	教师实验电源
	尺寸：374*262*80mm，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座。
	套
	1

	8
	学生电源
	尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，有电压电流显示；设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。
	套
	24

	9
	水槽柜 
	600*500*820水槽柜体：整体采用铝合金与钢制框架，结构牢固、经久耐用；外框两侧采用整体一次成型的绿色环保PP材质拼装，可拆卸，壁厚5mm，前后开门均采用8MM厚实理化板。
	个
	2

	10
	※一体水槽
	防溢水一体水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚5mm，耐强酸强碱耐<80°C有机溶剂并耐150°C以下高温，带溢水口，无毒、无味、美观大方，配以铜质三联水嘴；
※提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章及实物样品
	个
	2

	11
	※三联水嘴
	实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
※提供市级以上质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章及实物样品
	套
	2

	12
	供排水系统
	采用PVC直径为50/75排污管，PVC给水管，每间教室侧面或后面安装6个洗手水槽，水槽台设水阀开关一个
	套
	1

	13
	设备安装调试辅助材
	执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》。
	项
	1

	十七、科学准备室及仪器（小学）

	1
	准备台
	▲台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚威盛亚第三代实芯理化板---佰克板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。
▲台身：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金65*50mm/65*65mm/80*65mm，外层20-30条波纹加固，波纹槽间距5 mm；镶板槽深15 mm、宽16-18 mm，板槽与立柱连接面设计成90度，特殊连接部分厚度为2.5 mm以上；表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用。横梁：模具成型专用铝镁合金外径33*33mm、内径29*29mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂（白色），防腐耐用美观实用；背板侧板及吊板采用E1级16mm厚双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
配置：三联水嘴、水封返洗式水槽，台侧配有五孔两用插座，台下带抽屉和柜。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备 的使用寿命。（提供2017年市级及以上质量监督检验中心出具的检测报告）
	张
	1

	2
	仪器柜
	1000×500×2000mm柜身：铝木结构，采用16±0.5mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀.柜门：铝合金框对开玻璃门，外形美观、经久耐用；层板底部有不锈钢加固横梁，层板采用厚双贴面三聚氰胺板；柜子上部为双开铝合金框对开玻璃门结构外形美观、经久耐用；柜子下部为双开木门，层板装有加固条。
	个
	10

	3
	高压电源
	交流220V到桌，具有短路及过载保护，带保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。安桌与桌面，双面插座。
	套
	1

	4
	交流布线
	按配电标准穿线敷设，全部采用BV-500铜芯线
	套
	1

	5
	线管
	按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管
	套
	1

	6
	设备安装调试及辅助材料等费用
	三通、直通、弯头、电箱空气开关、胶布等辅材
	室
	1

	7
	消防设备
	干粉灭火器，符合安全条例，满足意外事故需要。
	套
	1

	8
	抽风扇
	含布线及控制开关
	套
	1

	9
	地面开槽
	按学校实际情况现场施工，开槽部分复原后再盖1.2厚不锈钢板，更加安全美观。
	室
	1

	小学数学科学教学仪器

	　
	数学
	　
	　
	　

	1012
	计算器
	简易型
	台
	25

	10007
	软尺
	1500mm
	个
	25

	10008
	卷尺
	20m
	个
	25

	11006
	托盘天平
	演示用， 500g，1g
	台
	4

	11007
	简易天平
	200g，1g
	台
	25

	11019
	弹簧度盘秤
	指针式，1kg
	台
	4

	11023
	弹簧秤
	质量单位，2.5kg
	个
	4

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	8

	20502
	三角板
	演示用，60°、45°各1
	套
	25

	20503
	圆规
	演示用，附橡皮脚
	套
	8

	20504
	量角器
	演示用，0～180°
	套
	4

	20501
	专用直尺
	1m，分别有m、dm、cm、mm四种单位
	支
	25

	20505
	标杆
	1.6m
	套
	25

	20506
	测绳
	50m
	条
	8

	20507
	塑料球
	三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋
	套
	25

	20508
	塑料小球
	五种颜色，外径不小于5mm
	套
	25

	20509
	计数片
	圆形 不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形边长不小于15mm，各片厚不小于1mm
	套
	50

	20510
	竖式计数器
	演示用，三档
	个
	6

	20511
	竖式计数器
	演示用，五档
	个
	6

	20512
	竖式计数器
	学生用，五档
	个
	50

	20513
	演示算盘
	不滑珠、木制
	个
	6

	20514
	计数棒
	演示用，每10根一捆，10捆
	套
	25

	20515
	计数棍
	学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm
	套
	50

	20516
	钉板
	390mm×590mm
	套
	8

	20517
	钉板
	透明，200mm×200mm
	套
	8

	20518
	钉板
	学生用，不小于140mm×140mm
	套
	50

	20519
	大型积木
	拼搭积木 EVA/泡沫
	套
	8

	20520
	塑料插接块
	塑料制
	套
	25

	20521
	塑料连接链
	塑料制
	套
	25

	20522
	数字骰子
	不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字
	套
	25

	20523
	空白骰子
	不小于12mm×12mm×12mm
	套
	25

	20524
	数字转盘
	以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字
	套
	25

	20525
	色块转盘
	以圆心为中心将转盘用不同颜色分区
	套
	25

	20526
	空白转盘
	底座直径不小于80mm，盘面直径不小于130mm，以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内空白，可自行绘制颜色或数字。
	套
	25

	20527
	几何图形片
	包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形
	套
	25

	20528
	集合圈
	折叠式
	套
	50

	20529
	计数多层积木
	由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成
	套
	25

	20530
	七巧板
	七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm
	套
	50

	20531
	角操作材料
	本仪器供学生自己动手，拼搭成各... 进一步理解各类角的概念
	套
	50

	20532
	图形变换操作材料
	平移、旋转、对称等内容
	套
	50

	20533
	面积测量器
	透明，不小于100mm×100mm
	个
	50

	20534
	探索几何图形面积计算公式材料
	正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等
	套
	50

	20535
	探索几何形体体积计算公式材料
	长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等
	套
	50

	20536
	口算练习器
	数字可翻动或可转
	套
	6

	20537
	分数片
	1～12等分
	套
	50

	20538
	计数彩条
	塑料制、计数时用
	套
	50

	20539
	塑料量杯
	透明，圆柱形，2l
	个
	25

	20540
	塑料量杯
	透明，棱柱形，1.5l
	个
	25

	20541
	塑料量杯
	透明，水杯形，1l
	个
	25

	20542
	小学低年级数学磁性教具
	它是由示教板。磁力塑料数字卡片、运算符号。磁性塑料动物图形、学生用数学学具袋、数学多用尺,塑料教具箱组成.
	套
	6

	20543
	小学中年级数学磁性教具
	它是由示教板。磁力塑料数字卡片、运算符号。磁性塑料动物图形、学生用数学学具袋、数学多用尺,塑料教具箱组成.
	套
	6

	20544
	小学高年级数学磁性教具
	它是由示教板。磁力塑料数字卡片、运算符号。磁性塑料动物图形、学生用数学学具袋、数学多用尺,塑料教具箱组成.
	套
	6

	30501
	钟表模型
	演示用，两针，非联动，12时表示
	套
	6

	30502
	钟表模型
	演示用，三针，联动，12时表示
	套
	6

	30503
	钟表模型
	演示用，三针，联动，24时表示
	套
	6

	30504
	钟表模型
	学生用，两针，非联动
	套
	50

	30505
	钟表模型
	学生用，三针，联动
	套
	50

	30506
	几何形体模型
	长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等
	套
	25

	30507
	厘米立方块
	每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个
	套
	25

	30508
	几何形体表面积展开模型
	长方体、正方体、圆柱体
	套
	25

	30509
	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型
	φ200mm
	套
	25

	50051
	物品卡片
	购物游戏用
	套
	25

	50052
	小学数学数与代数部分教学挂图
	35幅,对开(人教版)
	套
	3

	50053
	小学数学空间与图形部分教学挂图
	27幅,对开(人教版)
	套
	3

	50054
	小学数学统计与概率教学挂图
	8幅,对开(人教版)
	套
	3

	50055
	小学数学资料图
	20幅,对开(人教版)
	套
	3

	81032
	剪刀
	180mm
	把
	25

	81251
	圆柱形塑料杯
	塑料500ml
	套
	25

	81252
	方形塑料杯
	塑料500ml
	套
	25

	81253
	刻刀
	不锈钢雕刻刀
	把
	25

	81254
	角尺
	钢质刻度清晰
	把
	25

	　
	科学
	　
	　
	　

	1012
	计算器
	简易型
	个
	50

	2002
	打孔器
	4件
	套
	6

	2015
	打气筒
	脚踏式
	个
	8

	2020
	仪器车
	不锈钢
	辆
	6

	2041
	生物显微镜
	XSP-01-500x
	台
	6

	2043
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	台
	6

	2045
	学生显微镜
	200×，单筒,金属
	台
	25

	2051
	放大镜
	5倍，直径不少于30mm
	个
	25

	2052
	放大镜
	3倍，直径不少于40mm
	个
	25

	2061
	天文望远镜
	φ60mm、30x、70x、附寻星镜及太阳黑子滤光镜
	套
	6

	2075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	6

	2077
	电加热器
	密封式
	台
	6

	2092
	保温箱
	注塑工艺、高密度EPS聚苯乙烯泡沫隔绝材料，箱内食品级pp环保材料
	台
	6

	2101
	听诊器
	知名品牌，医用
	个
	25

	2126
	水族箱
	玻璃制、35*22*25
	套
	8

	2128
	手持移动灯
	镀镍铜件，导电好，耐氧化
	只
	25

	2129
	圆水槽
	φ200mm×100mm
	个
	25

	3002
	方座支架
	镀鉻
	套
	25

	3006
	三脚架
	电镀钢制接口坚固两脚之间可自由放进酒精灯
	个
	25

	3008
	试管架
	木制、8孔
	个
	25

	3013
	旋转架
	木制旋转式
	套
	25

	3021
	百叶箱支架
	铁质，表面焗漆 
	个
	2

	3022
	百叶箱
	460mm×290mm×537mm
	个
	2

	4002
	学生电源
	直流：1.5～6V，每1.5V一档，≥1A
	台
	25

	4005
	教学电源
	交流：2～12V/5A，每2V一档；直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
	台
	6

	4010
	电池盒
	1号电池4节，可串并联
	套
	25

	10003
	直尺
	500mm
	只
	25

	10006
	软尺
	1500mm
	个
	25

	11005
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	8

	11029
	金属钩码
	50g×10
	套
	25

	11030
	体重计
	附身高
	台
	4

	12003
	电子停表
	0.1s
	块
	25

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	25

	13002
	温度计
	水银，0～100℃
	支
	6

	13010
	体温计
	水银，35～42℃
	支
	25

	13020
	寒暑表
	寒暑表是一种家用的温度计，常用于测量气温
	只
	6

	13021
	最高温度表
	-16～+81℃
	支
	6

	13022
	最低温度表
	-52～+41℃
	支
	6

	14002
	条形盒测力计
	5N
	个
	25

	14003
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	25

	14004
	条形盒测力计
	1N   
	个
	25

	15011
	多用电表
	不低于2.5级，磁电系整流式仪表，共设19档基本量程，能分别测量交直流电压，直流电流，电阻等。
	个
	6

	16004
	湿度计
	指针式
	个
	6

	16007
	指南针
	直径不小于30mm
	个
	25

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴
	台
	6

	16022
	雨量器
	承水口内径200mm
	套
	6

	16025
	风杯式风速表
	有直读装置
	套
	6

	29001
	斜面
	木质
	个
	25

	29002
	压簧
	不锈钢压簧
	套
	25

	29003
	拉簧
	不锈钢拉簧
	套
	25

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	25

	29005
	杠杆尺及支架
	支架组合式
	个  
	25

	29006
	滑轮组及支架
	支架组合式
	套
	25

	29007
	轮轴及支架
	支架组合式
	套
	25

	29008
	齿轮组及支架
	支架组合式
	套
	25

	29009
	弹簧片
	紫铜
	套
	25

	29010
	小车
	电动
	个
	25

	28007
	三球仪
	手动
	件
	9

	28007
	三球仪
	电动
	台
	4

	29011
	太阳高度测量器
	太阳高度测量仪为学生分组观测太阳高度的仪器。
	个
	25

	29012
	风的形成实验材料
	适用于小学生新手探究风的形成的实验,由底座、透明圆筒、铝质风叶等组成。
	套
	25

	29013
	组装风车材料
	能让学生直接感受风的不同角度力量，更直观了解风的应用作用
	套
	25

	29014
	组装水轮材料
	用来验证水轮机的原理
	套
	25

	29015
	太阳能的应用材料
	本仪器可把太阳能转变为电能
	套
	25

	22001
	音叉
	256Hz
	只
	25

	29016
	小鼓
	牛皮
	个
	25

	29017
	组装土电话材料
	土电话筒二只，薄膜二块，塑料圆片二片，细线5米组成。
	套
	25

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	25

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	25

	29020
	灯座及灯泡
	J2351型胶木底座、全铜
	个
	25

	29021
	单刀开关
	J2352型胶木底座、全铜
	个
	25

	29022
	物体导电性实验材料
	由盒体、夹子、电池盒及五种测试材料（铜、铁、铝、塑料、石墨）组成
	套
	25

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180
	套
	6

	29025
	条形磁铁
	学生用
	套
	25

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80
	套
	6

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	套
	25

	29029
	磁针
	不锈钢丝制成,
	对
	25

	29030
	环形磁铁
	轴向充磁  电镀镀层 
	套
	25

	29031
	电磁铁组装材料
	由线圈骨架、铁芯、导线、小垫片等组成
	套
	25

	29032
	电磁铁
	演示用
	套
	6

	29033
	手摇发电机
	整机用ABS塑料注塑而成。通过手把转动、齿轮转动，使小型发电机发电。说明机械能可以转变为电能的科学原理空载输出电压：6.3V  输出电流：0.2A
	个
	12

	29034
	激光笔
	不锈钢外壳，强光源
	个
	25

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	套
	25

	29036
	平面镜及支架
	产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置。镜片厚度为3mm，尺寸为90×60mm，镜框与镜座采用优质塑料制作，镜座与镜框配合可调节镜面的高度范围不小于45mm。
	套
	25

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	25

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	套
	25

	29039
	成像屏及支架
	产品由底座、立杆、成像屏、毛玻璃等组成。毛玻璃厚度为3mm，四周磨边倒角，配毛玻璃支架，成像屏为厚度2mm白色塑料板。屏尺寸不小于100mm*80mm。底座尺寸φ80×35mm；立杆为金属杆，尺寸为φ6×70mm。
	套
	25

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3×的放大镜
	个
	25

	29041
	动物饲养笼
	塑料笼
	个
	6

	29042
	塑料注射器
	30mL
	个
	25

	22004
	单摆
	一个摆球
	套
	25

	39001
	照相机模型
	光学
	套
	6

	39051
	儿童骨骼模型
	附牙刷 
	台
	2

	39052
	儿童牙列模型
	附牙刷
	台
	2

	39053
	少年人体半身模型
	 主要用于院校在讲解生理卫生和人体解剖学课程时作为直观教具使用
	台
	2

	39054
	眼构造模型
	本模型显示了眼球的外部形态和粗略结构。
	台
	2

	39101
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	39102
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	2

	34001
	平面政区地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	34002
	平面地形地球仪
	1∶40 000 000
	个
	2

	39151
	地动仪模型
	地动仪由青铜铸成，外表刻有篆文以及山、龟、鸟、兽等图形。
	台
	2

	39152
	地球构造模型
	高分子树脂制作,特种颜料彩绘，适合大、中、小学使用,能直观地球深处和分层结构,是学习地球知识的理想教具。
	件
	2

	39154
	司南模型
	在中国古代，司南和地盘配合使用，用来指示方向，成为一种磁性指南工具。
	台
	2

	39156
	月相变化演示器
	由地球模型、月球模型、齿轮、大小转盘及底座组成
	件
	2

	43050
	蟾蜍浸制标本
	有机玻璃装
	瓶
	8

	43051
	河蚌浸制标本
	有机玻璃装
	瓶
	8

	43052
	爬行类动物浸制标本
	蛇或蜥蜴
	瓶
	8

	43053
	蛙发育顺序标本
	有机玻璃装
	瓶
	8

	43150
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种
	套
	8

	43151
	桑蚕生活史标本
	由卵、幼虫蛹、雌雄成虫及茧组成,附蚕丝、丝织品和桑叶。
	套
	8

	43152
	兔外形标本
	剥制，应采用低毒防腐处理。
	件
	8

	43153
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播
	盒
	8

	49001
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	2

	49002
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	2

	49003
	纺织品标本
	七种以上不同质料
	套
	2

	49004
	各种纸样标本
	九种以上不同质料
	套
	2

	49005
	矿物标本
	标本盒尺寸应不小于130mm×75mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为锡石、赤铁矿、铝土矿、黄铜矿、白云石、云母等。
	套
	8

	49006
	岩石标本
	标本盒尺寸应不小于120mm×70mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为玄武岩、花岗岩、安山岩、流纹岩、砂岩、页岩等。
	套
	8

	49007
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	8

	49008
	土壤标本
	标本盒尺寸应不小于170mm×70mm×25mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等。
	套
	8

	49009
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	8

	43201
	植物根尖纵切
	玻璃装片
	片
	10

	43206
	木本双子叶植物茎横切
	玻璃装片
	片
	10

	43250
	草本植物茎横切
	玻璃装片
	片
	10

	43251
	洋葱表皮装片
	玻璃装片
	片
	10

	43252
	叶片横切
	玻璃装片
	片
	10

	43253
	叶片气孔装片
	玻璃装片
	片
	10

	43450
	动物表皮细胞装片
	玻璃装片
	片
	10

	43451
	蛙卵细胞切片
	玻璃装片
	片
	10

	43550
	骨细胞切片
	玻璃装片
	片
	10

	43551
	口腔粘膜细胞装片
	玻璃装片
	片
	10

	43552
	人血细胞装片
	玻璃装片
	片
	10

	59001
	中国政区地图
	全张
	张
	2

	59002
	中国地形地图
	全张
	张
	2

	59003
	小学科学安全操作挂图
	对开,30幅
	套
	2

	59004
	小学科学生命世界教学挂图
	对开,29幅
	套
	2

	59005
	小学科学物质世界教学挂图
	对开,22幅
	套
	2

	59006
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开,28幅
	套
	2

	59007
	科学史挂图
	对开,24幅
	套
	2

	59008
	植物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	59009
	动物分类图谱
	大16开书
	本
	2

	59101
	小学科学生命世界教学投影片
	170×240mm,60片
	套
	2

	59102
	小学科学物质世界教学投影片
	170×240mm,60片
	套
	2

	59103
	小学科学地球与宇宙教学投影片
	170×240mm,60片
	套
	2

	59301
	小学科学教学素材库
	VCD  17碟
	套
	2

	59401
	小学科学实验指导书
	16开书
	套
	2

	59402
	小学科学实验手册
	16开书
	套
	2

	6
	玻璃仪器
	　
	　
	　

	60004
	量筒
	500mL
	个
	25

	60012
	量杯
	250mL
	个
	25

	60061
	甘油注射器
	30mL
	个
	25

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	25

	61005
	试管
	φ20mm×200mm
	支
	25

	61021
	烧杯
	50mL
	个
	25

	61022
	烧杯
	100mL
	个
	25

	61023
	烧杯
	250mL
	个
	25

	61024
	烧杯
	500mL
	个
	25

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	25

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	25

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	25

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	25

	62072
	Y形管
	7-8mm
	个
	25

	62073
	滴管
	150mm
	个
	25

	63002
	集气瓶
	125mL
	个
	25

	64005
	镊子
	12.5cm～25cm
	个
	25

	64006
	试管夹
	木质
	个
	25

	64032
	石棉网
	125mm×125mm
	个
	25

	64041
	燃烧匙
	铜
	个
	25

	64042
	药匙
	3支组
	个
	25

	64054
	玻璃棒
	φ5～φ6mm
	千克
	25

	64071
	试管刷
	大、中、小
	个
	25

	64072
	烧瓶刷
	大、中、小
	个
	25

	64085
	培养皿
	100mm
	个
	25

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	25

	64097
	塑料量杯
	500mL
	个
	25

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	本
	10

	80302
	载玻片
	50片
	盒
	25

	80303
	盖玻片
	100片装
	包
	18

	81001
	测电笔
	测量值12～250V
	个
	25

	81002
	一字螺丝刀
	200mm
	个
	25

	81002
	十字螺丝刀
	200mm
	个
	25

	81004
	尖嘴钳
	8寸
	个
	25

	81008
	木工锯
	580mm酸枝硬木
	个
	25

	81012
	钢手锯
	高硬度钢管+天然橡胶组成
	个
	6

	81014
	钢丝钳
	8寸
	个
	25

	81015
	手锤
	500g
	个
	6

	81020
	活扳手
	6英寸、10英寸
	个
	25

	81024
	电烙铁
	60W,20W
	支
	6

	81027
	手电钻
	直径1mm～直径13mm
	台
	6

	81032
	剪刀
	180mm
	个
	25

	81109
	花盆
	塑料
	个
	25

	81201
	小刀
	不锈钢
	个
	25

	81202
	塑料桶
	小号 塑料
	个
	25

	81203
	手摇铃
	环保塑料鼓圈 40片金属卷边镲
	个
	25

	81204
	手持筛子
	15cm圆  不锈钢材料
	个
	25

	81205
	喷水壶
	气压式喷雾器喷壶  全新pp抗老化塑料
	个
	6

	81206
	吹风机
	学生小功率 手柄可折叠 恒温 冷热风
	个
	6

	81207
	采集捕捞工具
	标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等
	个
	25

	81208
	榨汁器
	手动式 小型 塑料
	个
	25

	十八、心理咨询室

	一、接待、老师办公及心理测评区

	1
	心理挂图
	尺寸30*40cm，仿木质边框。
用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。
	幅
	3

	2
	咨询桌
	1400*600*760mm
台面：采用25mm双贴面三聚氰胺板制作。
台身材质：采用E1级18/15mm三聚氰胺板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。
	张
	1

	3
	座椅
	500*500*800mm
1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；
2.PP扶手；
3.底座：电镀钢铁支架，气动升降；
4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	张
	1

	4
	书柜
	1000×400×2000mm 
材料：采用18mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	5
	文件柜
	850W×320D×2080H
材质：钢制，密封性好。
结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格文件，上部为玻璃门。
美观实用，使用寿命长。
	个
	1

	6
	心理图书
	包括理论和应用方面的心理图书，帮助心理教师扩展心理知识和技能。精选100册 
	册
	100

	7
	无声挂钟
	知名品牌 静音12英寸
控制咨询时间，
	件
	1

	8
	纸巾盒
	以备学生情绪激动之用
	盒
	1

	9
	垃圾桶
	用于放置日常垃圾。
	个
	1

	10
	沙发
	7字布艺沙发，沙发颜色要与墙壁形成对比，线条简洁，质地柔软舒适，两张沙发成90度摆放，避免咨访双方对视；
	件
	1

	11
	茶几1
	L1000*W500*H390cm，实木框架，桌面E1级15mm双贴面三聚氰胺板。带隔板。
	个
	1

	12
	心理咨询工作守则等
	心理咨询老师的职业操守等的介绍。
	副
	1

	13
	电脑
	CPU ：综合参数不低于双核处理器i3-6100 (主频≥3.7GHz，缓存≥3M)；
▲主板：新一代200系列芯片组主板及以上，具备智能扇热风扇控制技术，能自动调节风扇转速；
内存：配置≥1*4G DDR4 2133MHz内存，预留内存扩容插槽；
显卡：集成HD610及以上核芯显卡，核芯GPU频率不低于1050MHz；
▲声卡：集成高清声卡，5.1声道，不低于5个音频I/0接口设计；
硬盘：原厂标配1块1000GB SATA3 7.2K 3.5英寸硬盘，预留1个SATA硬盘扩展位；
网卡：集成千兆自适应以太网卡
光驱： 标配无光驱，可选SLIM RAMBO 超薄双层刻录光驱；
扩展槽：≥1个PCIEx16插槽，1个PCIEx1插槽；
▲显示器：与主机同一品牌19.5寸高清液晶显示器，获得能源之星和TCO认证；具备低蓝光护眼显示技术（提供权威认机构认证复印件）；
▲接口：≥6个USB 3.1 Gen1接口（其中比低于4个前置USB3.1 Gen1接口）、2个PS/2、1个VGA、1个COM口；
系统：FREE-DOS；
▲电源：不低于180W节能电源，主板主流输入电压适应拉偏正负5%以上变化的恶劣供电环境并提供国家权威机构的检测报告；
机箱：顶置提手和电源开关，机箱体积不大于11L，机箱具备防火阻燃设计（提供对应技术认证复印件）；
键盘：防水抗菌功能键盘；
鼠标：防菌设计光电滚轮鼠标；
防尘设计：不低于IPX5级别防尘设计；
▲环境适应力：具备比主机略大的密封环境下正常运行2小时能力（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
噪声水平：主机环境噪声声压级不高于15dB（A）（提供第三方权威机构测试报告复印件）；
▲随机应用：原厂随机带同品牌云教室应用功能，通过非外插卡方式实现硬盘保护、网络原厂随机标配教育解决方案，至少实现以下功能：
1、硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃
2、网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备
▲3、支持跨网段、跨路由，可对镜像单独管理，可管理终端数量达千台以上，真正构建基于校园网计算机实验室和多媒体教室的集中统一管理平台；变分散管理为集中管理，大幅降低管理难度和减轻工作量，减少管理维护成本，全面提升机房响应能力和服务质量，提高实验室管理维护和使用效率，为计算机教学和实验提供强有力的保障。
可靠性标准：平均无故障时间不低于100万小时（提供权威机构测试报告复印件）；
▲相关认证：OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，厂家设有研发实验室并且具备符合国家强制CCC现场检测实验室资质；
服务：原厂服务体系通过最佳呼叫中心认证，在招标所在地设有厂家售后服务站，符合信息技术服务运行维护ITSS标准，原厂售后三年保修及上门服务，新机原厂门到安装验机服务，原厂400/800售后电话支持服务；
提供原厂盖章的技术参数确认函、专项授权书、售后服务承诺函。
	套
	1

	14
	A4打印机
	产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 
黑白打印速度：A4：达到14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600x600dpi 耗材类型：鼓粉一体 硒鼓寿命：2000页 
首页打印时间：小于10秒 月打印负荷：达到5000页 网络打印：不支持网络打印 双面打印：手动，进纸盒容量：标配纸盒：150页手动进纸器，内存：2MB 
	台
	1

	15
	饮水机
	立式温热型饮水机
静音设计
纳米级抗菌母粒
食品级健康材料，饮用安全有保障
采用双重防干烧保护，使用更安全
	台
	1

	二、音乐放松及沙盘游戏区

	1
	分区架
	800×300×1200mm+ 800×300×1500m+800×300×1800m（连体架）
材料：采用18mm橡木色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	套
	1

	2
	心理挂图
	用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。尺寸30*40cm，仿木质边框，美观，耐用
	幅
	2

	3
	心理沙盘 
	配置2个：遵循国际标准规格配置大小为72×57×7CM，实木喷漆，底部为海蓝色，实木制作；沙箱架2个,银色金属制造，外观考究，可拆卸，方便、稳固、耐用;配置1个：  实木结构，140*100*30cm，5层式设计，保证放置在最上层的物品，也可以方便取放。30公斤，环保安全的专用水洗沙；包括1200个沙具。包括宗教类，风车、灯塔等标志类，公共标识类，交通工具类，公共建筑类，桥栅栏类，日月等自然物类，贝壳山石类，现实中人物类，空想人物类虚拟人物，恐龙怪兽类，家具、日用品类，水生动物，野生动物类，家禽家畜类，草坪类，植物类，军队类。材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、塑胶、泥质等。可满足不同偏好来访者的需要。沙耙1把；沙刷1把；喷水壶1个；沙盘操作手册1本。系统认证：沙盘培训视频资料1套，必须包括六个模块：操作技能、初步印象、发展历程、分析技能、主题类型和心理沙盘的应用。总课时不低于8课时。▲系统认证：该产品系高新技术企业自主创新研发生产，具备自主知识产权，提供整套设备实用新型专利书，心理沙盘、沙具陈列架需分别提供国家级权威机构出具的有效期内的全项检测报告（该报告必须含有甲醛检测项）；还需提供厂家高新技术企业资格证书，厂家 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GBT28001职业健康和安全管理体系认证证书；提供原生产厂家针对此项目的投标授权书原件。
	套
	1

	4
	沙盘坐凳
	1、 管材：不锈钢圆管或方管，硫酸去油除锈；表面再次磷化防锈处理；高压静电粉末喷涂。
2、 椅面及靠背为曲木板,原木色。
3、 冷压成型；二氧化碳保护焊接；结实耐用。
	张
	4

	5
	体感音波放松椅（蓝牙版）
	    放松系统：
    1、人体工学设计，椅背柔软度AAA级，全金属底座涡轮涡杆传动装置，全电动触控按压收缩折叠。
    2、内置超静音电机，控制放松椅升降角度，调节范围：椅背110度-180度，腿部90度-180度。
    3、坐、仰、卧姿态角度控制随心所欲，最大程度的适应个人身高、体型，达到最佳身体感受。
    4、乳白色外套，海绵内衬，电压220V，电流1A。
    5、坐宽：105cm；坐深：100cm；椅高：105cm。
    6、体感音波频率范围：20～150Hz，输出功率：20W，振动输出：负载4Ω时≥18W，音响输出：负载8Ω时≥0.5W×2
    音频播放系统：
    1、高保真立体声音箱，重低音。高音单元:2×3W(AT f0=1kHz,THD=10%)，低音单元:6W (AT f0=100Hz,THD=10%)。
    2、提供丰富的减压、放松，心理健康调适音乐，包括草原冥想、高山悟语、小溪吟诵、大海遐思  、音乐放松减压、淙泉鸟语之梦、月夜之梦、草原之梦、海浪之梦。该系列音乐具有主动的、积极的功能，是提升创造、思考，使右脑灵活的方法，并且能引导出重要的α脑波。脑内的α波主宰人体安定平静的情绪，透过常听心灵治疗的音乐能有效加强α波，凌驾其它不安的脑波，达到身心松弛、心境稳定平和的效果。
    蓝牙传输系统：系统支持匹配手机，电脑等有蓝牙设备的音频素材播放功能。
    放松专用眼罩 ：高织棉自由式眼罩，心理放松专用。
	套
	2

	三、情绪宣泄区

	1
	心理挂图
	尺寸30*40cm，仿木质边框。
用来装饰办公室、咨询室等，通过人的感官视觉，达到舒缓心情、减轻压力的放松作用，使人心旷神怡，心身健康。部分心理挂图体现了心理错觉的等心理现象。
	幅
	2

	2
	宣泄人脸谱
	1、绒布材料
2、每套10个。
	套
	1

	3
	宣泄手套
	双层的，里面是进口高分子材料，外面是潜水衣布料。
	个
	2

	4
	宣泄棒
	双层的，里面是进口高分子材料，外面是潜水衣布料。
	个
	2

	5
	仿真硅胶宣泄人
	材料：硅胶，装水/沙 颜色：红、蓝，可按客户要求调配颜色
高度：可调节，155cm--175cm
重量：35kg　
底座：钢板（厚度不小于1.5mm），高强吸盘,连接处配备优质弹簧使训练效果更佳
此宣泄人材料采用天然硅胶所制，里面为沙袋专用抗激打海绵，使用户训练时手不会受到损伤，感觉更好.更加有效果，为了激打感觉更好缓冲更强，下面采用不道翁底座。
上面宣泄人与下面底座接触部位是PVC材料，为了使客户使用或移动时更加方便，安装简单，下面底座是空心的，只需加水（或沙）即可在室内进行使用。
	套
	1

	6
	立式宣泄沙袋
	总高度：160cm   主体高度：90cm    主体直径：30cm    底座高度：60cm    底座直径：50cm  主体面料：PU   填充物：环保高弹性发泡料,海绵，反弹胶
▲该产品系高新技术企业自主创新研发生产，提供厂家高新技术企业资格证书复印件加盖公章，并提供原生产厂家针对此项目的投标授权书原件。
	个
	1

	7
	置物架
	1000×400×900mm 
材料：采用16mm橡木色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放，经久耐用，造型美观。
脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	个
	1

	十九、卫生室设备

	444001
	体重计
	电子体重计，加厚钢化玻璃面板，数字显示，G型传感器一体成型，感应强度更灵敏，自动感应系统，稳定后三秒自动读取，背光设计，夜晚也能清楚读取数据，宽面板设计，安全防侧翻。
	台
	1

	444001
	体重秤
	杠杆式
	台
	1

	444001
	身高坐高计
	身高120-200cm，坐高40-120cM
	台
	1

	444003
	胸围尺
	150CM
	张 
	2

	444004
	肺活量计
	不锈钢
	台
	1

	444005
	血压计
	医用
	台
	2

	444006
	听诊器
	医用  双头
	个
	2

	444007
	灯光视力表
	 铝合金框
	台
	1

	444008
	视力表
	纸质
	张
	3

	444009
	秒表
	电子  
	只
	1

	444009
	秒表
	机械  
	只
	1

	444010
	体温计
	水银
	支
	5

	444011
	医用镊子
	12.5cm～25cm
	套
	1

	444012
	辩色图谱
	卫生用
	本
	1

	444013
	教学卫生测量尺
	木  三折
	把
	1

	444014
	诊查床
	不锈钢
	张
	2

	444015
	高压灭菌器
	能自行排汽并关闭，带安全阀   18L
	台
	1

	444016
	电炉
	220V  800W  封闭式
	台
	1

	444017
	污物桶
	8L  不锈钢，踩踏式，手提内胆
	个
	2

	444018
	敷料缸
	CR90cm
	个
	2

	444019
	棉球缸
	CR10cm
	个
	2

	444020
	器械缸
	中号
	个
	6

	444021
	贮槽
	CR20cm
	个
	1

	444022
	弯盘
	CR中号
	个
	1

	444023
	方盘
	CR20cm×30cm
	个
	3

	444024
	带盖方盘
	CR9寸
	个
	3

	444025
	酒精灯
	150ml
	盏
	1

	444026
	喉头喷雾器
	单手式双管
	个
	1

	444027
	冲眼壶
	玻璃
	只
	1

	444028
	受水器
	塑料整体成型
	只
	1

	444029
	针灸针
	俗称银针30支/筒
	筒
	1

	444030
	剪刀
	180mm
	把
	1

	444031
	外伤处理器械
	医用脱脂纱布，镊子，止血钳，创口贴，剪刀
	套
	1

	444032
	注射器
	1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml
	套
	4

	444034
	卫生箱
	4寸
	个
	1

	444036
	药品柜
	40X82X200cm  阶梯式
	个
	3

	444037
	资料柜
	40X82X200cm  三聚氢氨脂板
	个
	1

	　
	器械柜
	H1800×W850×D500、不锈钢304板材
	个
	1

	444038
	计算器
	函数型,符合中、小学教学要求
	个
	1

	444039
	测径规
	内25cm  外50cm
	个
	1

	444040
	五官检查器
	检查眼底、耳腔、鼻腔、口腔、咽喉部之用
	套
	1

	444041
	口腔检查器械
	口腔6件套
	套
	1

	444042
	音  叉
	512Hz
	只
	1

	444043
	串镜片
	检眼排镜.6条30片.铝合金盒.
	副
	1

	444046
	天平
	500g
	台
	1

	444047
	回转台
	直径32cm
	台
	1

	444048
	器械台
	大号双层单抽屉
	台
	1

	444049
	紫外线灯
	30W
	盏
	2

	444050
	异物针
	不锈钢眼科异物针
	副
	1

	444051
	急救箱
	听诊器.体温计.纱布.创口贴等
	套
	1

	444052
	担架
	铝合金
	副
	2

	444055
	叩诊锤
	带刻度叩诊锤
	把
	1

	444057
	显微镜
	单目  500X
	台
	1

	444060
	止血带
	卡扣式
	条
	4

	444066
	握力计
	电子  WCS-10000
	台
	1

	444067
	额镜
	额带反光镜
	只
	1

	444068
	小夹板
	木质
	副
	1

	444069
	放大镜
	手持式，∮60mm,10X
	副
	1

	444070
	口镜
	平光.放大.柄
	副
	1

	444074
	白大褂
	医师服 涤棉  白色
	件
	3

	444076
	消毒盒
	铝制  17X10X6cm
	个
	1

	444077
	止血钳
	180mm
	把
	1

	444078
	压舌板
	14c m不锈钢
	只
	10

	444078
	压舌板
	一次性木  100条
	盒
	2

	444079
	青春期教学挂图
	对开20幅
	套
	1

	444080
	探针
	双头
	把
	1

	444081
	拐杖
	对  铝合金
	副
	1

	444082
	氧气袋
	42L
	个
	1

	444084
	三角巾
	96*96*136CM 医用 纯棉
	条
	10

	444092
	诊查桌
	120X60X78cm. 三聚氢氨脂板
	张
	1

	444093
	诊查凳
	塑钢   圆凳面   高底可调
	张
	1

	444094
	诊察枕头
	冲气式真皮枕
	个
	2

	444095
	暖水袋
	橡胶，16.3*28cm
	个
	6

	二十、体育室

	1
	皮彩排球
	彩色皮质
	个
	30

	2
	儿童胶排球
	5#橡胶排球
	个
	30

	3
	篮球
	7号皮质
	个
	30

	4
	小蓝球
	小学用
	个
	30

	5
	胶篮球
	7号胶质
	个
	30

	6
	彩色排球
	彩色
	个
	30

	7
	足球
	成年，5号皮质
	个
	30

	8
	足球
	4号皮质
	只
	30

	9
	胶足球
	成年，5号胶质
	个
	30

	10
	胶足球
	小学4号胶质
	个
	30

	11
	实心球
	1千克
	个
	30

	12
	实心球
	2千克
	个
	30

	13
	垒球
	12寸
	个
	30

	14
	垒球
	10寸
	个
	30

	15
	羽毛球
	羽毛球(鸭毛） 
	个
	100

	16
	羽毛球拍
	铁合金
	副
	30

	17
	板羽球
	羽毛
	个
	100

	18
	板羽球拍
	胶质
	块
	50

	19
	乒乓球
	乒乓球直径40.00毫米，重量2.8~3.2克，白色，黄色或橙色
	个
	100

	20
	乒乓球拍
	天然木料,球拍两面用一层海绵颗粒，无泡沫的天然橡胶或合成橡胶覆盖，厚度4-6毫米
	块
	30

	21
	三星红双喜球拍
	横拍、双面反胶，加粘胶皮，稳定的拍体配置，优化控制力
	块
	20

	22
	乒乓球网
	PE机积网
	张
	10

	23
	乒乓球网柱
	双鱼/2001A/绿色乒乓球网
	付
	10

	24
	乒乓球台
	501长：2740mm宽：1525mm 高：760mm，弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm，摩擦系数：<0.6，
	张
	2

	25
	乒乓球记分台
	木质，规格：1800mm×370mm×760mm；
	张
	3

	26
	乒乓球记分牌
	塑料,铁质，规格：820mm×220mm×255mm；
	付
	6

	27
	发令枪
	二发
	支
	3

	28
	发令弹
	100粒
	合
	10

	29
	运动鞋
	学生用，布质
	对
	100

	30
	跳高架
	升降式
	付
	3

	31
	跳高横杆
	4M竹制
	根
	6

	32
	金属横竿
	材质：铝合金，规格：长4米
	支
	3

	33
	机械秒表Ⅰ
	材质:坚固精巧的不锈钢外壳、双头
	个
	20

	34
	秒表
	PC80八道
	块
	20

	35
	标枪
	600克
	支
	20

	36
	标枪
	700克
	支
	20

	37
	铅球
	3千克
	个
	20

	38
	铅球
	4千克
	个
	20

	39
	铅球
	5千克
	个
	20

	40
	铅球
	6千克
	个
	20

	41
	铁饼
	2kg
	个
	6

	42
	哑铃
	3千克（6磅）
	对
	12

	43
	哑铃
	4千克（8磅）
	对
	12

	44
	哑铃
	5千克（10磅）
	对
	12

	45
	哑铃
	6千克（12磅）
	对
	12

	46
	自动计数跳绳
	 2.5米(个人)
	条
	100

	47
	短跳绳
	长度2800mm,直径φ6mm~φ8mm，质量60g~120g
	根
	200

	48
	长跳绳
	7000mm，直径φ8mm~φ9mm，质量230g~300g
	根
	30

	49
	皮尺
	30米
	把
	2

	50
	海棉垫(小)
	1200*600*60
	个
	30

	51
	海棉垫(大)
	2000*1000*60mm
	个
	12

	52
	助跳板
	木质Ⅱ型（900mm×500mm×150mm）
	块
	2

	53
	防滑踏跳板
	木质，表面粘贴PE橡胶（1200mm×200mm×100mm）
	块
	2

	54
	小山羊
	38*27*18cm,高度升降60-80cm
	个
	6

	55
	大山羊
	40*31*23cm,高度升降75-100cm
	个
	6

	56
	跳 箱
	1、箱体七级，从上至下逐渐增大成梯形，第一级规格为1300x380x432MM，高为200，第二至第七级长度为1300MM，宽为432-650MM，每级高为150MM；2、第一级箱面用光滑的人造革包以海绵和泡沫塑料成弧形，每级箱体组合用4根20x20的木条插接，每级衔接平整、紧凑，组合后的总长尺寸为1320MM，高度为1140MM，底宽650MM；3、箱体材料均用20MM厚的层压板，表面作漆层处理。
	个
	2

	57
	跳箱
	箱体五级，箱长1400mm，箱高（五层）1250mm，箱底层宽780mm，箱盖宽380mm，箱盖高350mm，箱其他层150mm，木柱出头高40mm~50mm
	付
	2

	58
	接力棒
	实木，长30cm  直径约2.8
	支
	30

	59
	体操棒
	材质：塑料，长度：45cm，克重：140g/支
	支
	100

	60
	活动栏架
	田径比赛训练型跨栏架，规格 底座方管 50CMX5CM 材质 ABS 铁
	个
	20

	61
	起跑器
	铝合金比赛用
	付
	6

	62
	划线器
	铁质，车斗式
	付
	2

	63
	毽 球
	比赛用高度一般在10公分左右，四根鹅毛和橡胶底座制成的
	个
	100

	64
	拔河绳
	（30米）麻质
	条
	4

	65
	电动打气机
	空气输出：23L/分钟，
	台
	2

	66
	体育卫生挂图
	58x43cm
	套
	1

	67
	杠铃
	50千克
	套
	1

	68
	视力箱
	29CM*86CM，灯箱
	个
	2

	69
	身高体重计
	电子体重秤最大秤量150kg，分度值200g，身高测量范围70-190cm，最小分度值0.5cm
	台
	2

	70
	血压计
	电子血压计，臂式KD-5910 自动血压仪，138*90*54mm
	台
	2

	71
	握力表
	材质：进口ABS，PC，优质金属，握力表范围：0至130KG
	个
	20

	72
	5号软式排球
	五号，圆周：650-660mm，重量：300-350g
	个
	30

	73
	体前屈
	测量范围：-20~35cm  分度值：0.1cm   误差：±0.2 cm    环境要求：温度0℃-40℃ 湿度小于90%
	个
	2

	74
	标志杆
	杆材质：玻璃钢纤维，底盘材质：铁制 直径14公分
	支
	8

	75
	脚踩气泵
	8*9*8CM，管长：55CM，重量：1公斤
	个
	2

	76
	呼啦圈
	3斤，ABS硬管
	个
	50

	77
	小沙包
	直径5cm
	只
	20

	78
	投掷靶
	43*39.5*4.5cm    重量：240克左右
	只
	2

	79
	录音机
	CD机手提
	付
	2

	80
	肺活量   测试仪
	测量范围：5～9995ml，分度值：5ml，示值误差：±1%F.S，环境温度：0℃～40℃＜90%RH，电源：9V叠式电池，有电池欠压指示。，按键：开关/清零，功能键（可定时关机）
	台
	2

	二十一、生物园设备（室外）

	1
	      海星
	1. 海星是海生无脊椎动物的统称，一种棘皮动物，非鱼类。体扁，星形。具腕。现存1.800种，见於各海洋，太平洋北部的种类最多，分布与世界各地的浅海底沙地或礁石上，主要以浮游生物为食物。腕中空，有短棘和叉棘覆盖，下面的沟内有成行的管足（有的末端有吸盘），使海星能向任何方向爬行，甚至爬上陡峭的面。内骨骼由石灰骨板组成。通过皮肤进行呼吸。腕断有感光点。多数雌雄异体，少数雌雄同体，有的行无性分裂生殖。具有很强的繁殖能力。海星的腕、体盘受损或自切后，都能够自然再生。海星的任何一个部位都可以重新生成一个新的海星。2.采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	2
	       蝗虫
	1. 蝗虫是蝗科，直翅目昆虫，无脊椎动物。全世界超过10.000种。分布于全世界的热带，温带的草地和沙漠地区。数量极多，生命了顽强，栖息在各地场所。在山区、森林、低洼地区、半干旱地区、草原分布最多，蝗虫的一生经历了受精卵、若虫、成虫三个发育时期，像这样的发育过程，叫做不完全变态。幼虫只能跳跃，成虫可以飞行，也可以跳跃。大多以植物为食。2. 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	3
	       蚯蚓
	1.  蚯蚓是对环节动物门寡毛纲类动物的通称。在科学分类中，它们属于单向蚓目。身体两侧对称，具有分节现象，没有骨骼，在体表覆盖一层具有色素的薄角质层。除了身体前两节之外，其余各节均具有刚毛。雌雄同体，异体受精，生殖时借由环带产生卵茧 ，繁殖下一代。生活在土壤中，昼伏夜出，以畜禽粪便和有机废物垃圾为食，连同泥土一同吞入，也摄食植物的茎叶等碎片。有较发达的消化系统。目前已知蚯蚓200多种，1837年被生物学家达尔文称之为地球仪最有价值的动物。2.  采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	4
	       蜗牛
	1. 蜗牛属于软体动物，腹足纲；取食腐烂植物质，产卵于土中。在热带岛屿最常见，但也见于寒冷地区。树栖种类的色泽鲜艳，而地栖的通常单色。蜗牛的整个躯体包括眼、口足、壳、触角等部分。是世界上牙齿最多的动物。有26000颗牙齿左右。蜗牛的眼睛长在头部的后一对触角上。非洲的玛瑙螺属体形最大，都超过20公分。欧洲的大蜗牛属的几个种常作佳肴。尤其在法国。蜗牛是陆地上最常见的软体动物之一，蜗牛具有很高是食用和药用价值。2. 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	5
	植物进化图树形
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	6
	生物模型底座
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。色泽效果：采用汽车专用油漆喷涂彩绘，表面采用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色，内置钢架结构支撑，安装方便，可随时变换移动调整方位，省时省工安装快捷，是现代模型基础台面的最佳选择。
	套
	5

	7
	生物模型简介牌
	电脑雕刻说明内容，不锈钢材质,永不生锈
	套
	8

	二十二、地理园设备（室内）

	1
	立体地球仪
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.教学元素：1.七大洲，包括地形概况.四大洋：包括位置、面积、深度、地理分区、海底地形、岛屿等。识别功能：球体表示的文字是采用镂空字体进行喷漆标注，大小比例协调，内容详细，实用性较强。底座为大象仿铜艺术造型。
	套
	1

	2
	冰川地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	3
	五种地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	4
	火山地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	5
	海岸地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	6
	丹霞地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	7
	黄土地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	8
	喀斯特地貌
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.
	套
	1

	9
	产品简介说明牌
	电脑雕刻说明内容，不锈钢材质,永不生锈。
	套
	8

	10
	地貌模型底座
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。色泽效果：采用汽车专用油漆喷涂彩绘，表面采用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色，内置钢架结构支撑，安装方便，可随时变换移动调整方位，省时省工安装快捷，是现代模型基础台面的最佳选择。
	套
	7

	11
	地球仪模型底座
	采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。色泽效果：采用汽车专用油漆喷涂彩绘，表面采用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色，内置钢架结构支撑，安装方便，可随时变换移动调整方位，省时省工安装快捷，是现代模型基础台面的最佳选择。
	套
	1

	智能化多媒体系统

	1

　

　

　

　
	※智能化多媒体系统
　

　

　

　
	整体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. ▲整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. ▲整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章）。
6. ▲整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2. ▲显示尺寸：≥80英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：1920（H）*1080（V),实现点对点高清显示； 
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.▲具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
12. ★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
触控特性：
1.触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），任意通道下十点触摸书写及手势擦除； 
2.多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点；
3. 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。
4. ▲为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制85ms以内（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
5.触摸屏在连接Windows操作系统（XP.Vista.Win 7.Win8）.Linux操作系统.Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动；
6. ▲通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输；电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用。（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。

7.▲附带音乐、舞蹈、美术、书法、科学等各种专用场室专用教学软件，供相应场室实际使用。

8.※提供样机现场演示。
	套
	3

	
	
	嵌入式系统参数：
1.设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。
2.在嵌入式安卓系统浏览器能自动识别课件并进行分类，提供国家级电视质检中心检测报告复印件。
3.嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写.Office软件使用.网页浏览等。
4.嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片配合演示
5. ▲整体支持任意通道下进行画面冻结，并通过手势选择区域进行局部放大（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
6. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能：支持手机扫描二维码，实现互动答题功能；支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况；学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况；支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。
7. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
8. ▲触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件并加盖生产厂家公章 ）。
内置电脑配置：
1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2. ▲处理器：Intel Core i3主频为双核四线程，内存：4G DDR3或以上配置，固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少5个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。
3.当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道。
4. ▲采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）
互动白板软件特性：
1、书写：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注(包括了粗细一样的硬笔，模拟毛笔效果的软笔，做永久批注的荧光笔)并能进行手写识别汉字；
2.板擦：使用板擦通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用选择擦除；
3.文档批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存；
4.提供矩形.三角形.椭圆形.梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整.旋转.删除.复制.填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制.粘贴.移动.放大.缩小.旋转等编辑；
5.提供遮幕.日历.时钟.聚光灯.屏幕截图.放大镜.计算器.量角器.直尺.三角板.圆规.化学周期表等教学辅助工具；
6.提供各种学科符号，包括数学.化学.物理.地理.生物等学科，包括平面几何图形.立体几何图形.化学实验装置等教学符号，素材数量可达600个；
7.PPT演示：支持导入PPT文件并打开，可在PPT播放状态下实现批注.擦除.局部内容放大.板中板.滑动翻页.页面浏览.二维码分享等功能。此功能在白板软件关闭的情况下单独打开PPT也可实现。
8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证互动白板软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书的复印件加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	备授课一体化软件：
1. ★要求独立于白板教学软件之外的单独软件，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计；
2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录；
3. 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；
4. 支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；
5. 备课模式下支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发；
6. ★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等。
7. ▲提供快捷抠图功能：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式；
8. 支持自定义不同类别及相对应的对象，可实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均会有相应提示。提供不少于8种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；
9. ▲提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放；
10. 根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具；
11. 支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。
12. ★立体几何：
① 支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。
② 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。
③ 支持沿任意方向旋转立体几何。
④ 支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。
13. 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球.太阳.火星.水星.木星.金星.土星.海王星.天王星，支持360°自由旋转.缩放展示；提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块.降水分布.气温分布.气候分布.人口分布.表层洋流.陆地自然带.海平面等压线等内容，且支持三维.二维切换展示，方便地理学科教学。
14. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证备授课一体化软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性，需提供软件著作权证书加盖软件开发商公章。
	　
	　

	
	
	无线互联工具：
1. 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。
2. 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。
3. ★支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。
4. 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。
5. 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 
6. ★图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。
7. 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。
8. ▲以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书加盖软件开发商公章）
壁挂式实物展台
1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 
2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3. 展台采用500万像素， A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 
4．输出格式：MJPG。
5．展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。
6．补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智能平板中的软件，直接控制开关，减少老师来回走动。
7．带固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm – 44cm，方便老师展示平面/立体实物。
8. 兼容双系统智能平板，Windows.Android双系统均可使用展台功能，包括图片放大.缩小.旋转.批注。
9. 支持对展台实时画面进行放大.缩小.旋转.自适应.满屏.截图.锁定等操作。
10. ★支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放.移动。
11. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示.删除等操作。
12. ▲为保证视频展台的兼容性及稳定性，终端需和交互智能平板为同一品牌厂家，提供视频展台的3C证书复印件。
	　
	　

	
	
	四片组合式推拉绿板：1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。
2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配液晶一体机适当调整，确保与电子白板的有效配套。
3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。
4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
5.背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，G型滑道，模具挤压一次成型，规格≥57 mm×100 mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格37 mm×20mm，根据一体机的厚度加装配套同色侧封。
8.滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高精度包塑轴承装配减震橡胶圈，保证滑动流畅、经久耐用。数目≥8个，上下均匀安装。
9.除尘装置：外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置100×80mm的抽拉式粉尘盒，滑动板下端两侧配嵌入式橡胶粉尘刷，规格≥30 mm×35 mm×20mm，书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。
10.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。
11.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准，并提供市级以上技术监督局出具的检验报告。
	　
	　


注：1、投标人须提供主要设备[电脑、智能化多媒体系统、实验室设备（综合实践活动室、生物实验室、科学实验室）、电子琴]生产厂家开具的专项授权书以及生产厂家盖章确认的项目售后服务承诺函及技术参数逐条确认函（若投标人为经销商时）；

2、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
4、投标样板：技术要求中带“※”为提供样板进行现场功能演示，在投标时按招标文件要求的样板种类递交样板并进行现场功能演示，投标样板作为评审时的评审依据。样板须在显眼处标上投标人单位名称，以便分辨及样板退还，如因标识不清而导致的后果由投标人自负。
三、其他要求
1、本项目为交钥匙项目，投标人必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。

2、中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养、相关服务及全部税费等。

3、投标人所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,报价人按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

4、投标人需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由中标人负责。

5、★签定合同前，采购人保留对中标人所投的产品进行全面测试的权利，若不符合招标文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。

6、在安装实施过程中，如线材、线槽等材料的数量不满足实际安装需求的，中标人须负责提供与本用户需求相同的线材、线槽等材料，中标人应在用户需求的基础上自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量（上述所产生的费用由中标人负责）。

7、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。安装、施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案，经采购人确认后，才能进行施工。

8、用户需求书中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为描述方便而没有限制，所描述的技术参数及相关要求为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，报价人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。
四、验收标准

1、要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 

2、如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 

3、整体验收：中标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在功能教室安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。 

五、培训 

验收合格后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。 

六、售后服务 

1、设备免费保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 

2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 

3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件（上述所产生的费用由中标人负责），设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 

5、中标人提供设备安装、调试、使用；24小时免费提供技术支持；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备检修。（上述所产生的费用由中标人负责） 

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过5小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 

七、交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点:中标后由用户指定送货安装地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间及验收

在合同签订生效起 30 天内完成交货安装及调试，并提交项目验收报告。
八、付款方式 

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。
2、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
九、评审因素

标书的制作情况

主要设备技术响应

投标人信用

主要设备生产厂家资质

售后服务

同类业绩

智能化多媒体系统的市场占有率
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市云城区恒大学校功能场室设备采购项目
合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二0一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订生效起 30天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

1、项目完成且通过验收合格后壹年内付清。
2、甲方支付每笔货款时，乙方应提供相应金额的正式发票；
3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
4、本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：
1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力的制造商或经销商；

2、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时随投标文件将原件放在正本中。】

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image16.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image17.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image18.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

6、符合《政府采购法》第二十二条规定。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是否固定唯一的，且报价没有低于成本
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,936,835.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”的“★”号条款商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为445302-201804-111001-0009号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-201804-111001-0009）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：445302-201804-111001-0009]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

                                                     投标人（公章）：

                                                     地        址：
                                                     法定代表人（签字）：

                                                     职        务：

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                       投标人（公章）：

                                                       地        址：
4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的供货及相关服务的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（盖章）： 

                                              日  期：
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  投标人《法人营业执照》复印件

《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件

《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件
 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成 立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，报名时提供复印件并加盖公章，原件核查。投标时必须提供原件。】
5.6投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站（[image: image19.png]


www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网([image: image20.png]


www.ccgp.gov.cn )查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）。

5.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统[image: image21.png]


www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
5.9符合《政府采购法》第二十二条规定；

5.10本项目不接受联合体投标,不允许转包和分包。

6.制造商出具的授权函格式
授 权 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司

我们                  （制造商名称）是按                         （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在            （制造商地址）。兹指派按                  （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在         （公司地址）的              （公司名称）作为我方在本项目的唯一的、真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  项目编号  )(  项目名称   )招标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称、型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予             (公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认                         (公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年      月      日签署本文件，             (公司名称)于      年      月      日接受此件，以此为证。

公司名称：（公章）                             出具授权书的制造商名称：（公章）

                                .                                            .

法定地址：                                    法定地址：

                                  .                                            .

授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：

                                   .                                            

职务和部门：                                  职务和部门：  

                                  .                                             
7.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
¥
已付金额：  
元
¥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近二 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  ，并可提供对应项目的客户验收评价
	
	

	7
	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近   个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：见《用户需求书》
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起   年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在    设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

9．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 445302-201804-111001-0009
致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

10．其它资料格式

10.1 投标人简介。

10.2 投标人提供2014年已完成同类项目的业绩。
10.3 2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
   10.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件。
   10.5 关于诉讼。

   10.6 名称变更证明。
   10.7 售后服务机构的联系清单。
   10.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
10.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2016
	
	
	

	
	2017
	
	
	


投标人（公章）：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

10.2投标人提供2014年至今同类项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2014年至今同类项目业绩
2、须提供所填业绩的政府采购中标通知书、合同和验收报告复印件并加盖公章为证明资料（不提供的业绩无效）
10.3近2年的财务报表

2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
10.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

10.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

10.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

10.7售后服务机构的联系清单

10.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：

14. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445302-201804-111001-0009]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
15．唱标信封
唱标信封内装：

15.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

15.2投标保证金交付收据复印件；

15.3 退保证金说明（正本）；

15.4投标函；

15.5法定代表人授权书；

15.6同意招标文件条款声明格式
