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第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受云浮开放大学（以下简称“采购人”）的委托，就云浮开放大学全高清制播系统建设项目（采购编号：GDXJ18HTP3020）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1.项目名称：云浮开放大学全高清制播系统建设项目
2.预算金额：¥360,000.00元
3.用途：详见谈判文件《用户需求书》
4.数量：详见谈判文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见谈判文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物。

5.3.  本项目属于非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。

5.4  监管部门：采购人上级主管部门。
5.5. 需要参照的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

二、供应商资格要求（合格的报价人）

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目经营范围和能力。

2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。不允许转包和分包。
三、获取谈判文件的时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2018年10月10日至2018年10月16日的上午08：00-下午17：30时；办公时间内（节假日除外，工作日内）。

2、报名件地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）；

3、获取谈判文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时报价人需提交：

4.1经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证等证明文件复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.3报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

报名费：人民币200元（售后不退）。

（备注：供应商获取了本谈判文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、谈判时间及地点

1.递交报价文件时间：2018年10月17日上午9：00-9:30（北京时间）；

2.报价截止时间：2018年10月17日上午9：30（北京时间）；

3.谈判时间：2018年10月17日上午9：30（北京时间）；

4.谈判地点：广东省云浮市城中路110号三楼（广东晓君招标采购代理有限公司）。

请各报价人授权代表务必到场参与谈判。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮开放大学

采购人地址：云浮市云城区宝马路2号

2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号三楼
采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669

E-mail: gdxj008@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：曾先生

采购项目联系人电话：0766-8866366
七、谈判文件公示
本项目谈判文件在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）、广东晓君招标采购代理有限公司官方网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自谈判文件公告之日后三个工作日。（公告期限自2018年10月10日至2018年10月12日止）

八、供应商注册登记
为保证采购工作顺利进行，参加本项目采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目报价截止日前完成注册登记。
    广东晓君招标采购代理有限公司 

                                                 2018年10月9日
第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

本次代理招标采购的相关货物项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。
资金来源：财政资金，资金到位情况100%。

2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

   服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1   报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力。

3.2   报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

3.3   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

3.5   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.5.1提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。

3.5.2 2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.5.3 2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

3.5.4提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

3.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6   本项目不接受联合体投标。不允许转包和分包。

二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价人须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件；

报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）；

报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价；

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表；

报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准，报价文件正本每页须加盖公章。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字或盖章，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人加盖公章才有效。

3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式）附在正本里，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准，不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，并按下列格式填写。

	（正本/副本）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：云浮开放大学全高清制播系统建设项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司 
采购编号： GDXJ18HTP3020
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

  报价人代表：                               联系电话：


3.4
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5    封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.6    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构视为不完整。

3.8   报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5
投标保证金

5.1
报价人必须提交金额:预算金额为人民币柒仟贰佰元整（¥7200.00元），投标保证金是报价文件的组成部分。

5.2
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的投标保证金。

5.3
报价人应按下列要求提交投标保证金：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：

户   名：广东晓君招标采购代理有限公司

账   号：80020000009599651 

开户行 ：云浮市云城区农村信用合作联社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ18HTP3020] 

（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按谈判文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的报价人，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！

（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的投标保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5
成交报价人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）
报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人组成，除采购人代表评委均由广东晓君招标采购代理有限公司从广东省财政厅专家库中邀请。
1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一提交最终报价。（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）

（1）  谈判过程对谈判文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价。

谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下投标的，按一家报价人计算。经评委会审查，合格报价人不足3家的，作废标处理。
（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3）  价格评审：
    1.  报价人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现报价人的报价明显低于其他投标报价， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该报价人作书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标报价作无效投标处理。

    2.  投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

        a 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）   价格扣除：

   1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

      2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

      3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

    8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4.3
   推荐成交报价人

（1） 谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。提供的核心产品品牌均相同，评审后报价最低的同品牌报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。
（2） 如果有效报价不足3家，采购人向上级主管部门申请或采购人同意继续评审的，可继续按（1）所述办法进行评审。
4.4
   评审报告

   谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
   谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1    成交报价人的确定

（1）  根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2    成交结果公告

（1）  采购代理机构将在①广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；②云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括谈判项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3    质疑和投诉

5.3.1、供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
5.3.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

5.3.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

5.3.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。

5.3.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

5.3.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

5.3.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5.3.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对谈判文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

5.3.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）  报价人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号三楼

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    

地址：                                           邮    编：________________                                                                        

联系人：                                         联系电话：________________                                                  

授权代表：______________________________                                                                         

联系电话：______________________________                                                                          

地址：                                            邮   编：________________                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      

采购人名称：____________________________                                                                     

询价文件获取日期：______________________                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：____________________________________________________________________________

法律依据：____________________________________________________________________________

质疑事项2

事实依据：____________________________________________________________________________

法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  

法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________

公章：___________________                             

日期：___________________                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




5.3.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

5.4    成交通知书及中标通知书

成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5    签订合同

成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费人民币伍仟五佰元整（¥5,500.00元），中标服务费不在报价中单列。
（1） 成交服务费以人民币支付。

（2） 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3） 成交服务费不在报价中单列。

（4） 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

     6.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

     6.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

     6.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取谈判文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

     6.4  任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

 6.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、谈判文件的解释权

7.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

云浮开放大学全高清制播系统建设项目（GDXJ18HTP3020）初步评审细则表

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥360,000.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况
  1、项目名称：云浮开放大学全高清制播系统建设项目。
  2、项目预算: 36万元。
二、项目技术要求

	全高清制播系统（云教室）清单

	序号
	设备名称
	重要参数
	单位
	数量

	1
	录播主机
	1) 1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态。
2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。
3) 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。
4) 录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。
5)★ 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图（复印件加盖制造商公章）。
6) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。
7) 支持8路1080P高清视频输入，包括6路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。
8) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。
9) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。
10)★ 采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图（复印件加盖制造商公章）。
11) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。
12) 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作；
13) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。
14) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。
15) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。
16) ★具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件（复印件加盖制造商公章）。
17)★ 应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件（复印件加盖制造商公章）。
18) ★所投录播主机通过CCC、CE、FCC、RoHS认证，提供证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
19) ★所投录播主机提供由中国合格评定国家认可委员会检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于60000小时(CNAS)检测报告复印件（复印件加盖制造商公章）。
	台
	1

	2
	录播控制软件
	流媒体管理软件：
1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。
2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。
3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。
4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。
5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。
6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。
7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。
8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。
9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。
10）支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图。
11）★支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图（复印件加盖制造商公章）。
12）★提供流媒体管理软件著作权证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	1

	
	
	流媒体导播软件：
1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。
2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。
3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。
4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。
5）★支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图（复印件加盖制造商公章）。
6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。
7）★提供流媒体导播软件著作权证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	1

	
	
	流媒体直播软件：
1）支持录播一键开启“直播”功能。
2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置
3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。
4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。
5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。
6）★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图（复印件加盖制造商公章）。
7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。
8）★提供流媒体直播软件著作权证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	1

	
	
	流媒体点播软件：
1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
2）★支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；（复印件加盖制造商公章）
3）★录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。（复印件加盖制造商公章）
4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
6）支持录像文件和对应PPT课件下载；
7）支持对视频进行手动FTP上传。
8）★提供流媒体点播软件著作权证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	1

	3
	录播在线互动软件
	1）支持RTSP、H.323视频传输协议。
2）★支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。提供上述功能的软件界面截图。（复印件加盖制造商公章）
3）支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。
4）支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。
5）★支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。（复印件加盖制造商公章）
6）双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率，提供上述技术指标演示视频（需在真实场地演示，并配同步讲解）进行佐证。
7）支持双流互动功能，双向互动时，互动双方具备两路HDMI高清输出口可同时输出显示互动画面和对方的VGA/HDMI电脑画面。
8）★录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告原件原色扫描件佐证。（复印件加盖制造商公章）
9）★录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的上述技术指标检测报告原件原色扫描件佐证。（复印件加盖制造商公章）
10）★提供录播在线互动软件著作权证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	1

	4
	录播虚拟抠像软件
	1）支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。
2）支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。
3）支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。
4）支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。
5）提供录播虚拟抠像软件著作权证书复印件。
	套
	1
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	高清特写摄像机（含管理软件）
	高清特写摄像机参数：
1）视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像
2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸
3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万
4) 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦
5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
6) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89°
7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s
8) 支持水平、垂直翻转
9) 预置位数量：255
10) 网络接口：RJ45
11) 音频接口：Line In,3.5mm
12) 通讯接口：RS232、RS422
13) 支持的协议类型：VISCA
14) 编码技术：视频H.264，音频AAC
15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC
16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌
17) 提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。
18) 提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。

高清特写摄像机管理软件：
1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。
6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9) 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。
	套
	2
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	高清全景摄像机（含管理软件）
	高清全景摄像机参数：
1）视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像
2) 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸
3) 传感器像素：不小于200万
4) 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦
5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
6) 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92°
7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s
8) 支持水平、垂直翻转
9) 预置位数量：255
10) 网络接口：RJ45
11) 音频接口：Line In,3.5mm
12) 通讯接口：RS232、RS422
13) 支持的协议类型：VISCA
14) 编码技术：视频H.264，音频AAC
15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC
16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌
17) 提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。
18) 提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。
高清全景摄像机管理软件：
1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。
6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9) 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。"
1) 扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 ""
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 最低照度：0.3Lux
6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电
7) 提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。
	台
	2
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	定位分析仪（含定位仪分析软件）备注：老师、学生定位各一套
	定位仪参数：
1）扫描方式：逐行扫描
2) 输出帧率：30fps
3) 摄像元件：1/3 ""
4) 有效像素：1920（H）×1080（V）
5) 最低照度：0.3Lux
6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电
7) ★提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。（复印件加盖制造商公章）
定位仪分析软件：
1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理；
2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；
3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。
4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；
5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。
6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；
7) ★提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件（复印件加盖制造商公章）。
	套
	2
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	数字音频处理器（含处理软件）
	数字音频处理器参数：
1）音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。
2) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。
3) 转换器类型 24bit;采样率 48K
4) 频率响应 20~20KHZ
5) 模/数动态范围（A-计权） 114dB
6) 要求与录播主机为同一品牌。
7) ★提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。（复印件加盖制造商公章）
数字音频处理软件：
1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。
4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
6) 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。
7) 提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。
	台
	1
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	拾音话筒
	1) 单体：背极式驻极体
2) 指向性：超心型
3) 频率响应：40Hz—16kHz
4) 低频衰减：内置
5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）
6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）
7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）
8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）
9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）
10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA"
	支
	6
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	无线话筒
	1) 射频范围：740MHz---790MHz
2) 调制方式：FM
3) 振荡方式：PLL
4) 频道宽度：250KHz
5) 信噪比S/N：>105dB
6) 频率响应：40Hz~18KHz(±3dB)
7) 接收方式：自动选讯接收
8) 发射器：手持式、腰包式
9) 发射功率： 10mW"
	套
	1

	11
	录播控制面板
	1) 在讲台上镶嵌式安装方式；
2) 控制接口：RS232
3) 信号指示灯：支持
4) 支持一键式系统电源开关控制。
5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号；
6) 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7) 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；
8) 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
9) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
	个
	1
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	电源管理器
	1） 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；
2） 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机；
	个
	1
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	音箱
	1)输出功率：60W-100W
2)阻抗：8欧姆
3)频率响应：68Hz-20KHz
4)单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1
5)灵敏度：90dB(1w/1m)
	对
	1
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	功放
	1)具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。
2)输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω
3)信噪比：100dB
4)谐波失真：<0.03%
5)频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB)
6)输入阻抗： 10KΩ（不平衡）；
7)输入灵敏度：0.77V
8)电源电压：AC115-230V /50Hz
	台
	1
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	教学视频资源管理系统
	信息管理系统
（1）★录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图（复印件加盖制造商公章）。
（2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。
（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。
（4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。
（5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。
（6）★公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图。（复印件加盖制造商公章）
（7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。
（8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。
（9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。
（10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。
（11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。
（12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。
（13）★流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。（复印件加盖制造商公章）
（14）★存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。（复印件加盖制造商公章）
（15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。
直播点播系统
（1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。
（2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。
（3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。
（4）★多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。（复印件加盖制造商公章）
（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
（6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。
（7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。
3.微课管理系统
（1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。
（2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。（复印件加盖制造商公章）
（3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。
（4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。
（5）★提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。（复印件加盖制造商公章）
4.移动APP应用服务
（1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。
（2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。
（3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。
（4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。
（5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。
（6）提供移动学习软件相关软件著作权证书复印件。
5.其他要求
（1）为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌，提供教学视频资源管理系统相关软件著作权证书复印件。
	套
	1
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	智能平板一体机
	整体设计需求:
1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.采用铝合金机身设计，散热性更好，且更坚固。同时设备前面框采用无锐角安全设计。
3.设备自带嵌入式操作系统，在该系统下可实现白板书写.PPT课件播放.多媒体播放.网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。
4. 整机电视开关.电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ），并可通过敲击重新唤醒屏幕。
5. 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
6. 整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。

显示器特性：
1.屏幕类型：LED背光；
2. 显示尺寸：≥86英寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
3.可视角度：≥176°，物理分辨率：3840（H）*2160（V),实现点对点高清显示；
4.输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI（至少1路HDMI2.0）；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。
5.输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。
6.图像制式：PAL/SECAM
7.喇叭输出功率：10瓦x2
8.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
9.显示屏寿命不低于50000小时。
10.具有一键快速切换电脑PPT页面比例按键，使PPT页面在16:9和4:3间切换，方便老师使用演示课件。
11.具备锁定触摸功能，防止课间学生操作。可设置触摸及按键自动锁定，保护教师书写内容，防止学生及无关人士在课间操作，需要使用时需插入识别U盘方可解锁。需支持任何格式的U盘（需提供国家级电视质检中心检测报告复印件 ）。
12. 当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。
	台
	1

	17
	导播电脑
	CPU酷睿i7-7700；内存8G；4G独立显卡；128SSD固态硬盘+1TB机械硬盘；显示器：23寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套
	台
	1

	18
	多媒体讲台
	1、整体设计符合人机工程学；木扶手悬空设计，扶靠舒适，为标配2、整体采用分体式结构，规格为长770mm、宽565mm、高930mm；3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。
	张
	1

	19
	推拉黑板
	结构：双层结构，由大框及四块1015mm×1215mm的书写板组成。内层为两块固定书写板与一体机前端平齐，外层为两块滑动书写板。尺寸：≥4000mm×1281mm，保证与一体机外形尺寸配套、板面：采用优质彩图烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜。
	张
	1

	20
	录播室抠像直播显示设备
	屏幕尺寸55英寸、屏幕分辨率超高清4K（3840x2160）、HDR显示支持、屏幕比例16:9
屏幕等级A+、背光源LED、扫描方式逐行扫描、支持格式（高清）2160p
	台
	1

	21
	观摩室直播显示设备
	屏幕尺寸55英寸、屏幕分辨率超高清4K（3840x2160）、HDR显示支持、屏幕比例16:9
屏幕等级A+、背光源LED、扫描方式逐行扫描、支持格式（高清）2160p
	台
	1

	22
	机柜
	规格：≥600*800*1245mm
	个
	1

	23
	千兆光纤收发器
	GNT-2913AB
	对
	1

	24
	线材
	光纤、盘纤箱、超五类网线、音频线、音响线、电源护套线、线槽等
	批
	1

	25
	学生座椅
	120*50*74高单层桌椅套装
	套
	15

	26
	观摩椅
	折叠带写字板
	张
	9

	27
	观摩室控制台椅
	175*70*90优质冷轧钢、实木包边
	套
	1

	28
	其它电器设备
	制冷类型单冷、匹数3匹、定频/变频、定频能效等级3级、电辅加热支持、适用面积(平方米)30-40、制冷量(W)7260、制冷功率(W)2200内机噪音(dB(A)39-48外机噪音(dB(A)、≤56、循环风量(m3/h)1100扫风方式上下扫风
	台
	2

	
	
	制冷类型冷暖、匹数2匹、定频/变频、定频、能效等级3级、电辅加热、支持适用面积(平方米)20-30、制冷量(W)5060、制冷功率(W)1538、制热量(W)5760、制热功率(W)1720、内机噪音(dB(A)、41/45(高风档/超强风档）
	台
	1

	29
	系统集成服务
	设备安装、录播及抠像调试、使用培训
	项
	1

	30
	教室整体装修改造
	包含强弱电综合布线，墙面吸音，天花，地面，灯光，隔墙，封窗，实木门，抠像辅材等（详见录播室装修装饰清单）
	项
	1


备注：★如报价人不是制造商的，需提供制造商针对本项目的原厂供货确认函和技术参数响应表，加盖制造商公章。

附：录播室装修装饰清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	说明

	1
	清拆天花所有废弃电器设备
	项
	1
	含拆除人工

	2
	清拆墙体
	项
	1
	含拆除人工

	3
	清运拆除废弃物到指定堆放位置
	项
	1
	含转运人工费用

	4
	线槽埋线
	m
	80
	含人工、材料、辅材

	5
	砖墙封闭窗户
	㎡
	20
	含人工、材料、辅材

	6
	木工隔墙
	㎡
	24
	含人工、材料、辅材

	7
	吸音吊顶天花
	㎡
	55
	含人工、材料、辅材

	8
	环保聚酯纤维吸音板
	㎡
	100
	含人工、材料、辅材

	9
	高密度隔音填充棉
	㎡
	100
	含人工、材料、辅材

	10
	天花格栅灯购安（600*1200）
	个
	19
	含人工、材料、辅材

	11
	钢塑门购安（单开门）+隔音板
	个
	2
	含人工、材料、辅材

	12
	照明插座电气线路
	位
	18
	含人工、材料、辅材

	13
	二三插
	个
	12
	含人工、材料、辅材

	14
	二位单联开关
	个
	2
	含人工、材料、辅材

	15
	四位单联开关
	个
	2
	含人工、材料、辅材

	16
	空调线路专线
	位
	3
	含人工、材料、辅材

	17
	空调排水
	m
	20
	含人工、材料、辅材

	18
	10寸金铃2-22D排气扇
	个
	2
	含人工、材料、辅材

	19
	大芯板龙骨讲台区地面
	㎡
	14
	含人工、材料、辅材

	20
	地板革PVC防水、防火、防滑
	㎡
	80
	含人工、材料、辅材

	21
	电动卷帘蓝框
	㎡
	9
	含人工、材料、辅材

	22
	PVB加强三层隔音玻璃(2000*1500)
	㎡
	3
	含人工、材料、辅材

	23
	摄影补光灯
	个
	3
	含人工、材料、辅材

	24
	20-24位总电箱
	个
	1
	含人工、材料、辅材

	25
	空气开关
	位
	8
	含人工、材料、辅材

	26
	后期装修废料清场及请车运到填埋场
	项
	1
	含装车人工、转运车费、填埋场费用

	27
	材料转运费
	项
	1
	所有装修用材转运费用

	28
	全屋清洁
	项
	1
	含人工、辅料


三、项目商务要求

（一）、设备基本要求
1、本次采购采购人重点关注质量、性能、价格和售后服务；报价人中标后在当地须有服务机构，并常驻人员。
2、报价人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。如发现整机或配件并非来自厂家确认的正货，用户有权拒绝收货。
（二）、售后服务
1、本次招标主要设备均提供3年的免费保修服务，保修期从采购人验收合格之日起计算。本次招标设备保修服务方式均为中标人远程维修维护或上门保修，其中，上门保修是指由中标人派人员或原厂商派员到用户设备使用现场维修。保修期内，设备返回原厂保修、上门保修等服务，由此产生的一切费用（含旅差费、零配件费、人工费、设备返回原厂保修邮寄费等）均由中标人承担。
2、对于出现不能明确的故障时，中标人应尽力配合用户进行检查，并解决落实。设备报障要在接到用户反映的24小时内到达现场协助排除问题。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，中标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位代替使用，直至故障设备修复。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

（三）、设备安装和调试要求
考虑到用户的业务性质，设备安装方在不影响学校教学的前提下，确保建设如期实施。
1.做好现场人、材、机的准备工作，配合学校现场管理做好现场安全文明安装预防措施，确保安装安全、有序进行。
2.报价人应在响应标书中，联系实际提出设计合理、可操作的设备安装、调试方案。
3.具体工作程序、工作内容、调试方法、调试结果及验收标准，中标人在设备送达安装调试前征得采购单位同意，之后按计划实施。不征得采购单位的同意，中标人无权私自更改作业计划及内容，否则调试无效。
4.所有设备均由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。
5.项目验收前，各个单项产品的测试和系统联机测试均须达到标书要求的性能和产品技术规格中的指标，并实现系统正常运行。
6.系统经过调试及参数测试之后，不少于10日的试运行。若试运行期间，设备出现不稳定、不能正常运行等情况，中标人负责对系统继续进行调试，直至满足设计要求为止。同时，项目试运行时间顺延。
（四）、技术培训要求
1、报价人必须根据标书采购的软硬件系统及采用的相关技术，在软硬件设备的安装、调试现场有义务提供相关的技术咨询和现场培训。
（五）、质量要求 

1、中标产品质量保障及服务要求：中标人承诺提供的货物皆为符合国家标准和谈判文件要求的合格产品，且承诺为采购单位和最终使用用户提供符合谈判文件要求的服务。即中标人提供的货物质量、售后服务标准及保修条件应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及中标人自己的相关标准及相应的技术规范中之较高者。
2、采购人有权委托第三方权威机构对产品进行质量检测，如证实产品的技术指标低于报价文件承诺的指标，或者未经采购人许可私自变更产品的元器件品牌型号，采购人将视情况向中标人和原厂商追偿损失，直至终止合同，除由中标人退回所有已支付合同款外，采购人将对中标人处于合同款15%罚金。
3、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

（六）完工期：

总体项目须在签订合同后30天内完成并通过验收。

（七）、付款要求
由采购人按下列程序付款：
1.
从验收合格之日起20个工作日内，一次性支付合同总价款。
2.
中标人凭以下有效文件与采购人结算：
（1）合同；
（2）中标人开具的正式发票；
（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
（4）成交通知书。

3.
因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
（八）、其他

本项目未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足使用单位的合理要求。

第四部分

合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

云浮开放大学全高清制播系统建设项目
合 同 书

项目名称：_________________________ 

合同编号：_________________________

签约地点：                         
签订日期：二○一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

由买方按下列程序付款：
1.
从验收合格之日起20个工作日内，一次性支付合同总价款。
2.
卖方凭以下有效文件与买方结算：
（1）合同；
（2）卖方开具的正式发票；
（3）验收调试报告（加盖买方公章）；
（4）成交通知书。

3.
因买方使用的是财政资金，买方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为买方已经按期支付。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺3年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、报价文件、谈判文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：
第五部分

报 价 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。

2）2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。

3）2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合报价文件文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥360,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

一、报 价 表

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                         项目编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货期（完工期）：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                 ；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式并与报价文件正本一起密封)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为GDXJ18HTP3020的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ18HTP3020）中。

（十） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电子邮箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：___________         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：_______________                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：GDXJ18HTP3020]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的      （项目名称）           采购项目的供货及相关服务的谈判[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

5．资格证明文件格式
[说明]  报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1 报价人《法人营业执照》复印件

5.2《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）
5.3《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件

5.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

5.7.1提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件。

5.7.2 2 2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

5.7.3 2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

5.7.4提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5.7.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.8 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

¥

已付金额：  

元

¥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




7．商务响应表格式

7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

7.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	交货期：合同生效后      天内完成并可交付验收
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ18HTP3020
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号：GDXJ18HTP3020），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

  9.1  报价人简介；

  9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）；

  9.3  报价人提供2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
  9.4  关于诉讼；

  9.5  名称变更证明；

  9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

报价人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、报价人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2016年
	
	

	
	2017年
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

 9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	主要用户名称及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）； 

9.3  近 二 年的财务报表

报价人提供2018年3月-8月（至少提供其中任意一个月）的财务报表；其他组织可提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
9.4  关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次谈判，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解谈判文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1技术响应表
 （1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

（2）一般技术条款响应表
	序号
	谈判文件要求
	报价实际参数

(报价人应按所报货物实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.2  报价方案

报价人应充分了解现场情况，理解设计方案，满足采购人对施工的要求，并在此基础之上完成供货、安装、调试、验收方案的编写。

报价方案需至少应包括以下内容：

整体技术实施方案（包括人员安排、施工安装、调试详细方案、进度计划、工期保证措施、质量保证措施和安全、文明控制措施等。）

设备选型配置清单（包括设备型号、规格、品牌、技术指标、功能等要求）

施工组织方案、实施步骤、目标和任务及时间、人力安排、工期

验收标准和实施方法

售后服务和培训方案

报价人认为其它必要的内容
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

 日    期：
10.3   供货范围

10.3.1货物一览表

10.3.2供货方式
10.3.1货物一览表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 报价人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

                                             日       期：

10.3.2供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.4   执行计划

10.4.1合同执行计划

10.4.2 交货进度表 
交货进度表

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.5  伴随服务

报价人应详细描述所报价货物的供货、检验、验收、培训等事项（方法、规程及报价人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.6   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、验收等）和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.7质量保证

10.7.1质量保证体系

10.7.2售后服务承诺书

10.7.1质量保证体系

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
              日    期：

10.7.2售后服务承诺书

根据《用户需求书》相关内容，报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺，质量服务支持承诺等

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日    期:
11、同意谈判文件条款声明格式
同意谈判文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的云浮开放大学全高清制播系统建设项目的供货及相关服务的公开招标[采购编号为：GDXJ18HTP3020]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意谈判文件的相关条款。
    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
