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第一部分

磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云安区人民检察院（以下简称“采购人”）的委托，对云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目（编号：440000-201811-148139-0035）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目

2、预算总金额：¥1,230,000.00元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。

4、用途：详见用户需求书。

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。

5.2.  本项目采购本国货物及相关服务项目。

5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4.  监管部门：广东省财政厅政府采购监管处。

6、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

报价人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格报价人资格条件

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6、本项目不接受联合体投标。

符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。

三、报名时间、现场踏勘时间、地点、方式及报名费

1、报名时间：2018年12月14日至2018年12月20日上午08:00-11:30;下午14:30-17:30（工作时间）。
2、报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

3、获取磋商文件方式：现场购买，不予邮寄。

4、报名时供应商需提交如下资料：
4.1.提供企业企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2.法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】； 

4.4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料的供应商的报名。
5、报名费：人民币 200 元。

（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、投标截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年12月25日上午08：00-08：30（北京时间）

2、报价截止时间：2018年12月25日上午08：30（北京时间）

3、磋商时间： 2018年12月25日上午08：30（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

5、请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云安区人民检察院

采购人地址：云浮市云安区人民检察院

2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)
采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话： 0766-8399669

采购代理机构传真： 0766-8399669 

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：何先生
采购项目联系人电话：0766-8638360 
七、磋商文件公示

本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
广东晓君招标采购代理有限公司

2018年12月13日

第二部分

报 价 人 须 知
一、说明

适用范围

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。

1.2   资金来源：财政资金。

定义

“采购人”指本采购项目的委托人。

“采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

“报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。

“成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
“货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。

“服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
合格的报价人

3.1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】； 

3.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。
3.5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2018年6月-2018年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6、本项目不接受联合体投标。

二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
磋商邀请函；
报价须知；
用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     磋商文件的澄清
采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     磋商文件的补充和修改

3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件
1     报价文件的编写
报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；

2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3     报价文件的签署、装订和密封

报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件盖章才有效。

报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为报价文件不完整。
报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 

报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本）

于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）

项目名称：云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目  

收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          

编号：440000-201811-148139-0035

报价人名称：                                  

报价人地址：                                  邮政编码：

报价人代表：                                  联系电话：


封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。

4     报价有效期
从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币贰万肆仟元整（¥24,000.00元）。
报价保证金是报价文件的组成部分。

5.2
报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。

5.3    报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公账户直接存入如下账户（交款时报

价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）

户   名：广东晓君招标采购代理有限公司

账   号：80020000008889127 

开户行 ：云浮市云城区安塘农村信用社

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8399668

[递交报价保证金请注明：采购编号440000-201811-148139-0035]

保证金的提交时间要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了磋商文件而决定不参加本次投标的报价人，在报价文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，

以方便统计之用。
5.4    有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

5.4.1  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.4.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.4.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.4.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.4.5  成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

5.4.6  依法取消成交资格；

5.4.7  将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；

5.4.8  磋商文件规定的其他情形。

5.5
未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.6
成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.7
下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）
报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、磋商及评审

1
磋商小组

1.1
本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

1.2
磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    磋商程序

磋商小组将对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2
磋商评审程序和评审方法

 评标委员会根据“报价文件初步评审表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过

       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“报价文件初步评审表”所列各项作出

       实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投

       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否

       则将被淘汰。

（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30

如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。

2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3） 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

   5） 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   

   6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 

   7）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 

   8）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

   9）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（5） 服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分
	价格评分

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=服务商务评分×70%＋价格评分×30%

4.3
 推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较

确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；

服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）

小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合

得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4
 评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5
 磋商、评审过程的保密性。

 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、 确 
定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费

5.1   成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2   成交结果公告

（1） 采购代理机构将在①广东省政府采购网（WWW.gdgpo.gov.cn）；②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

5.3   质疑和投诉

（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。

（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料））。 

（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司


地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼(广东晓君招标采购代理有限公司)

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联系人：李小姐

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                                                                                                                                                                                                                                       

法律依据：                                                                                                                                                                                                                                                                         

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人（签字)：                   授权代表（签字)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处
地  址：广东省广州市仓边路26号8层
电  话：020-83188580
邮  编：510000

5.4   成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5    签订合同

成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《成交通知书》。

5.6    成交服务费

（1） 成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元
成交服务费以人民币支付。

成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

成交服务费不在报价中单列。

报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权

 本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 

云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目（编号：440000-201811-148139-0035）

初步评审细则表
                            评委签名：____________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金是已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,230,000.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

    云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目（编号：440000-201811-148139-0035）服务商务评分表   

 评委签名：____________

	                                                                                                            报价单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	报价文件按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确等情况进行横向对比：优得3分；良得2分；差得1-0分。
	3
	

	技术响应
	报价人提供的设备指标参数与磋商文件中的参照技术参数进行比较后进行打分。完全满足或优于技术参数得30分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分；其他技术参数（ 除带“▲”以外）不满足的一项扣1分；扣至0分为止。
	30
	

	制造商资质
	智能会议平板：

具有高新技术企业证书；

通过QC080000有害物质过程管理认证；

通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证；

提供有效期内的相关证书复印件并加盖制造商公章，以上证书全部提供的得3分，不提供或提供不全得0分。
	3
	

	
	无纸化终端电脑：

通过ISO27001管理体系认证；

通过ISO50001能源管理体系认证；

获得CCCS绩效标准认证；

提供有效期内的相关证书复印件并加盖制造商公章，以上证书全部提供的得3分，不提供或提供不全得0分。
	3
	

	
	语音识别系统：

具有智能会议系统的实用新型专利证书的得2分，不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件并加盖制造商公章）

具有语音识别类发明专利的得2分，不提供得0分。（提供有效期内的相关证明文件复印件并加盖制造商公章）

报价人所投会议系统产品使用的核心语音识别技术的语音识别准确度：普通话识别准确率高于97%的得2分，不满足0分；（提供省级软件评测中心出具的测试报告并加盖制造商公章）

产品入围省级或以上政府采购网，并提供网页链接和截图证明的，每入围一个省级或以上政府采购网得1分，最高得4分（提供网页链接和截图证明并加盖制造商公章）。
	10
	

	报价人信誉
	报价人获得工商行政管理部门颁发的守合同重信用证书：连续10年（含10年）或以上的得3分；连续5年（含5年）或以上的得2分；连续4年（含4年）或以下得1分；不提供得0分。（提供有效期内的证书复印件并加盖公章)
	3
	

	报价人资质
	具有高新技术企业证书；

2、具有计算机信息系统集成资质证书三级或以上；

3、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书；

4、具有省级或以上保密局签发的涉密维修维护证书；

5、具有视频会议沟通应用管理软件著作权登记证书；

6、具有视音频同步应用管理软件著作权登记证书；

提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章，每提供一项得1分，本项满分为6分。
	6
	

	项目团队资质
	项目团队技术人员具有国家工业和信息化部颁发的高级项目经理证书或ITSS颁发的IT服务项目经理证书的，每提供1个得1分，最高得4分，不提供得0分。（以技术人员职称证书复印件及报价人为技术人员购买最近三个月或以上社保缴费单据复印件为依据，提供以上相关资料证明文件复印件并加盖公章）
	4
	

	同类项目业绩情况
	报价人提供2016年至今已完成过的同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分。（提供合同复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分）
	2
	

	售后服务方案
	根据各报价人提供的售后服务计划及售后服务方案是否完整、详细等进行横向对比：优得3分；良得2分；差得1-0分。
	3
	

	履约便利程度
	售后服务机构注册地：云浮地区的得3分；广东省内的得2分；广东省外的得1分。 （以营业执照为准，提供复印件并加盖公章）
	3
	

	合            计
	70
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这

些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

一、项目概述
1、项目名称：云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目

2、项目预算：¥1,230,000.00元

3、项目概况：

检察委员会是检察机关讨论决定重大案件和检察工作中其他重大事务的决策机构。加强检委会建设是提高检察机关法律监督能力的重要保障，而检委会信息化建设是检委会建设的一项重要内容。云浮市云安区人民检察院高度重视检委会工作建设、认真贯彻落实高检、省、市院关于全国统一业务应用系统检委会子系统上线运行工作的部署，全力推进检委会工作信息化建设。

设计原则

（一）兼容性原则

系统具有较高的兼容性，能够与其它主流厂家的标准设备系统平滑连接和互通。

（二）安全性原则

系统设备应按照分级保护要求接入检察涉密内网，应具有高度的安全性和保密性，在同等条件下优先使用国产化设备。

（三）可靠性原则

系统结构集成度高，稳定可靠运行；支持电源、网口、线路等冗余备份策略，可靠性高；工作环境适应能力强，故障率低；系统具备诊断及故障提示功能，便于诊断、维护。

（四）易用性原则

采用图形化操作界面，易于操作、维护和管理。

（五）可扩展性原则

系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现扩展与升级。

建设目标

（一）本项目建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

①系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

②满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

③保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

④设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

⑤满足召开视频会议、日常会议、多功能会议等要求；

⑥满足会议室管理、会议预约、会议签到等需求；

⑦实现同声传译功能需求；

⑧满足投票选举功能需求；

⑨满足会议室讨论、表决等的需要。

（二）系统提供标准的音视频信号控制接口。

（三）本项目建设包括信号显示系统、终端系统、无纸化会议系统、扩声及音频处理系统、辅助支撑系统、集中控制系统、语音识别系统等。主要子系统说明如下：

①信号显示及切换系统

用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、DVD、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。

支持HDMI、SDI、DVI、VGA等各种不同类型的视音频输入/输出板卡，最高支持4K分辨率，视音频信号高速切换要求，在传输过程中，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝。

支持多样化便捷的传屏方式，支持电脑、平板、手机无线投屏。

②终端系统

每个座席配备一体式双屏升降显示器（带触摸功能，主屏分辨率≥1920*1080），使用时可上升至桌面，并自动仰角。升降显示器采用HDMI\VGA多信号接口输入。用于检委会委员、案件汇报人等参会人员查看信息、交互式操作检委会子系统等，检委会秘书记录笔录，实现信息查看和共享等功能。

每个座席配备一体式升降发言单元，带有上升、下降、暂停、麦克风开关按键；具备防手机电磁信号干扰功能，无线信号干扰，发言清晰，高度还原人声；

发言单元支持轮替或者限制单人发言模式，支持匹配语音识别系统实现角色分离，通过匹配语音识别系统自动分角色进行发言记录。

③无纸化会议系统

集目前最流行的现代通讯技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化。 

实现文件传输网络化，文件显示电子化，文件编辑智能化，文件输入输出可控化。实现会议签到、文件分发、文件上传、文件同步演示、投票表决、会议批注、视频信号同步、异步转换处理等功能。

④扩声及音频处理系统

用于音频信号处理，音频信号的放大，调节用于现场扩声等。配置要求：包括数字音频矩阵、音箱、功放、抑制器等设备。

⑤集中控制系统

集中控制系统为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。

通过无线触摸屏方便、快捷的对检委会会议室内音视频、会议设备等进行控制。对周边设备可实现对整体会议环境的灯光、音量、投影、幕布、电源等实现一键式管理。

⑥语音识别系统

实时把检委会委员、汇报人等发言讨论语音转化为文字，从而达到降低工作量，会议过程中快速记录，会议结束后及时成稿。

配置要求：实时语音转写、延时播放、按句回听、重点标记等功能，方便快速整理出会议材料；角色分离、语气词过滤、自动分段、自动优化文字结果等功能；语音全文检索功能，方便检索历史音频。

采购项目清单一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	（一）信号显示及切换系统

	1
	智能会议平板
	台
	1

	2
	无线传屏器
	个
	1

	3
	无缝高清矩阵切换器
	台
	1

	4
	无缝高清矩阵控制卡
	块
	1

	5
	HDMI无缝高清输入卡
	块
	1

	6
	SDI无缝高清输入卡
	块
	1

	7
	HDMI无缝高清输出卡
	块
	1

	8
	SDI无缝高清输出卡
	块
	1

	（二）终端系统

	1
	无纸化升降器
	套
	10

	2
	无纸化终端电脑
	台
	10

	3
	智能无纸化会议终端内嵌软件
	套
	10

	（三）无纸化会议系统

	1
	无纸化系统服务器
	台
	1

	2
	流媒体服务器
	台
	1

	3
	会议系统主机
	台
	1

	4
	升降话筒主席单元
	个
	1

	5
	升降话筒代表单元
	个
	9

	（四）扩声及音频处理系统

	1
	音箱
	个
	4

	2
	功放
	台
	2

	3
	调音台
	台
	1

	4
	音频处理器
	台
	1

	5
	抑制器
	台
	1

	6
	电源时序器
	台
	2

	（五）集中控制系统

	1
	智能中控主机
	台
	1

	2
	编程软件
	套
	1

	3
	红外发生棒
	根
	8

	4
	平板电脑
	台
	1

	5
	无线路由器
	台
	1

	6
	环境开关控制器
	台
	1

	（六）语音识别系统

	1
	一体式智能语音识别系统
	套
	1

	2
	便携式智能语音识别系统
	套
	1

	（七）其它设备及辅材

	1
	交换机
	台
	1

	2
	多功能一体机
	台
	1

	3
	网络机柜
	套
	1

	4
	高拍仪
	台
	1

	5
	辅材
	项
	1

	6
	安装服务费
	项
	1


采购项目详细参数及要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	（一）
	信号显示及切换系统

	1
	智能会议平板
	详见“四、货物详细技术参数要求（一）”
	台
	1

	2
	无线传屏器
	最长连接距离8 米，传输延迟<120ms，帧率15fps-25fps
	个
	1

	3
	无缝高清矩阵切换器
	1.纯硬件标准化机箱设计，支持8×8路信号切换

2.采用板卡模块化设计，支持4路信号一张板卡

3.支持HDMI、DVI、VGA、CVBS、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，并可随意搭配。

4.支持输出分辨率自定义设置，分辨率可达1080P。

5.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

▲6.支持RS-232、RS-485、网口控制方式（提供产品接口图片并加盖制造商公章）；提供国家版权单位颁发的“智能混合矩阵切换嵌入软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。
7.支持通过远端的HDBaseT/光纤的KVM键盘控制矩阵切换。

8.支持通过后台软件控制矩阵切换。

8.支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。

9.支持AC 100V~240V工作电源范围，50/60Hz。

10.支持音视频信号同步切换。

11.支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，支持对RS-232和IR 信号单独切换。
	台
	1

	4
	无缝高清矩阵控制卡
	1.支持RS232控制矩阵

2.支持网口控制矩阵

3.支持RS485控制矩阵
	块
	1

	5
	HDMI无缝高清输入卡
	HDMI无缝高清输入卡
1.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

2.支持数字高清1080P信号，支持分辨率不低于：HDPC:1920X1200P@60_24bit；HDTV:1920x1080p@60_36bit。

3.断电现场切换记忆保护功能；ESD静电保护功能。

4.高集成板卡式设计。

5.支持4路HDMI-A母接口，4路3.5mm音频座输入。

6.支持热插拔

▲7.支持音视频信号同步切换。提供国家版权单位颁发的“高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。

8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入

9.支持HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议
	块
	1

	6
	SDI无缝高清输入卡
	1.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
2.支持分辨率不低于1080P，兼容HDTV。
3.支持断电现场切换记忆保护功能。
4.高集成板卡式设计。
5.支持4路SDI视频信号输入，兼容SD/HD/3G-SDI信号。
6.支持热插拔
7.带宽高达19Mbps至2.97Gbps
	块
	1

	7
	HDMI无缝高清输出卡
	支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
2.支持数字高清1080P信号，支持分辨率不低于：HDPC:1920X1200P@60_24bit；HDTV:1920x1080p@60_36bit。
3.断电现场切换记忆保护功能；ESD静电保护功能。
4.高集成板卡式设计。
5.支持4路HDMI-A母接口，4路3.5mm音频座输出。
6.支持热插拔
▲7.支持音视频信号同步切换.

提供国家版权单位颁发的“高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。
8.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输出
9.支持HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议
	块
	1

	8
	SDI无缝高清输出卡
	1.支持4路SDI视频信号输出。
2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps。
3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
4.支持断电现场切换记忆保护功能。
5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。
6.支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。
7.支持热插拔。
	块
	1

	（二）
	终端系统

	1
	无纸化升降器
	1、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。

2、为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。

3、为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤430mm，显示屏厚度≤9.7mm。

4、显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥800：1。

5、副屏显示尺寸≥10.1英寸，显示分辨率达1280*800，对比度≥500：1，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息。

6、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。

7、设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。

8、显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。

9、为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。

10、桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。
	套
	10

	2
	无纸化终端电脑
	详见“四、货物详细技术参数要求（二）”
	台
	10

	3
	智能无纸化会议终端内嵌软件
	1、支持账户密码登录功能，能自动登录默认会议，能选择参加想要的会议；支持多种分辨率适配，适应各种终端界面。

2、支持对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。

3、可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式；支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件；支持通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。终端具有强大的保密性能，退出软件会自动清除会议文件。

4、支持单人白板或多人同时共享同一白板，支持与一人或多人进行实时会议交流，可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。

5、支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播（Windows/Ios/android）

▲6、支持多会议标语，在会议中主席或秘书权限可以控制不同标语切换，方便不同议程议题召开（提供功能截图并加盖制造商公章）。

7、支持将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能，可切换无纸化终端为普通电脑使用。

8、会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求；支持会议服务APP，后勤人员可随时随地接收并处理。

9、内置浏览器，支持浏览以太网网络；会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。

10、支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。

11、支持对不同会议议题进行自由切换启用。 支持对会议投票进行启用、结束、查看 统计结果功能。

12、主席或秘书权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降机控制、统一开关机。

13、客户端软件支持运行windows 7、windows10等操作系统。

14、支持分组同屏功能，主席权限或秘书权限可指定某台终端的屏幕广播到其他一台或几台目标终端，支持4路不同的终端并发广播；并可选择投送到大屏，支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏到流媒体服务器输出显示。
	套
	10

	（三）
	无纸化会议系统

	1
	无纸化系统服务器
	▲1.支持添加多个会议室，并对应添加不同终端，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，可在同一个web界面同时管理多个会议室，可以在同一个界面开启、刷新、结束会议，以及查看会议详情（提供软件界面截图并加盖制造商公章）；提供国家版权单位颁发的“智能无纸化会议管理服务器软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。
2.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，添加用户时可用组织架构来筛选用户。

3.支持不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。

4.支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。

5.会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机。

6.支持多会议标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程议题召开。

7.对于已启用的投票，参会人员可以进行投票，也可以实时查看结果；会议投票列表，历史投票记录。

8.支持添加各类视频文件，用户在客户端可自由点播查看，可以在管理后台预览。

9.支持添加rtmp/rtsp格式直播流,用户可在终端点播查看。

10.支持会前模拟会议室对参会人员进行排位，并导出排位图，

11.上传、导入文件，支持文件设置查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示。

12.添加、编辑会议议题，并对不同议题进行启用切换。

13.会中及时接收会议服务信息并进行处理；支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求，后勤保障更方便便捷。

14.可以进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流。

15.无纸化多媒体会议管理平台服务器性能要求至少I5-4460的CPU，内存至少4G，硬盘容量至少1T，配备千兆网络接口

16.可以从后台上传更新文件，更新终端系统快捷方便。

17.可以在后台查看历史会议数据。

18.可以对参会人员权限进行设置。

19.可接收保存终端U盘上传的文件，并根据会议需要分发给对应的参会人员。

20.支持查看并管理终端的签到情况。

21.运行Windows 7操作系统，系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。支持远程登录web管理。
	台
	1

	2
	流媒体服务器
	1.无纸化智能流媒体服务器性能要求至少I5-4460的CPU，内存至少4G，配备千兆网络接口

2.运行Windows 7操作系统，支持远程web管理。

▲3.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。配置HDMI和VGA视频输入接口，外部信号通过此接口实时广播画面到所有无纸化终端并同步显示；配置HDMI和VGA视频输出接口，任何无纸化终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。提供国家版权单位颁发的“无纸化流媒体服务器嵌入软件”软件著作权证书（复印件并加盖制造商公章。
4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。

5.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。

6.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出

7.支持将会场终端信号、会议标语投屏广播显示。

8.支持将投票结果和签到结果投屏广播显示。
	台
	1

	3
	会议系统主机
	1.数字音频传输技术，同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。

2.系统话筒容量4096台， 线路支持“热插拔”。

3.会议单元输出接口（共4路）,输出回路指示灯.当回路正常时LED 灯闪烁，回路断开时LED 灯熄灭。 

4.四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。

5.发言人数限制（1/2/4/8）和发言时间限制功能。

6.会议控制主机与计算机使用 TCP/IP协议，通过以太网接口连接计算机，从而可以进行远程控制。

7.具有RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持PELCO-D，VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。

8.消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息；可输出22道的模拟音频信号，供红外同传系统或录音使用。

9.具有光纤接口，长距离传输音质无衰减功能，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室。

10.具有电源控制接口，支持电源时序器控制。

11.支持表决、签到、同传、电子桌面等功能，支持IC卡签到。

12.自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。

13.支持一路平衡信号和一路非平衡信号输入，一路平衡信号和一路非平衡信号输出。

▲14.所投产品制造商获得数字会议国际标准产品证书，产品具有CQC中国质量认证中心颁发的“会议控制器”ROHS认证、及检验报告（提供相关证明文件复印件并加盖制造商公章）。
★与所投智能语音识别系统进行对接且实现角色分离。
	台
	1

	4
	升降话筒

主席单元
	1、话筒采用嵌入式升降设计，话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。

2、支持实体按键签到功能，支持声控功能。

3、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。

4、主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言，主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。

5、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。

6、具有RS232/RS485控制接口，支持连接中控系统，实现统一升/降的功能。
	个
	1

	5
	升降话筒

代表单元
	1、话筒采用嵌入式升降设计，话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。

2、支持实体按键签到功能，支持声控功能。

3、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。

4、代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。

5、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。

6、具有RS232/RS485控制接口，支持连接中控系统，实现统一升/降的功能。

★与所投智能语音识别系统进行对接且实现角色分离。
	个
	9

	（四）
	扩声及音频处理系统

	1
	音箱
	频率响应 100Hz-20kHz（±3dB）， 85Hz-20kHz（-10dB） 
指向角度（H×V） 90°×60° 
灵敏度（1W/1m） 93dB 
最大声压级（1m） 116dB（连续）/ 122dB（峰值） 
功率（AES） 200W 
额定阻抗 8Ω 
低音单元 6.5"纸锥低音单元 
高音单元 44mm聚酯膜铁氧体高频压缩单元 
	个
	4

	2
	功放
	立体声8Ω：2×300W
立体声4Ω：2×450W
桥接单声道模式 8Ω：900W
頻率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB
总谐波失真（THD)：≤0.1%
阻尼系数：≥150:1
转换速率：25V/us
电压放大倍数（0.775V）：63
信噪比（A计权）：≥100dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）：0.775V or 1.4V
输入阻抗（额定）：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）                                
分离度：≥65dB
输入共模抑制比：60dB
输入连接器：每通道一路平衡XLR
输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon
压缩比：20:1
电源 ：AC 220V 50-60Hz
机箱尺寸（mm）：483×88×305
净重：135kg
	台
	2

	3
	调音台
	输入通道：8路，话筒接口幻像电源：+48V；
▲2.输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出；提供国家版权单位颁发的“调音台音频处理软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。
3.频率响应：20Hz~20KHz±1dB；
4通道串音：≥-80dB@1KHz；
5.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；
6.失真度：≤0.02%@0dB1KHz；
7.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。
8.效果器：21种DSP效果，面板按键可选择；
9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W；
	台
	1

	4
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。
2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。
3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。
5.输入通道可调噪声门。
6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。
7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。
8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。
▲9.可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器实现）；单机可存储30种用户程序；提供国家版权单位颁发的“数字处理器智能控制嵌入系统”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。
10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。
11.可以分功能锁定，实现数据保密。
12. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞88dB（1KHz）；
13. 电源：AC110V~220V；
	台
	1

	5
	抑制器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；

2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口.

3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；

4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置

6.可切换工作模式为直通或反馈抑制；

7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；

8.单机可存储30组用户程序。
	台
	1

	6
	电源时序器
	1.8通道电源时序打开/关闭。

2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。

3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。

4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。

5.输出连接器：多用途电源插座。

6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 

▲7.制造商具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系含“广播、会议、录播、分布式管理信息平台、中控矩阵、消防广播、专业音响系统等字样”（提供相关证书复印件并加盖制造商公章，附官网查询打印件并提供网址备查）。
	台
	2

	㈤
	集中控制系统

	1
	智能中控主机
	▲1. 全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯。提供国家版权单位颁发的“网络中控系统逻辑处理内嵌软件”软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。 

2. Ipad和安卓平台的移动终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换。 

3. 采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构。 

4. 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz。

5. 主机内置256MDPR及2GEMMC存储空间。

6. 8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号。 

7. 8路独立可编程IR红外发射口。

8. 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路。 

9. 8路弱电继电器控制接口。 

10. 3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用。 

11. 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。 

12. 全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。
	台　
	1

	2
	编程软件
	技术参数：

1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。

2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。

3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。

4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。

5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	套
	1

	3
	红外发生棒
	1、配合中央控制主机控制红外设备

2、线长1.5米。
	根
	8

	4
	平板电脑
	9.7英寸/128G /WLAN版/A10 芯片/Touch ID技术
	台
	1

	5
	无线路由器
	高速双频wifi路由器/千兆
	台
	1

	6
	环境开关控制器
	1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。

3、设备支持由中控主机提供电源，中控主机通过RS-232协议控制。
	台
	1

	（六）
	语音识别系统

	1
	一体式智能语音识别系统
	详见“四、货物详细技术参数要求（三）”
	套
	1

	2
	便携式智能语音识别系统
	详见“四、货物详细技术参数要求（四）”
	套
	1

	（七）
	其它设备及辅材

	1
	交换机
	24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP光口；背板带宽：336Gbps包转发率：87Mpps 
	台
	1

	2
	多功能一体机
	A4彩色多功能一体机/最高分辨率：600×600dpi，打印速度：21ppm，双面打印/复印/扫描/支持有线网络打印。
	台
	1

	3
	网络机柜
	42U网络机柜/800×600×2000mm/白色/带2个PDU，2块层板
	套
	1

	4
	高拍仪
	1700万像素/高清双摄像头/自动对焦/OCR文字识别/二维码读取/
	台
	1

	5
	辅材
	音箱支架//音视频信号线/音箱线/网线/PVC线管、线槽、接插件等辅助材料
	项
	1

	6
	安装服务费
	含运输保险、安装、调试、培训、售后服务等
	项
	1


货物详细技术参数要求

（一）智能会议平板

	功能指标
	参数要求

	整机设计
	超薄窄边框设计，整机最薄位置≤30mm以下，屏占比≥85%以上。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。
金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接。

模块化设计，内置安卓系统，可选配PC模块。

PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。

支持一键开机，除电源线外，无其他连接线。

▲为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

▲整机只需连接一根网线或一个无线WIFI，即可实现Windows及Android系统同时联网（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。
▲内置1080P高清摄像头，（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

▲内置6个麦克风，8米有效拾音距离。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。

声音输出功率2×10W（中高音），15W（低音）。

环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
电源要求：100-240V~50/60Hz，待机功耗≤0.5W。

整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。

整机待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒。

产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过70%。

整机玻璃面板采用4mm 厚防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，表面防撞击，硬度达莫氏7级，确保显示安全及书写安全。

▲产品获得CCC认证证书（提供证书复印件并加盖制造商公章）。

▲产品获得中国节能产品认证证书（提供证书复印件并加盖制造商公章）。

	配置接口
	采用Android 7.0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM

输入端子：≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45

输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT

	显示屏参数
	屏幕尺寸为≥86英寸，分辨率为3840×2160，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1，显示比例：16:9。

屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。
整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H。

	触摸书写参数
	采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。
触摸点数：10点书写，20点触摸。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。
响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。

整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。
防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。

	无线传屏
	▲整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上

支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。

支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示，且支持触摸回传。

采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。

▲无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用型USB接口的电脑。

	软件部分
	▲为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在会议平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

侧边栏：在屏幕两侧均有可拖动/可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键。
侧拉栏：在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器等常用系统工具。

▲为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

▲手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录。（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。

针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。

本地白板：

提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色；

漫游：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小；

手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除；

手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容；
支持至少10步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容；

▲支持20页书写版面，可通过缩略图预览页面内容；提供智能模式，可智能识别手绘图形，继续书写无需重新点击选择画笔功能；（提供国家级第三方认证机构测试报告复印件并加盖制造商公章）。
多通道批注：

在任意通道下可一键快速进入批注；

批注内容可本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密；

支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享。

进程管理：可管理／切换整机的所有进程任务。

整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。

手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。
手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。


（二）无纸化终端电脑

	功能指标
	参数要求

	CPU类型
	相当于或优于IntelI3 7100 (3.9GHz,3M缓存)

	内存
	≥4G相当于DDR4 2133，两条插槽支持双通道内存

	机箱
	为提高主机散热要求体积不小于9升

	硬盘
	≥128G固态硬盘

	▲显卡
	VGA+ HDMI双视频输出，不用额外配双屏异路显卡

	标准外设
	标配键盘和外接原厂USB光电鼠标

	▲标准接口
	前置端口：≥2个USB 3.0 接口（分离设置，间距不小于2CM，互不干扰）；耳机接口;麦克风接口
后置端口：≥4个USB接口；2个PS/2 接口；≥1个原生VGA 端口；≥1个HDMI接口

	网络接口
	内置10/100/1000M网卡

	▲应用
	非加插保护卡硬件实现网络同传和硬盘保护功能；支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断电或断点后均可继续同传；终端端口锁定功能，可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等；资产实时监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示

	电源
	120瓦


（三）一体式智能语音识别系统

	功能指标
	参数要求

	软件能力要求
	1、软件系统包括离线语音转写引擎及智能会议客户端软件；
2、应标产品所用的核心语音识别引擎，其普通话转写指标：安静环境下的标准普通话转写正确率≥95%；
3、系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤5秒；
4、转写效率指标：实时语音转写效率≤500毫秒。
5、智能会议系统的基本功能要求
⑴ 账号密码登录：系统需要采用账号密码登录方式，分账号进行管理。
⑵实时语音转写：能够针对连续语流进行实时语音转写识别。 
⑶历史音频转写：可以导入历史音频并实现快速离线转写，支持录音文件的批量导入，要求支持mp3\wav\pcm\wma\mp4\avi等格式的音频。
⑷实时编辑：在实时会议转写过程中能够实时对转写出的结果进行编辑修改。
⑸自动分段：系统能够提供默认自动和用户手动两种分段方式。
⑹关键词优化：可以通过关键词优化功能将会议相关的关键词进行添加，有效提升该专业词汇（人名、地名等）的识别准确率。
⑺禁忌词屏蔽：如果有一些不希望展示的词语，如政治敏感词、脏词、口头禅等，可以屏蔽不显示。
⑻语气词过滤：设置语气词过滤的启动入口，可以将语气词自动去除，以保证文稿的规整。
⑼顺序播放：在实时会议的时候，识别结果展现之后再开始连续播放音频，即用户在看到转写文本的时候，同步听到对应的音频，使得校对和编辑更加便利。
⑽文本标记：在会议过程中或者暂停和结束时，可以选中文本来进行重点内容的标记，方便整理会议纪要。
⑾按句回听：要求文字和语音逐一对应，可通过文本回听语音。 
⑿实时上屏：可通过现场的屏幕将实时转写结果投屏，进行转写结果分享。
⒀展板字体设置：能够对展板上屏的文字大小、演示等进行设置；能够灵活控制展板的开启或关闭。
⒁会议信息管理：所有实时录制的会议数据和本地上传的数据系统都会以列表形式进行记录，用户可以随时查看和编辑，并且可以根据名称等信息快速检索。
⒂导出保存：系统转写的原始文本、编辑后文本等内容，可以快速导出保存。
⒃点击播放：支持手动选择音频播放的起点，可以通过选择文本内容决定音频播放的起点。

▲完全满足系统软件功能要求，提供系统功能截图证明并加盖制造商公章。

▲智能会议系统软件具有相关国家级认证的软件著作权登记证书和省级及以上的软件评测中心测试证书（提供证书复印件并加盖制造商公章）。

	一体式智能会议主机
	1、密封性指标：因工作站可能涉及多个设备间的互联，考虑设备固定、稳定等因素，工作站设计需要充分考虑集成性和密封性要求；
2、服务节点指标：E5-2620V3*2，64G，SATA：1T*1，SSD：256G*1，1000M网口 ；系统：ubuntu12.04.5/ 16.04（满足同等配置均可）；
3、应用节点指标：i5-6500，8G，500G SATA，DVI视频接口，双显卡，1000M网口；系统：Windows7,64位专业版（满足同等配置均可）；
4、配套设备要求：提供系统安装所需的内置声卡、7寸液晶屏、KVM等模块。

	主控笔记本电脑
	操作系统：windows 10，64位专业版；
处 理 器 ： i5-7200U
内存容量：8G
硬盘容量：128G SSD硬盘


（四）便携式智能语音识别系统

	功能指标
	参数要求

	系统软件
	1、包括离线语音转写引擎及审讯笔录管理软件，安装在同一台便携式主机中，支持在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字；
2、普通话转写指标：安静环境下的标准普通话转写正确率≥95%；
3、系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤2秒；
4、转写效率指标：实时语音转写效率≤800毫秒；
5、软件功能要求:
⑴实时转写：应能够通过专业拾音设备对讯询问过程全程采音，并提供普通话连续语音的实时转写，和对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力。
⑵实时编辑：应支持在实时审讯转写过程中用户可以实时对转写出的结果进行编辑，并进行文字的排版布局。
⑶笔录模板：应支持完善的笔录模板管理，可以从系统中选择预置笔录模块，也可以从历史记录或硬盘中选择底稿模板。
⑷自动追加：应支持通过自动追加功能实现转写结果实时显示在笔录文档编辑区域。
⑸热词优化：应支持将审讯相关的关键词进行添加，并且可以实时生效，从而有效提升该关键词的识别准确率。
⑹按句回听：应支持根据审讯对话内容可直接播放当时现场审讯录音，还原真实审讯情况。
⑺角色分离：应支持角色分离，如采用对话方式显示问答双方通话内容。
⑻自动分段：应至少提供两种自动分段方式，将每个人的语音进行分段。
⑼文本顺滑：应支持自动将语气词和多余的词汇去除，以保证文稿的规整。
⑽要素提取：应支持在识别结果上自动提取关键要素。
⑾快速听音：应支持显示用户预设、自动抽取的关键词，快速了解关键信息。
⑿笔录朗读：应支持机器朗读笔录功能。
⒀笔录管理：应支持所有审讯数据集中管理。
⒁统计分析：应支持分组织、分账户统计审讯工作量情况。
⒂自动升级：应支持客户端软件自动升级。

	便携式智能会议主机
	操作系统：不低于64位、windows 10
办公系统：不低于office 2013  专业版
处 理 器：不低于i7-7700HQ
内存容量：不小于64G
硬盘容量：不小于128GB SSD+1TB

	拾音设备-麦克风
	包含线性麦克风阵列与盘型麦克风阵列，审讯人和嫌疑人麦克风的有效采集距离分别达到1米与3米;嫌疑人和审讯人员的相互语音的隔离度达到20dB以上，两路麦克风输出的信噪比都可以达到25dB以上：
1、能够同步采集的语音通道数不少于16个；
2、采集音频格式为16k Hz采样率，16位量化精度；
3、支持语音播放音量调节，根据音量大小自动进行增益调节；
4、、环境温度范围：-20~60℃；
5、稳定性：连续工作12小时以上（常温）；
6、审讯人和嫌疑人麦克风的有效采集距离分别至少达到1米与3米；
7、拾音器的信噪比达到25dB以上；
8、拾音器相互语音隔离度达到20dB以上；
9、具有指向性、噪声抑制和消除混响功能。


商务要求

所有货物必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）、制造商原装出厂的、包装完好的，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量检测及出厂标准。投标报价以全部项目（整批）进行报价，所报货物价格应为含税全包价，包括报价人设计、制造、包装、运输、保险、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

中标人提供的设备及所有配套件必须符合招标参数技术要求和功能，采购人有权在发出中标通知书前要求中标人提供设备测试，如发现中标人弄虚作假行为，采购人有权拒绝和中标人提供的设备和服务,并上报政府采购部门处理，因此产生的一切费用及后果由中标人负责。

中标人在运输过程中造成的货物损坏、丢失或其它质量问题，其责任和损失由供货方负担。

采购清单所报单价为固定报价，不受时间、物价升降影响，货款结算单价以中标人的报价单价为准计算；中标人需按所报清单上所列品种送货，不准以其它同类型代替。

验收要求

★签定合同前，采购人保留对中标人提供的一体式智能会议主机（含随机配套的语音识别系统软件）、会议系统主机、升降话筒等进行全面测试的权利，若不符合磋商文件要求，视为不合格产品，采购人有权取消其中标资格，并按虚假应标行为处理。（投标时提供承诺书）

（一）到货验收

1.设备到货验收由采购人和中标人派员参加。

2.设备到货验收前，中标人应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证、装箱单和磋商文件要求提供的产品证明材料。

3.验收的内容主要包括：包装和设备材料外观完好，产品名称、型号、数量与合同要求的货物清单完全一致，且技术性能指标必须符合国家、行业现行的标准；

4.采购人有权拒绝接受任何不合格的货物，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。

5.所有货物都满足合同要求时方可办理交接手续，同时出具设备交接单。交接单由采购人和中标人代表共同签字。

（二）系统测试及验收要求

1.单点测试：单个产品安装完成后，由中标人进行产品自身性能的测试。

2.系统测试：系统安装完成后，由中标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行联机测试。

3.系统测试通过后，中标人应将系统设备相关产品说明书、随机安装手册、技术文件、资料、及验收报告等文档一起交付给采购人。

售后服务要求

（一）质保期：一年

1.所有货物均提供一年无偿保修服务（质保期自验收合格之日起计算 ）。

2.故障响应时间要求：提供7×24小时服务，在接到报障电话通知后，2小时内到达现场，并在24小时内解决问题，如无法修复，48小时内须提供备用设备，质保期内，中标人须对所投设备进行免费保修维护，并提供终身有偿维修维护服务。

（二）服务要求

1.日常维护：保修服务期内，中标人提供全面技术支持服务，必要时需到场服务提供日常维护。

2.定期巡检：保修服务期内，中标人应提供至少每季度一次上门全面巡检服务，针对系统现有设备及软件做全方位、细致的检查。

3.保养服务：保修服务期内，中标人的保养服务包含了设备表面清洁、设备内部清洁及传输介质整理及维护，中标人对于主要设备提供定期每年实施两次设备表面清洁，每年实施一次设备内部清洁及传输介质整理及维护。

4.培训：中标人在设备的安装、调试现场有义务提供相关的技术咨询和现场培训。

交货时间和地点、要求

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订后30 天内交货，并安装完成通过验收。（由采购人造成工期延误除外）

付款方式

签订合同后，采购人于10个工作日内支付中标人支付中标金额的40%。

所有设备安装调试完毕后，采购人于10个工作日内中标人支付支付中标金额的30%。

验收合格后，采购人于三个月内向中标人支付剩余中标金额的30%。

4、采购人支付每笔货款时，中标人应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十、评审因素
标书的制作情况
技术响应
制造商资质
报价人信誉
报价人资质
项目团队资质
同类项目业绩情况
售后服务方案
履约便利程度
第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

云浮市云安区人民检察院检委会信息化建设项目

合同书格式

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零一八年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。

2、包装要求

要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

3、交货时间

交货时间：在合同签订后30 天内交货，并安装完成通过验收。（由采购人造成工期延误除外）。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

付款

签订合同后，采购人于10个工作日内支付中标人支付中标金额的40%。

所有设备安装调试完毕后，采购人于10个工作日内中标人支付支付中标金额的30%。

验收合格后，采购人于三个月内向中标人支付剩余中标金额的30%。

4、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。验收合格后，卖方免费对买方提供技术培训，并提供全套培训资料，直至买方技术人员熟悉操作为止。
卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。卖方所产生的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由卖方负责，均计入投标报价中。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺一年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、磋商文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构贰份、政府采购监管部门壹份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：

合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  磋商文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是磋商文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.

	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。

（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为：一年

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及报价人承诺；

服务响应：按用户需求书要求及报价人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书


第五部分

报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）
自查表

	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2018年6月-2018年11月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	6、本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金是否已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是否固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期是否为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1,230,000.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	是否满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

授权代表人（签字）：                   

报价人（公章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目报价资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。


授权代表人（签字）：                   

报价人名称（公章）：                        

日期：   年   月   日
一、项 目 报 价 表

1．报价文件格式

附表1.1  

报价总表

 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         

编号：440000-201811-148139-0035

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。

    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表人（签字）：

日       期：

附表1.2                          报价明细表

 [货币单位：人民币元] 

报价人名称：                                            编号：

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的服务内用时或服务内容变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

                                                  报价人（公章）：

                                                  授权代表人（签字）：

                                                  日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）      _ 货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

    在此提交的报价文件, 正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  440000-201811-148139-0035  号的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 440000-201811-148139-0035）中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表人（签字）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人，被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

地        址：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：440000-201811-148139-0035 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表人（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
              企业名称（公章）： 

                                 日  期：

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
5.1报价人《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件(如已经办理三证合一的，只需提供统一社会信用代码的营业执照）

5.2《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》

5.3 《法定代表人身份证》复印件、《被授权人身份证》复印件

5.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止】；
5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
6. 报价保证金
6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东晓君招标采购代理有限公司
    （报价人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


报价人授权代表（签字）：                   

报价人名称（公章）：                        

日期：   年   月   日
（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）
如报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                      报价[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                                                                   
	付款申请表

付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
采购部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日期：          年      月     日

（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在2016年至今同类项目业绩不少于   项 
	
	

	5
	报价/谈判有效期：报价/报价有效期为自递交报价/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于   天，中标/成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	完工期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（公章）：

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：440000-201811-148139-0035                

致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人（公章）；

地址：

授权代表人（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  报价人提供近2年的同类项目业绩
9.3  报价人提供2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
  9.4  关于诉讼。

  9.5  名称变更证明

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。 

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2016
	
	
	
	
	

	
	2017
	
	
	
	
	


 9.2  报价人提供近2年同类项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的中标通知书和合同复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报告

2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
9.4 关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

三、技 术 响 应

11．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解磋商文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

11.1 技术响应表

 11.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.报价人/响应供应商必须对应招标/磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日期：   年   月   日

 11.1.2技术条款响应表
	序号
	招标要求
	投标实际参数

(报价人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
11.2投标实施方案

投标方案需至少应包括以下内容：

对第三章采购人需求内容的响应说明；

项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；

质量水平和质量保证措施；

验收标准及人员安排；

其他报价人认为有必要说明的内容。

报价人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
11.3货物配置清单
11.3.1 货物明细表

11.3.2 货物详细描述

11.3.3 供货方式
11.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 报价人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：
11.3.2 货物详细描述
报价人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：

11.3.3供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：

11.4 实施步骤及时间、人力安排；

11.4.1  安装进度计划

11.4.2  交货进度表

11.4.1进度计划

进度计划

报价人应按照磋商文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目安装计划进度。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：

11.4.2
交货进度表

交货进度表

报价人应按照磋商文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：
11.5   质量保证及售后服务
11.5.1质量保证体系

11.5.2售后服务承诺书

11.5.1质量保证体系

质量保证体系

报价人应按照磋商文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：
11.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 报价人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
12.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：

13．技术差异表格式
技术差异表

[说明]报价人应根据其提供的货物和服务，对照磋商文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。如无差异，报价人可不设此表。
	序号
	磋商文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价人（公章）：
授权代表（签字）：
日       期：

14. 同意磋商文件条款声明格式
同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的公开招标[招标编号为：445322-201811-131003-0051]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
