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第一部分

报 价 邀 请 函

报 价 邀 请 函

广东晓君招标采购代理有限公司 （以下简称“采购代理机构”）受中共罗定市委党校（以下简称“采购人”）的委托，就罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目（采购编号：445381-201901-281002-0001）接受合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

1.项目名称：罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目
2.预算金额：¥3,834,983.00元
3.用途：详见谈判文件《用户需求书》
4.数量：详见谈判文件《用户需求书》

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策) 

5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的《用户需求书》

5.2.  本项目采购本国货物。
5.3.  本项目属于政府采购项目。

5.4  监管部门：罗定市财政局。
5.5. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价。

二、供应商资格要求（合格的报价人）

1、报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、报价人必须具有建筑工程施工总承包叁级(或以上）、市政公用工程施工总承包叁级（或以上）、《安全生产许可证》 ；（提供有效期内的相关证明文件复印件）

3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

7、本项目不接受联合体投标。
三、项目报名时间、地点、方式及谈判文件的获取方式
1、报名时间：2019年1月14日至2019年1月18日的上午08：30-下午17：30时；办公时间内（节假日除外，工作日内）。
2、报名地点：广东省罗定市龙华西路22号四楼（广东晓君招标采购代理有限公司罗定分公司）；
3、获取谈判文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、报名时报价人需提交：

4.1经年审的企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；

4.2建筑工程施工总承包叁级(或以上）、市政公用工程施工总承包叁级（或以上）、《安全生产许可证》 ；（提供有效期内的相关证明文件复印件）
4.3法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；

4.4报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）。

以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。

报名费：人民币200元（售后不退）。

（备注：供应商获取了本谈判文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、报价截止时间、谈判时间及地点

1.递交报价文件时间：2019年1月22日上午09：00-09:30（北京时间）；
2.报价截止时间：2019年1月22日上午09：30（北京时间）；
3.谈判时间：2019年1月22日上午09：30（北京时间）；
4.谈判地点：广东省罗定市龙华西路22号四楼（广东晓君招标采购代理有限公司罗定分公司）。
请各报价人授权代表及技术人员务必到场参与谈判。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：中共罗定市委党校
采购人地址：罗定市道前街20号
2.采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司罗定分公司
采购代理机构地点：广东省罗定市龙华西路22号四楼
采购代理机构联系人：陈女士
采购代理机构联系电话：0766-3923026
采购代理机构传真：0766-3923026
E-mail: gdxj008ld@126.com

六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：邱女士
采购项目联系人电话：0766-3782982
七、谈判文件公示
本项目谈判文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自谈判文件公告之日后三个工作日。（公告期限自2019年1月12日至2019年1月16日止）

八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加本项目采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。
    广东晓君招标采购代理有限公司 

                                                 2019年1月11日
第二部分

报 价 人 须 知

一、说明
1     适用范围

本次代理招标采购的相关货物项目，属政府采购项目。
资金来源：财政资金。
本项目谈判文件已通过专家论证。
2     定义

  “采购人”指本采购项目的委托人。

  “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。

  “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与谈判的法人。

  “货物”指报价人按谈判文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

   服务：指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

   谈判文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和谈判文件中规定的电子文件。
3     供应商资格要求（合格的报价人）

3.1   报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。

3.2  投标人必须具有建筑工程施工总承包叁级(或以上）、市政公用工程施工总承包叁级（或以上）、《安全生产许可证》 ；（提供有效期内的相关证明文件复印件）

3.3   报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】。

3.4   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

3.5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【以报价人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准】；

3.6   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.6.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。

3.6.2 2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.6.3 2018年7月-12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

3.6.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

3.6.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.7   本项目不接受联合体投标。
二、谈判文件

1     谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

报价邀请函；

报价人须知；

用户需求书；

合同条款；

报价文件格式。

2     谈判文件的澄清

采购代理机构负责对谈判文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

3     谈判文件的补充和修改

根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

谈判文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

在谈判过程中,谈判文件内容如有实质性的变更,谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人.若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出谈判,否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件

1     报价文件的编写

报价人应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件；
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非谈判文件中另有规定）；
报价人应按谈判文件要求的报价范围进行报价；
报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

2     报价文件的构成及要求
报价部分（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

商务响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

技术响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

报价人认为需加以说明的其他内容；

报价人报价的内容与谈判文件的质量、服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写质量规格偏离表和服务条款偏离表；
报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3
报价文件的签署、装订和密封

3.1
报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，每份报价文件应按A4纸幅面装订成册。如果正本与副本不符，以正本为准，报价文件正本每页须加盖公章。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字或盖章，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人加盖公章才有效。

3.2    报价人应同时提交报价文件的电子文件一套（以U盘形式）附在正本里，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。
3.3
所有报价文件必须装入密封的信封或封套（信封或封套须加盖公章）。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本，并按下列格式填写。

	（正本/副本）

“于      年     月     日     时    分（即报价截止时间）”之前不准启封

项目名称：罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司罗定分公司 
采购编号： 445381-201901-281002-0001
报价人名称：

报价人地址：                               邮政编码：

  报价人代表：                               联系电话：


3.4
采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.5    封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

3.6    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。

3.7   报价文件未按谈判文件要求签署、密封和标记的，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期

从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

5
投标保证金

5.1
报价人必须提交金额:预算金额为人民币柒万陆仟元整（¥76,000.00元），投标保证金是报价文件的组成部分。

5.2
投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的投标保证金。

5.3
报价人应按下列要求提交投标保证金：

(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号445381-201901-281002-0001] 

（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按谈判文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的报价人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的投标保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还，如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5
成交报价人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；

（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。

5.6
下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）
报价人在谈判文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。

6     报价文件的递交和撤回

报价人应按报价邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

谈判期间应谈判小组的要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

四、谈判及评审

1
谈判小组

1.1
本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人或以上单数组成。

1.2
谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3
谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对最终形成的报价文件和最终谈判结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

2    谈判程序

谈判小组将在按谈判排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）谈判，并形成谈判纪要文件。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。（谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面的形式通知所有参加谈判的报价人）

最终报价：报价人应在谈判小组规定的时间内统一提交最终报价。（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）

（1）  谈判过程对谈判文件需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，谈判小组有权确定其报价为无效报价。
谈判的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
技术商务谈判的时间及地点(见报价邀请函)。

在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

3    评审

谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清和最终报价等内容进行详细评审。

实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将被视为无效报价。

谈判小组将按谈判文件规定的原则进行评审。

4    评审办法

4.1
评审原则

（1）  本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）  本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件，最终形成的报价文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）  参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4.2
评审程序和评审方法

（1）  谈判小组根据“初步评审细则表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过资格性审查的报价人，不需进行符合性审查，只有对“初步评审细则表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下投标的，按一家报价人计算。经评委会审查，合格报价人不足3家的，作废标处理。
（2）  按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。本项目谈判如无特殊情况，谈判小组要求报价人进行二轮报价，即在谈判后的第二次报价为最终报价。
（3）  价格评审：
    1.  报价人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，要求该报价人必须提交相关详细证明材料，足以证明该投标报价不具有不正当竞争的嫌疑，报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
    2.  投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

        a 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

        c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

（4）   价格扣除：

   1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

      2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

      3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

  4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  6）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 

  7）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
    8）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
4.3
   推荐成交报价人

（1） 谈判小组按通过初步评审且报价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过初步评审的报价人进行价格比较。谈判小组将入围的报价人最终报价由低至高排列。最终报价最低的报价人为该谈判的成交候选人，次低的为成交备选人。最终报价相同时，按下列顺序比较确定：1）小型或微型企业：2）节能产品；3）环保产品。提供的核心产品品牌均相同，评审后报价最低的同品牌报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。
（2） 如果有效报价不足3家，采购人向上级主管部门申请或采购人同意继续评审的，可继续按（1）所述办法进行评审。
4.4
   评审报告

   谈判小组依据评审结果出具评审报告。

4.5
   谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

4.6
接受和拒绝任何或所有报价的权利

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

4.7
变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

五、 成交报价人及成交服务费

5.1    成交报价人的确定

（1）  根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

5.2    成交结果公告

（1）  采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）⑤广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括谈判项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3    质疑和投诉

5.3.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购环节的质疑，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
5.3.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

5.3.3、质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

5.3.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。
5.3.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

5.3.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

5.3.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

5.3.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

5.3.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）  报价人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司罗定分公司

地        址: 广东省罗定市龙华西路22号四楼
电  话：0766-3923026
传  真：0766-3923026
邮  编：527200

联 系 人：陈女士

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    

地址：                                           邮    编：________________                                                                        

联系人：                                         联系电话：________________                                                  

授权代表：______________________________                                                                         

联系电话：______________________________                                                                          

地址：                                            邮   编：________________                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      

采购人名称：____________________________                                                                     

询价文件获取日期：______________________                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：____________________________________________________________________________
法律依据：____________________________________________________________________________

质疑事项2

事实依据：____________________________________________________________________________

法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  

法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________
公章：___________________                             

日期：___________________                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




 报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

政府采购监督管理机构名称：罗定市财政局采购管理股 

地  址：罗定市宝定路
电  话：0766-3728616
邮  编：527200
5.3.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

5.4    成交通知书及中标通知书

成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

5.5    签订合同

成交报价人在收到《中通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

合同的组成基于但不限于以下部分：

a. 《合同书》；

b. 谈判文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《中通知书》。

5.6    成交服务费

 中标供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算。

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


例如：某货物招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 (1000-500)万元×0.8%＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9万元

（1） 成交服务费以人民币支付。

（2） 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3） 成交服务费不在报价中单列。

（4） 报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。

六、保密约定

     6.1  在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

     6.2  招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

     6.3  开标前采购人向采购代理机构索要已获取谈判文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

     6.4  任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

 6.5  凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、谈判文件的解释权

7.1   本谈判文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目（445381-201901-281002-0001）初步评审细则表

                                                                                                    评委签名____________________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合谈判文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥3,834,983.00元）
	
	
	
	

	
	投标有效期是90天
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

第三部分

用 户 需 求 书

注：1.谈判文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2.以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、项目概况

1、项目名称：罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程

2、项目总预算金额：3,834,983.00元

3、工程内容：主要是长岗坡党员教育基地广场景观建设，包括场地平整及回填，小品雕塑，哨亭建设，前后广场铺装，挡土墙建设，画座工程，绿化种植，管理处建设，玻璃桥及玻璃桥前步级建设，水电安装等。

4、实施地点：罗定市罗平镇

二、项目工程量清单
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	工程量

	一
	小品雕塑

	1
	人物雕塑
	
	个
	10

	2
	拖拉机+推土机 
	
	项
	1

	3
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	148410

	4
	施工现场用工实名管理费
	
	
	148410

	5
	混凝土泵送增加费
	混凝土泵送增加费商品混凝土 
	项
	10

	6
	超高施工增加
	
	㎡  
	1

	7
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	二
	玻璃桥

	1
	钢梁
	1、钢梁

2、钢结构构件制作，镀锌钢管

3、钢梁安装，安装高度20m以内，每根构件重量（t），4.0以内
	t 
	5.689

	2
	挖沟槽土方
	人工挖沟槽、基坑一、二类土

深度在2m内
	m³
	37.8

	3
	余方弃置
	人力车运土方 运距100m内
	m³
	13.632

	4
	回填方
	回填土 人工夯实
	m³
	24.168

	5
	带型基础
	1、其他混凝土基础

2、搅拌机 现场搅拌C30混凝土20石(A4-2)
	m³
	13.613

	6
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢Ф25内 
	t
	0.94

	7
	玻璃桥面12+12钢化夹胶玻璃
	夹胶玻璃//换：夹层钢化玻璃 8+10+8 
	㎡ 
	39.6

	8
	玻璃栏板
	全玻璃（没有立柱）栏板//换：夹层钢化玻璃 8+8
	m 
	39.6

	9
	化学螺栓 
	化学螺栓 
	套
	48

	10
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	0.39

	11
	金属面油漆
	1、金属面油漆机喷环氧富锌漆

防锈漆2遍//扩：A16-1 28+A16-129

2、金属面油漆喷环氧云母氧化铁中间漆

2遍//扩：A16-171+A1、6-172

3、金属面油漆机喷环氧云铁漆

2遍//扩：A16-153+A1、6-154
	㎡ 
	106.344 

	12
	栗色塑木板
	1、地面龙骨铺设木楞//换：塑木龙骨

2、面层 普通实木地板铺在木楞上平口//换：栗色塑木板

2000*150*25//换：栗色塑木板 3000*150*25
	项 
	1

	13
	二次搬运
	1、金属材料运距：100m以内//扩：A24-1+A24-2

2、水泥运距：100m以内//扩：A24-5+A24-6

3、中砂运距：100m以内//扩：A24-9+A24-10

4、碎石运距：100m以内//扩：A24-11+A24-12

5、玻璃运距：100m以内//扩：A24-25+A24-26
	项
	1

	14
	模板的支撑
	
	t
	1

	15
	现场围挡
	
	㎡ 
	

	16
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	17
	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡费用
	
	项
	1

	18
	安装在线空气质量监测设备
	
	项 
	1

	19
	基础模板 
	独立基础模板
	㎡  
	40.144

	20
	超高施工增加 ㎡  1
	
	㎡  
	1

	21
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	三
	前后广场铺装

	1
	室外地坪C20砼10CM厚
	1、地坪厚度10cm//扩：A4-77+、A4-78*2

2、C30普通商品混凝土20石(A4-77)
	㎡ 
	2362.62

	2
	石粉垫层10CM厚
	填石屑//换：石粉
	m³
	236.262

	3
	芝麻灰花岗岩烧面20mm
	楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A9-1)

3、楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内//换：芝麻灰花岗岩 2CM

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-46)
	㎡  
	847

	4
	芝麻灰花岗岩烧面30mm
	1、楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A9-1)

3、楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内//换：芝麻灰花岗岩2CM//换：芝麻灰花岗岩 3CM

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-46)
	㎡ 
	1262.22

	5
	芝麻灰花岗岩波打线 烧面50mm
	1、楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A9-1)

3、花岗岩波打线(嵌边)水泥砂浆//换：芝麻灰花岗岩波打线烧面50mm

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-55)
	㎡  
	290.532

	6
	芝麻灰花岗岩拼花

烧面30mm
	1、楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A9-1)

3、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-46)

4、楼地面花岗岩拼花水泥砂浆

5、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-49)
	㎡  
	54.76

	7
	地板
	1、地下室地板

2、C25普通商品混凝土20石(A4-3)
	m³
	50.394 

	8
	基础梁
	1、基础梁

2、C25普通商品混凝土20石(A4-8)
	m³
	41.438

	9
	基础梁
	基础梁模板支模高度3.6m 
	㎡ 
	118.4 

	10
	有梁板
	有梁板模板支模高度3.6m 
	㎡ 
	61.71

	11
	现浇构件钢筋 
	现浇构件螺纹钢Ф25内 
	t
	10.461

	12
	现浇构件钢筋
	现浇构件箍筋 螺纹钢 Ф10外 
	t 
	1.301

	13
	金属字3*3
	
	㎡  
	54

	14
	金属栏杆
	钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆
	 t 
	7.91

	15
	金属面油漆
	1、金属面油漆，机喷环氧富锌漆，防锈漆2遍//扩：A16-1、28+A16-129

2、金属面油漆，喷环氧云母氧化铁中间漆

2遍//扩：A16-171+A1 6-172

3、金属面油漆，机喷环氧云铁漆，2遍//扩：A16-153+A1、6-154
	㎡ 
	228.216

	16
	钢管柱
	1、无缝钢管柱 3t以内

2、钢结构构件制作镀锌钢管

3、钢柱安装，安装高度20m以内，每根构件重量（t），4.0以内
	t
	1.025

	17
	金属面油漆
	1、金属面油漆，机喷环氧富锌漆，防锈漆2遍//扩：A16-1、28+A16-129

2、金属面油漆，喷环氧云母氧化铁中间漆

2遍//扩：A16-171+A1、6-172

3、金属面油漆，机喷环氧云铁漆，2遍//扩：A16-153+A1、6-154
	㎡  
	7.2

	18
	护栏绳
	
	m
	108

	19
	碎石垫层
	填石屑//换：石粉
	m³
	7.95

	20
	嵌草砖(格)铺装
	庭院路面，嵌草砖铺装，砂结合层(5cm厚)
	㎡ 
	41.25 

	21
	植草砖内植草
	1、公共绿化铺种件装 草皮 植草砖植草

2、草皮|件装，30cm×30cm/件

3、铺草前铺沙找平

4、草皮成活保养（第一个月） 喷淋

5、草皮保存保养（种植后第4～6个月）

喷淋//扩：E5-144+E5-144*2

6、草皮保存保养（种植后第7～12个月）

喷淋//扩：E5-150+E5-150*5
	㎡ 
	41.25 

	
	渡槽之光

	22
	石材楼地面
	1、楼地面水泥砂浆找平层，混凝土或硬基层上20mm//换：含量:1:2.5水泥砂浆

2、现场搅拌，1:2.5水泥砂浆(A9-1)

3、楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内//换：蒙古黑花岗岩磨砂面 50mm

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-46)
	㎡ 
	11.52

	23
	有机玻璃字
	1、有机玻璃美术字安装 1.0㎡外 石材面

2、有机玻璃字
	个
	28 

	
	渡槽防护栏

	24
	金属栏杆
	钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 
	 t
	1.627

	25
	金属面油漆
	1、金属面油漆，机喷环氧富锌漆，防锈漆2遍//扩：A16-1、28+A16-129

2、金属面油漆，喷环氧云母氧化铁中间漆

2遍//扩：A16-171+A1、6-172

3、金属面油漆，机喷环氧云铁漆，2遍//扩：A16-153+A1、6-154
	㎡ 
	16.728

	26
	钢防盗网
	钢防盗网|12x12  间距 120 
	㎡ 
	31.005

	27
	人工整体拆除民用建筑 简易结构
	人工整体拆除  民用建筑 简易结构
	㎡
	31.005

	28
	模板的支撑
	
	t
	1

	29
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	30
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	31
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	1002497.31

	32
	施工现场用工实名管理费
	
	
	1002497.31

	33
	混凝土泵送
	商品混凝土
	m³
	298.22

	34
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	35
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	四
	挡土墙

	1
	挡土墙
	1、直形、弧形、电梯井墙

2、C25普通商品混凝土20石(A4-12)
	m³
	44.4

	2
	钢管桩
	1、压钢管桩 Φ406.40,30m以内//换：钢管桩φ75

2、钢管桩填芯,填混凝土

3、搅拌机 现场搅拌 C20混凝土10石(A2-55)
	t
	30.823

	3
	带型基础
	1、其他混凝土基础

2、C25普通商品混凝土 20石(A4-2)
	m³ 
	24.886

	4
	垫层
	1、混凝土垫层

2、C15普通商品混凝土  20石(A4-58)
	m³ 
	9.775

	5
	直形墙模板
	1、直形墙模板,墙厚(cm以内) 40支模高度3.6m内
	㎡ 
	296

	6
	墙面勾缝
	1、水泥砂浆 毛石墙 勾凸缝

2、现场搅拌 1:1水泥砂浆(A10-36)
	㎡ 
	198

	7
	人工单项拆除 基础

混凝土基础 有钢筋
	人工单项拆除 基础 混凝土基础 有钢筋
	m³
	17.76

	8
	人工装自卸汽车运

其他拆除料,运距1km
	人工装自卸汽车运,其他拆除料,运距3km//扩：R1-9-15+R1-9-16*2


	m³
	17.76 

	9
	带形基础模板
	带形基础模板 有筋
	㎡ 
	44.4 

	10
	现浇构件钢筋
	现浇构件螺纹钢 Ф25内
	t
	3.094

	11
	单排钢脚手架
	单排钢脚手架,高度(m以内) 10 
	㎡ 
	148

	12
	石挡土墙
	1、毛石挡土墙

2、现场搅拌,M5水泥石灰砂浆(A3-85)

3、水泥砂浆 毛石墙 勾凸缝

4、现场搅拌  1:1水泥砂浆(A10-36)
	m³
	581.88

	13
	石基础
	1、砌石基础 毛石

2、现场搅拌  M5水泥石灰砂浆(A3-81)
	m³
	123.38

	14
	单排钢脚手架
	单排钢脚手架,高度(m以内) 10 
	㎡ 
	980 

	15
	实心砖墙
	1、混水砖外墙,墙体厚度 1砖

2、现场搅拌,M5水泥石灰砂浆(A3-6)
	m³
	35.52

	16
	砖基础
	1、砖基础

2、现场搅拌,M5水泥石灰砂浆(A3-1)
	m³ 
	14.06

	17
	花槽
	1、零星砌体

2、现场搅拌  M5水泥石灰砂浆(A3-124)
	m³
	13.32

	18
	墙面一般抹灰
	1、各种墙面,水泥石灰砂浆底,水泥砂浆面15+5mm//换：含量:1:1:6水泥石灰砂浆

2、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆(A10-7)

3、现场搅拌 1:1:6水泥石灰砂浆(A10-7)
	㎡  
	148

	19
	挖沟槽土方
	挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土
	m³
	37

	20
	模板的支撑
	
	t 
	1

	21
	现场围挡
	
	㎡  
	1

	22
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	23
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	652340.46

	24
	施工现场用工实名管理费
	
	
	652340.46

	25
	混凝土泵送
	商品混凝土
	m³
	79.91

	26
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	27
	大型机械设备进出场及安拆
	1、柴油打桩机每次场外运费锤重(5以内t)

2、履带式挖掘机每次场外运费1m³以内
	项
	1

	28
	泥浆池（槽）砌筑及拆除 
	
	m³
	1

	五
	绿化种植

	1
	红继木
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、红继木|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	143.4

	2
	龙船花
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、龙船花|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植，成活保养 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	34

	3
	白蝉
	1、公共绿化单一品种成片种植

木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、白蝉|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	89

	4
	星花
	1、公共绿化单一品种成片种植

木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、星花|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	68

	5
	红叶鸡冠花
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、红叶鸡冠花|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	123

	6
	可爱花
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、可爱花|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡  
	57

	7
	变叶木
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、变叶木|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	80

	8
	海南洒金
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、海南洒金|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	142

	9
	毛杜鹃
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、毛杜鹃|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡  
	556

	10
	黄金叶
	1、公共绿化单一品种成片种植木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、黄金叶|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2
	㎡ 
	32

	11
	红继木球
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50标准穴

2、红继木球|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）自来水人工灌溉（土球Φcm内）60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	6

	12
	黄金榕
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、黄金榕|苗高×冠幅120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	249

	13
	大红花
	1、公共绿化种植灌木

（土球φcm内） 60标准穴

2、大红花|苗高×冠幅150cm×120cm

3、大红花

4、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

5、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	223

	14
	花叶女贞
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、花叶女贞|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	25

	15
	木犀榄
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、木犀榄|苗高×冠幅120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	6

	16
	黄金香柳a
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、黄金香柳a|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	3 

	17
	黄金香柳b
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、黄金香柳b|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株 
	6

	18
	非洲茉莉
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、非洲茉莉|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	2

	19
	米兰
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、米兰|苗高×冠幅120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	10

	20
	福建茶（造型分层）
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 60

标准穴

2、福建茶|苗高×冠幅150cm×120cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	1

	21
	榕树（造型）
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 70

标准穴

2、榕树|苗高×冠幅180cm×150cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）80//扩：E4-16+E4-16*2

4、灌木保存保养（种植后第4～6个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

80//扩：E5-26+E5-26*2
	株
	3

	22
	细叶紫薇a
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 60

标准穴

2、细叶紫薇a|苗高×冠幅150cm×120cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	5

	23
	细叶紫薇b
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 60

标准穴

2、细叶紫薇b|苗高×冠幅150cm×120cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第4～6个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-25+E5-25*2
	株
	1

	24
	黄金叶
	1、公共绿化单一品种成片种植

木本花卉（育苗袋φcm内） 20

2、黄金叶|育苗袋φ20cm内

3、单一品种成片种植成活保养　 木本花卉喷淋//扩：E4-60+E4-60*2

4、木本花坛保存保养（种植后第4～6个月）喷淋//扩：E5-127+E5-127*2

5、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 20

标准穴

6、灌木苗|苗高×冠幅60c
	㎡ 
	32

	25
	龙船花
	1、公共绿化摆设盆花 花盆内径（cm内） 30

2、龙船花|(花盆内径30cm内)
	盆
	1260

	26
	铺种台湾草
	1、公共绿化铺种件装 草皮 铺草皮

2、台湾草|件装30cm×30cm/件

3、草皮成活保养（第一个月） 喷淋

4、草皮成活保养（一个月后） 喷淋

5、草皮保存保养（种植后第4～6个月）

喷淋//扩：E5-144+E5-144*2
	㎡ 
	4125.51

	27
	模板的支撑
	
	t
	1

	28
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	29
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	30
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	463026.8 

	31
	施工现场用工实名管理费
	
	
	463026.8 

	32
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	33
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	六
	画座工程

	1
	画座支架
	1、广告支架制作，单座500kg以内//换：

镀锌钢 (综合)

2、广告支架安装
	t
	2.232 

	2
	大理石面
	1、干挂大理石(钢骨架上)墙面//换：大理石板

30厚//删：密封胶//删：石蜡//删：耐候胶//换：芝麻灰大理石板30厚

2、大理石底面刷养护液

3、大理石表面刷保护液
	㎡ 
	174.688

	3
	山西黑石面
	1、干挂大理石(钢骨架上)墙面//换：大理石板30厚//删：密封胶//删：石蜡//删：耐候胶

//换：芝麻灰大理石板30厚//换：山西黑大理石板 30厚

2、大理石底面刷养护液

3、大理石表面刷保护液
	㎡ 
	11.52 

	4
	雕刻画
	
	㎡  
	11.52

	5
	基础
	1、其他混凝土基础

2、搅拌机 现场搅拌C25混凝土20石(A4-2)
	m³
	8.736 

	6
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢Ф10内 
	t
	0.448

	7
	单独装饰装修工程

垂直运输
	1、人工垂直运输金属材料3层以上6层以内

2、人工垂直运输 水泥3层以上6层以内

3、人工垂直运输 中砂3层以上6层以内

4、人工垂直运输 碎石3层以上6层以内

5、人工垂直运输石板材3层以上6层以内
	项
	1

	8
	模板的支撑
	
	t
	1

	9
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	10
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	11
	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡
	
	项
	1

	12
	安装在线空气质量监测设备
	
	项
	1

	13
	超高施工增加 
	
	㎡ 
	1

	14
	泥浆池（槽）砌筑及拆除 
	
	m³
	1

	七
	场地平整及回填

	1
	平整场地
	平整场地
	㎡ 
	8600

	2
	挖一般土方
	1、挖土机挖土自卸汽车运土 运距3km内一、二类土//扩：A1-25+A1-28*2
	m³ 
	6051

	3
	回填方
	1、回填土 夯实机夯实平地

2、挖土机挖土自卸汽车运土 运距3km内一、二类土//扩：A1-25+A1-28*2
	m³
	2303

	4
	模板的支撑
	
	t
	1

	5
	现场围挡
	
	㎡  
	1

	6
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	7
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	180801.28

	8
	施工现场用工实名管理费
	
	
	180801.28

	9
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	10
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	八
	管理处

	
	 土石方工程

	1
	挖基坑土方
	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内
	m³ 
	29.376

	2
	余方弃置
	挖土机装土自卸汽车运土

运距3km内//扩：A1-35+A1-36*2
	m³
	29.376

	
	砌筑工程

	3
	实心砖墙
	1、混水砖外墙墙体厚度 1砖//换：含量:M10水泥砂浆

2、现场搅拌 M10水泥砂浆(A3-6)
	m³
	29.156 

	4
	实心砖墙
	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖

2、现场搅拌 M5水泥石灰砂浆(A3-14)
	m³
	3.888

	5
	水厕(蹲位)
	1、水厕(蹲位)水泥砂浆面

2、现场搅拌1:2水泥砂浆(A3-114)

3、现场搅拌M5水泥砂浆(A3-114)
	个
	4

	6
	化粪池、检查井
	1、砖砌化粪池(行车)外型体积 25m³以内

2、现场搅拌M10水泥砂浆(A3-108)

3、现场搅拌1:2水泥砂浆(A3-108)

4、C30普通商品混凝土20石(A3-108)
	座
	1

	
	混凝土及钢筋混凝土工程

	7
	垫层
	1、混凝土垫层

2、C15普通商品混凝土20石(A4-58)
	m³ 
	5.904

	8
	独立基础
	1、其他混凝土基础

2、C25普通商品混凝土20石(A4-2)
	m³
	19.584

	9
	矩形柱
	1、矩形、多边形、异形、圆形柱

2、C25普通商品混凝土20石(A4-5)
	m³ 
	4.946

	10
	基础梁
	1、基础梁

2、C30普通商品混凝土20石(A4-8)
	m³
	4.946

	11
	矩形梁
	1、单梁、连续梁、异形梁

2、C30普通商品混凝土20石(A4-9)
	m³
	6.632 

	12
	有梁板
	1、平板、有梁板、无梁板

2、C25普通商品混凝土20石(A4-14)
	m³
	14.177

	13
	散水、坡道
	1、地沟、明沟、电缆 沟、散水坡

2、C25普通商品混凝土20石(A4-30)
	㎡  
	17.109

	14
	室内地坪
	1、地坪，厚度6cm//扩：A4-77+A4-78*-2

2、C15普通商品混凝土20石(A4-77)

3、填石屑//换：碎石
	㎡  
	58.882 

	15
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢Ф10内 
	t
	0.548

	16
	现浇构件钢筋
	现浇构件螺纹钢Ф25内 
	t
	1.305

	17
	现浇构件钢筋 
	现浇构件箍筋 圆钢Ф10内
	t
	0.757 

	
	门窗工程

	18
	双扇不锈钢门
	1、不锈钢门安装

2、不锈钢门

3、门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板

不带木龙骨
	㎡ 
	5.28

	19
	玻璃门
	1、成品全玻璃地弹门

2、地弹门安装 全玻璃门

3、特殊五金安装 地弹簧

4、全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装
	㎡ 
	8.64

	20
	推拉窗
	1、单层平开钢窗、中悬窗、固定窗

2、推拉窗安装 带亮

3、铝合金双扇推拉窗90系列|带上亮
	㎡ 
	5.76

	21
	不锈钢防盗网
	1、不锈钢防盗网|12x12 间距 121 
	㎡ 
	5.76

	
	屋面及防水工程

	22
	瓦屋面
	1、小青瓦屋面 搭七留三 无底瓦

2、现场搅拌 1:3石灰砂浆(A7-27)

3、小青瓦叠脊 5层

4、屋面改性沥青防水 卷材 满铺 1.2mm厚

5、屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜

3mm厚//扩：A7-102+A7-103

6、楼地面水泥砂浆找平层,混凝土或硬基层上20mm

7、现场搅拌 1:3水泥砂浆(A9-1)
	㎡ 
	71.849

	
	楼地面装饰工程

	23
	块料楼地面
	1、楼地面水泥砂浆找平层,混凝土或硬基层上20mm//换：含量:1:2.5水泥砂浆

2、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-1)

3、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内水泥砂浆//换：含量:1:2.5水泥砂浆//换：瓷质防滑砖300×300

4、现场搅拌 1:2.5水泥砂浆(A9-66)
	㎡ 
	55.08

	24
	块料踢脚线
	1、铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆

2、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A9-73)

3、底层抹灰 各种墙面 15mm//换：含量:1:2水泥砂浆

4、现场搅拌 1:2水泥砂浆(A10-1)
	㎡ 
	4.807

	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

	25
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰 各种墙面9mm//扩：A10-1+A10-6*-6//换：含量:1:0.5:1水泥石灰砂浆

2、现场搅拌1:0.5:1水泥石灰砂浆(A10-1)
	㎡ 
	121.479 

	26
	外墙面一般抹灰
	1、底层抹灰 各种墙面20mm//扩：A10-1+A10-6*5//换：含量:1:3水泥砂浆

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A10-1)
	㎡ 
	99.489

	27
	成品隔断
	隔断 铝扣板装饰隔断 
	㎡ 
	17.072

	28
	成品隔断
	隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)

双面//换：硅钙板 12
	㎡ 
	9

	
	天棚工程

	29
	天棚抹灰
	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面10+3mm//换：含量:1:2.5白水泥砂浆

2、现场搅拌1:2.5白水泥砂浆(A11-3)
	㎡ 
	71.849

	
	油漆、涂料、裱糊工程

	30
	满刮腻子
	抹灰面油漆 刮成品腻子粉 耐水型（N）
	㎡ 
	193.328 

	31
	抹灰面油漆 外墙乳胶漆
	抹灰面油漆 外墙乳胶漆 油性 墙、柱面
	㎡ 
	99.489

	32
	满刮腻子
	抹灰面油漆 刮成品腻子粉 一般型（Y）
	㎡ 
	193.328

	33
	综合钢脚手架
	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 
	㎡ 
	120

	34
	里脚手架
	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m
	㎡ 
	55.08

	35
	模板的支撑
	
	t
	1

	36
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	37
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	38
	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡
	
	项
	1

	39
	安装在线空气质量监测设备
	
	项
	1

	40
	基础
	带形基础模板 有筋
	㎡ 
	38.4 

	41
	矩形柱
	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内

2、矩形柱模板(周长m)支模高度5m内1.2内//扩：A21-14+A21-19*2
	㎡ 
	64.005 

	42
	基础梁
	1、基础梁模板支模高度3.6m
	㎡ 
	30.322

	43
	矩形梁
	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内支模高度5m//扩：A21-25+A21-32*2
	㎡ 
	61.586

	44
	有梁板
	有梁板模板支模高度5m//扩：A21-49+A21-57*2
	㎡ 
	71.849

	45
	混凝土泵送增加费
	商品混凝土 
	m³
	85.44

	46
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	47
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³
	1

	九
	玻璃桥前步级

	
	花基

	1
	独立基础
	1、其他混凝土基础

2、C25普通商品混凝土20石(A4-2)

3、混凝土泵送增加费商品混凝土
	m³
	3.123

	2
	花基砌筑
	1、零星砌体//换：含量:M7.5水泥砂浆

2、现场搅拌M7.5水泥砂浆(A3-124)
	个
	4

	
	步级

	3
	零星砌砖
	1、台阶//换：含量:M7.5水泥砂浆

2、现场搅拌M7.5水泥砂浆(A3-123)
	㎡ 
	61

	4
	石材台阶面
	1、水泥砂浆找平层台阶20mm//换：含量:1:2.5水泥砂浆

2、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-5)

3、铺贴花岗岩 台阶水泥砂浆//换：花岗岩石板 芝麻灰

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-52)
	㎡ 
	61 

	
	绿化种植

	5
	红继木球
	1、公共绿化种植灌木（土球φcm内） 50

标准穴

2、红继木球|苗高×冠幅 120cm×100cm

3、灌木成活保养自来水人工灌溉土球（φcm内）60//扩：E4-15+E4-15*2

4、灌木保存保养（种植后第7～12个月）

自来水人工灌溉（土球Φcm内）

60//扩：E5-31+E5-31*2
	株
	4

	
	挡土墙

	6
	挖一般土方
	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内
	m³
	36.96

	7
	回填方
	回填土 人工夯实
	m³
	19.712 

	8
	带型基础
	1、其他混凝土基础

2、C30普通商品混凝土20石(A4-2)

3、混凝土泵送增加费商品混凝土
	m³
	8.8

	9
	挡土墙
	1、直形、弧形、电梯井墙

2、C30普通商品混凝土20石(A4-12)

3、混凝土泵送增加费商品混凝土
	m³
	8.448

	10
	直形墙模板
	直形墙模板墙厚(cm以内) 40支模高度3.6m内
	㎡ 
	28.16 

	11
	现浇构件钢筋 
	现浇构件圆钢Ф25内 
	t
	0.442 

	12
	模板的支撑
	
	t
	1

	13
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	14
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	15
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	16
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³ 
	1

	十
	哨亭

	1
	平整场地
	平整场地
	㎡ 
	39.6

	2
	挖基坑土方
	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内
	m³
	9.667

	3
	垫层
	1、混凝土垫层

2、C15普通商品混凝土20石(A4-58)
	m³
	0.744

	4
	独立基础
	1、其他混凝土基础

2、C25普通商品混凝土20石(A4-2)
	m³
	1.597

	5
	矩形柱
	1、矩形、多边形、异形、圆形柱

2、C25普通商品混凝土20石(A4-5)
	m³
	0.356

	6
	矩形柱
	1、矩形、多边形、异形、圆形柱

2、C20普通商品混凝土20石(A4-5)
	m³
	0.632 

	7
	基础梁
	1、基础梁

2、C25普通商品混凝土20石(A4-8)
	m³
	1.584

	8
	有梁板
	1、平板、有梁板、无梁板

2、C25普通商品混凝土20石(A4-14)
	m³
	3.194

	9
	现浇构件钢筋
	现浇构件圆钢Ф10内 
	t
	0.434 

	10
	现浇构件钢筋
	现浇构件螺纹钢Ф25内
	t
	0.749

	11
	现浇构件钢筋
	现浇构件箍筋 圆钢Ф10内
	t
	0.314

	12
	基础模板
	独立基础模板
	㎡ 
	5.808

	13
	矩形柱模板
	矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8内
	㎡ 
	16.526

	14
	基础梁模板
	基础梁模板支模高度3.6m
	㎡  
	15.488 

	15
	有梁板模板
	有梁板模板支模高度3.6m
	㎡ 
	25.555 

	16
	钢管柱
	1、焊接钢管柱 3t以内

2、钢结构构件制作方钢

3、金属材料运距：50m以内

4、钢柱安装 安装高度20m以内,每根构件重量（t）4.0以内

5、金属面油漆 防锈漆2遍

6、金属面油漆环氧富锌漆2遍//扩：A16-126+A16-127

7、金属面油漆,喷聚氨酯面漆,一遍//扩：A16-173+A16-174
	t
	0.261

	17
	钢屋架
	1、组合型钢屋架3t以内

2、钢结构构件制作方钢

3、金属材料 运距：50m以内

4、组合型屋架安装,每根构件重量（t）10.0以内 汽车吊

5、金属面油漆 防锈漆2遍

6、金属面油漆,环氧富锌漆2遍//扩：A16-126+A16-127

7、金属面油漆,喷聚氨酯面漆,一遍//扩：A16-173+A16-174
	t
	0.643

	18
	方钢内灌C15砼
	1、二次灌浆 细石混凝土

2、C15普通商品混凝土20石(A4-52)
	m³
	0.349

	19
	预埋铁件
	预埋铁件
	t
	0.037

	20
	拼碎块柱面
	1、底层抹灰 柱梁面20mm//扩：A10-2+A10-6*5//换：含量:1:2.5水泥砂浆

2、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A10-2)

3、拼贴碎石板材 墙面 不等缝//换：

含量:1:2.5水泥砂浆//换：碎花岗岩黄锈30mm

4、现场搅拌1:1水泥砂浆(A10-130)

5、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A10-130)
	㎡ 
	12.088

	21
	山樟木板包方钢柱梁
	1、木龙骨 断面7.5c㎡木龙骨平均中距(mm以内) 300

2、胶合板基层9mm//换：山樟木板2440×1220×20
	㎡  
	24.182 

	22
	木(防腐木)屋面
	1、檩木上钉桷板(cm)2×8//换：山樟木

2、圆木檩木//换：山樟木 //换：山樟木(综合)

3、屋面满铺防水柔毡热贴、满铺二胶一毡一砂

4、博风板2cm厚//扩：A5-60+A5-61*-2
	㎡ 
	40.92 

	23
	木坐凳
	1、圆木桁条(直径：cm)Φ12以内//换：硬木枋

2、木凳面厚10cm//扩：A5-69+A5-70*5//换：硬木枋

3、木材面油漆木材面刷臭油水一遍

4、木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面
	㎡ 
	4.455

	24
	室外地坪C20砼10CM厚
	1、地坪,厚度10cm//扩：A4-77+A4-78*2

2、C30普通商品混凝土20石(A4-77)
	㎡ 
	24.2

	25
	石粉垫层10CM厚
	填石屑//换：石粉
	m³
	2.42

	26
	芝麻灰花岗岩烧面30mm
	1、楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm

2、现场搅拌1:3水泥砂浆(A9-1)

3、楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内//换：芝麻灰花岗岩2CM//换：芝麻灰花岗岩 3CM

4、现场搅拌1:2.5水泥砂浆(A9-46)
	㎡ 
	24.2

	27
	综合钢脚手架
	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5
	㎡ 
	108.9

	28
	满堂脚手架
	满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m
	㎡ 
	33.275

	29
	模板的支撑
	
	t
	1

	30
	现场围挡
	
	㎡ 
	1

	31
	现场仅设置卷扬机架
	
	台班
	1

	32
	施工现场扬尘污染防治费
	
	
	61748.42

	33
	施工现场用工实名管理费
	
	
	61748.42

	34
	混凝土泵送增加费
	混凝土泵送增加费 商品混凝土
	项
	10 

	35
	超高施工增加
	
	㎡ 
	1

	36
	泥浆池（槽）砌筑及拆除
	
	m³ 
	1

	十一
	水电安装

	
	给排水

	1
	塑料管|PPR-DN25
	1、垫层 石屑//换：石粉

2、塑料管安装(粘接)管外径(mm以内) 25

3、塑料管|PPR-DN25

4、管道试压 公称直径(mm以内) 100

5、管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100
	m
	330

	2
	塑料管|PPR-DN50
	1、垫层 石屑//换：石粉

2、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50

3、塑料管|PPR-DN50

4、管道试压 公称直径(mm以内) 100

5、管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100
	m
	250 

	3
	塑料管|PPR-DN40
	1、垫层 石屑//换：石粉

2、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50

3、塑料管|PPR-DN40

4、管道试压 公称直径(mm以内) 100

5、管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100
	m
	500

	4
	塑料管|PPR-DN90
	1、垫层 //换：石粉

2、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110

3、塑料管|PPR-DN90

4、管道试压 公称直径(mm以内) 100

5、管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100
	m
	50

	5
	挖沟槽土方
	挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 
	m³
	348

	6
	回填方
	回填土 夯实机夯实 槽、坑
	m³
	327.42

	7
	闸阀|DN50
	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50

2、闸阀|DN50
	个
	2

	8
	喷头|DN15
	1、喷泉喷头安装 公称直径mm以内 15

2、喷头|DN15
	个
	23

	9
	闸阀|DN100
	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100

2、防污倒流阀|DN90
	个
	2

	10
	管堵|DN50
	1、塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内)50

2、管堵|DN50
	个
	2

	11
	塑料排水管|DN160
	1、管道安装 室外管道,塑料排水管(粘接),公称直径(mm以内) 150

2、塑料排水管|DN160
	m
	96

	12
	塑料给水管|DN65
	1、管道安装 室内管道,塑料给水管(粘接),公称直径(mm以内) 65

2、塑料给水管|DN65
	m
	166

	13
	塑料给水管|DN65
	1、管道安装 室内管道,塑料给水管(粘接),公称直径(mm以内) 65

2、塑料给水管|DN65
	m
	166 

	14
	塑料给水管|DN50
	1、管道安装 室内管道,塑料给水管(粘接),公称直径(mm以内) 50

2、塑料给水管|DN50
	m
	664 

	15
	塑料给水管|DN32
	1、管道安装 室内管道,塑料给水管(粘接),公称直径(mm以内) 32

2、塑料给水管|DN32
	m
	166 

	
	电安装

	16
	太阳能路灯
	
	套
	20

	
	安全文明施工措施费部分

	17
	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡费用
	
	项
	1

	18
	安装在线空气质量监测设备费用
	
	项
	1

	19
	脚手架搭拆
	
	项
	1

	20
	吊装加固
	
	项
	1

	21
	金属抱杆安装、拆除、移位
	
	项
	1

	22
	平台铺设、拆除
	
	项
	1

	23
	顶升、提升装置
	
	项
	1

	24
	大型设备专用机具
	
	项
	1

	25
	焊接工艺评定
	
	项
	1

	26
	胎(模)具制作、安装、拆除
	
	项
	1

	27
	防护棚制作安装拆除
	
	项
	1

	28
	特殊地区施工增加
	
	项
	1

	29
	安装与生产同时进行施工增加
	
	项
	1

	30
	在有害身体健康环境中施工增加 
	
	项
	1

	31
	工程系统检测、检验
	
	项
	1

	32
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护
	
	项
	1

	33
	焦炉烘炉、热态工程
	
	项
	1

	34
	管道安拆后的充气保护
	
	项
	1

	35
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	
	项
	1

	36
	非夜间施工增加
	
	项
	1

	37
	高层施工增加
	
	项
	1

	38
	其他措施
	
	项
	1


 项目技术要求
一、标准和规范：

1、《罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程施工图》

2、设计单位所提供的相关说明

3、国家、部颁的现行相关规程、规范

①《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

②《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

③《园林工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

④《安装工程工程量计算规范》（GB50855-2013）

⑤2010年《广东省工程计价通则》

⑥《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》

⑦《广东省市政工程综合定额（2010）》

⑧《广东省安装工程综合定额（2010）》

⑨《广东省园林工程综合定额（2010）》

⑩《广东省建筑与装饰修缮工程综合定额（2012）》

其他现行国家、行业与本工程发标范围相关的规范及标准均适用于本工程。若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

二、标准的执行

当规范和检验标准、采购文件、施工图等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高标准。

三、质量管理、进度管理与质量控制

1、施工组织设计及施工管理中，应有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录的要求。

2、施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求：

①材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备， 无论是采购人供材还是成交人供材，都应办理报监理工程师验收的手续，未经监理工程师、采购人代表认可不得进场，不得用于工程。

②工序质量的控制检验：对各工艺流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，看其数据是否达到规范规定。重点结点应有自检和监理工程师的检验记录，填入规定的表格。

③隐蔽工程及检验批验收：所有隐蔽工程和检验批的验收需由监理工程师、采购人代表验收，

检验批的验收。

④检验工具：应使用经过有关部门鉴定合格的检测工具。

3、安全文明施工标准：责任安全监督管理为重点工作，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

4、工程保修期要求：工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计两年，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交人负责。 

四、项目商务要求

1、项目工期：自合同签定之日起90天内完成。

2、项目地点：罗平镇。
3、投标人成交后，不得转包，不得擅自分包。不得随意更换投标文件中所报的项目经理，如须更换，事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消其成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

4、承包方式：综合单价包干，措施费包干，包图纸及项目工程量清单内容、包工、包料、包余泥排放、包保险、包质量、包工期、包安全、包文明施工，包验收合格。该项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整，以投标人的成交单价为准，工程量按实结算。

5、 中标人供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。
6、 投标范围内工程所用的设备，由中标人提供。

7、所有材料都须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。合格证存档备查。

8、严格按照《罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程施工图》的要求施工。

9、中标人须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

10. 项目竣工验收后 15 天内提供工程竣工图纸、工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

11. 中标人向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

五、现场踏勘
注：鉴于本项目踏勘现场的特殊性，要求在2019年1月21日上午09:30分前自行到采购人指定的地点集合（集合的具体地点请自行与采购人联系）统一到现场踏勘，踏勘结束时间由采购人安排。

1.投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。

★4.报价人报价时必须出具由采购人所出具的现场查勘证明原件。（报价时随报价文件将原件放在正本中）

六、付款方式

按工程进度支付款项，工程竣工验收合格后支付至合同金额的 100%。

第四部分

合 同 条 款
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目
合 同 书

项目名称：_________________________ 

合同编号：_________________________

签约地点：                         
签订日期：二○一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （￥                         ）。
合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。

合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

本合同价格为固定不变价。

如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。

标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

到货及安装地点：                       （参见《合同资料表》）。
安装时间安排如下：
1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定通报买方。

五、保密

未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、

验收和运作的需要的所有内容。
买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交

付给买方。

到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、履约保证金

卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：

 银行保函；

支票、银行汇票。

在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。

九、包装、装卸和运输

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款

按工程进度支付款项，工程竣工验收合格后支付至合同金额的 100%。
十二、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

如果货物是进口产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
安装、调试与运行

卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；

卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

测试与验收

卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。

如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

培训

卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

十六、合同转让与分包

本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

十七、质量保证及售后服务
  质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年内全免费售后服务质量保证期，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

 质量保证期后服务

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。
质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利

十九、不可抗力

签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同

二十、逾期交货及逾期付款的赔偿

除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更

 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十二、合同解除和终止

 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

 合同因买方便利而解除或终止。

买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。

  违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十三、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行

二十四、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十六、税和关税

 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它

中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构三份、政府采购监管部门一份。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：
卖方（盖章）：

买方代表（签字）：
卖方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
开户银行：
开户银行：

开户账号：
开户帐号：
第五部分

报 价 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	评审内容
	谈判文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	（1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（2）投标人必须具有建筑工程施工总承包叁级(或以上）、市政公用工程施工总承包叁级（或以上）、《安全生产许可证》 ；（提供有效期内的相关证明文件复印件）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（3）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以投标人完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1）提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。

2）2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2018年7月-12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（7）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合报价文件文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标有效期为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（¥3,834,983.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应谈判文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

报价人/响应供应商名称（公章）：                        

日     期：   年   月   日

一、报 价 表

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                                         项目编号：

	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货期（完工期）：

签订合同后       天

	3
	相关服务
	
	

	4
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （￥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

    4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：
投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

报价人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的       （项目名称）       货物及服务的谈判文件的全部内容，我方：            (报价人名称)作为报价者正式授权          (授权代表全名,职务)代表我方进行有关本报价的一切事宜。

    在此提交的报价文件,正本一份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分

     报价报价表

二、 报价文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                 ；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按谈判文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

     技术响应文件及差异表。

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套(以U盘形式并与报价文件正本一起密封)。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为445381-201901-281002-0001的报价；

（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价报价表）；

（三）本报价文件的有效期为谈判日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行谈判文件以及谈判文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次谈判支付或将支付的服务费列于谈判文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445381-201901-281002-0001）中。

（十） 所有与本谈判有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电子邮箱：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：

3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：___________         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：_______________                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                    报价人（公章）：

                                地        址：

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

  本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）       项目谈判[采购编号为：445381-201901-281002-0001]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

4．资格声明书格式

资格声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的      （项目名称）           采购项目的供货及相关服务的谈判[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              

传       真：                      .

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                            企业名称（盖章）： 

                                  日  期：

5．资格证明文件格式
[说明]  报价人应按照谈判文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1 报价人《法人营业执照》复印件（提供统一社会信用代码的营业执照）；
5.2建筑工程施工总承包叁级(或以上）、市政公用工程施工总承包叁级（或以上）、《安全生产许可证》 ；（提供有效期内的相关证明文件复印件）
5.3《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件
5.4 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以报价人提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）

5.7符合《政府采购法》第二十二条规定：

5.7.1提供法人的营业执照（提供统一社会信用代码的营业执照）证明文件。
5.7.2  2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
5.7.3 2018年7月-12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

5.8.4提供设备的清单以及技术人员的名单材料。

5.7.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.8 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表

付款内容

付款金额：

元

¥
已付金额：  

元

¥　

付款方式：                                          

1.现金；

2.支票；

 3.转账 ；

4.保函；

5.其它（电汇）；

资金来源：

保证金

备注： 

经办及审批

申请人：

采购部门负责人：

合同管理人员审核

财务部门审核




注：本说明请附投标保证金交纳凭据。

附：
	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



7．商务响应表格式

7.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

7.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	交货期：合同生效后      天内完成并可交付验收
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB 445381-201901-281002-0001
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务谈判中获成交（采购编号：445381-201901-281002-0001），我方保证在收到《成交通知书》后，按谈判文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

  9.1  报价人简介；

  9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）；
  9.3  报价人提供2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
  9.4  关于诉讼；

  9.5  名称变更证明；

  9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

9.1  报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍）

报价人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、报价人财务情况
	
	主营业务收入
	净利润

	
	2017年
	
	

	
	2018年
	
	


报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

 9.2  提供近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	主要用户名称及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出近2年相关项目的业绩；（须有合同复印件）； 

2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件。

9.3  近 二 年的财务报表
报价人提供2016年、2017年的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。
9.4  关于诉讼

报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明

本次谈判，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人认为有必要提供的其它资料。

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

报价人首先应充分理解谈判文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1技术响应表
 （1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(报价人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日期：

（2）一般技术条款响应表
	序号
	谈判文件要求
	报价实际参数

(报价人应按所报货物实际数据填写，不能照抄谈判文件要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应谈判文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.2  报价方案

报价人应充分了解现场情况，理解设计方案，满足采购人对施工的要求，并在此基础之上完成供货、安装、调试、验收方案的编写。

报价方案需至少应包括以下内容：

整体技术实施方案（包括人员安排、施工安装、调试详细方案、进度计划、工期保证措施、质量保证措施和安全、文明控制措施等。）

设备选型配置清单（包括设备型号、规格、品牌、技术指标、功能等要求）

施工组织方案、实施步骤、目标和任务及时间、人力安排、工期

验收标准和实施方法

售后服务和培训方案

报价人认为其它必要的内容
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

 日    期：
10.3   供货范围

10.3.1货物一览表

10.3.2供货方式
10.3.1货物一览表

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 报价人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。

2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

                                             日       期：

10.3.2供货方式

供货方式

报价人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.4   执行计划

10.4.1合同执行计划

10.4.2 交货进度表 
交货进度表

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本表序号应与供货一览表序号相一致。

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日    期：

10.5  伴随服务

报价人应详细描述所报价货物的供货、检验、验收、培训等事项（方法、规程及报价人的责任义务等），提出所执行的标准、规范。
报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.6   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、验收等）和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日       期：

10.7质量保证

10.7.1质量保证体系

10.7.2售后服务承诺书

10.7.1质量保证体系

报价人应按照谈判文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
              日    期：

10.7.2售后服务承诺书

根据《用户需求书》相关内容，报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺，质量服务支持承诺等

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日    期:
11、同意谈判文件条款声明格式
同意谈判文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的罗定市长岗坡党员教育基地广场景观工程项目的供货及相关服务的公开招标[采购编号为：445381-201901-281002-0001]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意谈判文件的相关条款。
    特此声明。

投标（报价）人（公章）：                       .
法 定 地 址：                        

邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       

传       真：                      .
12．唱标信封

唱标信封内装：

12.1 从报价文件正本中复印的投标报价总表；

12.2投标保证金交付收据复印件；

12.3 退保证金说明（正本）；

12.4投标函；

12.5法定代表人授权书；

12.6同意谈判文件条款声明格式。

