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第一部分

磋 商 邀 请 函








磋 商 邀 请 函

[bookmark: OLE_LINK1]广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市邓发纪念中学（以下简称“采购人”）的委托，对云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目（编号：445300-201905-417001-0005）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目
2、预算金额：¥991,920.00元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。
4、用途：详见用户需求书。
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 
5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国货物及服务。
5.3.  本项目属于政府采购项目。
5.4.  监管部门：云浮市财政局。
5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。
二、合格报价人资格条件
1．报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。
三、项目报名时间、地点、方式及磋商文件的获取方式
1、报名时间：2019年6月12日至2019年6月18日08：00-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3、获取磋商文件方式：供应商自行到相关网站下载。
  4、报名时报价人需提交：
4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；
4.3报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。
5、报名费：人民币200元（售后不退）；
（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点
1、递交报价文件时间：2019年6月25日上午08：30-09：00（北京时间）
2、报价截止时间：2019年6月25日上午09：00（北京时间）
3、磋商时间： 2019年6月25日上午09：00（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：云浮市邓发纪念中学
采购人地址：云浮市邓发纪念中学 
2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话： 0766-8399669
采购代理机构传真： 0766-8399669 
六、 采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：陈先生 
采购项目联系人电话：0766-8986115
七、磋商文件公示
    本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日。
八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)及云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司
2019年6月11日
云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目                           445300-201905-417001-0005
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第二部分

报 价 人 须 知

 
[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
1. 适用范围
1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属部门集中采购项目。
1.2   资金来源：财政专项资金。

2. 定义
2.1 “采购人”指本采购项目的委托人。
2.2 “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。
2.3 “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。
2.4 “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
2.5 “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
2.6 “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.7  磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
3. 合格的报价人
3.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。
3.2 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
3.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
3.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
3.5.2  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3.5.3  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
3.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
3.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6  本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
[bookmark: _Toc61460073]二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
（1） 磋商邀请函；
（2） 报价须知；
（3） 用户需求书；
（4） 合同条款；
（5） 报价文件格式。
2     磋商文件的澄清
2.1 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。
3     磋商文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、报价文件
1     报价文件的编写
1.1 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
1.2 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
1.3 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
1.4 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；
2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3     报价文件的签署、装订和密封
3.1 报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人盖章才有效。
3.2 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
3.4 报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
3.5 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
3.6 没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 
3.7 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
3.8 封套均应按以下要求标记：
	
（正本/副本）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）
项目名称：云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目   
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          
编号：445300-201905-417001-0005
报价人名称：                                  
报价人地址：                                  邮政编码：
报价人代表：                                  联系电话：


3.9 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
3.10 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期
4.1 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币壹万捌仟元整（¥18,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。
5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。
5.3	报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号445300-201905-417001-0005]
（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的报价人，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；
（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。
5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：
（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。
6     报价文件的递交和撤回
6.1 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。
（1） 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
四、磋商及评审
1	磋商小组
1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。
2    磋商程序
2.1 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
2.2 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
2.4 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；
（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
2.5 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2.6 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
2.7 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。
3    评审
3.1 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
3.2 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
3.3 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。
[bookmark: _Toc61460075]4    评审办法
4.1	评审原则
（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。
（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2	磋商评审程序和评审方法
（1）  评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过
       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出
       实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投
       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否
       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×10
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。
2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
   5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   
   6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 
   7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
   8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
   9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=F1＋F2
F1、F2分别为技术商务得分、价格得分
4.3	推荐成交报价人
磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4	评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5	磋商、评审过程的保密性。
（1） 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。
（2） 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
4.7	变更服务方案的权利。
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费
5.1   成交报价人的确定
（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。
5.2   成交结果公告
（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3   质疑和投诉
（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。
（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。 
（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    
地址：                                           邮    编：________________                                                                        
联系人：                                         联系电话：________________                                                  
授权代表：______________________________                                                                         
联系电话：______________________________                                                                          
地址：                                            邮   编：________________                     

二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      
采购人名称：____________________________                                                                     
询价文件获取日期：______________________                      

三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：____________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                           
法律依据：____________________________________________________________________________



质疑事项2
事实依据：____________________________________________________________________________




法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                                                                       

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                                                      
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________
公章：___________________                             
日期：___________________                      

证据目录清单
	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	......
	
	
	






（11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市财政局采购管理股 
地  址：云浮市城区兴云西路96号
电  话：0766-8331955
邮  编：527300

5.4   成交通知书及中标通知书
（1） 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
（2） 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
（3） 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同
（1） 成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》规定的时间内，派遣其授权代表与采购人签署合同。
（2） 合同的组成基于但不限于以下部分：
a.《合同书》；
b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《中标通知书》。
5.6  成交服务费
（1）、中标人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标
[bookmark: _Hlt441794741]准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%


例如：某服务招标中标金额为100万元，计算招标代理服务费收费额如下：
       100万元×1.5％＝1.5万元
 (2)成交服务费以人民币支付。
(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
(4)成交服务费不在报价中单列。
(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、保密约定
1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
 5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权
云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目                  445300-201905-417001-0005
7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 
广东晓君招标采购代理有限公司                                                                2-14
云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目（编号：445300-201905-417001-0005）初步评审细则表
                            评委签名：____________
	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算金额：¥991,920.00元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目（编号：445300-201905-417001-0005）服务商务评分表
                            评委签名：____________
	                                                                                       投标单位
评审内容
	分值
	报价人名称

	响应文件的制作情况
	按磋商文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等作横向对比，优得5分；良得3分；差得1分。
	5
	

	整体系统集成技术方案响应程度
	报价人的技术方案的成熟性、合理性、先进性、实用性、易操作性，与原有安防系统的兼容对接，建设方案及集成方案的完备性，安装调试方案的合理性进行横向比较：优得8分，良得5分，差得3分，不提供不得分。
	8
	

	设备主要技术指标响应程度
	对磋商文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得40分；带“▲”技术参数不满足的一项扣3分，其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1.5分，扣至0分为止。（提供深度融合创新实验室及直播、录播系统及服务设备生产厂家盖章确认的技术参数响应确认函作为技术证明文件复印件加盖公章，其余参数以技术响应表响应情况为准）
	40
	

	现场系统演示
	报价人针对“深度融合创新实验室”系统的演示内容进行普通话解说或提供相关说明（目的：以现场演示及相关说明的评审方式，评定报价人对下述功能要求是否满足）
（1）支持教师直接应用教材同步的推荐课程进行教学，推荐课程包含这节课的教学设计及资源，教师无需备课就可以进行教学。
（2）支持基于答题情况进行分层推送，对正确的学生和犹豫、错误的学生，分别推送不同的题目。
（3）支持下课后立即呈现本节课的课堂教学质量分析图，呈现教师和学生在练习、活动、小组讨论、自主学习环节的时间占比情况；提供练习环节的试卷难易系数、不同难度的题目数量分布图；提供活动环节学生提交、看解析、互评的时间占比图；提供自主学习环节中针对客观试卷、主观活动、展示资源不同素材的自主学习时间和自主学习次数；支持听课教师通过扫描二维码在移动端查看。
每项演示得5分，未提供或未能满足本项目要求的，得0分，最高得15分。
	15
	

	报价人项目经验
	报价人2017年1月1日至今，在教育行业建设类项目建设经验。以合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）复印件为准，每提供一个得1.5分，最高10分，不提供不得分。
	10
	

	企业荣誉
	1、提供有效期内的《质量管理体系认证证书ISO9001》证书（须含有计算机信息系统集成服务）得2分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）
2、提供有效期内的《诚信经营示范企业》证书得2分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）
	4
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分）
	3
	

	售后服务便利性
	报价人售后服务机构注册地：广东省外得1分，广东省内得3分，云浮市地区得5分。（提供相关证明文件复印件并加盖公章）
	5
	

	合            计
	90
	


云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目                                                                                              445300-201905-417001-0005
注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。
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第三部分

用 户 需 求 书

注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。
    2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

1、 项目概况
1、项目名称：云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目
2、项目预算 ：¥991,920.00元
3、项目概况：十八大以来,教育部先后出台《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《教育信息化“十三五”发展规划》，明确提出以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择，是落实中央决策部署的必然要求。
2017年5月18日，广东省教育厅发布了《广东省教育信息化发展“十三五”规划》（粤教基函〔2017〕91号），规划明确提出：（1）加强信息技术与教学融合研究、应用创新，全面普及信息技术教学应用，大力发展移动互联网+教学，促进移动终端、教学软件和优质教学资源在教学中的广泛应用，构建学科教学、教研、创新一体化新格局，形成“课堂用、经常用、普遍用”的信息化教学新局面。（2）遴选一批区域和学校，探索利用信息化推动教育优质发展、特色发展、教育治理能力的示范试点，开展基于智能信息化环境的课程改革、教与学方式变革、评价方式改革、教育科学决策等智慧应用探索，推动学习、教学、评价、教研、管理的流程再造和系统创新，实现信息化支撑下教育组织形态、运行方式和教学过程全面变革。探索建立创新示范培育和成果推广机制，加强专家调研指导和跨区域、跨校协同，每年培育和遴选示范成果进行推广，以点带面，形成信息化融合创新、智慧教育规模化效应。到2020年，建成100所智慧校园和300个智慧课堂，培育500个智慧教育项目。（3）面向未来5到10年的应用需求，按照“适度超前、高起点、智能化”的原则，设计便捷易用、智能高效的应用环境，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，大力推进基于信息技术的教育供给侧改革，优化优质教育资源服务供给模式，为实现“人人皆学、处处能学、时时可学”提供支撑。
2017年12月1日，省教育厅出台了《广东省中小学智慧校园建设指南》（以下简称“指南”），明确了智慧校园建设和应用的内涵、目标、原则、任务、参考标准等。明确提出：坚持应用导向、融合创新、特色发展，促进教学、教研、教育管理和校园生活服务的流程再造与系统重构，实现信息技术与教育教学的深度融合，提高教育教学质量和教育管理决策水平。
2017年12月13日，省教育厅出台了《广东省教育厅关于开展信息化中心学校建设工作的通知（粤教基函[2017]258号）》，通知明确提出：利用信息化优化、创新优质教育资源供给模式，推进信息技术与教育教学深度融合创新，以智慧校园建设为抓手，培育一批基础环境建设良好、应用特色鲜明、教育教学改革成效明显的典型学校，构建引领教育信息化发展和教育改革示范的骨干体系，带动区域内教育发展，提高教育教学质量。到2020年，全省建成600所信息化中心学校。
随着国家、省厅对教育信息化的高度重视，“互联网+教育”的快速发展，以及新中考/高考改革、“走班制”、“分层教学”等新的教学要求的出现，信息技术日渐融入学校的日常教务管理、教学活动和环境建设中。这些不仅对校园教学方式产生变革，对校园全方面的管理、服务都带来了更高的要求。
面对“以教育信息化带动教育现代化”的机遇和挑战，以“智慧教学、个性化学习、智慧评价、智慧管理、素质教育”为特征的智慧校园已成为“十三五”时期教育信息化发展的必然趋势。建设智慧校园，对于促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,促进学校教学改革，推行素质教育，促进教学手段的现代化水平，全面提高学校现代化管理水平，加强学校与外界交流等方面都具有重要作用。
云浮市邓发纪念中学是云浮市为纪念邓发烈士于1996年创办的市直属重点中学，由前国家主席杨尚昆同志为学校题名。学校坐落在南山河畔，占地140亩，树绿花香，景色怡人，办学条件日臻完善，办学水平不断提升，现已成为广东省一级学校、广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；由于办校成绩突出，先后被评为全国艺术教育先进单位、全国和谐校园先进单位和首届广东省文明校园。
学校现有教学班65个，学生3400多人；现有在编教职工250人，其中正高级教师1名，高级教师82名，一级教师99名，教师学历达标率100﹪。
2012年市委市政府出台了《关于批转提升邓中办学水平方案和提升邓中办学水平工作措施的通知》等政策性文件，提出要把邓中办成“管理上乘，质量领先，特色鲜明，云浮第一，省内知名的粤西名校”。
邓发纪念中学针对新形势、新业态的教育信息化发展要求，在本次信息化中心校的建设中遵循促进信息技术与教师教学、学生学习、考试评价、教务管理及学校发展的深度融合的原则，实现学校的创新教与学以及大数据支撑下的数据治理。
邓中信息化中心学校项目的目的是为了满足学校的教育发展需求，在学校构建一个智能、灵活、运转高效的服务系统，使其更好的为国家的发展提供人才培养。学校的总体发展需求，概括起来有以下几个方面：
（1）未来的校园中，要将人、设备、自然和社会各因素之间互通互联，并且他们之间互动的方式更智能化，他们之间的任何互动都有助于促进人、信息系统、设施环境三者之间的数据的完美融合，使校园的运转能够更透彻的感应、衡量和调度；
（2）能实现快速、准确的获取校园中学、研、管业务过程中的信息，通过大数据为管理改进和业务流程再造提供数据支持，推动学校进行制度创新、管理创新，实现决策科学化和管理规范化；
（3）通过物联网实现校园的数据自动采集、通过大数据中心实现数据共享和数据服务，从而推进智慧化的教学、智慧化的科研、智慧化的管理、智慧化的生活、以及智慧化的服务的实现进程。而其最终目标就是实现智慧教育。
邓中信息化中心学校项目的建设和发展是教育领域发展变革的趋势，有利于推动教育信息化的发展，有利于形成灵活多样的教学和学习方式，有利于培养高素质人才，有利于提高办学水平和优化学校管理，智慧校园的建设和发展能够适应新时期网络技术的发展、社会的需要、以及学校管理、教学改革等方面的需要。
二、建设内容
深度融合创新实验室（2间）
深度融合创新实验室是探究信息化技术如何与教育教学深度融合创新的实验室，通过购买软件和服务的方式建设，拟购买以下软件和服务：
（1）互动教学平台：
电子教案设计系统、教学系统、班级学情分析系统、资源管理平台、班级作业系统、班级用户管理系统、学生系统、白板系统、智能转码服务端、家校互动系统端。
（2）运营服务：
提供使平台正常运作并充分发挥作用的所有必需的设备设施租赁，包括智能黑板、服务器、教师平板、学生平板、无线同屏器和终端充电柜等。安装部署服务：（1、设备运输服务2、产品安装服务3、网络调试服务）
（3）技术运营服务：
1、提供日常维护工作；
2、提供升级服务；3、提供后续维护调优服务；
4、提供BUG修护服务；
5、提供软件日常运行管理服务；
6、提供快速意外解决服务；
7、提供定期优化服务。
（4）基础技术培训：
1、平台体验培训；
2、平台操作培训。
（5）线上服务：
1、技术咨询服务；
2、及时反馈问题；
3、故障解决服务；
4、远程培训服务；
5、新功能通知服务。
（6）教科研运营：
1、教研磨课（一对一、小组研讨）；
2、精品课打造；
3、组织与推进学校内教学研究活动及评比活动；
4、组织与推进校际间交流、联盟活动；
5、区域课题推动与实施；
6、帮助学校教师参加各种教学研讨活动与评比展示活动，提升老师信息化知名度；
7、协助学校邀请专家、教授参与教学研讨活动，开展专家讲座活动。（不包括专家费）。

三、项目设备清单及技术要求
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	名称
	功能名称
	参数规格功能介绍
	单位
	数量

	互动教学平台
	一、电子教案设计系统
	提供教师备课相关功能。
1、采用云技术，备课资源能够云端存储，教师能够在线查看和编辑备课资源，备课不受时间空间限制。
2、支持同一教师跨年级跨学科备课，自动以时间轴方式按备课时间呈现备好的课，并能灵活调整呈现顺序；支持展示每节课包含的素材类型、数量和备课时间等概要信息。
3、支持自定义每节课的教学题目，关联教材章节。
▲4、支持自定义教学设计，教师能够创建不同的教学环节，填写相应的环节名称和设计意图，并能灵活调整教学环节的呈现顺序；每个教学环节中可以包含多种教学素材，能通过鼠标拖拽操作将教学环节与教学素材进行关联；教学设计能够以图例或表格两种视图呈现。（需提供功能截图）
5、支持教师备课时自动套用每节课的教学设计模板，教学模板中包含这节课的教学环节、设计意图和含学科融合点的基础素材。
6、支持创建客观试卷，教师能够通过自编或资源库导入两种方式进行题目编辑，一套试卷可以包含多道试题，至少支持单选题、多选题、判断题、连线匹配题、填空题、综合题、主观问答题、投票几种题型，每道试题能够关联知识点，自定义分值，添加答案解析。
7、支持客观试卷编辑过程中，能够自动记忆上一题的基本设置，比如题型、分值，并对试题进行排序、增删操作。
8、支持教师实时查看客观试卷的题型比例和分值汇总，能够了解该套试卷的总分和各题型的数量比例、分数。
9、支持将word文件里的试题批量导入到系统中，能够自动提取word里每道试题的题目、答案、解析内容。
10、支持创建主观活动，教师能够通过自编或资源库导入两种方式进行题目编辑，题目中支持添加多张白板底图，题目能够关联知识点，添加答案解析。
11、支持在线编辑白板底图，能够对多张图片进行自动布局，并手动调整底图的大小、位置，也可以对图片位置进行锁定，能够即时预览教学中白板的呈现效果。
12、支持在客观试卷、主观活动的题目内容和解析中插入图片、音频、视频、微课等，提供公式编辑工具，能够自由组合数学公式和符号。
13、支持本地批量上传或从资源库导入多种格式的展示类资源，资源格式至少包括PPT、图片、文档、音频、视频、微课、网址链接，能够对文件进行在线预览或下载，并支持自由调整资源文件的呈现顺序。
14、支持在客观试卷、主观活动、展示类资源编辑过程中，教师无需按保存按钮，系统能够实时进行自动保存。
15、支持备课时直接调用教师微课资源，能够在客观试卷、主观活动、展示资源的题目内容和解析中插入或上传教师录制的微课。
	套
	2

	
	二、教学系统
	提供互动教学功能。
1、支持在Android 4.4及以上操作系统上运行。
2、支持在网络环境下系统自动更新。
3、支持不采用第三方Miracast或AirPlay等投屏器设备或者投屏软件，一键扫码实现教师端屏幕投射；同时支持采用第三方投屏器设置实现屏幕投射。
4、支持与备课系统实时同步，以时间轴方式呈现教学课程，能够展示每节课包含的素材类型、数量和备课时间等概要信息。
5、支持以课堂教学设计显示这节课的全部教学环节及教学素材，并能够在教学设计中直接调用教学素材。
▲6、支持教师直接应用教材同步的推荐课程进行教学，推荐课程包含这节课的教学设计及资源，教师无需备课就可以进行教学。
7、支持智能管控学生屏幕，提供锁屏、解屏和完全解控功能，只有在完全解控时学生才可以跳出平台进行操作。
8、支持教师端控制投屏关闭/开启，教师能够一键关闭或开启屏幕投射，可选择性地共享教师屏幕内容，保护学生隐私。
9、支持选择教学课程，教师点击小铃铛控制上课下课状态，提供上课计时功能，并支持教师实时查看学生在线状态和账号。
10、支持客观试卷（单选、多选、判断、连线、匹配、填空、投票、问答）推送前的预览和编辑（题目数量删减、分值修改及顺序调整）。
11、支持客观试卷推送后倒计时并自动收卷，能够在推送前或推送过程中设置客观试卷答题时间，能够按1分钟、10分钟两个维度快速调整。
12、支持客观试卷检测过程中实时监控学生作答内容、提交状态，教师点击学生头像查看该学生的具体答题详情，可以左右滑动快速切换到下一个学生。
13、支持客观试卷检测过程中实时统计考试各题目的正确、错误、犹豫学生占比条形图，进入条形图可以显示题目具体的正确、错误、犹豫/半对的学生姓名，并能够实时查看学生的答题情况。
14、支持以表格形式实时统计学生成绩排名，显示各学生的总分及各小题分数情况，教师可按提交时间或总成绩进行排序。
15、支持点击查看题目内容，直接左右滑动查看题目情况及题目（单选、多选、判断、投票）的选项情况、填空题每个空的正确、错误情况。
16、填空题至少支持三种评判方式：精确匹配自动评判、关键词自动评判、老师手动评判；支持教师要求学生答案和标准答案完全一致，或学生答案包含设置的关键字即可的情况下系统自动评判对错；支持在手动评判情况下教师能够判对、判错。
17、客观试卷里题目手动评判支持按人和按题批改，右滑动快速切换下一学生或下一题，能够自动定位待批的题目位置。
▲18、支持基于答题情况进行分层推送，对正确的学生和犹豫、错误的学生，分别推送不同的题目。
19、支持主观活动推送后正计时，统计活动持续时间，活动过程中教师能够强制回收学生作品，可控制是否允许学生互评、是否开放解析。
20、支持主观活动白板底图上的图形和图片进行旋转、放大、拖动操作，并支持在旋转过程中图形和图片大小能够保持不变。
21、支持在主观活动过程中实时监控学生提交状态，采用缩略图形式显示主观活动的学生提交内容，同时支持教师通过左右滑动的方式快速切换查看学生作品。
▲22、支持教师讲解时能够将多个学生作品进行同屏展示，并实现自动布局，自由对学生作品进行放大、缩小操作，并支持将学生作品与题目解析同屏对比显示讲解。（需提供功能截图）
23、支持主观活动中进行师生评价，评价方式至少包括对作品进行点赞、发表文字评论、在作品上直接涂鸦批改三种方式。
24、支持教师快速找到关注的学生作品，能够对典型的学生作品进行标记，并可按标记筛选显示；并支持按提交时间、浏览次数、评分、点赞个数和评论条数对学生作品进行排序。
25、支持教师在课堂活动过程中将即时生成的学生作品、原笔迹批注、录音、录像、微课再次推送给学生进行浏览、互评。
26、支持给学生推送资源包内的全部或部分展示类资源，资源内容支持图片、音频、视频、文档、网址链接等。
▲27、支持将客观试卷、主观活动、展示资源等不同类型的教学素材任意组合成任务包整体推送给学生，教师能够实时查看任务整体提交情况、客观试卷正确率、主观活动互评率、展示资源是否查看。（需提供功能截图）
28、支持学生分组，分组方式至少包括固定分组、系统随机分组和学生自选分组三种，教师能够在课上对提前预设的分组方案进行临时调整，包括添加或删除小组、修改分组名称、调整小组成员，也能够根据教师设定的小组数量由系统随机分配小组成员或学生自主加入小组。
29、支持教师给不同小组推送不同的活动内容,并能够按分组查看学生的作品与数据统计。
30、支持在客观试卷、展示类资源推送过程中学生根据某道题或某个资源随时在线提问，可采用画笔涂鸦、文字、图片等多种方式提问，教师可课上实时查看汇集的学生问题，提供及时个性的教学辅导。
31、支持在课上调出班级作业进行展示讲解,并能将课下作业一键推送给学生，保留学生作业答题数据，学生可在课上继续完成。
32、支持教师在课上临时快速创建班级，学生通过扫描教师出示的二维码快速加班，并可以临时创建或添加学生、重置学生密码等操作，实现快捷的班级学生管理，有效满足分层走班场景下班级学生不固定、灵活变动的需求。
▲33、支持下课后立即呈现本节课的课堂教学质量分析图，呈现教师和学生在练习、活动、小组讨论、自主学习环节的时间占比情况；提供练习环节的试卷难易系数、不同难度的题目数量分布图；提供活动环节学生提交、看解析、互评的时间占比图；提供自主学习环节中针对客观试卷、主观活动、展示资源不同素材的自主学习时间和自主学习次数；支持听课教师通过扫描二维码在移动端查看。
	套
	2

	
	三、班级学情分析系统
	为教师提供上课数据的信息查询，辅助教师课下回顾课堂上课情况和进行学情分析。
1、支持以时间轴方式按教学时间查询每节课的教学数据，能够展示每节课的教学概要信息
2、支持教师回顾每节课的上课内容，包括教学起止时间、教学设计、实际开展的测验活动、测验活动详情及统计数据等。
3、支持回顾课堂客观试卷的上课情况，能够查询这套试卷的题目解析、每道题的正误统计及相应学生姓名、各选项的选择情况、各空的正误情况、具体学生完成情况、学生成绩排名。
4、支持回顾课堂主观活动的上课情况，能够查询活动的题目解析、学生完成情况、学生作品详情、学生作品被查看次数、被点赞次数、被评论次数，并支持对学生课堂提交的主观活动作品进行在线预览、批改及打包下载。
5、支持回顾课堂展示资源的上课情况，能够查询资源内容、学生是否查看情况、每个资源学生查看的用时情况。
6、支持查询课堂上学生提问情况，查看学生的提问内容。
▲7、支持课后查询每节课的课堂教学质量分析报告，能够从师生时间占比情况、课堂练习教学情况、课堂活动效果情况、自主学习情况几个方面进行教学分析。（需提供功能截图）
	套
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	四、资源管理平台
	汇集用户上传的教学素材和课堂教学设计等资源，实现资源统一管理和共建共享。
1、支持云资源系统与备课系统无缝衔接，支持备课系统的素材上传至云资源系统，同时在备课系统中能够直接调用云资源系统。
2、 支持同章节、同知识点的云资源自动推送至备课系统。
3、支持通过教材目录定位查找不同章节的资源内容，能够按下载量、浏览量、更新时间排序显示，客观试卷支持按照不同题型进行筛选显示。
4、支持通过关键字搜索资源内容，关键字支持课程名称、教师姓名、章节名称、资源编号等。
5、能够一键从云资源导入整节课的教学设计和教学素材。
	套
	2

	
	五、班级作业系统
	班级作业系统为教师和学生提供作业功能。
1、支持教师设计、发布和批阅作业。
2、支持同一作业向多个班级进行发布。
3、支持教师给学生发布个性化作业，针对不同学生发布不同的作业。
▲4、教师支持将正在进行的课堂任务一键发布成课下作业任务，在作业端能够保留现有答题数据。（需提供功能截图）
5、支持作业设计采用任务单形式，作业素材类型包括客观试卷、主观活动和展示类资源。
6、支持以班级为管理单元，支持作业任务的个性化发布、半自动批阅和师生互动，并提供智能数据统计功能。
7、支持学生基于电脑、手机、平板多终端在线完成教师布置的作业任务。
8、支持多种作业答题方式，至少包括文字、拍照、图片、录音、录视频等方式。
9、支持快速反馈作业数据统计图表，包括应完成人数、已完完成人数、每一题准确率、正确及错误学生名单、成绩分析表；主观活动作业还支持反馈提交百分比、参与互评比例；展示资源类作业能够反馈查看比例。
	套
	2

	
	六、班级用户管理系统
	提供综合的信息管理和分析功能。
1、支持创建教师账号。
2、支持创建学生账号。
3、支持班级管理，教师可添加、创建班级，对班级做增删改。
4、支持班级学生管理，教师可导入、移除学生。
5、支持班级学生分组，教师可提前设置保存多个分组方案。
6、支持教师查看班级学生登陆账号。
7、支持教师重置班级学生密码。
8、支持查看教材，教师可查看教材版本章节。
9、支持课程管理，可设置课程名称、学科、教材版本、课程归档时间等属性信息，教师可对所授课程做增删改和归档操作。
	套
	2

	
	七、学生系统
	提供学生互动学习功能。
1、支持在Android 4.4及以上操作系统上运行。
2、支持在网络环境下系统自动更新。
3、支持在答题时以倒计时形式提示客观试卷检测的结束时间。
4、支持学生客观试卷答题时点击题号或者箭头切换下一题，基于各类题型（单选、多选、判断、连线、匹配、填空、投票、问答）进行测试，并在客观试卷答题结束后即时反馈结果，显示学生提交次序和测试成绩排名。
5、支持学生客观试卷答题结束后即时查看各题的解析内容、易错项、正确率及作答用时。
6、支持学生查看客观试卷检测的统计图表，从“答题时间”和“答题成绩”两个维度进行统计，提供学生个人与班级平均答题时间的对比情况、学生个人成绩详细情况，及学生在班级中的排名位置。
7、支持学生能够基于老师的题目内容及白板底图进行主观活动答题，提供多样性答题方式，支持基于白板进行画笔涂鸦、拖动、形状绘制、拍照、录音、录视频、附件上传等多种答题方式。
8、支持主观活动学生能够多次提交，学生在原作品上修改或重新提交，并显示多次提交内容记录。
▲9、支持主观活动中进行生生互评，学生能够对其他学生提交内容进行评价，评价方式至少包括对作品进行点赞、发表文字评论、在作品上直接涂鸦批改三种方式。（需提供功能截图）
10、支持在客观试卷、展示类资源推送过程中学生根据某道题或某个资源随时在线提问，提问方式可采用画笔涂鸦、文字、图片等多种方式提问。
11、支持学生查看教师推送的展示类资源。
12、支持学生自主收藏教师推送的题目或资源，系统自动收录在收藏本，方便学生课后回顾。
13、支持学生在任意题目或资源界面中调出涂鸦笔，标注学习。
14、支持错题本，能够记录客观试卷及主观活动检测的错题，能够按课程和时间查看错题。
15、支持错题本智能练习，学生可以选择时间范围，按顺序或随机进行错题练习，随机练习支持打乱题目顺序。
16、支持学生成长记录，课下回顾所上课程的全部课堂教学内容和个人完成情况。
	套
	2

	
	八、白板系统
	为教师提供白板功能，方便教师备课，学生预习，教师授课。
1、支持画笔，可以设置画笔颜色、粗细，对白板进行涂写。
2、支持形状绘制，提供简单几何图形的绘制功能。
3、支持文字批注，可设置文字颜色、字号。
4、支持学生调用相机拍照上传，可以对照片进行缩放移动，展现在白板上。
5、支持橡皮擦，可擦除绘制内容。
6、支持图片插入，可以插入内置图片素材、相册图片和展示类资源中的图片，支持一次选择多张，并自动布局。
7、支持录音、录视频及附件上传，附件支持调用第三方软件打开。
8、支持清空、撤销、移动、重置等功能。
9、支持基于全平台录制微课，录制内容时可采用文字、图片、画笔涂鸦、形状绘制、拍照等多种方式，微课录制后自动上传到云端，在课上即时推送或备课时调用。
10、支持白板内容推送至学生端。
	套
	2

	
	九、智能转码服务端
	提供数字资源智能转码服务功能，构建科学的教材、各种书籍的阅读工具，提高学生的课内、课外阅读量。
1、支持将上传的视频文件自动进行转码，转换成MP4等易于在平板互联网进行播放和观看的格式。
2、支持将上传的图片文件自动进行转制，以节省使用者的浏览时间，能更快速的的查看图片资源。
	套
	2

	运营服务
	专业的教科研运营服务
	1、为教师提供课程化体系培训
2、为教师提供深度探究教学课堂下的理念培训，构建信息化环境下的教学场景 
3、辅助教师构建互联网+教育时代下的深度课堂
4、为教师提供平台功能体验培训、教学操作培训
5、为教师提供平台进阶功能培训及与学科融合设计
6、为教师提供结合学科特点工具使用培训、学科案例分析等
	套
	1



提供租赁的设备设施的技术指示不能低于以下技术指标：
	序号
	名称
	参数规格功能介绍
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	1、外形尺寸：4100*1240mm*70mm；
2、CPU：Intel 酷睿i5四核；
3、内存：DDR3 4G以上；
4、固态硬盘：240G以上；
5、内嵌一体化音箱；
6、支持专业实物展台，隐形折叠抽拉式设计，有线连接稳定图像输出；
7、表面可承受≧90MPA的外应力冲击，整机具有防爆功能；
8、具有高光过滤技术，对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和；
9、表面形成表面防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面；
10、表面采用耐书写技术，采用水笔书及粉笔写对黑板表面永久性无损伤。
11、设计集成化、模块化，将OPS电脑、多媒体中控、功放单元等集成在一个抽屉内，增加了集成高速传输线路及JAE接口，所有接口与侧边一体化、抽拉式设计，方便维护升级；
12、开关机键×1，音量键×1，上/下课键×1，视频切换键×1，自定义×1；液晶开关×1，TP开关×1，红外接收×1；ZigBee指示灯×1，WiFi指示灯×1；
13、220V电源接口×1，HDMI1.4接口×2，VGA接口×1，前置或后置RJ45千兆以太网接口×2，USB3.0接口×3，USB2.0接口×3，耳机接口×1，麦克接口×1；TPUSB　B型接口×1。
14、多媒体中控：支持外接1路HDMI，可切换选择不同视频源输出；可扩展支持3路HDMI输出（不包含教学机本身输出），方便多屏显示；支持教学机、外部音频、无线麦克风多路音频输入，混音输出；支持两路对外220AC供电接口，可给外部音响、LED等设备供电，支持本地或远程控制通断电；支持两路RS232通讯接口，可连接LED屏、投影机，进行控制；
	块
	2

	2
	教学终端（含保护套）
	1、操作系统：Android 7.0。
2、CPU处理器：4核。
3、处理器速度：1.4GHZ。
4、系统内存：2G。
5、存储容量：16GB，支持SD卡扩展。
6、屏幕尺寸：9.6英寸。
7、屏幕分辨率：1280×800。
8、屏幕类型: IPS屏幕。
9、屏幕描述：电容屏10点触控。
10、网络功能：支持双频WiFi，支持802.11 a/b/g/n无线协议；2.4GHz和5GHz下并发性能稳定。
11、蓝牙功能: BT 4.2。
12、摄像头、双摄像头（前置：200万像素，后置：500万像素），支持自动对焦。
13、支持播放1080P视频。
14、内置麦克，外置3.5mm的耳机接口。
15、USB：USB2.0，支持与PC数据同步、充电等功能。
16、电池容量：4800mah。
17、支持重力感应。
18、机身净重：约460g。
	套
	114

	14
	终端充电柜
	硬件配置：
1、位数：20-60位 可根据要求定制；
2、满足11寸以下平板电脑充电
3、柜体两侧为模具ABS注塑成型，全封闭式防盗结构，安全存储；
4、内部分舱：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制；
5、前柜门可180°转角，方便3-5个学生同时取放平板，节约时间；
6、配有一体化电源管理系统:
A.具备时序供电:按顺序依次间隔2-5秒分组供电，组数≥3组，防止通电时电流瞬间变大,对设备造成损坏.
B.可设置集中供电，连续供电等多种供电模式。
D.可设置分组循环供电，可设每组供电时长，达到设置充电时长后，自动为下组供电，解决了电压不稳地区和用电高峰高功率的问题。
E.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电。
F.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长，可设置任意充电时长。
G.柜体带有电源控制开关，并带有指示显示等。
7、接口：
A、提供4路可管理电源输出接口；
B、提供≥1路常供电电源输出接口；
C、提供一路外接开关控制接口；
D、提供一路电源开关状态LED指示灯接口；
8、内置隔板上带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观；
9、外置带指示灯金属开关不用打开柜门即可控制充电车的电源开关；
10、外置电源插座，便于连接笔记本等电器、办公设备；
11、3寸高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用；
12、柜体侧面带有绕线卡槽，移动时电源线可缠绕在卡线槽上。
	台
	2

	15
	无线同屏器
	要求小巧紧凑，内置电源，无需多余配件，只要在有电源的地方插上即可。
1、采用7.09英寸HDMI电缆；
2、连接器类型为HDMI，采用USB供电；
3、兼容支持miracast的Android 4.2.1以上设备；
4、支持X86，X64，ARM，与Windows 8.1以上操作系统；
5、支持音频和视频接收；
6、可配对多个设备；
7、支持LPCM音频格式；
8、射频范围能够达到20英尺以上。
	台
	2

	16
	无线AP
	高密度802.11ac Wave2室内无线接入点，三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps，支持内置蓝牙，支持对外扩展物联网模块，支持胖/瘦模式切换、双千兆电口、支持本地供电和PoE+供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购）
	台
	4

	17
	服务器
	2U 机架式服务器，处理器：Xeon E5 2609 V4，核心数量：八核心，线程数量：八线程，CPU主频：1.7GHz，L3缓存：20MB，总线规格：QPI 6.4GT/s，热设计功耗（TDP）：85W，支持最大内存容量：1536GB，内存类型：DDR4 1600/1866MHz，最大CPU配置：2颗。内存容量：16G，内存类型：RDIMM，硬盘接口类型：SAS，标配硬盘容量：600GB，网卡：四口千兆网卡。
	台
	3

	21
	服务器机柜
	尺寸规格(mm)：宽600×深1100×高2000，含前后网门，机柜框架采用九折型材；含活动轮4个；固定平衡脚 4个黑色外观；
	套
	2

	22
	六类非屏蔽双绞线配线系统
	接入六类网线
	套
	1

	23
	机柜线缆
	RVV 3*4mm2，UPS输出配电箱空开至机柜PDU之间供电线缆
	套
	1



二、直播、录播系统及服务（2套）
为更好将信息化技术与教育教学深度融合的实验成果向周边学校辐射，发挥信息化中心学校的示范引领作用，拟通过购买服务的方式建立直播、录播系统。
服务内容：
一、提供使课堂直播、录播活动正常进行的所有必需的设备设施租赁。 
二、安装部署服务：
提供设备运输、产品安装服务、网络调试服务、技术运维等服务。
    三、技术运营服务：
提供日常维护、软件升级、后续维护调优服务、BUG修护服务、软件日常运行管理、快速意外解决、定期优化等服务
    四、基础技术培训：1、系统体验培训、系统操作培训
    提供租赁的设备设施的技术指示不能低于以下技术指示：
	序号
	名称
	参数规格功能介绍
	单位
	数量

	1
	互动录播主机
	1)录播主机须采用嵌入式架构设计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。
2)整机无需配合编码盒使用，录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。
3)全金属外壳，录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，非外接触控屏。
4)高清液晶触控屏幕尺寸不小于15英寸，通过触控屏可直接预监到导播画面。
5)整机屏幕加装不小于2mm厚的钢化玻璃，防止刮花。
6)书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H。
7)整机接口:≥2路Line in；≥1路Line out； ≥5路RJ45；≥1路HDMI in；≥1路HDMI out；≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0。 
8)整机有3路RJ45采用PoE供电，其中1路支持 MIC in。
▲9) MIC IN接口采用POE网络接口，直接网线连接实现麦克风的音频传输及供电（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
▲10)录播主机提供三合一按键，整机开机、关机和节能三键合一，操作便捷（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
11)	长按三合一按键，系统可弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，避免用户误操作；若10秒内未确认或取消，系统自动关机。
12)	主机支持二维码扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，教师可通过手机扫码解锁并进行登录使用，防止无关人员随意操作。
▲13)音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN、HDMI IN的音频混音功能（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
14)	录播主机硬盘存储不小于1T，系统内存不小于2G。
15)	支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作。 
16)	整机内置喇叭，可直接在主机上进行音视频回放。
17)	整机自带状态指示灯，可实时反映设备工作状态。
18)	整机支持无线麦克风连接，可对教师声音进行精准清晰录制。
19)	整机功耗≤60W。
▲20)	整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
▲21)整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
▲22)整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心或国家电子计算机质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）。
	台
	2 

	2
	导播系统
	1)自动导播：用户可直接在触控录播主机上进行操作，一键启停，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。
2)支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC/PCM编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。
3)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
4)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。
5)支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 
6)支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护，快速进行升级和调试。 
7)导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态。
8)可根据用户实际的使用需求，选择性关闭任意导播画面。
9)支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。
10)具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。
11)支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源。
12)具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长，避免过快切换导致的视频观看体验不佳。
13)具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围。
14)支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。
	套
	2 

	3
	4K教师摄像机
	1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。
2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3)内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。
4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。
5)全景画面支持畸变矫正功能。
6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
7)整机接口:≥1路RJ45；≥1路SDI。
8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。
9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。
10)传感器有效像素≥850万。
11)扫描方式：逐行 。
12)最低照度：1 Lux @（F2.8, AGC ON）。
13)电子快门：1s ~ 1/10000s。
14)支持自动白平衡。
15)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥50dB。
16)支持H.264、H.265视频编码格式。
17)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。
18)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x24。
19)视频码率：96Kbps ~ 16384Kbps。 
20)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 
21)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP,RTSP, RTMP, ONVIF。
22)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。
23)功耗：≤5W。
24)净重：≤0.6kg。
	个
	2 

	4
	4K学生摄像机
	1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。
2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3)内置图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。
4)全景画面镜头支持视角上下调节，方便安装调试。
5)全景画面支持畸变矫正功能。
6)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
7)整机接口:≥1路RJ45；≥1路SDI。
8)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可同时输出特写和全景两路画面。
9)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。
10)传感器有效像素≥850万。
11)扫描方式：逐行 。
12)最低照度：1 Lux @（F2.8, AGC ON）。
13)电子快门：1s ~ 1/10000s。
14)支持自动白平衡。
15)支持2D&3D数字降噪，信噪比≥50dB。
16)支持H.264、H.265 视频编码格式;
17)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240
18)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x24
19)视频码率：96Kbps ~ 16384Kbps。 
20)帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps。 
21)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP,RTSP, RTMP, ONVIF。
22)输入电压：DC 12V/PoE（IEEE802.3af）。
23)功耗：≤5W。
24)净重：≤0.6kg。
	个
	2 

	5
	图像智能跟踪定位系统
	1）4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2)通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。
3)采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；
c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面；
d学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。
	套
	2 

	6
	全向拾音麦克风
	1)单体：背极式驻极体。
2)指向性：全指向性。
3)拾音半径：6米。
4)输入电压：DC 12V。
5)输入电流：0.5A±20%。
6)功耗：≤5W。
7)频率响应：40Hz-24KHz。
8)灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。
9)输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)。
10)等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。
11)最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。
12)支持级联，单组最大级联级数：4。
13)上行数字口和下行数字口均采用DC12V供电。
14)	支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除）。
	个
	2 

	7
	互动系统
	1)互动系统支持微信扫码登录，无需在录播主机上输入帐号密码即可登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。
2)互动系统支持预约功能，用户只需点击预约课程信息，即可进入互动课堂，高效便捷。
3)互动课堂连接支持手机按键拨号形式，在录播主机上可直接拨号呼叫，充分考虑用户的日常使用习惯，不需额外学习即可快速掌握使用方法。
4)互动授课过程中，录播主机上将自动生成分享二维码，扫描二维码即可观看互动课堂直播，方便多人异地在线观看。
5)授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室及参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
6)授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。
7)听课过程中，用户可在录播主机屏幕上观看授课教室画面，在同一界面中，还可查看本地教室画面；同时录播主机提供一键放大授课教室画面的功能，满足用户多场景使用需求。
8)用户可在各自录播主机上查看参与互动的教室的网络连接情况，方便用户实时了解彼此的设备网络环境。
9)互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。
10)互动系统具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质。
11)自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。
12)支持多种视频分辨率：360p、480p、720p、1080p等。
13)系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞。
14)根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。
15)抖动缓冲：在弱网环境下,系统能利用良好的抖动缓冲策略找到延时与流畅的最佳契合点。
16)网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。
17）支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流。
	套
	2 

	8
	录播资源管理平台
	1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式。
2)提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能。
3)教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。
4)安全管理，后台可统一配置录播设备的登录密码，方便管理。
5)支持录播设备的统一管理，提供便利的远程监管功能，手机、Pad、电脑等设备连接公网后即可对各录播设备的状态进行实时监控、远程关机、重启等操作。
6)支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等。
7)资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科、学段和班级等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源。
8)支持内/外网直播，直播界面可直观查询到目前所有已开课的直播课堂，包括录播教室名称、直播课程或内容、直播时间等。
9)直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接，并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频。
10)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。
11)课堂的直播、点播支持白板课件与课堂视频的联动功能：
（1）与授课老师的白板课件进行同步翻页预览；
（2）根据个人听课情况，也可对白板课件进行个性化的非同步翻页预览，与自己的学习进度保持一致；
（3）在听课的同时，可在白板课件上直接进行书写、擦除，方便听课端用户进行即时的板书记录。
12)平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。
13)Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放。
14)无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲。
15)视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储。
16)量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目。
17)支持以班级为单位的在线导播 控制，包括导播模式切换、特效切换、布局控制、字幕添加、音量调节等。
18)支持以班级为单位的在线巡课，也可进行分组巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况。
19)管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表。
20)可实时从平台系统中采集课程信息，也可手工录入课程信息，包括课程名称、课程时间、任课老师等。
21)支持课表批量导入功能，可按照班级维度显示课表信息。
22)支持用户在平台的课表中预约互动课堂，可选择互动课堂的时间、课程、听课的班级等。
23)支持用户设置定时录课，可根据课表中的课程及时间，一键设置定时录课功能，在设定的时间内，录播主机将自动开始录制/停止录制。
24)平台系统支持远程维护升级。
	套
	1 

	9
	配套设备及辅材
	包括系统部署所需的音箱、功放、线缆、支架、网线等设备及安装所需的辅材。
	批
	1



三、AI智联应用系统及服务
AI智联应用系统将应用人脸识别技术，对迟到、请假的学生及外来人员进行有效监控，拟购买以下软件和服务：
服务内容：
一、提供AI智联应用系统正常运行的所有必需的设备设施租赁。 
二、安装部署服务：
提供设备运输、产品安装服务、网络调试服务、技术运维等服务。
    三、技术运营服务：
提供日常维护、软件升级、后续维护调优服务、BUG修护服务、软件日常运行管理、快速意外解决、定期优化等服务
    四、基础技术培训：1、系统体验培训、系统操作培训
提供租赁的设备设施的技术指示不能低于以下技术指示：
	序号
	产品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	翼闸单机芯
	开闸时间：0.2s                   
通行速度：35人/分    
电压 ：220V50HZ                
驱动电压：24v           
功率：32W 
驱动信号：12v干接点
机芯主板
尺寸：1200*300*980mm
通道宽：550mm
厚度：1.2mm（304拉丝不锈钢）
	台
	2

	2
	动态人脸识别机（圆柱）
	产品尺寸：551.5*120mm
屏幕：7英寸，全视角，170°IPS液晶屏 
分辨率：1024*600
摄像头：单目摄像头
摄像头像素：200万
光圈：F2.4
焦距：3.2mm
白平衡：自动
宽动态：支持
1 ：N人脸识别：误识别率万分之三的条件下，识别准确率99.7%
补光灯：LED补光灯
人脸库：15000张                                                            可室外使用，防水IP6/7级
	个
	2

	3
	IC卡读头
	刷卡进出
	个
	2

	4
	ic白卡
	开闸使用
	张
	100

	5
	发卡器
	连接电脑，授权卡片使用
	个
	1

	6
	2.4G识别器
	2.4G识别器有非接触、不受环境影响、识别距离远、防冲突性能好等优良特性，它含有射频（RF）模块、中央控制单元 、输入/输出端口、串行通信接口、工作状态指示模块和内置天线等。
	个
	4

	7
	信息机
	1、信息机是一个数据处理和发送的终端，其具备主控芯片、内部存储芯片、数据接收模块、数据发送模块构成。
2、数据接收模块与识别器进行通讯，而数据发送模块采用TCP/IP网口、4G（全网通）模块构成。
	台
	1

	8
	人脸识别及翼闸管理软件
	系统支持3个人脸名单库（黑/白名单/VIP名单）总库容22400/人脸，人脸回放，以图搜图，以脸搜脸，设备直接操作添加人脸黑白名单录入人脸及刷卡数据。
	套
	1



四、项目要求
1、中标人必须按照采购人要求提供搬迁、安装、验收服务。
2、安装调试：
（1）安装：中标人负责到各品目不同的安装地点进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
（2）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
3、交货及完工期：签订合同之日起30日内，完成设备的安装及通过验收。
4、验收：
（1）系统或设备安装调试完成正常工作的5个工作日内，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。
（2）验收按国家有关的规定、规范进行。
（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
五、服务期服务：
（1）服务期：针对招标文件中所有服务类和设备租赁项目，中标人需提供有效期为3年的服务。（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。
（2）免费服务期内维修人员接到维修通知后到场时间：接到维修通知后1小时内给予答复，并派出维修人员在2小时内到达用户现场检查。48小时内完成维修工作。
（3）所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
（4）服务期外要求：免费服务期满后，中标人应提供有偿维护服务。
（5）中标人负责对招标方进行系统基础操作培训，时间由采购人确定。
六.所租赁设备归属：
★中标人必须承诺：服务期内，中标人为本项目正常运作所提供的设备产权归中标人所有并负责管理；服务期外，中标人为本项目正常运作所提供的设备产权归采购人所有并由采购人自行负责管理。（投标时提供承诺书）
七.付款方式：
1、签订合同后的3个工作日内支付中标金额的30%；
2、完成全部建设任务并完成上线测试运行，完成并通过采购人验收合格后在7个工作日内支付中标金额的70%；
3、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
八、评审因素
1、响应文件的制作情况；
2、整体系统集成技术方案响应程度；
3、设备主要技术指标响应程度；
4、现场系统演示；
5、报价人项目经验；
6、企业荣誉；
7、企业信用；
8、售后服务便利性。
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合同书格式
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）




项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1. 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
2. 供货货物名称、型号、规格、数量。
	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
3. 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
4. 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
1. 合同总价：
人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
3. 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
4. 本合同价格为固定不变价。
5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1. 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
2. 标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起30天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密
1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
4. 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
7. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
1. 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
2. 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
1. 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3. 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
（1）  银行保函；
（2） 支票、银行汇票。
4. 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
3． 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4． 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5． 包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
（1） 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2） 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1. 1、签订合同后的3个工作日内支付中标金额的30%；
2. 2、完成全部建设任务并完成上线测试运行，完成并通过采购人验收合格后在7个工作日内支付中标金额的70%；
3. 3、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
4. 4、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
5. 5、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
6. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
7. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
8. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
9. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
2. 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。
4. 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
5. 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
6. 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
1. 安装、调试与运行
1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
1.3 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
1.4 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
1.5 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
2. 测试与验收
2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
2.2 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
2.3 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
2.4 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
2.5 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
3. 培训
3.1 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
3.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
1.   质量保证
1.1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
1.2. 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
1.3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
1.4. 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
2.  质量保证期后服务
2.1. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
2.2. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
2.3. 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1． 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2． 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
3． 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
4． 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
1． 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2． 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
1. 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2. 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
3. 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
1.  卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
2.  因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
1.  合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2.  合同因买方便利而解除或终止。
2.1. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
2.2. 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
（1） 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
3.   违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
3.1. 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
3.2. 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
3.3. 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
4.  因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
1． 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2． 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
3． 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
1． 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
2． 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
1.  根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
1． 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2． 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
3． 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4． 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构壹份、政府采购监管部门壹份。
5． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：
买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：
地     址：	地     址：
邮政编码：	邮政编码：
电     话：	电     话：
传     真：	传     真：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户帐号：


合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………




备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书















第五部分

报 价 文 件 格 式
（报价文件须编页码，且页码必须连续）
[bookmark: _Toc202252033][bookmark: _Toc202254104][bookmark: _Toc202251074][bookmark: _Toc202251699][bookmark: _Toc202819877][bookmark: _Toc202816995][bookmark: _Toc202820350]       
自查表
	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	（1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（2）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1）提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
2）  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（6）本项目不接受联合体报价。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期为90天
	□通过 ☑不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥991,920.00元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目                                              445300-201905-417001-0005
日期：   年   月   日
 (
广东晓君招标采购代理有限公司
                                                             5-
4
)
1.2评审项目报价资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。



报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日










一、项 目 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051][bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．报价文件格式

附表1.1  
报价总表
 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         编号：445300-201905-417001-0005
	序号
	采购内容
	磋商总报价（人民币 元）
	完工期

	1
	
	
	

	总计
	大写：
小写：


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。
    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：
[bookmark: _GoBack]授权代表（签名）：
日       期：


附表1.2
[bookmark: OLE_LINK15]投标货物报价明细表
[货币单位：人民币元]
报价人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2、报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。
3.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
4.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。












二、商 务 响 应

[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．报价函格式
报 价 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）     货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。
    在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:
一、 报价文件第一部分
     报价表	
二、 报价文件第二部分
（一）报价函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。
三、 报价文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。
我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购编号为  445300-201905-417001-0005  号的报价；
（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；
（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。
（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445300-201905-417001-0005）中。
（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .


报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字）：
                                职        务：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：445300-201905-417001-0005 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。


本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：





4．资格声明书格式

资格声明
致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。
我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。



报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .
云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目                                             445300-201905-417001-0005

 (
广东晓君招标采购代理有限公司
           
                                           
5-
39
)
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。


              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：

[bookmark: _Toc42951054]

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
 5.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。
5.2报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
5.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
5.5.2  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
5.5.3  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
5.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlt10549792] 

6. 退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	¥

	
	已付金额：  
	元
	¥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	





注：本说明请附报价保证金交纳凭据

附：
	





报价保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。
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 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	

	c) 
	
	
	

	d) 
	
	
	

	e) 
	
	
	

	f) 
	
	
	

	g) 
	
	
	

	h) 
	
	
	

	i) 
	
	
	

	j) 
	
	
	

	k) 
	
	
	

	l) 
	
	
	

	m) 
	
	
	

	n) 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
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8．服务费承诺书格式
成交服务费承诺书

承诺书号：445300-201905-417001-0005                
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
报价人法定名称（公章）；
报价人法定地址：
报价人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
[bookmark: _Hlt10520032][bookmark: _Hlt10520073][bookmark: _Toc42951058]
9．其它资料格式
9.1  报价人简介；
9.2  提供近二年完成的同类项目业绩
9.3  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）
  9.4  关于诉讼。
  9.5  名称变更证明
  9.6  报价人获奖情况及质量认证
9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介
报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2017
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	
	




 9.2  报价人提供近二年完成的同类项目业绩
  
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出近二年完成的同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表
报价人提供2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

9.4 关于诉讼
报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
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三、 施 工 方 案 响 应

[bookmark: _Hlt10523647][bookmark: _Hlt10520028][bookmark: _Toc42951059][bookmark: _Toc42956284][bookmark: _Toc4471859]
10．施工方案响应文件格式

[bookmark: _Toc42956283]10.1 施工需求响应表
（1） 实质性响应需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。
	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：	1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：

（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：


10.2  施工方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目施工方案的编写，包括但不限于以下内容：
1. 项目实施方案，提供完整的设计方案及图纸；
2. 项目技术方案、安装方案、进度计划、应急预案、沟通协调以及项目重点、难点的分析及其解决措施；
3.售后服务方案。



报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
10.2.1本项目管理技术人员配置

（1）本项目的项目负责人简历表
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表
参加本项目的实施技术服务人员情况表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；
      （2）提供高级项目师的技术等级认证证书等
 

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
[bookmark: _Toc42956290]10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。





报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：
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11、同意磋商文件条款声明格式


同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的云浮市邓发纪念中学信息化中心学校建设项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  445300-201905-417001-0005  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。
    特此声明。



报价（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .
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