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第一部分

磋 商 邀 请 函








磋 商 邀 请 函

[bookmark: OLE_LINK1]广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受新兴县筠州城市投资发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目（编号：GDXJ19HCS2006）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目
2、预算金额：¥1387494.94元
3、项目内容及数量：详见用户需求书。
4、用途：详见用户需求书。
5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要参照落实的政府采购政策) 
5.1.  产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。
5.2.  本项目采购本国货物及服务。
5.3.  本次代理招标采购的相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。
5.4.  监管部门：新兴县筠州城市投资发展有限公司。
5.5.需要参照落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。
二、合格报价人资格条件
1．报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。
三、项目报名时间、地点、方式及磋商文件的获取方式
1、报名时间：2019年8月20日至2019年8月26日08：00-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3、获取磋商文件方式：供应商自行到相关网站下载。
  4、报名时报价人需提交：
4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原件；
4.3报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询的结果以报价人提供的截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料，查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交报价文件截止时间止]。
4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接收提供完整报名资料供应商的报名。
5、报名费：人民币200元（售后不退）；
（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点
1、递交报价文件时间：2019年8月30日下午14：30-15：00（北京时间）
2、报价截止时间：2019年8月30日下午15：00（北京时间）
3、磋商时间： 2019年8月30日下午15：00（北京时间）
4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：新兴县筠州城市投资发展有限公司
采购人地址：新兴县筠州城市投资发展有限公司 
2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司
采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
采购代理机构联系人：林先生
采购代理机构联系电话： 0766-8399669
采购代理机构传真： 0766-8399669 
六、 采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：叶先生 
采购项目联系人电话：0766-2989283
七、磋商文件公示
    本项目磋商文件在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日。
八、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网、云浮市公共资源交易网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广东晓君招标采购代理有限公司
2019年8月19日
新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目           GDXJ19HCS2006
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第二部分

报 价 人 须 知

 
[bookmark: _Toc42952414]
一、说明
1. 适用范围
1.1   本次代理招标采购的相关服务项目，属非政府采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。
1.2   资金来源：财政专项资金。

2. 定义
2.1 “采购人”指本采购项目的委托人。
2.2 “采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。
2.3 “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。
2.4 “成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
2.5 “货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
2.6 “服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
2.7  磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
3. 合格的报价人
3.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。
3.2 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
3.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
3.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
3.5.2  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3.5.3  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
3.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
3.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.6  本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
[bookmark: _Toc61460073]二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
（1） 磋商邀请函；
（2） 报价须知；
（3） 用户需求书；
（4） 合同条款；
（5） 报价文件格式。
2     磋商文件的澄清
2.1 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。
3     磋商文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、报价文件
1     报价文件的编写
1.1 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
1.2 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
1.3 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
1.4 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；
2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3     报价文件的签署、装订和密封
3.1 报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人盖章才有效。
3.2 报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
3.3 报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。
3.4 报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
3.5 报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
3.6 没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 
3.7 报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
3.8 封套均应按以下要求标记：
	
（正本/副本）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）
项目名称：新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目   
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          
编号：GDXJ19HCS2006
报价人名称：                                  
报价人地址：                                  邮政编码：
报价人代表：                                  联系电话：


3.9 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
3.10 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
4     报价有效期
4.1 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币贰万元整（¥20,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。
5.2	报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。
5.3	报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668
[递交报价保证金请注明：采购编号GDXJ19HCS2006]
（2）保证金的提交要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了采购文件而决定不参加本次报价的报价人，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
5.4	未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5	成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）	成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；
（2）	成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。
5.6	下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：
（1）	报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
（2）	成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。
6     报价文件的递交和撤回
6.1 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。
（1） 磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
四、磋商及评审
1	磋商小组
1.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
1.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。
2    磋商程序
2.1 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
2.2 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
2.4 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；
（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
2.5 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
2.6 技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
2.7 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。
3    评审
3.1 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
3.2 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
3.3 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。
[bookmark: _Toc61460075]4    评审办法
4.1	评审原则
（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。
（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2	磋商评审程序和评审方法
（1）  评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，不能通过
       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出
       实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投
       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否
       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的服务商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分别乘以权重再相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
（4）  服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×30
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。
2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。
4）属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
   5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。   
   6） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。 
   7） 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
   8） 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 
   9） 报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。
（5）  服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	70%
	30%


评标总得分=F1＋F2
F1、F2分别为技术商务得分、价格得分
4.3	推荐成交报价人
磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）投标报价（由低到高）；（5）服务商务评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）小型或微型企业；（2）节能产品；（3）环保产品；（4）服务商务评分（由高到低）。综合得分最高的报价人为第一中标候选供应商，综合得分次高的报价人为第二中标候选供应商。
4.4	评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.5	磋商、评审过程的保密性。
（1） 接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。
（2） 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.6	接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
4.7	变更服务方案的权利。
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费
5.1   成交报价人的确定
（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。
5.2   成交结果公告
（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
[bookmark: _GoBack]5.3   质疑和投诉
（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。
（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。
（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。 
（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。
（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。
（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。
（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。
（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：林先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    
地址：                                           邮    编：________________                                                                        
联系人：                                         联系电话：________________                                                  
授权代表：______________________________                                                                         
联系电话：______________________________                                                                          
地址：                                            邮   编：________________                     

二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              
质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      
采购人名称：____________________________                                                                     
询价文件获取日期：______________________                      

三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        
事实依据：____________________________________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                                                           
法律依据：____________________________________________________________________________



质疑事项2
事实依据：____________________________________________________________________________




法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                                                                       

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  
                                                                                       
                                                                                                                                      
法定代表人签字(签章)：                   授权代表签字(签章)：_________________
公章：___________________                             
日期：___________________                      

证据目录清单
	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	......
	
	
	






（11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向采购监督管理机构投诉。
采购监督管理机构名称：新兴县筠州城市投资发展有限公司 
地  址：新兴县新城镇文化路电教大楼8楼
电  话：0766-2989282
邮  编：527400

5.4   成交通知书及中标通知书
（1） 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
（2） 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
（3） 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同
（1） 成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》规定的时间内，派遣其授权代表与采购人签署合同。
（2） 合同的组成基于但不限于以下部分：
a.《合同书》；
b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《中标通知书》。
5.6  成交服务费
（1）、中标人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标
[bookmark: _Hlt441794741]准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%


例如：某服务招标中标金额为500万元，计算招标代理服务费收费额如下：
       100万元×1.5％＝1.5万元
       400万元×1.1％＝4.4万元
 1.5万元+4.4万元=5.9万元
(2)成交服务费以人民币支付。
(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
(4)成交服务费不在报价中单列。
(5)报价人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、保密约定
1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
 5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权
新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目     GDXJ19HCS2006
7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 
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新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目（编号：GDXJ19HCS2006）初步评审细则表
                            评委签名：____________
	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	
	
	
	

	
	报价价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	投标有效期为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算金额：¥1387494.94元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	满足《用户需求书》中功能要求、质量指标和服务要求
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目（编号：GDXJ19HCS2006）服务商务评分表
                            评委签名：____________
	                                                                                       投标单位
评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比：优得3分；良得2分；差得1分。
	3
	

	整体方案响应程度
	报价人的技术方案的成熟性、合理性、先进性、实用性、易操作性，与原交警指挥平台兼容对接,建设方案及集成方案的完备性,安装调试方案的合理性进行横向对比：优得5分；良得3分；差得1分（不提供不得分）。
	5
	

	主要设备主要技术指标响应程度
	对磋商文件中设备的技术参数指标进行评分。完全满足或优于技术参数得40分；带“▲”技术参数不满足的一项扣2分；其他技术参数（除带“▲”以外）不满足的一项扣1分，扣完为止。
	40
	

	保证进度、质量和设计变更措施
	对各报价人在本项目中应对的各项措施，如响应时间、速度等进行横向对比：优得3分；良得2分；差得1分（不提供不得分）。
	3
	

	企业信用
	投标人获得中国企业信用等级（按国家标准分三等九级制）评定A等级得2分，AA等级得2.5分,AAA等级得3分；B等级得0.5分，BB等级得1分，BBB等级得1.5分；对C至CCC等级的投标人和在报价时未提供其信用等级报告的不予得分。（提供地级市以上的信用评价机构出具的信用报告复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件核查不得分）
	3
	

	公司认证及荣誉
	1、 获得“ISO9001质量认证”的得2分。
2、 2、获得“守合同重信用企业”的得2分。
3、获得“诚信经营示范企业”荣誉的得2分。
4、获得“诚信守法示范企业”荣誉的得2分。
5、获得有效的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证或备案证明的得2分。
以上内容提供相关证明文件复印件加盖公章，不提供不得分。
	10
	

	同类项目经验
	2017年以来完成交通技术设备类项目接入违法处理平台经验得3分。（报价人提供合同关键页、验收报告或相关证明文件，不提供不得分）
	3
	

	售后服务方案
	根据报价人提供的售后服务方案、售后服务承诺情况和履约便利程度作横向对比：优得3分；良得2分；差得1分（不提供不得分）。
	3
	

	合            计
	70
	


新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目                                                 GDXJ19HCS2006
注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。
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第三部分

用 户 需 求 书

注：1、磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。
    2、磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

一、项目名称及编号：
1、项目名称：新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目
2、项目地址：新兴县城区平南路与城西路交叉口，平南路、兴龙路与振兴三路交叉口
3、项目编号：GDXJ19HCS2006
二、预算金额：¥1387494.94元
三、项目内容清单及技术参数：
注：1、招标文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。
4、所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，报价人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标。
5、载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

	序号
	名称
	设备参数要求
	单位
	数量
	备注

	一、后台设备
	
	
	
	
	

	1
	平台接入服务器
	4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K  SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM  1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)；
	台
	1
	

	2
	流媒体转发服务器
	4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K  SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM  1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)；
	台
	1
	

	3
	电子警察存储磁盘阵列
	【双控】4U 24盘位/每控制器：64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，4个千兆数据口（可增扩8个千兆网口或4万兆或8*16GFC ），1个千兆管理口,3个SAS3.0接口/冗余电源（1+1）/SATA\SAS盘/VRAID2.0/视频、图片、smart直存/网络协议："RTSP/ONVIF/GB/ISCSI"
	台
	1
	

	4
	汇聚交换机
	单引擎交换容量 598Gbps
单机转发性能最大支持 252Mpps
插槽 2扩展槽
支持48个10/100/1000Base-T，4个1G/10G SFP+光口接口（含4个光模块）；
电源 交流电源
ARP表 ARP容量：20000，MAC地址表容量：64K
	台
	1
	

	5
	服务器机柜
	（600*950*2200），含32A*2 路主备输入，带双路 10个10A 插座，前后门为网状门
	台
	1
	

	6
	软件接入服务
	负责接入新兴县公安局大视频平台，满足新建点位的授权车道数和视频路数接入
	套
	1
	

	二、城西路口
	
	
	
	
	

	1
	900W电子警察
	高清抓拍单元
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等
像素：900W
分辨率：最大支持4096*2160
帧率：25fps
图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器
相机：iDS-2CD9396-AS
镜头：16mm镜头
照度：彩色:0.01Lux  黑色:0.008Lux  
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
图像输出格式：JPEG
输出：电平量信号
通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口
外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入
存储支持：最大支持128G TF卡
自动光圈镜头：支持
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；
功耗：＜20W
支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能
	台
	4
	

	2
	900万反向卡口抓拍单元
	环保卡口抓拍单元
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等
像素：900W
分辨率：4096(H)×2160(V)
帧率：≤25fps
感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS
相机：IDS-2CD9396-CEMS
镜头：专用镜头（25mm）
码流：32 Kbps~16 Mbps
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
图像输出格式：JPEG
接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口
存储支持：支持TF卡口（≤64G），支持云存储协议
终端接入：支持终端服务器接入
工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kg
目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍
违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为
车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测
	台
	4
	

	3
	星光球
	H系列8寸黑光；
1920×1080@30fps；
星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；
200米红外照射距离；
焦距：4.8-120mm，25倍光学；
支持音频、报警；
支持数字宽动态、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；
支持智能运动跟踪；
支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；
支持车牌识别；
水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；
H.265/H.264/MJPEG；
支持128GB Micro SD（即为TF卡）卡；
电源：AC24V，68W max；
支持IP67；
工作温度：-40℃-70℃。
	台
	1
	路面监控

	4
	球机、枪机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/117×194×310mm
	个
	20
	

	5
	红外白光爆闪一体灯
	红外白光爆闪一体灯
模式：白天/可见光，夜间/红外光
闪光间隔：65ms
覆盖范围：单车道
最佳拍摄距离：18-28m
闪光寿命：1000万次以上
滤光片切换与控制：电平量
工作环境：-25～+70℃/20%～90%
电源：220V AC
重量：4.8kg
功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms
	支
	10
	卡口反向抓拍每车道一支

	6
	LED频闪灯
	16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；
最佳补光距离16m～25m；
支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W
	支
	20
	每车道两支，正向和反向各一支

	7
	交通灯信号检测器
	交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；
6路RS485接口；
一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；
一个电源开关，AC220V供电。
	台
	1
	

	8
	终端服务器
	三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；
内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入；
双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；
支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；
4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V；
	台
	1
	

	9
	室外机柜
	800mm×600mm×450mm落地机柜【只包含强电模块】；防护等级IP55
	台
	1
	

	10
	监控二合一防雷器
	标称放电电流20KA(8/20uS)，最大放电电流35KA,工作电压AC220V,最大连续运行电压AC275V,保护水平≤100V,响应时间25nS,负载功率1500W；
	个
	1
	

	11
	单相并联式防雷器
	工作电压UO:220V,最大持续运行电压UC:385V,标称放电电流In8/20 uS：40KA,限制电压8/20 uS：≤1.7KV 
	个
	1
	

	12
	自动重合闸开关
	浪涌保护：额定放电电压20KA，最高放电电压40KA；漏电保护：电流大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.1s内；
	台
	1
	

	13
	万用插排
	10位万用插排
	个
	1
	

	14
	漏电开关
	32A
	个
	1
	

	15
	监控专用防水设备控制箱
	定制，600（高）x400（宽）x240（深）
	个
	3
	

	16
	工业交换机
	8口工业交换机
	台
	3
	

	17
	网络光端机
	1路千兆网络光端机
	套
	1
	

	18
	L型电子警察立杆
	定制，高6.5m，臂长10米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	2
	基础开挖1.8米*1.8米*2米
水泥浇灌约6平方

	19
	L型电子警察立杆
	定制，高6.5m，臂长12米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	1
	

	20
	L型监控立杆
	定制，高6.5m，臂长3米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	1
	

	21
	警示牌
	根据公安标准定做，用于高清电子警察系统
	块
	3
	

	22
	主电源线
	管内穿线R-VV-1KV-3*10mm2电缆
	米
	500
	

	23
	电源支线
	管内穿线R-VV--3*2.5mm2电缆
	米
	1200
	

	24
	电源支线
	管内穿线R-VV--3*1.5mm2电缆
	米
	800
	

	25
	控制线
	管内穿线R-VV--2*1mm2电缆
	米
	1000
	

	26
	灯光控制线
	管内穿线R-VSP--2*1mm2电缆
	米
	800
	

	27
	网络双绞线
	6类非屏蔽网络双绞线
	米
	1100
	

	28
	光纤
	4芯单模光纤，室外铠装
	米
	600
	

	29
	非开挖过路顶管
	HDPE110顶管
	米
	200
	

	30
	人行道、绿化开挖恢复
	管道铺设开挖恢复PVC70
	米
	250
	

	31
	落地箱基础
	规格1200mm*1000mm*700mm  含基础水泥
	个
	1
	

	32
	手井
	规格600mm*600mm*800mm  公安管线专用（含铸铁井盖）
	套
	4
	

	33
	光纤传输链路
	光纤租赁链路费用（含三年网络费用）
	项
	1
	

	34
	平台接入
	系统联网、接入现有公安视频专网、专网平台和公安网平台
	套
	1
	

	三、兴龙路口
	
	
	
	
	

	1
	900W电子警察
	高清抓拍单元
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等
像素：900W
分辨率：最大支持4096*2160
帧率：25fps
图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器
相机：iDS-2CD9396-AS
镜头：16mm镜头
照度：彩色:0.01Lux  黑色:0.008Lux  
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
图像输出格式：JPEG
输出：电平量信号
通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口
外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入
存储支持：最大支持128G TF卡
自动光圈镜头：支持
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；
功耗：＜20W
支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能
	台
	4
	

	2
	900万反向卡口抓拍单元
	环保卡口抓拍单元
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等
像素：900W
分辨率：4096(H)×2160(V)
帧率：≤25fps
感光器件：两个1英寸全局曝光CMOS
相机：IDS-2CD9396-CEMS
镜头：专用镜头（25mm）
码流：32 Kbps~16 Mbps
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
图像输出格式：JPEG
接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口
存储支持：支持TF卡口（≤64G），支持云存储协议
终端接入：支持终端服务器接入
工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
功耗：＜20W
重量：5.2±0.5kg
目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍
违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为
车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测
	台
	4
	

	3
	星光球
	H系列8寸黑光；
1920×1080@30fps；
星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；
200米红外照射距离；
焦距：4.8-120mm，25倍光学；
支持音频、报警；
支持数字宽动态、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；
支持智能运动跟踪；
支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；
支持车牌识别；
水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；
H.265/H.264/MJPEG；
支持128GB Micro SD（即为TF卡）卡；
电源：AC24V，68W max；
支持IP67；
工作温度：-40℃-70℃。
	台
	1
	路面监控

	4
	球机、枪机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/117×194×310mm
	个
	18
	

	5
	红外白光爆闪一体灯
	红外白光爆闪一体灯
模式：白天/可见光，夜间/红外光
闪光间隔：65ms
覆盖范围：单车道
最佳拍摄距离：18-28m
闪光寿命：1000万次以上
滤光片切换与控制：电平量
工作环境：-25～+70℃/20%～90%
电源：220V AC
重量：4.8kg
功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms
	支
	8
	卡口反向抓拍每车道一支

	6
	LED频闪灯
	16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；
最佳补光距离16m～25m；
支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W
	支
	16
	每车道两支，正向和反向各一支

	7
	交通灯信号检测器
	交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；
6路RS485接口；
一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；
一个电源开关，AC220V供电。
	台
	1
	

	8
	终端服务器
	三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；
内置1块3.5寸2T硬盘；支持12路IPC接入；
双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；
支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；
4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V；
	台
	1
	

	9
	室外机柜
	800mm×600mm×450mm落地机柜【只包含强电模块】；防护等级IP55
	台
	1
	

	10
	监控二合一防雷器
	标称放电电流20KA(8/20uS)，最大放电电流35KA,工作电压AC220V,最大连续运行电压AC275V,保护水平≤100V,响应时间25nS,负载功率1500W；
	个
	1
	

	11
	单相并联式防雷器
	工作电压UO:220V,最大持续运行电压UC:385V,标称放电电流In8/20 uS：40KA,限制电压8/20 uS：≤1.7KV 
	个
	1
	

	12
	自动重合闸开关
	浪涌保护：额定放电电压20KA，最高放电电压40KA；漏电保护：电流大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.1s内；
	台
	1
	

	13
	万用插排
	10位万用插排
	个
	1
	

	14
	漏电开关
	32A
	个
	1
	

	15
	监控专用防水设备控制箱
	定制，600（高）x400（宽）x240（深）
	个
	3
	

	16
	工业交换机
	8口工业交换机
	台
	3
	

	17
	网络光端机
	1路千兆网络光端机
	套
	1
	

	18
	L型电子警察立杆
	定制，高6.5m，臂长10米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	2
	基础开挖1.8米*1.8米*2米
水泥浇灌约6平方

	19
	L型电子警察立杆
	定制，高6.5m，臂长12米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	1
	

	20
	L型监控立杆
	定制，高6.5m，臂长3米，八角热镀锌，含地笼、水泥浇灌
	套
	1
	

	21
	警示牌
	根据公安标准定做，用于高清电子警察系统
	块
	3
	

	22
	主电源线
	管内穿线R-VV-1KV-3*10mm2电缆
	米
	600
	

	23
	电源支线
	管内穿线R-VV--3*2.5mm2电缆
	米
	1000
	

	24
	电源支线
	管内穿线R-VV--3*1.5mm2电缆
	米
	600
	

	25
	控制线
	管内穿线R-VV--2*1mm2电缆
	米
	800
	

	26
	灯光控制线
	管内穿线R-VSP--2*1mm2电缆
	米
	600
	

	27
	网络双绞线
	6类非屏蔽网络双绞线
	米
	800
	

	28
	光纤
	4芯单模光纤，室外铠装
	米
	400
	

	29
	非开挖过路顶管
	HDPE110顶管
	米
	180
	

	30
	人行道、绿化开挖恢复
	管道铺设开挖恢复PVC70
	米
	180
	

	31
	落地箱基础
	规格1200mm*1000mm*700mm  含基础水泥
	个
	1
	

	32
	手井
	规格600mm*600mm*800mm  公安管线专用（含铸铁井盖）
	套
	4
	

	33
	光纤传输链路
	光纤租赁链路费用（含三年网络费用）
	项
	1
	

	34
	平台接入
	系统联网、接入现有公安视频专网、专网平台和公安网平台
	套
	1
	




注：详细技术参数（若详细技术参数与上述清单有冲突的以详细技术参数为准）：

900万电警抓拍单元
	序号
	技术参数要求

	1
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

	2
	图像传感器：采用1英寸GMOS

	3
	最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

	4
	视频帧率：在1～25fps可调

	5
	视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

	6
	支持后备箱状态开启识别功能

	7
	支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

	8
	可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

	9
	护罩玻璃透光率≥99%

	10
	支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

	11
	支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

	12
	设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%

	13
	支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%

	14
	支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单

	15
	支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能

	16
	系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

	17
	支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍

	18
	▲支持信号灯颜色增强功能（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	19
	支持摩托车、非机动车未带头盔检测

	20
	支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台

	21
	支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章

	22
	支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍

	23
	▲支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	24
	支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

	25
	支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置

	26
	▲支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	27
	▲支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	28
	▲支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）



900万反向卡口抓拍单元

	序号
	技术参数要求

	1
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

	2
	▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	3
	最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

	4
	视频帧率：在1～25fps可调

	5
	视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

	6
	支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节

	7
	支持前车窗是否有摆件物检测功能

	8
	支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能

	9
	支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识

	10
	支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%

	11
	支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%

	12
	支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%

	13
	支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%

	14
	支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

	15
	▲支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别车牌后可提升车窗区域图像通透性（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	16
	支持抓拍图片暗处提亮，亮处压制功能

	17
	支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%

	18
	支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%

	19
	支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

	20
	支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等

	21
	支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

	22
	支持远光灯开启检测功能

	23
	支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

	24
	可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

	25
	护罩玻璃透光率≥99%

	26
	▲支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	27
	支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数

	28
	支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别

	29
	▲支持怀抱婴儿检测功能（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	30
	支持摩托车、非机动车未带头盔检测

	31
	支持非机动车、行人人体和人脸抠取

	32
	支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章

	33
	支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍

	34
	支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转

	35
	支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能

	36
	支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置

	37
	▲支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	38
	▲支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）



高清网络球机
	序号
	技术参数要求

	1
	内置GPU芯片

	2
	▲具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	3
	红外距离不小于550米

	4
	支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像

	5
	支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

	6
	▲照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	7
	支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

	8
	支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。

	9
	▲支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	10
	网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包

	11
	▲具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	12
	支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。

	13
	支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。

	14
	可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。

	15
	可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%

	16
	可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%

	17
	可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%

	18
	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能

	19
	▲室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

	20
	具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作

	21
	具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

	22
	符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。



交通信号检测器

	序号
	技术参数要求

	1
	具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口

	2
	检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息

	3
	当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮

	4
	设备功耗小于3W

	5
	工作温度－40℃～80℃

	6
	设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障



终端服务器
	序号
	技术参数要求

	1
	设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB

	2
	8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口

	3
	2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口

	4
	可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址

	5
	最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M)

	6
	摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作

	7
	从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改

	8
	支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘

	9
	支持web、NTP、外置GPS模块方式校时

	10
	数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改

	11
	工作温度-45℃~80℃



平台服务器
	序号
	参数指标要求

	1
	处理器
	性能≥1颗4114(10核2.2GHz)

	2
	芯片组：
	具备Intel C610 芯片组

	3
	内存
	≥32GB DDR4

	4
	硬盘：
	≥1TB 7.2K  SATA×2

	5
	网络控制器：
	≥2个RJ45 千兆网口

	6
	硬盘控制器：
	集成3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10

	7
	管理接口
	≥1 个RJ-45 管理接口

	8
	USB接口
	≥5 个USB 接口

	9
	VGA 接口
	≥1个VGA 接口

	10
	串口
	≥1 个串口

	11
	电源：
	高效能550W铂金1+1 冗余电源

	12
	散热：
	≥4个调速系统风扇

	13
	管理功能：
	集成BMC 芯片，支持IPMI2.0 和KVM Over IP 高级管理功能

	14
	电源电压：
	200-240V/50Hz




流媒体转发服务器
	序号
	参数指标要求

	1
	处理器
	性能≥1颗4114(10核2.2GHz)

	2
	芯片组：
	具备Intel C610 芯片组

	3
	内存
	≥32GB DDR4

	4
	硬盘：
	≥1TB 7.2K  SATA×2

	5
	网络控制器：
	≥2个RJ45 千兆网口

	6
	硬盘控制器：
	集成3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10

	7
	管理接口
	≥1 个RJ-45 管理接口

	8
	USB接口
	≥5 个USB 接口

	9
	VGA 接口
	≥1个VGA 接口

	10
	串口
	≥1 个串口

	11
	电源：
	高效能550W铂金1+1 冗余电源

	12
	散热：
	≥4个调速系统风扇

	13
	管理功能：
	集成BMC 芯片，支持IPMI2.0 和KVM Over IP 高级管理功能

	14
	电源电压：
	200-240V/50Hz



电子警察存储磁盘阵列
	序号
	技术参数要求

	1
	▲双控制器结构，每控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	2
	可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔

	3
	▲每个控制器具有：3个PCIE3.0插槽、3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	4
	可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展

	5
	应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；

	6
	▲单台或多台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	7
	应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

	8
	支持不低于600Mbps图片并发输入，同时不低于600Mbps图片并发输出

	9
	▲录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	10
	当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。

	11
	▲业务故障隔离功能检验，存储的业务模块可以放在不同的容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）。

	12
	可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失



四、现场勘察
注：鉴于本项目施工现场的特殊性，报价人自行到采购人指定的地点勘察。
1、报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。
2、采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。
五、售后服务
1、设备保修期：主要设备按厂家提供售后服务进行质量保修，其他货物提供不少于一年的质量保修期。报价人可根据自身实力提出更长质保期，报价人需在投标文件中提供设备生产厂家的详细售后服务承诺。保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 
2、保修期内，货物质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。 
3、中标人需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人需有可随时上门进行维修及检测的工程师。 
4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 
5、中标人提供设备安装、调试、使用；永久性提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；对产品软件进行升级；定期进行设备检修。
6、提供7×24小时电话维护响应服务：若电话中无法解决，4小时内到达现场。如是硬件问题必须8小时内解决，否则需提供不低于使用设备的备件，保证系统的正常运行。 
7、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过12小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。 
8、中标人应提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。
9、保修期按厂家的规定，如在保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
10、保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次设备。
11、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修， 即由中标人派人员到用户设备使用现场维修， 由此产生的一切费用均由中标人承担。 所有设备必须在明显位置贴有维修热线电话的标识。 中标人须提出保修期内的维修、维护内容和范围的服务方案（不限于产品、技术、模块、部件和升级等内容）。
12、施工须尽量避免噪音影响，若存在影响正常办公的工作，必须安排在非工作时间进行。
13、报价人必须根据采购人提供的设计图施工。按设计图要求包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收和包税票的方式进行施工。
14、投标报价要求：报价人需严格按照施工技术要求进行报价, 建设单位讲究质量第一，采购材料和安装工艺都要符合相关标准, 针对工艺复杂,施工材料也特别考究等特点，采购人将在对报价人的报价和实际施工流程、施工方案进行分析的基础上综合价格、商务、技术三方面考虑评审。超过财政预算且无法支付的报价不支持。按照用户需求书提供的技术参数和相关要求合理报价。报价应包含材料价格、包装费、运输费、安装费、计划利润、税金、保险费及其它检测等相关费用。偷工减料的施工方案及施工方式报价过低采购人也不支持。
15、报价人对其报价文件所列参数、功能做出承诺，采购人有权对其所列参数、功能进行核实，如发现有虚假应标现象，需负上相关法律责任。
★16.为了配合本项目的要求，投标人承诺本项目的电子警察设备采集数据接入云浮市交警支队集成指挥平台。（提供承诺书原件）
六、培训要求
    验收合格后，中标人对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。
七、验收要求
1)中标人必须全力配合产品验证工作，按照采购人的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或中标人未按要求供货的，中标人必须无条件的按要求供货，直至验收合格为止。 
2)经双方商定后，中标人必须按合同要求按时按质按量供货。
3)所有供货产品验收合格并经采购人使用确认合格后，方能办理货款结算手续。
八、质保期、交货地点、包装要求及完工期：
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、完工期
签订合同后,30天完成交付使用并验收合格；
4、质保期
质保期1年或以上。
九、付款方式：
1、合同签订后，在7个工作日内支付中标金额的30%；
2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后（最终验收以交警接收为依据），在7个工作日内支付中标金额的67%；
3、剩下中标金额的3%作为质保金在从验收合格之日起，正常使用12个月后无息支付；
4、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十、评审因素
1、标书的制作情况；
2、整体方案响应程度；
3、主要设备主要技术指标响应程度；
4、保证进度、质量和设计变更措施；
5、企业信用；
6、公司认证及荣誉；
7、同类项目经验；
8、售后服务方案。
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合同书格式
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）




项目名称：                         
合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
                    （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供            的供货及相关服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、合同标的
1. 本合同标的为             ，包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。
2. 供货货物名称、型号、规格、数量。
	序号
	名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。
3. 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。
4. 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。
二、价格
1. 合同总价：
人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）
其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及卖方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务等的全部含税费用。
3. 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。
4. 本合同价格为固定不变价。
5. 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1. 货物为（填写制造厂商名称）全新的（原装）产品。
2. 标准。
本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
四、到货、安装的时间、地点
1、交货地点（货物安装地点）
产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。
2、包装要求
要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。
3、交货时间
交货时间：在合同签订生效起30天内完成（如遇不可抗力因素，工期可与采购单位协商）。
五、保密
1. 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。
六、技术文件
1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2. 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、
验收和运作的需要的所有内容。
3. 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。
4. 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6. 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交
付给买方。
7. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。
七、知识产权
1. 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。
2. 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
八、履约保证金
1. 卖方应在收到中标通知书后30天内，向买方提交《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。
2. 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3. 履约保证金可采用以下方式之一或《合同资料表》规定的其它形式提交：
（1）  银行保函；
（2） 支票、银行汇票。
4. 在卖方完成其合同义务，包括任何保证义务后30天内，买方将把履约保证金退还卖方。
九、包装、装卸和运输
1． 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。
2． 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。
3． 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
4． 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5． 包装费、运费已包含在合同价内。
十、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：
（1） 装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2） 制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；
十一、付款
1、合同签订后，在7个工作日内支付中标金额的30%；
2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后（最终验收以交警接收为依据），在7个工作日内支付中标金额的67%；
3、剩下中标金额的3%作为质保金在从验收合格之日起，正常使用12个月后无息支付；
4、采购人支付每笔货款时，中标单位应提供相应金额的正式发票；
5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；
6、本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
十二、产权与风险转移
除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：
1. 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。
2. 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。
3. 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4. 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十三、保险
根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。
十四、检验与测试
1. 买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
2. 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者进行必要的修改以满足规格的要求。
4. 买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
5. 交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
6. 如果货物是优质产品，卖方应附上经中华人民共和国国家出入境检验检疫局对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。
7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。
十五、伴随服务
应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。
1. 安装、调试与运行
1.1 卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。
1.2 卖方在接到买方要求开始安装的通知后 ３ 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。
1.3 卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；
1.4 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔；
1.5 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。
2. 测试与验收
2.1 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。
2.2 在有关部门进行验收时，买方应及时配合卖方。
2.3 卖方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
2.4 测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署竣工验收合格文件。
2.5 如果卖方没有按以上要求按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。
3. 培训
3.1 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。
3.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训。
十六、合同转让与分包
本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
十七、质量保证及售后服务
1.   质量保证
1.1. 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。
1.2. 所有设备保证在竣工验收合格交付买方使用之日起，承诺1年售后服务质量保证期，在质保期内卖方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。
1.3. 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。
1.4. 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
1.5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。
2.  质量保证期后服务
2.1. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责更换及维修。
2.2. 质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。
2.3. 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应向买方提供备件的图纸、资料。
十八、索赔
卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：
1． 卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。
2． 根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。
3． 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。
4． 卖方收到索赔通知后10天内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10天内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利
十九、不可抗力
1． 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。
2． 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续90天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同
二十、逾期交货及逾期付款的赔偿
1. 除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.8‰/天计算。误期期限为30天，一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。
2. 如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限为30天，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按拖欠款金额的0.8‰/天计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。
3. 本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。
二十一、合同变更
1.  卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。
2.  因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。
3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。
二十二、合同解除和终止
1.  合同自然终止
买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。
2.  合同因买方便利而解除或终止。
2.1. 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
2.2. 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：
（1） 仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或
（2） 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及买方以前已采购的材料和部件的费用。
3.   违约违规终止合同
在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：
3.1. 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；
3.2. 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；
3.3. 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、 评委、采购代理机构的招标、评标等行为。
4.  因卖方破产而终止合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
二十三、争端的解决
1． 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2． 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。
3． 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行
二十四、适用法律
1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
二十五、通知
1． 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。
2． 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。
二十六、税和关税
1.  根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。
二十七、合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
二十八、其它
1． 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2． 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。
3． 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4． 本合同一式    份，买卖双方各执    份、采购代理机构壹份、采购监管部门壹份。
5． 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：	卖方（盖章）：
买方代表（签字）：	卖方法定代表（签字）：
地     址：	地     址：
邮政编码：	邮政编码：
电     话：	电     话：
传     真：	传     真：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户帐号：


合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………
附件3  招标文件………………………………………………………………………………
附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………




备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

合同资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准.
	条款
	内容

	一、合同标的
	4．货物通过验收交付时间为：按《用户需求书》要求

	二、价格
	3．备品备件要求：运行至质保期满所需备品备件（如有的话）

	四、到货、安装的时间、地点
	1．项目现场地址：见用户需求书

	
	2．根据合同第一条第4款规定的验收交付完毕时间分解填报。

	
	3．卖方应在货物预计运到时间 3 天前通知买方。

	八、履约保证金
	1．履约保证金金额：不适用

	
	2．履约保证金提交形式：不适用

	十一、付款
	本合同付款采用分期付款方式。具体见用户需求书

	
	各投标单位需根据自身的情况提出最优惠的付款方式。
（须在合同响应表中提出具体的付款方案）

	十二、产权与风险转移
	合同标的产权与风险转移条款改为：不修改

	十五、伴随服务
	应提供的伴随服务：  见用户需求书 

	十六、合同转让与分包
	本合同不可以分包。

	十七、质量保证及售后服务
	1.2．质量保证期为： 按用户需求书要求

	
	1.3．服务热线：按用户需求书要求及投标人承诺；
服务响应：按用户需求书要求及投标人承诺；

	二十五、通知
	卖方通知送达地址：见用户需求书















第五部分

报 价 文 件 格 式
（报价文件须编页码，且页码必须连续）
[bookmark: _Toc202251699][bookmark: _Toc202251074][bookmark: _Toc202252033][bookmark: _Toc202254104][bookmark: _Toc202820350][bookmark: _Toc202819877][bookmark: _Toc202816995]       
自查表
	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	（1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目经营范围和能力 
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（2）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《承诺书》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1）提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
2）  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
3）  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（6）本项目不接受联合体报价。
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、 盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期为90天
	□通过 ☑不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：¥1387494.94元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	满足《用户需求书》中功能要求、技术指标和服务要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目                                              GDXJ19HCS2006
日期：   年   月   日
 (
广东晓君招标采购代理有限公司
                                                             5-
4
)
1.2评审项目报价资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。



报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日










一、项 目 报 价 表
[bookmark: _Hlt10519799][bookmark: _Toc42951051][bookmark: _Hlt10519308][bookmark: _Hlt10456397]
1．报价文件格式

附表1.1  
报价总表
 [货币单位：人民币元]
报价人名称：                                         编号：GDXJ19HCS2006
	序号
	采购内容
	磋商总报价（人民币 元）
	完工期

	1
	
	
	

	总计
	大写：
小写：


注：1. 此表的总计是所有需采购方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 服务内容的价格应包含所检验、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理等的全部费用。
    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日       期：


附表1.2
[bookmark: OLE_LINK15]投标货物报价明细表
[货币单位：人民币元]
报价人名称： 
	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。
2、报价人可根据项目方案不限于清单内容进行报价，但不得超出预算。
3.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
4.我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。












二、商 务 响 应

[bookmark: _Hlt10519541][bookmark: _Toc42951052][bookmark: _Hlt10456257]
2．报价函格式
报 价 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）     货物及服务的磋商文件的全部内容，我方：__                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。
    在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:
一、 报价文件第一部分
     报价表	
二、 报价文件第二部分
（一）报价函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。
三、 报价文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。
我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购编号为  GDXJ19HCS2006  号的报价；
（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；
（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。
（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ19HCS2006）中。
（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:
  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .


报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名）：

日    期：
[bookmark: _Toc42951053]
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司

                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         
身份证号码：                          
联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                
主营（产）                                                                            
                                                                                       
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字）：
                                职        务：
法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：GDXJ19HCS2006 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。


本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


报价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：





4．资格声明书格式

资格声明
致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      采购项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。
我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足招标要求。
我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。



报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：                               
邮       编：                      .

授权代表（签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：                              
传       真：                      .
新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目       GDXJ19HCS2006

 (
广东晓君招标采购代理有限公司
           
                                           
5-
39
)
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。


              企业名称（盖章）： 

                                 日  期：

[bookmark: _Toc42951054]

5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
 5.1  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力。
5.2报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )查询结果以报价人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止】；
5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《承诺书》）；
5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人须完整提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn的查询结果页面“信息打印”内容及《投标人资格声明函》并加盖公章，《投标人资格声明函》格式请参照本招标文件第五部分《投标文件格式》）；
5.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
5.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件。
5.5.2  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
5.5.3  2018年12月-2019年5月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
5.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。
5.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Hlt10549792] 

6. 退保证金说明格式
退保证金说明
致：广东晓君招标采购代理有限公司
我方为                        报价[采购编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：
日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）                                
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	¥

	
	已付金额：  
	元
	¥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	





注：本说明请附报价保证金交纳凭据

附：
	





报价保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。





 
[bookmark: _Toc42951056]
 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	

	c) 
	
	
	

	d) 
	
	
	

	e) 
	
	
	

	f) 
	
	
	

	g) 
	
	
	

	h) 
	
	
	

	i) 
	
	
	

	j) 
	
	
	

	k) 
	
	
	

	l) 
	
	
	

	m) 
	
	
	

	n) 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
（2）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价人/响应供应商、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近   年内具有独立完成同类项目的业绩不少于   项，并可提供合同或中标通知书复印件。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	服务期：
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在     设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方报价/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	  13
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。

报价人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价人/响应供应商名称（签章）：
日期：          年      月     日
[bookmark: _Hlt10456523][bookmark: _Toc42951057]
8．服务费承诺书格式
成交服务费承诺书

承诺书号：GDXJ19HCS2006                
致：广东晓君招标采购代理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）      的货物及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！
报价人法定名称（公章）；
报价人法定地址：
报价人授权代表（签字）：
电    话：
传    真：
承诺日期：
[bookmark: _Hlt10520032][bookmark: _Hlt10520073][bookmark: _Toc42951058]
9．其它资料格式
9.1  报价人简介；
9.2  提供近二年完成的同类项目业绩
9.3  2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报告（提供由会计师事务所出具的审计报告）；或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件。（提供资产负债表、利润表、现金流量表）
  9.4  关于诉讼。
  9.5  名称变更证明
  9.6  报价人获奖情况及质量认证
9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。 
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。

9.1  报价人简介
报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

1、报价人情况表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2017
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	
	




 9.2  报价人提供近二年完成的同类项目业绩
  
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出近二年完成的同类项目业绩；
2、须提供所填业绩的合同或中标通知书复印件并加盖公章。

9.3近2年的财务报表
报价人提供2016年、2017年（或2017年、2018年）的财务报表（提供由会计师事务所出具的审计报告，如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

9.4 关于诉讼
报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。

9.5  名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.6  报价人获奖情况及质量认证

9.7  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
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三、 施 工 方 案 响 应

[bookmark: _Hlt10523647][bookmark: _Hlt10520028][bookmark: _Toc42951059][bookmark: _Toc4471859][bookmark: _Toc42956284]
10．施工方案响应文件格式

[bookmark: _Toc42956283]10.1 施工需求响应表
（1） 实质性响应需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。
	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：	1.报价人/响应供应商必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：

（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。

报价人（公章）：
授权代表（签名）：
日期：


10.2  施工方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目施工方案的编写，包括但不限于以下内容：
1. 项目实施方案，提供完整的设计方案及图纸；
2. 项目技术方案、安装方案、进度计划、应急预案、沟通协调以及项目重点、难点的分析及其解决措施；
3.售后服务方案。



报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
10.2.1本项目管理技术人员配置

（1）本项目的项目负责人简历表
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表
参加本项目的实施技术服务人员情况表
	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；
      （2）提供高级项目师的技术等级认证证书等
 

报价人（公章）：

授权代表（签名）：

日      期：
[bookmark: _Toc42956290]10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。





报 价 人（法人公章）：

授权代表（签字）：

日    期：




[bookmark: _Hlt10567911]
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11、同意磋商文件条款声明格式


同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司

为响应你方组织的新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程-电子警察工程采购项目  的供货及相关服务的竞争性磋商[编号为：  GDXJ19HCS2006  ]，我方在参与报价（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价（报价）人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。
    特此声明。



报价（报价）人（公章）：                       .

法 定 地 址：                        
邮       编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       
传       真：                      .
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