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第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

    广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市人力资源社会保障信息中心（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 (招标编号：GDXJ19HGK4020)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1.项目名称： 云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 

2.项目预算金额：¥ 1,510,000.00元

3.数量：详见《用户需求书》

4.用途：详见《用户需求书》

5.简要技术要求：详见《用户需求书》。

6.项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) 

6.1.服务详细技术参数及执行标准、要求详见招标文件中的《用户需求书》。

6.2.本项目采购本国货物及服务。

6.3.本项目属于非政府采购项目。

6.4.监督单位：中国工商银行股份有限公司云浮分行。

7.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

8.投标人应对项目内所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、合格投标人条件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.本项目不接受联合体投标。


符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、报名时间、地点、方式及报名费

1.报名时间：2019年12月17日至2019年12月23日上午08：00-下午17：30（工作时间）。

2.报名地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

3.获取招标文件方式：投标人自行到相关网站下载。
4.报名时投标人需提交如下资料：

4.1提供企业法人营业执照（或三证合一证明）复印件；

4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件。

4.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如不符合的，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝参与政府采购活动）；

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
以上提交的文件均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名。
5.报名费：人民币 200 元。
（备注：供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入投标文件中。）
四、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2020年1月7日上午08：00~08：30（北京时间）

2.投标截止时间：2020年1月7日上午08：30（北京时间）

3.开标时间：2020年1月7日上午08：30（北京时间）
4.开标地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式

采购人名称：云浮市人力资源社会保障信息中心
采购人地址：云浮市云城区星岩三路30号
2.采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼

采购代理机构联系人：邓先生

采购代理机构联系电话：0766-8399669

采购代理机构传真：0766-8399669 

E-mail: gdxj008@126.com 

六、采购项目联系人姓名和电话
采购项目联系人姓名：王先生  

采购项目联系人电话：0766- 8838220 
七、招标文件公示

本项目招标文件在云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由投标人自行下载，公示期为自招标文件采购公告发出之日起五个工作日。

八、供应商注册登记
    为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在投标截止前通过云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记【相关事宜详见云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》】。

                                                          广东晓君招标采购代理有限公司

                                                          2019年12月16日

第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

采购项目说明

  本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属非政府采购项目。

  资金来源：企业资金。

定义及解释

货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

采购人：《投标资料表》所指的采购人。

投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司。

评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

合格的投标人

3.1投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6本项目不接受联合体投标。

合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件接受进口产品投标的设备已通过专家论证。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

禁止事项

采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列

明的有关的特殊困难充分了解。

保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，

采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清或修改

采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

投标语言及计量

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

投标报价

投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字公章的书面报价表为准。

投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

投标人营业执照副本复印件；

投标人的资格声明；

如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供同类项目的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的同类项目清单；

投标人按《投标资料表》及投标文件格式规定提供经审计的财务报告或年度财务报表；

投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关声明书；

货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部分的要求提供说明；

投标人应具有为本次招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部分的要求提供说明和承诺；

投标人应按《投标资料表》及投标文件格式要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括有关资质等级证书、生产许可证（仅适用于国内制造商）等）；

如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的货物及相关服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   货物的型号、规格；

（2）   货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）   详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

（5）   对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3   投标人在阐述投标人须知第18.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

投标保证金

投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币叁万元整（¥30,000.00 元），并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人对公账户直接存入如下账户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单公章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127

开户银行：云浮市云城区安塘农村信用社
财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

 [递交投标保证金请注明：项目编号GDXJ19HGK4020] 

（2）保证金的提交要求：由投标人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交投标文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按招标文件第五部分《投标文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明项目编号，以方便统计之用。
19.4   有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

19.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3 除因不可抗力或招标文件认可的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理费。

19.4.6 依法取消成交资格；

19.4.7 将成交项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8 招标文件规定的其他情形

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

中标供应商按本须知第35条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

中标供应商按本须知的规定支付了招标代理费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

投标有效期

投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标文件的式样和签署

投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每一页均须加盖公章。 

投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并附在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，视为投标文件不完整。

投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，招标文件中已明示需盖公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。

投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖公章处，须由投标人加盖投标人公章。招标文件中已明示需投标人法定代表人（企业负责人）或其授权代表签名的，须按要求签名。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册，否则视为投标文件不完整。
没有按照要求递交投标文件及传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   本招标文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前不准启封”（即投标截止时间）

项目名称： 云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司

招标编号：GDXJ19HGK4020

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

投标人代表：                               联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

从投标文件正本中复印的投标报价总表；

投标保证金交付收据复印件；

退保证金说明；（正本）

投标函；

法定代表人授权书；

同意招标文件条款声明格式
23.6投标文件未按本须知的要求签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、公章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 开标

本项目采用招标形式。开标时，采购代理机构开启投标文件[唱标信封]封套，唱出招标文件规定的内容。

采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人以上单数组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

质疑和投诉

32.1、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2、质疑书必须由投标人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。

32.3、质疑人提交质疑书为一式五份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，采购人或政府采购代理机构将不予受理。以邮寄、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，采购人或政府采购代理机构将不作为受理的依据。

32.4、质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）），否则不予受理。

32.5、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于采购人或政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

32.6、采购人或政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人或政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人或政府采购代理机构所需要的相关材料。

32.7、质疑人拒绝配合采购人或政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.8、质疑人已经参与了本采购项目的采购活动，又对招标文件内容提出质疑的，采购人或政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

32.9、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司

地    址:广东省云浮市云城区城中路110号

电  话：0766-8399669

传  真：0766-8399669

邮  编：527300

联 系 人：邓先生

附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                                    

地址：                                           邮    编：                                                                        

联系人：                                         联系电话：                                                  

授权代表：                                                                         

联系电话：                                                                          

地址：                                            邮   编：                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：                                      

采购人名称：                                                                     

采购文件获取日期：                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

质疑事项2

事实依据：                                                                           

法律依据：                                                                      

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                          

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：                  

公章：                          

日期：                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




32.10、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督单位投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

成交通知书及中标通知书

中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》；中标供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

采购代理机构在向中标供应商发出《成交通知书》及《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标供应商在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

招标代理费

成交供应商在领取《中标通知书》时必须向政府采购代理机构交纳招标代理费，招标代理费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	1.1%


例如：某货物招标中标金额为500万元，计算招标代理费收费额如下：

 100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

 合计收费＝1.5＋4.4＝5.9万元

招标代理费以人民币支付。

招标代理费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

招标代理费不在投标报价中单列。

投标人如果不按规定交纳招标代理费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣代理费。

保密约定

37.1 在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

37.2 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：投标人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

37.3 开标前采购人向采购代理机构索要已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

37.4 任何一方不应私自与投标人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

37.5 凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 
38.招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法、步骤及标准
一、评审规则
评标办法采用综合评分法。
综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。
综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。综合得分和投标报价均相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）技术评分（由高到低）。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分第三高的投标人为第三中标候选人。

提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.  价格扣除：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联

合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）

应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

初步评审

1. 评标步骤

1.1 投标文件的资格性审查
1.1.1 采购人和采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

1.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

不具备招标文件中规定资格要求的；
1.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

1.2投标文件的符合性审查

1.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。
1.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

1.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

投标文件不完整、不符合招标文件规定的签署、 公章
投标价格不是固定唯一的
存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况

投标有效期不足90天

投标报价超出预算（预算价：¥ 1,510,000.00元）

满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求

有其它未实质性响应招标文件的要求
有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
1.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

三、详细评审

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/投标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4．价格评审：

投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，书面说明材料须加盖第三方有评定资质的单位公章，并法定代表人或者其授权代表签字确认。投标人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。

投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术评分（F1）
	商务评分（F2）
	价格评分(F3)

	权    重
	40%
	30%
	30%


评标总得分=F1＋F2+F3
F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分；
6.推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分第三高的投标人为第三中标候选人。
四、中标候选供应商

1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐3位中标候选人。
2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。

投标人须知

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、说明

	2.3
	采购人名称：云浮市人力资源社会保障信息中心

	3
	1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。
2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份（电子版要求WORD格式）

	  
	二、招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼     
邮编：527300
电话：0766-8399669
传真：0766-8399669
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版WORD软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

如是，则投标人须将《共同投标协议》提交采购代理机构。

	17.3

	（2）投标人提供同类项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报2018年至今完成同类项目业绩；（提供合同及验收报告复印件并加盖公章）

（3）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

（7）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

有关资质等级证书（如制造、安装及售后服务等方面，如有的话）；

其他需要的相关文件。
（8）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（4）质保期内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30,000.00 元）；

	19.6
	(2)交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份（电子版要求WORD格式以U盘形式提交）。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com.cn)；②云浮市公共资源交易中心-云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)
招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	不需要递交履约保证金


附表一：

云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 （GDXJ19HGK4020）

《资格性审查表》

                                     审查人员签名：            
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	投标保证金已足额提交
	

	结  论
	


1．以上内容由采购人和采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。 

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
 附表二：
云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 （GDXJ19HGK4020）《符合性审查表》

                                           评委签名：            

	                                                       投标单位

评审内容           
	
	
	
	

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 公章
	
	
	
	

	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	投标有效期是为90天
	
	
	
	

	投标报价没有超出预算（预算价：¥ 1,510,000.00元）
	
	
	
	

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。        

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

 云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 （GDXJ19HGK4020）技术打分表
                                                                                                                评委签名：           

	                                                                                              投标单位     

 评审内容
	分值
	投标人
	投标人
	投标人

	技术部分
	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确进行综合横向对比。

1.优：目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项的得4分；

2.良：目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项的得3分；

3.中：目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项的得2分；

4.差：没有目录编页码的得1分。
	4
	
	
	

	
	需求响应情况
	根据投标人对采购需求技术参数响应情况进行评分，完全响应要求的，得20分；对标注“▲”重要技术参数响应情况，每负偏离一项扣 3 分;一般技术参数条款每一个负偏离扣1分，扣完为止。
	20
	
	
	

	
	技术服务方案
	根据各投标人投标文件的技术及服务方案进行横向对比：

1.完全响应项目方案的技术要求；设备材料达到先进性并非常满足要求；各项设施布局非常合理；设备工艺及选型非常合理；施工方案可行性、安全环保、投入人员及设备优劣完全满足条件的为优，得8分；
2.基本响应项目方案的技术要求；设备材料达到先进性并完全满足要求；各项设施布局完全合理；设备工艺及选型完全合理；施工方案可行性、安全环保、投入人员及设备优劣基本满足条件的为良，得5分；
3.有异议响应项目方案的技术要求；设备材料达到先进性并不满足要求；各项设施布局不合理；设备工艺及选型不合理；施工方案可行性、安全环保、投入人员及设备优劣只部分满足条件的为差，得2分；
无方案不得分。
	8
	
	
	

	
	拟投入本项目的人员情况
	拟投入本项目的人员具有计算机信息系统集成项目经理资质/高级项目经理资质/信息系统管理工程师/信息系统项目管理师证书，每人得 1分，本项最高得 3分。

（需提供学历、资格证书及最近连续三个月在投标人名下缴纳的社保复印件作为证明材料）
	3
	
	
	

	
	售后服务方案
	根据投标人对培训、升级服务、服务响应等售后服务方案进行横向对比：
1.售后服务方案详细、合理，切合实际，完全满足采购要求，得 5分；

2.售后服务方案较详细、合理，满足采购要求，得 3分；

3.售后服务方案不够详细、合理，基本满足采购要求，得 1 分。
	5
	
	
	

	合               计
	40
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 （GDXJ19HGK4020）商务打分表
                                                                                                                评委签名：           

	                                                                                              投标单位     

 评审内容
	分值
	投标人
	投标人
	投标人

	商务部分
	业绩情况
	提供2018年1月至今已完成或者正在实施的50万元以上的信息化集成项目业绩情况，每提供一份案例得3分，本项最高9分（需提供合同复印件并加盖公章，开标时提供原件核查，未提供原件不得分）。
	9
	
	
	

	
	综合实力
	投标人具有质量管理体系认证，信息系统集成资质，安全技术防范资质，涉密维保资质，每提供1个得3分，本项最高12分（需提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。
	12
	
	
	

	
	报价人荣誉
	投标人近3年信用情况，获得工商行政管理局授予“守合同重信用”的企业：

连续3年（含3年）得5分；

连续2（含2年）年的得3分；

连续1年的得1分；

没有不得分。
	5
	
	
	

	
	报价人地域便利综合服务支撑能力
	优：地域便利服务综合支撑能力最强的得4分；
良：地域便利服务综合支撑能力次强的得2分；
差：地域便利服务综合支撑能力弱的得1分。

（提供营业执照或者合作协议复印件加盖公章作为评审依据）
	4
	
	
	

	合               计
	30
	
	
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

注：1、招标文件中，加“★”项是实质性响应要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

    2、招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    3、以下若有提到具体品牌、型号、产地等内容的，均并非指定品牌，没有任何限制性。

一、概况
项目名称：云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 

预算金额：¥1,510,000.00
近年来，我市人社信息化建设大力推进，一些信息化建设项目已建成并投入运行，如服务广大求职者、企业的云浮“好易工”；保障和谐劳动关系的仲裁庭审系统、移动执法设备等。同时，我局也存在部分会议室设备已运行多年，年久失修，设备故障频发、音响系统时常出现杂音、爆音等情况。

为保障人社业务更好的运行，提升人社信息化水平。现需开展以下建设工作：一是对会议室的会议电子设备进行更换，包括音响系统、投影设备；二是提高行政服务中心人社“一窗通办”窗口的工作效率，提升服务质量，增加排队叫号系统、安防监控设备、窗口业务人员工作考评系统；三是提升机房存储容量，增加存储设备；四是保障中心机房消防安全，更换一批的消防设备等；五是采购一批设备，提升办公效率。

二、采购设备内容

（一）建设会议音响投影系统。更换现有局8楼会议室、7楼2号会议室音响系统.投影系统的设备。8楼会议室采购一套有线麦克风.一套无线以及相应的声音处理设备，投影设备包括一套投影和两侧挂壁电视显示。7楼2号会议室采购一套有线麦克风和一套投影设备。按采购人的要求撤除原有设备线路，安装新的会议音响.投影设备，保障系统正常运行，系统包括以下设备但不限于：

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	八路智能混音器
	主要功能特点：

1.8通道智能会议混音器，具有8路信号输入，自动开启只有信号输入的通道，声音闸门动作电平能自动调整；

2.每通道均可设定为优先发言，在优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰减，而自动衰减量可设定为20dB， 40dB或微调；

3.通过外部控制器，可不经混音器内部自动控制开关，直接由外部控制器强制将话筒开启或关闭，方便切断不必要的话筒输入；

4.NOMA功能：NOMA（Number of Open Microphone Attenuated）线路可根据使用通道增多，自动调整输出电平，在多台混音器扩展使用时，可防止因系统整体的增益上升而产生声音啸叫；

5.可选择手动模式功能，可将自动混音设置成一般混音器来使用；

6.可通过内部基板上的开关及VR作各种性能参数设定，从而达到理想使用效果。
	1
	台

	2
	有线电容麦克风
	主要技术参数：

1.频率响应：50Hz~17KHz；

2.指向特性：心型单指向（电容式）；

3.最大承受音压：139dB SPL 1KHz At1% T.H.D；

4.输出阻抗：250Ω；

5.灵敏度：-42dB（11.2mV）；

6.动态范围：115dB.1KHz AT MAX SPL；

7.信噪比：70dB.1KHz AT 1PA；

8.高通滤波 ：80Hz 18dB/OCTAVE；

9.电源供应：DC 48V；

10.输出连接器 ：内置式3针卡侬公头 。
	12
	支

	3
	主音箱
	主要技术参数：

1.额定功率：600W；

2.最大输入功率：1800W ；

3.频率响应：52Hz-20KHz(±3dB)；

4.阻抗：8Ω；

5.灵敏度：100dB /W(lm)；

6.最大声压级：133dB MAX；

7.指向性覆盖角：80°（H）x40°（V）；

8.系统类型：单12寸二路二单元全频；

9.高音单元：44芯高音×1；低音单元：12寸低音×1；

10.连接器：SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS.  PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；

11.吊挂硬件：20xM8吊点.底托；

12.材质：高强度桦木夹板；

13.颜色：黑色；

14.箱体尺寸：595H×365W×375D（单位：mm）；

15.净重：23.3kg/只；

16.包装尺寸：705H*435W*455D（单位：mm）
	2
	只

	4
	主音箱功放
	主要技术参数：
1.立体声功率：8Ω800W*2,4Ω1200W*2,
2.桥接功率:8Ω1600W，
3.总谐波失真（1KHz）:0.07%,
4.信噪比（A计权）：107dB,
5.转换速率：60V/us,
6.阻尼系数：550：1，
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB),
8.输入灵敏度：：0.775V/1V/1.44V,
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms,
10.面板指示灯:Signal,active,clip/limiting,
11.电源：220V,50/60Hz,
12.电源消耗功率：2400W,
13.机身尺寸（L×W×H）：483*510*88（单位mm）；
14.净重：23kg.                                   
	1
	台

	5
	辅助音箱
	主要技术参数：
1.额定功率：350W；
2.最大输入功率：1000W ；
3.频率响应：55Hz-20KHz(±3dB)；
4.阻抗：8Ω；
5.灵敏度：98dB /W(lm)；
6.最大声压级：128dB MAX；
7.指向性覆盖角：80°（H）x40°（V）；
8.系统类型：单10寸二路二单元全频；
9.高音单元：34芯高音×1；低音单元：10寸低音×1；
10.连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS.  PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）；
11.吊挂硬件：20xM8吊点.底托；
12.材质：高强度桦木夹板；
13.颜色：黑色；
14.箱体尺寸：528H×310W×330D（单位：mm）；
15.净重 20kg/只；
16.包装尺寸： 605H*400W*400D（单位：mm）；
	4
	只

	6
	辅助音箱功放
	主要技术参数：
1.立体声功率：8Ω600W*2,4Ω900W*2,
2.桥接功率:8Ω1200W，
3.总谐波失真（1KHz）:0.08%,
4.信噪比（A计权）：106dB,
5.转换速率：60V/us,
6.阻尼系数：500：1，
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB),
8.输入灵敏度：0.775V,
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms,
10.面板指示:Signal,protect,active,clip/limiting,
11.电源：220V,50/60Hz,
12.电源消耗功率：1400,
13.机身尺寸（L×W×H）：483*345*88（单位mm）；
14.净重：15kg                           
	2
	台

	7
	单12寸舞台返听
	主要技术参数：
5.额定功率：250W； 
4.阻抗：8Ω；
6.灵敏度:102dB(1W/1m)；
2.频响范围：45Hz-19KHz；
3.扬声器：12x1 低音，34mmx1 高音；  
7.最大声压级：125dB；
8.扩散角度：80°× 80°；
9.产品尺寸：600L*560W*375H（单位：mm）；
10.净重：24kg 。
	2
	只

	8
	返听音箱功放
	主要技术参数：
1.立体声功率：8Ω450W*2,4Ω700W*2,
2.桥接功率:8Ω900W，
3.总谐波失真（1KHz）:0.09%,
4.信噪比（A计权）：102dB,
5.转换速率：60V/us,
6.阻尼系数：450：1，
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB),
8.输入灵敏度：0.775V,
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms,
10.面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting,
11.电源：220V,50/60Hz,
12.电源消耗功率：1000W；
13.机身尺寸（L×W×H）：483*345*88（单位mm）；
15.净重：12kg                 
	1
	台

	9
	超低音箱
	主要技术参数：                                                                                                                                                      1.单元组成：LF:1X18"；
2.频率响应： 35Hz -200Hz；
3.灵敏度 ：101dB；
4.输出声压级： 130dB continuous/133dB peak；
5.额定阻抗： 8 Ω；
6.功率 ：900W AES / 1800W peak；
7.推荐放大器功率： 1300-1500W / 8 Ω；
8.分频点： ≤120Hz；
9.输入连接器： 2XSpeakon NL4MP；
10.尺寸：（H×W×D）mm 690X565X600；
11.净重量 ：43.2kg；
12.包装总重量： 47.5kg。
	2
	只

	10
	纯后级功放
	主要技术参数：
1.立体声功率：8Ω1200W*2,4Ω2000W*2,
2.桥接功率:8Ω2400W，
3.总谐波失真（1KHz）:0.05%,
4.信噪比（A计权）：105dB,
5.转换速率：80V/us,
6.阻尼系数：550：1，
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB),
8.输入灵敏度：：0.775V/1V/1.44V,
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms,
10.面板指示灯:Signal,active,clip/limiting,
11.电源：220V,50/60Hz,
12.电源消耗功率：3600W,
13.机身尺寸（L×W×H）：483*510*88（单位mm）；
14.净重：28kg.       
	1
	台

	11
	16路调音台
	主要技术参数：
1.总谐波失真：低于0.1%（THD+N）；
2.频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB；
3.通道处于哑音状态：﹥93dB；
4.头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω)；
5.串音：-70dB；
6.单声道/立体声高通滤波器：80Hz/12dB；
7.均衡器：低：60Hz±15dB 中：250Hz~5KHz±15dB　 高：12KHz±15dB；
8.输入和输出阻抗：话筒输入：3KΩ，单声输入：10KΩ；立体声输入：10KΩ，输出阻抗：≤150Ω；
9.消耗功率:35W；
10.机身尺寸（L×W×H）:470*495*96(单位：mm)；
11.净重:6.9kg。 
	1
	台

	12
	8路调音台
	主要技术参数： 
1.8通道调音台；
2.输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L.R.MONO.AUX×2；
3.整机信噪比：<-90dB；
4.失真度：<0.01%；
5.频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；
6.阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；
	1
	台

	13
	音频处理器
	主要技术参数：
1.DSP芯片：音频系统延迟: <  3.0ms
2.数模转换:24-bit；
3.采样率：96kHz；
4.模拟音频输入通道：3路平衡输入； 
5.音频接口: 佧侬头；
6.输入阻抗: 22kΩ；
7.最大输入电平：20dBu；
8.输出通道：6路平衡输出,                       
9.输出阻抗：150Ω；
10.音频频响曲线：20Hz-40kHz(±0.5dB)；
11.THD+N：-93dB(@20dBu,1kHz,A-wt)；
12.信噪比：109dB(@20dBu,1kHz,A-wt)；
13.接口USB：Micro-B type, 免驱；                     
14.RS232：串口通信；
15.TCP/IP网口：RJ-45；
16.供电范围：AC100V---240V  50/60 Hz
17.尺寸：483*226*45mm                        
18.净重：3.2kg
	1
	台

	14
	数字反馈处理器
	主要技术参数：
1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座；
2.输出通道及插座：2路XLR公卡侬座；
3.输入阻抗：平衡20KΩ；
4.输出阻抗：平衡100KΩ；
5.共模拟制比：>70dB（1KHz）；
6.输入范围：≤+19.5dBu；
7.频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）；
8.信噪比：>110dB；
9.失真度：<0.01%；
10.通道分离度：>110dB（1KHz）；
	1
	台

	15
	均衡器带反馈指示
	主要技术参数：
1.输入阻抗：平衡40KΩ/不平衡20 KΩ；
2.输出抗阻：平衡300Ω/不平衡150Ω；
3.输入范围 ≤+18dB；
4.频率响应：20Hz～20kHz±1dB；
5.信噪比：≥90dB；
6.分离度：<-80dB, 20Hz；
7.失真：≤0.01%（0dB，1kHz)；
8.功耗≤70W；
9.输入插座 1/4"TRS，XLR 连接口；
10.输出插座 1/4"TRS，XLR 连接口；
11.额定电源：AC110V 或 220V 50/60Hz；
12.机身尺寸（L×W×H）：440*187*132（单位：mm）；
13.净重：5.4kg。                
	1
	台

	16
	数字反馈抑制器
	主要技术参数：
1.输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)；
2.输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号)；
3.输入阻抗：平衡20KΩ；
4.输出阻抗：平衡100KΩ；
5.共模拟制比：>70dB（1KHz）；
6.输入范围：≤+20dBu；
7.频率响应:15Hz-25KHz （-0.3dB）；
8.信噪比：>110dB；
9.失真度：<0.01%；
10.通道分离度：>110dB（1KHz）；
11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波；
12.信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB；
13.滤波器：独立24个每通道；
14.频率分辨率：0.5Hz；
15.啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048；
16.传声增益：6-10HzdB；
17.处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换；
18.压缩启动电平:-40dB ~ +20dB， 
19.压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0； 
20.响应时间:10ms~200ms；
21. 恢复时间:50ms~5000ms；
22.噪声门-120db ~ -40db.；
23.电源：AC110V~240V 50/60Hz；
24.功耗：<20W；
25.机箱适配器高度：1U；
26.机身尺寸（L×W×H）：482*190*44（单位：mm）；
27.净重：2.3kg。                           
	1
	台

	17
	1拖4   
会议无线话筒
	主要技术参数：

1.接收机频道数：四频道；

2.接收方式：CPU控制自动选讯接收；

3.频率震荡模式：PLL锁相环回路；

4.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定）；

5.频率配对：一键红外对频设定；

6.调制方式: FM；

7.频道数目: 160个；

8.频带宽度: 50MHz；

9.频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃)；

10.动态范围: 100dB；

11.最大频偏: ±45KHz；

12.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）；

13.综合信噪比: >100dB；

14.综合失真率: <0.5%@1KHz；

15.灵敏度：输入6dBμV时，S/N>80dB；

16.音频输出：-12dB；

17.音频输出阻抗：600Ω；

18.8音量输出：具音量调整方便音控人员及用户控制音量；

19.静音方式：数码锁定回路自适应控制；

20.工作距离: 约80m（工作距离取决于很多环境因数，包括RF信号的吸收.反射和干扰等）；

21.工作温度: -10℃~+60℃25.；

22.控制方式：电源开关.声频.频率（上/下）.功能锁定模式.频率配对；

23.输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/2个独立平衡式XLR接头；

24.尺寸(mm)：接收器480mm(宽)×45mm(高)×260mm(长)

台                             
	1
	套

	18
	电源时序器
	主要技术参数：
1.通道数量：10路；
2.最大总电流60A；
3.每通道最大电流： CH1,CH2:5A；CH3-CH10:10A；
4.输出插座标准：国标（三极）×8.美标（三极）×8.欧标（二极圆头）×2；
5.开关间隔时间：2秒；
6.电源供应：110V/220V 50/60Hz； 
7.装机高度：2U；
8.机身尺寸（L×W×H）：482*260*90（单位mm）；
9.净重 5.2kg。   
	2
	台

	19
	高清无缝混插矩阵（含输出卡、输入卡）
	主要技术参数：

1.高性能高清音视频和控制信号处理设备，采用19英寸工业架式，板卡B6可拆分设计； 
2.控制部分支持4张不同类型需求的控制卡，包括串口卡.红外卡.I/O卡.弱继电器卡等；
3.支持多种不同视频信号混合使用，实现无缝切换功能；
4.输入支持多种信号组合，支持HDMI\DVI\VGA\SDI信号类型；
5.输出支持多种信号组合，支持HDMI\DVI\VGA信号类型；

6.配备2张HDMI输入卡，支持4*HDMI-IN

7.配备2张HDMI输出卡，支持4*HDMI-OUT
	2
	台

	20
	会议主机
	主要技术参数：
1.主席/代表单元接口：圆头DIN-8插座接口×4；
2.级联接口：圆头DIN-8插座接口x2；
3.录音接口/USB接口；
4.摄像头控制连接口：S端子 5P接线端子；
5.中控连接口：232串口x1；
6.音频输入：RCA（莲花插座）x2， 6.3mm插座x1（报警音频）；
7.音频输出 RCA（莲花插座）x2， 6.3mm插座x1，XLR卡侬插座x1；
9.频率响应：20Hz-20kHz；信噪比>96dB；
10.主机供：电AC220V/50Hz，电流损耗1A；
11.颜色：灰黑色；
12.外部尺寸：（mm）483（L）×323（W）×90（H）
	1
	台

	21
	主席单元
	主要技术参数：

1.输入：心形指向性驻极体；
2.信噪比：>80dB；
3.灵敏度：-46dB/Pa；
4.话筒最大声压级：125dB (THD<3%)；
5.频率响应：20Hz-20KHz；
6.内置扬声器：8Ω 2W；
7.耳机接口：3.5mm耳机插座×2.耳机音量 10 mW；
8.安装圆头：8P-DIN×2.1米；
9.显示屏：128x32 PMOLED 琥珀色；
10.电源：DC24V；
11.外部尺寸(不含话筒杆)：188×128×52mm 咪管：400mm；
12.颜色：灰黑色。
	18
	支

	22
	激光投影机（含幕布）
	主要技术参数：

1.白色亮度：5000流明

2.色彩亮度：5000流明

3.对比度2,500,000:1；

4.分辨率：WUXGA（1920*1200）分辨率
5.屏幕尺寸：50-500英寸

6.投影镜头：手动变焦.手动聚焦

7.灯泡类型：215W激光二极管

8.灯泡寿命：标准模式20000小时；

9.支持3LCD 投影技术
10.配备一套150寸电动幕布，玻纤幕面增益达1.6，视角160°，幕布具有耐光.耐洗.阻燃等特性，并在投标文件中提供由地市级以上质量检测机构出具的专项检测报告

11.配备一套120寸电动幕布，玻纤幕面增益达1.6，视角160°，幕布具有耐光.耐洗.阻燃等特性，并在投标文件中提供由地市级以上质量检测机构出具的专项检测报告
	2
	台

	23
	辅助视频

（含挂架）
	主要技术参数：

1.75寸4K高清电视

2.电源功率（w）240

3.工作电压（v）220v

4.运行内存：2.5GB

5.CPU：四核CA53*4 MAX1.7GHz

6.存储内存：32GB

7.接口：USB2.0接口》3，HDMI接口》3

8.配置挂架.RJ45转HDMI转换器
	2
	套

	24
	投影吊架
	竹节式升降，行程1米，支持遥控控制功能。
	2
	套

	25
	专业机柜
	主要功能特点：

1.行业标准尺寸设计

2.模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装

3.选用优质2mm冷轧钢板制作，安全耐用                                                                                                                

主要技术参数：

1.容量：42U；

2.尺寸：600*600*2000mm；

3.散热装置：风扇*2；

4.颜色：灰白色
	1
	台

	26
	走字屏
	P3.75小间距红色走字屏，含字幕发布软件。
	5.7
	平方

	27
	操作主机
	主要技术参数：

1.CPU:i7-9700 

2.内存8G 

3.硬盘：256G固态， 1T机械硬盘

4.显卡： GTX1660Ti 6G独显

配备1张操控台.2张操控椅
	1
	台

	28
	DLP屏驱动板
	DLP屏驱动板，

兼容采购方现有威创大屏
	1
	项

	29
	拼控器输出卡
	HDMI输出卡，兼容采购方现有威创大屏
	1
	张

	30
	灯饰
	主要功能特点：

1.功率：12W ；

2.色温：6000k

3.显指：RA≧85

4.开孔尺寸：140mm               

5.外观尺寸：¢160*78mm
	80
	个

	31
	辅材
	线材.接头.二三插座等
	1
	批


行政服务中心人社窗口信息化设备

在市行政服务中心三楼人社服务大厅安装排队叫号系统.安防监控设备.窗口业务人员工作考评系统。设备如下：

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	排队叫号管理软件
	系统基于B/S架构上开发了微信预约平台，通过用户场景的微信公众平台，实现微信预约排队；
2.用户通过移动终端微信功能打开微信公众平台并按“预约排号”菜单进入预约界面，在界面中首先输入预约用户姓名和身份证编码等信息，然后选择单位以及业务，最后选择预约时段，提交系统并弹出预约结果页面，兼容iOS.android.WP等各大操作系统；
▲3.排队叫号系统兼容采购人指定微信公众号（需提供承诺函加盖投标人公章）
4.微信上随时查询“我的预约”，实时查看预约进度以及预约提醒，系统会推送一条提醒消息到办事人微信上，以免错过预约排号；
5.系统在打印号票的时候，将号票相关信息打印在二维码中，办事人通过手机微信扫一扫功能扫描二维码时，此时系统获取到办事人的排号信息并反馈该排队号的当前进度信息，提醒办事人以免错过排队；
▲6.预约后台管理，包括权限、统计、业务管理、指南、日程等均可设置。（提供软件截图加盖公章）

▲7.办理业务过程中，系统后台会自动统计办理业务进度和数量，当发现部分或个别窗口业务量低于正常值的时候，系统会自动提醒该窗口服务人员或值班经理需要针对该情况作出相应调整，分析该窗口业务进度滞后的原因。（投标人需提供定制开发承诺函加盖公章）
	1
	套

	2
	排队取号机
	主要技术参数：

1.显示屏：55寸工业原装A+屏
2.亮度：450(cd/m2)
3.屏幕比例：16:9
4.屏幕分辨率: 1920*1080
5.触摸屏：红外多点触摸屏
6.触摸分辨率：32767×32767
7.处理器: Intel 四核四线程 2.0GHz
8.内存:标配2G
9.存储器: 标配32G固态硬盘
10.输出分辨率: 1920*1080,1080p全高清输出
11.WIFI：802.11b/g/n 2.4GHz(选配)
12.安装方式：落地直接安装
13.系统平台: WIN7
14.配件：热敏纸打印机

15.特性：工业化设计，工业性科技感强，简洁美观大方。集成互动触摸播放控制和屏幕一体化，方便安装维护。

16.材质：工业冷轧钢制柜体，汽车金属烤漆
	1
	台

	3
	LED窗口显示屏
	主要技术参数：

1.规格：单色双行F5.0/16点阵
2.显示：双行12位汉字显示屏
3.安装方式：吊挂式或者壁挂式
4.尺寸：1494*274*55（mm）
5.电源：5V 3A 
6.功率：10W
7.接口：220V电源
8.兼容叫号系统内容（例）：请0015号到01窗口 请A015号到01号窗口
9.重量：2KG
	10
	台

	4
	数字液晶呼叫器
	主要技术参数：

1.尺寸（mm）：外形尺寸：161*102*30
2.屏幕：8位液晶显示.5位呼叫号码.3位显示等待认数
3.控制方式：有线/无线
4.按键数量：21键.双重呼叫功能
5.供电：USB供电
6.通讯方式：RF433微功耗无线方式，支持1-12频道和安全协议提高抗干扰能力，传输距离150米
7.功能：包括登陆.退出.修改密码.顺呼.重呼.转移呼叫.结束服务.弃号.优先呼叫.回呼.系统设置等功能。
	10
	台

	5
	服务评价器
	主要技术参数：

CPU： 四核,Cortex A7,1.3G
2.运行内存 1G
3.闪存存储 8G
4.操作系统： Android 6.0
5.LCD: 10.1"高清屏
6.触摸屏：5点电容触控
7.分辨率：1024*600
8.对比度：800
9.亮度：250cdm2
10.屏幕比例：16:10
11.WiFi：802.11b/g/n

12.蓝牙：蓝牙4.0
13.以太网：外接RJ45转换盒(可选功能）
14.TF：card TF卡,(支持最大 32GB)
15.Micro USB：Micro USB OTG
16.USB：Host USB 2.0 Host
17.HDMI HDMI：output
18.电源插孔：DC 电源输入
19.耳机：3.5mm立体声耳机输出
20.串口：串口，扩展功能接口，4P-2.0mm
21.RJ45：4P-2.0mm,接RJ45转换盒
22.视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大 1920x1080p
23.声音格式：MP3/WMA/AAC etc.
24.图片格式：jpeg
25.内置电池：无
26.喇叭：2*1W
27.麦克风：支持
28.摄像头：内置200W
29.OSD 语言：中英文等多语言OSD操作
30.工作温度：0--50度
31.颜色：黑色/白色
32.适配器：电源适配器 5V/2A
	10
	台

	6
	网络一体机
	主要技术参数：

1.显示屏：55寸工业原装A+屏
2.亮度：450(cd/m2)
3.屏幕比例：16:9
4.处理器: Intel 四核四线程 2.0GHz
5.内存:标配2G
6.存储器: 标配32G固态硬盘
7.接口：VGA*1/HDMI*1/USB*4/RJ45*1/3.5mm音频输出
8.输出分辨率: 最高支持1920*1080,1080p全高清输出
9.WIFI：802.11b/g/n 2.4GHz(选配)
10.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式.文字.图片.FLASH动画.OFFICE文档.时间天气.流媒体直播等
11.支持网络远程及定时开关机功能
12.支持断电保护及来电启动功能
13.支持壁挂安装,横竖屏安装
14.系统平台: WIN7
15.系统软件：信息发布管理系统终端授权

16.特性：工业化设计，等边边框设计，工业性科技感强，简洁美观大方。集成播放控制和屏幕一体化，方便安装维护。
17材质：工业冷轧钢制柜体，汽车金属烤漆，黑色钢化玻璃面板，银色铝型材边框
	1
	台

	7
	通讯控制器
	主要技术参数：

1.尺寸（mm）：206*156*22   
2.输入接口类型：RS232总线5个            
3.输出接口类型：RS485总线5个（RJ45接口）                                      
4.工作环境温度：-10℃～80℃         
5.工作环境湿度：＜90%            
6.5口通信控制232转485信号，给窗口屏和呼叫器转换信号
	1
	台

	8
	无线模块
	主要技术参数：

1.尺寸：H*W*D（mm）76*70*21    
2.输入接口类型：RJ45            
3.输出接口类型：无线（传输距离50-150m）                       
4.输入电源：AC5V               
5.工作环境温度：-10℃～80℃         
6.工作环境湿度：＜90%           
7.无线模块用于排队机与LED屏和呼叫器信号传输
	1
	台

	9
	排队系统服务器
	主要技术参数：

1.处理器：英特尔 至强E3-1225，3.3GHz  8M缓存

2.内存：8GB

3.硬盘：1T SATA

4.I/O插槽：3个第三代PCle和1个PCI

5.操作系统：可支持Windows Server 2012，2012R2；RHEL 7等操作系统

6.保修服务：3年上门服务
	1
	台

	10
	窗口摄像机
	主要技术参数：

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，400万高清镜头
2.图像：2560 × 1440 @ 25 fps
3.照度：彩色 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
4.镜头：2.7~12mm，水平视场角；105°~34°；

5.支持ICR红外滤片式日夜转换模式

6.支持H.264, Smart264, H.265, Smart265

7.帧率：主码流：50Hz;25fps(2560x1440,1920x1080，1280x720),子码流：50Hz;25fps(640x480,640x360,320x240)

8.通用功能：镜像.密码保护.视频遮盖.水印技术.IP地址过滤

9.支持智能侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测

10.支持智能抓拍，对人脸检测及抓拍

11.内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持256 GB
12.音频接口：内置1路扬声器和1路麦克风；一路音频输入（Line in）,1路音频输出（Line out）

13.报警接口：1路报警输入，1路报警输出（继电器输出支持AC24V/DC24V,1A）

14.通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	10
	台

	11
	拾音器
	高清阵列硅麦智能数字降噪
	10
	个

	12
	硬盘录像机
	1.支持通过IE预览和回放双目相机的立体声
2.支持RAID0.RAID1.RAID5.RAID6 .RAID10.RAID50.RAID60和JBOD模式，可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘.Raid组自动处于休眠状态
3.支持接入ONVIF协议.RTSP协议.GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC
4.支持多屏输出，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像。

5.支持9/8/6/4/1分屏预览
6.支持同时输出16路 H.265编码.30fps.1920×1080格式的视频图像

7.支持萤石云服务，可一键配置上网

▲8.配备3个6TB监控级存储硬盘（报价清单中需备注存储硬盘数量、品牌及型号）

▲支持抓拍库人员频次统计实时报警功能，对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警（需提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

▲支持人脸库管理：支持新建.删除.修改.查询.复制人脸库，可通过U盘.web端.客户端软件或批量导入工具进行单张.批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；人脸图片支持姓名.性别.联系方式.证件类型.证件号.生日.省.市.建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表.图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出（需提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

▲支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小.剩余时间.备份进度百分比和进度条（需提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）

▲支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持码流AES加密（需提供公安部检验报告复印件证明，并由制造商盖章确认）
	1
	台

	13
	汇聚交换机
	主要技术参数：

1.增强型24口10/100/1000M自适应电口交换机

2.固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口
	
	

	14
	POE交换机
	主要技术参数：

1.2个千兆光口；

2.16个10/100/1000M电口

3.背板带宽：48Gbps

4.包转发率：26.8Mbps

5.支持半双工.全双工.自协商模式.支持MDI/MDI-X 自适应

6.支持POE/POE+
	
	

	15
	监视器
	50寸4K超高清
	1
	台

	16
	UPS不间断电源
	主要技术参数：

1.额定容量：2400W

2.输入电压:(110~300)VAC

3.输出电压：220x(1+2%)VAC

4.电池备用时间：不少于4.5min
	1
	台

	17
	设备机柜
	600*800*1200豪华加厚型
	1
	台

	18
	超五类网线
	国标
	3
	箱

	19
	电源护套线
	国标
	2
	卷

	20
	辅材
	专用配件
	1
	批


（三）机房存储设备

中心机房存储社保数据。

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	存储服务器（含硬盘）
	主要技术参数：

1.存储处理器：多核多处理器组

2.系统缓存：128GB-2TB

3.最大控制器数：16

4.支持存储协议： FC.iSCSI.NFS.CIFS.HTTP.FTP

5.前端通道端口类型：8/16/32 Gbps FC.1/10/25/40/100 Gbps Ethernet

6.后端端口类型：SAS3.0（单端口4*12Gbps）

7.最大可热插拔I/O模块数：2

8.最大前端主机接口数：20

9.双控制器最大盘位数：1200

10.硬盘类型：SSD.SAS.NL SAS

11.支持独立网关形态

12.RAID支持：0,1,5,6,10,50等

13.支持快照数量：4096

14.支持LUN数量：8192

15.支持快照数量（单文件系统）：2048

16.单文件最大容量：256TB

17.数据保护软件：快照（HyperSnap）.克隆（HyperClone）.拷贝（HyperCopy）.卷镜像（HyperMirror）.阵列双活（HyperMetro）.远程复制（HyperReplication）.WORM（HyperLock）.一体化备份（HyperVault）；

18.关键业务保障：智能服务质量控制（SmartQoS）.智能缓存分区（SmartPartition）.SSD智能缓存（SmartCache）

19.存储管理软件：主机多路径（UltraPath）.容灾管理（BCManager）.单设备管理软件（DeviceManager）.集中运维管理软件（sSight）.远程维护管理软件（eService）

20.支持异构虚拟化

21.支持块级虚拟化

22.尺寸：2U

23.配备25块1.2T SAS 10K硬盘

▲24.配备2张8G FC卡

▲25.配备2张 8G HBA卡

▲26.实配2个控制器，双控之间PCI-E互联，多控架构，最大可扩展为16个控制器（提供官网产品介绍截图证明）

▲27.三年原厂7*10小时现场服务，提供原厂售后服务承诺函盖章原件和授权书盖章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	2
	台

	2
	交换机
	主要技术参数：

1.固定端口：24x10/100/1000Base-T,4x100/1000Base-X SFP,4 Gig SFP ,2 QSFP+

2.支持4K个VLAN

3.支持MPLS L3VPN

4.支持 OSPFv3
	2
	台

	3
	固态硬盘
	主要技术参数：

1.数据中心企业级固态硬盘

2.存储容量：480GB

3.接口SATA 3.0  6Gb/s

4.尺寸：2.5英寸

5.顺序读取：500MB/s

6.顺序写入：330MB/s

7.质保期 5年
	10
	个

	4
	机械硬盘
	主要技术参数：1.SATA接口2.容量4T
	6
	个


（四）机房消防设备

更换中心机房现有消防设备。所有设备需提供消防合格证。

更换或修护现有报警控制主机系统，包括总线制、智能型主机、感温探测器、感烟探测器等设备，链接警铃、声光报警器、放气指示灯、紧急制动停止按钮等。满足自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式，

施工过程不影响机房其余设备的正常运行。施工完成出具检测报告。

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	七氟丙烷灭火装置
	GQQ150/2.5GQQ150/2.5（含HFC-227ea 155KG）
	1
	瓶

	2
	七氟丙烷灭火装置
	GQQ100/2.5GQQ150/2.5（含HFC-227ea 122KG）
	1
	瓶

	3
	报警控制主机系统
	更换或修护现有报警控制主机系统
	1
	套

	4
	安全出口标志灯
	国标
	4
	盏

	5
	消防应急照明灯
	国标
	6
	盏


（五）信息化设备

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位

	1
	电脑1
	主要技术参数：

1.CPU：i5-8500

2.内存：8GB DDR4 2666MHz

3.硬盘：1T机械硬盘

4.21.5英寸显示器

5.Win10操作系统家庭版64位简体中文

6.预装正版office家庭和学生版2019

7.前置接口：USB3.1x2,USB 3.0x2

8.后置接口：USB3.0x2，USB2.0x2，HDMI接口，VGA接口，9.DP接口，九针串口，网口

10.配备一对电脑音箱
	1
	台

	2
	电脑2
	主要技术参数：

1.CPU：i5-9400

2.内存：8GB DDR4

3.硬盘：512GB固态硬盘

4.21.5英寸显示器

5.Win10操作系统

6.前置接口：USB3.1x2

7.后置接口：USB2.0x4，HDMI接口，VGA接口，网口
	6
	台

	3
	打印机
	主要技术参数：

1.内存：256MB

2.自动输稿器：双面50页（A4）

3.复印速度:28页/分钟（A4）

4.复印速度:28页/分钟（A4）

5.双面复印，双面打印，无线直连

6.支持扫描

7.支持传真
	1
	台

	5
	多功能打印机
	主要技术参数：

1.功能：打印；复印；扫描；传真

2.连接方式：有线.无线；USB

3.技术类型：黑白激光

4.支持自动双面打印

5.打印速度：28页/分钟

6.传真接口.USB接口.网口
	4
	台

	6
	彩色打印机
	主要技术参数：

1.功能：打印；复印；扫描；传真

2.支持双面打印

3.配备2.7英寸彩色触摸屏

4.前置USB端口

5.以太网端口

6.传真接口

7.配备平板扫描仪，可扫描21.6x29.7厘米的原稿

8.支持50页自动文档进纸器
	2
	台

	7
	柜式空调
	主要技术参数：

1.空调匹数：3匹

2.类型：立柜式

3.效能等级：3级

4.冷暖方式：冷暖

5.额定制冷量：7200W

6.额定制冷功率：2337W

7.额定制热量:7850W 

8.额定制热功率：2350W
	8
	台

	8
	碎纸机
	主要技术参数：

1.功能：过热停机保护.拉通停机.自动进纸.反向退纸

2.碎纸效果：2x10mm;

3.碎纸时间：60分钟

4.单次入纸：6张

5.纸筒容量：20L

6.碎纸速度：2.5m/min

7.碎纸宽度：A4纸

8.可碎介质：办公用纸.光盘.卡片.书钉
	2
	台

	9
	遥控式挂壁风扇
	主要技术参数：

1.扇叶片数：3

2.扇叶直径：40cm

3.噪音不高于67分贝

4.支持三挡调节风力

5.支持左右摇头
	8
	台

	10
	LED显示屏
	LED显示屏（4.4mX50cm）

1.支持手机APP录入显示字幕

2.支持U盘录入显示字幕
	2.2
	平方


三、项目要求
（一）质量要求

1.产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准货货物来源国官方标准；

2.产品所有技术性能规格及参数，应符合招投标文件技术标准，以及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

3.中标人应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.中标人需在供货期内提供该批次产品的检验报告。

（二）包装

全部设备均应有良好的防湿.防锈.防潮.防雨.防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（三）安装、调试

1.中标人报价应包含合同项下设备的购置、运输、安装、调试、税金、培训、售后服务，以及投标文件中要求供应商提供的专项服务等一切费用。

2.设备运输至采购人指定地点。

3.中标人须委派专门的技术人员负责设备安装.调试并现场进行培训，安装调试时须对各安装场地内的其它设备.设施实施良好保护措施，保障与其他设备的兼容性。
（四）验收

1.货物安装调试完成，系统运行正常后，一个月中标方提出可提出验收申请，验收应在采购人、中标人双方共同参与下进行。

2.验收按国家有关的规定.规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定的情况，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充.缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺.损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4.中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

四、完工时间及交货地点
1.完工期：自合同生效起2个月内完成交货、安装、验收并交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。
五、质量保证及售后服务
1.★质量保证期：所有设备（含相关系统配套设置）提供叁年质保期，保修起始时间自验收合格之日算起。（投标时提供承诺函）

保修期内发生的相关一切费用由供应商承担，在产品保修期内须免费更换有缺陷的产品.部件和材料直到达到验收指标和性能要求并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延；实行售后跟踪服务，保修期内定期回访。

2.本货物中标人按需求“技术参数要求”提供质保服务，质保期内中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

六、付款方式

中标人与采购人、监督单位签订合同后，采购人凭中标人提供的等额正式发票支付合同的货款。设备安装调试结束并验收合格后，支付中标总金额的100%。

七、评审因素

标书的制作情况

需求响应情况

技术服务方案

拟投入本项目的人员情况

售后服务方案

业绩情况

综合实力

报价人荣誉

报价人地域便利综合服务支撑能力

第四部分
合 同 条 款

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，则以用户需求书条款为准）

 云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 

合

同

书

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零一九年   月     日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。
甲方(采购单位)：云浮市人力资源和社会保障局  电话：______
乙方(供货单位)：____________                电话：______

丙方(监督单位)：中国工商银行股份有限公司云浮分行 电话：______
依据《中华人民共和国合同法》及招标文件的要求，本项目由甲方、乙方及丙方签订三方合同，丙方作为项目实施监督单位，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：
一、产品清单及付款方式
1．产品清单及价格（此表须与招标文件一致）

	序号
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	总价

	（一）建设会议音响投影系统

	1
	八路智能混音器
	
	
	
	
	
	

	2
	有线电容麦克风
	
	
	
	
	
	

	3
	主音箱
	
	
	
	
	
	

	4
	主音箱功放
	
	
	
	
	
	

	5
	辅助音箱
	
	
	
	
	
	

	6
	辅助音箱功放
	
	
	
	
	
	

	7
	单12寸舞台返听
	
	
	
	
	
	

	8
	返听音箱功放
	
	
	
	
	
	

	9
	超低音箱
	
	
	
	
	
	

	10
	纯后级功放
	
	
	
	
	
	

	11
	16路调音台
	
	
	
	
	
	

	12
	8路调音台
	
	
	
	
	
	

	13
	音频处理器
	
	
	
	
	
	

	14
	数字反馈处理器
	
	
	
	
	
	

	15
	均衡器带反馈指示
	
	
	
	
	
	

	16
	数字反馈抑制器
	
	
	
	
	
	

	17
	1拖4   
会议无线话筒
	
	
	
	
	
	

	18
	电源时序器
	
	
	
	
	
	

	19
	高清无缝混插矩阵（含输出卡、输入卡）
	
	
	
	
	
	

	20
	会议主机
	
	
	
	
	
	

	21
	主席单元
	
	
	
	
	
	

	22
	激光投影机（含幕布）
	
	
	
	
	
	

	23
	辅助视频

（含挂架）
	
	
	
	
	
	

	24
	投影吊架
	
	
	
	
	
	

	25
	专业机柜
	
	
	
	
	
	

	26
	走字屏
	
	
	
	
	
	

	27
	操作主机
	
	
	
	
	
	

	28
	DLP屏驱动板
	
	
	
	
	
	

	29
	拼控器输出卡
	
	
	
	
	
	

	30
	灯饰
	
	
	
	
	
	

	31
	辅材
	
	
	
	
	
	

	（二）行政服务中心人社窗口信息化设备

	1
	排队叫号管理软件
	
	
	
	
	
	

	2
	排队取号机
	
	
	
	
	
	

	3
	LED窗口显示屏
	
	
	
	
	
	

	4
	数字液晶呼叫器
	
	
	
	
	
	

	5
	服务评价器
	
	
	
	
	
	

	6
	网络一体机
	
	
	
	
	
	

	7
	通讯控制器
	
	
	
	
	
	

	8
	无线模块
	
	
	
	
	
	

	9
	排队系统服务器
	
	
	
	
	
	

	10
	窗口摄像机
	
	
	
	
	
	

	11
	拾音器
	
	
	
	
	
	

	12
	硬盘录像机
	
	
	
	
	
	

	13
	汇聚交换机
	
	
	
	
	
	

	14
	POE交换机
	
	
	
	
	
	

	15
	监视器
	
	
	
	
	
	

	16
	UPS不间断电源
	
	
	
	
	
	

	17
	设备机柜
	
	
	
	
	
	

	18
	超五类网线
	
	
	
	
	
	

	19
	电源护套线
	
	
	
	
	
	

	20
	辅材
	
	
	
	
	
	

	（三）机房存储设备

	1
	存储服务器（含硬盘）
	
	
	
	
	
	

	2
	交换机
	
	
	
	
	
	

	3
	固态硬盘
	
	
	
	
	
	

	（四）机房消防设备

	1
	七氟丙烷灭火装置
	
	
	
	
	
	

	2
	七氟丙烷灭火装置
	
	
	
	
	
	

	3
	报警控制主机系统
	
	
	
	
	
	

	4
	安全出口标志灯
	
	
	
	
	
	

	5
	消防应急照明灯
	
	
	
	
	
	

	（五）信息化设备

	1
	电脑1
	
	
	
	
	
	

	2
	电脑2
	
	
	
	
	
	

	3
	打印机
	
	
	
	
	
	

	5
	多功能打印机
	
	
	
	
	
	

	6
	彩色打印机
	
	
	
	
	
	

	7
	柜式空调
	
	
	
	
	
	

	8
	碎纸机
	
	
	
	
	
	

	9
	遥控式挂壁风扇
	
	
	
	
	
	

	10
	LED显示屏
	
	
	
	
	
	


具体的供货范围、技术规格详见合同附件。

2.价格

2.1合同总价：

人民币（大写）                  （¥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （¥                         ）；

（3）安装调试费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）；
（4）其它服务费用：
人民币（大写）                        （¥                         ）。
2.2合同总价包括了包含材料价格、计划利润、整体设备的制造和运输装卸、安装施工、运行调试、管理费、税金、保险费及其它检测等所有费用。

2.3合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

2.4本合同价格为固定不变价。

2.5如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

3．付款方式
3.1乙方与甲方、丙方签订合同后，甲方凭乙方提供的等额正式发票支付合同的货款。设备安装调试结束并验收合格后，支付中标总金额的100%。
二、交货时间及地点
3.1合同生效后2个月内完成交货、安装、验收并交付使用。

3.2交货地点：甲方指定地点。

三、保修条款
乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：
1．不可抗力引起的损害；
2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；
3．用户私自维修引起的损坏；
4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
5．其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务
1．甲方收到乙方设备后，乙方应在甲方及当地财政监管部门的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；
2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；
3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；
4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；
5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；
6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；
7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；
9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。
五、争议
双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院通过法律诉讼解决。
六、其它
1．本合同一式四份，甲乙丙三方各执一份，采购代理机构一份；
2．本合同自签订之日起生效；
3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
甲方（盖章）：            乙方（盖章）：                 丙方（盖章）：
代表：                    代表：                         代表：
地址：                    地址：                         地址：

电话：                    电话：                         电话：

传真：                    传真：                         传真：

日期：    年  月  日      日期：    年  月  日           日期：    年  月  日
合同附件（合同编号
  ）

附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………
附件2  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………

附件3  招标文件………………………………………………………………………………

附件4  中标供应商的投标文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性自查表

	序号
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	1
	符合招标文件的合格投标人条件要求：

1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
6.本项目不接受联合体投标。
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	投标保证金已足额提交
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
符合性自查表

	评审内容
	自查结论
	证明资料

	投标文件完整、符合招标文件规定的签署、 公章
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标有效期是为90天
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	投标报价没有超出预算（预算价：¥ 1,510,000.00元）
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	满足“用户需求书”中的“★”号条款技术、商务要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页

	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的
	□通过 □不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人名称（公章）：                        

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.3 的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称：                                         招标编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	货物
	
	交货、安装、调试验收期：

签订合同后       天

	2
	相关服务
	
	

	3
	其它
	
	

	总计
	大写：                                （¥               ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即报价总价。
    2. 所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

 3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

 4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日
附表1.2

投标货物报价明细表

 [货币单位：人民币元]

投标人名称： 

	序号
	
	1
	２
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=6+7+8
	10=9★5
	　

	
	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	出厂单价
	运输费
	保险费
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3．我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：   年   月   日

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  货物及服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 伍 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）投标函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）投标保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     技术响应文件及差异表

     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式并与投标文件正本一起密封）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为GDXJ19HGK4020号的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的代理费用列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB GDXJ19HGK4020）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .

邮政编码：                  .
  电    话：                             .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .

职    务：                 .
投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人或授权代表（签字）：                                           
日期：   年   月   日
3．法定代表人授权书、法定代表人证明书格式（附法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人授权书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：GDXJ19HGK4020]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：                          

投标人地址：                        
投标人法定代表人（签字）：                                           
职        务：
日期：   年   月   日
法定代表人证明书

致:广东晓君招标采购代理有限公司

                 同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （公章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

优质物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明提交对方作为合同附件。

                                                  投标人名称（公章）：                        
                                                  投标人地址：                        
4．投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布云浮市人力资源社会保障信息中心信息化设备采购项目 （项目编号：GDXJ19HGK4020）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

四、我方作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

五、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

六、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                               

邮编：                      .
投标人法定代表人或授权代表（签字）：           签字人姓名（印刷体）         .
电       话：                              

传       真：                      .
附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


                                         企业名称（公章）： 

                                              日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（公章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。 
5．资格证明文件格式

 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

5.1企业法人或分支机构营业执照（或三证合一证明）复印件；

5.2《法定代表人证明书》、《被授权人证明书》原件；

5.3《法定代表人身份证》、《被授权人身份证》复印件；

5.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。】；

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按招标文件第五部分格式要求提供《投标人资格声明函》）；

5.7符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）企业法人营业执照（或三证合一证明）证明文件。

2）2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

3）2019年7月-2019年12月（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单。

5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5.8本项目不接受联合体投标。

6.退保证金说明格式

退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                                              投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人名称（公章）：
日       期：
附：

	投标保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



7．商务条款响应表格式

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
（2）一般

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	  4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注： 1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
8．代理费用承诺书格式

招标代理费承诺书

承诺书号：ZB GDXJ19HGK4020

致：广东晓君招标采购代理有限公司

     如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的货物及相关服务招标中获中标（招标编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定“投标人须知”向贵公司交纳招标代理费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东晓君招标采购代理有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人名称（公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：
电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1 投标人简介。

9.2 投标人提供2018年至今完成同类项目业绩。
9.3 2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

   9.4 技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

   9.5 关于诉讼。

   9.6 名称变更证明

   9.7 售后服务机构的联系清单

   9.8 投标人认为有必要提供的其它资料。
9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，根据情况各投标人可以在本表后增加文字的说明，格式不限）

1、投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标产品情况
	投标产品名称
	型    号
	上年产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、财务状况
	年度
	主营业务收入
	资产负债率
	利润

	
	2017
	
	
	

	
	2018
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
9.2投标人提供2018年至今完成同类项目业绩
业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、列出2018年至今完成同类项目业绩
2、须提供所填业绩的提供合同及验收报告复印件， 原件核查（不提供的业绩无效）

9.3近2年（2017年、2018年）的财务报表

提供2017年、2018年度经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；投标人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。

9.4技术商务打分表中有评分项的相关证明文件

9.5关于诉讼

投标人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.6称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.7售后服务机构的联系方式

9.8投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

10．技术响应文件格式

投标人首先应充分理解招标文件中技术条款等内容的要求，结合系统及自己的经验详细设计本项目技术方案，并在此基础之上完成项目投标方案的编写。

10.1 技术条款响应表格式

10.1.1实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标/谈判规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，投标人可不设此表。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日

 10.1.2技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.2投标实施方案

投标实施方案需至少应包括以下内容：

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3货物配置清单
10.3.1 货物明细表

10.3.2 货物详细描述

10.3.3 供货方式
10.3.1 货物明细表

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 投标人必须根据投标方案的要求列出货物供货范围内的所有设备的明细清单。
2. 属于分包商提供的货物，还应在分包商货物清单中列明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.2 货物详细描述
投标人应对自己所投的货物作出全面具体的描述，包括所投货物选型的依据、货物的品牌、型号、技术参数等以及其对用户需求的满足程度说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.3.3供货方式

供货方式

投标人应根据《用户需求书》对供货清单中的供货方式作详细的描述说明。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.4 施工进度计划

施工进度计划

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5   质量保证及售后服务
10.5.1质量保证措施

10.5.2售后服务承诺书

10.5.1质量保证措施

质量保证措施

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
10.5.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等； 

投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
11.   采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。
投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
12．技术差异表格式
技术差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                                    

投标人法定代表人或授权代表（签字）：                   
日期：   年   月   日
13. 同意招标文件条款声明格式
同意招标文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的供货及相关服务的招标[招标编号为：GDXJ19HGK4020]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人名称（公章）：                       .
投标人地址：                      .  

邮       编：                      .

投标人法定代表人或授权代表（签字）：         姓名（印刷体）            .

电       话：                       .

传       真：                     .
14．唱标信封
唱标信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2投标保证金交付收据复印件；

14.3 退保证金说明（正本）；

14.4投标函；

14.5法定代表人授权书；

14.6同意招标文件条款声明格式
