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	名称
	规格、型号
	制造商
	原产国
	单位
	数量
	 单价 
	 总价 
	备注

	（1）一环路与城北一路交叉口交通监控工程主要工程数量表

	一、交通控制系统

	1.1交通信号控制系统

	1
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	规格:VV-3*10mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      24.11 
	       12,055.00 
	　

	2
	电缆保护管1
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:4根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡
	国产
	中国
	m
	171
	     528.00 
	       90,288.00 
	　

	3
	电缆保护管2
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:2根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:50mm砂垫层、专用管卡
	国产
	中国
	m
	500
	     198.98 
	       99,490.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	1000
	       9.80 
	        9,800.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-7*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	900
	      21.76 
	       19,584.00 
	　

	6
	聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	950
	      10.20 
	        9,690.00 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	8
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	9
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	80
	       3.50 
	          280.00 
	　

	10
	光缆
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	320
	      12.21 
	        3,907.20 
	　

	11
	交通信号控制机
	XHJ-CW-GA-HT23
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	台
	1
	  41,000.00 
	       41,000.00 
	　

	12
	视频交通检测器
	HT-TSC-FDTS
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	套
	1
	  35,000.00 
	       35,000.00 
	　

	13
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	228.42
	       8.20 
	        1,873.04 
	　

	14
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	77.88
	       8.20 
	          638.62 
	　

	15
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	182.02
	      19.21 
	        3,496.60 
	　

	16
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:石粉
	国产
	中国
	m3
	76.95
	     244.54 
	       18,817.35 
	　

	17
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	107.5
	      22.10 
	        2,375.75 
	　

	18
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	319.77
	      51.00 
	       16,308.27 
	　

	19
	水泥混凝土
	定制
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	319.77
	     146.72 
	       46,916.65 
	　

	20
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、60厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm
	国产
	中国
	m2
	350
	     131.00 
	       45,850.00 
	　

	21
	单悬臂灯杆标志牌
	定制
材质、规格尺寸:0.6*6m
	国产
	中国
	块
	4
	   1,045.00 
	        4,180.00 
	　

	22
	人行信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:3米高
2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	12
	   5,600.00 
	       67,200.00 
	　

	23
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:5米高
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯、
2.3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	1
	  11,580.00 
	       11,580.00 
	　

	24
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	2
	  33,000.00 
	       66,000.00 
	　

	25
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	2
	  51,000.00 
	      102,000.00 
	　

	26
	一体化智能机柜
	定制
1.室外型一体化智能机柜
2.配置要求:含基础和接地
	国产
	中国
	台
	1
	  30,000.00 
	       30,000.00 
	　

	27
	交通监控接线小沙井
	定制
规格:400*400mm
	国产
	中国
	座
	10
	     860.00 
	        8,600.00 
	　

	28
	交通监控接线大沙井
	定制
规格:600*800mm
	国产
	中国
	座
	11
	   1,500.00 
	       16,500.00 
	　

	29
	现浇构件钢筋
	定制
1.材料种类:螺纹钢筋
2.钢筋规格:φ10~25
	国产
	中国
	t
	1.296
	   5,300.00 
	        6,868.80 
	　

	30
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	319.77
	      32.00 
	       10,232.64 
	　

	31
	拆除人行道
	定制
1.材质:普通人行道砖
2.厚度:10cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	350
	       6.44 
	        2,254.00 
	　

	32
	拆除基层
	定制
1.材质:稳定基层
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	669.77
	      23.93 
	       16,027.60 
	　

	1.2交通标识

	1
	单柱式标志杆
	定制
1.规格尺寸:Φ89*5*3950mm
2.含基础
	国产
	中国
	根
	4
	   1,000.00 
	        4,000.00 
	　

	2
	单柱式标志杆
	定制
1.规格尺寸:Φ89*5*3380mm
2.含基础
	国产
	中国
	根
	2
	     900.00 
	        1,800.00 
	　

	3
	标志板1
	定制
1.类型:禁止停车标志、限速标志
2.材质、规格尺寸:D=80cm
3.板面反光膜等级:IV类反光膜
	国产
	中国
	块
	8
	     665.00 
	        5,320.00 
	　

	4
	标志板2
	定制
1.类型:减速让行标志
2.材质、规格尺寸:A=90cm
3.板面反光膜等级:IV类反光膜
	国产
	中国
	块
	4
	     550.00 
	        2,200.00 
	　

	5
	标线
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.线型:交通标线
	国产
	中国
	m2
	490.56
	      46.20 
	       22,663.87 
	　

	6
	标记
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.类型:交通标记
	国产
	中国
	m2
	71.5
	      61.61 
	        4,405.12 
	　

	7
	隔离护栏
	定制
1.类型:预制钢构
2.规格、型号:Φ127*1500mm
	国产
	中国
	m
	80
	     155.00 
	       12,400.00 
	　

	二、高清视频电子警察系统

	1
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	400
	      12.12 
	        4,848.00 
	　

	2
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	240
	      10.20 
	        2,448.00 
	　

	3
	聚录乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	1100
	      11.10 
	       12,210.00 
	　

	4
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	50
	      13.35 
	          667.50 
	　

	5
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	6
	工业级交换机
	规格:8个10/100Mbps
	国产
	中国
	台
	4
	   1,200.00 
	        4,800.00 
	　

	7
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	8
	车牌识别及行为检测软件
	定制
规格:支持深度学习算法
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	6
	   2,600.00 
	       15,600.00 
	　

	9
	通信软件
	定制
规格:主机与服务器通讯数据对接
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	4
	   4,000.00 
	       16,000.00 
	　

	10
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	240
	       3.50 
	          840.00 
	　

	11
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	400
	      11.39 
	        4,556.00 
	　

	12
	挂杆通信机箱
	定制
1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	4
	   2,100.00 
	        8,400.00 
	　

	13
	红绿灯信号检测器
	XHD100-H
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	1
	   3,600.00 
	        3,600.00 
	　

	14
	嵌入式控制主机
	ITS200-S-4
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	4
	   9,000.00 
	       36,000.00 
	　

	15
	电子警察抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	6
	  14,500.00 
	       87,000.00 
	　

	16
	反向卡口抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	6
	  14,500.00 
	       87,000.00 
	　

	17
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	1
	   3,200.00 
	        3,200.00 
	　

	18
	电子警察杆件1
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂6米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  14,000.00 
	       28,000.00 
	　

	19
	电子警察杆件2
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂12米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  22,000.00 
	       44,000.00 
	　

	20
	LED补光灯
	CXBG-1-PS-K210
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	12
	   1,300.00 
	       15,600.00 
	　

	21
	LED频闪补光灯
	CXBG-2-MC-K308
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	12
	   1,100.00 
	       13,200.00 
	　

	三、闭路电视监控系统

	1
	交通监控配电箱
	规格:600*500*1200mm
	国产
	中国
	台
	1
	   3,500.00 
	        3,500.00 
	　

	2
	交联聚乙烯绝缘电力电缆1
	规格:YJV-4*25+1*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	     167.72 
	       83,860.00 
	　

	3
	交联聚乙烯绝缘电力电缆2
	规格:VV-3*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      41.83 
	       20,915.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	200
	      12.12 
	        2,424.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	40
	      10.20 
	          408.00 
	　

	6
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	35
	      13.35 
	          467.25 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	2
	     520.00 
	        1,040.00 
	　

	8
	机柜、机架
	OLT机框
	国产
	中国
	台
	1
	   8,500.00 
	        8,500.00 
	　

	9
	光缆交接箱
	规格:144芯
	国产
	中国
	个
	1
	   2,750.00 
	        2,750.00 
	　

	10
	室外超五类网络线
	规格:防水
	国产
	中国
	m
	40
	       3.50 
	          140.00 
	　

	11
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	500
	      11.39 
	        5,695.00 
	　

	12
	通讯光纤
	规格:单模72芯
	国产
	中国
	m
	2500
	      36.25 
	       90,625.00 
	　

	13
	挂杆机箱
	规格:400*500*300mm
功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	2
	   2,000.00 
	        4,000.00 
	　

	14
	高清一体化全景联动摄像机
	IPC980
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	2
	   6,800.00 
	       13,600.00 
	　

	15
	模块
	OLT PON业务卡
	国产
	中国
	个
	1
	   1,850.00 
	        1,850.00 
	　

	16
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	2
	   3,200.00 
	        6,400.00 
	　

	17
	监控杆件
	定制
规格尺寸:高12米
含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	   8,600.00 
	       17,200.00 
	　

	四、信号线，供电线路附属配套

	1
	挖一般土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:6km
3.部位:路基边坡
	国产
	中国
	m3
	16
	      24.83 
	          397.28 
	　

	2
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m3
	12.5
	      74.92 
	          936.50 
	　

	3
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	43.5
	       8.20 
	          356.70 
	　

	4
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	38.42
	      19.21 
	          738.05 
	　

	5
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	5.08
	      22.10 
	          112.27 
	　

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.石料规格:石渣级配碎石
2.厚度:15cm
	国产
	中国
	m2
	27.56
	      26.93 
	          742.19 
	　

	7
	水泥混凝土1
	定制
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:24cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	25
	     175.00 
	        4,375.00 
	　

	8
	水泥混凝土2
	定制
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	26.25
	     145.00 
	        3,806.25 
	　

	9
	安砌侧(平、缘)石
	定制
1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土
	国产
	中国
	m
	30.08
	     135.81 
	        4,085.16 
	　

	10
	顶管
	定制
1.拉顶管�
2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管
3.连接形式:钢管直通接口
4.泥浆要求:化学泥浆
	国产
	中国
	m
	90
	     688.00 
	       61,920.00 
	　

	11
	砌筑井1
	定制
1.2号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm
5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
6.6.其它:角钢电缆支架
	国产
	中国
	座
	2
	   1,200.00 
	        2,400.00 
	　

	12
	砌筑井2
	定制
1.4号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm
5.5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
	国产
	中国
	座
	2
	     450.00 
	          900.00 
	　

	13
	人行道拆除
	定制
拆除人行道 普通粘土砖 平铺
	国产
	中国
	m2
	30
	       2.88 
	           86.40 
	　

	14
	拆除基层
	定制
小型机械拆除各类底层 厚15cm
	国产
	中国
	m2
	30
	      14.88 
	          446.40 
	　

	15
	拆除侧、平(缘)石
	定制
1.类型:绿化带底座、50*35*10cm
2.废料运距:6km
	国产
	中国
	m
	66
	       4.50 
	          297.00 
	　

	五、措施项目

	1.1绿色施工安全防护措施

	1
	绿色施工安全防护措施
	绿色施工安全防护措施
	国产
	中国
	项
	1
	  25,000.00 
	       25,000.00 
	　

	1.2其他措施

	1
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	2
	高层施工增加
	高层施工增加
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	3
	基础模板
	1.构件类型:基础模板
	国产
	中国
	m2
	137.79
	      57.50 
	        7,922.93 
	　

	4
	基础垫层模板
	1.构件类型:基础垫层模板
	国产
	中国
	m2
	7.96
	      32.00 
	          254.72 
	　

	（2） S226省道与九星大道交叉口交通监控工程主要工程数量表

	一、交通控制系统

	1.1交通信号控制系统

	1
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	规格:VV-3*10mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      24.11 
	       12,055.00 
	　

	2
	电缆保护管1
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:4根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡
	国产
	中国
	m
	209
	     528.00 
	      110,352.00 
	　

	3
	电缆保护管2
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:2根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:50mm砂垫层、专用管卡
	国产
	中国
	m
	500
	     198.98 
	       99,490.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	900
	       9.80 
	        8,820.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-7*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	720
	      21.76 
	       15,667.20 
	　

	6
	聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	850
	      10.20 
	        8,670.00 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	8
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	9
	室外超五类网络线
	规格:防水
	国产
	中国
	m
	80
	       3.50 
	          280.00 
	　

	10
	光缆
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	320
	      12.21 
	        3,907.20 
	　

	11
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	253.4
	       8.20 
	        2,077.88 
	　

	12
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	70.2
	       8.20 
	          575.64 
	　

	13
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	196.52
	      19.21 
	        3,775.15 
	　

	14
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:石粉
	国产
	中国
	m3
	87.43
	     244.54 
	       21,380.13 
	　

	15
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	116.9
	      22.10 
	        2,583.49 
	　

	16
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	390.83
	      51.00 
	       19,932.33 
	　

	17
	水泥混凝土
	定制
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	390.83
	     146.72 
	       57,342.58 
	　

	18
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、60厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm
	国产
	中国
	m2
	350
	     131.00 
	       45,850.00 
	　

	19
	单悬臂灯杆标志牌
	定制
材质、规格尺寸:0.6*6m
	国产
	中国
	块
	4
	   1,045.00 
	        4,180.00 
	　

	20
	人行信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:3米高
2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	10
	   5,600.00 
	       56,000.00 
	　

	21
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	1
	  33,000.00 
	       33,000.00 
	　

	22
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	1
	  35,000.00 
	       35,000.00 
	　

	23
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂10米，规格详见大样
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	2
	  38,120.00 
	       76,240.00 
	　

	24
	交通信号控制机
	XHJ-CW-GA-HT23
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	台
	1
	  41,000.00 
	       41,000.00 
	　

	25
	视频交通检测器
	HT-TSC-FDTS
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	套
	1
	  35,000.00 
	       35,000.00 
	　

	26
	一体化智能机柜
	定制
1.室外型一体化智能机柜
2.配置要求:含基础和接地
	国产
	中国
	台
	1
	  30,000.00 
	       30,000.00 
	　

	27
	交通监控接线小沙井
	定制
规格:400*400mm
	国产
	中国
	座
	10
	     860.00 
	        8,600.00 
	　

	28
	交通监控接线大沙井
	定制
规格:600*800mm
	国产
	中国
	座
	6
	   1,500.00 
	        9,000.00 
	　

	29
	现浇构件钢筋
	定制
1.材料种类:螺纹钢筋
2.钢筋规格:φ10~25
	国产
	中国
	t
	1.195
	   5,300.00 
	        6,333.50 
	　

	30
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	390.83
	      32.00 
	       12,506.56 
	　

	31
	拆除人行道
	定制
1.材质:普通人行道砖
2.厚度:10cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	350
	       6.44 
	        2,254.00 
	　

	32
	拆除基层
	定制
1.材质:稳定基层
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	740.83
	      23.93 
	       17,728.06 
	　

	1.2交通标识

	1
	单柱式标志杆
	定制
1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm
2.含基础
	国产
	中国
	根
	4
	     950.00 
	        3,800.00 
	　

	2
	标志板1
	定制
1.类型:禁止停车标志、限速标志
2.材质、规格尺寸:D=80cm
3.板面反光膜等级:IV类反光膜
	国产
	中国
	块
	8
	     665.00 
	        5,320.00 
	　

	3
	标线
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.线型:交通标线
	国产
	中国
	m2
	454.26
	      46.20 
	       20,986.81 
	　

	4
	标记
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.类型:交通标记
	国产
	中国
	m2
	53.1
	      61.61 
	        3,271.49 
	　

	二、高清视频电子警察系统

	1
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	400
	      12.12 
	        4,848.00 
	　

	2
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	240
	      10.20 
	        2,448.00 
	　

	3
	聚录乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	1000
	      11.10 
	       11,100.00 
	　

	4
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	50
	      13.35 
	          667.50 
	　

	5
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	6
	工业级交换机
	规格:8个10/100Mbps
	国产
	中国
	台
	4
	   1,200.00 
	        4,800.00 
	　

	7
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	8
	车牌识别及行为检测软件
	定制
规格:支持深度学习算法
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	4
	   2,600.00 
	       10,400.00 
	　

	9
	通信软件
	定制
规格:主机与服务器通讯数据对接
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	4
	   4,000.00 
	       16,000.00 
	　

	10
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	160
	       3.50 
	          560.00 
	　

	11
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	400
	      11.39 
	        4,556.00 
	　

	12
	挂杆通信机箱
	定制
1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	4
	   2,100.00 
	        8,400.00 
	　

	13
	红绿灯信号检测器
	XHD100-H
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	1
	   3,600.00 
	        3,600.00 
	　

	14
	嵌入式控制主机
	ITS200-S-4
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	4
	   9,000.00 
	       36,000.00 
	　

	15
	电子警察抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	4
	  14,500.00 
	       58,000.00 
	　

	16
	反向卡口抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	4
	  14,500.00 
	       58,000.00 
	　

	17
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	1
	   3,200.00 
	        3,200.00 
	　

	18
	电子警察杆件1
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂10米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	1
	  19,500.00 
	       19,500.00 
	　

	19
	电子警察杆件2
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂12米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	1
	  22,000.00 
	       22,000.00 
	　

	20
	电子警察杆件3
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂14米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  24,160.00 
	       48,320.00 
	　

	21
	LED补光灯
	CXBG-1-PS-K210
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	10
	   1,300.00 
	       13,000.00 
	　

	22
	LED频闪补光灯
	CXBG-2-MC-K308
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	10
	   1,100.00 
	       11,000.00 
	　

	三、闭路电视监控系统

	1
	交通监控配电箱
	规格:600*500*1200mm
	国产
	中国
	台
	1
	   3,500.00 
	        3,500.00 
	　

	2
	交联聚乙烯绝缘电力电缆1
	规格:YJV-4*25+1*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	     167.72 
	       83,860.00 
	　

	3
	交联聚乙烯绝缘电力电缆2
	规格:VV-3*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      41.83 
	       20,915.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	200
	      12.12 
	        2,424.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	40
	      10.20 
	          408.00 
	　

	6
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	35
	      13.35 
	          467.25 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	2
	     520.00 
	        1,040.00 
	　

	8
	室外超五类网络线
	规格:防水
	国产
	中国
	m
	40
	       3.50 
	          140.00 
	　

	9
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	500
	      11.39 
	        5,695.00 
	　

	10
	挂杆机箱
	1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	2
	   2,000.00 
	        4,000.00 
	　

	11
	高清一体化全景联动摄像机
	IPC980
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	2
	   6,800.00 
	       13,600.00 
	　

	12
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	2
	   3,200.00 
	        6,400.00 
	　

	13
	监控杆件
	定制
规格尺寸:高12米
含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	   8,600.00 
	       17,200.00 
	　

	四、信号线，供电线路附属配套

	1
	挖一般土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:6km
3.部位:路基边坡
	国产
	中国
	m3
	925
	      24.83 
	       22,967.75 
	　

	2
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m3
	71.5
	      74.92 
	        5,356.78 
	　

	3
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	34.8
	       8.20 
	          285.36 
	　

	4
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	30.73
	      19.21 
	          590.32 
	　

	5
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	4.07
	      22.10 
	           89.95 
	　

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.石料规格:石渣级配碎石
2.厚度:15cm
	国产
	中国
	m2
	1567.76
	      26.93 
	       42,219.78 
	　

	7
	水泥混凝土1
	定制
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:24cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	1422
	     175.00 
	      248,850.00 
	　

	8
	水泥混凝土2
	定制
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	1493.1
	     145.00 
	      216,499.50 
	　

	9
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑
	 国产
	中国
	m2
	199.33
	     138.00 
	       27,507.54 
	　

	10
	安砌侧(平、缘)石1
	定制
1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土
	国产
	中国
	m
	288.31
	     135.81 
	       39,155.38 
	　

	11
	安砌侧(平、缘)石2
	定制
1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土
	国产
	中国
	m
	399
	      68.70 
	       27,411.30 
	　

	12
	警示柱
	定制
1.类型:止车石
2.材质:C30仿花岗岩
3.规格、型号:D20/H100cm
	国产
	中国
	个
	18
	     215.09 
	        3,871.62 
	　

	13
	顶管
	定制
1.拉顶管�
2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管
3.连接形式:钢管直通接口
4.泥浆要求:化学泥浆
	国产
	中国
	m
	90
	     688.00 
	       61,920.00 
	　

	14
	砌筑井1
	定制
1.名称：2号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
6.其它:角钢电缆支架
	国产
	中国
	座
	2
	   1,200.00 
	        2,400.00 
	　

	15
	砌筑井2
	定制
1.名称：4号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
	国产
	中国
	座
	2
	     450.00 
	          900.00 
	　

	16
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:44cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	468
	      68.00 
	       31,824.00 
	　

	17
	拆除人行道
	定制
1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺
	国产
	中国
	m2
	24
	       2.73 
	           65.52 
	　

	18
	拆除基层
	定制
1.小型机械拆除各类底层 厚15cm
	国产
	中国
	m2
	24
	      14.88 
	          357.12 
	　

	19
	拆除侧、平(缘)石1
	定制
1.类型:绿化带底座、50*35*10cm
2.废料运距:6km
	国产
	中国
	m
	95
	       4.50 
	          427.50 
	　

	20
	拆除侧、平(缘)石2
	定制
1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm
2.废料运距:6km
	国产
	中国
	m
	394
	       4.15 
	        1,635.10 
	　

	21
	种植土回(换)填
	定制
1.回填土质要求:种植土
	 国产
	中国
	m3
	148
	      61.50 
	        9,102.00 
	　

	22
	铺种草皮
	定制
1.养护期:1个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺
	国产
	中国
	m2
	269
	      25.87 
	        6,959.03 
	　

	五、措施项目

	5.1绿色施工安全防护措施

	1
	绿色施工安全防护措施
	绿色施工安全防护措施
	国产
	中国
	项
	1
	  20,000.00 
	       20,000.00 
	　

	5.2其他措施

	1
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	2
	高层施工增加
	高层施工增加
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	3
	基础模板
	1.构件类型:基础模板
	国产
	中国
	m2
	130.59
	      57.50 
	        7,508.93 
	　

	4
	基础垫层模板
	1.构件类型:基础垫层模板
	国产
	中国
	m2
	6.84
	      32.00 
	          218.88 
	　

	（3）S368省道与郁南大道西交叉口交通监控工程主要工程数量表

	一、交通控制系统

	1.1交通信号控制系统

	1
	电力电缆
	1.名称:交联聚乙烯绝缘电力电缆
2.规格:VV-3*10mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      25.28 
	       12,640.00 
	　

	2
	电缆保护管1
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:4根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡
	国产
	中国
	m
	130
	     528.00 
	       68,640.00 
	　

	3
	电缆保护管2
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:2根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:50mm砂垫层、专用管卡
	国产
	中国
	m
	500
	     198.98 
	       99,490.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	720
	       9.80 
	        7,056.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-7*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	700
	      21.76 
	       15,232.00 
	　

	6
	聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	600
	      10.20 
	        6,120.00 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	3
	     520.00 
	        1,560.00 
	　

	8
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	9
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	60
	       3.50 
	          210.00 
	　

	10
	光缆
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	240
	      12.21 
	        2,930.40 
	　

	11
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	201.46
	       8.20 
	        1,651.97 
	　

	12
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	50.08
	       8.20 
	          410.66 
	　

	13
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	166.38
	      19.21 
	        3,196.16 
	　

	14
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:石粉
	国产
	中国
	m3
	65.63
	     244.54 
	       16,049.16 
	　

	15
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	85.34
	      22.10 
	        1,886.01 
	　

	16
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	243.1
	      51.00 
	       12,398.10 
	　

	17
	水泥混凝土
	定制
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	243.1
	     146.72 
	       35,667.63 
	　

	18
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、60厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm
	国产
	中国
	m2
	350
	     131.00 
	       45,850.00 
	　

	19
	标志横向板
	定制
1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m
	国产
	中国
	块
	3
	   1,035.23 
	        3,105.69 
	　

	20
	人行信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:3米高
2.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	8
	   5,600.00 
	       44,800.00 
	　

	21
	机动车信号灯杆及灯具
	1.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂6米
2.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
3.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	3
	  33,000.00 
	       99,000.00 
	　

	22
	交通信号控制机
	XHJ-CW-GA-HT23
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	台
	1
	  41,000.00 
	       41,000.00 
	　

	23
	视频交通检测器
	HT-TSC-FDTS
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	套
	1
	  35,000.00 
	       35,000.00 
	　

	24
	一体化智能机柜
	定制
1.室外型一体化智能机柜
2.配置要求:含基础和接地
	国产
	中国
	台
	1
	  30,000.00 
	       30,000.00 
	　

	25
	交通监控接线小沙井
	定制
规格:400*400mm
	国产
	中国
	座
	10
	     860.00 
	        8,600.00 
	　

	26
	交通监控接线大沙井
	定制
规格:600*800mm
	国产
	中国
	座
	6
	   1,500.00 
	        9,000.00 
	　

	27
	现浇构件钢筋
	定制
1.材料种类:螺纹钢筋
2.钢筋规格:φ10~25
	国产
	中国
	t
	1.195
	   5,300.00 
	        6,333.50 
	　

	28
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	243.1
	      32.00 
	        7,779.20 
	　

	29
	拆除人行道
	定制
1.材质:普通人行道砖
2.厚度:10cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	350
	       6.44 
	        2,254.00 
	　

	30
	拆除基层
	定制
1.材质:稳定基层
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	593.1
	      23.93 
	       14,192.88 
	　

	1.2交通标识

	1
	单柱式标志杆
	定制
1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm
2.含基础
	国产
	中国
	根
	3
	     950.00 
	        2,850.00 
	　

	2
	标志板1
	定制
1.类型:禁止停车标志、限速标志
2.材质、规格尺寸:D=80cm
3.板面反光膜等级:IV类反光膜
	国产
	中国
	块
	6
	     665.00 
	        3,990.00 
	　

	3
	标线
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.线型:交通标线
	国产
	中国
	m2
	492.69
	      46.20 
	       22,762.28 
	　

	4
	标记
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.类型:交通标记
	国产
	中国
	m2
	44.45
	      61.61 
	        2,738.56 
	　

	二、高清视频电子警察系统

	1
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	300
	      12.12 
	        3,636.00 
	　

	2
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	200
	      10.20 
	        2,040.00 
	　

	3
	聚录乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	800
	      11.10 
	        8,880.00 
	　

	4
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	35
	      13.35 
	          467.25 
	　

	5
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	3
	     520.00 
	        1,560.00 
	　

	6
	工业级交换机
	规格:8个10/100Mbps
	国产
	中国
	台
	3
	   1,200.00 
	        3,600.00 
	　

	7
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	8
	车牌识别及行为检测软件
	定制
规格:支持深度学习算法
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	3
	   2,600.00 
	        7,800.00 
	　

	9
	通信软件
	定制
规格:主机与服务器通讯数据对接
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	3
	   4,000.00 
	       12,000.00 
	　

	10
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	120
	       3.50 
	          420.00 
	　

	11
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	300
	      11.39 
	        3,417.00 
	　

	12
	挂杆通信机箱
	定制
1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	3
	   2,100.00 
	        6,300.00 
	　

	13
	红绿灯信号检测器
	XHD100-H
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	1
	   3,600.00 
	        3,600.00 
	　

	14
	嵌入式控制主机
	ITS200-S-4
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	3
	   9,000.00 
	       27,000.00 
	　

	15
	电子警察抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	3
	  14,500.00 
	       43,500.00 
	　

	16
	反向卡口抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	3
	  14,500.00 
	       43,500.00 
	　

	17
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	1
	   3,200.00 
	        3,200.00 
	　

	18
	电子警察杆件1
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂12米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	1
	  21,000.00 
	       21,000.00 
	　

	19
	电子警察杆件2
	定制
1.规格尺寸:高6米，横臂8米
2.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  16,000.00 
	       32,000.00 
	　

	20
	LED补光灯
	CXBG-1-PS-K210
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	5
	   1,300.00 
	        6,500.00 
	　

	21
	LED频闪补光灯
	CXBG-2-MC-K308
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	5
	   1,100.00 
	        5,500.00 
	　

	三、闭路电视监控系统

	1
	交通监控配电箱
	规格:600*500*1200mm
	国产
	中国
	台
	1
	   3,500.00 
	        3,500.00 
	　

	2
	交联聚乙烯绝缘电力电缆1
	规格:YJV-4*25+1*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	     167.72 
	       83,860.00 
	　

	3
	交联聚乙烯绝缘电力电缆2
	规格:VV-3*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      41.83 
	       20,915.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	200
	      12.12 
	        2,424.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	40
	      10.20 
	          408.00 
	　

	6
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	35
	      13.35 
	          467.25 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	2
	     520.00 
	        1,040.00 
	　

	8
	室外超五类网络线
	规格:防水
	国产
	中国
	m
	40
	       3.50 
	          140.00 
	　

	9
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	500
	      11.39 
	        5,695.00 
	　

	10
	挂杆机箱
	1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	2
	   2,000.00 
	        4,000.00 
	　

	11
	高清一体化全景联动摄像机
	IPC980
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	2
	   6,800.00 
	       13,600.00 
	　

	12
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	2
	   3,200.00 
	        6,400.00 
	　

	13
	监控杆件
	定制
规格尺寸:高12米
含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	   8,600.00 
	       17,200.00 
	　

	四、信号线，供电线路附属配套

	1
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	34.8
	       8.20 
	          285.36 
	　

	2
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	30.73
	      19.21 
	          590.32 
	　

	3
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	4.07
	      22.10 
	           89.95 
	　

	4
	顶管
	定制
1.拉顶管�
2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管
3.连接形式:钢管直通接口
4.泥浆要求:化学泥浆
	国产
	中国
	m
	90
	     688.00 
	       61,920.00 
	　

	5
	砌筑井1
	定制
1.名称:2号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
6.其它:角钢电缆支架
	国产
	中国
	座
	2
	   1,200.00 
	        2,400.00 
	　

	6
	砌筑井2
	定制
1.名称:4号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
	国产
	中国
	座
	2
	     450.00 
	          900.00 
	　

	7
	拆除人行道
	定制
1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺
	国产
	中国
	m2
	24
	       2.73 
	           65.52 
	　

	8
	拆除基层
	定制
1.小型机械拆除各类底层 厚15cm
	国产
	中国
	m2
	24
	      14.88 
	          357.12 
	　

	五、措施项目

	5.1绿色施工安全防护措施

	1
	绿色施工安全防护措施
	绿色施工安全防护措施
	国产
	中国
	项
	1
	  20,000.00 
	       20,000.00 
	　

	5.2其他措施

	1
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	2
	高层施工增加
	高层施工增加
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	3
	基础模板
	1.构件类型:基础模板
	国产
	中国
	m2
	125.79
	      57.50 
	        7,232.93 
	　

	4
	基础垫层模板
	1.构件类型:基础垫层模板
	国产
	中国
	m2
	6.28
	      32.00 
	          200.96 
	　

	（4）九星大道盛世江南处交叉口交通监控工程主要工程数量表

	一、交通控制系统

	1.1交通信号控制系统

	1
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	规格:VV-3*10mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      24.11 
	       12,055.00 
	　

	2
	电缆保护管1
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:4根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:C30满包混凝土加固、专用管卡
	国产
	中国
	m
	206
	     528.00 
	      108,768.00 
	　

	3
	电缆保护管2
	定制
1.名称:塑料PE管
2.规格:2根DN110*6.6mm
3.敷设方式:埋地
4.其它:50mm砂垫层、专用管卡
	国产
	中国
	m
	500
	     198.98 
	       99,490.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	900
	       9.80 
	        8,820.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-7*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	800
	      21.76 
	       17,408.00 
	　

	6
	聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	850
	      10.20 
	        8,670.00 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	8
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	9
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	80
	       3.50 
	          280.00 
	　

	10
	光缆
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	320
	      12.21 
	        3,907.20 
	　

	11
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	251.42
	       8.20 
	        2,061.64 
	　

	12
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	59.95
	       8.20 
	          491.59 
	　

	13
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	195.36
	      19.21 
	        3,752.87 
	　

	14
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:石粉
	国产
	中国
	m3
	86.61
	     244.54 
	       21,179.61 
	　

	15
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	111.93
	      22.10 
	        2,473.65 
	　

	16
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.水泥含量:6%
2.石料规格:石屑
3.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	385.22
	      51.00 
	       19,646.22 
	　

	17
	水泥混凝土
	定制
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	385.22
	     146.72 
	       56,519.48 
	　

	18
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、60厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:石屑垫层、20cm
	国产
	中国
	m2
	350
	     131.00 
	       45,850.00 
	　

	19
	标志横向板
	定制
1.材质、规格尺寸:0.6*1.6m
	国产
	中国
	块
	4
	   1,035.23 
	        4,140.92 
	　

	20
	人行信号灯杆及灯具
	1.类型:人行信号灯杆及灯具
2.灯杆材质、规格:3米高，规格详见大样
3.信号灯规格、型号、组数:Φ300mm、4.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	8
	   5,600.00 
	       44,800.00 
	　

	21
	机动车信号灯杆及灯具1
	1.类型:机动车信号灯杆及灯具
2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂8米，规格详见大样
3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
4.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	2
	  35,000.00 
	       70,000.00 
	　

	22
	机动车信号灯杆及灯具2
	1.类型:机动车信号灯杆及灯具
2.灯杆材质、规格:6.5米高，横臂12米，规格详见大样
3.信号灯规格、型号、组数:三灯组、Φ400mm、多功能信号灯
4.含基础和接地
	深圳市维的美光电有限公司
	中国
	根
	2
	  42,000.00 
	       84,000.00 
	　

	23
	交通信号控制机
	XHJ-CW-GA-HT23
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	台
	1
	  41,000.00 
	       41,000.00 
	　

	24
	视频交通检测器
	HT-TSC-FDTS
	无锡华通智能交通技术开发有限公司
	中国
	套
	1
	  35,000.00 
	       35,000.00 
	　

	25
	一体化智能机柜
	定制
1.室外型一体化智能机柜
2.配置要求:含基础和接地
	国产
	中国
	台
	1
	  30,000.00 
	       30,000.00 
	　

	26
	交通监控接线小沙井
	定制
规格:400*400mm
	国产
	中国
	座
	10
	     860.00 
	        8,600.00 
	　

	27
	交通监控接线大沙井
	定制
规格:600*800mm
	国产
	中国
	座
	6
	   1,500.00 
	        9,000.00 
	　

	28
	现浇构件钢筋
	定制
1.材料种类:螺纹钢筋
2.钢筋规格:φ10~25
	国产
	中国
	t
	1.128
	   5,300.00 
	        5,978.40 
	　

	29
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	385.22
	      32.00 
	       12,327.04 
	　

	30
	拆除人行道
	定制
1.材质:普通人行道砖
2.厚度:10cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	350
	       6.44 
	        2,254.00 
	　

	31
	拆除基层
	定制
1.材质:稳定基层
2.厚度:20cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	735.22
	      23.93 
	       17,593.81 
	　

	1.2交通标识

	1
	单柱式标志杆
	定制
1.规格尺寸:Φ89*4.5*3950mm
2.含基础
	国产
	中国
	根
	4
	     950.00 
	        3,800.00 
	　

	2
	标志板1
	定制
1.类型:禁止停车标志、限速标志
2.材质、规格尺寸:D=80cm
3.板面反光膜等级:IV类反光膜
	国产
	中国
	块
	8
	     665.00 
	        5,320.00 
	　

	3
	标线
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.线型:交通标线
	国产
	中国
	m2
	449.48
	      46.20 
	       20,765.98 
	　

	4
	标记
	定制
1.材料品种:环保热熔涂料
2.类型:交通标记
	国产
	中国
	m2
	52.59
	      61.61 
	        3,240.07 
	　

	二、高清视频电子警察系统

	1
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	400
	      12.12 
	        4,848.00 
	　

	2
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	240
	      10.20 
	        2,448.00 
	　

	3
	聚录乙烯绝缘屏蔽电线
	规格:RVSP-4*1.0mm2
	国产
	中国
	m
	1000
	      11.10 
	       11,100.00 
	　

	4
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	50
	      13.35 
	          667.50 
	　

	5
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	4
	     520.00 
	        2,080.00 
	　

	6
	工业级交换机
	规格:8个10/100Mbps
	国产
	中国
	台
	4
	   1,200.00 
	        4,800.00 
	　

	7
	工业级光纤交换机
	YTSW208A
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	台
	1
	   5,300.00 
	        5,300.00 
	　

	8
	车牌识别及行为检测软件
	定制
规格:支持深度学习算法
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	6
	   2,600.00 
	       15,600.00 
	　

	9
	通信软件
	定制
规格:主机与服务器通讯数据对接
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	4
	   4,000.00 
	       16,000.00 
	　

	10
	室外超五类网络线
	规格:防水室外超五类网络线
	国产
	中国
	m
	240
	       3.50 
	          840.00 
	　

	11
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	400
	      11.39 
	        4,556.00 
	　

	12
	挂杆通信机箱
	定制
1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	4
	   2,100.00 
	        8,400.00 
	　

	13
	红绿灯信号检测器
	XHD100-H
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	1
	   3,600.00 
	        3,600.00 
	　

	14
	嵌入式控制主机
	ITS200-S-4
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	4
	   9,000.00 
	       36,000.00 
	　

	15
	电子警察抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	6
	  14,500.00 
	       87,000.00 
	　

	16
	反向卡口抓拍摄像机
	IPC695
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	6
	  14,500.00 
	       87,000.00 
	　

	17
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	1
	   3,200.00 
	        3,200.00 
	　

	18
	电子警察杆件1
	定制
1.类型:电子警察杆件
2.规格尺寸:高6米，横臂8米
3.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  16,500.00 
	       33,000.00 
	　

	19
	电子警察杆件2
	定制
1.类型:电子警察杆件
2.规格尺寸:高6米，横臂16米
3.含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	  26,000.00 
	       52,000.00 
	　

	20
	LED补光灯
	CXBG-1-PS-K210
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	12
	   1,300.00 
	       15,600.00 
	　

	21
	LED频闪补光灯
	CXBG-2-MC-K308
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	套
	12
	   1,100.00 
	       13,200.00 
	　

	三、闭路电视监控系统

	1
	交通监控配电箱
	规格:600*500*1200mm
	国产
	中国
	台
	1
	   3,500.00 
	        3,500.00 
	　

	2
	交联聚乙烯绝缘电力电缆1
	规格:YJV-4*25+1*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	     167.72 
	       83,860.00 
	　

	3
	交联聚乙烯绝缘电力电缆2
	规格:VV-3*16mm2
	国产
	中国
	m
	500
	      41.83 
	       20,915.00 
	　

	4
	聚氯乙烯绝缘电线1
	规格:RVV-3*2.5mm2
	国产
	中国
	m
	200
	      12.12 
	        2,424.00 
	　

	5
	聚氯乙烯绝缘电线2
	规格:RVV-3*1.5mm2
	国产
	中国
	m
	40
	      10.20 
	          408.00 
	　

	6
	铜芯电线
	规格:BVR-16mm2
	国产
	中国
	m
	35
	      13.35 
	          467.25 
	　

	7
	光纤收发器
	YTW101-SSC-01-20
	广州邮通通信设备有限公司
	中国
	套
	2
	     520.00 
	        1,040.00 
	　

	8
	室外超五类网络线
	规格:防水
	国产
	中国
	m
	40
	       3.50 
	          140.00 
	　

	9
	通讯光纤
	规格:单模12芯
	国产
	中国
	m
	500
	      11.39 
	        5,695.00 
	　

	10
	挂杆机箱
	1.规格:400*500*300mm
2.功能:含空气开关、防雷器等
	国产
	中国
	台
	2
	   2,000.00 
	        4,000.00 
	　

	11
	高清一体化全景联动摄像机
	IPC980
	苏州科达科技股份有限公司
	中国
	台
	2
	   6,800.00 
	       13,600.00 
	　

	12
	ONU光网络单元
	规格:PON口:2个，20km，PE口:4个
	国产
	中国
	套
	2
	   3,200.00 
	        6,400.00 
	　

	13
	监控杆件
	定制
规格尺寸:高12米
含基础和接地
	国产
	中国
	根
	2
	   8,600.00 
	       17,200.00 
	　

	四、信号线，供电线路附属配套

	1
	挖一般土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:6km
3.部位:路基边坡
	国产
	中国
	m3
	465
	      24.83 
	       11,545.95 
	　

	2
	挖沟槽土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m3
	50
	      74.92 
	        3,746.00 
	　

	3
	挖基坑土方
	定制
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	国产
	中国
	m3
	26.1
	       8.20 
	          214.02 
	　

	4
	回填方
	定制
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:开挖土
	国产
	中国
	m3
	23.05
	      19.21 
	          442.79 
	　

	5
	余方弃置
	定制
1.废弃料品种:开挖土
2.运距:6km
	国产
	中国
	m3
	3.05
	      22.10 
	           67.41 
	　

	6
	水泥稳定碎(砾)石
	定制
1.石料规格:石渣级配碎石
2.厚度:15cm
	国产
	中国
	m2
	788.29
	      26.93 
	       21,228.65 
	　

	7
	水泥混凝土1
	定制
1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:24cm
3.养生:水
	国产
	中国
	m2
	715
	     175.00 
	      125,125.00 
	　

	8
	水泥混凝土2
	定制
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:20cm
	国产
	中国
	m2
	750.75
	     145.00 
	      108,858.75 
	　

	9
	人行道块料铺设
	定制
1.块料品种、规格:人行道砖、5cm厚
2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆3cm、15cm4%水泥稳定石屑
	 国产
	中国
	m2
	101.1
	     138.00 
	       13,951.80 
	　

	10
	安砌侧(平、缘)石1
	定制
1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*50*25cm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土
	国产
	中国
	m
	133.57
	     135.81 
	       18,140.14 
	　

	11
	安砌侧(平、缘)石2
	定制
1.材料品种、规格:C30预制侧石 50*30*10cm
2.基础、垫层:材料品种、厚度:L型侧石底座C15混凝土
	国产
	中国
	m
	190
	      68.70 
	       13,053.00 
	　

	12
	警示柱
	定制
1.类型:止车石
2.材质:C30仿花岗岩
3.规格、型号:D20/H100cm
	国产
	中国
	个
	18
	     215.09 
	        3,871.62 
	　

	13
	顶管
	定制
1.拉顶管�
2.材质及规格:镀锌钢管5条DN90，内套Φ60PVC塑料管
3.连接形式:钢管直通接口
4.泥浆要求:化学泥浆
	国产
	中国
	m
	90
	     688.00 
	       61,920.00 
	　

	14
	砌筑井1
	定制
1.名称:2号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
6.其它:角钢电缆支架
	国产
	中国
	座
	2
	   1,200.00 
	        2,400.00 
	　

	15
	砌筑井2
	定制
1.名称:4号接线井
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm
3.勾缝、抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡2cm
4.盖板材质、规格:铸铁井盖400*400mm
5.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土井圈
	国产
	中国
	座
	2
	     450.00 
	          900.00 
	　

	16
	拆除路面
	定制
1.材质:混凝土路面
2.厚度:44cm
3.废料运距:6km
	国产
	中国
	m2
	166
	      68.00 
	       11,288.00 
	　

	17
	拆除人行道
	定制
1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺
	国产
	中国
	m2
	18
	       2.73 
	           49.14 
	　

	18
	拆除基层
	定制
1.小型机械拆除各类底层 厚15cm
	国产
	中国
	m2
	18
	      14.88 
	          267.84 
	　

	19
	拆除侧、平(缘)石1
	定制
1.类型:绿化带底座、50*35*10cm
2.废料运距:6km
	国产
	中国
	m
	68
	       4.50 
	          306.00 
	　

	20
	拆除侧、平(缘)石2
	定制
1.类型:车行道侧石/底座、50*35*12cm
2.废料运距:6km
	国产
	中国
	m
	171
	       4.15 
	          709.65 
	　

	21
	种植土回(换)填
	定制
1.回填土质要求:种植土
	 国产
	中国
	m3
	36
	      61.50 
	        2,214.00 
	　

	22
	铺种草皮
	定制
1.养护期:1个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺
	国产
	中国
	m2
	65
	      25.87 
	        1,681.55 
	　

	五、施工措施项目

	5.1绿色施工安全防护措施

	1
	绿色施工安全防护措施
	绿色施工安全防护措施
	国产
	中国
	项
	1
	  28,000.00 
	       28,000.00 
	　

	5.2其他措施

	1
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	2
	高层施工增加
	高层施工增加
	国产
	中国
	项
	1
	      0.00   
	            0.00    
	　

	3
	基础模板
	1.构件类型:基础模板
	国产
	中国
	m2
	121.68
	      57.50 
	        6,996.60 
	　

	4
	基础垫层模板
	1.构件类型:基础垫层模板
	国产
	中国
	m2
	7.43
	      32.00 
	          237.76 
	　

	总计：
	　大写：陆佰柒拾壹万玖仟陆佰柒拾捌元整  （¥  6,719,678.00 ）



